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[bookmark: _Toc527726365]Bouwwerk gegevens


[bookmark: _Toc12354409][bookmark: _Toc97951398][bookmark: _Toc129511094][bookmark: _Toc220232792][bookmark: _Toc527726366]Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van

Het werk moet gefaseerd worden uitgevoerd.
In hoofdlijnen bestaat het werk uit de volgende werkzaamheden:
· @;
· @;
· @;
· @.

[bookmark: _Toc12354410][bookmark: _Toc97951399][bookmark: _Toc129511095][bookmark: _Toc220232793][bookmark: _Toc527726367]Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de <straat/locatie en plaats>.

[bookmark: _Toc12354411][bookmark: _Toc97951400][bookmark: _Toc129511096][bookmark: _Toc220232794][bookmark: _Toc527726368]Namen en adressen van de betrokken partijen

[bookmark: _Toc12354412]A. Opdrachtgever(s)

Naam				: @
Adres				: @
Postcode/plaats			: @
Postbus				: @
Contactpersoon			: @ 
Telefoon					: @			

[bookmark: _Toc12354413]B. Ontwerpende partij(en)

Naam				: @
Adres				: @
Postcode/plaats			: @
Contactpersoon			: @
Telefoon				: @

[bookmark: _Toc12354414]C. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam				: @
Adres				: @
Postcode/plaats			: @
Contactpersoon			: @
Telefoon				: @


D. Uitvoerende partij(en)

Naam			: N.t.b.
Adres			: 
Postcode/plaats		: 
Contactpersoon		: De heer / Mevrouw
Telefoon			:				Fax: 

E. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam				: N.t.b.
Adres				: 
Postcode/plaats		: 
Contactpersoon		: De heer / Mevrouw
Telefoon				: 					Fax: 

[bookmark: _Toc97951401][bookmark: _Toc129511097][bookmark: _Toc220232795][bookmark: _Toc527726369]Planning en uitvoeringsgegevens

[bookmark: _Toc16394632][bookmark: _Toc220232796][bookmark: _Toc527726370][bookmark: _Toc97951366][bookmark: _Toc97951402]Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden  
@

[bookmark: _Toc220232797][bookmark: _Toc527726371][bookmark: _Toc16394633][bookmark: _Toc97951367][bookmark: _Toc97951403]Geplande bouwtijd 	
@ werkdagen

[bookmark: _Toc16394634][bookmark: _Toc220232798][bookmark: _Toc527726372][bookmark: _Toc97951368][bookmark: _Toc97951404]Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn
@

[bookmark: _Toc16394635][bookmark: _Toc220232799][bookmark: _Toc527726373][bookmark: _Toc97951369][bookmark: _Toc97951405]Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats
@

[bookmark: _Toc16394636][bookmark: _Toc97951370][bookmark: _Toc97951406][bookmark: _Toc220232800][bookmark: _Toc527726374]Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie)
[bookmark: _Toc16394637][bookmark: _Toc97951371][bookmark: _Toc97951407]................................................................................
[bookmark: _Toc16394638][bookmark: _Toc97951372][bookmark: _Toc97951408]................................................................................
[bookmark: _Toc16394639][bookmark: _Toc97951373][bookmark: _Toc97951409]................................................................................

[bookmark: _Toc16394640][bookmark: _Toc97951374][bookmark: _Toc97951410][bookmark: _Toc220232801][bookmark: _Toc527726375]Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

[bookmark: _Toc16394641][bookmark: _Toc97951375][bookmark: _Toc97951411]De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: @ <‘projectomschrijving’>.
[bookmark: _Toc16394642][bookmark: _Toc97951376][bookmark: _Toc97951412]Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
· <Nutsvoorzieningen>;
· <Groenvoorzieningen>;
· <Openbare verlichting>.

[bookmark: _Toc129511098][bookmark: _Toc220232802][bookmark: _Toc527726376]
ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES


[bookmark: _Toc97951414][bookmark: _Toc129511099][bookmark: _Toc220232803][bookmark: _Toc527726377]Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

	Hoofdaannemer/
uitvoeringscoördinator
	Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.)
	1e Verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt)
	Start/einde werkzaamheden

	Naam:

Adres:

	Bestek @

	Naam:

Functie:
	






	Onderaannemers/ zelfstandigen
	Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.)
	1e Verantwoordelijke op het werk
	Start/einde werkzaamheden

	Naam:
Adres:
	
	
	Naam:
Functie:
	
	

	Naam:
Adres:
	
	
	Naam:
Functie:
	
	

	Naam:
Adres:
	
	
	Naam:
Functie:
	
	

	Naam:
Adres:
	
	
	Naam:
Functie
	
	





	Nevenaannemer(s)
	Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.)
	1e Verantwoordelijke op het werk
	Start/einde werkzaamheden

	Naam:
Adres:	
	
	
	Naam:
Functie:
	
	

	Naam:
Adres:
	
	
	Naam:
Functie:
	
	





	Onderaannemers/ zelfstandigen van nevenaannemers
	Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.)
	1e Verantwoordelijke op het werk
	Start/einde werkzaamheden

	Naam:
Adres:
	
	
	Naam:
Functie:
	
	

	Naam:
Adres:
	
	
	Naam:
Functie:
	
	









[bookmark: _Toc97951415][bookmark: _Toc129511100][bookmark: _Toc220232804][bookmark: _Toc527726378]Bouwplanning en -fasering

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

	Deelwerken
	Bedrijf
	Tijd -->

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc97951416][bookmark: _Toc129511101][bookmark: _Toc220232805][bookmark: _Toc527726379]Taken en bevoegdheden

	Functionaris
	Naam
	Taken
	Bevoegdheden

	
	Ontwerpende partij
	
	

	Bestekschrijver
	@
	Opstellen bestek en inventariseren risico’s.

	

	Bouwdirectie
	@ 
	Controle uitvoering bestek en uitvoeringstaken V&G-coördinator.
	Controleren en zonodig bijsturen V&G-coördinator uitvoeringsfase.

	
	Uitvoerende partij
	
	

	V&G-coördinator uitvoeringsfase
	Aannemer bestek @ 

	Handhaven en sturen V&G beleid zoals vastgelegd in dit plan en in het arbeidsomstandigheden-besluit.

	Aanwijzingen zullen door alle betrokkenen direct worden opgevolgd.

	(Hoofd) uitvoerder

Werkvoorbereider

	…………….

……………..
	Zorg dragen voor uitvoering bestek.
	


[bookmark: _Toc97951417][bookmark: _Toc129511102][bookmark: _Toc220232806][bookmark: _Toc527726380]
a - COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (ONTWERPFASE)


Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Eén ontwerpbureau / adviseur, derhalve niet van toepassing.

3	B - COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE)

[bookmark: _Toc97951418][bookmark: _Toc129511103][bookmark: _Toc220232807][bookmark: _Toc527726381][bookmark: _Toc97951419]Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)	

[bookmark: _Toc97951420][bookmark: _Toc129511104][bookmark: _Toc220232808][bookmark: _Toc527726382](Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt

	Naam vergadering
	Frequentie
	Notulen door
	Deelnemers

	Bouwoverleg
	Nader te bepalen
	Directie UAV
	Gemeente

Uitvoerder / V&G coördinator

Directie / Toezicht infra







Vaste agendapunten
· Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's;
· Actualiseren V&G-plan;
· Naleving V&G-plan;
· Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige;
· Eventuele ongevallen en incidenten;
· Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen;
· Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers.
[bookmark: _Toc97951421][bookmark: _Toc129511105][bookmark: _Toc220232809][bookmark: _Toc527726383]
OVERLEG EN VOORLICHTING/INSTRUCTIE WERKNEMERS


Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

	Geplande datum
	Overleg/voorlichting/
instructie door
	Aan/met wie
	Waarover1
	Uitgevoerd
	Afspraken/
Acties2

	
	
	
	
	JA
	NEE
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1)	Bijvoorbeeld:
· Overleg over V&G-aspecten op het werk;
· Voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan);
· Taakgerichte voorlichting;
· Specifieke instructiebijeenkomsten.

2)	Afspraken en maatregelen, die moeten worden opgenomen in onderdeel 5 en 6 van het V&G-plan, bijvoorbeeld:
· Acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico’s;
· Acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades.

[bookmark: _Toc16394651][bookmark: _Toc527726384]
Voorlichting en onderricht

Iedere werkgever dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden die voor het werk gelden. Het voorlichtings-/ instructieprogramma bestaat uit:
· Algemeen
· Doelmatig ophangen van posters en affiches;
· Aanwezigheid van voorlichtingsmateriaal.
· Introductie op het werk
Voor de start van alle onderdelen zal met de desbetreffende ploeg zorgvuldig worden doorgesproken welke regelingen gelden voor het betreffende project. Onderwerpen hierbij zijn onder meer:
· Het project zelf;
· Huisregels;
· Regelingen met betrekking tot ongevallen, alarm, bedrijfshulpverlening;
· Werk- en rusttijden;
· V&G-plan;
· Melden van onveilige en ongezonde situaties.
· Taakgerichte voorlichting
Voor de start van alle onderdelen zal met de desbetreffende ploeg zorgvuldig worden doorgesproken wat en op welke manier de werkzaamheden op een veilige manier moeten worden uitgevoerd.
· Instructie bijeenkomst op onderdeel
Voorbeelden van deze instructies zijn onder meer:
· Gebruik van specifieke beschermingsmiddelen;
· Gebruik van specifieke materialen.
Na het vooroverleg zullen deze afspraken op papier worden vastgelegd en gedistribueerd. Indien noodzakelijk kan er tussentijds een nieuwe bespreking worden belegd om het een ander opnieuw op elkaar af te stemmen.
Zonder overleg met de uitvoerder wordt niet afgeweken van deze werkinstructie.
Waar nodig zal ondersteuning worden verleend door de deskundigen.

[bookmark: _Toc16394652][bookmark: _Toc527726385]Aanwezig voorlichtingsmateriaal
· AI-bladen SZW nummers;
· Abomafoons nummers;
· Product-veiligheidsinformatiebladen (PISA-bladen);
· Controlelijsten;
· Werk/taakinstructies.
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[bookmark: _Toc97951422][bookmark: _Toc129511106][bookmark: _Toc220232810][bookmark: _Toc527726386]	A - VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)


[bookmark: _Toc97951423][bookmark: _Toc129511107][bookmark: _Toc220232811][bookmark: _Toc527726387]Veiligheids‑ en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend)

	Omgevings-factor
	Activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties 

	Openbaar 
Verkeer

	Diversen.
	Aanrijdingen.
	Werken in en langs het verkeer.





















	Juiste veiligheidskleding dragen.
Plaatsen verkeersafzettingen bij voldoende ruimte (publicatie CROW 96a en 96b). 
Omleidingen openbaar verkeer bij onvoldoende ruimte (publicatie CROW 96a en 96b).



























	Bouwverkeer






	Transport van bouwmaterialen en materieel, aan- en afvoer grond.

Verkeer afkomstig van werkterrein.

	Aanrijdingen.
	In en externe transporten van diverse neven-aannemers.



Kruisende verkeersstromen.




	Verkeersplan opstellen, bouwwegen aangeven.




Overleg tussen politie, wegbeheerder en aannemer om de werkzaamheden te voorzien van een goede afzetting (goed geplaatste verkeersborden duidelijke bebakening, evt. verkeersregelinstallatie).

	Gas- en olieleidingen
	Graafwerkzaamheden in de nabijheid van gas- en olieleidingen.

	Brand- en explosiegevaar.
Bedwelming.
Verbranding.
	Kapot stoten leiding.
Leidingbreuk ten gevolge van onvoldoende gronddekking.







	Zie (publicatie CROW 250).
Locaties kabels opvragen en markeren.
Graven van proefsleuven.
Als het enigzins mogelijk is de leiding drukloos maken tijdens graafwerkzaamheden in de nabije omgeving, als dit niet mogelijk is dan zorgen voor sleutel om de afsluiters dicht te zetten bij leidingbreuk.
Zorgen voor voldoende dekking op leiding.
Niet machinaal graven nabij de leidingen.
Verboden te roken tijdens en in de nabijheid van de werkzaamheden.

	Omgevings-factor
	Activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties 

	Explosieven.
	Graafwerkzaamheden in de nabijheid van explosieven.
	Letsel door ontploffende explosieven.
	Aanwezigheid explosieven uit oorlog.
	Locaties explosieven, zover bekend, opvragen (explosievenkaart).
Instructie geven aan werknemers dat bij het stuiten op een vermeend explosief het werk moet worden stil gelegd.
De locatie moet dan direct worden ontruimd. De politie en EOCKL te Culemborg moet worden gewaarschuwd.

	Waterleidingen.
	Graafwerkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen.


	Verdrinking.






Bedelving.
	Leidingbreuk door graafwerkzaamheden in de nabijheid van de waterleiding.




Aanvullen sleuf.
	Zie (publicatie CROW 250).
Locaties leidingen opvragen en markeren. 
Graven van proefsleuven.
Als enigszins mogelijk is de leidingen drukloos maken tijdens de graafwerkzaamheden in de nabije omgeving, als dit niet mogelijk is zorgen voor sleutel om afsluiters dicht te kunnen zetten bij leidingbreuk.
Zorgen voor voldoende dekking op leiding.

Niet machinaal graven nabij de leidingen.

Geen personen in de buurt van aanvulling.
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[bookmark: _Toc97951424][bookmark: _Toc129511108][bookmark: _Toc220232812][bookmark: _Toc527726388]
Veiligheids‑ en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

	Bouwfase
	Bestekspost
	Activiteit
	Arbo-risico 1)
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties

	VOORBEREIDING EN
OPRUIMINGS-WERKZAAMHEDEN
	
	
	
	
	

	
VERKEERS-MAATREGELEN
	
	
Verkeersmaatregelen.

	
Lichamelijk letsel.
	
Aanrijding met verkeer tijdens plaatsen borden en afzetting.
	
Dragen van veiligheidskleding tijdens plaatsen afzettingen.
Gebruik maken van volgwagen met oranje zwaailicht.

	INRICHTING
	
	Verwijderen verkeersborden.
	Rug blessure.
	Tillen van zware elementen.
	Mechanisch werken.

	GROENVOORZIENING
	
	Verwijderen bomen en begroeiing.
	Rug blessure.
	Tillen van zware elementen.
	Mechanisch werken.

	
	
	Omzagen bomen.
	Gehoorbeschadiging.

Oog beschadiging.


Lichamelijk letsel.
	Te veel lawaai.

Weg spatten hout deeltjes.
Wegspringen zaag.

Omvallen boom.
	Gehoorbescherming.

Oog bescherming.
Veiligheidskleding.

Buiten val bereik van boom blijven.




	Bouwfase
	Bestekspost
	Activiteit
	Arbo-risico 1)
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties

	GRONDWERKEN
	
	
	
	
	

	
ONTGRAVEN
VERVOEREN
VERWERKEN

	
	
Grond ontgraven en aanvullen, vervoeren, leveren en verwerken.












	
Lichamelijk letsel.

Aanrijding.

Bedelving.










	
Achteruitrijden vrachtwagens.

Draaien graafmachine.

Lossen van grond.

Instorten sleuf.



Kantelen van de graafmachine.



	
Akoestisch signaal.

Buiten draaibereik van de kraan blijven.

Niet in de buurt staan van aanvullingen.

Ontgraven onder veilig talud.
Toepassen goede bronnering.
Voldoende toe- en uitgangen.


Graafwerkzaamheden verrichten volgens het kraanboek.
Zorgen voor een vlakke opstelling van de kraan.















	Bouwfase
	Bestekspost
	Activiteit
	Arbo-risico 1)
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties

	LEIDINGWERKEN
	
	
	
	
	

	HOOFDRIOLERING














HUISAANSLUITING
STRAATAFWATERING

	
	Verwijderen en aanbrengen betonbuizen en putten.












Verwijderen en aanbrengen kolken en 
pvc-leidingen.

	Verstikking.






Rug blessure.

Lichamelijk letsel.

Bacteriologische of virologische besmetting.

Rug blessure.
	Werken in besloten ruimten.






Tillen zware elementen.

Uit de strop vallen buizen.

In aanraking komen met riool-water en -slib.


Tillen van zware elementen.

Graven in zware grond.

Vallen van kolk uit strop.



Werken in kleine ruimte.

In aanmerking komen met rioolwater en -slib.




	Zie ARBOUW  advies ‘Werken in riolen’.
Meten zuurstof (18-21%), explosieve dampen (<10% LEL) en giftige stoffen (o.a. HsS < MACwaarde).
Ventileren.
Veiligheidsman.
Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Mechanisch werken.

Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen.

Te verwijderen riolering vooraf reinigen.
Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).


Mechanisch werken.

Mechanisch graven.

Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen.
Hijsvoorschriften fabrikant.
Niet onder te hijsen materiaal staan.

Zorgen voor voldoende werkruimte.

Te verwijderen riolering vooraf reinigen.
Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)



	BUITEN BEDRIJF STELLEN RIOOL









RENOVATIE RIOOL











BEMONSTERING RIOOL







	
	Plaatsen en
verwijderen afsluiters.









Aanbrengen kous- en deelrenovaties.










Uitnemen proef-stukken.






	Lichamelijk letsel.
Bedwelming.
Beknelling.
Verdrinking.







Lichamelijk letsel.
Bedwelming.
Beknelling.
Contact met agressieve stoffen.







Lichamelijk letsel.
Beknelling.

	Werken in besloten/beperkte ruimte.
Losraken en losmaken afsluiters.
Geopende schachten.
Afbreken klimijzers.
(Werk)verkeer.




Werken op hoogte.
Vallende delen.
Werken in besloten/beperkte ruimte.
Gereedschap/materieel.
Inademen schadelijke dampen.
Geopende schachten.
Afbreken klimijzers.
Toepassing harsen, oplosmiddelen enz.
(Werk)verkeer.

Werken in besloten/beperkte ruimte.
Vrijkomende gassen en dampen.
Geopende schachten.
Afbreken klimijzers.
(Werk)verkeer.

	Werkinstructie.
Beschermende kleding en persluchtmmasker.
Borgingsvoorziening.
Meten van zuurstof en explosiegevaar.
Ventilatie.
Afzetten geopende schachten.
Stempeling afsluiters.
Gerbuik gekeurd laddermateriaal.
Controle op neerslag.
Reddingsattributen.

Werkinstructie.
Beschermende kleding, handschoenen en persluchtmasker.
Meten van zuurstof en explosiegevaar.
Borgingsvoorzieningen.
Gebruik PID-meter.
Afzetten geopende schachten.
Gebruik gekeurd laddermateriaal.
Reddingsattributen.




Werkinstructie.
Meten van zuurstof en explosiegevaar.
Ventilatie.
Afzetten geopende schachten.
Gebruik gekeurd materiaal.

	REINIGEN EN INSPECTIE RIOOL
	
	Reinigen onder hoge druk.
Verwijderen obstakels.
Verwijderen slib en vuil.
Uitvoeren camera-inspectie.
Controle aansluiting schacht.
	Lichamelijk letsel.
Bedwelming.
Beknelling.
Explosiegevaar.
Verdrinking.
Contact met verontreiniging.
	Werken in besloten/beperkte ruimte.
Vrijkomende gassen en dampen.
Geopende schachten.
Afbreken klimijzers.
Plotseling toetredend water.
(Werk)verkeer.
	Werkinstructie.
Beschermende kleding en persluchtmasker.
Borgingsvoorzieningen.
Meten van zuurstof en explosiegevaar.
Ventilatie.
Afzetten geopende schachten.
Gebruik gekeurd laddermateriaal.




	
Bouwfase
	Bestekspost
	Activiteit
	Arbo-risico 1)
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties

	VERHARDINGS-WERKEN
	
	
	
	
	

	KANTOPSLUITING
BESTRATINGEN
	
	Opbreken verhardingen.

	Rug blessure.

Lichamelijk letsel.
	Tillen van zware elementen.

Achteruitrijden vrachtauto’s.
Vallen materiaal van auto’s.

	Mechanisch werken.

Akoestisch signalen.
Op juiste wijze laden auto.


	
	
	Aanbrengen verhardingen.
	Rug blessure.












	Tillen van zware elementen.



Langdurige fysieke belasting.









	Zie (publicatie CROW 324)
Zoveel mogelijk mechanisch werken, indien niet mogelijk tilwerk zoveel mogelijk met personen, of met wisselende personen uit laten voeren.

Als lichte elementen veel achtereen in dezelfde houding worden verwerkt deze ook mechanisch verwerken.
Beperk tilhoogte.
Til met gebogen knieën en met gestrekte rug, de voeten hierbij licht spreiden.
Het evenwicht bewaren kost dan minder spierkracht en is minder belastend voor de rug.
Organiseer het werk zo dat werknemers regelmatig van houding kunnen wisselen.
De verplaatsingsafstand van de te verwerken materialen zo klein mogelijk houden.

	
	
	Intrillen verhardingen en paszagen van betonband.



	Gehoorbeschadiging.

Oog beschadiging.

Vergiftiging.

Lichamelijk letsel.



	Te veel lawaai.

Weg spatten steen.

Inademen kwartsstof.

Wegspringen zaag.

Beknelling trilplaat.

	Gehoorbescherming.

Oog bescherming.

Nat zagen en adembescherming.

Opvolgen instructies, dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Opvolgen instructies, toepassen PBM, ,dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

	ASFALT
	
	Zagen asfaltverharding.

Frezen asfaltverharding.


Opbreken en/of frezen teerhoudend asfalt.

	Lichamelijk letsel.

Lichamelijk letsel. 


Vergiftiging.

	Roterend zaagblad.

Roterende beitels freesmachine.

Inademing en/of contact met verontreinigde stoffen.

	Zaagbladbescherming.

Niet in de buurt komen van roterende beitels en machine uitzetten bij vervangen van de beitels.

Frees afschermen, stof afzuigen (publicatie CROW 210).
Opstellen werkplan verwijderen teerhoudend asfalt.
Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)


	
	
	Asfalt aanbrengen.
	Lichamelijk letsel.
	Bekneld raken tussen spreidmachine en hopper.
	Bij open hopper geen personeel voor de machine.

	BETONVERHARDING
	
	Aanbrengen voegen
in betonverharding.
	Inademing van stof.




	Vrijkomen van betonstof door
hakken.
	Oppervlak voldoende nat houden, dragen van (adembescherming) stofmaskers.

	
	
	Aanbrengen betonstaal t.b.v betonverharding.



	Lichamelijk letsel.



Rug blessure.



	Scherpe kanten aan het betonstaal.


Gewicht van het betonstaal te zwaar.

Te grote lengtes van het wapeningsnet.
	Scherpe kanten van het betonstaal vermijden.
Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
Goede werkvoorbereiding.

Gewicht van het betonstaal aanpassen of machinaal aanbrengen.


Lengtes aanpassen, goede werkvoorbereiding.





	Bouwfase
	Bestekspost
	Activiteit
	Arbo-risico 1)
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties

	KUNSTWERKEN
	
	
	
	
	

	BRUG
	
	Plaatsen brug.
	Verdrinking.
	Te water raken.
	Voldoende afscherming.
Reddingsmiddelen beschikbaar houden.

	
	
	Hei- en hijswerkzaamheden.
	Beknelling.
	Omvallen heistelling en/of palen.
	Stabiele opstelling heiwerktuigen.
Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen.

	
	
	Aanbrengen betonstaal t.b.v betonverharding.



	Lichamelijk letsel.



Rug blessure.



	Scherpe kanten aan het betonstaal.


Gewicht van het betonstaal te zwaar.

Te grote lengtes van het wapeningsnet.
	Scherpe kanten van het betonstaal vermijden.
Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
Goede werkvoorbereiding.

Gewicht van het betonstaal aanpassen of machinaal aanbrengen.


Lengtes aanpassen, goede werkvoorbereiding.

	
	
	Aanbrengen beton.

	Struikelen.


Beknelling.
	Openingen in bekisting en wapening.

Losraken betonpomp.
	Loopplanken toepassen.


Geschikt materieel inzetten.

	
	
	
	
	
	

	STUWCONSTRUCTIES
	
	Hei- en hijswerkzaamheden damwandplanken.
	Beknelling.
Lichamelijk letsel.
	Omvallen heistelling en/of
Damwandplanken.
	Stabiele opstelling heiwerktuigen.
Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddeleen.
Dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).






	Bouwfase
	Bestekspost
	Activiteit
	Arbo-risico 1)
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties

	INRICHTING
	
	
	
	
	

	MARKERING EN
BEBAKENING
	
	Aanbrengen markeringen.
	Lichamelijk letsel.
	Aanrijding met verkeer tijdens aanbrengen markering.
	Dragen van veiligheidskleding.
Toepassen van oranje waarschuwingslicht.

	OPENBARE 
VERLICHTING
	
	Plaatsen lichtmasten.
	Rug blessure.

Lichamelijk letsel.


	Tillen van zware elementen.

Vallen elementen uit hijsvoorziening.
	Mechanisch werken.

Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen.

	STRAATMEUBILAIR
	
	Plaatsen straatmeubilair.
	Rug blessure.
	Tillen van zware elementen.
	Mechanisch werken.

	OVERIGE
	
	Opnemen / stellen
keerwanden.

	Lichamelijk letsel.
	Vallen elementen uit hijsvoor-ziening.
	Treffen van goede hijsvoorzieningen in of aan de elementen.
Gebruik geschikte en gekeurde hijsmiddelen.






	Bouwfase
	Bestekspost
	Activiteit
	Arbo-risico 1)
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties

	WERKEN VAN
ALGEMENE AARD
	
	
	
	
	

	BEREIKBAARHEID
	
	Werkzaamheden in de straat.
	Struikelen over oneffenheden.

Onbereikbaarheid van huis of winkel.
	Opgebroken straat.


Aanwezigheid van bouwmaterialen en bouwafval.
	Bewoners en winkeliers inlichten over werkzaamheden.


Zorgen voor voorwaarschuwing t.b.v. passanten.
Ordelijk stapelen van bouwmaterialen.
Opruimen van bouwafval.

Voorzieningen treffen voor bereikbaar houden van woningen en bedrijven, passanten en gehandicapten.

	BESCHIKBAAR-STELLING
	
	Ter beschikking stellen werknemers / materieel.
	Lichamelijk letsel.
	Uitvoeren niet geplande werkzaamheden.

Aanrijding met voertuigen die niet gepland op het werk komen.
	Voorafgaande aan de werkzaamheden goede instructie geven aan de werknemers.

De aanwezige personen op het werk inlichten over de komst van de voertuigen.
Werken volgens de bij het voertuig behorende voorschriften.

	
	
	Ter beschikking stellen gereedschappen.
	Lichamelijk letsel.
	Verkeerd gebruik gereedschap.
	Werken volgens de bij het gereedschap behorende voorschriften.





	Bouwfase
	Bestekspost
	Activiteit
	Arbo-risico 1)
	Risico-oorzaak 2)
	Suggesties

	EENMALIGE KOSTEN
	
	
	
	
	

	
	
	Inrichten werkterrein
	Bacteriologische of virologische besmetting.





Lichamelijk letsel.








Schade aan materiaal/ materieel.
	Vervuilde keten sanitair, of het ontbreken van sanitair.






Toegankelijkheid werkterrein.





Derden rijden met voor de bouw benodigde machines.

Aanrijding met materieel/ materiaal dat opgeslagen staat langs de kant van het werk aan het einde van een werkdag.
	Zorgen dat keet en sanitair regelmatig worden schoongemaakt.
Zorgen voor voldoende verwarming.
Minimaal 1 toilet per 25 personen en voldoende urinoirs, eventueel verplaatsbare sanitaire unit.
Zorgen voor een wasplaats op elke 5 arbeiders die gelijktijdig pauze hebben, waarbij zeep een handdoeken voldoende aanwezig zijn.
Zorgen voor voldoende ventilatie van keet en sanitair.

Werkterrein, opslagcontainers en keten goed afsluiten en organiseren.
Beperk de hoeveelheid bouwmaterialen die worden opgeslagen.
Depots/opslag rondom met bouwhekken (afsluitbaar) afzetten.
Zorg dat aansluitingen nutsvoorzieningen onbereikbaar zijn voor kwaadwillenden.

Zorgen dat werktuigen en transportmiddelen goed afgesloten worden achtergelaten tijdens pauze en aan het einde van de dag.

Als het enigszins mogelijk is machines en materiaal opstellen binnen afsluitbaar opslagterrein.
Als ze langs het werk blijven staan dan verlichte bebakening toepassen.

	
	
	Verlenen hulp bij brand of ongeval
	Verbranding of lichamelijk letsel.
	Ongeval door b.v. struikelen of vallen.
Kapot trekken van kabels en/of leidingen.
	Zorgen voor voldoende brandblusapparatuur, b.v. poederblusser of zand.
Lijst met telefoonnummers van hulpverlenende instanties zodanig ophangen dat deze voor iedereen bereikbaar is, werknemers inlichten over waar deze lijst zich bevindt.
Zorgen voor aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers op het werk.



1) Bijvoorbeeld: instortingsgevaar.
2) Bijvoorbeeld: instabiele bodem.
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[bookmark: _Toc97951425][bookmark: _Toc129511109][bookmark: _Toc220232813][bookmark: _Toc527726389]Toetsing Veiligheden‑ en Gezondheidsgevaren door deskundige (optie)

	Getoetst
	Nee
	

	Zo ja, door
	.  .  .  .  .  .  .
	

	
	
	

	Verklaring afgegeven
	Nee
	

	Datum
	.  .  .  .  .  .  .
	




5	B-RISICO'S EN MAATREGELEN/VOORZIENINGEN (uitvoeringsfase)

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

	Activiteit/ productietaak
	Bestekspost
	Arbo-risico1)
	Risico-oorzaak2)
	Maatregel/
voorziening
	Aangebracht door
	In stand gehouden door
	Toezicht/rapportage door

	 
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	
	
	
	
	
	
	
	



1)	Bijvoorbeeld: instortingsgevaar.
2)	Bijvoorbeeld: instabiele bodem.



[bookmark: _Toc97951426][bookmark: _Toc129511110][bookmark: _Toc220232814][bookmark: _Toc527726390]BouwplaatsREGELS


[bookmark: _Toc97951427][bookmark: _Toc129511111][bookmark: _Toc220232815][bookmark: _Toc527726391]Bouwplaatsvoorzieningen en -regels

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

	Collectieve voorzieningen
	Gebruikers
	Instandhouding door
	Toezicht/rapportage door

	Verkeersvoorzieningen
	
	
	

	Verkeersafzettingen
	
	
	

	Terreinafbakening
	
	
	

	Sanitaire voorzieningen
	
	
	

	Schaft- en kleedvoorzieningen
	
	
	

	Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen
	
	
	

	Bouwelektra
	
	
	

	Hef/grondverzet machines
	
	
	

	Transport bouwstoffen
	
	
	

	Transport personeel
	
	
	

	Stut- en schoorconstructies
	
	
	

	Blusmiddelen
	
	
	

	Beschermings-/Beveiligingsmiddelen
	
	
	

	EHBO-voorzieningen
	
	
	

	Afvalscheiding/opslag
	
	
	

	Mededelingenbord
	
	
	

	Overige
	
	
	












[bookmark: _Toc97951428][bookmark: _Toc129511112][bookmark: _Toc220232816]

[bookmark: _Toc527726392]Bouwplaatsregels

Vastleggen in veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase)

	Regels
	Toezicht/rapportage door
	Verwijzing naar procedures in bijlage

	Bijvoorbeeld
	
	

	Toegangsregeling
	
	

	Verkeersregels
	
	

	Procedure bij ongevallen (alarmregeling)
	
	

	Bedrijfshulpverlening
	
	

	Identificatieplicht
	
	

	Voorschriften uit 
vergunningen
	
	

	
	
	




[bookmark: _Toc97951429][bookmark: _Toc129511113][bookmark: _Toc220232817][bookmark: _Toc527726393]RAPPORTAGE EN EVALUATIE


	Onderwerp
	Datum
	Rapportage aan
	Rapportage door
	Te ondernemen acties 
	Uitgevoerd
door/datum

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc527726394]
BIJLAGEN BIJ HET VEILIGHEDEN- EN GEZONDHEIDSPLAN


8a		Procedures bij ongevallen (verplicht)

8b		Alarmregeling 

8c		Bedrijfshulpverlening (verplicht)

8d		Verkeersregels

8e		Toegangsregeling (verplicht)

8f		Vergunningen

8g		Aanwezig voorlichtingsmateriaal

8h		Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)
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8i 	  Overig
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