BIJLAGE 4
Programma van Eisen 
Levering gebakken bestratingsmaterialen

In het Beheerplan Wegen 2022-2026 van de gemeente Bunschoten is opgenomen dat oude en niet herbruikbare betonstraatstenen (> 40 jaar oud) vervangen worden door gebakken klinkers. De gemeenteraad heeft conform het bij het beheerplan behorende raadsvoorstel besloten. Voor het vervangen van de betonstraatstenen is gekozen, omdat de klinkers een veel langere levensduur hebben (duurzaam) en hun stroefheid behouden (verkeersveiligheid). Daarnaast zijn de klinkers kleurvast.

Vanuit het oogpunt van beheer en een eenduidig straatbeeld wordt voor een aantal materialen één producent gezocht. Straatbakstenen worden in de hele gemeente toegepast, met name binnen de bebouwde kommen. Gemeente Bunschoten (Opdrachtgever = OG) is opzoek naar één producent die deze straatbakstenen kan leveren (hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’ = ON). De opdracht betreft het leveren van gebakken bestratingsmaterialen conform onderstaande functionele en technische specificaties.


Algemene eisen
· Alle communicatie (mondeling en schriftelijk) geschiedt in de Nederlandse taal;
· Op grond van de Europese bouwstoffenverordening (CPR = Construction Products Regulation) moeten bouwstoffen die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm, geleverd worden met een CE-markering (CE = Conformité Européenne). Iedere geharmoniseerde norm bevat een bijlage met de aanduiding ZA, waarin de vereisten voor die CE-markering zijn opgenomen (zie tekstvak toelichting bijlage ZA).Toelichting bijlage ZA 
Duidelijk worden de volgende zaken gemaakt:
· Welke eigenschappen van het product door de producent moeten worden beoordeeld;
· Aan welke eisen die eigenschappen moeten volden;
· Of bij de beoordeling van het product en/of de productiecontrole in de fabriek een onafhankelijke instantie (een zogeheten aangewezen instelling) moet worden betrokken;
· Welke informatie bij de CE-markering aanwezig moet zijn.



Eisen aan organisatie ON
· ON stelt een contactpersoon aan, welke zal fungeren als “single point of contact” tussen de OG en ON tijdens de uitvoering van de (straat)werkzaamheden en daaruit voortvloeiende verplichtingen zoals rapportages en andere communicatie.
· ON dient ook in vakanties of bij ziekte de levering t.b.v. gemeente Bunschoten op het gewenst niveau uit te voeren.


Technische specificatie
· De gebakken stenen moeten voldoen aan het gestelde in de Europese norm 
NEN-EN1344;
· De BRL 2360 Straatbaksteen en alle hierin genoemde NEN-EN normen zijn van toepassing. Alle te leveren gebakken bestratingsmaterialen dienen geleverd te worden met KOMO-keurmerk (kwaliteitsklasse A4-12 EQ+, bezand) en ISO 14001 Milieucertificaat;
· Materiaal dient bestand te zijn tegen vorst en dooi, conform prestatieklasse FP100;
· Straatbakstenen moeten vergezeld zijn van een DUBO keurmerk op basis van het NIBE-regelement (kenmerk 722.03.07.049). Uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie b.v.;
· Genoemde certificaten en keurmerken dienen op eerste verzoek binnen twee werkdagen te worden overgelegd aan de OG.




Functionele beschrijving
· ON moet de straatbakstenen kunnen leveren in de volgende formaten:
· waalformaat (ca. 206x51x85mm) zonder vellingkant en met afstandhouders;
· dikformaat (ca 206x67x85mm) zonder vellingkant en met afstandhouders.
· ON moet de bovenstaande formaten straatbakstenen kunnen leveren in de kleuren:
· okergeel, effen;
· rood-bruin, genuanceerd;
· bruin, effen;
· bruin-zwart effen.


Eisen met betrekking tot afroep en levering
· De OG heeft geen verplichting tot afname van bepaalde (minimum) aantallen. In geval van bestellingen is geen sprake van een minimale ordergrootte;
· Uiterlijk 12 weken na opdrachtverstrekking is de ON in staat de gehele levering uit te leveren;
· Na afroep dienen de materialen binnen tien werkdagen geleverd en gelost te kunnen worden op of nabij de betreffende werklocatie in de gemeente Bunschoten;
· De in de nadere opdrachten (digitaal verstrekt) bestelde materialen worden door ON kosteloos op voorraad gehouden tot het moment van afroep. Afroepdata worden aangegeven in de nadere opdrachten;
· ON beschikt over voldoende opslagruimte om bestelde materialen tot aan de afroepdatum te kunnen opslaan;
· Ten gevolge van opslag, overslag en transport mag geen kwaliteitsvermindering van het product optreden;
· Te leveren stenen dienen te worden aangevoerd op stabiele pallets in pakketten welke geschikt zijn voor machinale verwerking. De pallets moeten voldoende sterk zijn om beschadigingen tijdens het vervoer en laden en lossen te voorkomen;
· De stenen dienen verpakt te worden op pallets met een maximaal gewicht van 1700kg;
· De pallets dienen te voldoen aan standaard verpakkingsnorm ISPM 15;
· De lege beschikbaar gestelde pallets worden door ON periodiek (minimaal eenmaal per kwartaal) opgehaald voor hergebruik; 
· De kosten voor verpakkingsmateriaal zijn voor rekening van de ON en dienen in de prijs zijn inbegrepen;
· Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Dit wordt aantoonbaar gemaakt door middel van een (schriftelijke) toelichting/onderbouwing; 
· De gemeente roept in principe volle vrachten af. ON gaat ermee akkoord dat voor incidentele vrachten met onderbelading (niet volle vrachten) geen vrachtkosten in rekening brengt;
· Zaagstukken van stenen kunnen voor halfsteens-, keper- en elleboogverband beschikbaar worden gesteld;
· De gebakken bestratingsmaterialen dienen afdoende te zijn uitgehard (4 – 6 weken) om de sterkte (kwaliteit) te waarborgen en het materiaal op normale wijze verwerkt kan worden in het werk, e.e.a. afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikant;
· De geleverde bestratingsmaterialen komen per project uit hetzelfde bakproces. Mocht het project te lang duren of te groot zijn qua omvang wordt het uitgangspunt dat levering per weggedeelte uit hetzelfde bakproces plaatsvindt. Voor weggedeelte geldt dat dit is van kruising tot kruising of bij functionele breekpunten zoals verkeersdrempels/-plateau’s;
· Het afleveren (lossen) op de locatie moet gebeuren op werkdagen tussen 07:00 uur en 16:00 uur opdat bij de aflevering de uitvoerder van de betreffende aannemer of de toezichthouder van de OG bij het lossen aanwezig kan zijn;
· Jaarlijks wordt aan de OG gerapporteerd. In deze rapport komt een overzicht van de totale afname en totale gefactureerde bedragen verzonden waarin is aangegeven:
· Aantal en de omzet per geleverd artikelnummer en artikelomschrijving;
· Totale omzet per project.
· ON is bereid om, indien nodig en op verzoek van de OG, op werklocatie binnen de gemeentegrenzen van Bunschoten overleg te hebben over o.a. de gehanteerde bestelprocedure en overige procedures, de afhandeling van klachten (met bijhorende documentatie) en de verrichte leveringen en bijhorende dienstverlening;
· Aan de technische specificatie en functionele beschrijving zoals hierboven weergegeven moet voor een periode van minimaal 10 jaar voldaan kunnen worden.


Controle
· OG zal steekproefsgewijs het geleverde keuren of laten keuren door een derde (materie)deskundige partij; 
· OG kan een (deel)levering afkeuren indien wordt geconstateerd dat het geleverde product niet voldoet aan de gestelde eisen. Deze materialen dienen ter stond verwijderd te worden door de ON en worden op de vrachtbrief aangetekend;
· Afgekeurde materialen worden direct na kennisgeving door of namens de OG door ON afgevoerd en per omgaande kosteloos hersteld door een levering die wel voldoet aan de overeenkomst;
· Indien een (deel)levering wordt afgekeurd en de ON niet binnen 5 werkdagen levert worden alle (gevolg)kosten die ten gevolge van de te afgekeurde levering aan OG doorberekend (te denken valt aan langere huur materieel, stagnatie civiele aannemer, etc.) aan ON;
· OG kan bij afkeuring een beroep doen op Kiwa Nederland B.V.;
· Bij drie achtereenvolgende afkeuringen van de aangeboden (deel) leveringen, kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst.


Indexeren
· Alle eenheidsprijzen zijn in ieder geval vast tot 31 december 2023.
· Eénmaal per jaar dienen de eenheidsprijzen waarmee u heeft ingeschreven geïndexeerd te worden. Voor het eerst dient dit plaats te vinden per 01 juni 2024.

Het te hanteren indexeringspercentage, bestaande uit twee decimalen, komt als volgt tot stand:

(indexcijfer nieuw – indexcijfer oud) / indexcijfer oud) * 100

Voor het vaststellen van het indexeringspercentages wordt gehanteerd:
Producentenprijsindex (PPI) 2015=100
Productgroep code (Prodcom): C: Industriële producten
PPI 233/2332 Bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei.
Periode: jaarindex.
Afzetprijzen binnenland.

Voor de indexcijfers geldt:
# Indexcijfer oud: 
gemiddelde jaarindex (van januari t/m december) van het voorgaande jaar -1.
# Indexcijfer nieuw: 
gemiddelde jaarindex (van januari t/m december) van het voorgaande jaar.

Voorbeeld: voor het indexeringspercentage per 1 juni 2022 geldt:
Indexcijfer oud = Index 2020 = 116,8
Indexcijfer nieuw = Index 2021 = 110,0
Indexeringspercentage = (110,0-116,8)/ 116,8 * 100 = -5,82%



Bunschoten-Spakenburg, januari 2023


