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Het product Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland, verder afgekort tot BRON, is een bestand met de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale WegenBestand, NWB). Met dit product kunt u verschillende verkeersveiligheidsanalyses voor uw beheersgebied uitvoeren en is in het bijzonder geschikt voor:
· Beleid (formuleren, monitoren, evalueren),
· Onderzoek en
· Wegbeheer

CIV levert het standaardproduct BRON op reguliere basis aan haar klanten bij rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en politie. 
Met de gegevens van het product BRON  is het mogelijk om de verkeersonveiligheid te analyseren. De aard van de gegevens maakt analyse mogelijk met behulp van een GIS-systeem. Noodzakelijk is dit echter niet. De opzet van BRON is zodanig, dat de gegevens ook kunnen worden bestudeerd met de meest gangbare spreadsheet- en databaseprogramma’s.

CIV streeft ernaar om de gegevens over verkeersongevallen te verrijken met steeds nieuwe aanvullende gegevens. Dat betekent, dat het product BRON in de toekomst naar verwachting vaker van inhoud zal wijzigen. 
[bookmark: _Toc516822538][bookmark: _Toc108703749]Achtergronden
[bookmark: _Toc516822539][bookmark: _Toc108703750]Een transparant systeem
Bij de ontwikkeling van de huidige ongevallendatabase is gekozen voor een nieuwe benaderingswijze van de registratie van verkeersongevallen. Kwaliteit en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) speelt daarbij een grote rol.
CIV streeft ernaar om het verwerkingsproces zo transparant mogelijk te maken voor alle betrokkenen. Transparantie betekent, dat er in principe geen interpretatie van aangeleverde gegevens meer mag plaatsvinden in het verwerkingsproces. In de praktijk is dit echter niet haalbaar en zal er door CIV-medewerkers op een beperkt aantal plaatsen in het proces handmatig moeten worden ingegrepen. In paragraaf 2.2.5 en 2.2.6 vindt u meer informatie over de kwaliteit en de verandering die te maken hebben met de AVG.
[bookmark: _Toc108703751]Aflopen
In de loop der jaren zijn in de Politieregistratie veranderingen aangebracht in de wijze van het noteren van een verkeersongeval. De noteerwijze van polite kan van invloed zijn op de attributen die wij in BRON uitleveren. Vanaf BRON 2015 bevat de Politieregistratie naast het kenmerk 'vervoerd naar ziekenhuis' ook het kenmerk 'opgenomen in ziekenhuis'. Dit heeft ervoor gezorgt dat in vergelijking met voorgaande jaren een behoorlijk gewijzigde verdeling optreedt tussen:
- letsel met ziekenhuisopname (vervoerd naar ziekenhuis en opgenomen);
- letsel spoedeisende hulp (vervoerd naar ziekenhuis maar niet opgenomen);
- letsel overig (zowel vervoerd naar ziekenhuis als opgenomen mist, maar wel slachtoffer opgegeven)

Echter, sinds BRON 2019 heeft politie zijn registratie halverwege datzelfde jaar aangepast, waardoor de kenmerken ‘vervoer naar ziekenhuis’ en ‘opgenomen in ziekenhuis’ niet meer worden meegeleverd. Dit zorgt ervoor dat er geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen ‘letsel ziekenhuisopname’ en ‘letsel spoedeisende hulp’.

[bookmark: _Toc108703752]Ongevallen op gehectometreerde wegen
[bookmark: _Toc108703753]Nauwkeurigheid van 200 meter
Door onnauwkeurigheid in het vastleggen van het ongeval door de politie (de politie legt vaak alleen de dichtstbijzijnde hectometerpaal vast) wordt het ongeval gekoppeld aan één hectometerpaal. Met andere woorden: in product BRON wordt een nauwkeurigheid van 200 m gehanteerd voor ongevallen op gehectometreerde wegen.
[bookmark: _Toc108703754]Herhectometrering
In het ongevalsrecord is zowel het wegvaknummer als ook de hectometrering opgenomen.
Indien het betreffende wegvak na de ongevalsdatum wordt gehectometreerd, ervan uitgaande dat het wegvak zelf niet komt te vervallen, worden de presentatie-coördinaten van dat ongeval aangepast.
Als het wegvak vervalt, is er sprake van een compleet andere situatie. Een nieuw wegvak wordt opgevoerd, waarbij de ongevallen in de oude situatie aan het vervallen wegvak gerelateerd blijven en de ongevallen die in de nieuwe situatie hebben plaatsgevonden, aan het nieuw opgevoerde wegvak worden toegekend.

[bookmark: _Toc70918421][bookmark: _Toc516822540][bookmark: _Toc108703755]Begripsvorming actueel/vervallen wegvakken
Het Nationale Wegen Bestand (NWB), dat bij CIV wordt bijgehouden, bevat de meest actuele situatie van het wegennet, maar ook situaties uit het verleden. Deze oude situaties worden het “vervallen wegennet” genoemd. In het nieuwe product BRON kan elke locatie, kruispunt of wegvak, slechts één keer voorkomen. Elk wegvak heeft een uniek nummer, het WVK_ID Van elk wegvak kunnen meerdere verschijningsvormen bestaan, maar deze hebben wel hetzelfde WVK_ID. Zo’n verschijning noemt CIV een efemeride. Elke wijziging van het wegvak, administratief of geometrisch, leidt in het centrale bestand van CIV tot het ontstaan van een nieuwe efemeride van hetzelfde wegvak. De oude efemeride gaat tot het vervallen wegennet behoren. Elke levering van het product BRON bevat in principe van elk wegvak uitsluitend de meest recente efemeride. Indien aan vervallen wegvakken in de selectieperiode ongevallen zijn gerelateerd, dan bevat het product ook de meest recente efemeride van de vervallen wegvakken.

Elk kruispunt heeft ook een uniek nummer, het JTE_ID, en er bestaan tevens vervallen kruispunten. De hierboven beschreven situatie geldt ook voor de kruispunten.
[bookmark: _Toc70918424][bookmark: _Toc516822541][bookmark: _Toc108703756]Koppeling van ongeval aan locatie
Het ongeval wordt uitsluitend gekoppeld aan òfwel een kruispunt, òfwel een wegvak. Bij een ongeval op een wegvak geeft CIV geen nauwkeurigere locatie aan (geen x/y-coördinaten) waar het ongeval precies heeft plaatsgevonden. Het leveren van x/y-coördinaten impliceert een nauwkeurigheid, die in de praktijk niet kan worden waargemaakt. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor ongevallen op gehectometreerde wegen, waarbij het wel mogelijk is om nauwkeuriger dan op wegvakniveau de ongevalslocatie aan te duiden. Deze dienen uitsluitend voor presentatiedoeleinden.
[bookmark: _Toc108703757]Niveau koppeling locatie
CIV biedt de informatie voor de gebruiker zo eenduidig mogelijk aan, maar wel alleen met die nauwkeurigheid die CIV kan garanderen. De nauwkeurigheid van het koppelen kan men in de ongevallen terugvinden bij het veld NIVEAUKOP.
Zo zal van de ongevallen waarvan de exacte locatie bekend is, deze uiteraard worden aangegeven middels een wegvak, wegvak gecombineerd met een hectometerpaal of een junctie. 
Het kan ook voorkomen dat van een verkeersongeval alleen bekend is in welke straat deze is gebeurd. In dat geval kan CIV niet de exacte locatie achterhalen, maar zal door middel van het veld NIVEAUKOPPELEN_IND = ‘S’, te zien zijn dat alleen de straat bekend is Het verkeersongeval wordt dat geplaatst op een willekeurig wegvak, dat onderdeel is van de opgegeven straat.
Dit geldt ook voor ongevallen op kruispunten waarvan niet het exacte kruispunt bekend is. Het ongeval wordt dan willekeurig aan een van de kruispunten gekoppeld die voldoen aan de opgegeven locatie gegevens. 
De laatste mogelijkheid is dat slechts bekend is in welke gemeente het ongeval heeft plaatsgevonden. In dit geval is te zien dat alleen de gemeentenaam bekend is. Als het ongeval op een weg heeft plaatsgevonden dan wordt het ongeval willekeurig aan een wegvak midden in de gemeente koppeld. Bij een ongeval dat heeft plaatsgevonden op een junctie wordt het ongeval willekeurig aan een junctie in het midden van de gemeente gekoppeld.

	NIVEAUKOP
	UITLEG

	Exact           (E)
	Van het ongeval is de exacte locatie bekend

	Straat           (S)
	[bookmark: _GoBack]Het ongeval is niet op een exact wegvak te koppelen, omdat met de beschikbare locatiegegevens niet één uniek wegvak is te vinden in het NWB

	Kruispunt    (K)
	Het ongeval is niet op een exacte junctie te koppelen, omdat met de beschikbare locatiegegevens niet één uniek kruispunt is te vinden in het NWB

	Gemeente  (G)
	Van het ongeval is alleen bekend in welke gemeente het ongeval heeft plaatsgevonden



[bookmark: _Toc108703758]Gebruik van wegvakken.txt
Het meegeleverde wegvakken bestand bevat alle op de productiedatum in het BN actuele wegvakken en juncties (evt. deels) gelegen binnen de opgegeven geografische selectie en alle vervallen wegvakken en juncties waarop binnen de opgegeven selectie (tijd plus geografie) ongevallen gebeurd zijn.  
[bookmark: _Toc108703759]Koppeling kruispunt ongevallen met wegvakken bestand
Bij ongevallen die op juncties hebben plaatsgevonden dient er bij het koppelen met het wegvakkenbestand, rekening gehouden te worden dat een wegvak zowel een begin als een eindpunt heeft.

Het begin en het einde van zo’n wegvak heet een junctie. De zwarte bolletjes in figuur 1 geven de begin en eind van een junctie aan. Elk punt heeft een nummer, we noemen dat een junctie_id. Afhankelijk van hoe de lijn ooit is ingetekend heet het beginpunt junctie_id_begin (JTE_BEG) en het eindpunt, de junctie_id_eind (JTE_END).

[image: ]
Figuur 1 illustratie wegvak

Een ongeval dat op een junctie heeft plaatsgevonden wordt dan gekoppeld aan zo’n JTE_BEG of JTE_END. De junctie_ID voor aaneensluitende wegvakken zijn altijd hetzelfde, maar voor het ene wegvak kan dit het beginpunt zijn en voor een ander wegvak het eindpunt. Dit is afhankelijk van hoe het administratief is ingetekend.
Aan een junctie zelf zijn geen gegevens van de weg gekoppeld zoals wegnummer en of routenummer. Bij het beantwoorden van vragen worden deze gegevens opgehaald uit de wegvakken waartoe de junctie behoort. 

Bij het maken van analyses met juncties, dient er rekening te worden gehouden:
· JTE_ID van het ongevallen bestand gekoppeld wordt met het JTE_BEG van het wegvakken bestand. 
· JTE_ID van het ongevallen bestand gekoppeld wordt met het JTE_END van het wegvakken bestand. 
· Beide totalen worden opgeteld om een compleet beeld te krijgen van het aantal ongevallen gebaseerd op de opgegeven query.
[bookmark: _Toc108703760]Query op Wegnummer vs Wegnr_hmp

Twee kenmerken die meegeleverd worden met het wegvakken bestand zijn het wegnummer en het wegnr_hmp. Beide kenmerken kunnen gebruikt worden voor het definieren van de wegbenaming van wegvakken op Rijkswegen. Er zit echter wel een significant verschil tussen beide definities:

Wegnummer
Een wegnummer is een door de wegbeheerder vastgesteld administratief nummer (meer voor RWS-intern gebruik (o.a. areaal gegevens). Een wegnummer bestaat uit de volgende hoofdletters en/of cijfers:
 
· Voor rijkswegen: Het administratieve rijkswegnummer zoals RWS dat vaststelt, bestaande uit 3 cijfers. In uitleverformaat GDF wordt in geval van rijkswegen aan bovengenoemde cijfercombinatie een ’R’ toegevoegd;
· Voor provinciale wegen: de door het Inter Provinciaal Overleg (IPO) vastgestelde nummering, bestaande uit een combinatie van één letter en maximaal 3 cijfers. Deze letter is meestal een ‘N’, maar kan in sommige gevallen ook een ‘A’ zijn. Bij uitzondering betreft het een letter die door een provinciale wegbeheerder zelf is vastgesteld. De volgende uitzondering is niet meer actueel, maar kan wel nog spelen wanneer een netwerk uit het verleden geraadpleegd wordt: In de provincie Noord-Brabant, werd een periode een eigen nummering gehanteerd, bestaande uit maximaal 3 cijfers.
· Provinciale wegen hebben, evenals de rijkswegen, ook een routenummer de z.g. A/E/N-nummers die dus kunnen afwijken van de administratieve wegnummers van de wegbeheerder. 
· Stadsroutes (S-Route) en Uitwijkroutes (U-Route) kunnen ook voorkomen. 

Wegnr_hmp
Het wegnr_hmp wordt gedefinieerd als het nummer van een weg zoals deze op het hectometerbord langs de weg voorkomt. 

Om de twee definities te ondersteunen is hieronder een voorbeeld te zien van wegnummer R035. Dit is het administratieve rijkswegnummer zoals RWS dat vaststelt. In de tweede kolom worden de wegnr_hmp’s getoond die allemaal onderdeel zijn van de R035. Hierin valt op dat de R035 niet alleen uit wegnr_hmp A35 bestaat, maar ook uit de N35 en de A1. 

[image: cid:image001.jpg@01D84F16.3D39E9B0]

Wanneer een analyse van verkeersongevallen wordt gebaseerd op wegnummer 035 worden dus alle ongevallen meegenomen die op de A35, N35 en de A1 zijn gebeurd. Is de bedoeling dat de analyse alleen ongevallen op de A35 meeneemt, zorg er dan voor dat wegnr_hmp wordt gekozen als kenmerk om op te filteren.

Houdt bij het analyseren van ongevallen op het hoofdwegennet rekening met de vraag die beantwoord dient te worden. Welke wegnr_hmp onderdeel zijn van welk wegnummer is terug te vinden in de actuele wegenlijst https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/actuele_wegenlijst/

[bookmark: _Toc108703761]STAR-initiatief
Sinds BRON 2017 verbeterde de politie, onder meer in het kader van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting), de kwaliteit en kwantiteit van ongevallengegevens. Daardoor is van steeds meer geregistreerde ongevallen de exacte locatie bekend. De kwaliteitsverbeteringen worden uitgewisseld tussen BRON en STAR zodat de kwaliteit van beide databases toeneemt.
[bookmark: _Toc516755312][bookmark: _Toc516822543][bookmark: _Toc108703762]Handmatige nabewerking
Zoals eerder aangegeven streeft de CIV ernaar het verwerkingsproces zo transparant mogelijk te maken. In de periode van BRON 2015 t/m BRON 2017, waar de stap naar automatische verwerking werd gezet, had de CIV te weinig capaciteit om handmatige nabewerking van ongevalgegevens uit te voeren. Echter om BRON zo volledig en kwalitatief goed mogelijk te maken is er geen ontkomen aan om in het proces handmatige nabewerking te doen. Om deze reden heeft CIV deze nabewerking vanaf BRON 2018 weer langzaam opgepakt. In onderstaande subparagrafen is te lezen wat de handmatige nabewerking van de verschillende periodes inhouden. 
[bookmark: _Toc108703763]Tot en met BRON 2014
Tot en met BRON 2014 voor de gegevens van de dodelijke ongevallen en ongevallen waarbij sprake is van ziekenhuisopname, gescreend op consistentie en op volledigheid. In deze voorkomende gevallen heeft een CIV-medewerker de betreffende gegevens handmatig gecorrigeerd of aangevuld door contact te zoeken met de agent die het betreffende ongeval heeft aangeleverd. In de volgende gevallen vond deze handmatige ingreep in het verwerkingsproces plaats:
· Bij dodelijke ongevallen of letselongevallen met ziekenhuisopname, het aanvullen van ontbrekende gegevens of corrigeren van inconsistente gegevens
· Bij dodelijke ongevallen of letselongevallen met ziekenhuisopname, een nauwkeurige plaatsbepaling indien het ongeval in eerste instantie op kruispunt-, straat- of gemeenteniveau is gekoppeld
· In het geval van een mogelijk dubbel ongeval (na screening is het vermoeden ontstaan dat een ongeval al eerder is aangemeld bij CIV).
[bookmark: _Toc108703764]BRON 2018 - Heden
Door de verwerking weer intern uit te voeren, maken innovaties in data-analyses en handmatige nabewerking het voor de CIV mogelijk vanaf BRON 2018 verdere kwaliteitsverbeteringen door te voeren. In de volgende gevallen vond deze handmatige nabewerking in het verwerkingsproces plaats vanaf BRON 2018:
· Bij alle ongevallen, een nauwkeurige plaatsbepaling indien het ongeval in eerste instantie op kruispuntniveau is gekoppeld
· Bij ongevallen, een aanvulling van het langzaam verkeer (Fiets/e-bike, scootmobiel, brom- en snorfietsen) wanneer deze bekend waren
· Bij ongevallen, waar maximumsnelheid niet door Politie gemeld werd, aanvullen vanuit de bronnen: weggeg en maximumsnelheden.

[bookmark: _Toc516822544][bookmark: _Toc108703765]Gelaagde Levering volgens AVG 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Binnen de hele Europese Unie (EU) geldt nu dezelfde privacywetgeving. Dit houdt in dat privacygevoelige informatie niet zomaar gepubliceerd en gedistribueerd mag worden. Voor het product BRON heeft dit tot gevolg dat het vanaf 25 mei 2018 in een aangepaste vorm beschikbaar wordt gesteld.

Een aantal bestanden zijn daarom geheel uit het product verwijderd en bij andere bestanden zijn bepaalde attributen in de bestanden leeggemaakt, zodat het niet meer mogelijk is om personen te herleiden vanuit de ongevals-, partij- en slachtoffergegevens. In Hoofdstuk 3 ‘Inhoud Product BRON’ is aan de tabellen Ongevallen en Partijen de kolom ‘Openbaar’ toegevoegd. In de kolom ‘Openbaar’ is met een kruis [X] aangegeven welke attributen nog wel in de openbare BRON worden gevuld.
[bookmark: _Toc108703766]Geheel verwijderde gegevens
Vanwege de hoge privacy gevoeligheid, zijn de volgende bestanden geheel uit de openbare versie van BRON verwijderd:

· Partijaanvullingen
· Slachtoffers
· Voertuigkenmerkgegevens
· Referentiebestanden voertuigkenmerken
· Kentekens

[bookmark: _Toc108703767]Attribuut toevoegingen
Hieronder volgt een overzicht van attributen die aan BRON zijn toegevoegd. Deze nieuwe attributen worden aan alle BRON jaren toegevoegd. Of het attribuut ook in de openbare versie beschikbaar is wordt duidelijk in Hoofdstuk 3 ‘Inhoud Product BRON’. In Hoofdstuk 3 wordt per tabel in de kolom ‘Openbaar’ met een kruis [X] aangeduid welke attributen nog in de openbare BRON gevuld zijn.
[bookmark: _Toc108703768]Ongevallen.txt
In het bestand ‘Ongevallen.txt’ zijn de volgende kenmerken toegevoegd:
	Kenmerk
	Definitie

	DAGTYPE
	Geeft aan in welk deel van de week het verkeersongeval heeft plaatsgevonden

	IND_ALC
	Indicator die aangeeft of er binnen het ongeval sprake is geweest van alcohol gebruik

	WEEKNR
	Het weeknummer waarbinnen het ongeval in dat jaar heeft plaatsgevonden


[bookmark: _Toc108703769]Partijen.txt
In het bestand ‘Partijen.txt’ zijn de volgende kenmerken toegevoegd:
	Kenmerk
	Definitie

	LKE_ID_FIJN
	Unieke identificatie van de leeftijdsklasse waartoe de leeftijd van de bestuurder (of voetganger) behoort; verwijzing naar referentiebestand Leeftijdsklassen_fijn


[bookmark: _Toc108703770]Wegvakken.txt
In het bestand ‘Wegvakken.txt’ zijn de volgende kenmerken toegevoegd:
	Kenmerk
	Definitie

	Routeltr
	Een letter die het routetype aangeeft van de eerste route.
“A” = Autosnelwegroute (A-route)
“N” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) (N-route)
“E” = Europese route (E-route)
“S” = Stadsroute (S-route)
“U” = Uitwijkroute (U-route)

	Routenr
	Een getal dat tezamen met de 1ste routetypeletter een route uniek identificeert.

	Routeltr2
	Een letter die het routetype aangeeft van de tweede route.
“A” = Autosnelwegroute (A-route)
“N” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) (N-route)
“E” = Europese route (E-route)
“S” = Stadsroute (S-route)
“U” = Uitwijkroute (U-route)

	Routenr2
	Een getal dat tezamen met de 2de routetypeletter een route uniek identificeert.

	Routeltr3
	Een letter die het routetype aangeeft van de derde route.
“A” = Autosnelwegroute (A-route)
“N” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) (N-route)
“E” = Europese route (E-route)
“S” = Stadsroute (S-route)
“U” = Uitwijkroute (U-route)

	Routenr3
	Een getal dat tezamen met de 3de routetypeletter een route uniek identificeert.

	Routeltr4
	Een letter die het routetype aangeeft van de vierde route.
“A” = Autosnelwegroute (A-route)
“N” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) (N-route)
“E” = Europese route (E-route)
“S” = Stadsroute (S-route)
“U” = Uitwijkroute (U-route)

	Routenr4
	Een getal dat tezamen met de 4de routetypeletter een route uniek identificeert.

	Wegnr_hmp
	Het nummer van een weg zoals deze op de hmp-bordjes is terug te vinden.
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Binnen het product BRON worden een 7-tal data-units onderkend, welke al dan niet deel uitmaken van een levering van dit product, nl.; 
-	Ongevallengegevens; deze maken altijd deel uit van een levering.
-	Referentiebestanden ongevallengegevens; deze maken altijd deel uit van een levering.
-	Netwerkgegevens; deze maken in principe deel uit van een levering, doch klanten kunnen ervoor kiezen deze gegevens achterwege te laten. 
-	Referentiebestanden netwerkgegevens; deze maken uitsluitend deel uit van een levering indien ook de hiervoor genoemde netwerkgegevens deel uitmaken van de levering.
-	Kentekengegevens:
Deze privacy gevoelige gegevens maken geen deel uit van het standaard product BRON; betreffende gegevens worden uitsluitend onder strikte voorwaarden aan een beperkte doelgroep geleverd.   
-	Voertuigkenmerkgegevens:
Deze zeer specialistische aanvullende gegevens maken geen deel uit van het standaard product BRON. De betreffende gegevens worden uitsluitend in overleg met CIV als extra aanvullende gegevens meegeleverd.
-	Referentiebestanden voertuigkenmerkgegevens; deze maken uitsluitend deel uit van een levering indien ook de hiervoor genoemde voertuigkenmerkgegevens deel uitmaken van de levering. 

Elk van de bovengenomede data-units bestaat uit een aantal bestanden. De inhoud en structuur van 
deze bestanden wordt verderop nader beschreven. In paragraaf 2.2.8.1 is aangegeven welke 
bestanden in de openbare versie van BRON geheel niet meer worden meegeleverd.

Daarnaast wordt een bestand DEFINITIE.TXT meegeleverd, waarin de aanvraagdatum van het 
product en de gehanteerde waarden van de selectieparameters zijn opgenomen.
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Parameters die de inhoud van alle betrokken data-units en hun bestanden bepalen zijn:
	Parameter
	Waarde
	Verplicht

	Productnaam
	Naam van Database
	Verplicht

	Aanvraagdatum
	Datum wanneer product is aangevraagd
	Verplicht

	Begindatum
	Een datum, bijv de 1e dag van een kwartaal  
	Verplicht

	Einddatum
	Een datum, bijv de laatste dag van een kwartaal 
	Verplicht

	Zone
	Een unieke identificatie van een zone; de eerste 2 posities geven de zonesoort weer
	Optioneel

	Netwerk
	Aanduiding of er wel of niet netwerkgegevens dienen te worden meegeleverd:
J = Ja, netwerkgegevens meeleveren
N = Nee, geen netwerkgegevens meeleveren
	Verplicht

	Doelgroep
	Aanduiding van doelgroep waarvoor BRON bevoegd voor is
1= Openbaar 
2= Wegbeheerder
3= RWS en onderzoeksinstituten
4= RWS en onderzoeksinstituten (excl, Datum, tijd, geb_datum, lft)
	Verplicht

	NWB peildatum
	Datum van de versie van het NWB
Als de peildatum niet is gevuld dan is de peildatum de aanvraagdatum
	Optioneel

	Kentekens
	Aanduiding of er kentekens dienen te worden meegeleverd; standaardwaarde is N:
N = Nee, geen kentekens meeleveren
J = Ja, kentekens meeleveren
	Verplicht

	Vtgkenmerk
	Aanduiding of er voertuigkenmerkgegevens dienen te worden meegeleverd; standaardwaarde is N:
N = Nee, geen voertuigkenmerkgegevens meeleveren
J = Ja, voertuigkenmerkgegevens meeleveren
	Verplicht

	Alleen zwaar letsel
	Aanduiding of er alleen verkeersongevallen met zwaar letsel dienen te worden meegeleverd; standaardwaarde is N:
N = Nee, alle verkeersongevallen meeleveren
J = Ja, alleen zwaar letsel verkeersongevallen meeleveren
	Verplicht


[bookmark: _Toc516822548][bookmark: _Toc108703774]Ongevallengegevens binnen product BRON
De inhoud van deze data-unit bestaat uit een aantal bestanden met  kenmerken van de verkeersongevallen, welke aan de binnen het product BRON opgegeven selectiecriteria (zowel tijd alsook plaats) voldoen. 
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Alle bestanden zijn als volgt opgebouwd:
-	Per regel worden de attribuutwaarden onderling gescheiden door een komma (,)  
-	Spaties aan het eind van een attribuutwaarde worden weggelaten
-	Bij tekstvelden wordt de attribuutwaarde tussen dubbele quotes (") geplaatst 
-	Bij numerieke velden worden voorloopnullen weggelaten
-	Datumvelden worden in het formaat eejjmmdd opgenomen (vb. een datum 31 maart 2004 wordt in het bestand opgenomen als 20040331)
-	De eerste regel van het bestand bevat een opsomming van welke attributen in welke volgorde op iedere regel voorkomen; deze attribuutnamen staan ook tussen dubbele quotes (") en worden onderling gescheiden door een komma (,)
-	Elke regel in het bestand wordt afgesloten middels standaard afsluitkarakters (Carriage Return Line Feed).
Het betreft hier de volgende bestanden:
[bookmark: _Toc108703776]Ongevallen
Het ONGEVALLEN.TXT bestand bevat alle verkeersongevallen met datum ongeval in de opgegeven selectieperiode en locatie ongeval binnen de opgegeven zone. Ongevallen zonder datum ongeval worden geselecteerd indien jaar_vkl in zijn geheel binnen de opgegeven selectieperiode valt. 
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.
	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie
	Open

	Vkl_nummer
	Num(12)
	Verplicht
	Unieke identificatie van het verkeersongeval
	X

	Regnummer
	Tekst(30)
	Optioneel
	Registratienummer; intern nummer of code van een verkeersongeval, dat dient als communicatiemiddel tussen politie en CIV
	X

	Pvopgem
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of er een procesverbaal voor het verkeersongeval is opgemaakt:
J = Ja
	X

	Datum_vkl
	Datum
	Optioneel
	Datum waarop het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	

	Dag_code
	Tekst(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de dag van de week waarop het verkeersongeval heeft plaatsgevonden; verwijzing naar referentiebestand Dagen
(In verband met de AVG is dit attribuut nu leeg, zie 2.2.5)
	

	Mnd_nummer
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de maand waarin het verkeersongeval heeft plaatsgevonden; verwijzing naar referentiebestand Maanden
	

	Jaar_vkl
	Num(4)
	Verplicht
	Jaar waarin het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Tijdstip
	Tekst(4)
	Optioneel
	Tijdstip, uitgedrukt in uren en minuten, waarop het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	

	Uur
	Tekst(2)
	Optioneel
	Uur waarbinnen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	

	Ddl_id
	Num(1)
	Optioneel
	Unieke identificatie van het dagdeel waarbinnen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden; verwijzing naar referentiebestand Dagdelen
	

	Ap3_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de afloop van het verkeersongeval, onderverdeeld in 3 categorieën; verwijzing naar referentiebestand Aflopen3
	X

	Ap4_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de afloop van het verkeersongeval, onderverdeeld in 4 categorieën; verwijzing naar referentiebestand Aflopen4
	

	Ap5_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de afloop van het verkeersongeval, onderverdeeld in 5 categorieën; verwijzing naar referentiebestand Aflopen5
	

	Antl_sla
	Num(3)
	Verplicht
	Het totaalaantal slachtoffers bij het verkeersongeval
	

	Antl_dod
	Num(3)
	Verplicht
	Het aantal dodelijke slachtoffers bij het verkeersongeval
	

	Antl_gzh
	Num(3)
	Verplicht
	Het aantal gewonde slachtoffers bij het verkeersongeval, die in het ziekenhuis opgenomen zijn
	

	Antl_seh
	Num(3)
	Verplicht
	Het aantal slachtoffers bij het verkeersongeval, die spoedeisende hulp toegediend kregen
	

	Antl_gov
	Num(3)
	Verplicht
	Het aantal overige gewonde slachtoffers bij het verkeersongeval
	

	Antl_ptj
	Num(3)
	Verplicht
	Het aantal partijen betrokken bij het verkeersongeval
	X

	Antl_tdt
	Num(2)
	Verplicht
	Het aantal toedrachten vastgelegd bij de vermoedelijke veroorzaker van het verkeersongeval
	

	Mne_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de manoeuvre toegekend aan het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Manoeuvres
	

	Aol_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de aard ongeval toegekend aan het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand AardOngevallen
	X

	Niveaukop
	Tekst(1)
	Verplicht
	Aanduiding op welk niveau het verkeersongeval gekoppeld is aan het NWB (voor uitleg zie hoofdstuk 2.2.4.1):
E = Ongeval exact gekoppeld aan NWB
K = Ongeval gekoppeld op kruispuntniveau
S = Ongeval gekoppeld op straatniveau
G = Ongeval gekoppeld op gemeente niveau
	X

	Wse_id
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de wegsituatie op de plaats van het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Wegsituaties
	X

	Wse_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Wegsituatie anders; een wegsituatie op de plaats van het verkeersongeval, die niet als keuze vermeld staat 
	X

	Bebkom
	Tekst(2)
	Optioneel
	Aanduiding of het verkeersongeval binnen of buiten de bebouwde kom plaatsvond:
BI = Binnen
BU = Buiten 
	X

	Maxsnelhd
	Num(3)
	Optioneel
	De aangegeven maximumsnelheid op de plaats van het verkeersongeval:
15 = 15 km/u (stapvoets)
30 = 30 km/u
50 = 50 km/u
60 = 60 km/u
70 = 70 km/u
80 = 80 km/u
90 = 90 km/u
100 = 100 km/u
120 = 120 km/u
130 = 130 km/u
Voor ongevallen die hebben plaatsgevonden op wegen met beheerder ‘Rijk’ en waar de Politie geen maximum snelheid heeft ingevuld, zijn de maximum snelheden aangevuld met snelheden uit WEGGEG (Voor uitleg zie bijlage A).
	X

	Wvl_id
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de wegverlichting op de plaats en ten tijde van het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Wegverlichtingen
	X

	Wvg_id
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de wegverharding op de plaats van het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Wegverhardingen
	X

	Wvg_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Wegverharding anders; een wegverharding op de plaats van het verkeersongeval, die niet als keuze vermeld staat 
	X

	Wdk_id
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de toestand van het wegdek op de plaats en ten tijde van het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Wegdekken
	X

	Wdk_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Wegdek anders; een toestand van het wegdek op de plaats en ten tijde van  het verkeersongeval, die niet als keuze vermeld staat 
	X

	Lgd_id
	Num(1)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de lichtgesteldheid op de plaats en ten tijde van het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Lichtgesteldheden
	X

	Zad_id
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de zichtafstand op de plaats en ten tijde van het verkeersongeval; verwijzing naar  referentiebestand Zichtafstanden
	X

	Wgd_code_1
	Tekst(1)
	Optioneel
	De eerste code van de weersgesteldheid die van toepassing is op de plaats en ten tijde van het verkeersongeval, volgens de prioritering:
D = Droog
R = Regen
M = Mist
S = Sneeuw/Hagel
H = Harde windstoten
O = Onbekend
	X

	Wgd_code_2
	Tekst(1)
	Optioneel
	De tweede code van de weersgesteldheid die van toepassing is op de plaats en ten tijde van het verkeersongeval, volgens de prioritering:
D = Droog
R = Regen
M = Mist
S = Sneeuw/Hagel
H = Harde windstoten
O = Onbekend
	X

	Bzd_id_vm1
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type verkeersmaatregel, met het laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_id_vm2
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type verkeersmaatregel, met het op 1 na laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_id_vm3
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type verkeersmaatregel, met het op 2 na laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_vm_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Bijzonderheid verkeersmaatregel anders; een bijzonderheid inzake verkeersmaatregelen ter plaatse van het verkeersongeval, die niet als keuze vermeld staat 
	X

	Bzd_id_if1
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type infrastructuur, met het laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_id_if2
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type infrastructuur, met het op 1 na laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_id_if3
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type infrastructuur, met het op 2 na laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_if_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Bijzonderheid infrastructuur anders; een bijzonderheid inzake infrastructuur ter plaatse van het verkeersongeval, die niet als keuze vermeld staat 
	X

	Bzd_id_ta1
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type tijdelijke aard, met het laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_id_ta2
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type tijdelijke aard, met het op 1 na laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_id_ta3
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de bijzonderheid ter plaatse van het verkeersongeval, van het type tijdelijke aard, met het op 2 na laagste id; verwijzing naar referentiebestand Bijzonderheden
	X

	Bzd_ta_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Bijzonderheid tijdelijke aard anders; een bijzonderheid van tijdelijke aard, ter plaatse van het verkeersongeval, die niet als keuze vermeld staat 
	X

	Jte_id
	Num(10)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de junctie, waarop het verkeersongeval heeft plaatsgevonden; is alleen ingevuld bij kruispunt-ongevallen
	X

	Wvk_id
	Num(10)
	Optioneel
	Unieke identificatie van het wegvak, waarop het verkeersongeval heeft plaatsgevonden; is alleen ingevuld bij wegvak-ongevallen
	X

	Hectometer
	Num(4)
	Optioneel
	Het getal dat op het hectometerbord staat, waarbij het verkeersongeval heeft plaatsgevonden; is alleen ingevuld bij wegvak-ongevallen op gehectometreerde wegen
	X

	FK_veld5
	Tekst(17)
	Verplicht
	Relatieveld voor koppeling met bestand Puntlocaties: 
Afhankelijk van of alleen junctie-id, resp. alleen wegvak_id, dan wel wegvak_id en hectometrering ingevuld is:
‘JTE’+jte_id, of 
‘WVK’+wvk_id, of 
‘HTT’+wvk_id+hectometer
	X

	Huisnummer
	Tekst(10)
	Optioneel 
	Het huisnummer ter hoogte van de locatie en ten tijde van het verkeersongeval, zoals opgegeven door de politie; is alleen ingevuld bij wegvak-ongevallen, die niet behoren tt de wegbeheerderscategorie Rijk en Provincie  
	X

	Gme_id
	Num(4)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de gemeente waarin conform de in het BN actuele gemeentegrenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Gme_naam
	Tekst(80)
	Verplicht
	Naam van de gemeente waarin conform de in het BN actuele gemeentegrenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Pve_code
	Tekst(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de provincie waarin conform de in het BN actuele gemeente-indeling en -grenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Pve_naam
	Tekst(24)
	Verplicht
	Naam van de provincie waarin conform de in het BN actuele gemeente-indeling en -grenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Kdd_naam
	Tekst(40)
	Optioneel
	Naam van het kaderwetgebied (zone met zonesoort 04 en zonecode beginnend met KW)  waarin conform de in het BN actuele gemeente-indeling en -grenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Plt_naam
	Tekst(40)
	Optioneel
	Naam van het politiedistrict (zone met zonesoort 17 of 28) waarin conform de in het BN actuele polygoongrenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden; is alleen ingevuld indien een zone met zonesoort 07 of 08 als selectieparameter is ingegeven
	X

	Dienstcode
	Tekst(40)
	Optioneel
	Code van de regio binnen de regio waarin conform de in het BN actuele polygoongrenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Dienstnaam
	Tekst(40)
	Optioneel
	Naam van regio waarin conform de in het BN actuele polygoongrenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Distrcode
	Tekst(40)
	Optioneel
	Code van het disctict binnen de regio waarin conform de in het BN actuele polygoongrenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Distrnaam
	Tekst(40)
	Optioneel
	Naam van het district waarin conform de in het BN actuele polygoongrenzen het verkeersongeval heeft plaatsgevonden
	X

	Dagtype
	Tekst(5)
	Optioneel
	Geeft aan in welk deel van de week het verkeersongeval heeft plaatsgevonden:
MA-VR = Maandag t/m Vrijdag
ZA-ZO = Zaterdag t/m Zondag
	

	Ind_alc
	Tekst(1)
	Optioneel
	Indicator die aangeeft of er binnen het ongeval sprake is geweest van alcoholgebruik:
J = Ja
N = Nee
	X

	Weeknr
	Num(2)
	Verplicht
	Het weeknummer waarbinnen het ongeval in dat jaar heeft plaatsgevonden
	


[bookmark: _Toc108703777]Partijen
Het PARTIJEN.TXT bestand bevat gegevens van alle partijen betrokken bij de verkeersongevallen, welke deel uitmaken van het bestand Ongevallen.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie
	Open

	Ptj_id
	Num(12)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de partij
	X

	Vkl_nummer
	Num(12)
	Verplicht
	Unieke identificatie van het verkeersongeval, waarbij de partij betrokken is
	X

	Nummer
	Num(3)
	Verplicht
	Een aaneensluitend volgnummer voor partijen binnen een verkeersongeval 
	X

	Doorrijder
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of het voertuig doorgereden is na het verkeersongeval:
J = Ja 
	

	Ote_id
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van het objecttype; verwijzing naar referentiebestand Objecttypes
	X

	Ote_an
	Tekst(40)
	Optioneel
	Objecttype anders; een objecttype, dat niet als keuze vermeld staat 
	X

	Ntt_code_v
	Tekst(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de nationaliteit van het voertuig; verwijzing naar referentiebestand Nationaliteiten
	

	Vtgverz
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of het voertuig verzekerd was ten tijde van het verkeersongeval:
J = Ja 
N = Nee
	

	Schade
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of er schade aan het voertuig is:
J = Ja 
N = Nee
	

	Getraanh
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of het voertuig een aanhangwagen trok:
J = Ja 
	

	Gevstof
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of het voertuig een niet afgedekte gevaarlijke stoffen plaat voerde:
J = Ja 
	

	Vtgverl
	Tekst(2)
	Verplicht
	Aanduiding of bij het voertuig verlichting aanwezig was en zo ja, of deze wel of niet brandde:
NB = Niet brandend
BR = Brandend
NA = Niet aanwezig/nvt
XX = Onbekend
	

	Antl_pas
	Num(3)
	Optioneel
	Aantal passagiers; het aantal personen, die tijdens het verkeersongeval in het betrokken voertuig aanwezig waren
	

	Gebdat
	Datum
	Optioneel
	De kalenderdatum waarop de bestuurder of voetganger is geboren
	

	Gebjaar
	Num(4)
	Optioneel
	Het kalenderjaar waarin de bestuurder of voetganger is geboren, in het formaat eejj
	

	Leeftijd
	Num(3)
	Optioneel
	De leeftijd van de bestuurder of voetganger op de dag van het verkeersongeval
	

	Lke_id
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de leeftijdsklasse (grof) waartoe de leeftijd van de bestuurder (of voetganger) behoort; verwijzing naar referentiebestand Leeftijdsklassen_grof
	

	Lke_id_fijn

	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de leeftijdsklasse (fijn) waartoe de leeftijd van de bestuurder (of voetganger) behoort; verwijzing naar referentiebestand Leeftijdsklassen fijn
	

	Ntt_code_b
	Tekst(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de nationaliteit van de bestuurder (of voetganger); verwijzing naar referentiebestand Nationaliteiten
	

	Geslacht
	Tekst(1)
	Optioneel
	Het geslacht van de bestuurder of voetganger:
M = Mannelijk
V = Vrouwelijk
	

	Blaastest
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of er een alcohol blaastest is afgenomen ten tijde van het verkeersongeval:
J = Ja, afgenomen
N = Nee, niet afgenomen
	

	Art8
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of er artikel 8 is geconstateerd:
J = Ja, geconstateerd
W = Artikel 8 niet geconstateerd, wel alcohol
G = Geen alcohol
	

	Medicgebr
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of sprake is van drugs- en/of medicijngebruik:
J = Ja
	

	Rijbewgel
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs:
J = Ja 
	

	Rijbewcat
	Tekst(20)
	Optioneel
	Een opsomming in alfabetische volgorde van de codes van de categorieën van rijbevoegdheden, welke in het bezit zijn van de voertuigbestuurder; codes worden onderling gescheiden door een komma (,)
	

	Rijbewbeg
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of de bestuurder in het bezit is van een beginnersrijbewijs:
J = Ja 
N = Nee
	

	Bromfcert
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of de bestuurder in het bezit is van een bromfietscertificaat:
J = Ja 
N = Nee
	

	Uitgpos1
	Num(3)
	Optioneel
	De 1e vastgelegde plaats waar het voertuig zich bevond vlak voor het verkeersongeval:
1 = Rijbaan
2 = Fietspad/fietsstrook
3 = Trottoir/berm
4 = Vluchtheuvel/middenberm
5 = Inrit/uitrit
6 = Vluchtstrook
7 = Parkeervoorziening
8 = Tram-/busbaan
	X

	Uitgpos2
	Num(3)
	Optioneel
	De 2e vastgelegde plaats waar het voertuig zich bevond vlak voor het verkeersongeval:
1 = Rijbaan
2 = Fietspad/fietsstrook
3 = Trottoir/berm
4 = Vluchtheuvel/middenberm
5 = Inrit/uitrit
6 = Vluchtstrook
7 = Parkeervoorziening
8 = Tram-/busbaan
	X

	Uitgpos_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Uitgangspositie anders; een uitgangspositie, die niet als keuze vermeld staat 
	X

	Voorgbew
	Num(3)
	Optioneel
	De voorgenomen beweging van de bestuurder voor het verkeersongeval:
1 = Oversteken
2 = Vooruit
3 = Links rijstrook wisselen
4 = Stilstand
5 = Rechts rijstrook wisselen
6 = Linksaf
7 = Links omkeren
8 = Achteruit
9 = Rechts omkeren
10 = Rechtsaf
11 = Parkeerstand
	X

	Agt_type
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding waar het aangrijppunt betrekking op heeft:
V = Voertuig
A = Aanhangwagen
	X

	Agt_id_1
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van het aangrijppunt met het laagste volgordenummer, ter aanduiding van de plaats(en) waar de partij tijdens het verkeersongeval het eerst werd geraakt; verwijzing naar referentiebestand Aangrijppunten
	X

	Agt_id_2
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van het aangrijppunt met het op 1 na laagste volgordenummer, ter aanduiding van de plaats(en) waar de partij tijdens het verkeersongeval het eerst werd geraakt; verwijzing naar referentiebestand Aangrijppunten
	X

	Bwg_id_1
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de beweging met het laagste id, ter aanduiding van de beweging(en) van de partij, ten gevolge van het verkeersongeval en direct na het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Bewegingen
	X

	Bwg_id_2
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de beweging met het op 1 na laagste id, ter aanduiding van de beweging(en) van de partij, ten gevolge van het verkeersongeval en direct na het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Bewegingen
	X

	Bwg_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Beweging anders; een beweging na ongeval, die niet als keuze vermeld staat 
	X

	Tdt_id_1
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de toedracht met het laagste id, ter aanduiding van de omstandigheden van de vermoedelijke veroorzaker, welke hebben geleid tot het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Toedrachten
	

	Tdt_id_2
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de toedracht met het op 1 na laagste id, ter aanduiding van de omstandigheden van de vermoedelijke veroorzaker, welke hebben geleid tot het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Toedrachten
	

	Tdt_id_3
	Num(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de toedracht met het op 2 na laagste id, ter aanduiding van de omstandigheden van de vermoedelijke veroorzaker, welke hebben geleid tot het verkeersongeval; verwijzing naar referentiebestand Toedrachten
	

	Tdt_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Toedracht anders; een toedracht, die niet als keuze vermeld staat 
	X


[bookmark: _Toc108703778]PartijAanvullingen
Het PARTIJAANVULLINGEN.TXT bestand bevat een aanvullende set van op datum ongeval (eventueel datum ontvangst als datum ongeval niet is ingevuld) geldige detailgegevens van voertuigen, (als partij) betrokken bij verkeersongevallen, welke deel uitmaken van het bestand Ongevallen (partijen maken deel uit van het bestand Partijen). Betreffende gegevens zijn afgeleid uit brongegevens, afkomstig van RDW. Dit bestand wordt in de openbare versie van BRON niet meegeleverd.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.
	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Ptj_id
	Num(12)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een partij; verwijzing naar bestand Partijen

	Irg_code
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de uitvoeringsvorm van de inrichting van het voertuig; verwijzing naar  referentiebestand Inrichtingen

	Eertoedat
	Datum
	Optioneel
	Eerste toelatingsdatum; datum tenaamstelling in Nederlands of buitenlands register   / datum waarop voertuig in gebruik is genomen (afleiding voor bouwjaar)

	Massaleeg
	Num(5)
	Optioneel
	Massa leeg voertuig; massa voertuig in bedrijfsvaardige staat (inclusief normale uitrusting en gedeeltelijke tankvulling maar zonder bestuurder)

	Breedte
	Num(3)
	Optioneel
	Maximale afstand tussen de rechter en linker zijkant van het voertuig (spiegels niet meegerekend)

	Lengte
	Num(4)
	Optioneel
	De horizontale afstand tussen voor- en achterkant van het voertuig

	Apkgek
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of het voertuig APK gekeurd is:
J = Ja
N = Nee

	Verzek
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of het voertuig verzekerd is:
J = Ja
N = Nee


[bookmark: _Toc516823806][bookmark: _Toc108703779]Slachtoffers
Dit SLACHTOFFERS.TXT bevat gegevens van alle slachtoffers bij de verkeersongevallen, welke deel uitmaken van het bestand Ongevallen. Dit bestand wordt in de openbare versie van BRON niet meegeleverd.

Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.
	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie
	Open

	Sor_id
	Num(12)
	Verplicht
	Unieke identificatie van het slachtoffer
	

	Vkl_nummer
	Num(12)
	Verplicht
	Unieke identificatie van het verkeersongeval, waarbij het slachtoffer betrokken is
	

	Nummer
	Num(3)
	Verplicht
	Een aaneensluitend volgnummer voor slachtoffers binnen een verkeersongeval 
	

	Ptj_id
	Num(12)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de partij, waartoe het slachtoffer behoort
	

	Gebdat
	Datum
	Optioneel
	De kalenderdatum waarop het slachtoffer is geboren
	

	Gebjaar
	Num(4)
	Optioneel
	Het kalenderjaar waarin het slachtoffer is geboren, in het formaat eejj
	

	Leeftijd
	Num(3)
	Optioneel
	De leeftijd van het slachtoffer op de dag van het verkeersongeval
	

	Lke_id
	Num(2)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de leeftijdsklasse (grof) waartoe de leeftijd van het slachtoffer behoort; verwijzing naar referentiebestand Leeftijdsklassen_grof
	

	Lke_id_fijn
	Tekst(3)
	Optioneel
	Unieke identificatie van de leeftijdsklasse (fijn) waartoe de leeftijd van het slachtoffer behoort; verwijzing naar referentiebestand Leeftijdsklassen_fijn
	

	Geslacht
	Tekst(1)
	Optioneel
	Het geslacht van het slachtoffer:
M = Mannelijk
V = Vrouwelijk
	

	Aardltsl
	Tekst(3)
	Verplicht
	De aard van het letsel van het slachtoffer:
DOD = Dodelijk
GZH = Gewond, in ziekenhuis opgenomen
GEH = Gewond, eerste hulp toegediend
GOV = Gewond overig
	

	Datoverl
	Datum
	Optioneel
	De kalenderdatum waarop het slachtoffer is overleden
	

	Vervzhs
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of het slachtoffer al dan niet naar een ziekenhuis is vervoerd:
J = Ja
N = Nee
	

	Opgenomen
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of het slachtoffer al dan niet in een ziekenhuis opgenomen werd:
J = Ja
N = Nee
	

	Zhs_id
	Num(6)
	Optioneel
	Unieke identificatie van het ziekenhuis, waarnaar het slachtoffer is vervoerd; verwijzing naar  referentiebestand Ziekenhuizen
	

	Pltsvtg
	Tekst(2)
	Optioneel
	De plaats van het slachtoffer in het voertuig direct voorafgaande aan het verkeersongeval:
LV = Links voor
	

	Pltsvtg_an
	Tekst(30)
	Optioneel
	Plaats in voertuig anders; een plaats van het slachtoffer in het voertuig direct voorafgaande aan het verkeersongeval, die niet als keuze vermeld staat 
	

	Bml_code_1
	Tekst(2)
	Optioneel
	Code van het eerste beveiligingsmiddel dat voor het slachtoffer van toepassing is, volgens de prioritering:
01 = Gordel/helm
02 = Geen gordel/helm 
03 = Kinderbeveiligingsmiddel
XX = Onbekend/nvt
	

	Bml_code_2
	Tekst(2)
	Optioneel
	Code van het tweede beveiligingsmiddel dat voor het slachtoffer van toepassing is, volgens de prioritering:
01 = Gordel/helm
02 = Geen gordel/helm 
03 = Kinderbeveiligingsmiddel
XX = Onbekend/nvt
	

	Abg_code_1
	Tekst(2)
	Optioneel
	De eerste code die voor het slachtoffer van toepassing is om aan te geven of en zo ja welke airbag gewerkt heeft volgens de prioritering:
GV = Gewerkt voor
GF = Gewerkt flank 
NG = Niet gewerkt/niet aanwezig
	

	Abg_code_2
	Tekst(2)
	Optioneel
	De tweede code die voor het slachtoffer van toepassing is om aan te geven of en zo ja welke airbag gewerkt heeft volgens de prioritering:
GV = Gewerkt voor
GF = Gewerkt flank 
NG = Niet gewerkt/niet aanwezig
	





[bookmark: _Toc70836869][bookmark: _Toc516822550][bookmark: _Toc108703780]Referentiebestanden voor de Ongevallengegevens
De inhoud van deze data-unit bestaat uit een aantal tekstbestanden met referentiegegevens voor het ongevallendeel binnen het product BRON. 
[bookmark: _Toc70836871][bookmark: _Toc516822551][bookmark: _Toc108703781]Inhoud
Alle bestanden zijn als volgt opgebouwd:
-	Per regel worden de attribuutwaarden onderling gescheiden door een komma (,)  
-	Spaties aan het eind van een attribuutwaarde worden weggelaten
-	Bij tekstvelden wordt de attribuutwaarde tussen dubbele quotes (") geplaatst 
-	Bij numerieke velden worden voorloopnullen weggelaten
-	De eerste regel van het bestand bevat een opsomming van welke attributen in welke volgorde op iedere regel voorkomen; deze attribuutnamen staan ook tussen dubbele quotes (") en worden onderling gescheiden door een komma (,)
-	Elke regel in het bestand wordt afgesloten middels standaard afsluitkarakters (Carriage Return Line Feed).
Het betreft hier de volgende bestanden met de volgende inhoud:
[bookmark: _Toc70836872][bookmark: _Toc108703782]Aangrijppunten  
Het AANGRIJPPUNTEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om de plaats weer te geven, waar een partij tijdens het verkeersongeval het eerst werd geraakt.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Agt_id
	Num(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een aangrijppunt

	Agt_vlgnr
	Num(2)
	Verplicht
	Nummer dat de prioriteit van het aangrijppunt weergeeft.

	Agt_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een aangrijppunt


[bookmark: _Toc70836873][bookmark: _Toc108703783]AardOngevallen  
Het AARDONGEVALLEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om het verkeersongeval te categoriseren naar de aard van het verkeersongeval, bepaald vanuit partij 1 en partij 2.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Aol_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een aard ongeval

	Aol_oms
	Tekst(50)
	Verplicht
	Omschrijving van een aard ongeval


[bookmark: _Toc70836874][bookmark: _Toc108703784]Aflopen3  
Het AFLOPEN3.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om de afloop van een verkeersongeval weer te geven, onderverdeeld in 3 categorieën.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Ap3_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een afloop 3 categorieën

	Ap3_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een afloop 3 categorieën


[bookmark: _Toc70836875][bookmark: _Toc108703785]Aflopen4  
Het AFLOPEN4.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om de afloop van een verkeersongeval weer te geven, onderverdeeld in 4 categorieën.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.
	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Ap4_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een afloop 4 categorieën

	Ap4_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een afloop 4 categorieën


[bookmark: _Toc70836876][bookmark: _Toc108703786]Aflopen5  
Het AFLOPEN5.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om de afloop van een verkeersongeval weer te geven, onderverdeeld in 5 categorieën.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Ap5_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een afloop 5 categorieën

	Ap5_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een afloop 5 categorieën


[bookmark: _Toc70836877][bookmark: _Toc108703787]Bewegingen  
Het BEWEGINGEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden voor de bewegingen van een partij direct na (en ten gevolge van) het verkeersongeval.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Bwg_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een beweging

	Bwg_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een beweging


[bookmark: _Toc70836878][bookmark: _Toc108703788]Bijzonderheden  
Het BIJZONDERHEDEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden voor de ter plaatse van een verkeersongeval aanwezige en op het ongevalsgebeuren van invloed zijnde nadere plaatsaanduidingen. 
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Bzd_id
	Num(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een bijzonderheid

	Bzd_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een bijzonderheid

	Bzd_type
	Tekst(3)
	Verplicht
	Aanduiding wat voor soort bijzonderheid het betreft:
VML = Verkeersmaatregel
IFR = Infrastructuur
TAD = Tijdelijke aard


[bookmark: _Toc70836879][bookmark: _Toc108703789]Dagdelen  
Het DAGDELEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden ter aanduiding van tijdens welk deel van de dag een verkeersongeval heeft plaatsgevonden.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Ddl_id
	Num(1)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een dagdeel

	Ddl_oms
	Tekst(5)
	Verplicht
	Omschrijving van een dagdeel


[bookmark: _Toc70836880][bookmark: _Toc108703790]Dagen  
Het DAGEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden ter aanduiding van de dag van de week waarop een verkeersongeval heeft plaatsgevonden.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Dag_code
	Tekst(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een dag van de week

	Dag_naam
	Tekst(9)
	Verplicht
	Naam van een dag van de week


[bookmark: _Toc70834913][bookmark: _Toc70836881][bookmark: _Toc108703791]Inrichtingen  
Het INRICHTINGEN.TXT bestand bevat alle codes waarmee de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig wordt aangegeven. Betreffende gegevens zijn afgeleid uit brongegevens, afkomstig van RDW
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde. 

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Irg_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een inrichting

	Irg_omskrt
	Tekst(50)
	Verplicht
	Korte omschrijving van een inrichting


[bookmark: _Toc70836882][bookmark: _Toc108703792]Leeftijdsklassen_grof
Het LEEFTIJDSKLASSEN_GROF.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden voor de grove leeftijdsklassen waarin betrokkenen bij een verkeersongeval (bestuurders/slachtoffers) gecategoriseerd worden, op basis van hun leeftijd ten tijde van het verkeersongeval.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.


	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Lkg_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van leeftijdsklasse

	Lkg_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een van leeftijdsklasse


[bookmark: _Toc108703793][bookmark: _Toc70836883]Leeftjdsklassen_fijn
Het LEEFTIJDSKLASSEN_FIJN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden voor de fijne leeftijdsklassen waarin betrokkenen bij een verkeersongeval (bestuurders/slachtoffers) gecategoriseerd worden, op basis van hun leeftijd ten tijde van het verkeersongeval. De
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Lkf_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van leeftijdsklasse

	Lkf_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een van leeftijdsklasse


[bookmark: _Toc108703794]Lichtgesteldheden  
Het LICHTGESTELDHEDEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden voor de lichtgesteldheid op de plaats en ten tijde van een verkeersongeval.  De lichtgesteldheden worden gevuld vanuit een 3 cyclische schema afgestemd met de Sterrenwacht.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Lgd_id
	Num(1)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een lichtgesteldheid

	Lgd_oms
	Tekst(30)
	Verplicht
	Omschrijving van een lichtgesteldheid


[bookmark: _Toc70836884][bookmark: _Toc108703795]Maanden  
Het MAANDEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden ter aanduiding van de maand waarin een verkeersongeval heeft plaatsgevonden.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Mnd_nummer
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een maand

	Mnd_naam
	Tekst(9)
	Verplicht
	Naam van een maand


[bookmark: _Toc70836885][bookmark: _Toc108703796]Manoeuvres 
Het MANOEUVRES.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden voor de manoeuvre van partij 1 en 2 van een verkeersongeval.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Mne_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een manoeuvre

	Mne_oms
	Tekst(80)
	Verplicht
	Omschrijving van een manoeuvre


[bookmark: _Toc70836886][bookmark: _Toc108703797]Nationaliteiten  
Het NATIONALITEITEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden voor de nationaliteit van de voetganger, de bestuurder of het voertuig, welke bij een verkeersongeval is betrokken.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Ntt_code
	Tekst(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een nationaliteit

	Ntt_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een nationaliteit


[bookmark: _Toc70836887][bookmark: _Toc108703798]Objecttypes  
Het OBJECTTYPES.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden ter aanduiding van het soort object dat bij een verkeersongeval is betrokken.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Ote_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van objecttype

	Ote_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een objecttype


[bookmark: _Toc70836888][bookmark: _Toc108703799]Toedrachten  
Het TOEDRACHTEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om de gebeurtenissen en/of omstandigheden, welke hebben geleid tot het plaatsvinden van het verkeersongeval, weer te geven.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Tdt_id
	Num(3)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een toedracht

	Tdt_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een toedracht


[bookmark: _Toc70836889][bookmark: _Toc108703800]Wegdekken  
Het WEGDEKKEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden ter aanduiding van de toestand van het wegdek op de plaats en ten tijde van het verkeersongeval.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Wdk_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van de toestand van een wegdek

	Wdk_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van de toestand van een wegdek


[bookmark: _Toc70836890][bookmark: _Toc108703801]Wegsituaties  
Het WEGSITUATIES.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om het verloop van de weg of de vorm van het kruispunt op de plaats van een verkeersongeval weer te geven.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Wse_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van wegsituatie

	Wse_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een wegsituatie


[bookmark: _Toc70836891][bookmark: _Toc108703802]Wegverhardingen  
Het WEGVERHARDINGEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden ter aanduiding van de soort wegverharding op de plaats van een verkeersongeval.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Wvg_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een wegverharding

	Wvg_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een wegverharding


[bookmark: _Toc70836892][bookmark: _Toc108703803]Wegverlichtingen  
Het WEGVERLICHTINGEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om aan te geven of er wegverlichting op de plaats van het verkeersongeval aanwezig is en zo ja, of deze ten tijde van het verkeersongeval wel of niet brandde.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Wvl_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een wegverlichting

	Wvl_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een wegverlichting


[bookmark: _Toc70836893][bookmark: _Toc108703804]Zichtafstanden  
Het ZICHTAFSTANDEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden ter aanduiding van de afstand waarbinnen men objecten kan onderscheiden op de plaats en ten tijde van het verkeersongeval.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Zad_id
	Num(2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een zichtafstand

	Zad_oms
	Tekst(60)
	Verplicht
	Omschrijving van een zichtafstand


[bookmark: _Toc70836894][bookmark: _Toc108703805]Ziekenhuizen  
Het ZIEKENHUIZEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden om het ziekenhuis aan te geven, waarheen het slachtoffer van een verkeersongeval het eerst is vervoerd.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Zhs_id
	Num(6)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een ziekenhuis

	Zhs_id_opv
	Num(6)
	Optioneel
	Ziekenhuis-id opvolger; unieke identificatie van het ziekenhuis, waarin betreffende ziekenhuis is overgegaan

	Zhs_namkrt
	Tekst(30)
	Verplicht
	Korte naam van een ziekenhuis

	Zhs_namlng
	Tekst(60)
	Verplicht
	Lange naam van een ziekenhuis




[bookmark: _Toc516822552][bookmark: _Toc108703806]
Netwerkgegevens binnen product BRON
De inhoud van deze data-unit bestaat uit een aantal tekstbestanden en een geografisch bestand (shapefile) met gegevens van dat deel van het BN, dat aan de binnen het product BRON opgegeven selectiecriteria (zowel tijd alsook plaats) voldoet. 
[bookmark: _Toc516822553][bookmark: _Toc108703807]Inhoud
Alle bestanden zijn als volgt opgebouwd:
-	Per regel worden de attribuutwaarden onderling gescheiden door een komma (,)  
-	Spaties aan het eind van een attribuutwaarde worden weggelaten
-	Bij tekstvelden wordt de attribuutwaarde tussen dubbele quotes (") geplaatst 
-	Bij numerieke velden worden voorloopnullen weggelaten
-	Datumvelden worden in het formaat eejjmmdd opgenomen (vb. een datum 31 maart 2004 wordt in het bestand opgenomen als 20040331)
-	De eerste regel van het bestand bevat een opsomming van welke attributen in welke volgorde op iedere regel voorkomen; deze attribuutnamen staan ook tussen dubbele quotes (") en worden onderling gescheiden door een komma (,)
-	Elke regel in het bestand wordt afgesloten middels standaard afsluitkarakters (Carriage Return Line Feed).
Het betreft hier de volgende bestanden met de volgende inhoud:

[bookmark: _Toc108703808]Wegvakken  
Het WEGVAKKEN.TXT bestand bevat alle op de productiedatum in het BN actuele wegvakken (evt. deels) gelegen binnen de opgegeven geografische selectie en alle vervallen wegvakken waarop binnen de opgegeven selectie (tijd plus geografie) ongevallen gebeurd zijn. Het bestand bevat verder nog van alle vervallen kruispunten (juncties), waarop binnen de opgegeven selectie (tijd plus geografie) ongevallen gebeurd zijn, de op de einddatum van de junctie aan die junctie gerelateerde wegvakken. Van een wegvak wordt alleen de meest actuele situatie opgenomen in dit bestand.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in dit bestand gehanteerde volgorde.
	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Wvk_id
	Num(10)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een Wegvak

	Wvk_begdat
	Datum
	Verplicht
	De eerste datum waarop de betreffende Wegvak Efemeride geldig is

	Wvk_enddat
	Datum
	Optioneel
	De laatste datum waarop de betreffende Wegvak Efemeride geldig is

	Jte_id_beg
	Num(10)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een Junctie als beginjunctie van een wegvak

	Jte_id_end
	Num(10)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een Junctie als eindjunctie van een wegvak

	Wegbehsrt 
	Tekst(1)
	Verplicht
	Wegbeheerdersoort:
R = Rijk
P = Provincie
G = Gemeente
W = Waterschap
T = Overige

	Wegnummer 
	Tekst(5)
	Optioneel
	Het nummer van een Weg zoals vastgesteld door de wegbeheerder

	Wegdeelltr
	Tekst(1)
	Optioneel
	Een letter die, samen met de hectometrering van een weg, een unieke plaatsaanduiding op de weg in de lengterichting mogelijk maakt

	Hectolttr
	Tekst(1)
	Optioneel
	Op een hectometerbord langs een verbindingsweg, rotondebaan of verzorgingsbaan aan de hectometrering toegevoegde letter

	Bst_code
	Tekst(4)
	Optioneel
	Een code die een bepaalde Baansubsoort aanduidt, verwijst naar referentiebestand baansubsoort.txt

	Rpe_code
	Tekst(2)
	Optioneel
	Een code die een bepaalde Relatieve positie aanduidt, verwijst naar referentiebestand / of de domeinwaarden vermelden 

	Rijrichtng
	Tekst(1)
	Optioneel
	De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een Wegvak, indien er sprake is van een gedwongen rijrichting; 
de rijrichting is gedefinieerd ten opzichte van de richting van het Wegvak:
H = Heen (d.w.z. van begin- naar eindjunctie)
T = Terug (d.w.z. van eind- naar beginjunctie)
B = beide
O = Onbekend

	Stt_type
	Tekst(1)
	Verplicht
	Aanduiding wat voor soort straat het betreft: 
A = AVV-straat 
P = BAG-straat
V = Vervallen BAG-straat

	Stt_naam
	Tekst(80)
	Verplicht
	Straatnaam conform BAG (Voor uitleg zie 4.1.1)

	WPSnaam
	Tekst(24)
	Verplicht
	Woonplaatsnaam, conform BAG (Voor uitleg zie 4.1.1)

	Gme_id
	Num(4)
	Verplicht
	Een (binnen Nederland) uniek nummer voor een Gemeente

	Gme_naam
	Tekst(80)
	Verplicht
	Een door de rijksoverheid vastgestelde naam voor een Gemeente, eventueel uitgebreid met een provincieletter, zodat de naam uniek is binnen Nederland

	Hnrstrlnks
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of er huisnummers aan de linkerzijde van de weg aanwezig zijn en zo ja, of deze even of oneven of een combinatie van beide zijn

	Hnrstrrhts
	Tekst(1)
	Optioneel
	Aanduiding of er huisnummers aan de rechterzijde van de weg aanwezig zijn en zo ja, of deze even of oneven of een combinatie van beide zijn

	E_hnr_lnks
	Num(5)
	Optioneel
	Het eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een Wegvak bevindt

	E_hnr_rhts
	Num(5)
	Optioneel
	Het eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een Wegvak bevindt

	L_hnr_lnks
	Num(5)
	Optioneel
	Het laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een Wegvak bevindt

	L_hnr_rhts
	Num(5)
	Optioneel
	Het laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een Wegvak bevindt

	Klok_beg
	Num(2)
	Verplicht
	De aanduiding van de richting van het Wegvak gezien vanuit de beginJunctie, in de vorm van een urenaanduiding,
waarbij 12 uur het kaart-noorden aangeeft

	Klok_end
	Num(2)
	Verplicht
	De aanduiding van de richting van het Wegvak gezien vanuit de eindJunctie, in de vorm van een urenaanduiding, 
waarbij 12 uur het kaart-noorden aangeeft

	Sle_type
	Tekst(1)
	Optioneel
	Het type van de samengestelde locatie, waarvan het wegvak op de draaidatum deel uitmaakt:
K = Kruispunt-samloc
W = Wegvak-samloc;
samloc’s worden automatisch afgeleid uit het actuele BN

	Sle_nummer
	Num(10)
	Optioneel
	Een nummer ter aanduiding van een samengestelde locatie waarvan het wegvak op de draaidatum deel uitmaakt:
- Bij een kruispunt-samloc is dat het laagste nummer van de junctie, die deel uitmaakt van die samloc; 
- Bij een wegvak-samloc is dat het laagste nummer van het wegvak, dat deel uitmaakt van die samloc; 
uitsluitend de combinatie van nummer en type is uniek 

	Fk_veld1
	Tekst(18)
	Verplicht
	Relatieveld voor koppeling met bestand Wegvakgeografie:
Wvk_id+ wvk_begdat

	FK_veld5
	Tekst(17)
	Verplicht
	Relatieveld voor koppeling met bestand Puntlocaties: 
‘WVK’+wvk_id

	Routeltr
	Tekst(1)
	Optioneel
	Een letter die het routetype aangeeft van de eerste route:
“A” = Autosnelwegroute (A-route)
“N” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) (N-route)
“E” = Europese route (E-route)
“S” = Stadsroute (S-route)
“U” = Uitwijkroute (U-route)


	Routenr
	Num(4)
	Optioneel
	Een getal dat tezamen met de 1ste routetypeletter een route uniek identificeert.

	Routeltr2
	Tekst(1)
	Optioneel
	Een letter die het routetype aangeeft van de tweede route:
“A” = Autosnelwegroute (A-route)
“N” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) (N-route)
“E” = Europese route (E-route)
“S” = Stadsroute (S-route)
“U” = Uitwijkroute (U-route)

	Routenr2
	Num(4)
	Optioneel
	Een getal dat tezamen met de 2de routetypeletter een route uniek identificeert.

	Routeltr3
	Tekst(1)
	Optioneel
	Een letter die het routetype aangeeft van de derde route:
“A” = Autosnelwegroute (A-route)
“N” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) (N-route)
“E” = Europese route (E-route)
“S” = Stadsroute (S-route)
“U” = Uitwijkroute (U-route)

	Routenr3
	Num(4)
	Optioneel
	Een getal dat tezamen met de 3de routetypeletter een route uniek identificeert.

	Routeltr4
	Tekst(1)
	Optioneel
	Een letter die het routetype aangeeft van de vierde route:
“A” = Autosnelwegroute (A-route)
“N” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) (N-route)
“E” = Europese route (E-route)
“S” = Stadsroute (S-route)
“U” = Uitwijkroute (U-route)

	Routenr4
	Num(4)
	Optioneel
	Een getal dat tezamen met de 4de routetypeletter een route uniek identificeert.

	Wegnr_hmp
	Tekst(4)
	Optioneel
	het nummer van een weg zoals deze op de hmp-bordjes is terug te vinden.



[bookmark: _Toc108703809]Juncties
Het JUNCTIES.TXT bestand bevat alle juncties welke voorkomen als begin- of eindjunctie in het bestand Wegvakken. Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in dit bestand gehanteerde volgorde.
	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Jte_id
	Num(10)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een Junctie

	Wbrsrt_r
	Tekst(1)
	Verplicht
	Aanduiding of er in het bestand wegvakken een wegvak is met deze junctie en wegbeheerdersoort R (Rijk):
J = Ja
N = Nee

	Wbrsrt_p
	Tekst(1)
	Verplicht
	Aanduiding of er in het bestand wegvakken een wegvak is met deze junctie en wegbeheerdersoort P (Provincie):
J = Ja
N = Nee

	Wbrsrt_g
	Tekst(1)
	Verplicht
	Aanduiding of er in het bestand wegvakken een wegvak is met deze junctie en wegbeheerdersoort G (Gemeente):
J = Ja
N = Nee

	Wbrsrt_w
	Tekst(1)
	Verplicht
	Aanduiding of er in het bestand wegvakken een wegvak is met deze junctie en wegbeheerdersoort W (Waterschap):
J = Ja
N = Nee

	Wbrsrt_t
	Tekst(1)
	Verplicht
	Aanduiding of er in het bestand wegvakken een wegvak is met deze junctie en wegbeheerdersoort T (Overige):
J = Ja
N = Nee

	Antl_ tak
	Num (2)
	Verplicht
	Het aantal wegvakken in bestand wegvakken met deze junctie als begin- of eindjunctie

	Actueel
	Tekst(1)
	Verplicht
	Aanduiding of er in het bestand wegvakken een actueel wegvak is met deze junctie als begin- of eindjunctie:
J = Ja
N = Nee

	Sle_type
	Tekst(1)
	Optioneel
	Het type van de samengestelde locatie, waarvan de junctie op de draaidatum deel uitmaakt:
K = Kruispunt-samloc
W = Wegvak-samloc;
samloc’s worden automatisch afgeleid uit het actuele BN

	Sle_nummer
	Num(10)
	Optioneel
	Is alleen ingevuld indien de junctie op de draaidatum deel uitmaakt van een samengestelde locatie:
- Bij een kruispunt-samloc is dat het laagste nummer van de junctie, die deel uitmaakt van die samloc; 
- Bij een wegvak-samloc is dat het laagste nummer van het wegvak, dat deel uitmaakt van die samloc; 
uitsluitend de combinatie van nummer en type is uniek 

	FK_veld5
	Tekst(17)
	Verplicht
	Relatieveld voor koppeling met bestand Puntlocaties: 
‘JTE’+jte_id


[bookmark: _Toc108703810]Hectopunten
Het HECTOPUNTEN.TXT bestand bevat alle op de peildatum in het BN actuele hectopunten van de (actuele) wegvakken aanwezig in het bestand wegvakken en alle vervallen hectopunten waarbij binnen de opgegeven selectie (tijd plus geografie) ongevallen gebeurd zijn. Van een hectopunt wordt alleen de meest actuele situatie opgenomen in dit bestand.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.
	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Wvk_id
	Num(10)
	Verplicht
	Unieke identificatie van het wegvak, waarlangs het hectometerbord staat

	Wvk_begdat
	Datum
	Verplicht
	De eerste datum waarop de betreffende Wegvak Efemeride geldig is

	Hectometer
	Num(4)
	Verplicht
	Het getal dat op een hectometerbord staat 

	Afstand
	Num(5)
	Verplicht
	De afstand van het Hectopunt tot de beginJunctie van het Wegvak

	Enddat
	Datum
	Optioneel
	De laatste datum waarop het betreffende Hectopunt geldig is

	FK_veld5
	Tekst(17)
	Verplicht
	Relatieveld voor koppeling met bestand Puntlocaties: 
‘HTT’+wvk_id+hectometer


[bookmark: _Toc108703811]HectoIntervallen
Dit bestand bevat de meest actuele hecto-intervallen van de wegvakken in het bestand Wegvakken. Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Wvk_id
	Num(10)
	Verplicht
	Unieke identificatie van het wegvak

	Wvk_begdat
	Datum
	Verplicht
	De eerste datum waarop de betreffende Wegvak Efemeride geldig is

	Begafstand
	Num(5)
	Verplicht
	De afstand van beginpunt Hecto-interval tot de beginJunctie van het Wegvak

	Endafstand
	Num(5)
	Verplicht
	De afstand van eindpunt Hecto-interval tot de beginJunctie van het Wegvak

	Begkm
	Num(6,3)
	Verplicht
	De kilometrering van het beginpunt van het Hecto-interval

	Endkm
	Num(6,3)
	Verplicht
	De kilometrering van het eindpunt van het Hecto-interval


[bookmark: _Toc108703812]JunctieHectometrering
Het JUNCTIEHECTOMETRERING.TXT bestand bevat per wegvak met een hecto-interval in bestand HectoIntervallen, zowel voor de begin- als voor de eindjunctie, het wegnummer overgenomen uit het wegvak, en een uit het hectointerval overgenomen kilometreringswaarde; elke unieke junctie-id/wegnummer/kilometrering-combinatie wordt slechts 1 keer opgenomen in dit bestand.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in dit bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Jte_id
	Num(10)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een Junctie; verwijzing naar bestand Juncties

	Wegnummer
	Tekst(5)
	Verplicht
	Het nummer van een Weg zoals vastgesteld door de wegbeheerder, overgenomen uit het wegvak waarvan de junctie begin- of eindjunctie is

	Kilometer
	Num(6,3)
	Verplicht
	Kilometreringswaarde uit hecto-interval die voor betreffende junctie van toepassing is


[bookmark: _Toc108703813]Wegvakgeografie
Het WEGVAKGEOGRAFIE.DBF bestand bevat van alle in bestand Wegvakken aanwezige wegvakken, de geografie van de betreffende Wegvak.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in dit bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Shape
	
	Verplicht
	Een lijn die de Vorm en Positie van een Wegvak Efemeride vastlegt

	FK_veld1
	Tekst(18)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een lijn: 
Wvk_id+ wvk_begdat



[bookmark: _Toc108703814]Puntlocaties
Het PUNTLOCATIES.TXT bestand bevat de volgende puntlocaties, welke gebruikt kunnen worden voor presentatie van de in de in de bestanden aanwezige ongevallen, hectopunten en juncties, nl.:
· Van alle in bestand Wegvakken aanwezige wegvakken, de positie van het midden van het wegvak, afgeleid uit de meest geografie van de meest actuele situatie van het wegvak,
· Van alle in bestand Juncties aanwezige juncties, de positie afgeleid uit de geografie van de meest actuele wegvakken van die junctie
· Van alle in bestand Hectopunten aanwezige hectopunten, de positie van de meest actuele situatie van het hectopunt. 
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in dit bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	FK_veld5
	Tekst(17)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een Puntlocatie: 
‘JTE’+jte_id, of 
‘WVK’+wvk_id, of 
‘HTT’+wvk_id+hectometer

	X_coord
	Num(9,3)
	Verplicht
	De x-coördinaat van een puntlocatie, in verschoven rijksdriehoekmeting 

	Y_coord
	Num(9,3)
	Verplicht
	De y-coördinaat van een puntlocatie, in verschoven rijksdriehoekmeting



[bookmark: _Toc516822554][bookmark: _Toc108703815]
Referentiebestanden voor de Netwerkgegevens
De inhoud van deze data-unit bestaat uit een 2-tal tekstbestanden met referentiegegevens voor het netwerkdeel binnen het product BRON. 
[bookmark: _Toc516822555][bookmark: _Toc108703816]Inhoud
Alle bestanden zijn als volgt opgebouwd:
-	Per regel worden de attribuutwaarden onderling gescheiden door een komma (,)  
-	Spaties aan het eind van een attribuutwaarde worden weggelaten
-	Bij tekstvelden wordt de attribuutwaarde tussen dubbele quotes (") geplaatst 
-	Bij numerieke velden worden voorloopnullen weggelaten
-	De eerste regel van het bestand bevat een opsomming van welke attributen in welke volgorde op iedere regel voorkomen; deze attribuutnamen staan ook tussen dubbele quotes (") en worden onderling gescheiden door een komma (,)
-	Elke regel in het bestand wordt afgesloten middels standaard afsluitkarakters (Carriage Return Line Feed).
Het betreft hier de volgende bestanden met de volgende inhoud:

[bookmark: _Toc108703817]Baansubsoorten  
Het BAANSUBSOORTEN.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd ter aanduiding van een subtypering van de functie die een Wegvak heeft in het totale wegennetwerk.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Bst_code
	Tekst (4)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een baansubsoort

	Bst_naam
	Tekst(60)
	Verplicht
	Naam van een baansubsoort



[bookmark: _Toc108703818]RelatievePosities  
Het RELATIEPOSITIES.TXT bestand bevat alle codes die gehanteerd worden ter aanduiding van de relatieve positie van een Wegvak ten opzichte van een parallel daaraan lopend Wegvak met dezelfde naam.
Alle attributen worden hier opgesomd, overeenkomstig in het bestand gehanteerde volgorde.

	Naam
	Formaat
	Verplicht
	Definitie

	Rpe_code
	Tekst (2)
	Verplicht
	Unieke identificatie van een relatieve positie

	Rpe_naam
	Tekst(60)
	Verplicht
	Naam van een relatieve positie



[bookmark: _Toc516822556][bookmark: _Toc108703819]
Relatieschema bestanden 
Op de volgende pagina worden in een schema de relaties weergegeven tussen de diverse bestanden binnen het product BRON. De relaties naar de referentiebestanden zijn in dit schema niet meegenomen.

In het schema worden de volgende conventies gehanteerd:

Bestanden worden weergegeven middels een kader met daarin de naam van het bestand. Een lijn die twee kaders met elkaar verbindt geeft aan dat er een relatie bestaat tussen de elementen van die twee bestanden:
· Een ononderbroken lijn vanuit een bestand geeft aan dat een element van dat bestand altijd kan worden gekoppeld aan een element van het bestand aan het andere einde van de lijn (een verplichte relatie).
· Een onderbroken lijn vanuit een bestand geeft aan dat een element van dat bestand wellicht kan worden gekoppeld aan een element van het bestand aan het andere einde van de lijn (een optionele relatie).

Aan het uiteinde van de lijn staan de attributen vermeld op basis waarvan elementen uit het ene bestand aan elementen uit het andere bestand kunnen worden gekoppeld. 

· Een andere conventie is het gebruik van een kraaienpoot aan het einde van de lijn. Dit geeft aan, dat er een koppeling bestaat met een of meer elementen van het bestand waarmee de kraaienpoot is verbonden. Als er geen kraaienpoot is gebruikt, betekent dit, dat slechts één element van dat bestand aan dat einde van de relatie is betrokken bij ieder element van de relatie.

Bestanden zijn gegroepeerd per data-unit welke binnen het product BRON onderkend is. 
Data-units worden weergeven als een rechthoek met bovenin de naam van de data-unit.

Bij het schema is tevens nog een toelichting op de relaties opgenomen. Deze relaties zijn per data-unit gegroepeerd.
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[bookmark: _Toc516822557][bookmark: _Toc108703820]Toelichting relaties:
[bookmark: _Toc108703821]Relaties ongevallengegevens:

	Een ongeval heeft 0, 1 of meer partijen; een partij hoort bij precies 1 ongeval.

	Een ongeval heeft 0, 1 of meer slachtoffers; een slachtoffer hoort bij precies 1 ongeval.

	Een partij heeft 0,1, of meer slachtoffers; een slachtoffer kan bij een partij horen.

	Een partij kan een partijaanvulling hebben; een partijaanvulling heeft betrekking op precies 1 partij.

	Een ongeval kan hebben plaatsgevonden op een junctie; een junctie is ongevalslocatie van 0, 1 of meer ongevallen.

	Een ongeval kan hebben plaatsgevonden op een wegvak; een wegvak is ongevalslocatie van 0, 1 of meer ongevallen.

	Een ongeval kan hebben plaatsgevonden bij een hectopunt; een hectopunt is ongevalslocatie van 0, 1 of meer ongevallen.

	Een ongeval heeft precies 1 puntlocatie voor presentatie; een puntlocatie is presentatielocatie voor 0, 1 of meer ongevallen.


[bookmark: _Toc108703822]Relaties netwerkgegevens:

	Een wegvak heeft precies 1 begin-junctie; een junctie is begin-junctie van 0, 1 of meer wegvakken.

	Een wegvak heeft precies 1 eind-junctie; een junctie is eind-junctie van 0, 1 of meer wegvakken.

	Een wegvak heeft 0, 1 of meer hectopunten; een hectopunt hoort bij precies 1 wegvak.

	Een wegvak heeft 0, 1 of meer hecto-intervallen; een hecto-interval hoort bij precies 1 wegvak.

	Een wegvak heeft precies 1 wegvakgeografie; een wegvakgeografie hoort bij precies 1 wegvak.

	Een wegvak heeft precies 1 puntlocatie als midden; een puntlocatie kan bij 1 wegvak horen.

	Een junctie heeft 0, 1 of meer junctiehectometreringen; een junctiehectometrering hoort bij precies 1 junctie. 

	Een junctie heeft precies 1 puntlocatie voor presentatie; een puntlocatie kan bij 1 junctie horen.

	Een hectopunt heeft precies 1 puntlocatie voor presentatie; een puntlocatie kan bij 1 hectopunt horen.


[bookmark: _Toc108703823][bookmark: _Toc62537975][bookmark: _Toc516822558]Bijlage A: Definities

[bookmark: _Toc108703824]NWB
Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een open databestand met alle openbare wegen in Nederland die een straatnaam of wegnummer hebben en in beheer zijn bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het databestand is opgebouwd uit wegvakken en juncties, aangevuld met o.a. huisnummers, hectometerpunten, rijrichtingen en routenummers. Een wegvak is een verbindingsstuk tussen twee juncties met een geografische locatie (x-y-coördinaten RD-stelsel). Het NWB een standaard basisbestand, met een historisch netwerk, waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. Dat maakt het mogelijk om gegevens van meerdere partijen aan elkaar te koppelen. Het NWB wordt vaak gebruikt in toepassingen en producten waarbij een locatiereferentie aan het wegennet gekoppeld wordt en is door het historisch netwerk geschikt om trendanalyses uit te voeren. Meer inhoudelijke informatie over het NWB is te vinden op: https://nationaalwegenbestand.nl/documenten

[bookmark: _Toc108703825]Kwaliteit en actualiteit van de data
Het NWB is gedeeld eigendom van alle bovengenoemde wegbeheerders en gebruikers van wegendata in Nederland en wordt al jaren bijgehouden op basis van hun vrijwillige geleverde data. 
Om een zo actueel mogelijk NWB te waarborgen wordt sinds 1 april 2019 de data, die uit drie basisregistraties komen, leidend voor de instandhouding van het NWB. Door de digitale levenscyclus van een weg uit deze basisregistraties te volgen, wordt optimaal gebruikgemaakt van de gegevens die wegbeheerders toch al beschikbaar moeten stellen. Dit betekent ook dat de kwaliteit van het NWB bepaald wordt door de kwaliteit van de data die de wegbeheerders voor de basisregistraties leveren.
Deze drie basisregistraties zijn:
1. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staan, zoals de naam al doet vermoeden, gebouwen en adressen geregistreerd. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om nieuwe gebouwen binnen vijf dagen te registreren in de BAG. 
Uit de adresgegevens van gebouwen zijn namen van gemeenten, woonplaatsen, straatnamen en huisnummers af te leiden. De ligging van de weg is niet opgenomen in de BAG. Met de adresgegevens uit de BAG kun je de ligging van de weg echter wel inschatten en daarmee dus het NWB actualiseren.
2. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een aanvulling op de BAG en is een beschrijving van de fysieke werkelijkheid. De BGT heeft een minimale actualiteit van een half jaar.
In de BGT is veel informatie te vinden over wegen woningen en bebouwing. De BGT kun je het beste zien als een digitale plattegrond van Nederland. Wegdelen zijn in de vorm van wegvlakken opgenomen in deze basisregistratie en het zijn vooral de contouren van de weg die van belang zijn voor de accuratesse van het NWB.
3. De Basisregistratie Topografie (BRT)
De BRT wordt bijgehouden door het Kadaster door middel van luchtfoto’s, panoramafoto’s en veldopnamen. Op dit moment is de wettelijke actualiteit twee jaar.
Het BRT bestand bevat zowel wegvlakken als hartlijnen (het ‘midden’ van de wegen) en verschillende fysieke en functionele attributen over de weg (zoals hectometerpaaltjes). Indien er geen geometrie van wegvakken is aangeleverd door een wegbeheerder, of anderszins beschikbaar is, wordt de geometrie van een wegvak in het NWB gebaseerd op de lijngeometrie van wegen in de BRT.


[bookmark: _Toc108703826]BN 
Het Basis Netwerk (BN) is een database waar gegevensverzamelingen worden opgeslagen. Daar zijn NWB-Wegen,NWB -Vaarwegen, NWB-Spoorwegen (historisch) en Gebieden onderdeel van. 

[bookmark: _Toc108703827]WEGGEG
Het product WEGGEG bevat 26 wegkenmerken van uitsluitend Rijkswegen, zoals rijstroken, rijbanen, con- en divergentiepunten, kruispunten, lichtmasten en maximum snelheden. De kenmerken zijn onder te verdelen in 2 soorten, namelijk lengtekenmerken en puntkenmerken, respectievelijk kenmerken mét en zonder lengte. Binnen elke soort zijn er kenmerken die voor het hele dwarsprofiel of doorsnede van de weg gelden. Daarnaast kenmerken die voor een bepaalde kant (links of rechts) van de weg of rijbaan (bij gescheiden rijbanen) gelden. 
De WEGGEG-data dient gekoppeld te worden aan het NWB. Kenmerken die voor het hele dwarsprofiel gelden zijn in geval van gescheiden rijbanen aan beide rijbanen gekoppeld. Kenmerken die maar voor een bepaalde kant gelden zijn alleen maar aan die betreffende kant gekoppeld. De registratie van de kenmerken is gebaseerd op een positieve hectometernotatie tot 3 decimalen. Bij een lengtekenmerk is dit de hectometerwaarde plus het aantal meter van het begin (km van) tot eind (km tot). Bij een puntkenmerk de locatie van het kenmerk.

[bookmark: _Toc108703828]Colofon
	Dit document is een uitgave van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Centrale InformatieVoorziening (CIV).

	

	

	Voor ondersteuning en advies bij het gebruik van de in dit document beschreven producten kunt u zich wenden tot betreffende functioneel beheerder. Deze is bereikbaar via onderstaand adres.

Servicedesk Data
E-mail		servicedesk-data@rws.nl
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	Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en actualiteit zijn gecontroleerd, kan de samensteller geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke fouten. 
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