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[bookmark: _Toc38384684][bookmark: _Toc38384685]1.1	Looptijd
De looptijd van de te sluiten leveringsovereenkomst is van 1 januari 2025, 06:00 uur tot en met 1 januari 2027, 06:00 uur met een optie tot verlenging van drie (3) maal één jaar. 

De overeenkomst kent geen mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

[bookmark: _Toc38384686]1.2	Optiejaren – verlenging met wederzijdse toestemming
[bookmark: _Hlk112773255]Indien de Overeenkomst wordt verlengd met één jaar, zal dat geschieden tegen dezelfde voorwaarden als gedurende de initiële leveringsperiode. De hoogte van de opslagen kan worden gewijzigd indien de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven en Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden gehouden aan de overeengekomen opslagen. Indien Opdrachtnemer voor een wijziging van de opslagen een beroep wil doen op veranderde marktomstandigheden zal hij dit beargumenteerd onderbouwen. Een eventuele wijziging in de opslagen mag in geen geval leiden tot een wezenlijke wijziging van de Opdracht. 

[bookmark: _Hlk112773287]De opties tot verlenging van de Overeenkomst voor zowel Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen tot uiterlijk 15 januari voorafgaand aan het daaropvolgende jaar gelicht worden onder de hiervoor beschreven voorwaarden.  

[bookmark: _Toc38384687]1.3	Bepaling contractvolume en aantal aansluitingen
Het totale historische verbruik bestaat uit ongeveer 3.000.000 m³ per jaar verdeeld over 103 aansluitingen. Alle aansluitingen bevinden zich in Nederland. 

In Bijlage 2c zijn alle bekende gegevens over de verschillende aansluitingen opgenomen. Voor zover beschikbaar zijn voor de telemetrieaansluitingen tevens meetwaarden over 2020 tot en met 2022 toegevoegd.

Aan de in dit Aanbestedingsdocument of Bijlagen genoemde aansluit- of volumegegevens kunnen door Inschrijvers geen toekomstige rechten of afnameplichten worden ontleend. Ze zijn gebaseerd op historische gegevens.

Het totale verbruik van Opdrachtgever kan in de komende jaren beïnvloed worden door o.a. de volgende ontwikkelingen:
· Aanschaffen of afstoten van gebouwen; 
· Verbruik reducerende maatregelen in kantoren en gebouwen;
· Aansluiting op een warmtenet of een andersoortige warmtevoorziening.

Op basis van het overzicht met Aansluitingen in Bijlage 2c en de actuele verwachtingen over het toekomstige verbruik gebaseerd op bovenstaande ontwikkelingen bedraagt:

· het contractvolume Profiel voor de periode 1 januari 2025, 06:00 uur tot en met 1 januari 2026, 06:00 uur:			1.600.000 m³

· het contractvolume Telemetrie voor de periode 1 januari 2025, 06:00 uur tot en met 1 januari 2026, 06:00 uur:		1.100.000 m³

Voor de optiejaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om – tegen gelijkblijvende condities, voorwaarden en opslagen (conform de bepalingen in par. 1.2)  - per kalenderjaar het definitieve contractvolume Profiel en contractvolume Telemetrie te bepalen. Dit zal uiterlijk op 1 november voorafgaande aan een bepaald kalenderjaar in overleg met Opdrachtnemer gebeuren. Een eventuele aanpassing van het contractvolume zal zoveel mogelijk verwerkt worden in de uitvoering van de inkoopstrategie, zoals beschreven in par. 1.8.

[bookmark: _Toc38384688]1.4	Bandbreedte contractvolume Telemetrie en Profiel
Contractvolume Telemetrie

De opslagen (en uiteindelijke Leveringsprijzen) dienen geldig te zijn voor het in paragraaf 1.3. genoemde contractvolume Telemetrie met een bandbreedte van + en – 10%. Indien Opdrachtgever besluit om het contractvolume Telemetrie voor de optiejaren aan te passen, dan geldt deze volumebandbreedte over het aangepaste contractvolume Telemetrie.

De jaarlijkse verrekening van het contractvolume Telemetrie en de prijs bij over- of onderschrijding van de bepaalde grenzen vindt plaats conform onderstaande tabel.

X staat in deze tabel voor het werkelijke jaarvolume in een bepaald kalenderjaar zoals blijkt uit gevalideerde meetdata of door wederzijds overeengekomen schattingen van meetdata.


	Volume range
	Volumeverschilberekening
	Kosten volumeverschil bij volume overschot
	Kosten volumeverschil bij volume tekort

	X <(contractvolume -/- 10%)
	(contractvolume -/- 10%) – X
	Volumeverschil * ((Contractprijs -/- volume gewogen gemiddelde TTF ENDEX Day Ahead prijs over periode) +  3 Eur/ MWh)
	

	X >(contractvolume + 10%)
	X – (contractvolume + 10%)
	
	Volumeverschil *(volume gewogen gemiddelde TTF ENDEX Day Ahead prijs over periode + 3 Eur/MWh)



Opdrachtnemer mag een alternatieve bron (LEBA/ ICIS Heren) gebruiken voor de berekening van Ge-middelde Day Ahead prijs. Indien Opdrachtnemer van LEBA of ICIS Heren gebruik wil maken dient dit bij de Inschrijving kenbaar gemaakt te worden

Indien Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst een nieuwe telemetrieaansluiting wil onderbrengen in deze Overeenkomst dan zullen daarover aparte afspraken worden gemaakt met Opdrachtnemer. 

Contractvolume Profiel
Gedurende de volledige contractduur (inclusief optiejaren) bestaat de mogelijkheid dat er nieuwe aansluitingen worden toegevoegd en bestaande aansluitingen worden afgestoten. Deze mutaties worden zonder gevolgen voor de overeengekomen opslagen en voorwaarden door Opdrachtnemer verwerkt. De eventuele mutaties zullen alleen betrekking hebben op dezelfde juridische entiteiten zoals opgenomen in bijlage 2c.

De opslagen (en uiteindelijke Leveringsprijzen) dienen geldig te zijn voor het in voorgaande paragraaf genoemde contractvolume Profiel met een bandbreedte van minimaal 10%. 
Indien buiten deze bandbreedtes wordt getreden dan wordt het meer- of mindervolume verrekend tegen het verschil tussen de overeengekomen contractprijs en de volumegewogen gemiddelde Spot-prijs in dat kalenderjaar met een afslag van € 3 per MWh.

[bookmark: _Toc38384689]1.5	Arbitreren
[bookmark: _Toc476745943][bookmark: _Toc478743738]Opdrachtgever heeft niet de intentie om te handelen in gas met het oogmerk om daarmee winst te behalen. Opdrachtgever zal de gevraagde flexibiliteit in paragraaf 1.3 en 1.4 daar dan ook niet voor gebruiken.

[bookmark: _Toc38384690]1.6	Balanceringsverantwoordelijkheid
Opdrachtnemer neemt de balanceringsverantwoordelijkheid incl. alle daaraan verbonden risico’s en kosten over van Opdrachtgever. Opdrachtnemer beschikt daartoe over een volledige erkenning door GTS of maakt gebruik van de volledige erkenning door GTS van een derde partij.

[bookmark: _Toc38384691]1.7	Prijssystematiek
Bij deze aanbesteding wordt onderstaande prijssystematiek gehanteerd.

Telemetrieaansluitingen

A. Commodity

Leveringsprijs gas in €ct/m³ (n:35,17) = (0,97694 * TTF ICE-ENDEX) + opslag Telemetrie

Waarin:
TTF ICE-ENDEX:	De dagelijks rond 17.00 uur op www.theice.com gepubliceerde TTF Gas-prijzen in €/ MWh (END-OF-DAY ICE ENDEX DUTCH TTF GAS BASELOAD CAL -prijzen)

Opslag Telemetrie: 	Opslag voor flexibiliteit en onbalans die Opdrachtnemer rekent bovenop TTF ICE-ENDEX in €ct/ m³

De opslagTelemetrie is exclusief de kosten voor landelijk transport (exit en connection fee) zoals door GTS in rekening wordt gebracht.

De opslagTelemetrie geldt voor de gehele contractduur, inclusief optiejaren (na wederzijdse toestemming, zie paragraaf 1.2) en inclusief de in dit aanbestedingsdocument opgenomen voorwaarden. Dit is een bedrag in €/ m³ met drie decimalen. Deze opslagen kunnen ook nul of negatief zijn.

Er wordt geen vastrecht of andere vaste vergoedingen per aansluiting in rekening gebracht.

Overschrijding contractcapaciteit
Opdrachtnemer brengt – buiten de gevraagde opslag Telemetrie - bij telemetrieaansluitingen op geen enkele wijze extra kosten in rekening voor overschrijding van contractcapaciteit in relatie tot de kosten voor flexibiliteit en onbalans. 
Indien Opdrachtgever een telemetrieaansluiting gedurende een kalenderjaar afmeldt, dan worden er geen kosten in rekening gebracht voor flexibiliteit en onbalans voor het resterende deel van het kalenderjaar na datum van afmelding.

B.	Kosten landelijk transport
De kosten voor het Landelijk Transport betreft de kosten voor exit en connectie (exit en connection fee) zoals jaarlijks door Gasunie Transport Services (GTS) gepubliceerd op haar website: (http://www.gasunietransportservices.nl/producten-diensten/entry-exitcapaciteit/rnb-met-exitcapaciteit). 
De exit- en connectiekosten worden volgens opgave van GTS 1:1 doorberekend aan Opdrachtgever.

Voor het bepalen van de kosten landelijk transport wordt bij telemetrieaansluitingen uitgegaan van het maximumverbruik zoals opgenomen in het Centraal Aansluitregister van de regionale netbeheerder. Dit maximumverbruik wordt vermenigvuldigd met de relevante profielfactor, maandfractie en fitfactor voor telemetrie (zoals gepubliceerd door GTS) en de exit en connection fee van het toepasselijke exitpoint. Andere boetes of verrekeningen zijn niet van toepassing. 

Mocht de systematiek voor het landelijk transport gedurende de looptijd van deze overeenkomst wijzigen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg.

Profielaansluitingen

A. Commodity
Leveringsprijs gas in €ct/m³ (n:35,17) = (0,97694 * TTF ICE-ENDEX) + opslag PROFIEL

Waarin:
TTF ICE-ENDEX:	De dagelijks rond 17.00 uur op www.theice.com gepubliceerde TTF Gas-prijzen in €/ MWh (END-OF-DAY ICE ENDEX DUTCH TTF GAS BASELOAD CAL -prijzen)

Opslag PROFIEL:	Opslag voor flexibiliteit, onbalans en exit en connection kosten die Opdrachtnemer rekent bovenop TTF ICE-ENDEX in €ct/ m³

De opslag Profiel is inclusief de kosten voor landelijk transport (exit en connection fee) zoals door GTS in rekening wordt gebracht.

Er wordt geen vastrecht of andere vaste vergoedingen per aansluiting in rekening gebracht.
			
Vaste opslagen
De opslag Profiel geldt voor de gehele contractduur, inclusief optiejaren (na wederzijdse toestemming, zie paragraaf 1.2) en inclusief de in dit aanbestedingsdocument opgenomen voorwaarden. Dit is een bedrag in €ct/ m³ met drie decimalen. Deze opslagen kunnen ook nul of negatief zijn.

Mocht de systematiek voor het landelijk transport gedurende de looptijd van deze overeenkomst wijzigen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg.

[bookmark: _Toc38384692]1.8	Bestelprocedure - Timing (clickmomenten)
Basis voor Clicken
Voor het Clicken wordt gebruik gemaakt van de op handelsdagen op www.theice.com gepubliceerde End-of-Day-Settlement noteringen ICE-ENDEX DUTCH TTF GAS BASELOAD.

Inkoopstrategie
Het vastleggen van volume vindt plaats door de Opdrachtnemer op basis van een inkoopstrategie middels de hieronder beschreven wijze.

Inkoopstrategie 2025, 2026 en optiejaren
Het groothandelsdeel van de Leveringsprijs voor een bepaald kalenderjaar zal worden bepaald op basis van het rekenkundig gemiddelde van de End-of-Day-Settlement noteringen ICE-ENDEX DUTCH TTF GAS BASELOAD voor het betreffende kalenderjaar op alle handelsdagen in de periode 1 februari tot en met 31 oktober voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar.

Indien op een bepaalde handelsdag de End of Day Settlement notering voor het bewuste kalenderjaar niet tot stand komt, dan wordt die dag geen volume vastgelegd.

[bookmark: _Hlk36047947]Indien op een bepaalde handelsdag de End of Day Settlement notering voor het bewuste kalenderjaar niet tot stand komt, dan wordt die dag geen volume vastgelegd en wordt het resterende volume automatisch herverdeeld over de resterende periode. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Opdrachtgever heeft voor alle kalenderjaren de mogelijkheid om – in onderling overleg met Opdrachtnemer - gedurende de periode van uitvoering van de inkoopstrategie, de inkoopstrategie voor een bepaald kalenderjaar stop te zetten en het resterende volume op een bepaald moment in één keer vast te zetten of het resterende deel via de Spotmarkt te laten lopen.

Na ondertekening van de overeenkomst is Opdrachtnemer automatisch gemachtigd tot het uitvoeren van de inkoopstrategie, zoals hierboven beschreven. 

Het betreft binnen deze inkoopstrategie dus géén losse clicks/individuele bestellingen door een gevolmachtigde persoon bij Opdrachtgever. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze inkoopstrategie maar niet voor het resultaat van de inkoopstrategie.

Leveringsprijs per Jaar
De uiteindelijke Leveringsprijs voor een jaar wordt bepaald door het rekenkundig gewogen gemiddelde van alle clickmomenten voor een jaar vermeerderd met de overeengekomen opslagen. De definitieve leveringsprijzen per jaar worden voor aanvang van het Jaar aan de toepasselijke contactpersoon bij Opdrachtgever gecommuniceerd. Opdrachtnemer verstrekt aan het eind van ieder kwartaal in Excel een overzicht van de geclickte prijzen en het voortschrijdend gemiddelde van de Leveringsprijs PROFIEL en TELEMETRIE in- en exclusief opslagen voor het daaropvolgende jaar.

[bookmark: _Toc38384693]1.9	Switchgarantie
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de switchaanvraag voor alle aansluitingen. Daarnaast is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor een goede en tijdige (binnen 10 dagen na switchaanvraag) informatieverstrekking aan Opdrachtgever over de stand van zaken (‘switch / no switch’). 
Opdrachtnemer zal de voortgang van de switchaanvraag bijhouden in een overzichtelijke matrix in Excel of een gelijkwaardig formaat. De matrix dient naast de EAN-codes de NAW-gegevens van de aansluitingen te bevatten. Eventuele redenen waarom een switch nog niet is gelukt of is afgewezen, worden op een duidelijke, begrijpelijke manier opgenomen in de matrix. 
Opdrachtnemer zal alle benodigde acties ondernemen om eventuele problemen op te lossen. Indien nodig neemt Opdrachtnemer hiervoor rechtstreeks contact op met de netbeheerder. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever wekelijks op de hoogte houden van de voortgang bij 'probleemgevallen'.

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten door derden, met uitzondering van partijen die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld om de switch in onderaanneming uit te voeren.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de juiste gegevens ten behoeve van de switchaanvragen.

[bookmark: _Toc38384694][bookmark: _Toc38384695]1.10	Vast aanspreekpunt
Opdrachtnemer stelt een vast contactteam ter beschikking, bestaande uit een accountmanager en een rechtstreeks aanspreekpunt ten behoeve van vragen over facturatie en switches. Opdrachtnemer garandeert dat op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur, de hierboven bedoelde personen of aangewezen vervangers telefonisch bereikbaar zijn.

[bookmark: _Hlk38384192]Minimaal 1x per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats via TEAMS of ten kantore van Opdrachtgever over de voortgang van de samenwerking. Op verzoek van Opdrachtgever kan deze frequentie worden verhoogd.

[bookmark: _Toc38384696]1.11	Facturatie
[bookmark: _Hlk36724530]E-facturatie
Opdrachtnemer zal gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst op basis van de Energie E-factuur factureren aan Opdrachtgever.

Opdrachtnemer maakt daarbij gebruik van de Energie E-factuur en hanteert dit in het aangegeven format UBL-XML. De opbouw is in te zien op https://energie-efactuur.nl/ . In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden over eventuele kleine afwijkingen in de opbouw van het te gebruiken factuurbestand. Opdrachtgever hanteert hierbij de volgende standaarden: via PEPPOL-netwerk of in UBL 2.1 versie in XML met maximaal 1 factuur per bestand.

1.	Facturatie van telemetrieaansluitingen (incl. grootverbruik)
Alle aansluitingen worden maandelijks afgerekend op basis van werkelijk verbruik. De factuur dient minimaal de volgende informatie te bevatten:
· Leveringsperiode;
· Verbruik in m³;
· Leveringsprijs in €/ m³ (incl. opslag VER’s)
· Energiebelasting;
· BTW;
· EAN-code;
· Aansluitadres, huisnummer + toevoeging, postcode en plaatsnaam;
· Eventueel door afnemer op te geven identificatiecodes of referentienummer.

2.	Facturatie van profielaansluitingen (kleinverbruik)
Facturatie van profielaansluitingen vindt plaats per aansluiting op basis van periodieke voorschotten en een jaarlijkse afrekening. Waar mogelijk kan per aansluiting met een slimme meter gefactureerd worden op basis van werkelijk verbruik per maand.

Voorschotfacturen worden verstuurd onder vermelding van de diverse gemeentelijke identificatiecodes. Iedere voorschotfactuur/ factuur op werkelijk verbruik bevat tenminste de volgende gegevens:
· Periode van het voorschot
· EAN-code
· Aansluitadres, huisnummer + toevoeging, postcode en plaatsnaam
· Eventueel door afnemer op te geven identificatiecode of referentienummer
· Leveringskosten (incl. GvO’s)
· Netwerkkosten
· Energiebelasting
· BTW

Het eerste voorschotbedrag per aansluiting wordt gebaseerd op het Standaard Jaarverbruik zoals Opdrachtnemer dat van de regionale netbeheerder ontvangt. Het Standaard Jaarverbruik wordt in de Excel-specificatie van het eerste voorschot per kalenderjaar opgenomen. Indien er bij de initiële switch geen Standaard Jaarverbruik wordt ontvangen dan wordt het voorschot gebaseerd op het verbruik uit de aansluitingenlijst zoals bij deze aanbesteding is bijgevoegd.

De energiebelasting wordt verrekend in het periodiek voorschot.

Frequentie
Opdrachtnemer verzendt de voorschotfactuur zoals hiervoor beschreven per maand.

B.	Jaarafrekening
Een groeiend aantal aansluitingen beschikt over een slimme meter of zal in de komende tijd worden uitgerust met een slimme meter. Opdrachtnemer is bereid om met Opdrachtgever in overleg te treden om ervoor te zorgen dat bij de jaarafrekening zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van meterstanden via de slimme meter.

De jaarafrekening voor profielaansluitingen vindt plaats per kalenderjaar, waar mogelijk gebaseerd op werkelijk verbruik. Jaarafrekeningen dienen betrekking te hebben op de periode 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar, tenzij een aansluiting later dan per 1 januari is aangemeld. Voor aansluitingen waarvan per 31 december geen meterstanden en/of verbruiksgegevens zijn ontvangen door Opdrachtnemer, worden deze standen door Opdrachtnemer berekend op basis van de wel bekende gegevens.

Opdrachtgever ontvangt uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar (voor 1 april van ieder jaar) de jaarafrekening. De jaarafrekening geschiedt per aansluiting.

In geval van een uithuizing of uitswitch van een individuele aansluiting gedurende het kalenderjaar vindt er direct een eindafrekening plaats.

De jaarafrekening wordt niet gecombineerd met voorschotfacturen.

De jaarafrekening per aansluiting (of Excel-specificatie) dient minimaal de volgende informatie te bevatten:
· Leveringsperiode
· Verbruik piekuren, off-piekuren of enkel
· Leveringsprijs per m³ incl. opslag VER’s
· Energiebelasting
· BTW
· Netwerkkosten
· Verrekende voorschotten
· EAN Code
· Aansluitadres, huisnummer + toevoeging, postcode en plaatsnaam
· Eventueel door afnemer op te geven facturatiecategorieën
· Eventueel door afnemer op te geven routenummer, identificatiecode en/ of referentienummer
· Aanduiding of het verbruik gemeten of geschat is

Energiebelasting
Opdrachtnemer zorgt voor een correcte inning van Energiebelasting voor alle aansluitingen. 

Factuuradres
[bookmark: _Hlk112773992]Opdrachtnemer ontvangt ruim voor aanvang van de start van de levering een het juiste factuuradres van Opdrachtgever. 

Creditfacturen
Bij wijziging van facturen vindt er volledige creditering plaats. Foutieve facturen worden niet verrekend met eventuele openstaande bedragen.

[bookmark: _Toc38384697]1.13	Betalingstermijn
Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Uitgangspunt hierbij is dat de factuur maximaal één dag na factuurdatum is verzonden.

[bookmark: _Toc38384698]1.14	Online communicatie
Opdrachtnemer stelt een account beschikbaar op een online omgeving, waarin Opdrachtgever tenminste de volgende informatie kan inzien:
· Klantgegevens en factuurgroepen;
· Inzicht in alle facturen, eindafrekeningen, jaarafrekeningen inclusief specificaties;
· Per aansluiting: het aansluitadres, inzicht in verbruik, meterstanden;

Alle gegevens zijn eenvoudig te downloaden naar een Excel-bestand.

[bookmark: _Hlk38384336]Daarnaast is het wenselijk dat de online omgeving de volgende mogelijkheden bevat:
· Het aanleveren van meterstanden per aansluiting;
· Het doorgeven van mutaties (switch/ in-en uithuizing);

[bookmark: _Toc38384699]1.15	Duurzaam
Conform de interne doelstellingen kiest Opdrachtgever ervoor om het volledige gasverbruik voor 100% te verduurzamen. Het verduurzamen van gas vindt plaats door het aankopen en afboeken van emissiereductiecertificaten (VER) met een Gold Standard. Het aankopen en afboeken van deze VER Gold Standard geschiedt door Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer boekt de VER’s af in het daarvoor geschikte systeem en verstrekt eenmaal per kalenderjaar per deelnemer een communicatiebewijs waaruit blijkt van welk project(en) de VER’s afkomstig zijn. De VER’s mogen niet ouder zijn dan 2018. 

De prijs per VER is inclusief de eventuele kosten voor transfer en afboeken.

Na opdrachtverstrekking wordt de VER-prijs omgerekend naar een bedrag per m³ ten behoeve van de facturatie. 

[bookmark: _Toc38384701]1.16	Overeenkomst
[bookmark: _Hlk38384510]De model leveringsovereenkomst, zoals toegevoegd onder bijlage 2b is van toepassing op deze opdracht. Opdrachtgever stelt na definitieve gunning van de opdracht een ondertekenbare versie van deze overeenkomst op.
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