
Bijlage H Protocol MKI berekening

Op basis van de levenscyclusanalyse (LCA) berekent u de MKI. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

Scope voor het berekenen van de MKI-waarde
1. De MKI en CO2-berekening wordt uitgevoerd voor: 
a. 10 m1 reliner per item (reliner) 
b. 10 m1 reliner +per item (reliner + frezen) 
c. 4.343 m1 reliner per item (reliner) 
d. 2.623 m1 reliner +per item (reliner + frezen) 
2. Inschrijver hanteert voor de MKI berekening standaard rioolstreng met een diameter van 300 mm.
3. De MKI berekening dient te bestaan uit module A1-A5 van de LCA. Bijlage G invultabel MKI en CO2 bevat de besteksposten die meegenomen dienen te worden in de MKI berekening
4. Voor het transport van de reliner naar de constructielocatie dient de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken Versie 1.1, gevolgd te worden
5. Er dient gerekend te worden met een levensduur van 50 jaar
6. De MKI van de reliner moet project specifiek worden vastgesteld


Voor het opstellen van de MKI berekening gelden de volgende uitgangspunten:
1. De opgegeven MKI geldt na gunning als contracteis. Dit betekent dat het is toegestaan om gedurende de looptijd van het contract te wijzigen van bijvoorbeeld productielocatie of van materieel maar dat wel altijd moet worden aangetoond dat de MKI van de aangebrachte liner minimaal voldoet aan de aangeboden MKI van de betreffende reliner
2. Een LCA moet worden opgesteld conform Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1[footnoteRef:2] (hierna te noemen Bepalingsmethode [2:  Bepalingsmethode ‘milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.1] 

3. Voor het berekenen van de MKI-waarde zijn de rekenregels opgesteld door Stichting NMD van toepassing[footnoteRef:3] [3:  Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken deel 1, versie 1.0] 


Voor de verificatie van de aangeboden MKI gedurende de contractfase gelden de volgende eisen:
1. Binnen zes maanden na de definitieve gunning dient Opdrachtnemer het volledige LCA rapport (fase A-D) alsnog te laten valideren en aan te leveren aan Opdrachtgever door een LCA-deskundige die door Stichting NMD als toetser is erkend voor het toetsen van categorie 1 en 2 data ten behoeve van opname in de Nationale Milieudatabase[footnoteRef:4].  [4:  Erkende LCA-deskundigen Nederland] 

2. Uiterlijk twee weken na het aflopen van de overeenkomst verstrekt Opdrachtnemer een verificatierapport aan de opdrachtgever. Hierin dient Opdrachtnemer aan te tonen dat de aangeboden MKI-waarden en CO2-uitstoot en de eventuele impact van contractwijzigingen op de MKI-waarden is behaald.

Aanvullende informatie:
Opdrachtgevers die onervaren zijn met het uitvoeren van MKI berekeningen kunnen ondersteund worden door MKI experts. De geschatte doorlooptijd voor het opstellen van de MKI berekening is 6 weken. Onderstaande adviesbureaus hebben MKI experts in dienst en zouden geraadpleegd kunnen worden. Inschrijvers zijn volledig vrij een keuze te maken al dan niet een partij in te schakelen. Tussen Opdrachtgever en onderstaande partijen heeft en zal geen afstemming plaatsvinden. 
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