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[bookmark: _Toc97220918]Inleiding
[bookmark: bmStart]In 2012 is vanuit verschillende marktpartijen software beschikbaar gekomen voor de energieprestatienorm NEN 7120. Deze software wordt ingezet als ondersteuning in de ontwerpfase van gebouwen en bij de toetsing van plannen voor nieuwbouw (woningen en utiliteit). 

Het onderscheidend vermogen bij deze softwarepakketten zit voornamelijk in de gebruikersinterface, de modellering van het gebouw, implementatie van de rekenmethodiek en de presentatie van de resultaten. Om de uniformiteit op het vlak van de rekenwijze te waarborgen zal ieder softwarepakket geattesteerd moeten zijn conform BRL 9501. 

De uniformiteit dient echter ook gewaarborgd te zijn voor de output van de verschillende softwarepakketten. Dit om het proces van gedigitaliseerde toetsing door gemeenten te vereenvoudigen en te voorzien in de wens om voor eindgebruikers een herkenbare rapportage te hebben.

De uniformiteit van de output van de softwarepakketten wordt als volgt gewaarborgd:
· Definitie van een generiek exportbestand in XML op basis van een opgestelde XSD;
· Energieprestatie.xsd;
· Gebouw.xsd;
· Kwaliteitsverklaringen.xsd.
· Dit document als toelichting op de XSD en XML;

Dit formaat is afgestemd met de overige ontwikkelaars in de markt. De opmerkingen en de daaruit volgende acties zijn opgenomen in dit document. Het formaat wordt door RVO.nl ter beschikking gesteld aan de markt.

Voorgaande versies zijn vastgelegd in document ‘B.2018.0418.00.R01 Beschrijving Generieke XML EPG versie 4.0’. De voorliggende versie is, evenals de vorige, volledig gebaseerd is op de NTA8800.

Bovengenoemde XSD-bestanden zijn tevens te raadplegen op GitHub:
https://github.com/dgmr-software/generieke-epg-xml
Daar kunnen ook de verschillen met eerdere versies achterhaald worden.



[bookmark: _Toc97220919]Algemene opmerkingen
1.1 [bookmark: _Toc403048116][bookmark: _Toc97220920]Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de beschrijving van dit formaat:
1. De resultaten zijn in kWh.
1. Oppervlakten zijn in m² tenzij anders vermeld.
1. De standaarddomeinen zoals gebruikt in de beschrijving in hoofdstuk 3 e.v. staan in de volgende sectie beschreven.
1. Voor een gedetailleerde toelichting van de inhoudelijke betekenis wordt verder verwezen naar NTA8800 en bij erratalijsten. De benaming is zoveel mogelijk afgestemd op de NTA, daar waar dat niet kan wordt het opnameprotocol gevolgd. 
1. Door middel van de notatie in de kolom ‘aantal’ van de overzichten in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 kan achterhaald worden of een element opgenomen moet worden of niet. Bij 1 of 1..∞ is het element verplicht. Bij 0..1 of 0..∞ is het element niet verplicht.

1.2 [bookmark: _Toc403048117][bookmark: _Toc97220921]Standaarddomeinen
In het formaat zijn een aantal standaarddomeinen van toepassing:

Alfanumeriek: tekst.

Numeriek: alle hele getallen. Zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer.

Decimaal: alle gebroken getallen. Decimaal scheidingsteken is de punt “.”, zoals door de XML-standaard voorgeschreven. Zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#double.

Datum/tijd: datum met of zonder tijd. Gebruik de ISO 8601-notatie JJJJ-MM-dd HH:mm:ss. De tijdzone kan achterwege gelaten worden; er wordt uitgegaan van de Nederlandse tijdzone. Zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime. 

Boolean: ja/nee. De waarden “true”, “false”, of “1” en “0” zijn de enige mogelijke waarden, waarbij “true” en “1” beide staan voor “ja”, en “false” en “0” voor “nee” staan. Zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean. 

Maandwaarden: lijst van decimalen, gescheiden door één of meer spaties. De eerste waarde is de jaarwaarde (of 0 als er geen jaarwaarde is), gevolgd door de twaalf maandwaarden.

Verwijzing: sommige onderdelen kunnen verwijzen naar gekoppelde systemen.  Deze systemen worden elders  beschreven, en hebben een attribuut ‘id’. Elke id moet uniek zijn voor het document. De verwijzing bestaat dan uit een attribuut ‘ref’, met de waarde van het ‘id’-attribuut van het element waarnaar verwezen wordt.
Bijvoorbeeld:
                <Verwarmingssysteem id="25">
                    <Omschrijving>CV-ketel</Omschrijving>

waarnaar verwezen wordt:
                    <TapwaterCollectieveData>
                        <Afleverset>true</Afleverset>
                        <GekoppeldVerwarmingssysteem ref="25"/>

[bookmark: _Ref357769690][bookmark: _Toc403048118][bookmark: _Toc97220922]Kwaliteitsverklaringen
Een bijzonder soort verwijzing is dat van de kwaliteitsverklaringen. In het bovenste niveau is een lijst met kwaliteitsverklaringen opgenomen (zie hoofdstuk 3).  Deze geldt voor het hele document; elke kwaliteitsverklaring bevat een attribuut ‘id’ met een waarde die uniek is binnen het document. Bijvoorbeeld:
        <Kwaliteitsverklaring id="18">
            <Titel>ZEN SDB 150</Titel>

Hier kan vervolgens naar verwezen worden vanuit alle elementen die een kwaliteitsverklaring ondersteunen:
<ZonneEnergiesysteem id="35">
    (...)
    <Collectortype kwaliteitsverklaring="18">Kwaliteitsverklaring</Collectortype>
    (...)
</ZonneEnergiesysteem>




[bookmark: _Ref513213043][bookmark: _Ref513213073][bookmark: _Toc97220923]Beschrijving per element: monitoringsdeel
De XML-namespace van het document is http://schemas.ep-online.nl/monitoringbestand. 

tabel 1
	Naam
	Datatype
	Aantal
	Beschrijving

	Energieprestatie
	1
	

	. Energieprestatie›EPMeta
	1
	

	.. Version
	waarde uit lijst:
· 8.00
	1
	Versiecode van de xml-structuur van het monitoringbestand.

	.. Country
	waarde uit lijst:
· NL
	1
	Landcode van het monitoringbestand.

	.. EPMeta›Tooling
	1
	

	... VendorSoftwareKey
	alfanumeriek; minimaal 1 teken lang; maximaal 75 tekens lang
	1
	Identificatiesleutel van de rekensoftware. Waarde moet overeenkomen met de sleutel van een geregistreerd rekensoftware-pakket.

	... VendorSoftwareVersionId
	alfanumeriek; minimaal 1 teken lang; maximaal 75 tekens lang
	1
	Identificatie van de versie van de rekensoftware.

	. Energieprestatie›EPObject
	1
	

	.. EPObject›MainBuilding
	1
	Blok met gegevens over het opnamegebouw.

	... MainBuildingClass
	waarde uit lijst:
· residential
· commercial
	1
	Waarde die aangeeft of het opnamegebouw onder woningbouw of utiliteitsbouw valt. De waarde “residential” wordt gebruikt voor woningbouw, “commercial” voor utiliteitsbouw.

	... MainBuilding›ObjectLocation
	1
	Blok met gegevens over locatie van het opnamegebouw.

	.... ObjectLocation›BAGIdentification
	0..1
	Blok met identificatiegegevens van een opnamegebouw volgens BAG. Omdat de definitie van gebouw volgens EPBD afwijkt van de door BAG gehanteerde definitie van gebouw kan dit blok meerdere BAG-id’s bevatten.

	..... BAGResidenceId
	numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16}
	0..∞
	BAG verblijfsobject-ID. Bij een registratie met Scope = specific mag het er maar 1 zijn. Bij een registratie met Scope = compound moet minimaal 1 BAG verblijfsobject ID zijn opgenomen. Indien het complex meerdere portiekingangen heeft, dient er per portiek één verblijfsobject ID te worden opgenomen.

	..... BAGBuildingId
	numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16}
	0..∞
	BAG Pand-ID.

	..... BAGBerthId
	numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16}
	0..1
	BAG Ligplaats-ID.

	..... BAGPitchId
	numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16}
	0..1
	BAG Standplaats-ID.

	.... ObjectLocation›TPGIdentification
	0..1
	Blok met identificatiegegevens volgens PostNL-adresaanduiding.

	..... ZipCode
	alfanumeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{4}[A-Z]{2}
	1
	Postcode van het gebouw.

	..... Number
	numeriek
	1
	Huisnummer van het gebouw.

	..... Letter
	alfanumeriek; maximaal 1 teken lang; moet voldoen aan patroon [A-Za-z]
	0..1
	Huisletter van het gebouw.

	..... Addition
	alfanumeriek; maximaal 4 tekens lang; moet voldoen aan patroon [A-Za-z0-9]{0,4}
	0..1
	Huisnummertoevoeging van het gebouw.

	..... BuildingAnnotation
	alfanumeriek; maximaal 25 tekens lang
	0..1
	Volgnummer als de combinatie van postcode, huisnummer en -toevoeging niet uniek is.

	.... ObjectLocation›ProvisionalIdentification
	0..1
	Blok met voorlopige identificatiegegevens.

	..... ProjectName
	alfanumeriek
	0..1
	Vrij invoerveld voor bv. de naam van het bouwproject van het gebouw.

	..... ProjectObject
	alfanumeriek
	0..1
	Nadere omschrijving van het object waarvoor de berekening is uitgevoerd. Denk aan een perceel- of kavelnummer, of een projectspecifiek woningtype.

	..... ProvisionalId
	alfanumeriek; precies 32 tekens lang; moet voldoen aan patroon [0-9A-F]{32}
	0..1
	Veld waarin een eerder door EP-online gegenereerd identificatienummer kan worden ingevuld.

	... MainBuilding›ObjectInformation
	1
	Blok met aanvullende gegevens over het opnamegebouw.

	.... BuildingCategory
	waarde uit lijst:
· 1 (Vrijstaande woning)
· 12 (Twee-onder-één-kap)
· 2 (Rijwoning hoek)
· 3 (Rijwoning tussen)
· 7 (Appartement)
· 8 (Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte)
· 13 (Woonboot bestaande ligplaats)
· 14 (Woonwagen)
· 15 (Woonboot nieuwe ligplaats)
· 16 (Logieswoning)
	0..1
	Indeling voor gebouwen, hoofdtype. Is verplicht indien MainBuildingClass = Residential. Niet aanwezig indien MainBuildingClass = Commercial.

	.... BuildingCategorySupplement
	waarde uit lijst:
· 1 (Hoek/dak)
· 2 (Hoek/midden)
· 3 (Hoek/vloer)
· 4 (Tussen/dak)
· 5 (Tussen/midden)
· 6 (Tussen/vloer)
· 7 (Tussen/dak/vloer)
· 8 (Hoek/dak/vloer)
	0..1
	Subindeling voor gebouwen, subtype. Verplicht voor hoofdtype 7.

	.... ConstructionYear
	alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4})
	1
	Bouwjaar van het opnamegebouw.

	.... YearOfRenovation
	alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4})
	0..1
	Jaar van renovatie van het opnamegebouw.

	.... SurfaceArea
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale vloeroppervlakte van de begane grond van het opnamegebouw in m² binnen de thermische schil.

	.... EffectiveSurfaceArea
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale vloeroppervlakte van alle gebruikslagen binnen de thermische schil van het opnamegebouw in m².

	... MainBuilding›MainBuildingUse
	0..1
	Blok met gebruik van het opnamegebouw. Is verplicht bij MainBuildingClass = Commercial, maar is niet aanwezig bij MainBuildingClass = Residential.

	.... MainBuildingUse›PrimaryUse
	1
	Blok met detailgegevens voor het primaire gebruik van het opnamegebouw. Om het primaire gebruik te bepalen, sommer de gebruiksoppervlakten per gebruiksfunctie. De gebruiksfunctie met het totale gesommeerde grootste oppervlak, is de primaire gebruiksfunctie.

	..... UseType
	waarde uit lijst:
· 1 (Kantoorfunctie)
· 2 (Gezondheidszorg; bedgebied (klinisch))
· 3 (Gezondheidszorg; andere gezondheidszorgfunctie (niet klinisch))
· 4 (Bijeenkomstfunctie, overig)
· 6 (Onderwijsfunctie)
· 7 (Sportfunctie)
· 9 (Logiesfunctie in een logiesgebouw)
· 10 (Winkelfunctie)
· 11 (Celfunctie)
· 13 (Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang)
	1
	Code van de gebruiksfunctie.

	..... Percentage
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,3}\.[0-9]{2}); n ≥ 0.00; n ≤ 100.00
	1
	Percentage van gebruiksfunctie. Bepaling: Σ(Ag gebruiksfunctie) / Σ(Ag totaal).

	.... MainBuildingUse›SecondaryUse
	0..10
	Blok(ken) met detailgegevens voor secundair, tertiair gebruik etc. van het opnamegebouw.

	..... UseType
	waarde uit lijst:
· 1 (Kantoorfunctie)
· 2 (Gezondheidszorg; bedgebied (klinisch))
· 3 (Gezondheidszorg; andere gezondheidszorgfunctie (niet klinisch))
· 4 (Bijeenkomstfunctie, overig)
· 6 (Onderwijsfunctie)
· 7 (Sportfunctie)
· 9 (Logiesfunctie in een logiesgebouw)
· 10 (Winkelfunctie)
· 11 (Celfunctie)
· 13 (Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang)
	1
	Code van de gebruiksfunctie.

	..... Percentage
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,3}\.[0-9]{2}); n ≥ 0.00; n ≤ 100.00
	1
	Percentage van gebruiksfunctie. Bepaling: Σ(Ag gebruiksfunctie) / Σ(Ag totaal).

	... NumberOfDwellings
	numeriek
	1
	Het aantal woningen of wooneenheden in het gebouw. Voor utiliteitsbouw geldt hier verplicht de waarde 0, voor een regulier energielabel in de woningbouw geldt hier verplicht de waarde 1, voor een energielabel van een complex van woning geldt hier het aantal woningen of wooneenheden in het complex waar de opname op van toepassing is.

	.. EPObject›ReferenceBuildingList
	0..1
	Blok met lijst gebouwen waarvoor de energielabels op basis van representativiteit zijn afgegeven.

	... ReferenceBuildingList›ReferenceBuilding
	1..∞
	Blok met gegevens van een enkel gebouw waarvoor het energielabel is afgeven op basis van representativiteit. Dit betreft dus niet het gebouw benoemd onder MainBuilding.

	.... ReferenceBuilding›ObjectLocation
	1
	Blok met gegevens over locatie van het representatieve pand of verblijfsobject.

	..... ObjectLocation›BAGIdentification
	0..1
	Blok met identificatiegegevens van een opnamegebouw volgens BAG. Omdat de definitie van gebouw volgens EPBD afwijkt van de door BAG gehanteerde definitie van gebouw kan dit blok meerdere BAG-id’s bevatten.

	...... BAGResidenceId
	numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16}
	0..∞
	BAG verblijfsobject-ID. Bij een registratie met Scope = specific mag het er maar 1 zijn. Bij een registratie met Scope = compound moet minimaal 1 BAG verblijfsobject ID zijn opgenomen. Indien het complex meerdere portiekingangen heeft, dient er per portiek één verblijfsobject ID te worden opgenomen.

	...... BAGBuildingId
	numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16}
	0..∞
	BAG Pand-ID.

	...... BAGBerthId
	numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16}
	0..1
	BAG Ligplaats-ID.

	...... BAGPitchId
	numeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{16}
	0..1
	BAG Standplaats-ID.

	..... ObjectLocation›TPGIdentification
	0..1
	Blok met identificatiegegevens volgens PostNL-adresaanduiding.

	...... ZipCode
	alfanumeriek; moet voldoen aan patroon [0-9]{4}[A-Z]{2}
	1
	Postcode van het gebouw.

	...... Number
	numeriek
	1
	Huisnummer van het gebouw.

	...... Letter
	alfanumeriek; maximaal 1 teken lang; moet voldoen aan patroon [A-Za-z]
	0..1
	Huisletter van het gebouw.

	...... Addition
	alfanumeriek; maximaal 4 tekens lang; moet voldoen aan patroon [A-Za-z0-9]{0,4}
	0..1
	Huisnummertoevoeging van het gebouw.

	...... BuildingAnnotation
	alfanumeriek; maximaal 25 tekens lang
	0..1
	Volgnummer als de combinatie van postcode, huisnummer en -toevoeging niet uniek is.

	..... ObjectLocation›ProvisionalIdentification
	0..1
	Blok met voorlopige identificatiegegevens.

	...... ProjectName
	alfanumeriek
	0..1
	Vrij invoerveld voor bv. de naam van het bouwproject van het gebouw.

	...... ProjectObject
	alfanumeriek
	0..1
	Nadere omschrijving van het object waarvoor de berekening is uitgevoerd. Denk aan een perceel- of kavelnummer, of een projectspecifiek woningtype.

	...... ProvisionalId
	alfanumeriek; precies 32 tekens lang; moet voldoen aan patroon [0-9A-F]{32}
	0..1
	Veld waarin een eerder door EP-online gegenereerd identificatienummer kan worden ingevuld.

	.... ReferenceBuilding›ObjectInformation
	1
	Blok met aanvullende gegevens over het representatieve pand of verblijfsobject.

	..... BuildingCategory
	waarde uit lijst:
· 1 (Vrijstaande woning)
· 12 (Twee-onder-één-kap)
· 2 (Rijwoning hoek)
· 3 (Rijwoning tussen)
· 7 (Appartement)
· 8 (Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte)
· 13 (Woonboot bestaande ligplaats)
· 14 (Woonwagen)
· 15 (Woonboot nieuwe ligplaats)
· 16 (Logieswoning)
	0..1
	Indeling voor gebouwen, hoofdtype. Is verplicht indien MainBuildingClass = Residential. Niet aanwezig indien MainBuildingClass = Commercial.

	..... BuildingCategorySupplement
	waarde uit lijst:
· 1 (Hoek/dak)
· 2 (Hoek/midden)
· 3 (Hoek/vloer)
· 4 (Tussen/dak)
· 5 (Tussen/midden)
· 6 (Tussen/vloer)
· 7 (Tussen/dak/vloer)
· 8 (Hoek/dak/vloer)
	0..1
	Subindeling voor gebouwen, subtype. Verplicht voor hoofdtype 7.

	..... ConstructionYear
	alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4})
	1
	Bouwjaar van het opnamegebouw.

	..... YearOfRenovation
	alfanumeriek; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4})
	0..1
	Jaar van renovatie van het opnamegebouw.

	..... SurfaceArea
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale vloeroppervlakte van de begane grond van het opnamegebouw in m² binnen de thermische schil.

	..... EffectiveSurfaceArea
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale vloeroppervlakte van alle gebruikslagen binnen de thermische schil van het opnamegebouw in m².

	. Energieprestatie›EPSurvey
	1
	

	.. EPSurvey›Summary
	1
	Samenvatting van hoofdkenmerken van het energielabel.

	... Labelklasse
	waarde uit lijst:
· A+++++
· A++++
· A+++
· A++
· A+
· A
· B
· C
· D
· E
· F
· G
	0..1
	Energielabelklasse

	... IndicatorEnergiebehoefte
	decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{2}; n > 0.00
	0..1
	Energiebehoefte-indicator EweH+C;nd;ventsys=C1. §5.3.1.1

	... IndicatorPrimaireFossieleEnergie
	decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2}
	1
	Primaire fossiele energie-indicator EwePTot. §5.3.1.2

	... IndicatorPrimaireFossieleEnergieEMGForfaitair
	decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2}
	0..1
	EMG forfaitaire waarde van de indicator ‘primaire fossiele energie’. Is verplicht indien er sprake is van een woning met gebiedsgebonden maatregelen (EMG), anders moet het veld weggelaten worden.

	... IndicatorAandeelHernieuwbareEnergie
	decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{1}
	0..1
	Aandeel hernieuwbare energie RERPrenTot. §5.3.1.3

	... IndicatorHernieuwbareEnergie
	decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2}
	0..1
	Absolute hoeveelheid hernieuwbare energie in kWh EPrenTot. §5.3.1.3

	... IndicatorAandeelHernieuwbareEnergieEMGForfaitair
	decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{1}
	0..1
	EMG forfaitaire waarde van de indicator ‘aandeel hernieuwbare energie’. Is verplicht indien er sprake is van een woning met gebiedsgebonden maatregelen (EMG), anders moet het veld weggelaten worden.

	... IndicatorHernieuwbareEnergieEMGForfaitair
	decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2}
	0..1
	Absolute hoeveelheid hernieuwbare energie in kWh EPrenTot bij forfaitaire EMG. Is verplicht indien er sprake is van een woning met gebiedsgebonden maatregelen (EMG), anders moet het veld weggelaten worden.

	... EisEnergiebehoefte
	decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{2}; n > 0.00
	0..1
	

	... EisPrimaireFossieleEnergie
	decimaal; moet voldoen aan patroon -{0,1}[0-9]{1,14}\.[0-9]{2}
	0..1
	

	... EisAandeelHernieuwbareEnergie
	decimaal; moet voldoen aan patroon [0-9]{1,14}\.[0-9]{1}
	0..1
	

	... TOjuliNTA8800
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	0..1
	De maximale getalswaarde voor het risico van te hoge temperaturen in de maand juli. §5.7

	... EisTOjuliNTA8800
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	0..1
	

	... TOjuliGTO
	numeriek
	0..1
	Aantal uren temperatuuroverschrijding per jaar.

	... EisTOjuliGTO
	numeriek
	0..1
	

	... NettoWarmtevraagTbvEPV
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	0..1
	Netto warmtevraag t.b.v. de EPV (energieprestatievergoeding).

	... SurveyDate
	alfanumeriek; precies 8 tekens lang; moet voldoen aan patroon ([0-9]{4}((0[1-9])|(1[0-2]))((0[1-9])|(([1-2][0-9])|(3[0-1]))))
	1
	Opnamedatum. Notatie YYYYMMDD.

	... Summary›SurveyMethod
	1
	Blok met gegevens over de gebruikte opnamemethodiek.

	.... Scope
	waarde uit lijst:
· specific
· compound
	1
	Scope van de berekening. Met deze waarde wordt aangegeven of de berekening een verblijfsobject betreft of een geheel gebouw betreft. De waarde “specific” betekent dat de berekening een verblijfsobject betreft, de waarde “compound” betekent dat de berekening het overkoepelende gebouw betreft.

	.... TypeCalculation
	waarde uit lijst:
· NTA_8800
· NTA_8800:2022
	1
	Soort berekening. Moet een bij EPBD bekende code zijn.

	.... PermitPreNTA
	boolean
	1
	Bij aanvraag omgevingsvergunning is de berekening met een oude (niet NTA8800) rekenmethodiek gedaan.

	.... Status
	waarde uit lijst:
· vergunningsaanvraag
· oplevering
· bestaand
	1
	Wat de aanleiding is voor het registreren van het gebouw.

	.... AreaEffect
	waarde uit lijst:
· Yes
· No
	1
	Waarde die aangeeft of bij de berekening van de energieprestaties gebiedsgebonden maatregelen van toepassing zijn (EMG). De waarde “yes” geeft aan dat EMG van toepassing is.

	.... Opnametype
	waarde uit lijst:
· Opnameprotocol basismethode (Gegevens zijn gebaseerd op de opname van het gebouw volgens het opnameprotocol (basismethode).)
· Opnameprotocol detailmethode (Gegevens zijn gebaseerd op de opname van het gebouw volgens het opnameprotocol (detailmethode).)
	1
	indicator of het een basis- of detailopname is.

	... Gebruiksoppervlakte
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1); n > 0.00
	1
	

	... Verliesoppervlakte
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1); n > 0.00
	1
	

	... StandaardWoningbouw
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	0..1
	

	... Compactheid
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	0..1
	

	... Summary›Labelklassegrenzen
	1
	

	.... Labelklassegrenzen›Labelklassegrens
	decimaal; moet voldoen aan patroon ([0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	12
	De berekende grenswaarden van alle energielabelklassen A+++++ t/m G (omdat die afhankelijk zijn van de verhouding van de verschillende gebruiksfuncties in een gebouw).

	...... Labelklassegrens› klasse
	waarde uit lijst:
· A+++++
· A++++
· A+++
· A++
· A+
· A
· B
· C
· D
· E
· F
· G
	1
	

	.. EPSurvey›EnergyConsumption
	1
	

	... EnergyConsumption›TotalValue
	decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale energieverbruik van het opnamegebouw. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “kWh”. Een negatieve waarde betekent dat er energie wordt geleverd.

	..... TotalValue› scale
	waarde uit lijst:
· m2
	1
	

	..... TotalValue› dimension
	waarde uit lijst:
· kWh
	1
	

	... EnergyConsumption›ValueElectricity
	decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale berekende electriciteitsverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan afwijken van het werkelijke electriciteitsverbruik. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “kWh”. Een negatieve waarde betekent dat er electriciteit wordt geleverd.

	..... ValueElectricity› scale
	waarde uit lijst:
· m2
	1
	

	..... ValueElectricity› dimension
	waarde uit lijst:
· kWh
	1
	

	... EnergyConsumption›ValueGas
	decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale berekende gasverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan afwijken van het werkelijke gasverbruik. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “m3”. Een negatieve waarde betekent dat er (bio)gas wordt geleverd.

	..... ValueGas› scale
	waarde uit lijst:
· m2
	1
	

	..... ValueGas› dimension
	waarde uit lijst:
· m3
	1
	

	... EnergyConsumption›ValueHeat
	decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale berekende warmteverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan afwijken van het werkelijke warmteverbruik. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “GJ”. Een negatieve waarde betekent dat er warmte wordt geleverd.

	..... ValueHeat› scale
	waarde uit lijst:
· m2
	1
	

	..... ValueHeat› dimension
	waarde uit lijst:
· GJ
	1
	

	... EnergyConsumption›ValueCO2
	decimaal; moet voldoen aan patroon (-{0,1}[0-9]{1,14}(\.[0-9]{2}){0,1}|-1)
	1
	Totale berekende CO2 uitstoot van het opnamegebouw. Deze waarde kan afwijken van de werkelijke CO2 uitstoot. De waarde moet opgegeven worden met schaal “per m2” en in “kg”.

	..... ValueCO2› scale
	waarde uit lijst:
· m2
	1
	

	..... ValueCO2› dimension
	waarde uit lijst:
· kg
	1
	

	.. EPSurvey›SurveySources
	1
	Blok met de bron van de opnamegegevens.

	... BuildingBluePrint
	waarde uit lijst:
· Yes
· No
	1
	Of de opname gebaseerd is op de bouwtekening van het opnamegebouw.

	... BuildingObservation
	waarde uit lijst:
· Yes
· No
	1
	Of de opname gebaseerd is op een observatie ter plekke van het opnamegebouw.

	... ClientInformation
	waarde uit lijst:
· Yes
· No
	1
	Of de opname gebaseerd is op informatie aangeleverd door de eigenaar van het gebouw (anders dan een bouwtekening).

	... Calculation
	waarde uit lijst:
· Yes
· No
	1
	Of er een energieprestatieberekening ten behoeve van omgevingsvergunning gemaakt is.

	... OpnameEnRegistratieZelfdeAdviseur
	waarde uit lijst:
· Yes
· No
	1
	Of de opname en registratie door dezelfde adviseur zijn uitgevoerd.

	... SurveySources›Surveyor
	0..1
	De adviseur die de opname heeft uitgevoerd.

	.... Name
	alfanumeriek
	1
	Naam van de opname-adviseur.

	.... ExamNumber
	alfanumeriek; minimaal 3 tekens lang
	1
	Examennummer van de opname-adviseur.

	.. SurveySourceData
	
	1
	Blok met gedetailleerde opnamegegevens volgens het generieke invoer/uitvoer format; zie hoofdstuk 4.
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De XML-namespace van dit deel van het document is urn:nl.NTA.8800.export.

tabel 2
	Naam
	Datatype
	Aantal
	Beschrijving

	Energieprestatie
	1
	

	. Versie
	waarde uit lijst:
· 4.1
	1
	Versienummer van deze XML-indeling.

	. Software
	alfanumeriek
	1
	Naam en versie van de software waarmee de XML gegenereerd is. Dit betreft de naam en versie van de software die de gebruikers te zien krijgen, de user-interface dus. Deze hoeft niet geregistreerd te zijn; dit in tegenstelling tot VendorSoftwareKey en VendorSoftwareVersionId in het blok “Tooling”.

	. Energieprestatie›Gebouw
	1
	

	.. Gebouw›Invoer
	1
	In de XML die afgemeld wordt mogen alleen systemen en componenten staan die daadwerkelijk ‘gebruikt’ zijn bij de bepaling van het energielabel van het gebouw of het deel van het gebouw waar het label betrekking op heeft. Dus als er bijvoorbeeld in een berekening meerdere verwarmingssystemen aangemaakt zijn, maar die zijn niet allemaal gekoppeld aan een rekenzone, dan mogen de niet gekoppelde verwarmingssystemen niet opgenomen worden in de XML. Dit geldt ook voor ventilatiesystemen, tapwatersystemen, gevels, vloeren, etc. En het geldt ook voor een appartementengebouw met een collectief PV-systeem, alleen het deel wat de losse woning ‘toekomt’ wordt op het label getoond. De XML bevat dus alleen die informatie die ook daadwerkelijk gebruikt is in de berekening.

	... Invoer›Projectgegevens
	1
	

	.... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	.... Datum
	datum/tijd
	1
	

	.... Wijzigingsdatum
	datum/tijd
	1
	

	.... Nieuwbouw
	boolean
	1
	

	.... Projectgegevens›Adres
	0..1
	

	..... Straatnaam
	alfanumeriek
	1
	

	..... Huisnr
	alfanumeriek
	1
	

	..... Postcode
	alfanumeriek; moet voldoen aan patroon |[0-9]{4} ?[A-Z]{2}
	1
	

	..... Plaatsnaam
	alfanumeriek
	1
	

	... Invoer›Samenvatting
	1
	

	.... RcGevels
	decimaal
	1
	Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle gevels waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten als er geen gevels zijn die aan deze voorwaarden voldoen.

	.... RcVloeren
	decimaal
	0..1
	Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle vloeren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘vloer’ EN Vloer EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw).Weglaten indien er geen vloeren zijn die aan de voorwaarde voldoen.

	.... RcDaken
	decimaal
	0..1
	Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle daken waarvoor geldt: Vlaktype = ‘dak’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen daken zijn die aan de voorwaarden voldoen.

	.... URamen
	decimaal
	0..1
	Oppervlaktegewogen U-waarde van alle ramen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Raam EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen ramen zijn die aan de voorwaarden voldoen.

	.... GRamen
	decimaal
	0..1
	Oppervlaktegewogen zontoetredingsfactor (loodrechte invoer) van alle ramen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Raam EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen ramen zijn die aan de voorwaarden voldoen.

	.... UDeuren
	decimaal
	1
	Oppervlaktegewogen U-waarde van alle deuren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Deur EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw).

	.... UPanelen
	decimaal
	0..1
	Oppervlaktegewogen U-waarde van alle panelen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Paneel EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen panelen zijn die aan de voorwaarden voldoen.

	.... PercentageRaam
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Totaaloppervlakte van de ramen (in gevels) ten opzichte van de totaaloppervlakte van gevels.

	.... PercentageZonwering
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Over welk percentage van de raamoppervlakte is zonwering aanwezig? (Alleen) weglaten indien er geen ramen aanwezig zijn.

	.... VerhoudingVerliesGebruiksoppervlakte
	decimaal
	1
	Verhouding tussen verliesoppervlakte (§6.7) en gebruiksoppervlakte (§6.6).

	.... Luchtdoorlatendheid
	decimaal
	1
	Oppervlaktegewogen gemiddelde van qv10;spec van alle rekenzones [dm³/(s×m²)]. §11.2.5

	.... OpwekkertypeVerwarming
	waarde uit lijst:
· Absorptiewarmtepomp (Absorptiewarmtepomp)
· WKK ((micro)WKK)
· LokaalCentraalElektrisch (Lokale en centrale elektrische verwarming)
· StoomketelGas (Stoomketel - gas)
· StoomketelOlie (Stoomketel - olie)
· ExterneWarmte (Externe warmtelevering)
· Conventioneel (CR-ketel of moederhaard)
· VR (VR-ketel)
· HR100 (HR100-ketel)
· HR104 (HR104-ketel)
· HR107 (HR107-ketel)
· ConventioneelLucht (LuchtverwarmingConventionele ketel)
· VRLucht (Luchtverwarming VR ketel)
· HR100Lucht (Luchtverwarming HR100 ketel)
· HR104Lucht (Luchtverwarming HR104 ketel)
· HR107Lucht (Luchtverwarming HR107 ketel)
· LokaalGasMetAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming met afvoer verbrandingsgassen)
· LokaalGasZonderAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming zonder afvoer verbrandingsgassen)
· ElektrischeWarmtepomp (Elektrisch aangedreven warmtepomp)
· GasWarmtepomp (Gas aangedreven warmtepomp)
· VrijstaandeHoutkachel (Vrijstaande houtkachel)
· InbouwInzetkachel (Inbouw-/inzetkachel)
· Pelletkachel (Pelletkachel)
· AccumulerendToestel (Accumulerend toestel)
· HandgestookteKetel (Met de hand gestookte ketel)
· AutomatischGestookteKetel (Automatisch gestookte ketel)
· ElektrischElement (elektrisch element)
· CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch)
· CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch (centrale direct gestookte luchtverwarmer - elektrisch)
· LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas (lokale direct gestookte luchtverwarmer - gas)
· Onbekend (Onbekend)
· Overig (Overig)
	1
	Warmteopwekker voor ruimteverwarming van het preferente toestel van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte.

	.... DistributiemediumVerwarming
	waarde uit lijst:
· tweepijpssysteem
· eenpijpssysteem
· eenpijpssysteem gerenoveerd
· eenpijps- of tweepijpssysteem onbekend
· geen watergedragen distributiesysteem aanwezig
	1
	Distributiemedium van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte.

	.... OpwekkertypeTapwater
	waarde uit lijst:
· Conventioneel (Voor indirect toestel)
· VR (Voor indirect toestel)
· HR100 (Voor indirect toestel)
· HR104 (Voor indirect toestel)
· HR107 (Voor indirect toestel)
· Biomassa (Voor indirect toestel)
· Badgeiser (Gasgestookte badgeiser)
· Keukengeiser (Gasgestookte keukengeiser)
· Combitoestel (Gasgestookt combitoestel zonder gaskeur)
· CombiGK (Gasgestookt combitoestel met gaskeur)
· CombiGKCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW)
· CombiGKHRCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR en gaskeur CW)
· WKK (Gasgestookte (combi-)(micro)WKK)
· WarmtepompRetourlucht (Elektrische warmtepompboiler met ventilatieretourlucht als bron)
· WarmtepompBodem (Elektrische warmtepompboiler met bodem als bron)
· WarmtepompGrondwater (Elektrische warmtepompboiler met grondwater als bron)
· WarmtepompOverig (Elektrische warmtepompboiler met een andere bron)
· WarmtepompGas (warmtepomp - gas)
· Boosterwarmtepomp
· Elektroboiler (Elektrische boiler)
· Heetwater (Heet of kokend water toestellen, waarbij kokend water uit de kraan komt)
· ElektrischDoorstroomtoestel (Elektrisch doorstroomtoestel)
· CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch)
· Gasboiler (Gasboiler)
· Overig (Overig)
· Onbekend (Overig)
· ExterneWarmtelevering (Warmtelevering derden)
· ZonneboilerMetGeïntegreerdeElektrischeNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde elektrische naverwarming)
· ZonneboilerMetGeïntegreerdeGasgestookteNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde gasgestookte naverwarming)
· WarmteUitVerwarmingssysteem (warmte uit verwarmingssysteem)
	1
	Preferente Tapwateropwekker voor tapwatersysteem dat het grootste aangesloten AG bediend.

	.... DoucheWTWAanwezig
	boolean
	1
	Of er een douchewaterwarmteterugwininstallatie aanwezig is.

	.... KoelingAanwezig
	boolean
	1
	Of er koeling aanwezig is.

	.... OpwekkertypeKoeling
	waarde uit lijst:
· Absorptie (Absorptiekoeling)
· Compressie (Compressiekoeling)
· PassiefVrij (Passieve of vrije koeling)
· ExterneKoudelevering (Externe koudelevering)
· Onbekend (Onbekend)
· Overig (Overig)
	0..1
	Koudeopwekker van het preferente toestel van de koelinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen koelinstallatie is.

	.... DistributiemediumKoeling
	waarde uit lijst:
· directe expansie in de luchtbehandelingskast
· luchtgedragen distributiesysteem
· indirecte expansie (watergedragen distributiesysteem)
· directe expansie in de ruimte
	0..1
	Distributiemedium van de koelinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen koelinstallatie is.

	.... VentilatieHoofdtype
	waarde uit lijst:
· A (A - Natuurlijke ventilatie)
· B (B - Mechanische toevoer)
· C (C - Mechanische afvoer)
· Dc (Dc - Mechanische balans centraal)
· Dd (Dd - Mechanische balans decentraal)
· E (E - Gecombineerd systeem)
	1
	Als er meerdere ventilatiesystemen zijn, dan eerst per VentilatieHoofdtype de AangeslotenOppervlakken sommeren. Op basis van die sommaties beoordelen welke VentilatieHoofdtype het grootste totale AangeslotenOppevlak heeft. Dat systeem is het hoofdventilatiesysteem.

	.... TypeWTW
	waarde uit lijst:
· (leeg)
· Koude laden met LBK
· Platen-of buizenwarmtewisselaar
· Kruisstroomwarmtewisselaar
· Twee-elementensysteem
· Warmtebuisapparaat
· Roterende of intermitterende warmtewisselaar
· Enthalpiewisselaar
· Tegenstroomwarmtewisselaar, aluminium
· Tegenstroomwarmtewisselaar, kunststof
· Kwaliteitsverklaring
	0..1
	Type warmteterugwininstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen sprake van een WTW is.

	.... WisselstroomVentilator
	boolean
	1
	1 indien in een of meerdere ventilatiesystemen een wisselstroomventilator aanwezig is, in alle andere gevallen 0

	.... GemiddeldvermogenVerlichting
	decimaal
	1
	Som van totale geïnstalleerde vermogen voor verlichting (niet parasitair!) / som Ag.

	.... Verlichting
	waarde uit lijst:
· ZonderOfGeintegreerdeBallast (Verlichtingssystemen die zonder separate ballast aan de netspanning kunnen worden aangesloten of die zijn voorzien van een geïntegreerde ballast )
· Led (LED-technologie)
· FluorescentieT5 (Fluorescentietechnologie T5)
· FluorescentieT8Elektronisch (Fluorescentietechnologie T8 met hoogfrequente voorschakelapparatuur (elektronische ballast))
· FluorescentieT8Elektromagnetisch (Fluorescentietechnologie T8 met conventionele voorschakelapparatuur (elektromagnetische ballast))
· FluorescentieT12 (Fluorescentietechnologie T12)
· FluorescentieCompact (Technologie Compact Fluorescentie niet geïntegreerd)
· Overig (Onbekende verlichtingstechnologie, overige verlichtingstechnologie)
· (leeg) (Onbekend of voorschakelapparatuur aanwezig is)
	0..1
	Verlichtingstechnologie met de grootste aangesloten oppervlakte. Weglaten bij woningbouw of wanneer meer dan de helft van de oppervlakte forfaitair berekend is.

	.... Bevochtiging
	waarde uit lijst:
· StoomElektrisch
· StoomNietElektrisch
· Adiabatisch
	0..1
	Type bevochtigingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen sprake is van bevochtiging.

	.... OppervlaktePV
	decimaal
	1
	Totaaloppervlakte aan PV-panelen die is toegekend aan dit gebouw(deel) [m²].

	.... ZonneboilerAanwezig
	boolean
	1
	Aanwezig (1) indien er indien er een of meer zonneboilers voor tapwater en/of ruimteverwarming zijn.

	.... WattpiekvermogenPV
	decimaal
	1
	Totale wattpiekvermogen van de PV-panelen die zijn toegekend aan dit gebouw(deel) [Wp].

	... Invoer›Verwarmingssystemen
	1
	

	.... Verwarmingssystemen›Verwarmingssysteem
	1..∞
	

	...... Verwarmingssysteem› id
	numeriek, n ≥ 0
	1
	

	..... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	..... TypeVerwarming
	waarde uit lijst:
· Individueel
· Collectief
· WarmteleveringDerden
	1
	

	..... Verwarmingssysteem›Opwekkers
	1
	

	...... Opwekkers›Opwekker
	1..∞
	

	........ Opwekker› id
	numeriek, n ≥ 0
	1
	

	....... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	....... Energiedrager
	waarde uit lijst:
· elektriciteit
· gas
· olie
· biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit)
· biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.)
· biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.)
· warmte
· koude
	1
	

	....... IsPreferent
	boolean
	1
	Is dit de preferente opwekker?

	....... Opwekker›HoofdtypeVerwarmingstoestel
	waarde uit lijst:
· Absorptiewarmtepomp (Absorptiewarmtepomp)
· WKK ((micro)WKK)
· LokaalCentraalElektrisch (Lokale en centrale elektrische verwarming)
· StoomketelGas (Stoomketel - gas)
· StoomketelOlie (Stoomketel - olie)
· ExterneWarmte (Externe warmtelevering)
· Conventioneel (CR-ketel of moederhaard)
· VR (VR-ketel)
· HR100 (HR100-ketel)
· HR104 (HR104-ketel)
· HR107 (HR107-ketel)
· ConventioneelLucht (LuchtverwarmingConventionele ketel)
· VRLucht (Luchtverwarming VR ketel)
· HR100Lucht (Luchtverwarming HR100 ketel)
· HR104Lucht (Luchtverwarming HR104 ketel)
· HR107Lucht (Luchtverwarming HR107 ketel)
· LokaalGasMetAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming met afvoer verbrandingsgassen)
· LokaalGasZonderAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming zonder afvoer verbrandingsgassen)
· ElektrischeWarmtepomp (Elektrisch aangedreven warmtepomp)
· GasWarmtepomp (Gas aangedreven warmtepomp)
· VrijstaandeHoutkachel (Vrijstaande houtkachel)
· InbouwInzetkachel (Inbouw-/inzetkachel)
· Pelletkachel (Pelletkachel)
· AccumulerendToestel (Accumulerend toestel)
· HandgestookteKetel (Met de hand gestookte ketel)
· AutomatischGestookteKetel (Automatisch gestookte ketel)
· ElektrischElement (elektrisch element)
· CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch)
· CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch (centrale direct gestookte luchtverwarmer - elektrisch)
· LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas (lokale direct gestookte luchtverwarmer - gas)
· Onbekend (Onbekend)
· Overig (Overig)
	1
	

	......... HoofdtypeVerwarmingstoestel› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... VermogenOpwekker
	decimaal
	1
	Nominaal vermogen van de opwekker [kW]

	....... VolgordeSchakeling
	numeriek, n > 0
	1
	Nummer in de volgorde van inschakeling bij meerdere opwekkers

	....... Ontwerpwatertemperatuur
	numeriek
	0..1
	Ontwerpwatertemperatuur voor toestellen niet zijnde warmtepompen

	....... PlaatsBinnenThermischeZone
	boolean
	1
	Is het toestel binnen de thermische zone geplaatst?

	....... BronWarmtepomp
	waarde uit lijst:
· (leeg)
· Bodem (bodem)
· Buitenlucht (buitenlucht)
· Retourlucht (retour-/afvoerlucht)
· Combinatie buitenlucht en afvoerlucht (Combinatie buitenlucht en afvoerlucht)
· Grondwater (grondwater)
· Oppervlaktewater (oppervlaktewater)
· Overig (overige bronnen)
	0..1
	Bron van de warmtepomp

	....... OntwerpwatertemperatuurWarmtepomp
	numeriek
	0..1
	Ontwerpwatertemperatuur van de warmtepomp

	....... Opwekkingsrendement
	maandwaarden
	1
	Opwekkingsrendement toestel

	..... Verwarmingssysteem›Warmtedistributie
	1
	

	....... Warmtedistributie› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	...... DistributieMedium
	waarde uit lijst:
· tweepijpssysteem
· eenpijpssysteem
· eenpijpssysteem gerenoveerd
· eenpijps- of tweepijpssysteem onbekend
· geen watergedragen distributiesysteem aanwezig
	1
	Distributiemedium

	...... DistributiesysteemIngeregeld
	waarde uit lijst:
· niet waterzijdig ingeregeld
· inregeling statisch per circuit
· inregeling dynamisch per circuit
· inregeling dynamisch per circuit en afhankelijk van belasting
· inregeling dynamisch per circuit afhankelijk van aanvoerretourverschil
· inregeling statisch per paneel zonder balancering groepen
· inregeling statisch per paneel met balancering groepen
· inregeling statisch per paneel met dynamische groepsbalans
· inregeling dynamisch gebalanceerd per paneel
· inregeling onbekend
	1
	Is bij distributie door water of lucht en water het distributiesysteem ingeregeld?

	...... Leidinglengte
	decimaal
	1
	Lengte van de distributieleidingen

	...... Leidingisolatie
	waarde uit lijst:
· geïsoleerd voor 1995
· geïsoleerd 1995 of later
· geïsoleerd onbekend jaar
· niet geïsoleerd
	1
	Zijn de distributieleidingen geisoleerd?

	...... LeidingenInOnverwarmdeRuimte
	boolean
	1
	Lopen er distributieleidigen door onverwarmde ruimte(n)?

	...... IngebedInConstructie
	boolean
	1
	Zijn de distributieleidingen ingebouwd in de bouwkundige constructie?

	..... AangeslotenOppervlak
	decimaal
	1
	Oppervlak van het gebouw dat is aangesloten op dit verwarmingssysteem.

	... Invoer›Tapwatersystemen
	1
	

	.... Tapwatersystemen›Tapwatersysteem
	1..∞
	

	...... Tapwatersysteem› id
	numeriek, n ≥ 0
	1
	

	..... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	..... Collectief
	boolean
	1
	Er is sprake van een collectief tapwatersysteem.

	..... AangeslotenOppervlak
	decimaal
	1
	Het totale oppervlak waarop het tapwatersysteem is aangesloten.

	..... Tapwatersysteem›TapwaterOpwekking
	1
	

	...... TapwaterOpwekking›Tapwatertoestel
	1..∞
	

	........ Tapwatertoestel› id
	numeriek, n ≥ 0
	1
	

	....... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	....... Tapwatertoestel›Toestel
	waarde uit lijst:
· Conventioneel (Voor indirect toestel)
· VR (Voor indirect toestel)
· HR100 (Voor indirect toestel)
· HR104 (Voor indirect toestel)
· HR107 (Voor indirect toestel)
· Biomassa (Voor indirect toestel)
· Badgeiser (Gasgestookte badgeiser)
· Keukengeiser (Gasgestookte keukengeiser)
· Combitoestel (Gasgestookt combitoestel zonder gaskeur)
· CombiGK (Gasgestookt combitoestel met gaskeur)
· CombiGKCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW)
· CombiGKHRCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR en gaskeur CW)
· WKK (Gasgestookte (combi-)(micro)WKK)
· WarmtepompRetourlucht (Elektrische warmtepompboiler met ventilatieretourlucht als bron)
· WarmtepompBodem (Elektrische warmtepompboiler met bodem als bron)
· WarmtepompGrondwater (Elektrische warmtepompboiler met grondwater als bron)
· WarmtepompOverig (Elektrische warmtepompboiler met een andere bron)
· WarmtepompGas (warmtepomp - gas)
· Boosterwarmtepomp
· Elektroboiler (Elektrische boiler)
· Heetwater (Heet of kokend water toestellen, waarbij kokend water uit de kraan komt)
· ElektrischDoorstroomtoestel (Elektrisch doorstroomtoestel)
· CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch)
· Gasboiler (Gasboiler)
· Overig (Overig)
· Onbekend (Overig)
· ExterneWarmtelevering (Warmtelevering derden)
· ZonneboilerMetGeïntegreerdeElektrischeNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde elektrische naverwarming)
· ZonneboilerMetGeïntegreerdeGasgestookteNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde gasgestookte naverwarming)
· WarmteUitVerwarmingssysteem (warmte uit verwarmingssysteem)
	1
	

	......... Toestel› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... Energiedrager
	waarde uit lijst:
· elektriciteit
· gas
· olie
· biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit)
· biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.)
· biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.)
· warmte
· koude
	1
	

	....... CWklasse
	waarde uit lijst:
· Aanrechtgebruik/CW-1/CW-1+
· CW-2
· CW-3
· CW-4/5/6
· CW-klasse onbekend
	0..1
	

	....... BinnenThermischeSchil
	boolean
	1
	Toestel bevindt zich binnen de verwarmde gebouwschil.

	..... Tapwatersysteem›Tapwaterdistributie
	1
	

	...... Recirculatie
	boolean
	1
	Het distributiesysteem is voorzien van recirculatie

	...... LocatieDistributiesysteem
	waarde uit lijst:
· Binnen (In het gebouw)
· Buiten (Buiten het gebouw, maar op het perceel)
· Combinatie (Een combinatie van beiden)
	0..1
	Locatie van het distributiesysteem bij systemen met recirculatie

	...... RecirculatieTapwater
	boolean
	0..1
	Bij recirculatie wordt het tapwater gerecirculeerd

	...... RecirculatieCVwater
	boolean
	0..1
	Bij recirculatie wordt het CV-water gerecirculeerd

	...... Tapwaterdistributie›Distributieleidingen
	1
	

	........ Distributieleidingen› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... Distributieleidingen›Distributieleiding
	0..∞
	

	........ Leidinglengte
	decimaal
	1
	Leidinglengte [m]

	....... Leidingisolatie
	waarde uit lijst:
· geïsoleerd voor 1995
· geïsoleerd 1995 of later
· geïsoleerd onbekend jaar
· niet geïsoleerd
	1
	Of de leidingen geïsoleerd zijn, en zo ja, wanneer.

	....... LeidinglengteOnverwarmd
	decimaal
	1
	Leidinglengte in onverwarmde ruimte [m]

	....... IngebedInConstructie
	boolean
	0..1
	Zijn de distributieleidingen ingebouwd in de bouwkundige constructie?

	....... Distributieleidingen›Circulatiepomp
	waarde uit lijst:
· pompvermogen en EEI bekend
· pompvermogen bekend, EEI onbekend
· pompvermogen onbekend, EEI bekend
· pompvermogen en EEI onbekend
	1
	

	......... Circulatiepomp› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	....... Pompvermogen
	decimaal
	0..1
	

	....... EEI
	decimaal
	0..1
	

	..... Tapwatersysteem›Afgifte
	1
	

	...... Afgifte›Uittappunten
	1
	

	Tapwatersystemen› Tapwatersysteem› Afgifte› Uittappunten› (▼ alternatief 1 van 2)

	....... LeidingBinnen3m
	boolean
	1
	U: Lengte van de gemiddelde tapleiding is 3 meter of minder

	Tapwatersystemen› Tapwatersysteem› Afgifte› Uittappunten› (▼ alternatief 2 van 2)

	....... Uittappunten›Uittappunt
	1..∞
	W: Voor woningbouw wordt ieder uittappunt opgegeven

	........ Keukentappunt
	boolean
	1
	Tappunt is in de keuken

	........ LengteUittapleiding
	waarde uit lijst:
· 0 (0 tot 2 m)
· 2 (2 tot 4 m)
· 4 (4 tot 6 m)
· 6 (6 tot 8 m)
· 8 (8 tot 10 m)
· 10 (10 tot 12 m)
· 12 (12 tot 14 m)
· 14 (14 m of meer)
	1
	Leidinglengte van dit tappunt [m]

	........ Din
	waarde uit lijst:
· ≤ 8
· ≤ 10
· > 10
· onbekend
	1
	Inwendige diameter van de leiding [mm]

	Tapwatersystemen› Tapwatersysteem› Afgifte› Uittappunten› (▲ einde alternatieven)

	..... Tapwatersysteem›DoucheWTW
	1..∞
	

	....... DoucheWTW› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	...... Type
	waarde uit lijst:
· (leeg)
· Koudepoort (Aan de koudepoort van de mengkraan van de douche )
· Inlaat (Aan de inlaat van het toestel voor warmtapwaterbereiding)
· KoudepoortEnInlaat (Aan de koudepoort van de mengkraan van de douche en aan de inlaat van het toestel voor warmtapwaterbereiding)
· Collectief (Verschillende DWTW-units in collectieve opstelling, waaronder parallelle opstelling)
· Onbekend
	1
	

	...... Rendement
	decimaal
	1
	Thermisch rendement van de DWTW-unit

	...... HorizontaalAangesloten
	boolean
	1
	Douche-WTW is horizontaal aangesloten

	..... Tapwatersysteem›Voorraadvaten
	1
	

	...... OpstellingVoorraadvaten
	waarde uit lijst:
· Geen (Geen voorraadvaten)
· Een (Een enkel voorraadvat)
· Serie (Meerdere voorraadvaten serieel opgesteld)
· Parallel (Meerdere voorraadvaten parallel opgesteld)
	1
	

	...... StookmethodeVoorraadvaten
	waarde uit lijst:
· Direct (Direct verwarmd)
· Indirect (Indirect verwarmd)
· Zonnewarmte (Systeem met zonnewarmte)
	0..1
	

	... Invoer›Koelsystemen
	1
	

	.... Koelsystemen›Koelsysteem
	0..∞
	

	...... Koelsysteem› id
	numeriek, n ≥ 0
	1
	

	..... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	..... AangeslotenOppervlak
	decimaal
	1
	Het totale oppervlak waarop het koelsysteem is aangesloten.

	..... Koelsysteem›Koudeopwekkers
	1
	

	...... Koudeopwekkers›Koudeopwekker
	0..∞
	

	....... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	....... Koudeopwekker›TypeKoeltoestel
	waarde uit lijst:
· Absorptie (Absorptiekoeling)
· Compressie (Compressiekoeling)
· PassiefVrij (Passieve of vrije koeling)
· ExterneKoudelevering (Externe koudelevering)
· Onbekend (Onbekend)
· Overig (Overig)
	0..1
	

	......... TypeKoeltoestel› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... SubtypeKoeltoestel
	waarde uit lijst:
· (leeg)
· Gas
· Elektriciteit
· WKK (Warmte van een WKK)
· ExterneLevering
· Bodemkoeling (WKO (bodemkoeling))
· Dauwpunt (Dauwpuntskoeling)
· Oppervlaktewater
· Bodemwarmtewisselaar
· Overig
	0..1
	

	....... Energiedrager
	waarde uit lijst:
· elektriciteit
· gas
· olie
· biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit)
· biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.)
· biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.)
· warmte
· koude
	1
	

	....... ElektrVermogen
	waarde uit lijst:
· (leeg)
· ≤ 2 kW
· ≤ 2 kW HRe
· 2 tot 20 kW
· 20 tot 60 kW
· 60 tot 200 kW
· 200 tot 500 kW
· 500 tot 1000kW
· 1000 kW tot 25MW
	1
	

	..... Koelsysteem›Koudedistributie
	1
	

	....... Koudedistributie› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	...... DistributieMedium
	waarde uit lijst:
· directe expansie in de luchtbehandelingskast
· luchtgedragen distributiesysteem
· indirecte expansie (watergedragen distributiesysteem)
· directe expansie in de ruimte
	1
	Distributiemedium

	...... DistributiesysteemIngeregeld
	waarde uit lijst:
· niet waterzijdig ingeregeld
· inregeling statisch per afgiftesysteem zonder balancering groepen
· inregeling statisch per afgiftesysteem met balancering groepen
· inregeling statisch per afgiftesysteem met dynamische balancering groepen
· inregeling dynamisch per afgiftesysteem en dynamische balancering groepen
	0..1
	Is bij distributie door water of lucht en water het distributiesysteem ingeregeld?

	...... Leidingisolatie
	waarde uit lijst:
· geïsoleerd voor 1995
· geïsoleerd 1995 of later
· geïsoleerd onbekend jaar
· niet geïsoleerd
	0..1
	Zijn de distributieleidingen geïsoleerd?

	...... LeidingenInOnverwarmdeRuimte
	boolean
	0..1
	Lopen er distributieleidigen door onverwarmde ruimte(n)?

	...... IngebedInConstructie
	boolean
	0..1
	Zijn de distributieleidingen ingebouwd in de bouwkundige constructie?

	... Invoer›Bevochtigingssystemen
	1
	

	.... Bevochtigingssystemen›Bevochtigingssysteem
	0..∞
	Systeem voor bevochtiging en ontvochtiging. §12

	...... Bevochtigingssysteem› id
	numeriek, n ≥ 0
	1
	

	...... Bevochtigingssysteem› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	..... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	..... Type
	waarde uit lijst:
· StoomElektrisch
· StoomNietElektrisch
· Adiabatisch
	1
	§12.2.1

	..... Energiedrager
	waarde uit lijst:
· elektriciteit
· gas
· olie
· biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit)
· biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.)
· biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.)
· warmte
· koude
	1
	

	..... Opwekkingsrendement
	decimaal
	1
	het opwekkingsrendement voor bevochtiging ηH;hum;si [-] §12.2

	..... Vochtterugwinning
	boolean
	1
	

	... Invoer›Ventilatiesystemen
	1
	

	.... Ventilatiesystemen›Ventilatiesysteem
	1..∞
	

	...... Ventilatiesysteem› id
	numeriek, n ≥ 0
	1
	

	..... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	..... AangeslotenOppervlak
	decimaal
	1
	Het totale oppervlak waarop het ventilatiesysteem is aangesloten.

	..... VentilatieHoofdtype
	waarde uit lijst:
· A (A - Natuurlijke ventilatie)
· B (B - Mechanische toevoer)
· C (C - Mechanische afvoer)
· Dc (Dc - Mechanische balans centraal)
· Dd (Dd - Mechanische balans decentraal)
· E (E - Gecombineerd systeem)
	1
	Hoofdtype ventilatiesysteem

	..... VentilatieSubtype
	waarde uit lijst:
· A.1 (A.1 - Standaard)
· A.2a (A.2a - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa)
· A.2b (A.2b - Luchtdrukgestuurde toevoer 1 Pa < Δp ≤ 5 Pa)
· A.2c (A.2c - Luchtdrukgestuurde toevoer 5 Pa < Δp ≤ 10 Pa of roostertype onbekend maar zelfregelende klep wel aanwezig)
· B.1 (B.1 - Standaard)
· B.2 (B.2 - Tijdsturing op toevoer, zonder zonering)
· B.3 (B.3 - CO2-sturing per verblijfsruimte)
· C.1 (C.1 - Standaard)
· C.2a (C.2a - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa)
· C.2b (C.2b - Luchtdrukgestuurde toevoer 1 Pa < Δp ≤ 5 Pa)
· C.2c (C.2c - Luchtdrukgestuurde toevoer 5 Pa < Δp ≤ 10 Pa of roostertype onbekend maar zelfregelende klep wel aanwezig)
· C.3a (C.3a - Tijdsturing afvoer, zonder zonering)
· C.3b (C.3b - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, tijdsturing afvoer, zonder zonering)
· C.3c (C.3c - Tijdsturing op toe- en afvoer)
· C.4a (C.4a - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, sturing op afvoer door CO2-meting in de woonkamer, zonder zonering)
· C.4b (C.4b - CO2-sturing indirect op toevoer per verblijfsruimte, zonder zonering)
· C.4c (C.4c - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, CO2- sturing op afvoer per verblijfsruimte, zonder zonering)
· C.5a (C.5a - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, sturing op afvoer door CO2-metingen in de woonkamer en ten minste de hoofdslaapkamer, met zonering)
· C.5b (C.5b - Luchtdrukgestuurde toevoer Δp ≤ 1 Pa, sturing op afvoer door CO2-metingen in de woonkamer en ten minste de hoofdslaapkamer, met zonering en afzonderlijke afvoerpunten per verblijfsruimte)
· D.1 (D.1 - Standaard)
· D.2 (D.2 - Centrale WTW-installatie zonder zoneringen en zonder sturing)
· D.3 (D.3 - Centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO2-meting in de woonkamer, zonder zonering)
· D.4a (D.4a - Tijdsturing zonder zonering)
· D.4b (D.4b - Tijdsturing met zonering)
· D.5a (D.5a - Centrale WTW. CO2-metingen in verblijfsruimten en sturing op toe- of afvoer)
· D.5b (D.5b - Decentrale WTW. CO2-metingen in verblijfsruimten en sturing op toe- of afvoer)
· D.5c (D.5c - Centrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de hoofdslaapkamer, sturing op toe- of afvoer door CO2-metingen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, zonder zonering)
· E.1 (E.1 - Systeemdeel D: decentrale mechanische toe- en afvoer met WTW en CO2-sturing; Systeemdeel met een ander ventilatiesysteem)
	1
	Subtype ventilatiesysteem

	..... TypeDebietregeling
	waarde uit lijst:
· (leeg) (Niet van toepassing)
· Geen (Geen debietregeling (W/U))
· Handmatig (Handmatige 3-standenregeling (W/U))
· Smoorregeling (Smoorregeling (kleppen) (U))
· Inlaatklep/Waaierschoep (Inlaatklep- of waaierschoepverstelling (U))
· Toerenregeling (Toerenregeling (U))
· Overig (Overig (U))
	0..1
	Debietregeling voor ventilatietypen B t/m E

	..... WTWaanwezig
	boolean
	1
	Of er een WTW aanwezig is.

	..... Ventilatiesysteem›WTW
	1
	

	...... TypeWTW
	waarde uit lijst:
· Geen (Geen WTW)
· KoudeLaden (Koude laden met luchtbehandelingskast)
· PlatenOfBuizen (Platen- of buizenwarmtewisselaar)
· Kruisstroom (Kruisstroomwarmtewisselaar)
· TweeElementen (Twee-elementensysteem)
· WarmeBuis (Warmebuisapparaat (heat pipe))
· RoterendIntermitterend (Langzaam roterende of intermitterende warmtewisselaar)
· Enthalpie (Enthalpiewisselaar)
· AluminiumTegenstroom (Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar)
· KunststofTegenstroom (Kunststof tegenstroomwarmtewisselaar)
	1
	Type WTW van de LBK

	...... ConstantVolumeregeling
	waarde uit lijst:
· met constant-volumeregeling
· zonder constant-volumeregeling
· onbekende volumeregeling
	0..1
	Is er sprake van een constant-volumeregeling?

	...... WTWBypass
	decimaal
	0..1
	Bypass percentage van de WTW, in veelvouden van 10%

	...... RendementWTW
	decimaal
	0..1
	Rendement van de WTW-installatie

	...... InpandigeKanalenGeisoleerd
	boolean
	0..1
	Zijn de kanalen tussen buiten en de WTW geïsoleerd

	..... LBKaanwezig
	boolean
	0..1
	Is er een luchtbehandelingskast aanwezig

	..... Ventilatiesysteem›Luchtbehandelingskast
	0..1
	

	...... BinnenThermischeZone
	boolean
	1
	Staat de LBK binnen de thermische zone

	..... Luchtdichtheidsklasse
	waarde uit lijst:
· (leeg) (Onbekend)
· A, B, C (LUKA A, B, C = 1.05)
· D (LUKA D = 1.00)
· Geen (Geen kanaal)
	0..1
	Luchtdichtheidsklasse bij mechanische ventilatie

	..... KanalenBuitenThermischeZone
	boolean
	0..1
	Lopen de ventilatiekanalen buiten de thermische zone

	..... WisselstroomVentilatorAanwezig
	boolean
	1
	True : als er in het ventilatiesysteem een of meerdere wisselstroomventilatoren staan, False :bij gelijkstroom/onbekend (bij werkelijke ventilatorvermogens /geen ventilator).

	..... Ventilatiesysteem›Ventilatoren
	1
	

	...... Ventilatoren›Ventilator
	0..∞
	

	........ Ventilator› id
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	....... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	....... Gelijkstroom
	boolean
	1
	Is het een gelijkstroomventilator

	Ventilatiesystemen› Ventilatiesysteem› Ventilatoren› Ventilator› (▼ alternatief 1 van 1)

	....... Installatiejaar
	waarde uit lijst:
· _1980 (1980 of eerder)
· 1981_1985 (1981 tot en met 1985)
· 1986_1990 (1986 tot en met 1990)
· 1991_1998 (1991 tot en met 1998)
· 1999_2006 (1999 tot en met 2006)
· 2007_2009 (2007 tot en met 2009)
· 2010_ (2010 of later)
· onbekend
	1
	Installatiejaar van de ventilator

	Ventilatiesystemen› Ventilatiesysteem› Ventilatoren› Ventilator› (▲ einde alternatieven)

	..... Ventilatiesysteem›Zomernachtventilatie
	1
	

	...... ZomernachtventilatieAanwezig
	boolean
	1
	Is er zomernachtventilatie aanwezig

	...... EnkelzijdigeZomernachtventilatie
	boolean
	0..1
	Is er sprake ban enkelzijdige zomernachtventilatie

	...... BedieningZomernachtventilatie
	waarde uit lijst:
· Handbediend (Handbediend)
· Automatisch (Automatisch)
· AutomatischTemp (Automatisch met temperatuurmeting)
	0..1
	Hoe wordt de zomernachtventilatie bediend

	... Invoer›ZonneEnergiesystemen
	1
	Gebouwgebonden productie van elektriciteit §16

	.... ZonneEnergiesystemen›ZonneEnergiesysteem
	0..∞
	

	...... ZonneEnergiesysteem› id
	numeriek, n ≥ 0
	1
	

	..... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	..... Oppervlakte
	decimaal
	1
	Oppervlakte van het zonne-energiesysteem

	..... AantalPanelen
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	..... Hellingshoek
	numeriek
	1
	Hellingshoek: dak: 0° t/m 30°; gevel: 31° t/m 149°; vloer: 150° t/m 180°

	..... Orientatie
	waarde uit lijst:
· N
· NO
· O
· ZO
· Z
· ZW
· W
· NW
· horizontaal
	1
	

	..... ZonneEnergiesysteem›Belemmeringen
	0..1
	§17.3

	....... Belemmeringen› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	...... Type
	waarde uit lijst:
· Minimaal (Minimale belemmering §17.3.3)
· Constante hoogte (Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.4)
· Overstek (Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.5)
· Zijbelemmering (Zijbelemmeringen loodrecht op het zonontvangende vlak §17.3.6)
· Volledig (Volledige belemmering §17.3.7)
· Uitgebreid (Beschaduwing is berekend volgens uitgebreide methode. §17.3.8)
· Overig
	1
	

	Belemmeringen› (▼ alternatief 1 van 3)

	...... Belemmeringen›Links
	0..1
	

	....... Diepte
	decimaal
	1
	

	....... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m]

	....... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m]

	...... Belemmeringen›Rechts
	0..1
	

	....... Diepte
	decimaal
	1
	

	....... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m]

	....... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m]

	Belemmeringen› (▼ alternatief 2 van 3)

	...... Belemmeringen›ConstanteHoogte
	1
	

	....... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand tot element [m]

	....... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte horizontale belemmering [m]

	Belemmeringen› (▼ alternatief 3 van 3)

	...... Belemmeringen›Overstek
	1
	

	....... Diepte
	decimaal
	1
	Diepte overstek [m]

	....... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte overstek [m]

	Belemmeringen› (▲ einde alternatieven)

	ZonneEnergiesystemen› ZonneEnergiesysteem› (▼ alternatief 1 van 2)

	..... Vsto
	decimaal
	1
	

	..... MethodeBbijlageI
	boolean
	1
	

	..... TypeVerwarming
	waarde uit lijst:
· Voor (zonneboiler als voorverwarmer met een tapwatertoestel als naverwarmer)
· NaGas (geïntegreerd systeem met gasgestookte naverwarming)
· NaElektr (compleet tapwatersysteem met geïntegreerde elektrische naverwarmer)
	1
	

	..... QWsol45zuidAnForf
	boolean
	1
	de jaarlijkse zonbijdrage aan warm tapwater van de zonneboiler op het zuiden georiënteerd en geplaatst onder 45° [MJ]

	..... VermogenCollectorpomp
	waarde uit lijst:
· (leeg) (Geen pomp)
· Forfaitair
· Eigen waarden
	1
	

	..... ZonneEnergiesysteem›Collectortype
	waarde uit lijst:
· PlaatGeenAfdekking
· PlaatGlasKunstNietSpectraal
· PlaatGlasKunstWelSpectraal
· Vacuumbuis
· Kwaliteitsverklaring
	1
	

	....... Collectortype› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	..... ZonneEnergiesysteem›GekoppeldTapwatersysteem
	1
	

	....... GekoppeldTapwatersysteem› ref
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	..... ZonneEnergiesysteem›GekoppeldVerwarmingssysteem
	1
	

	....... GekoppeldVerwarmingssysteem› ref
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	..... Vbu
	decimaal
	1
	

	..... HStoForfaitair
	boolean
	1
	

	..... n0
	decimaal
	1
	

	..... a1
	decimaal
	1
	

	..... a2
	decimaal
	1
	

	..... IAM
	decimaal
	1
	

	..... Ppump
	decimaal
	1
	

	..... Spv
	numeriek
	1
	

	..... ZonneEnergiesysteem›Bouwintegratietype
	waarde uit lijst:
· NietGeventileerd
· MatigGeventileerd
· SterkGeventileerd
· Kwaliteitsverklaring
· Onbekend
	1
	

	....... Bouwintegratietype› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	..... fperf
	decimaal
	1
	

	..... ZonneEnergiesysteem›Paneeltype
	waarde uit lijst:
· Monokristalijn
· Multikristalijn
· AmorfEnkelvJunctie
· AmorfMultiJunctie
· KoperGallium
· Cadmium
· Kwaliteitsverklaring
	1
	

	....... Paneeltype› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	ZonneEnergiesystemen› ZonneEnergiesysteem› (▼ alternatief 2 van 2)

	..... Spv
	numeriek
	1
	

	..... ZonneEnergiesysteem›Bouwintegratietype
	waarde uit lijst:
· NietGeventileerd
· MatigGeventileerd
· SterkGeventileerd
· Kwaliteitsverklaring
· Onbekend
	1
	

	....... Bouwintegratietype› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	..... fperf
	decimaal
	1
	

	..... ZonneEnergiesysteem›Paneeltype
	waarde uit lijst:
· Monokristalijn
· Multikristalijn
· AmorfEnkelvJunctie
· AmorfMultiJunctie
· KoperGallium
· Cadmium
· Kwaliteitsverklaring
	1
	

	....... Paneeltype› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	ZonneEnergiesystemen› ZonneEnergiesysteem› (▲ einde alternatieven)

	..... PVTsysteem
	boolean
	1
	

	..... PVTafgedekt
	boolean
	1
	

	... Invoer›Rekenzones
	1
	

	.... Rekenzones›Rekenzone
	1..∞
	

	..... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	..... Woningbouw
	boolean
	1
	

	..... AantalWooneenheden
	decimaal
	1
	

	..... Rekenzone›Gebruiksfuncties
	1
	

	...... Gebruiksfuncties›Gebruiksfunctie
	1..∞
	

	........ Gebruiksfunctie› type
	waarde uit lijst:
· Woonwagen (woonwagen)
· Woonboot (drijvende woonfunctie)
· WoongebouwEenWoonlaag (woonfunctie in woongebouw (1 woonlaag per woning))
· WoongebouwMeerdereWoonlagen (woonfunctie in woongebouw (meer dan 1 woonlaag per woning))
· Woning (andere woonfunctie)
· Kinderopvang (bijeenkomstfunctie voor kinderopvang)
· Bijeenkomst (bijeenkomstfunctie overig)
· CelInCellengebouw (celfunctie in een cellengebouw)
· ZorgMetBed (gezondheidszorgfunctie met bedgebied (klinisch))
· ZorgZonderBed (andere gezondheidszorgfunctie (niet-klinisch))
· Industrie (industriefunctie (hiervoor geldt geen energieprestatie-eis of energielabel))
· Kantoor (kantoorfunctie)
· LogiesInGebouw (logiesfunctie in logiesgebouw)
· LogiesNietInGebouw (logiesfunctie niet in logiesgebouw)
· Onderwijs (onderwijsfunctie)
· Sport (sportfunctie)
· Winkel (winkelfunctie)
· Woongebouw (woongebouw)
	1
	

	........ Gebruiksfunctie› id
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	....... Gebruiksoppervlakte
	decimaal
	1
	Gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie [m²]

	..... Rekenzone›Verwarming
	1
	

	...... Verwarming›Verwarmingssysteem
	1
	

	........ Verwarmingssysteem› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	...... LBKVoorVerwInGebruik
	boolean
	1
	

	...... MaaktGebruikVanHoofdCircPomp
	boolean
	1
	

	...... MaaktGebruikVanAanvCircPomp
	boolean
	1
	

	...... Verwarming›Warmteafgiftesystemen
	1
	

	....... Warmteafgiftesystemen›Warmteafgiftesysteem
	1..∞
	

	........ Warmteafgiftesysteem›Type
	waarde uit lijst:
· luchtverwarming
· stralingsverwarming
· oppervlakteverwarming
	1
	

	.......... Type› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	........ HogerDan4m
	boolean
	1
	Is de hoogte van ruimte in de rekenzone meer dan 4 meter

	........ AantalAfgiftesystemen
	numeriek, n > 0
	0..1
	Aantal afgiftesystemen aangesloten op het distributiesysteem bij een eenpijpssysteem

	..... Rekenzone›Tapwater
	1
	

	...... Tapwater›TapwatersysteemInZone
	1..∞
	

	....... TapwatersysteemInZone›Tapwatersysteem
	1
	

	......... Tapwatersysteem› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	....... AgZone
	decimaal
	1
	welk deel van het gebruiksoppervlak van de rekenzone aangewezen is op het tapwatersysteem [m²]

	..... Rekenzone›Transmissie
	1
	

	...... Totaaloppervlakte
	decimaal
	1
	

	...... Transmissie›Constructiedelen
	1
	

	....... Constructiedelen›Constructiedeel
	1..∞
	

	......... Constructiedeel› id
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	......... Constructiedeel› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	........ Omschrijving
	alfanumeriek
	0..1
	

	........ Begrenzing
	waarde uit lijst:
· Buiten
· Kruipruimte
· Grond (Zowel voor de begrenzing grond als grond met luchtspouw.)
· AOR (Aangrenzende onverwarmde ruimte)
· AOS (Aangrenzende onverwarmde serre)
· SterkGeventileerdeRuimte
· Water
· AangrenzendeRekenzone
· AangrenzendeVerwarmdeRuimteAnderGebouw
	1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 3)

	........ Constructiedeel›GekoppeldeVloer
	0..1
	

	.......... GekoppeldeVloer› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 3)

	........ Constructiedeel›GrenstAanAOSerre
	0..1
	

	.......... GrenstAanAOSerre› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 3)

	........ Constructiedeel›GrenstAanAORuimte
	0..1
	

	.......... GrenstAanAORuimte› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven)

	........ Hellingshoek
	numeriek
	1
	Hellingshoek: dak: 0° t/m 30°; gevel: 31° t/m 149°; vloer: 150° t/m 180°

	........ Orientatie
	waarde uit lijst:
· N
· NO
· O
· ZO
· Z
· ZW
· W
· NW
· horizontaal
	1
	

	........ Oppervlakte
	decimaal
	1
	

	........ Vlaktype
	waarde uit lijst:
· dak
· gevel
· vloer
	1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 5)

	........ Constructiedeel›Raam
	1
	

	......... U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	......... g
	decimaal
	1
	g-waarde (zontoetredingsfactor) van het raam. [-]

	......... Beglazing
	waarde uit lijst:
· Enkel
· Voorzetraam
· Dubbel
· HR
· HR+
· HR++
· 3-voudig
	0..1
	

	......... Kozijnmateriaal
	waarde uit lijst:
· Hout/kunststof
· Metaal, thermisch onderbroken
· Metaal, niet thermisch onderbroken
	0..1
	Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend.

	......... Zonwering
	waarde uit lijst:
· vaste zonwering
· screen (buiten), wit
· screen (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin
· screen (buiten), overige kleuren
· jaloezieën (buiten), wit
· jaloezieën (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin
· jaloezieën (buiten), overige kleuren
· gemetalliseerd weefsel (binnenzonwering)
· uitvalscherm
· knikarmscherm
· vaste zonwering
· rolluiken (buiten), wit
· rolluiken (buiten), overige kleuren
	0..1
	Soort zonwering, indien aanwezig; anders weglaten.

	......... ZonweringAutomatisch
	boolean
	0..1
	Of de zonwering automatisch bediend wordt. Weglaten als er geen sprake is van zonwering.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 5)

	........ Constructiedeel›Deur
	1
	

	......... U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	......... IsolatieAanwezig
	boolean
	0..1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 5)

	........ Constructiedeel›Paneel
	1
	

	......... U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	......... Kozijnmateriaal
	waarde uit lijst:
· Hout/kunststof
· Metaal, thermisch onderbroken
· Metaal, niet thermisch onderbroken
	0..1
	Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend.

	......... Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 4 van 5)

	........ Constructiedeel›Dicht
	1
	Gesloten constructiedeel

	......... Rc
	decimaal
	1
	Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W]

	......... Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	......... DikteRietpakket
	decimaal
	0..1
	Dikte van het rietpakket [mm]. Weglaten indien geen rietpakket.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 5 van 5)

	........ Constructiedeel›Vloer
	1
	

	......... Rc
	decimaal
	1
	Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W]

	......... Perimeter
	decimaal
	1
	Perimeter van de vloer [m]

	......... OnderMaaiveld
	boolean
	1
	

	......... Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven)

	........ Constructiedeel›Belemmeringen
	0..1
	§17.3

	.......... Belemmeringen› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	......... Type
	waarde uit lijst:
· Minimaal (Minimale belemmering §17.3.3)
· Constante hoogte (Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.4)
· Overstek (Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.5)
· Zijbelemmering (Zijbelemmeringen loodrecht op het zonontvangende vlak §17.3.6)
· Volledig (Volledige belemmering §17.3.7)
· Uitgebreid (Beschaduwing is berekend volgens uitgebreide methode. §17.3.8)
· Overig
	1
	

	Belemmeringen› (▼ alternatief 1 van 3)

	......... Belemmeringen›Links
	0..1
	

	.......... Diepte
	decimaal
	1
	

	.......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m]

	.......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m]

	......... Belemmeringen›Rechts
	0..1
	

	.......... Diepte
	decimaal
	1
	

	.......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m]

	.......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m]

	Belemmeringen› (▼ alternatief 2 van 3)

	......... Belemmeringen›ConstanteHoogte
	1
	

	.......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand tot element [m]

	.......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte horizontale belemmering [m]

	Belemmeringen› (▼ alternatief 3 van 3)

	......... Belemmeringen›Overstek
	1
	

	.......... Diepte
	decimaal
	1
	Diepte overstek [m]

	.......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte overstek [m]

	Belemmeringen› (▲ einde alternatieven)

	...... Transmissie›Koudebruggen
	1
	

	....... Koudebruggen›Koudebrug
	0..∞
	

	........ Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	........ Lengte
	decimaal
	1
	Lengte van de thermische brug [m]

	........ LineaireWarmtedoorgangscoefficient
	decimaal
	1
	ψ [W/m·K]

	..... Rekenzone›ThermischeCapaciteit
	1
	

	...... Bouwwijze
	waarde uit lijst:
· betonnen wand-vloer skeletbouw met massieve en niet-massieve betonnen vloeren
· dragend metselwerk met massieve betonnen vloeren
· dragend metselwerk met niet-massieve betonnen vloeren
· dragend metselwerk met houten vloeren
· betonnen kolom-ligger skeletbouw met niet-massieve betonnen vloeren
· hsb, sfb of staalskeletbouw met staalbeton of niet-massieve betonnen vloeren
· staalskeletbouw met hsb of sfb vloeren
· staalframebouw (sfb) met hsb of sfb vloeren
· houtskeletbouw (hsb) met hsb of sfb vloeren
· volgens bijlage B
	1
	

	...... MassaVloerConstructie
	waarde uit lijst:
· MinderDan250
· 250tot500
· 500tot750
· MeerDan750
	1
	

	...... GeslotenPlafond
	boolean
	1
	

	...... CmForfaitair
	boolean
	1
	

	...... Cm
	decimaal
	1
	

	..... Rekenzone›Verlichting
	0..1
	

	....... Verlichting› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	...... Verlichting›Verlichtingszone
	0..∞
	

	....... Oppervlakte
	decimaal
	1
	Oppervlakte van de verlichtingszone [m²]

	....... Verlichtingszone›Armatuurvermogen
	decimaal
	1
	Geïnstalleerd vermogen verlichtingsarmaturen [W] §14.3.2 / §14.3.4

	......... Armatuurvermogen› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... Verlichtingszone›ParasitairVermogen
	decimaal
	1
	Geïnstalleerd parasitair vermogen Wp [kWh] §14.3.3 / §14.3.4

	......... ParasitairVermogen› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... Technologie
	waarde uit lijst:
· ZonderOfGeintegreerdeBallast (Verlichtingssystemen die zonder separate ballast aan de netspanning kunnen worden aangesloten of die zijn voorzien van een geïntegreerde ballast )
· Led (LED-technologie)
· FluorescentieT5 (Fluorescentietechnologie T5)
· FluorescentieT8Elektronisch (Fluorescentietechnologie T8 met hoogfrequente voorschakelapparatuur (elektronische ballast))
· FluorescentieT8Elektromagnetisch (Fluorescentietechnologie T8 met conventionele voorschakelapparatuur (elektromagnetische ballast))
· FluorescentieT12 (Fluorescentietechnologie T12)
· FluorescentieCompact (Technologie Compact Fluorescentie niet geïntegreerd)
· Overig (Onbekende verlichtingstechnologie, overige verlichtingstechnologie)
· (leeg) (Onbekend of voorschakelapparatuur aanwezig is)
	0..1
	

	....... Nieuwwaardecompensatie
	decimaal
	0..1
	Verlichtingssysteem heeft technologie met nieuwwaarde-compensatie. §14.4, T14.4

	....... Verlichtingszone›Verlichtingsregeling
	waarde uit lijst:
· Centraal aan/uit (een centrale aan-regeling (zoals een enkelvoudig automatisch systeem – bijv. met een timer of handschakelaar voor een compleet gebouw, volledige verdieping, voor alle gangen, enz.), onafhankelijk van het type ‘uit-knop’ (automatisch of handmatig, centraal of per ruimte, enz.) §14.5.1)
· Kantoortuin (een gebied binnen een kantoorfunctie groter dan 30 m² dat wordt verlicht door een groep armaturen die gezamenlijk (handmatig of automatisch) worden aan- en uitgezet. Vergaderzalen moeten hiervan worden uitgezonderd (ongeacht de oppervlakte die valt onder één schakelaar en/of één detector), tenzij ze een centrale aan-regeling hebben, zoals bedoeld onder het vorige punt.)
· Geen detectie, systeem onbekend
· Geen detectie, handmatig aan/uit
· Geen detectie, handmatig aan/uit met veegschakelaar
· Detectie, automatisch aan/gedimd
· Detectie, automatisch aan/automatisch uit
· Detectie, handmatig aan/gedimd
· Detectie, handmatig aan/automatisch uit
	1
	

	......... Verlichtingsregeling› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... Verlichtingszone›Daglichtsector
	0..∞
	Weglaten als voor het geïnstalleerd vermogen voor verlichten forfaitaire waarden zijn gebruikt.

	........ FD
	decimaal
	1
	de dimensieloze daglichtafhankelijkheidsfactor van de verlichtingszone

	..... Rekenzone›Ventilatie
	1
	

	...... Ventilatie›Ventilatiesysteem
	1
	Het ventilatiesysteem waarop deze rekenzone is aangewezen.

	........ Ventilatiesysteem› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	..... Rekenzone›Koeling
	1
	

	...... Koeling›Koelsysteem
	0..1
	Het koelsysteem waarop deze rekenzone is aangewezen.

	........ Koelsysteem› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	...... LBKVoorKoelingInGebruik
	boolean
	0..1
	

	...... Koeling›Koudeafgiftesystemen
	0..1
	

	....... Koudeafgiftesystemen›Koudeafgiftesysteem
	1..∞
	

	........ Koudeafgiftesysteem›Type
	waarde uit lijst:
· vloerkoeling
· wandkoeling
· plafondkoeling
· ventilatorconvector - plafond
· ventilator - buitenmuur
· luchtkoeling
· directe expansie - plafond
· directie expansie - buitenmuur
· onbekend
	1
	

	.......... Type› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	........ Afgifteregeling
	waarde uit lijst:
· regeling in hoofdvertrek
· autom. temperatuurregeling per ruimte
· autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig overrulen (aan/uit)
· autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig overrulen (aan/uit) en adaptieve regeling
· centrale aanvoertemperatuur regeling
· gecertificeerd volgens NEN-EN 215 of NEN-EN 15500
· onbekend
	1
	Regeling van de ruimtetemperatuur

	........ WaterzijdigeInregeling
	waarde uit lijst:
· niet waterzijdig ingeregeld
· inregeling statisch per afgiftesysteem zonder balancering groepen
· inregeling statisch per afgiftesysteem met balancering groepen
· inregeling statisch per afgiftesysteem met dynamische balancering groepen
· inregeling dynamisch per afgiftesysteem en dynamische balancering groepen
	1
	Regeling van de ruimtetemperatuur

	..... Rekenzone›Bevochtiging
	0..1
	De bevochtingsgerelateerde informatie voor deze rekenzone. Weglaten bij woningbouw, of wanneer er geen bevochtiging is.

	...... Bevochtiging›Bevochtigingssysteem
	1
	Het bevochtigingssysteem waarop deze rekenzone is aangewezen.

	........ Bevochtigingssysteem› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	...... Oppervlakte
	decimaal
	1
	de gebruiksoppervlakte van het gedeelte van de rekenzone dat van bevochtigde lucht wordt voorzien [m²]

	... Invoer›OnverwarmdeRuimten
	1
	

	.... OnverwarmdeRuimten›AORuimte
	0..∞
	

	...... AORuimte› id
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	..... AORuimte›Constructiedelen
	1
	

	...... Constructiedelen›Constructiedeel
	1..∞
	

	........ Constructiedeel› id
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	........ Constructiedeel› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... Omschrijving
	alfanumeriek
	0..1
	

	....... Begrenzing
	waarde uit lijst:
· Buiten
· Kruipruimte
· Grond (Zowel voor de begrenzing grond als grond met luchtspouw.)
· AOR (Aangrenzende onverwarmde ruimte)
· AOS (Aangrenzende onverwarmde serre)
· SterkGeventileerdeRuimte
· Water
· AangrenzendeRekenzone
· AangrenzendeVerwarmdeRuimteAnderGebouw
	1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 3)

	....... Constructiedeel›GekoppeldeVloer
	0..1
	

	......... GekoppeldeVloer› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 3)

	....... Constructiedeel›GrenstAanAOSerre
	0..1
	

	......... GrenstAanAOSerre› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 3)

	....... Constructiedeel›GrenstAanAORuimte
	0..1
	

	......... GrenstAanAORuimte› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven)

	....... Hellingshoek
	numeriek
	1
	Hellingshoek: dak: 0° t/m 30°; gevel: 31° t/m 149°; vloer: 150° t/m 180°

	....... Orientatie
	waarde uit lijst:
· N
· NO
· O
· ZO
· Z
· ZW
· W
· NW
· horizontaal
	1
	

	....... Oppervlakte
	decimaal
	1
	

	....... Vlaktype
	waarde uit lijst:
· dak
· gevel
· vloer
	1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 5)

	....... Constructiedeel›Raam
	1
	

	........ U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	........ g
	decimaal
	1
	g-waarde (zontoetredingsfactor) van het raam. [-]

	........ Beglazing
	waarde uit lijst:
· Enkel
· Voorzetraam
· Dubbel
· HR
· HR+
· HR++
· 3-voudig
	0..1
	

	........ Kozijnmateriaal
	waarde uit lijst:
· Hout/kunststof
· Metaal, thermisch onderbroken
· Metaal, niet thermisch onderbroken
	0..1
	Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend.

	........ Zonwering
	waarde uit lijst:
· vaste zonwering
· screen (buiten), wit
· screen (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin
· screen (buiten), overige kleuren
· jaloezieën (buiten), wit
· jaloezieën (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin
· jaloezieën (buiten), overige kleuren
· gemetalliseerd weefsel (binnenzonwering)
· uitvalscherm
· knikarmscherm
· vaste zonwering
· rolluiken (buiten), wit
· rolluiken (buiten), overige kleuren
	0..1
	Soort zonwering, indien aanwezig; anders weglaten.

	........ ZonweringAutomatisch
	boolean
	0..1
	Of de zonwering automatisch bediend wordt. Weglaten als er geen sprake is van zonwering.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 5)

	....... Constructiedeel›Deur
	1
	

	........ U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	........ IsolatieAanwezig
	boolean
	0..1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 5)

	....... Constructiedeel›Paneel
	1
	

	........ U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	........ Kozijnmateriaal
	waarde uit lijst:
· Hout/kunststof
· Metaal, thermisch onderbroken
· Metaal, niet thermisch onderbroken
	0..1
	Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend.

	........ Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 4 van 5)

	....... Constructiedeel›Dicht
	1
	Gesloten constructiedeel

	........ Rc
	decimaal
	1
	Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W]

	........ Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	........ DikteRietpakket
	decimaal
	0..1
	Dikte van het rietpakket [mm]. Weglaten indien geen rietpakket.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 5 van 5)

	....... Constructiedeel›Vloer
	1
	

	........ Rc
	decimaal
	1
	Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W]

	........ Perimeter
	decimaal
	1
	Perimeter van de vloer [m]

	........ OnderMaaiveld
	boolean
	1
	

	........ Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven)

	....... Constructiedeel›Belemmeringen
	0..1
	§17.3

	......... Belemmeringen› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	........ Type
	waarde uit lijst:
· Minimaal (Minimale belemmering §17.3.3)
· Constante hoogte (Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.4)
· Overstek (Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.5)
· Zijbelemmering (Zijbelemmeringen loodrecht op het zonontvangende vlak §17.3.6)
· Volledig (Volledige belemmering §17.3.7)
· Uitgebreid (Beschaduwing is berekend volgens uitgebreide methode. §17.3.8)
· Overig
	1
	

	Belemmeringen› (▼ alternatief 1 van 3)

	........ Belemmeringen›Links
	0..1
	

	......... Diepte
	decimaal
	1
	

	......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m]

	......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m]

	........ Belemmeringen›Rechts
	0..1
	

	......... Diepte
	decimaal
	1
	

	......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m]

	......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m]

	Belemmeringen› (▼ alternatief 2 van 3)

	........ Belemmeringen›ConstanteHoogte
	1
	

	......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand tot element [m]

	......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte horizontale belemmering [m]

	Belemmeringen› (▼ alternatief 3 van 3)

	........ Belemmeringen›Overstek
	1
	

	......... Diepte
	decimaal
	1
	Diepte overstek [m]

	......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte overstek [m]

	Belemmeringen› (▲ einde alternatieven)

	..... AORuimte›Koudebruggen
	1
	

	...... Koudebruggen›Koudebrug
	0..∞
	

	....... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	....... Lengte
	decimaal
	1
	Lengte van de thermische brug [m]

	....... LineaireWarmtedoorgangscoefficient
	decimaal
	1
	ψ [W/m·K]

	.... OnverwarmdeRuimten›AOSerre
	0..∞
	

	...... AOSerre› id
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	..... AOSerre›Constructiedelen
	1
	

	...... Constructiedelen›Constructiedeel
	1..∞
	

	........ Constructiedeel› id
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	

	........ Constructiedeel› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	....... Omschrijving
	alfanumeriek
	0..1
	

	....... Begrenzing
	waarde uit lijst:
· Buiten
· Kruipruimte
· Grond (Zowel voor de begrenzing grond als grond met luchtspouw.)
· AOR (Aangrenzende onverwarmde ruimte)
· AOS (Aangrenzende onverwarmde serre)
· SterkGeventileerdeRuimte
· Water
· AangrenzendeRekenzone
· AangrenzendeVerwarmdeRuimteAnderGebouw
	1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 3)

	....... Constructiedeel›GekoppeldeVloer
	0..1
	

	......... GekoppeldeVloer› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 3)

	....... Constructiedeel›GrenstAanAOSerre
	0..1
	

	......... GrenstAanAOSerre› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 3)

	....... Constructiedeel›GrenstAanAORuimte
	0..1
	

	......... GrenstAanAORuimte› ref
	numeriek, n ≥ 0
	1
	Verwijzing naar de id van een ander element.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven)

	....... Hellingshoek
	numeriek
	1
	Hellingshoek: dak: 0° t/m 30°; gevel: 31° t/m 149°; vloer: 150° t/m 180°

	....... Orientatie
	waarde uit lijst:
· N
· NO
· O
· ZO
· Z
· ZW
· W
· NW
· horizontaal
	1
	

	....... Oppervlakte
	decimaal
	1
	

	....... Vlaktype
	waarde uit lijst:
· dak
· gevel
· vloer
	1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 1 van 5)

	....... Constructiedeel›Raam
	1
	

	........ U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	........ g
	decimaal
	1
	g-waarde (zontoetredingsfactor) van het raam. [-]

	........ Beglazing
	waarde uit lijst:
· Enkel
· Voorzetraam
· Dubbel
· HR
· HR+
· HR++
· 3-voudig
	0..1
	

	........ Kozijnmateriaal
	waarde uit lijst:
· Hout/kunststof
· Metaal, thermisch onderbroken
· Metaal, niet thermisch onderbroken
	0..1
	Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend.

	........ Zonwering
	waarde uit lijst:
· vaste zonwering
· screen (buiten), wit
· screen (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin
· screen (buiten), overige kleuren
· jaloezieën (buiten), wit
· jaloezieën (buiten), zwart, antraciet, donkerbruin
· jaloezieën (buiten), overige kleuren
· gemetalliseerd weefsel (binnenzonwering)
· uitvalscherm
· knikarmscherm
· vaste zonwering
· rolluiken (buiten), wit
· rolluiken (buiten), overige kleuren
	0..1
	Soort zonwering, indien aanwezig; anders weglaten.

	........ ZonweringAutomatisch
	boolean
	0..1
	Of de zonwering automatisch bediend wordt. Weglaten als er geen sprake is van zonwering.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 2 van 5)

	....... Constructiedeel›Deur
	1
	

	........ U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	........ IsolatieAanwezig
	boolean
	0..1
	

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 3 van 5)

	....... Constructiedeel›Paneel
	1
	

	........ U
	decimaal
	1
	U-waarde (warmteoverdracht) van het constructiedeel [W/(m²·K)]

	........ Kozijnmateriaal
	waarde uit lijst:
· Hout/kunststof
· Metaal, thermisch onderbroken
· Metaal, niet thermisch onderbroken
	0..1
	Materiaal van het kozijn. (Alleen) weglaten indien niet bekend.

	........ Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 4 van 5)

	....... Constructiedeel›Dicht
	1
	Gesloten constructiedeel

	........ Rc
	decimaal
	1
	Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W]

	........ Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	........ DikteRietpakket
	decimaal
	0..1
	Dikte van het rietpakket [mm]. Weglaten indien geen rietpakket.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▼ alternatief 5 van 5)

	....... Constructiedeel›Vloer
	1
	

	........ Rc
	decimaal
	1
	Rc-waarde (warmteweerstand) van het constructiedeel [m²·K/W]

	........ Perimeter
	decimaal
	1
	Perimeter van de vloer [m]

	........ OnderMaaiveld
	boolean
	1
	

	........ Isolatiedikte
	numeriek, n ≥ 0
	0..1
	Isolatiedikte van het constructiedeel [mm]. (Alleen) weglaten wanneer geen sprake is van isolatie.

	Constructiedelen› Constructiedeel› (▲ einde alternatieven)

	....... Constructiedeel›Belemmeringen
	0..1
	§17.3

	......... Belemmeringen› kwaliteitsverklaring
	numeriek, n > 0
	0..1
	

	........ Type
	waarde uit lijst:
· Minimaal (Minimale belemmering §17.3.3)
· Constante hoogte (Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.4)
· Overstek (Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak §17.3.5)
· Zijbelemmering (Zijbelemmeringen loodrecht op het zonontvangende vlak §17.3.6)
· Volledig (Volledige belemmering §17.3.7)
· Uitgebreid (Beschaduwing is berekend volgens uitgebreide methode. §17.3.8)
· Overig
	1
	

	Belemmeringen› (▼ alternatief 1 van 3)

	........ Belemmeringen›Links
	0..1
	

	......... Diepte
	decimaal
	1
	

	......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m]

	......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m]

	........ Belemmeringen›Rechts
	0..1
	

	......... Diepte
	decimaal
	1
	

	......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand t.o.v. element zijbelemmering [m]

	......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte t.o.v. bovenzijde element zijbelemmering [m]

	Belemmeringen› (▼ alternatief 2 van 3)

	........ Belemmeringen›ConstanteHoogte
	1
	

	......... Afstand
	decimaal
	1
	Afstand tot element [m]

	......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte horizontale belemmering [m]

	Belemmeringen› (▼ alternatief 3 van 3)

	........ Belemmeringen›Overstek
	1
	

	......... Diepte
	decimaal
	1
	Diepte overstek [m]

	......... Hoogte
	decimaal
	1
	Hoogte overstek [m]

	Belemmeringen› (▲ einde alternatieven)

	..... AOSerre›Koudebruggen
	1
	

	...... Koudebruggen›Koudebrug
	0..∞
	

	....... Omschrijving
	alfanumeriek
	1
	

	....... Lengte
	decimaal
	1
	Lengte van de thermische brug [m]

	....... LineaireWarmtedoorgangscoefficient
	decimaal
	1
	ψ [W/m·K]

	..... Balkonafdichting
	boolean
	0..1
	

	... Invoer›Energiedragers
	1
	

	.... Energiedragers›Energiedrager
	1..∞
	

	..... Naam
	waarde uit lijst:
· elektriciteit
· gas
· olie
· biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit)
· biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.)
· biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.)
· warmte
· koude
	1
	

	..... Energiefactor
	decimaal
	1
	

	..... HernieuwbareEnergiefactor
	decimaal
	1
	

	.. Gebouw›Resultaten
	1
	

	... Gebruiksoppervlakte
	decimaal
	1
	

	... Verliesoppervlakte
	decimaal
	1
	

	... Resultaten›Energie
	1
	

	.... EnergiebehoefteIndicator
	decimaal
	1
	Energiebehoefte Indicator EweH+C;ndventsys kWh/(m2.a) formule 5.3

	.... PrimaireFossieleEnergieIndicator
	decimaal
	1
	Primaire Fossiele Energie Indicator EwePTot kWh/(m2.a) formule 5.3

	.... PrimaireFossieleEnergieIndicatorEMG
	decimaal
	1
	Primaire Fossiele Energie Indicator gebruikmakend van kwaliteitsverklaring EwePTotEMG kWh/(m2.a)

	.... PrimaireFossieleEnergieIndicatorForfaitair
	decimaal
	1
	Primaire Fossiele Energie Indicator forfaitair zonder EMG EwePTotForf kWh/(m2.a)

	.... AandeelHernieuwbareEnergie
	decimaal
	1
	Aandeel Hernieuwbare enrgie RERPrenTot percentage formule 5.3

	.... WarmtebehoefteGebouw
	decimaal
	1
	Warmte behoefte van het gebouw EH;nd kWh/(m2.a) formule 5.3a voor EPV

	.... Energiebehoefte
	decimaal
	1
	Energiebehoefte QH+C;ndventSys=C1 kWh/a formule 5.4

	.... KarakteristiekePrimaireFossieleEnergiegebruik
	decimaal
	1
	Karakteristieke Primaire Fossiele Energiegebruik EPTot kWh/a formule 5.9

	.... HernieuwbareEnergie
	maandwaarden
	1
	Hernieuwbaar energiegebruik EPrenTot kWh formule 5.28

	.... HernieuwbareEnergieVerwarming
	maandwaarden
	1
	Hernieuwbare energie Verwarming EPrenH kWh formule 5.30

	.... HernieuwbareEnergieKoeling
	maandwaarden
	1
	Hernieuwbare energie Koeling EPrenC kWh formule 5.34

	.... HernieuwbaarEnergieTapwater
	maandwaarden
	1
	Hernieuwbaare energie Tapwater EPrenW kWh formule 5.35

	.... HernieuwbaarOpgewekteElektriciteit
	maandwaarden
	1
	Hernieuwbaar Opgwekte Electriciteit EPren;el kWh formule 5.39

	.... Energie›RisicoTeHogeTemperaturen
	0..1
	

	..... RisicoTeHogeTemperaturen›Rekenzones
	1
	

	...... Rekenzones›Rekenzone
	1..∞
	

	....... Rekenzone›Orientatie
	1..∞
	

	......... Orientatie› or
	waarde uit lijst:
· N
· NO
· O
· ZO
· Z
· ZW
· W
· NW
· horizontaal
	1
	

	........ TOjuliorzi
	decimaal
	1
	overhitting TOjul;or;zi K formule 5.40

	.... Energie›PrimaireEnergiePerEnergieDrager
	1..∞
	

	..... PrimaireEnergiePerEnergieDrager›AfgenomenPrimaireEnergiePerEnergiedrager
	0..∞
	

	...... AfgenomenPrimaireEnergiePrimaireFossiele
	maandwaarden
	1
	Afgenomen primaire energie kWh formule EP;del;ci 5.11

	...... AfgenomenPrimaireEnergiePerEnergiedrager›GebruiksFuncties
	1..∞
	

	........ GebruiksFuncties› type
	waarde uit lijst:
· elektriciteit
· gas
· olie
· biomassa_activiteitenbesluit (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die vallen onder het Activiteitenbesluit)
· biomassa_bijlage_r (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die voldoen aan een minimale verbrandingskwaliteit en een maximaal emissieniveau, zoals gegeven in bijlage R van NTA8800.)
· biomassa (Biomassa voor op biomassa gestookte kachels en ketels die niet aan de hierboven genoemde criteria voldoen.)
· warmte
· koude
	1
	

	....... GebruiksFuncties›GebruiksFunctie
	1..∞
	

	........ EnergieGebruikVerwarming
	maandwaarden
	1
	Energiegebruik Verwarming kWh EH;ci H9

	........ EnergieGebruikBevochtiging
	maandwaarden
	1
	Energiegebruik Bevochtiging kWh Ehum;ci H12

	........ EnergieGebruikVentilatie
	maandwaarden
	1
	Energiegebruik Ventilatie kWh EV;el H11

	........ EnergieGebruikVerlichting
	maandwaarden
	1
	Energiegebruik Verlichting kWh El;el H14

	........ EnergieGebruikKoeling
	maandwaarden
	1
	Energiegebruik Koeling kWh EC;ci H10

	........ EnergieGebruikTapwater
	maandwaarden
	1
	Energiegebruik Tapwater kWh EW;ci H13

	........ Hulpenergie
	maandwaarden
	1
	Hulpenergie kWh Waux;formule tot 5.21

	........ HulpenergieVerwarming
	maandwaarden
	1
	Hulpenergie kWh WH;aux

	........ HulpenergieKoeling
	maandwaarden
	1
	Hulpenergie kWh WC;aux

	........ HulpenergieTapwater
	maandwaarden
	1
	Hulpenergie kWh WW;aux

	....... CO2
	decimaal
	1
	

	..... VermedenPrimaireFossieleEnergieWarmteKoude
	maandwaarden
	1
	Vermeden Primaire Fossiele Energie geexporteerde warmte en of koude gesommeerd over de voorzieningen kWh Ep;exp;T;gi formule 5.12

	..... VermedenPrimaireFossieleEnergieElektriciteit
	maandwaarden
	1
	Vermeden Primaire Fossiele Energie geexporteerde elektriciteit gesommeerd over de voorzieningen kWh Ep;exp;el;gi formule 5.13

	..... VermedenPrimaireFossieleEnergieElektriciteitEigenGebruik
	maandwaarden
	1
	Vermeden Primaire Fossiele Energie elektriciteit voor eigengebruik gesommeerd over de voorzieningen kWh Ep;nEPus;el formule 5.14

	..... SpecifiekElectriciteitsgebruikPerm2
	decimaal
	1
	Specifiek Elektriciteitsgebruik per m2 Ag kWh/m2 eEPdel;els;el formule 5.17b

	..... SpecifiekEnergiegebruikWarmteKoudeOverigPerm2
	decimaal
	1
	Specifiek Energiegebruik warmte en of koudelevering per m2 Ag GJ/m2 eEPdel;dh/dw/dc formule 5.18b

	..... SpecifiekEnergiegebruikOverigPerm2
	decimaal
	1
	Specifiek Energiegebruik overige energiedraggers per m2 Ag aeq/m2 eEPdel;aeq formule 5.19b

	... Resultaten›Informatief
	0..1
	

	.... TotaleCO2Emissie
	decimaal
	1
	

	.... GeproduceerdeElectriciteit
	decimaal
	1
	

	.. Gebouw›SoftwareSpecifiek
	0..∞
	Softwarespecifieke informatie die anders niet in deze XML-structuur past.

	.... SoftwareSpecifiek› software
	alfanumeriek
	1
	Identifier van de software waarvoor dit blok bedoeld is (naam en versie).

	... (elke tag is acceptabel)
	0..n
	

	. Energieprestatie›Kwaliteitsverklaringen
	1
	Overzicht van alle gebruikte kwaliteitsverklaringen.

	.. Kwaliteitsverklaringen›Kwaliteitsverklaring
	0..∞
	

	.... Kwaliteitsverklaring› id
	numeriek, n > 0
	1
	

	... Titel
	alfanumeriek
	1
	

	... Documentnummer
	alfanumeriek
	1
	Het BCRG-nummer van de kwaliteitsverklaring.

	... Kwaliteitsverklaring›Waardes
	1
	Alle waardes uit de kwaliteitsverklaring die zijn gebruikt in de berekening.

	.... Waardes›Waarde
	decimaal
	0..∞
	

	...... Waarde› naam
	alfanumeriek
	1
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