
Bijlage: Aanwijzingen resultaatgericht schoonmaakonderhoud 
De uitvoering van het schoonmaakonderhoud vindt plaats volgens onderstaande aanwijzingen:

Algemeen

· Kauwgom op schoon te houden elementen wordt verwijderd.

· Afval wordt direct afgevoerd naar een container en blijft niet op de afdeling/etage staan.

· Afwerkmaterialen die zijn vervaardigd van roestvast staal (RVS) worden na reiniging met daartoe geëigende conserveringsmiddel onderhouden. Er mogen geen residuen van onderhoudsmiddelen op het RVS achterblijven.

· Werkzaamheden boven reikhoogte waar specifieke bereikbaarheidsvoorzieningen (met uitzondering van telescoopstokken voor stofverwijdering) voor nodig zijn vallen, mits anders beschreven in het Programma van Eisen, buiten het reguliere onderhoud en worden op regie schoongemaakt.
Meubilair

· Whiteboards/schoolborden worden slechts gereinigd indien ze onbeschreven zijn.

· Stoelen, afvalbakken en ander verplaatsbaar meubilair wordt na het schoonmaakonderhoud op dezelfde plaats teruggezet. 

· Afvalbakken zijn voorzien van passende, doorzichtige, plastic zakken die bij vervuiling vervangen worden.

Vloerbehandeling

· Alle ruimten waar vochtige bewerkingen aan vloeren worden uitgevoerd worden afgezet met daarvoor bestemde waarschuwingsborden.

· Afvoerputten, in schoon te maken ruimten, mogen niet droog staan en worden indien nodig bijgevuld.

Definities

· Onder verwarmingselementen worden verstaan: convectorkasten, plaatradiatoren, ribradiatoren en dergelijke.

· Onder ventilatieroosters vallen roosters in plafonds, wanden, ramen en deuren.

· Voor overige begrippen is de “SIS T Schoonmaakterminologie” (Standaard Informatie Systeem-Terminologie) voor de schoonmaakbranche toepassing.
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