Bijlage 8 - Opleveringsstaat
De technische kwaliteit wordt gemeten door de uitvoering van VSR-controles. Aangezien het schoonmaakbedrijf zelf bepaalt hoe het gewenste resultaat behaald kan worden, stelt het schoonmaakbedrijf ook zelf het werkprogramma op. Dat betekent dat het gewenste resultaat beschreven moet worden.

Alle hieronder genoemde elementen moeten ná oplevering van de schoonmaak stof- en vlekvrij zijn. De reikhoogte is vastgesteld op 2.00 meter. Indien er controle is niet direct na oplevering van de schoonmaak mag enige lichte verontreiniging aanwezig zijn. Onderstaand wordt beschreven hoe de elementen er dan uit mogen zien. 
Elementen die zich in zijn geheel boven reikhoogte bevinden mogen licht stof bevatten. Het is aan de inschrijver om te bepalen in welke frequentie deze elementen schoongemaakt dienen te worden.
Het verwijderen van schopstrepen, het verwijderen van kauwgom en het verwijderen van spinrag op alle elementen behoren tot de dagelijkse reguliere schoonmaak.

Aanrechtblad: Moet stof- en vlekvrij zijn.
Afval/prullenbak: De diverse afvalbakken moeten geledigd zijn. De binnenkant behoeft niet vlekvrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel. Indien de afvalbak van een kunststof binnenzak is voorzien, geldt het voorgaande voor de kunststof binnenzak. De buitenkant van een eventueel aanwezige deksel moet stof en vlekvrij zijn. Op de buitenkant van de afvalbak mogen een paar spetten zitten.

Apparatuur (exclusief computers en toetsenborden, de (beeld)schermen alleen bovenzijde). Wel tot de schoonmaak behoren printers, kopieerapparatuur, luidsprekers): Er mag wat licht stof aanwezig zijn aan de buitenzijde.
Automaten (koffie, water en snoep): De verticale delen dienen stof – en vlekvrij te zijn op de bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.

Asbak (buiten): De asbak moet leeg zijn gemaakt en moet vrij zijn van teer- en nicotinevlekken. De buitenkant van de asbak moet stof- en vlekvrij zijn.

Balie/balieglas: De bovenzijde dient stof- en vlekvrij te zijn. De verticale delen dienen stof – en vlekvrij te zijn en vrij van schopstrepen.
Bedieningspaneel: Moet stof- en vlekvrij zijn.

Bewegwijzeringsborden (binnen): Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Borstelhouder (sanitair): Moet stof- en vlekvrij zijn.

Brandblusser/kasten: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Bureau: Het bovenblad van het bureau en de handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn.

(entree)Deur/deurposten/draaideuren/schuifdeuren: Op deuren en deurposten mogen geen vlekken en geen stof aanwezig zijn. Deurglas dient tevens stof- en vlekvrij te zijn. 

Doorspoelinstallatie: De met de hand te bedienen drukker of trekker van de doorspoelinstallatie, een laag geplaatste stortbak en de aansluiting van de valpijp op de toiletpot of het urinoir, moeten stof- en vlekvrij zijn. De rest van de installatie, zoals een hooggeplaatste stortbak, moet er verzorgd uitzien; een vlekje of wat licht stof mag aanwezig zijn.

Douche: De douche-installatie, de douchevloer, inclusief afvoerputje en de douchewand moeten stof- en vlekvrij zijn en vrij van kalk. Het afvoerputje moet vrij van haren en dergelijke zijn.
Handdoekautomaat/ Papier dispenser: Moet stof- en vlekvrij zijn. Op een kunststof handdoekautomaat/papier dispenser mag wat stof worden aangetroffen. De automaat dient voldoende te zijn gevuld.

Hygiëneboxen: 

De bovenzijde moet stof- en vlekvrij zijn.

Hygiënezakhouder: 

Moet stof- en vlekvrij zijn.

Kabelgoten: Licht stof is toelaatbaar.

Kapstok: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn. Kapstokken in kleedruimten moeten stofvrij zijn.

Kastinbouwdeuren: Moeten stof- en vlekvrij zijn.
Kast (hoog): De handgrepen van deuren en laden en de verticale vlakken van hoge kasten moeten stof- en vlekvrij zijn. op de bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Kast (laag): De bovenkant van lage kasten, de handgrepen van deuren en laden en de verticale vlakken moeten stof- en vlekvrij zijn.

Keuken(kastjes)/ aanrechtblokken: Boven- en voorzijde moeten stof- en vlekvrij zijn.
Koelkasten: De bovenkant, de handgrepen van deur en de verticale vlakken moeten stof- en vlekvrij zijn.
Lampen/armaturen: (bureaulampen, hanglampen, onderzoekslampen en muurlampen) beneden reikhoogte: Moet stof- en vlekvrij zijn.
Lampen/armaturen: (hanglampen, onderzoekslampen, muurlampen en plafondarmaturen) boven reikhoogte: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Leidingen en buizen: Op horizontale leidingen is wat licht stof toelaatbaar.

Leuningen: Moeten stof- en vlekvrij zijn.

Lichtknop/ contact: Moet stof- en vlekvrij zijn.
Lift: De vloer van de lift moet stofvrij zijn. Hier en daar een vlekje is toelaatbaar. De wand van de lift en de bedieningspanelen moeten stof- en vlekvrij zijn. De richel van de liftdeur dient vrij te zijn van stof en vervuiling. De deur dient stof- en vlekvrij te zijn.
Lockers: Op de handgrepen van deuren en de verticale vlakken van lockers mag licht stof  aanwezig zijn. Op de bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Luchtverfrisser: Moet stof- en vlekvrij zijn.

Overige inventaris: Moet stof- en vlekvrij zijn.

Papierbakken: De papierbakken moeten geledigd zijn.

Pedaalemmer: Zie prullenbak/pedaalemmer.

Planchet: Moet stof- en vlekvrij zijn.

Plafond (en plafondonderdelen): Dient vrij te zijn van spinrag. Licht stof is toegestaan.
Plinten: Op plinten mag wat licht stof aanwezig zijn.

Putten: Mogen niet droogstaan.

Radiatoren /convectorkasten: De boven- en voorzijde van de radiator moet stof- en vlekvrij zijn.

Richel/rand: Licht stof is toegestaan.
Schaamschot: inclusief het frame, waarin het geplaatst is: Moet stof- en vlekvrij zijn. 

Schakelaars en wandcontactdozen: Moeten stof- en vlekvrij zijn.

Separatieglas/Vitrines: Hierop mogen enkele vingertasten aanwezig zijn.
Spiegel: Moet stof- en vlekvrij zijn.
Spinrag: Alle elementen (incl. plafond en wanden) dienen vrij te zijn spinrag tevens boven reikhoogte tot 3,50 meter. 

Stoel/(lounge)bank/kruk: Mag enkel een vlekje en wat licht stof aanwezig zijn. 

Tafel/bijzettafeltje: Bovenzijde moet stof- en vlekvrij zijn. Op de poten mag wat licht stof aanwezig zijn. 

Telefoon: Moet stof- en vlekvrij zijn.

Toiletpot: De binnenkant van de toiletpot moet vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van de toiletpot moet stof- en vlekvrij zijn.

Toiletpapierautomaat: Moet stof- en vlekvrij zijn. De automaat dient voldoende te zijn gevuld.

Toiletrolhouder: Moet stof- en vlekvrij zijn. De houder dient voldoende te zijn gevuld.

Trappen: Moeten stof- en vlekvrij zijn.

Uitstortgootsteen/slokop: De binnenkant van de gootsteen moet vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van de gootsteen moet stof- en vlekvrij zijn.

Urinoir: De binnenkant van het urinoir moet vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van het urinoir moet stof- en vlekvrij zijn.

Vensterbanken: Licht stof is toegestaan.
Ventilatieroosters: Licht stof is toegestaan.
Verbandautomaat: Moet stof- en vlekvrij zijn. De automaat dient voldoende te zijn gevuld.

Vloeren in sanitaire ruimten: Moet stof- en vlekvrij zijn. Bij betegelde vloeren mag lichte randaanslag op de scheiding wand/vloer aanwezig zijn.

Vloeren overige ruimten: Moet stof- en vlekvrij zijn. Er mag enkel een vlekje op de vloer aanwezig zijn. Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil.
Wanden (incl. sanitaire wanden) tot reikhoogte: Moeten stof- en vlekvrij zijn. Strepen door het schoonmaken zijn methodefouten. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.
Wastafel: De wastafel moet stof- en vlekvrij zijn. Ook de kranen moeten vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen. 

Wc-bril: De Wc-bril, zowel onder- als bovenzijde, moet stof- en vlekvrij zijn.

Whiteborden: De whiteborden mogen niet uitgeveegd worden. Er mag licht stof aanwezig zijn op de richels.
Zeepdispenser: Moet stof- en vlekvrij zijn. De dispenser dient voldoende te zijn gevuld.
