
Omschrijving installatie: 

Controlepunten					                                                                                                              niet

	nr.
	betreft
	nvt
	
	in orde
	
	in orde
	
	opmerkingen

	1
	tank geplaatst op stabiele ondergrond
	
	
	
	
	
	
	

	2
	leidingwerk voldoende ondersteund (supports)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	leidingen vrij van spanningen
	
	
	
	
	
	
	

	4
	tank/vulpunt voorzien van productaanduiding en inhoud
	
	
	
	
	
	
	

	5
	dubbelwandige installatie voorzien van werkzame lekdetectie
	
	
	
	
	
	
	

	6
	tank voorzien van onder-/ overdrukbeveiliging in goede staat
	
	
	
	
	
	
	

	7
	niet gebruikte aansluitingen op tank afgedopt
	
	
	
	
	
	
	

	8
	controle op lekkages tank en leidingwerk (verbindingen, pakkingen, etc.)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	controle coating, corrosieaantasting tank en leidingwerk
	
	
	
	
	
	
	

	10
	tankwand en leidingwerk uitwendig vrij van scheurvorming
	
	
	
	
	
	
	

	11
	tankwand en leidingwerk uitwendig vrij van delaminatie
	
	
	
	
	
	
	

	12
	tankwand en leidingwerk uitwendig vrij van vlekvorming, chemische aantasting
	
	
	
	
	
	
	

	13
	tankwand en leidingwand uitwendig vrij van vervormingen, beschadigingen
	
	
	
	

	14
	ventilatieleiding voorzien van gaswasser
	
	
	
	

	15
	vulpuntmorsbak vrij van beschadigingen, lekproduct
	
	
	
	

	16
	doseerkast en appendages vrij van beschadigingen, lekkages
	
	
	
	

	17
	doseerkast voorzien van afscherming
	
	
	
	

	18
	doseerkast voorzien van lekdetectie
	
	
	
	

	19
	doseerpomp(en) vrij van lekkages, aantasting
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Locatie:
Adres:
Postcode + plaats:
Beschrijving installatie:
Uitvoeringsdatum van onderhoud:
Naam monteur:
)

Controle juiste werking elektrische signaleringen

alarmering /
werking

doormelding
(indien van toepassing)

	
	niet
	
	
	niet
	

	nr.
	betreft
	nvt
	
	merk, type
	
	in orde
	
	in orde
	
	in orde
	in orde
	

	a
	lekdetectie dubbele wand tank
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	niveaumeting tank
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	lekdetectie doseerkast
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	lekdetectie dubbelwandig leidingwerk


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	overvulbeveiliging (tbv vulstop middels actuator)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Controleformulier inbedrijfstelling en onderhoud van:
· Lekbewakingsapparatuur, SGB, Thomas ASF 





Controleformulier



	Bewaakte objecten/onderdelen:
	
	

	
	
	


          Type:

	       Type Vloeistof:

	

	
	


	
	Lekbewakingsunit-type:

	
	Serie nr.:

	
	Bouwjaar:


	
	Testresultaten:
	
	
	
	


	
1
	
■ onderdruk
	
□  Overdruk
	
in bewakingsruimte:
	
-
	
mbar



2    Schakelwaarden  in mbar van druksensor + overdrukveiligheidsventiel (uitsluitend bij overdruksystemen)

Alarm:  AAN:                 mbar                                    Pomp:  AAN:                  mbar                          Overdrukventiel: OPEN:      
UIT:                  mbar                                                    UIT:                  mbar                                                         DICHT:      

3    Zuig- of perscapaciteit van de pomp:                                                                      mbar              Capaciteit voldoende?                       ■ ja              □  nee

4    Dichtheid van de lekbewakingsunit zelf:                                                ■ dicht                                      □  ondicht                                           □  hersteld

5    Doorstroming van de zuig/drukleiding/meetleiding:                          ■ ja                                          □  nee                                                 □  hersteld

6    Doorstroming van de uitblaasleiding:  (alleen onderdruk):                  ■ ja                                          □  nee               □  nvt                        □  hersteld

7    Korrels in droogfilter helemaal oranje: (alleen overdruk):                   □  ja                                          □  nee               ■ nvt                        □  hersteld

8    Dichtheid van totale systeem onder grenswaarde:                               ■ ja                                          □  nee                                            drukverlies:                            mbar/min
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)9    Volume spouw van deze installatie:                 liter







	
10
	
Brandt het groene in bedrijfslampje?
	
■ ja
	
□  nee

	
11
	
Wordt het alarm doorgemeld?
	
■ ja
	
□  nee

	
12
	
Verbindingsleidingen tussen lekbewakingsunit en detectieruimte  gecontroleerd  op knikken?
	
■ ja
	
□  nee

	
13
	
Voeding van de lekbewakingsunit in orde (geen stekker of schakelaar)?
	
■ ja
	
□  nee

	
14
	
Zijn alle verzegelingen (omkasting, afsluiters en schakelaars) aangebracht?
	
■ ja
	
□  nee

	
15
	
Opmerkingen:
	
	

	
16
	
Het lekdetectiesysteem:                       ■ functioneert en is bedrijfszeker
	
	



 □  functioneert, maar is niet bedrijfszeker - advies; direct herstellen

 □  functioneert niet - direct herstellen

	 	
	
	 Naam Monteur: 	

	Datum
	Handtekening  beheerder
	Handtekening  monteur
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