[bookmark: _Toc45270091]Bijlage 4.	Programma van Eisen
	Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving voor verdere beoordeling worden uitgesloten.



	Conformiteitenlijst

	1. 
	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota van inlichtingen wordt ingestemd. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	2. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.
	Ja
☐
	Nee
☐

	3. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.
	Ja
☐
	Nee
☐

	4. 
	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
· De Overeenkomst
· De Nota van inlichtingen 
· Het Beschrijvend document 
· De Algemene voorwaarden van de gemeente Harlingen voor Leveringen en Diensten
· De Inschrijving.
	Ja
☐
	Nee
☐

	5. 
	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Overeenkomst van de Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	6. 
	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Harlingen voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. 
	Ja
☐
	Nee
☐



	Algemene eisen 

	7. 
	Voor aflevering van de Kraanauto dient de "hoofdaannemer" zorg te dragen voor goedkeuring van de rijksdienst voor het wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met de Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	8. 
	De Kraanauto voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en normen die gelden ten tijde van de aflevering. De compleet opgebouwde Kraanauto dient minimaal te voldoen aan de geldende Arbo eisen voor voertuigen met een haakarmsysteem en een autolaadkraan.
	Ja
☐
	Nee
☐

	9. 
	Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal met duidelijk herkenbare symbolen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	10. 
	De Kraanauto mag niet voorzien zijn van belettering of reclame van de fabrikant of leverancier, uitgezonderd merk en type (zo minimaal mogelijk).
	Ja
☐
	Nee
☐

	11. 
	De Kraanauto wordt afgeleverd met een hydraulische opvouwbare autolaad- en loskraan met een reikwijdte van minimaal 9500 cm, gemonteerd zo dicht mogelijk achter de cabine. De laadkraan kan eenvoudig worden opgevouwen achter de cabine, met de grijper aan de laadkraan gemonteerd (Z-kraan). 
	Ja
☐
	Nee
☐

	12. 
	De kraan wordt afgeleverd inclusief een eindloos doordraaiende rotator met een hijslast van tenminste 5.000 kg en een afneembare lasthaak en hijslast van tenminste 8.000 kg.  
	Ja
☐
	Nee
☐

	13. 
	De kraan dient geschikt te zijn in opgevouwen toestand voor gebruik van minimaal 90 cm brede grijperbak. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	14. 
	De Kraanauto heeft een gegarandeerde levensduur van minimaal tien (10) jaar zonder tussentijdse revisies bij regulier gebruik waarvoor de Kraanauto is ontworpen en gefabriceerd.
	Ja
☐
	Nee
☐

	15. 
	De Kraanauto wordt volledig werkend en bedrijfsklaar opgeleverd. Alle componenten die door Opdrachtgever worden aangeleverd worden op de voorgeschreven wijze gemonteerd en aangesloten. Opdrachtgever draagt zorg voor het aanleveren van eventueel aan te brengen bestickering. Vóór oplevering dient de Opdrachtnemer hierover contact op te nemen met Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	16. 
	De Kraanauto voldoet ongeacht beladingsgraad, aan de Nederlandse wetgeving en voorschriften met betrekking tot aslasten. Opdrachtnemer garandeert een goede gewichtsverdeling, waardoor de Kraanauto in elke beladingstoestand een goede wegligging en voertuigbesturing heeft. Onder alle beladingstoestanden is de relatieve voorasbelasting niet lager dan 20%. Een aslastenberekening dient te worden geleverd als Bijlage 8. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	17. 
	De Kraanauto wordt gespoten opgeleverd volgens de huisstijl van opdrachtgever RAL 2011 oranje. De velgen van het voertuig zijn uitgevoerd in zilvergrijs.
	Ja
☐
	Nee
☐

	18. 
	Alle componenten van de Kraanauto die regelmatig dan wel dagelijks onderhoud vereisen, zijn eenvoudig bereikbaar voor de betreffende controle- of onderhoudswerkzaamheden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	19. 
	De Kraanauto is voorzien van een centraal vetsmeersysteem voor chassis, opbouw en haakkraansysteem. Indien het vetniveau een te laag niveau bereikt, wordt dit aan de gebruiker kenbaar gemaakt middels een controlelamp op het dashboard.
	Ja
☐
	Nee
☐

	20. 
	De Kraanauto’s worden geleverd met de volgende standaard uitrusting
volgens de reguliere wetgeving:
· Oogdouche;
· Brandblusser; 
· Verbanddoos; 
· watertank voorzien van tapkraan met een capaciteit van 15 liter; 
· zeepdispenser;
En een
· schop en bezem, gemonteerd middels klemmen op een daartoe geschikte plaats;
· Onderhoudsboekje.
	Ja
☐
	Nee
☐

	21. 
	Bij de aflevering van de Kraanauto wordt door Opdrachtnemer de volgende zaken aangeleverd:
· een overzicht van alle benodigde inspectie- en onderhoudsbeurten van de aankomende 10 jaar:
	Ja
☐
	Nee
☐

	22. 
	Alle kosten als gevolg van het uitvoeren van garantie en/of garantie-werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten die gemaakt moeten worden voor of door derden om herstel mogelijk te maken.
	Ja
☐
	Nee
☐






	Eisen chassis en cabine   

	23. 
	Het chassis is een drie-assige 6x2 uitvoering. De naloopas moet gestuurd zijn en gelift kunnen worden. De trekas heeft dubbele montage. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	24. 
	De Kraanauto is voorzien van een dieselmotor met een cilinderinhoud van minimaal 7,7 liter, klasse Euro 6.  
	Ja
☐
	Nee
☐

	25. 
	De Kraanauto is voorzien van een zelf schakelende versnellingsbak. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	26. 
	De Kraanauto is voorzien van luchtgeveerde achterassen en een paraboolgeveerde vooras. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	27. 
	De Kraanauto is voorzien van een zogenaamde wegrijhulp (ontlasten van de gestuurde en hefbare naloopas teneinde meer grip op de aangedreven as te krijgen, gedurende 60 seconden) en een mechanische differentieelsper met bedieningschakelaar in de cabine (de bedieningschakelaar is beveiligd tegen onbedoeld inschakelen).
	Ja
☐
	Nee
☐

	28. 
	De Kraanauto is voorzien van een hill hold systeem om vooruit of achteruitrollen vanuit stilstand te voorkomen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	29. 
	De Kraanauto is voorzien van een uitschakelbare distributie of motor- PTO die zowel rijdend als in stilstand kan worden gebruikt en die voldoende capaciteit heeft om de opbouw van aandrijving te kunnen voorzien. Het PTO systeem is zodanig beveiligd dat de maximaal toegestane krachtafname niet kan worden overschreden. Een front end PTO is niet toegestaan. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	30. 
	Bij elke voorraadtank diesel en AdBlue dient duidelijk de soort op de tank bij de vulopening vermeld te worden. Deze vermelding dient degelijk te zijn aangebracht.
	Ja
☐
	Nee
☐

	31. 
	De vuldop(pen) van de voorraadtank(s) dienen afsluitbaar te zijn. De vuldop(pen) dienen tevens voorzien te zijn van een mechanische verbinding aan de Kraanauto, zodat deze niet zoek kunnen raken bij het vullen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	32. 
	De luchtinlaat is zo geplaatst dat de aanzuiging van stof tot een minimum beperkt wordt.
	Ja
☐
	Nee
☐

	33. 
	Het motorvermogen is zodanig dat de rijsnelheid, en het geheel of gedeeltelijk inschakelen van meerdere componenten niet op elkaar van invloed zijn. Ook is er altijd voldoende vermogen voor de climate control beschikbaar. Het motorvermogen bedraagt minimaal 350 pk en het koppel bedraagt minimaal 1400 Nm. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	34. 
	De koeling van de motor heeft een dermate capaciteit dat onder geen enkele omstandigheid oververhitting kan optreden bij continue gebruik.
	Ja
☐
	Nee
☐

	35. 
	Het bruto gewicht (gross vehicle weight GVW) van de Kraanauto bedraagt minimaal 28.000 kg.
	Ja
☐
	Nee
☐

	36. 
	De Kraanauto is uitgerust met een vooras met een asbelasting van minimaal 9 ton. Deze is parabool geveerd. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	37. 
	In geval de Kraanauto, met inachtneming van de specificaties volledig beladen is, mogen de wettelijk toegestane asbelastingen niet overschreden worden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	38. 
	De lengte van de Kraanauto bedraagt maximaal 10.000 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	39. 
	De breedte van de Kraanauto, exclusief spiegels, bedraagt maximaal 2.550 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	40. 
	De wielbasis is in overeenstemming met de opbouw, waarbij een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling ontstaat.
	Ja
☐
	Nee
☐

	41. 
	De draaicirkel van de Kraanauto (over de bumper, binnen de muren) zijn zo klein mogelijk. Inschrijver doet een exacte opgave hiervan in zijn aanbieding (Bijlage 10). De draaicirkel van het voertuig bedraagt (over de bumper c.q. binnen de muren) niet meer dan 22.500 mm. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	42. 
	De Kraanauto is voorzien van cruise control. Is tegenwoordig standaard (verplicht) kan worden overruled met een standaard schakelaar op het dashboard, maar moet bij elke opstart.
	Ja
☐
	Nee
☐

	43. 
	De voertuighoogte gemeten inclusief container bedraagt maximaal 4.000 mm. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	44. 
	De Kraanauto is voorzien van voldoende werklampen, zodat het zicht van de chauffeur wordt gewaarborgd op zowel het beladen van het voertuig als ook het afzetten en opnemen van een container. 10 werklampen maar exacte aantal en plaatsing wordt na gunning in overleg bepaald.
	Ja
☐
	Nee
☐

	45. 
	De Kraanauto’s worden afgeleverd met:
· een DIN plaat (NIDO) gemonteerd aan de voorzijde van het chassis ten behoeve van de montage van een sneeuwploeg, 2 extra koplampen gemonteerd op het dak van de cabine i.v.m. gladheidsbestrijding. 

	Ja
☐
	Nee
☐

	46. 
	De Kraanauto is voorzien van een opklapbare zijafscherming van aluminium t.b.v. de medeweggebruikers.
	Ja
☐
	Nee
☐

	47. 
	Aan het chassis worden de volgende voorzieningen aangebracht:
· afsluitbare waterwerende (afdichting volgens IP44) kunststof gereedschapskist, zo groot mogelijk. De Uitvoering en plaatsing in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	48. 
	De banden en wielen voldoen aan de daarvoor geldende (wettelijke) eisen. Zij hebben voldoende draagvermogen en zijn afgestemd op het gebruik van het voertuig. De banden zijn all season van één merk en kwaliteit.
	Ja
☐
	Nee
☐

	49. 
	De Kraanauto is voorzien van kunststof spatborden, welke voorzien zijn van spatlappen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	50. 
	Alle componenten die bij de fabricage en assemblage van de Kraanauto worden gebruikt, zijn voor montage voorbewerkt met een roestwerende verflaag (Extra coating op totale onderstel i.v.m. gladheidsbestrijding) DE stalen delen hoeven niet in een KTL-Lak uitgevoerd te worden maar in een roestwerkende lak die roestvorming dient te voorkomen. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	51. 
	Chasis is voorbehandeld met tektielcoating. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	52. 
	Alle compartimenten zijn afsluitbaar.
	Ja
☐
	Nee
☐

	53. 
	De Kraanauto is voorzien van een duidelijke waarneembaar automatisch in werking tredend, akoestisch achteruitrijdsignaal.
	Ja
☐
	Nee
☐

	54. 
	De Kraanauto is voorzien van berm- c.q. breedteverlichting.
	Ja
☐
	Nee
☐

	55. 
	De Kraanauto is zijn voorzien van een standaard dagcabine. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	56. 
	De cabine is voorzien van een ruime documentenbak gemonteerd op de achterwand in de cabine, geschikt voor A4 formulieren.
	Ja
☐
	Nee
☐

	57. 
	De positie van de bestuurder is links in de cabine.
	Ja
☐
	Nee
☐

	58. 
	De stuurinrichting is voorzien van een verstelinrichting waarbij de hellingshoek van het stuurwiel kan worden aangepast. Tevens kan het stuurwiel axiaal worden versteld.
	Ja
☐
	Nee
☐

	59. 
	De cabine is kantelbaar en uitgevoerd naar de meest recente ontwikkelingen van de techniek. De cabine dient tevens te voldoen aan de laatst geldende veiligheidseisen wat betreft inrichting, spiegels, verwarming en ventilatie.
	Ja
☐
	Nee
☐

	60. 
	Alle bedieningselementen bevinden zich op die plaats waar ze vanuit het oogpunt van bedieningsgemak en ergonomie dan wel ARBO-technisch gewenst zijn.
	Ja
☐
	Nee
☐

	61. 
	Indien de toegankelijkheid van bedieningsknoppen/handels, etc. wordt beperkt door beschikbare ruimte, geschiedt plaatsing in overleg met Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	62. 
	De cabine is voorzien van twee volwaardige zitplaatsen die geschikt zijn voor personen met een lichaamslengte tussen de 1.60 meter en de 2.00 meter.
	Ja
☐
	Nee
☐

	63. 
	De bestuurderstoel is luchtgeveerd en minimaal voorzien van:
· nieuwste ARBO-eisen
· een sneldaalinrichting bij in- en uitstappen,
· verstelling in de lengterichting,
· hoogteverstelling,
· hoekverstelling van de rugleuning,
· een geïntegreerde hoofdsteun,
· verstelbare armsteun,
· een geïntegreerde driepunts-veiligheidsgordel met automatische      
             gordelspanner,
· pneumatische bediening van de lendensteun,
· Stoelverwarming
· Leren bekleding

	Ja
☐
	Nee
☐

	64. 
	De vaste bijrijder stoel is voorzien van een hoofdsteun en driepunts-veiligheidsgordel en leren bekleding.
	Ja
☐
	Nee
☐

	65. 
	De Kraanauto is voorzien van alle gebruikelijke en noodzakelijke controle-instrumenten, zoals:
· luchtdrukmeters ter controle van het remsysteem;
· temperatuurmeter koelsysteem;
· bedieningsschakelaars opbouw;
· controlelamp en akoestische signalering hoogte autolaadkraan;
· hoofschakelaar en controlelamp voor autolaadkraan en opbouw;
· waarschuwingssysteem dat in werking treedt bij storingen aan rem en luchtsysteem;
· Het voertuig is voorzien van de volgende accessoires:
· elektrisch bedienbare portierruiten met klembeveiliging;
· centrale vergrendeling met afstandsbediening (twee afstandsbedieningen en sleutels meeleveren);
· elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels;
· elektrisch verstelbare en verwarmbare camera’s voor meer zicht: dode hoek, achteruitkijk, groothoek, 360 gr zicht rondom voertuig;
· trottoirspiegels links en rechts;
· DAB + radio/mp3-speler/USB poort en automute (t.b.v. telefoon) in het dashboard met bluetooth aansluiting voor telefoon, met minimaal 2 speakers;
· zonneklep, zo gemonteerd dat het zicht op hooggeplaatste verkeerslichten niet wordt ontnomen;
· een zonnescherm (aan de binnenzijde) van het linker (portier)raam en de voorruit; 
· contourverlichting;
· rubber vloermatten;
· 2 lifehammers, op een voor de chauffeur en bijrijder eenvoudig bereikbare plaats;
· twee mistlampen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	66. 
	De cabine is voorzien van climate control met pollenfilter, met voldoende capaciteit om comfortabel te kunnen werken en voorzien van voldoende uitblaasopeningen voor het ontwasemen van  de voorruit en de zijruiten en heeft voldoende capaciteit om de cabine condensvrij te houden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	67. 
	De Kraanauto is voorzien van warmte- en zonwerend veiligheidsglas. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	68. 
	De Kraanauto is voorzien van een goedgekeurde dodehoek/blinde hoek spiegel/camera inclusief een frontzichtcamera. Plaatsing van camera en monitor, na gunning, in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
	Ja
☐
	Nee
☐

	69. 
	De Kraanauto is voorzien van een systeem (Lisa allert) dat een opvallend geluidssignaal produceert zodra de Kraanauto beneden een bepaalde snelheid komt en de rechter richtingaanwijzer ingeschakeld wordt. Daarnaast knippert gelijktijdig de zijverlichting mee. Op deze manier wordt over de volledige lengte van de Kraanauto duidelijk gemaakt aan de verkeersdeelnemers dat deze gaat afslaan. Het geluidssignaal is ook voor de chauffeur duidelijk hoorbaar.
	Ja
☐
	Nee
☐

	70. 
	De Kraanauto’s worden afgeleverd met een Nato stekker (24Volt) aan de voorzijde, t.b.v. een sneeuwploeg.
	Ja
☐
	Nee
☐

	71. 
	Aan de achterzijde van de cabine dienen de Kraanauto’s te worden voorzien van een stekker ten behoeve van een zoutstrooier.
	Ja
☐
	Nee
☐

	72. 
	In de cabine is een luchtspuitje met spiraalslang gemonteerd.
	Ja
☐
	Nee
☐



	Eisen aan het container haakarmsysteem

	73. 
	De Kraanauto is voorzien van een haakarmsysteem voor het optrekken van containers met een uitwendige lengte van 5.000 tot 6.000 mm en een maximale containerhoogte van 2.550 mm, waarbij de totale hoogte van de Kraanauto inclusief container maximaal 4.000 mm bedraagt. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	74. 
	Het haakarmsysteem en de autolaadkraan zijn voorzien van een Electric PTO.
	Ja
☐
	Nee
☐

	75. 
	Het omschakelventiel (laadkraan of haakarmsysteem) is handmatigbediend.
	Ja
☐
	Nee
☐

	76. 
	Het hydraulisch systeem is uitgevoerd met een oliekoeler met thermostaat.
De hydraulische slangen en leidingen moeten afgestemd zijn op de olie opbrengst (Liters per minuut) van de hydrauliekpomp.
	Ja
☐
	Nee
☐

	77. 
	De haakarm heeft een capaciteit voor het optrekken en afzetten van containers met een totaalgewicht van minimaal 25 ton.
	Ja
☐
	Nee
☐

	78. 
	De kiphoek van het haakarmsysteem bedraagt ten minste 46°.  
	Ja
☐
	Nee
☐

	79. 
	Het haakarmsysteem dient geschikt te zijn voor containers met een haakhoogte van 1.450 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	80. 
	De haakhoogte met het voertuig in rijstand is gemeten vanaf het wegdek ten minste 1000 mm. Als de Kraanauto in normale rijstand staat dan dient de haak tot 1000mm boven het wegdek te kunnen laten zakken. Voorbeeld, een weg gezakte container aan te kunnen koppelen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	81. 
	De haak is voorzien van een mechanische beveiliging.
	Ja
☐
	Nee
☐

	82. 
	Tijdens het rangeren is het mogelijk om de haak in hoogte te verstellen tijdens het rijden. Als de kraanauto rijdt dan moet het volledige systeem kunnen worden bediend.

	Ja
☐
	Nee
☐

	83. 
	Het systeem is voorzien van een hydraulische vergrendeling voor het borgen van de containers. De borging geschiedt van binnen naar buiten.
	Ja
☐
	Nee
☐

	84. 
	Het haakarmsysteem is volledig bedienbaar vanuit de cabine.
	Ja
☐
	Nee
☐

	85. 
	De benodigde bedieningselementen zijn zodanig uitgevoerd en geplaatst, waar ze vanuit het oogpunt van bedieningsgemak dan wel ARBO- eisen en CE- wetgeving vereist zijn. De bedieningssymbolen zijn overeenkomstig de geldende NEN- normeringen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	86. 
	De cyclustijd benodigd voor het opnemen, kippen en terugplaatsen van een container is zo kort mogelijk. De maximale cyclustijd mag niet meer bedragen dan 180 seconden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	87. 
	Het systeem dient te zijn geproduceerd uit een hoogwaardige staalsoort. De constructie dient geheel te zijn afgelast.
	Ja
☐
	Nee
☐

	88. 
	Indien geen functies worden gebruikt, wordt de hydraulische olie drukloos teruggeleid naar de olietank ter voorkoming van onnodige warmteontwikkeling en energieverlies.
	Ja
☐
	Nee
☐

	89. 
	Alle hydraulische cilinders zijn voorzien van slangbreukbeveiligingen en lasthoudventielen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	90. 
	Om in geval van openbarsten van de hydraulische slangen letsel te voorkomen, dienen de hydraulische slangen (voor zo ver als mogelijk) te zijn voorzien van een mechanische bescherming.
	Ja
☐
	Nee
☐

	91. 
	Het hydraulisch systeem van de haakarm dient te zijn voorzien van een afzonderlijk pers en retour filter.
	Ja
☐
	Nee
☐

	92. 
	In de cabine is een indicatiesysteem aangebracht dat in werking treedt als hydraulische oliefilters vervuilt raken. Dit systeem geeft tevens aan welk filter het betreft en of het olieniveau te laag wordt. 
Het systeem is voorzien van een automatische uitschakelmechanisme ter voorkoming van schade aan de hydraulische pomp in geval van droog draaien.
	Ja
☐
	Nee
☐

	93. 
	De cilinderbewegingen worden automatisch gereduceerd indien de maximum hefcapaciteit wordt benaderd.
	Ja
☐
	Nee
☐

	94. 
	Indien hydraulische cilinders worden toegepast dienen deze te zijn voorzien van geslepen en chroomverharde zuigerstangen. De cilinderbewegingen dienen gedempt te worden bij het bereiken van het einde van hun werkslag.
	Ja
☐
	Nee
☐



	Eisen aan de autolaadkraan   

	95. 
	De kraan wordt gemonteerd direct achter de cabine.
	Ja
☐
	Nee
☐

	96. 
	Het haakarmsysteem en de autolaadkraan zijn voorzien van een Electric PTO.
	Ja
☐
	Nee
☐

	97. 
	De kraan heeft een nuttig hefvermogen van minimaal 16 t/meter en heeft een dusdanige capaciteit, dat op een horizontale reikwijdte van 9.5 meter, zonder accessoires een last van minimaal 2000 kg opgenomen kan worden. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	98. 
	De hefcapaciteit van de kraan dient op iedere hefhoogte zo constant mogelijk te zijn.
	Ja
☐
	Nee
☐

	99. 
	De kraan dient in drie (3) delen hydraulisch uitschuifbaar te zijn waarvan één (1) deel de hoofdarm is. Een totale horizontale lengte van ≥ 9.5 meter.
	Ja
☐
	Nee
☐

	100. 
	De laadkraan dient te beschikken over een zwenksysteem dat in eigen beheer gesmeerd kan worden. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	101. 
	De maximale totale hoogte van de Kraanauto’s met kraan zowel in ingevouwen als in horizontale positie, bedraagt 3.950 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	102. 
	De minimale hoogte van de bovenkant van de kraan, in horizontale positie, bedraagt 3.900 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	103. 
	Het systeem is voorzien van twee dubbelwerkende hydraulische steunpoten waarvan de afstempelbreedte in overeenstemming is. De slangen van de steunpoten bevinden zich in de steunpootbalk. De steunpoten dienen zowel rechts als links afzonderlijk van elkaar te kunnen uitschuiven.
	Ja
☐
	Nee
☐

	104. 
	De steunpoten van de kraan worden bediend vanaf een separaat handmatig bedieningsventiel. Daarmee wordt bedoelt dat het mogelijk moet zijn om het (handmatig) bedieningsventiel van de steunpoten middels de afstandsbediening te activeren zodat deze kunnen worden bediend?

	Ja
☐
	Nee
☐

	105. 
	De vaste afstempelvoeten van de poten dienen over een oppervlakte van ca. 500 cm2 afzonderlijk te beschikken. (vast aan stempels gemonteerd)
	Ja
☐
	Nee
☐

	106. 
	De laadkraan inclusief opnamesysteem dient opvouwbaar achter cabine te kunnen worden gepositioneerd, waarbij transport met in achtneming van de wettelijke regelgeving mogelijk is.
	Ja
☐
	Nee
☐

	107. 
	De laadkraan dient incl. alle noodzakelijke keuringscertificaten te worden geleverd en voorzien te zijn van een kraanboek.
	Ja
☐
	Nee
☐

	108. 
	De slangen en leidingen dienen correct aan de kraan te worden geleid waar mogelijk door de giek.
	Ja
☐
	Nee
☐

	109. 
	De laadkraan bediening is radiografisch en is afneembaar zodat er ook vanaf de grond bediend kan worden. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	110. 
	De radiografische bediening is voorzien van lineaire bediening die voor iedere kraanfunctie afzonderlijk bedienbaar zijn (inclusief grijper en rotator) en die proportioneel geregeld kunnen worden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	111. 
	Middels de radiografische bediening zijn tevens de volgende componenten bestuurbaar:
· motor start / stop;
· toerental verhoging motor.  
	Ja
☐
	Nee
☐

	112. 
	De hydraulische kleppen voor het sluiten van de afzetcontainer kan worden bediend vanaf een separaat handmatig bedieningsventiel.
	Ja
☐
	Nee
☐

	113. 
	Het radiografische (liniaire) bedieningssysteem heeft één (1) bedieningskast welke voorzien is van een reserve accu en een oplader gemonteerd in de cabine. De levering is in de prijs inbegrepen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	114. 
	De radiografische (liniaire) bedieningskast is voorzien van een comfortabele nekgordel en heupband t.b.v. de chauffeur. De levering is in de prijs inbegrepen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	115. 
	De laadkraan is voorzien van twee LED werklampen. De positie van deze werklampen wordt na gunning afgestemd met de Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	116. 
	Indien de maximale hoogte van 4.000 mm wordt bereikt, wordt in de cabine een waarschuwingslamp ingeschakeld die de chauffeur informeert over het overschrijden van de maximaal toegestane hoogte.
	Ja
☐
	Nee
☐

	117. 
	De laadkraan dient te zijn geproduceerd uit een hoogwaardige staalsoort. De constructie dient geheel te zijn afgelast.
	Ja
☐
	Nee
☐

	118. 
	De laadkraan dient (met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving) over voldoende bewegingssnelheid te beschikken, zulks ter beoordeling van de Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	119. 
	Indien de noodstop wordt ingeschakeld, is dit voor de chauffeur optisch en akoestisch waarneembaar.
	Ja
☐
	Nee
☐

	120. 
	De olievoorraad hydraulische olie is volledig afgestemd op het systeem.
	Ja
☐
	Nee
☐

	121. 
	In het hydraulisch systeem dient een oliekoeler te zijn opgenomen welke de thermische stabiliteit, bij continue belasting onder warme omstandigheden, kan waarborgen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	122. 
	Alle hydraulische cilinders op de kraan zijn dubbelwerkend en de kraanfuncties zijn voorzien van lasthoudventielen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	123. 
	Om in geval van openbarsten van de hydraulische slangen letsel te voorkomen, dienen de hydraulische slangen (voor zo ver als mogelijk) te zijn voorzien van een mechanische bescherming.
	Ja
☐
	Nee
☐

	124. 
	Het hydraulisch systeem van de laadkraan dient te zijn voorzien van een afzonderlijk persfilter per hydrauliekpomp.
	Ja
☐
	Nee
☐

	125. 
	Indien hydraulische cilinders worden toegepast dienen deze te zijn voorzien van geslepen en chroomverharde zuigerstangen. De cilinderbewegingen dienen gedempt te worden bij het bereiken van het einde van hun werkslag.
	Ja
☐
	Nee
☐

	126. 
	De steunpoten van de autolaadkraan zijn voorzien van steunpootsignalering om wegrijden met uitgeschoven steunpoten te voorkomen. Te plaatsen in de cabine in overleg met Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	127. 
	De hydraulische uitschuifbare steunpoten van de autolaadkraan zijn voorzien van automatische stempelplaten. Bij het intrekken van de steunpoten zal de stempelplaat tegen de steunpoot geplaatst worden zodanig dat de stempelplaten niet buiten het chassis steken.
	Ja
☐
	Nee
☐

	128. 
	Knipperlampen op steunpoothouders, links en rechts, welke gaan knipperen zodra een steunpoot of de kraanarm uit transportstand wordt gehaald.
	Ja
☐
	Nee
☐

	129. 
	Hoogst plateau (catwalk) voorzien van een hoogstabeveiliging (inclusief beknellingsgevaar), beschermbeugel en trap achter de cabine. De trap bevindt zich aan de linkerzijde van het voertuig. Vanaf deze trap kan het hoogstaplateau eenvoudig worden bereikt. Exacte uitvoering in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
	Ja
☐
	Nee
☐




	Opleiding, onderdelen en service  

	130. 
	De Kraanauto wordt afgeleverd met een uitgebreide instructie van de complete Kraanauto voor tenminste vier (4) gebruikers.
	Ja
☐
	Nee
☐

	131. 
	Opdrachtnemer verzorgt, ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en reparatiewerkzaamheden, een uitgebreide opleiding voor minimaal een (1) monteur van Opdrachtgever. Deze opleiding is in de prijs inbegrepen. Opdrachtgever beoordeelt of de opleiding voldoende is. De opleiding vindt plaats in overleg. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	132. 
	Bij modificaties uitgevoerd door de Inschrijver, zal alle documentatie direct geactualiseerd worden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	133. 
	Opdrachtnemer moet binnen één (1) uur met geautoriseerd personeel, waarmee in de Nederlandse taal kan worden gecommuniceerd, telefonisch technische service aan de onderhoudsmonteur van Opdrachtgever kunnen verlenen. Een telefonische helpdesk dient van maandag tot en met zaterdag (24 uur, 6 dagen per week), bereikbaar te zijn.
	Ja
☐
	Nee
☐

	134. 
	Inschrijver heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van Opdrachtgever binnen 90 minuten aan te rijden is.
	Ja
☐
	Nee
☐

	135. 
	De servicedienst van de aanbieder is tijdens werkdagen bij storing/problemen in de van de Opdrachtgever altijd binnen 90 minuten ter plaatse bij de defecte Kraanauto.
	Ja
☐
	Nee
☐

	136. 
	Per geleverde Kraanauto wordt er één (1) onderdeelboek en één (1) werkplaatshandboek(zowel chassis als opbouw) digitaal meegeleverd. Deze onderdelenlijsten voorzien in duidelijke benamingen van de onderdelen en de daarbij behorende onderdeelnummers. Deze leverantie is in de prijs inbegrepen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	137. 
	Opdrachtgever wenst volledige garantie op al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding, met uitzondering van de onderdelen die als gevolg van normale slijtage door het gebruik binnen de garantie periode vervangen moeten worden (zgn. slijtdelen). De garantietermijn voor al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding bedraagt tenminste 24 maanden, ongeacht het aantal kilometers. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	138. 
	Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen (24) uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 2 x 24 uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer levert na gunning van de opdracht een besteladvies aan met betrekking tot de onderdelenvoorraad van Opdrachtgever. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	139. 
	Gedurende de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede de hieraan verbonden transportkosten, geen kosten in rekening gebracht als een en ander het gevolg is van een situatie die als garantie wordt aangemerkt.
	Ja
☐
	Nee
☐

	140. 
	Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien (10) jaar een dusdanige onderdelenvoorraad aan te houden dat op ieder moment aangevangen kan worden met de reparatie en dat deze voltooid kan worden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	141. 
	Na melding is er gedurende de garantieperiode binnen één (1) werkdag een monteur op de gewenste locatie aanwezig, die op dat moment daadwerkelijk start met het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	142. 
	Opdrachtnemer moet op verzoek alle benodigde specifieke gereedschappen, alsmede de benodigde test- en diagnoseapparatuur met Nederlandstalige gebruikshandleiding leveren. Bij inschrijving wordt een overzicht van eventueel benodigd speciaal gereedschap. 
	Ja
☐
	Nee
☐



	Levertijd   

	143. 
	[bookmark: _GoBack]De Kraanauto wordt zo snel mogelijk geleverd in overleg doch uiterlijk 280 kalenderdagen na opdrachtverstrekking/ gunning afgeleverd volgens incoterm DDP op Westerzeedijk 9, 8862PK Harlingen. Aflevering heeft niet eerder plaatsgevonden dan na volledige afname en acceptatie door, of namens Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	144. 
	Indien de opgegeven maximale levertijd overschreden wordt, dient Inschrijver kosteloos een vervangend voertuig beschikbaar te stellen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	145. 
	Indien Inschrijver geen gelijkwaardige Kraanauto kan leveren, is Opdrachtgever gerechtigd de marktconforme kosten voor vervangend vervoer bij Inschrijver in rekening te brengen met een maximum van 5% van de opdrachtwaarde.
	Ja
☐
	Nee
☐




	Facturatie  

	146. 
	De factuur moet zijn voorzien van routenummer en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever en een duidelijke BTW-specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd.
	Ja
☐
	Nee
☐

	147. 
	De betaling van de opdrachtsom geschiedt maximaal 30 dagen nadat Opdrachtgever de factuur heeft ontvangen. U kunt de factuur in PDF formaat sturen naar: factuur@harlingen.nl.

	Ja
☐
	Nee
☐




