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Algemeen
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Dit document 01 – Eisenspecificatie maakt onderdeel uit van de Vraagspecificatie ten behoeve van het Werk Nijmegen Heyendaal – Upgrade Station, hierna te noemen Nmh. Dit document bevat eisen waaraan het Systeem gedurende zijn levenscyclus dient te voldoen. Opdrachtnemer dient door het uitvoeren van de in document 02 – Procesdeel van de Vraagspecificatie benoemde activiteiten zorg te dragen dat voldaan zal worden aan deze eisen.
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Station Nijmegen Heyendaal ligt in een kunstmatig aangelegde geul ten noorden van de wijk Heyendaal en werd geopend op 28 mei 1972. Het station is het derde grootste station van de regio Arnhem-Nijmegen. Het station is gelegen op km. 19.276 aan de spoorlijn Nijmegen-Roermond, ook wel de Maaslijn genoemd.

Het station Nijmegen Heyendaal is gekenmerkt door de verdiepte ligging ten opzichte van de omliggende omgeving. De bijzondere ligging heeft twee belangrijke gevolgen: 
· Het station is vanaf straatniveau nauwelijks zichtbaar, waardoor het in de hele stationsomgeving ontbreekt aan eigen identiteit en herkenbaarheid; 
· Reizigers ervaren een verlaagd gevoel van sociale veiligheid omdat de perrons vanaf de straat niet te zien zijn. 

Het station ongeveer 8.000 trein in- en uitstappers en ruim 7.500 extra bus uitstappers, waarvan de helft ook de station traverse gebruikt als interwijkverbinding. De huidige perrons en de traverse zijn te smal voor het aantal reizigers. 

Om het station weer geschikt te maken voor de toekomst heeft ProRail samen met de Gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland besloten om het station te renoveren. Dit houdt in: Het geschikt maken van het transfersysteem voor het aantal reizigers en het transfersysteem beter zichtbaar en herkenbaar maken in de omgeving, met een eigen identiteit. 

[bookmark: _Toc86234927][bookmark: _Toc140070125][bookmark: _Toc134196466]Systeemdefinitie

De systeemdefinitie geeft een korte beschrijving van de hoofdfunctionaliteit en omvang van het systeem, en is als volgt: 

Het systeem Nhm omvat het aanpassen van het station en de stationsomgeving van station Nijmegen Heyendaal, met daarin inbegrepen alle deelobjecten die gerealiseerd of aangepast dienen te zijn met als doel het station en de stationsomgeving geschikt te maken voor het aantal reizigers, nu en in de toekomst en het station zichtbaar te maken in de omgeving met een eigen identiteit.

Het systeem Nmh is opgebouwd uit de deelsystemen/objecten zoals weergegeven in appendix 1
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· Definitieve systeemgrens: De systeemgrenzen zijn weergegeven in NMH3-0 02. Het systeem dient na oplevering binnen deze grenzen te liggen. Deze grenzen vormen externe raakvlakken waarop het systeem dient aan te sluiten (het bouwterrein).

· Tijdelijke systeemgrens: De tijdelijke systeemgrens is weergegeven in NMH3-0 02.Gedurende de realisatiefase van het systeem zijn de gronden binnen deze grens beschikbaar voor uitvoeringsactiviteiten (het Werkterrein)

· Functionele grenzen: De functionele grenzen zijn niet planologisch ingekaderd doch geven een technisch inhoudelijke grens van het systeem op bestaande systemen. Deze grenzen vormen externe raakvlakken waarop het systeem dient aan te sluiten.
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Station Nijmegen Heyendaal

Station Nijmegen Heyendaal is in de oksel van Heyendaalseweg en Verlengde Groenestraat gelegen. Dit is het eerste station op de Maaslijn gezien vanaf station Nijmegen en is in 1972 opgeleverd. Vanwege het hoogteverschil tussen het lagergelegen gebied langs de Waal en het hoger gelegen gebied richting het zuidoosten heeft men een geul gegraven voor de aanleg van het spoor. Het station is in deze geul aangelegd en verdient om deze reden de term dalstation, wat uniek is in Nederland.

Kenmerkend voor het spoor is de verdiepte ligging op ca. +28,0 NAP en de perrons op circa. +29,0 NAP. Daarbij komt dat de zuidelijke zijde van het stationsgebied (Verlengde Groenestraat ca. +32,0 NAP) ongeveer 3,5 meter lager ligt dan het noordelijke stationsgebied (Campusbaan ca. +35,5 NAP). 
Het te overbruggen hoogteverschil vanuit het perronniveau naar de Campusbaan is circa 6,5 meter en aan de zuidkant, ter plaatse van de Verlengde Groenestraat, circa 3 meter.

Het station wordt bediend door 2 sporen. Spoor 1 aan de zuidzijde en spoor 2 aan de noordzijde
Spoor 1 aan de zuidzijde ontsloten door een zijperron en direct toegankelijk via een trap in het talud. Spoor 2 is ontsloten via een zijperron dat toegankelijk is via trappen die aangesloten zijn op een voetbrug die op zijn beurt de noord- en zuidzijde met elkaar verbindt. Het perron langs spoor 2 was voorheen een eilandperron dat ingeklemd was tussen spoor 2 en het voormalige spoor 3. Spoor 3 werd gebruikt door treinen via de voormalige spoorlijn Nijmegen-Kleve. Spoor 3 is ter plekke van het station verwijderd en ingekort tot de oostflank van het viaduct Heyendaalseweg. In 2011 zijn er op beide perrons liften geplaatst. Om een transferknelpunt te verhelpen is in 2017 een tijdelijke trap geplaatst tussen het zijperron langs spoor 2 en de hoger gelegen bushalte. De trap dient als verlichting van het knelpunt ter plekke van de trap naar de traverse.

Op dit moment zijn de volgende voorzieningen op het station te vinden: 
Noordzijde (Campusbaan)
· Bushalte Station Nijmegen Heyendaal 
· Onbewaakte overkapte fietsenstalling 1 travé à 16 plaatsen 
· Check-in/check-out paaltjes 
· Statische en dynamische reisinformatie 

Zuidzijde (Verlengde Groenestraat)
· Gecombineerde taxiplaatsen met mogelijkheden voor kort parkeren / halen en brengen aan `	de zuidzijde 
· Onbewaakte overkapte fietsenstallingen á 592 plaatsen 
· Overkapte fietskluizen à 32 stuks 
· Kaartverkoopautomaat
· Check-in/check-out paaltjes 
· Statische en dynamische reisinformatie 

Campusbaan
In 2007 is de Campusbaan gerealiseerd - de directe busverbinding tussen station Nijmegen en station Nijmegen Heyendaal aan de noordzijde langs het spoor. Deze alleen voor bussen bestemde rijweg komt na bushalte Station Nijmegen Heyendaal uit op de Heyendaalseweg. Om de aansluiting van de Campusbaan op de Heyendaalseweg mogelijk te maken en de bushalte te realiseren is een deel van het talud ten noorden van het station vlak gemaakt met behulp van grondkerende damwanden. Het hoogteverschil tussen de perrons en de hoger gelegen bushalte is fors. De damwanden zijn in het zicht gelaten en vanaf de perrons goed zichtbaar.

(Viaduct) Heyendaalseweg

Aan de zuidzijde van de spoorkuil bevindt zich Viaduct Heyendaalseweg. Het viaduct Heyendaalseweg bestaat uit een in het werk gestort deel, uit 1966, en een uitbreiding
bestaande uit prefab volstortliggers voorzien van een druklaag. Deze uitbreiding is in 2006 gerealiseerd. Het dek van de uitbreiding ligt los van het het in 1966 gerealiseerde deel en biedt plaats aan een fietspad (2 richtingen) en een voetpad.

Verlengde Groenestraat
De Verlengde Groenestraat bevindt zich aan de westzijde van station Nijmegen Heyendaal. De Verlengde Groenestraat is een fietsstraat, uitgevoerd in rood asfalt en maakt onderdeel uit van een belangrijke snelfietsverbinding richting station Nijmegen. De Verlengde Groenestraat wordt aan weerszijden begeleid door een bestaande zware laanbeplanting. Het voetpad biedt momenteel te weinig loopruimte voor de stroom voetgangers en tevens is er te weinig groeiruimte voor de bomen.

Onderwijsinstellingen
Nijmegen Heyendaal is een belangrijk openbaar vervoerspunt in de regio. Het station wordt voornamelijk gebruikt door studenten. Om het station bevinden zich diverse onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), ROC Technovium en de Radbouduniversiteit. De looproutes in en om het station zijn onvoldoende geschikt om de grote hoeveelheden reizigers te verwerken.
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Om het station van Nijmegen Heyendaal en de stationsomgeving weer geschikt te maken voor de toekomst en beter zichtbaar te maken met een eigen indentiteit in de omgeving wordt binnen het voorliggende Werk een renovatie van het station en de stationsomgeving uitgevraagd.

In onderstaande tabel is (op basis van de objectenboom) een beschrijving op hoofdlijnen van het werk weergegeven. NB: Ontwerpwerkzaamheden zijn niet beschreven.

	Object
	Beschrijving werkzaamheden. 

	Transfersysteem
	· Realiseren van hoofdontvangstdomeinen Plein Heyendaal inclusief tribune met zitgelegenheden en hoofdontvangstdomein aan Verlengde Groenestraat
· Realiseren van nevenontvangstdomeinen nabij kruising Campusbaan met Heyendaalseweg en nabij kruising Verlengde Groenestraat met Heyendaalseweg
· Bestraten van voetgangersgebieden met hoogwaardige pleinverharding


	Transfersysteem – Perrons
	· Realiseren van een perronverlenging van beide zijperrons van circa 5 meter aan de noordzijde van beide perrons
· Het aanpassen van de ruwbouw van de perrons aan de niet-spoorzijde
· Het aanpassen van bestrating van de perrons
· Het realiseren van afschermingen aan de koppen van perrons met hekwerkpoorten
· Het aanpassen van de toegangen tussen perron en inspectiepad (hellinbanen en trappen) ter plaatse van perronverlengingen
 

	Transfersysteem – Fietsenvoorziening
	· Realiseren van een fietsenstalling aan de Verlengde Groenestraat met een capaciteit van  704 fietsparkeerplekken, 40 fietskluizen en 8 BMXL-plekken
· Verwijderen van de bestaande fietsenstalling aan de noordzijde van het station
· Aansluiten van de fietsenstalling met toegangswegen op de Verlengde Groenestraat
· Opnieuw bestraten van de fietsenstalling


	Transfersysteem – Toegangs- en transportvoorziening
	· Verwijderen van bestaande trappen en liften
· Realiseren van nieuwe vaste trappen tussen ontvangstdomeinen en perron, tussen ontvangsdomeinen en nieuwe traverse
· Realiseren van 2 liften met liftverbindingen tussen de perrons, de traverse en de hoofdontvangstomeinen


	Transfersysteem - Verlichting transfer
	· Verlichten van het station en de stationsomgeving met LED lichtbronnen
· Aansluiten van verlichting station en stationsomgeving op voeding in technische ruimte


	Transfersysteem -Traverse/Stationsbrug
	· Realiseren van een traverse welke de hoofdontvangstdomeinen ongelijkvloers met de perrons verbindt.


	Transfersysteem - Wayfinding

	· Realiseren van bewegwijzering in het stationsgebied

	Transfersysteem - Overig
	· Realiseren van klokken

	Communicatiesysteem -
	· Aansluiten van nieuwe/aangepaste objecten op het communicatiesysteem

	Communicatiesysteem -Stationsomroepsysteem
	· Uitbreiden van het stationsomroepsysteem met extra luidsprekers. 
· Luidsprekers plaatsen op perrons
· Aansluiten op bestaande IROS


	Geleidingsysteem
	· Handhaven conform situatie zoals bij aanvang van het Werk

	Doorsnijdingsysteem -  Niet spoordragend kunstwerk (viaduct Heyendaalseweg)

	· Geschikt maken viaduct voor aangepaste wegindeling (fietspad en voetpad). 


	Doorsnijdingsysteem - Kabels en leidingen derden

	· Behoud van functie en prestatie van kabels en leidingen derden. Verleggen indien noodzakelijk
· Inpassen zonder verlegging van hoogspanningkabels Liander


	Draagsysteem
	· Aanvullen talud noordzijdewaarbij de teen van het talud samenvalt met de bovenzijde aan de niet spoorzijde van de perronrand van spoor 2 en de kruin van het talud aansluit op het in het Werk gerealiseerde Plein Heyendaal.


	Energievoorzieningsysteem - Voedingen transfersysteem
	· Realiseren nieuwe hoofdverdeler
· Realiseren seperate verdeler + VIPS tussenmeter t.b.v. voeding componenten van vervoerder Arriva
· Aansluiten van voedingbehoevende onderdelen op voeding
· Verwijderen voedingskast NS-ID  10856


	Wegen - K&R
	· Verplaatsen van de K&R gelegenheid ter plaatse van de oksel Verlengde Groenestraat/Heyendaalseweg naar de Heyendaalseweg aan de noordzijde van het spoor: 5 langsparkeervakken + 2 parkeervakken voor langparkeren mindervaliden


	Wegen - (Viaduct) Heyendaalseweg
	· Verbreden voetpad langs Heyendaalseweg en voorzien van hoogwaardige pleinverharding
· Verbreden fietspad langs Heyendaalseweg


	Wegen - Voetpaden
	· Realiseren voetpad tussen fietsenstalling en groenstrook Verlengde Groenestraat

	Wegen - Plein Heyendaal
	· Realiseren voetgangersoversteek tussen Plein Heyendaal en plein ROC Technovium
· Realiseren van een tribune tussen het spoortalud en plein Heyendaal als comfortabele verblijfsgelegenheid


	Inpassingsvoorzieningen - Waterhuishouding
	· Realiseren hemelwaterafvoer van stationsomgeving
· Realiseren hemelwaterafvoer traverse (incl. liften)
· Handhaven van hemelwaterafvoer van weginfrastructuur


	Inpassingsvoorzieningen -Groenvoorziening
	· Planten van nieuwe bomen en heesters op talud spoorkuil, en de stationsomgeving (plantvakken, solitaire bomen, middengeleider busstation)
· Realiseren groenblijvende haag tussen Verlengde Groenestraat en fietsenstalling
· Realiseren lage beplanting op talud spoorkuil en in plantvakken
· Kappen van bomen welke conflicteren met het ontwerp
· Behouden en beschermen van te handhaven bomen


	Inpassingsvoorzieningen -Grondkerende constructie
	· Aanpassen bestaande damwanden als gevolg van inpassing tribune


Werkzaamheden op hoofdlijnen
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Raakvlakken raamcontracten en werken door en in opdracht van derden

	Object
	Scope ON
	Scope derden

	De in onderstaande is beschreven werkzaamheden worden door derden worden uitgevoerd binnen de systeemgrenzen van Nmh en gedurende de uitvoering van het Werk Nmh. Dit zijn werken welke in separate opdrachten middels raamcontracten of in opdracht van derden, door derden worden uitgevoerd.


	Transfersysteem – Check in/check out. 
	· Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van de  check in/check out palen op conform het refentie-ontwerp;
· Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte;
· Coördinatie van werkzaamheden met derden. 

	· (Ver)plaatsen van Check in/check out palen (cico’s);
· Het aansluiten van Check in/check out palen.

Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Arriva.


	Transfersysteem - Kaartverkoopautomaat
	· Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van kaartverkoopautomaten (kaartverkoopautomaat + opwaardeerautomaat) conform het refentie-ontwerp;
· Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte;
· Het realiseren van funderingsplaat voor kaartverkoopautomaten
· Coördinatie van werkzaamheden met derden. 

	· (Ver)plaatsen van kaartverkoopautomaten (kaartverkoopautomaat + opwaardeerautomaat);
· Het aansluiten van kaartverkoopautomaten

Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Arriva.


	Transfersysteem – Alarm-/informatiezuil
	· Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van alarm-/informatiezuilen conform het refentie-ontwerp;
· Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte;
· Coördinatie van werkzaamheden met derden. 

	· (Ver)plaatsen van alarm-/informatiezuilen;
· Het aansluiten van van alarm-/informatiezuilen. 

Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Arriva.


	Transfersysteem – TB Scherm
	· Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van TB Schermen conform het refentie-ontwerp;
· Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte;
· Coördinatie van werkzaamheden met derden. 

	· (ver)plaatsen van 2 stuks TB Scherm;
· Het aansluiten van TB Schermen.

Werk door derden wordt uitgevoerd door Raamcontractant ProRail, ForeyeT


	Transfersysteem - Stationsoutlillage
	· Verplaatsen en aanvullen stationsnaamborden
	· (ver)plaatsen van afvalbakken;
· (ver)plaatsen van comfortabele zitgelegenheden (exclusief zitranden tribune Plein Heyendaal);
· (ver)plaatsen van paneelsystemen;
· (ver)plaatsen van beschutte wachtgelegenheden.

Werk door derden wordt uitgevoerd door Raamcontractant ProRail, Epsilon


	Transfersysteem – Lift Transfer

Liftinstallaties
	Zie hoofdstuk 3. 
	· Liftinstallaties

Werk wordt uitgevoerd door LiRo Raamcontractant ProRail

	Transfersysteem – Fietsenvoorziening.Fietsenstallingsvoorzieningen
	· Realiseren voedingsbekabeling tussen het voedingspunt en de toekomstige locaties van fietsenstallingen (t.b.v. verlichting geïntegreerd in overkapping) conform het refentie-ontwerp;
· Het realiseren van voedingsaansluiting in de laagspanningsruimte in de technische ruimte;
· Coördinatie van werkzaamheden met derden. 

	· (ver)plaatsen van fietsenstallingsvoorzieningen ter plaatse van fietsenstalling Verlengde Groenestraat, overkapping, fietsklemmen en brommerbeugels; 
· Aansluiten van in overkapping geïntegreerde verlichting op voeding.

Werk door derden wordt uitgevoerd door Raamcontractant ProRail, Armada

	Bushalte, Abri bus, Perron bushalte
	· Realiseren van hoogwaardige bestrating op bushalte;
· Realiseren van geleidelijnen;
· Coördinatie van werkzaamheden met derden. 

	· Plaatsen Abri’s bus;
· (ver)plaatsen en aansluiten DRIS bushaltes;
· Verlengen busperron, aanpassing haltebanden;
· (ver)plaatsen afvalbakken bushalte.

Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Nijmegen


	Weggebonden objecten – Openbare verlichting
	Coördinatie van werkzaamheden met derden. 
	· Aanpassen openbare verlichting:
-  Realiseren nieuwe verlichting ter plaatse van bushalte (middengeleider tussen haltes);
- Verplaatsen verlichting Heyendaalseweg
- Verlichting Verlengde Groenestraat
· Aansluiten openbare verlichting op voedingspunt

Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Nijmegen.


	Weggebonden objecten - VRI
	Coördinatie van werkzaamheden met derden. 
	· Verplaatsen van VRI ter plaatse van kruising fietspad Heyendaalsweg met Campusbaan als gevolg van wijziging verlichting en aanpassing wegindeling Heyendaalseweg

Werk door derden wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeente Nijmegen.


	Assenteller
	Coördinatie van werkzaamheden met derden.
	· Verplaatsen van de assentellers inclusief aanpassen bekabeling ter plaatse van de perronverlengingen.

Werk door derden wordt uitgevoerd door aannemer project Maaslijn.
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	Raakvlakproject
	Impact


	Elektrificatie Maaslijn
	De elektrificatie van de Maaslijn waaraan station Nijmegen Heyendaal gelegen is vindt plaats na realisatie van het Werk Nmh.

Nmh dient op op deze elektrificatie voorbereid te zijn. Belangrijke aspecten hierbij zijn (niet limitatief)
· De vrije hoogte tussen BS en onderzijde van de traverse t.b.v. het conflictvrij kunnen kruisen van de toekomstige bovenleiding;
· Elektrische veiligheid van de traverse;
· Afscherming op de traverse; Veilige afscherming in relatie tot de toekomstige bovenleiding
· Plaatsing van bovenleidingmasten, balken en funderingen. In het referentie-ontwerp is hiermee rekening gehouden m.b.t. de plaatsing van objecten

Na oplevering van het Werk voert het project Maaslijn tevens de volgende werkzaamheden uit:
· Het op P76 norm brengen van de perrons door aanpassing van de spoorhoogte. Om dit mogelijk te maken moeten de perronverlengingen welke in het kader van Nmh worden uitgevoerd aansluiten op de hoogte en spoorafstand van de huidige perrons
· Het aanpassen van Viaduct Heyendaalsweg, o.a. het dichten van de naad tussen het in 2006 gerealiseerde deel (prefab deel) en het in 1966 gerealiseerde deel.


	OV-fietspaviljoen
	In de bestaande situatie is een OV Fiets afgifte in de fietsenstalling aan de Verlengde Groenestraat aanwezig geïntegreerd in een aantal fietskluizen. In de nieuwe situatie komen deze niet terug omdat NS een OV-fietspaviljoen zal realiseren. Het OV-fietspaviljoen wordt gerealiseerd voor aanvang van de realisatie van Nmh. De locatie waar het paviljoen wordt gerealiseerd bevindt zich zeer waarschijnlijk buiten de systeemgrenzen van Nmh tussen het busstation en ROC Technovium.
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Leeswijzer 
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In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de Eisenspecificatie is ingedeeld. Kenmerkend voor deze Eisenspecificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende typen eisen:

· Functionele eisen
· Aspect eisen 
· Externe raakvlakeisen 
· Interne raakvlakeisen
· Realisatie-eisen 
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Deze eisen zijn gekoppeld aan de functieboom weergegeven in appendix 1 en sturen het ontwerpen van de functionele architectuur van het systeem. De eisen beschrijven de gewenste functionele eigenschappen van hetsysteem na oplevering en de verdere levensduur.
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Aspect eisen zijn gekoppeld aan de aspectenboom en bestaan in beginsel uit Reliability, Availability, Maintainability, Safety eisen en vormgevingseisen en stellen daarmee voorwaarden aan de prestaties van het systeem:

	Aspect
	Toelichting


	Betrouwbaarheid (R)
	Eisen met betrekking tot de mate waarin het systeem een bepaalde periode zonder falen zijn functie kan vervullen.

	Beschikbaarheid (A)
	Eisen met betrekking tot de fractie van de tijd dat het systeem de vereiste functie kan vervullen.

	Instandhouding (M)
	Eisen met betrekking tot benodigde instandhoudings-voorzieningen en instandhoudingsbehoefte.

	Veiligheid (S)
	Eisen met betrekking tot veiligheid gedurende realisatie en de rest van de levensduur.

	Vormgeving
	Eisen met betrekking tot uiterlijke vormgeving van het systeem.

	Duurzaamheid (S)
	Eisen met betrekking tot de duurzaamheid (sustainability) van het systeem
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Externe en interne raakvlakken zijn raakvlakken met andere en/of toekomstige werkzaamheden en systemen/objecten. Het systeem dient te voldoen aan eisen gesteld aan deze raakvlakken om ontwerp en realisatie door derden en bestaande systemen/objecten van ProRail en derden niet te verstoren.

· Externe raakvlakken: raakvlakken van het systeem met (toekomstige) werkzaamheden, processen, objecten en systemen aan de buitenzijde van systeemgrenzen van het systeem. 
· Interne raakvlakken: raakvlakken van het systeem met binnen de systeemgrenzen aan te brengen systemen/objecten die ontworpen en gerealiseerd worden door derden. Eisen aan interne raakvlakken zijn gekoppeld aan de functieboom (functievervulling wordt door derden verzorgd).
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Deze eisen geven aan waaraan bestaande objecten, systemen en benodigde tijdelijke systemen gedurende de realisatiefase van het Systeem dienen te voldoen. 
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In hoofdstuk 2 van dit document 01 - Eisenspecificatie staan de voor dit project van toepassing zijnde documenten. Deze documenten zijn verdeeld in twee groepen: 

· Bindende documenten: Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de Opdrachtnemer dient te worden  voldaan, tenzij uit de hiërarchie van de bindende documenten het tegendeel volgt;  
· Informatieve documenten: Deze documenten bevatten informatie voor het ontwerp en realisatie van het Systeem. Het betreft m.n. informatie over de bestaande situatie zoals foto’s, bodemonderzoeken enz. Specifieke informatie uit informatieve documenten kan als eis zijn opgenomen in de Eisenspecificatie.
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Onverlet het bepaalde om te voldoen aan het gestelde in paragraaf 4 UAV-gc 2005 geldt in geval van tegenstrijdigheid van eisen, genoemd in dit eisendeel, de volgende rangorde:
· De eisen uit hoofdstuk 3 tot en met 7 samen met de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;
· De projectspecifieke documenten zoals genoemd in paragraaf 2.1.- Bindende documenten;
· De relevante documenten uit de Rail Infra Catalogus zoals genoemd in paragraaf 2.1. – Bindende documenten;
· Algemene voorschriften, normen en richtlijnen zoals genoemd in paragraaf 2.1. – Bindende documenten.
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De eisen zijn hiërarchisch opgesteld, dat wil zeggen dat iedere eis in de Eisenspecificatie onderliggende eisen kan hebben. Door middel van de gebruikte codering is het mogelijk de afleiding van een eis van een topeis te traceren. 

Eisen zijn als volgt weergegeven:  

Tabel 4 – Voorbeeld eistabel 
	ID Eistitel

	<Eistekst> 

	Toelichting: 
<Eistekst toelichting> .

	Eisinitiator: <Naam organisatie>

	Contractueel relevante document(en): 
<Documentnummer conform documentnummering in Hoofdstuk 2>

	Bovenliggende eis:
<ID bovenliggende eis>
	

	
	
	



 
De matrix geeft de volgende informatie: 

· ID: Unieke nummering bestaande uit een lettercode (voor het type eis) en een volgnummer.  
· Eistitel: Titel van de eis.  
· Contractueel relevante document(en):  Referentie naar een bindend of informatief document dat bij de eis hoort.  
· Bovenliggende eis: Het ID-nummer van de bovenliggende eis in de hiërarchie.  
· Eisinitiator: De partij die de eis gesteld heeft. 
· Eistekst: De omschrijving van de eis. 
· Toelichting: Een eventuele toelichting bij de eistekst. 
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	Nr
	Begrip/Afkorting
	Betekenis

	1
	A/I zuil
	Alarm- en informatiezuil

	2
	AED
	Automatische Externe Defibrillator

	3
	BMXL
	Buitenmodel XL: Voorziening om grote fietsen of brommers te stallen

	4
	BS
	Bovenkant spoor: 

	5
	Cico
	Check in/check out voorzieningen

	6
	CROW
	Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.

	7
	DRIS
	Digitaal Reisinformatiesysteem (bushalte)

	8
	EVSA
	Elektrische Verbindingen aan Spoorstaven en Aardigingen

	9
	Fase 0
	Het bovengronds halen en in beschermbuizen leggen van kabels en leidingen 

	10
	FOT
	Functionele Onttrekkingstekening

	11
	HAN
	Hogeschool Arnhem Nijmegen

	12
	HKL
	Hoofdverdeelkast Kracht en Licht

	13
	IROS
	Intelligent ReizigersOmroepSysteem

	14
	K&R
	Kiss & Ride

	15
	LED
	Light Emitting Diode

	16
	LiRo
	Raamcontract van ProRail voor Liften en Roltrappen

	17
	MKI
	milieukostenindicator

	18
	Nmh
	Het systeem Nijmegen Heyendaal – Upgrade Station

	19
	NSVV
	Richtlijn

	20
	OG
	Opdrachtgever

	21
	ON
	Opdrachtnemer

	22
	OVS
	Ontwerpvoorschrift

	23
	P76
	Programma toegankelijkheid aanpassen perronhoogte (P76)

	24
	PCA
	Procesaannemer

	25
	PVR-GC
	Profiel van Vrije Ruimte - GC

	26
	Raamcontractant 
	leverancier van OG welke een product of dienst voor een vaste looptijd levert

	27
	RIC
	Rail Infra Catalogus

	28
	RLA
	Retourleiding en Aarding

	29
	RLN
	Richtlijn ProRail

	30
	SBR
	Stichting Bouwresearch

	31
	SLV
	Sloopvoorschrift

	32
	SYS
	Systeemeis

	33
	TB (scherm)
	Een TB-scherm (TreinBeeldscherm) is een scherm op of bij een treinstation dat de eerstvolgende vertrekkende treinen vertoont.

	34
	TVI Light 
	Systeem slimme perronverlichting

	35
	TVP
	Treinvrije Periode

	36
	UAV-gc
	Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen

	37
	V&G(O)
	Veiligheid en Gezondheid (Ontwerp)

	38
	VELIN
	Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

	39
	VRI
	Verkeersregelinstallatie
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Van toepassing zijnde documenten
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	Type 
	Titel 

	Document ID (conform inhoudsopgave aanbestedingsdossier) 

	Projectspecifieke documenten
	
Systeemgrenzen


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-IM-0003 – Plattegrond systeemgrenzen
	NMH3-0 02

	
	
Bindende algemene richtlijnen


	
	12780 NS folder Werkenophetstation v3
	NMH6-1-2 19

	
	handboek_tekenen-nsstations
	NMH6-1-2 20

	
	VELIN_graafvoorwaarden
	NMH6-1-2 21

	
	
Architectonisch ontwerp


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3021 - Plan en doorsneden taluds Noordzijde perron spoor 2
	NMH6-1-3-1 22


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3011 - Plattegrond en doorsneden Traverse en liften
	NMH6-1-3-1 23


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3012 - Aanzichten Traverse
	NMH6-1-3-1 24


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3013 - Traverse brugrand
	NMH6-1-3-1 25

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3002 - Velden maaiveld- en perroniveau 
	NMH6-1-3-1 26
 

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau
	NMH6-1-3-1 27


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3007 - Bewegwijzering
	NMH6-1-3-1 28

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0203 - Doorsneden station Langs - spoorbak richting noord en zuid
	NMH6-1-3-1 29


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3001 – Domeinen maaiveld- en perronniveau
	NMH6-1-3-1 30


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-E-6005 Tracé voeding en telecom
	NMH6-1-3-1 31

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0204 - Doorsneden station Langsdoorsnede fietsenstalling
	NMH6-1-3-1 32


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0202 - Doorsneden station Dwars - ontvangstdomein
	NMH6-1-3-1 33

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0107 - Plan station Verlengde Groenestraat
	NMH6-1-3-1 34

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0201 - Doorsneden station AA & BB
	NMH6-1-3-1 35

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3031 - Aanzichten technische ruimte
	NMH6-1-3-1 36

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde
	NMH6-1-3-1 37

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0106 - Plan station Viaduct Heyendaalseweg
	NMH6-1-3-1 38

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons
	NMH6-1-3-1 39

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 - Plan station Zuidzijde
	NMH6-1-3-1 40

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0102 - Plan station en omgeving alle deelgebieden
	NMH6-1-3-1 41

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0101 – Voorlopig ontwerp Station Nijmegen Heyendaal
	NMH6-1-3-1 42

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7001 - Te rooien bomen
	NMH6-1-3-1 43

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7002 - Nieuwe te plaatsen bomen en heesters
	NMH6-1-3-1 44

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-SH-A-0100_Kleur- en materiaalstaat
	NMH6-1-3-1 45

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-RP-A-0001 – Beeldkwaliteitsplan 
	NMH6-1-3-1 46

	
	BH7853-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0002-oplegnotitie nav aandachtspunten CBK Nijmegen
	NMH6-1-3-1 232203

	
	


Technisch ontwerp


	
	BH7853-RHD-02-ZZ-ZZ-E-5000-Lichtontwerp VOplus
	NMH6-1-3-1 47

	
	BH7853-RHD-XX-XX-RP-S-4001 – Bijlage A_traverse
	NMH6-1-3-1 48

	
	BH7853-RHD-XX-XX-RP-S-4001 – Uitgangspuntenrapport constructies en geotechniek
	NMH6-1-3-1 49232

	
	BH7853-RHD-2-ZZ-M2-A_0004 Wayfinding VO+
	NMH6-1-3-1 201

	
	
Raamovereenkomst - Lift


	
	L01 Tekening liftinstallatie
	NMH6-1-4-1 50


	
	Model Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem 
	NMH6-1-4-1 51

	
	OGRD-personenliften
	NMH6-1-4-1 52

	
	Aansluitwaarden van LiRo 2020 v2
	NMH6-1-4-1 202

	
	
Raamovereenkomst – TB Scherm


	
	Voorwaarden ForeYeT mbt demonteren en plaatsen TB schermen v0.1
	NMH6-1-4-3 53

	
	Nmh offerteaanvraag aanpassen TB schermen Nijmegen Heyendaal ForeyeT
	NMH6-1-4-3 203230

	
	
Raamovereenkomst – Outillage


	
	Demarcatielijst Stationsoutillage 
	NMH6-1-4-3 54

	
	
Raamovereenkomst – Fietsenstalling


	
	RA003616_Tech_2.1_Klem met kap op staal
	NMH6-1-4-4 55

	
	RM001000_Tech_5.1
	NMH6-1-4-4 56

	
	RM001000_Tech_5.2
	NMH6-1-4-4 57

	
	RM001000_Tech_5.4
	NMH6-1-4-4 58

	
	RM001000_Tech_6.1
	NMH6-1-4-4 59

	
	RA003616_AFP_Tekeninglijst
	NMH6-1-4-4 60

	
	RA003616_Tech_10.2_Buitenmodel fietsplaatsen met kap
	NMH6-1-4-4 61


	
	RA003616_Tech_2.2_Klem met kap op staal
	NMH6-1-4-4 62

	
	RA003616_Tech_2.3_Klem met kap op staal
	NMH6-1-4-4 63

	
	Nmh Offerteaanvraag raamcontract fiets

	NMH6-1-4-4 253


	
	
Raamovereenkomst – DRIS (bushalte)


	
	RE_ Nijmegen heyendaal reizigersvoorzineningen bushalte_
	NMH6-1-4-5 64 

	
	RE_ Nijmegen Heyendaal  verplaatsen DRIS tbv verbeteren van het station
	NMH6-1-4-5 233

	
	
Raamovereenkomst – Bus abri


	
	RE_ Nijmegen heyendaal reizigersvoorzineningen bushalte_
	NMH6-1-4-6 65


	
	180514 Lijntekeningen abri 3-1800
	NMH6-1-4-6 204

	
	RE_ Nijmegen heyendaal verplaatsen busabri's tbv verbeteren van het station
	NMH6-1-4-6 205
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	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0202 k
	NMH6-1-5 213

	
	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0204 k
	NMH6-1-5 214

	
	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0002-B_Plan station - alle onderdelen in beeld
	NMH6-1-5 215

	
	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0005-B_Doorsnede AA & BB
	NMH6-1-5 216

	
	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0007-B_Doorsnede EE
	NMH6-1-5 217
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	Regelgeving, normen, richtlijnen en
productspecificaties ProRail zoals deze te verkrijgen zijn via www.prorail.nl.
De RIC is volledig van toepassing. Peildatum RIC: 08-05-2023.
 
Opmerking: In voorliggende eisenspecificatie wordt geen volledig overzicht gegeven van alle normen en richtlijnen die van toepassing zijn. Het betreft een opsomming van de normen en richtlijnen die het meest relevant worden geacht voor dit Werk. Specifiek voor dit project, niet limitatief, worden genoemd:

	
	OVS00026 - Profiel van Vrije Ruimte en Rode Meetgebied
OVS00030-0 - Kunstwerken – deel 0 – Algemeen
OVS00030-1 - Kunstwerken – deel 1 – kunstwerken voor spoorverkeer

OVS00030-2 - Kunstwerken – deel 2 – Bouwwerken over en naast het
spoor
OVS00030-6 - Kunstwerken – deel 6 – Aanvullingen en wijzigingen op NEN-EN normen
OVS00053-7 - Retourleiding en aarding (RLA)
OVS00056-7.1 -  Baanlichaam en Geotechniek
OVS00056-7.4 - Baan en Landschap
OVS00067 – Reizigersperrons
OVS00085 - Elektrische Verbindingen aan Spoorstaven en Aardingen (EVSA)
OVS00106 – Lift
OVS00214 – Belettering en bewegwijzering Nederlandse treinstations
OVS00229 - Toegankelijkheid van de Transfer
OVS00082 - Luidsprekernet
OVS00219 - Bouw en ombouw fietsenstallingen bij stations
OVS000220 – Trappen 
OVS00228 – Geleidelijnen
OVS69133-2 - Plaatsing en toepassing van borden
RLN00012 - Verlichting van de transferfunctie
SPC00240 -Conservering Staal Nieuwbouw

	ProRail


	Algemene voorschriften, normen en richtlijnen
	Opmerking: In voorliggende eisenspecificatie wordt geen volledig overzicht gegeven van alle normen en richtlijnen die van toepassing zijn. Het betreft een opsomming van de normen en richtlijnen die het meest relevant worden geacht voor dit Werk. Specifiek voor dit project, niet limitatief, worden genoemd:

	
	Titel
	Eurocode/NEN
	Versie

	
	Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp +
Nationale Bijlage
	NEN-EN 1990
	+A1:2019+NB:2019

	
	Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1:
Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigengewicht
en opgelegde belastingen voor gebouwen + Nationale Bijlage
	NEN-EN 1991-1-1
	+C11:2019+NB:2019

	
	Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4:
Algemene belastingen – Windbelasting + Nationale Bijlage
	NEN-EN 1991-1-4
	+C2:2011+NB:2019+C1:2020

	
	Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-5:
Algemene belastingen – Thermische belasting + Nationale
Bijlage
	NEN-EN 1991-1-5
	+C1:2009+NB:2019

	
	Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7:
Algemene belastingen – Buitengewone belastingen:
stootbelastingen en ontploffingen + Nationale Bijlage
	NEN-EN 1991-1-7
	+A1:2014+NB:2019

	
	Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen + Nationale Bijlage
	NEN-EN 1991-2
	+C1:2015+NB:2019

	
	Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies –
Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen +
Nationale Bijlage
	NEN-EN 1992-1-1
	+A1:2015+NB:2016+A1:2020

	
	Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies –
Deel 2: Bruggen + Nationale Bijlage
	NEN-EN 1992-2
	+C1:2008+NB:2016

	
	Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies –
Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen +
Nationale Bijlage
	NEN-EN 1993-1-1
	+A1:2014+NB:2016

	
	Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies –
Deel 1-4: Algemene regels - Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten + Nationale Bijlage
	NEN-EN 1993-1-4
	+A2:2020+NB:2012

	
	Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies
Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels
voor gebouwen
	NEN-EN 1995-1-1
	+A2:2014+NB:2013

	
	Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene
regels. Samenstelling van NEN-EN 1997-1 + Nationale
Bijlage
	NEN 9997-1:2011
	+C2:2017

	
	Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp –Deel 2:
Grondonderzoek en beproeving (inclusief correctieblad
C1:2010) + Nationale Bijlage
	NEN-EN 1997-2
	+C1:2010+NB:2011

	
	Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren
	NEN 8700
	+A1:2020

	
	Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren
	NEN 8701
	+A1:2020

	
	Overige voorschriften, normen en richtlijnen

	
	Titel 

	Sectie
	Document
nummer 
	Versie 

	
	Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR)
	
	CUR-Aanbeveling 089 
	2017

	
	Damwandconstructies (deel 1 en 2)
	
	CUR-publicatie 166
	(2012) 6e herziene druk

	
	Ontwerprichtlijn Kerende constructies van gewapende grond
	
	SBR CUR-publicatie
198
	(2017) Tweede, herziene editie

	
	Bouwbesluit 2012
	
	
	




[bookmark: _Toc140070143][bookmark: _Toc134196484]Informatieve documenten
	Titel 

	Document ID (conform inhoudsopgave aanbestedingsdossier) 

	
Visuals


	SET 1_1 t /m 10 - Photo
	NMH6-2-1-1 69

	SET 2_11 t/m 14 - Photo
	NMH6-2-1-1 70

	SET 3_1 t/m 7 - TRAVERSE 1
	NMH6-2-1-1 71

	SET 4_31 t/m 39 - Photo
	NMH6-2-1-1 72

	
Raakvlakproject Maaslijn


	Rapportage bouwfasering incl. bijlagen 
	NMH6-2-1-2 73

	Overzicht onttrekkingen 2025-2027 
	NMH6-2-1-2 74

	802201 - Maaslijn - TSI PRM assessment station Nijmegen Heyendaal
	NMH6-2-1-2 75

	BH7853-RHD-2-ZZ-DB-IM_0003 Verificatie TSI PRM Maaslijn
	NMH6-2-1-2 226

	
Raakvlakvoorzieningen Arriva


	RE_ Nijmegen Heyendaal raakvlak Arriva reizigers voorzieningen randvoorwaarden_
	NMH6-2-1-3 77


	RE_ Nijmegen heyendaal raakvlak reizigersvoorzieningen NS
	NMH6-2-1-3 220

	
Raakvlak openbare verlichting


	RE_ Nmh wzg aan openbare verlichting aparte scope_
	NMH6-2-1-219

	
Bouwaansluiting


	Algemene Inkoopvoorwaarden Van Dorp 
	NMH6-2-1-5 8378

	Offertebrief bouwaansluiting Nijmegen Heyendaal
	NMH6-2-1-5 221

	
Raakvlak NS OV fietspaviljoen


	PAV02.1001 V1.0 Paviljoen Fundatie
	NMH6-2-1-6 80

	PAV02.2002 V1.0 Paviljoen 16 OV-fietsen
	NMH6-2-1-6 81

	PAV02.3005 V1.0 Paviljoen Elektro
	NMH6-2-1-6 82

	RE_ Nijmegen Heyendaal _ Paviljoen (16 fietsen)
	NMH6-2-1-6 222

	
Bestaande objecten


	NMH6493B00b03_v2.0 perronlay-out
	NMH6-2-2-1 85

	Bijlage A - Inventarisatie bestaande objecten station Nijmegen Heyendaal
	NMH6-2-2-1 86

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0005-B_Doorsnede AA & BB
	NMH6-2-2-1 87

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0008-B_3D vogelvlucht
	NMH6-2-2-1 88

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0006-B_Doorsnede CC & DD
	NMH6-2-2-1 89

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0007-B_Doorsnede EE
	NMH6-2-2-1 90

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0004-B_Plan - noordelijke ontvangstdomein en bushalte
	NMH6-2-2-1 91

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0001-B_Plan situatie - ligging station in de stad
	NMH6-2-2-1 92

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-A-0002-B_Plan station - alle onderdelen in beeld
	NMH6-2-2-1 93

	BH7853-RHD-01-ZZ-NT-Z-0006 - Bestaande objecten
	NMH6-2-2-1 94

	
Inventarisatie voeding en telecom


	BH7853-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0002 - Oplegnotitie n.a.v. aandachtspunten CB Nijmegen
	NMH6-2-2-2 95

	1411303
	NMH6-2-2-2 96

	NMH00200EEA01
	NMH6-2-2-2 97

	568655
	NMH6-2-2-2 98

	568196
	NMH6-2-2-2 99

	568195
	NMH6-2-2-2 100

	1411285
	NMH6-2-2-2 101

	1190253
	NMH6-2-2-2 102

	
Inventarisatie Radboudterrein


	RE_ Nijmegen Heyendaal tijdelijk grond Radboud 
	NMH6-2-2-3 103

	Toelichting gebruik werkterrein Radboud
	NMH6-2-2-3 251

	
Foto’s locatiebezoek 2022


	Ca 128100 foto's 
	NMH6-2-2-4 104

	
Video hyperspits


	WhatsApp Video 2023-03-22 at 08.15.01
	NMH6-2-2-5 105

	
Installatie-ontwerp


	BH7853-RHD-02-XX-RP-E-5001 - Voorlopig ontwerp Voeding-, Telecom- en Verlichtingsinstallaties
	NMH6-2-2-6 106

	BH7853-RHD-01-XX-DR-E-5002 - Bestaande situatie elektrotechnische installaties
	NMH6-2-2-6 107

	BH7853-RHD-01-XX-DR-E-5003 - Bestaande situatie kabel omroepoverzicht
	NMH6-2-2-6 108

	BH7853-RHD-02-XX-MS-E-5004 - Berekening perron_2
	NMH6-2-2-6 109

	
AED 


	AED afwegingsschema
	NMH6-2-2-7 110

	
TVP


	vwTaskList R 538800 TVP inzet 28032023
	NMH6-2-3 111

	IO-R-538800-2407-00-1
	NMH6-2-3 112

	IO-R-538800-2406-00-2
	NMH6-2-3 113

	IO 2404 en 2405 combineren met 1e en laatse weekend IO-M-004989-2401-00-3
	NMH6-2-3 114

	IO-R-538800-2404-00-1
	NMH6-2-3 115

	IO-R-538800-2405-00-1
	NMH6-2-3 116

	WO-NOR202-4462-00-2_876
	NMH6-2-3 241

	WO-NOR202-4662-00-2_876
	NMH6-2-3 242

	Nijmegen Heyendaal onderhoudsrooster 2024 
	NMH6-2-3 243

	
V&G


	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RP-YH-0005-LiRo-VGOplan
	NMH6-2-4 117

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RP-YH-0001-VenG O-plan
	NMH6-2-4 118

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RP-YH-0002 - Objectgebonden risico’s
	NMH6-2-4 119

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RA-YH-0004 - RI&A Veilige Transfer
	NMH6-2-4 120

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-DR-YH-0002-Overzichtstekening V&G dossier
	NMH6-2-4 121

	BH7853-RHD-ZZ-ZZ-RA-YH-0003 - RI&A Veilige Berijdbaarheid
	NMH6-2-4 122	

	Personenliften in transferdomein Stations
	NMH6-2-4 223

	V&G dossier generiek Fietsenstalling op maaiveld
	NMH6-2-4 228

	V&G dossier Transferverlichting
	NMH6-2-4 229

	
Conditionering – Chroom 6


	Beheersregime+chroom-6
	NMH6-2-5-1 143

	
Conditionering – Duurzaamheid


	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z Maatregelenkaart duurzaamheid
	NMH6-2-5-2 124

	
Conditionering – Milieutechnisch bodemomderzoek


	Bijlage 2 - Verkennend bodemonderzoek
	NMH6-2-5-3 125

	Memo Bodem
	NMH6-2-5-3 227

	
Conditionering – Geotechnisch onderzoek


	R2201071-01
	NMH6-2-5-4 126

	
Conditionering – Archeologie


	Bijlage 1 - Archeologisch onderzoek
	NMH6-2-5-5 127

	
Conditionering – Oorlogsresten


	Bijlage 5 - Ontplofbare Oorlogsresten
	NMH6-2-5-6 128

	
Conditionering – Flora en Fauna


	Bijlage II - Inventarisatiegegevens
	NMH6-2-5-7 129

	Rapport bomeninventarisatie (16957.001) Station te Nijmegen Heyendaal definitief
	NMH6-2-5-7 130

	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7001
	NMH6-2-5-7 131

	Bijlage I - Overzichtskaart bomen
	NMH6-2-5-7 132

	Bijlage 3 - Quickscan ecologie
	NMH6-2-5-7 133

	
Conditionering – Stikstof


	Bijlage 4 - Stikstofonderzoek
	NMH6-2-5-8 134

	
Conditionering –  Watertoets


	Bijlage 6 - Watertoets
	NMH6-2-5-9 135

	
Conditionering – Asbest


	Check asbestrapportage noodzaak
	NMH6-2-5-10 136

	AIR Station Heyendaal-Verlengde Groenestraat 15-Nijmegen v1 080523
	NMH6-2-5-10 252

	
Conditionering – Grondeigendom


	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-1102 DWG
	NMH6-2-5-11 137

	BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-1102
	NMH6-2-5-11 138

	
Conditionering - Kabels en leidingen


	inventarisatie 2021 (15 PDF)
	NMH6-2-5-12 141

	proefsleuven 2021 (3 PDF & 15 foto's)
	NMH6-2-5-12 142

	BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6001
	NMH6-2-5-12 140


	BH7853-RHD-01-06-DR-KL-6003 nw
	NMH6-2-5-12 139


	BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6002
	NMH6-2-5-12-166

	Bijlage 6 - Sjabloon Inventarisatietabel Klic (plus) D3.1
	NMH6-2-5-12-236

	23.084 SPR SLF RHDHV extra sleuven Nijmegen Heijendaal-A3
	NMH6-2-5-12 239

	
Originele bestanden


	13 gef bestanden
	NMH6-2-6-1 161

	3d model
	NMH6-2-6-1 224

	Dwg bestanden
	NMH6-2-6-1 225

	Informatie over orginele bestanden van Nijmegen Heyendaal
	NMH6-2-6-1 240

	IFC 3d model
	NMH6-2-6-1 244

	
Revisiegegevens


	20221220_091620_R-538800 Nmh Ol PSB intergraal
	NMH6-2-7-1 237

	
Revisie - Lift


	liftinstallatie morhinger
	NMH6-2-7-1 228

	uitvoeringsontwerp Hegeman (8 mappen + inhoudsopgave)
	NMH6-2-7-1 145

	
Revisie – Fietsenstalling


	001415138 fietsenstalling 2018
	NMH6-2-7-2 146

	
Revisie – Traverse


	B12.026862 voetgangersviaduct etc (1972) (15 PDF)
	NMH6-2-7-3 147

	
Revisie – Viaduct Heyendaalseweg


	D12.512527 1794-9646
	NMH6-2-7-4 148

	D12.512528 1794-9747
	NMH6-2-7-4 149

	D12.512530 1794-9949-1
	NMH6-2-7-4 150

	000389942 verkeersbrug bestek
	NMH6-2-7-4 245

	Aanvulling 3-NVI. 9  bestanden 
	NMH6-2-7-4 256

	Aanvulling 3-NVI. 34 PDF bestanden 
	NMH6-2-7-4 254

	
Revisie – Installatie


	1601917
	NMH6-2-7-5 151

	1601918
	NMH6-2-7-5 152

	1601919
	NMH6-2-7-5 153

	NMH00200EX01
	NMH6-2-7-5 154

	
Revisie – Busbaan


	001150270  (plt)
	NMH6-2-7-6 155

	001150298  (plt)
	NMH6-2-7-6 156

	001150299  (plt)
	NMH6-2-7-6 157

	Nmh spoorkuil damwanden busbaan maatvoering
	NMH6-2-7-6 158

	Nmh spoorkuil damwanden busbaan
	NMH6-2-7-6 159

	Nmh spoorkuil vormtekening betonsloof op damwand
	NMH6-2-7-6 160

	
Halte Heijendaal


	Aanvulling 3-NVI. 24  bestanden 
	NMH6-2-7-7 255

	
Gemeente riolering


	Aanvulling 3-NVI. 11  bestanden (waaronder 1 ZIP bestand
	NMH6-2-7-8 256

	
Informatieve voorschriften ProRail


	ACD00124 Maatregelen koud en warm weer matrix.xls 

	NMH6-2-8 162


	Overzicht Afroep- en Raamovereenkomsten voor spoorspecifieke bouwstoffen en serviceafspraken

	NMH6-2-8 163






[bookmark: _Toc140070144][bookmark: _Toc134196485]
Systeemeisen
[bookmark: _Toc140070145][bookmark: _Toc134196486]Nijmegen Heyendaal (Nmh) 
Proceseisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

	[bookmark: idmarkerx16777217x8311]SYS-00189 Proceseis, voldoen aan verplichtingen ProRail

	Tijdens de realisatie van het Systeem dient het systeem en/of de tijdelijke systemen te voldoen aan de verplichtingen die ProRail is aangegaan zoals opgenomen in de overeenkomsten tussen ProRail en derden.

	Toelichting: Zie paragraaf 1.5 voor een overzicht van raamcontractanten en werken uitgevoerd door derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x8821]SYS-00451 Proceseis, coördinatie met raamcontractanten en derden

	Opdrachtnemer dient conflictvrije inpasbaarheid van objecten welke door derden/raamcontractanten gerealiseerd worden in uitvoeringsontwerp en in de realisatie te verzorgen. 
De coördinatie behelst tenminste:
1) Opdrachtnemer dient het ontwerp af te stemmen op het ontwerp van derden/raamcontractant. 
2) Opdrachtnemer dient de uitvoering te coördineren.

	Toelichting: Zie paragraaf 1.5 voor een overzicht van raamcontractanten en werken uitgevoerd door derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	



Functionele eisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)
[bookmark: idmarkerx16777217x9345]
	SYS-00452 Realisatie, bereikbare en veilige werkplek voor derden/raamcontractanten

	Opdrachtnemer dient veilige inpasbaarheid van objecten welke door derden/raamcontractanten gerealiseerd worden te verzorgen.

	Toelichting: - Dit omvat bijvoorbeeld het bereikbaar maken van de werkplek van derden/raamcontracten, en het afzetten van de werkplek;
- Zie paragraaf 1.5 voor een overzicht van raamcontractanten en werken uitgevoerd door derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
Transfereren reizigers

	[bookmark: idmarkerx16777217x9865]SYS-00134 Transfereren reizigers, voldoen aan wet- en regelgeving en ProRail regelgeving

	Wijzigingen in het kader van het project Nmh dienen te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving en regelgeving van ProRail

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x10282]

	
SYS-00125 Transfereren reizigers, renovatie station en stationsomgeving Nijmegen Heyendaal (Nmh)

	Het station en de stationsomgeving van Nmh dienen te zijn gerealiseerd conform de indeling in NMH6-1-3-1 41.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 41 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0102 - Plan station en omgeving alle deelgebieden

	Bovenliggende eis:

	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x10795]SYS-00263 Transfereren reizigers, geschikt voor alle reizigersdoelgroepen

	Nmh dient geschikt te zijn voor alle reizigersdoelgroepen.

	Toelichting: Hiermee wordt bedoeld dat het station toegankelijk is voor mensen mét en zonder beperkingen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x11305]SYS-00428 Transfereren reizigers, geleidelijnen

	Nmh dient voorzien te zijn van geleidelijnen t.b.v. de toegankelijkheid voor reizigers met een visuele beperking conform OVS00228.

	Toelichting: Dit omvat tevens het vervangen van bestaande gelijdelijnen naar de nieuwe versie met 4 ribbels en het terugbrengen van de breedte van de geleidelijnen van 0,60m naar 0,30m, conform de OVS00228.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00263
	

	
	
	



Inpassen in de omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x11823][bookmark: idmarkerx16777217x11730]SYS-00138 Inpassen in de omgeving, systeemgrenzen

	Wijzigingen in het kader van het project Nmh dienen te zijn gerealiseerd binnen de systeemgrenzen conform NMH3-0 02.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH3-0 02 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-IM-0003 – Plattegrond systeemgrenzen

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x12339][bookmark: idmarkerx16777217x12246]SYS-00368 Inpassen in omgeving, inpassing conform Beeldkwaliteitplan

	Nmh dient te zijn ingepast in de omgeving conform de uitgangspunten in NMH6-1-3-1 46.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	




Borgen huidige functies

	[bookmark: idmarkerx16777217x12863][bookmark: idmarkerx16777217x12770]SYS-00139 Borgen huidige functies, functies derden

	Nmh dient zodanig in de omgeving ingepast te zijn dat bestaande objecten van derden gehandhaafd zijn, dan wel in overleg aangepast te zijn ten behoeve van behoud van functionaliteit en prestatie, behoudens functiewijzigingen naar aanleiding van de in de vraagspecificatie en bindende documenten benoemde aanpassingen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x13280][bookmark: idmarkerx16777217x13187]SYS-00198 Borgen huidige functies, constructieve integriteit, levensduur, veiligheid bestaande constructies

	Aanpassingen aan bestaande constructies dienen geen negatieve effecten te hebben op constructieve integriteit, de restlevensduur, of de veiligheid van de betreffende constructie.

	Toelichting: Niet limitatief worden als aandachtspunten benoemd:
- Aanpassingen aan het viaduct Heyendaalseweg om de aangepaste wegindeling mogelijk te maken.
- Aanpassingen aan de damwand tussen het perron van spoor 2 en het busstation.

- De constructie dient de op de constructie werkende belastingen gedurende de vereiste restlevensduur te kunnen afdragen. Aanpassingen dienen derhalve te zijn doorgerekend conform de van toepassing zijnde regelgeving.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Aspecteisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

Beschikbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x13814][bookmark: idmarkerx16777217x13721]SYS-00395 Beschikbaarheid, beschikbaarheid Nmh

	Nmh dient 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar te zijn voor treinexploitatie, met uitzondering van onderhoudsvensters conform het onderhoudsregime geldend op het moment van indienststelling en toegestane ongeplande niet-beschikbaarheid.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Betrouwbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x14239][bookmark: idmarkerx16777217x14146]SYS-00204 Betrouwbaarheid, betonsamenstelling conform CUR

	De samenstelling van in het Werk toegepast beton dient te voldoen aan de aanbevelingen in CUR-Aanbeveling 89.

	Toelichting: De CUR-Aanbeveling geeft aan welke procedure bij het ontwerpen van betonsamenstellingen moet worden gevolgd om het optreden van schade door de alkali-silicareactie (ASR) te voorkomen.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
 - CUR-Aanbeveling 089:2017 - Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR)

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x14845][bookmark: idmarkerx16777217x14752]SYS-00205 Betrouwbaarheid, beton conform NEN-EN 13670

	In het Werk gerealiseerde betonconstructies dienen te voldoen aan NEN-EN 13670.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Duurzaamheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x15270][bookmark: idmarkerx16777217x15177]SYS-00145 Duurzaamheid, duurzaam hout

	In het Werk in te brengen hout, of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de ‘Dutch Procurement Criteria of timber’ ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de Minister van volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents.”

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x15687][bookmark: idmarkerx16777217x15594]SYS-00146 Duurzaamheid, verwijderen functieloze objecten

	Objecten binnen de definitieve systeemgrens, welke niet langer een functie vervullen dienen te zijn verwijderd, conform het geldende sloopvoorschrift (SLV), alsof deze nooit bestaan hebben.

	Toelichting: Passage "conform het geldende sloopvoorschrift (SLV)" uisluitend van toepassing indien een sloopvoorschrift van toepassing is op het te amoveren object.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x16197][bookmark: idmarkerx16777217x16104]SYS-00397 Duurzaamheid, hergebruik materialen uit Werk Nmh

	Toegepaste hergebruikte materialen dienen uitsluitend afkomstig te zijn van het Werk Nmh.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x16614][bookmark: idmarkerx16777217x16521]SYS-00187 Duurzaamheid, losmaakbaarheid onderdelen

	Elementen van Nmh die met elkaar verbonden dienen te zijn, dienen zoveel mogelijk droog te zijn verbonden.

	Toelichting: - Eis van toepassing op onderdelen traverse en liften.
- Hiermee wordt bedoeld dat elementen bij vervanging non-destructief verwijderd kunnen worden t.b.v. vervanging en recycling.Toelichting: 
- Deze eis betreft een duurzaamheidsmaatregel en is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-3. Zie aanbestedingsleidraad.
- Hiermee wordt bedoeld dat elementen bij vervanging non-destructief verwijderd kunnen worden t.b.v. vervanging en recycling.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x17124][bookmark: idmarkerx16777217x17031]SYS-00409 Duurzaamheid, hergebruik bestratingsmaterialen

	Bestratingsmaterialen mogen worden hergebruikt indien:
- Deze voldoen aan de eisen in deze vraagspecificatie en bij de vraagspecificatie horende bindende informatie;
- Indien deze voldoen aan geldende ontwerpvoorschriften (indien van toepassing);
- Indien deze geen beschadigingen hebben zoals uitbrokkelingen en scheuren;
- Indien deze niet door elkaar gebruikt zijn met nieuwe materialen waarmee grote kleurverschillen zichtbaar zijn (voorkomen lappendeken van nieuwe en gebruikte materialen met kleurverschil);
- Indien de materialen vrij zijn van nabewerkingen (geen hergebruik van passtukken).

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	




Onderhoudbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x17549][bookmark: idmarkerx16777217x17456]SYS-00142 Onderhoudbaarheid, toegankelijkheid objecten voor onderhoud.

	Nmh dient niet-destructieve, onbelemmerde en veilige toegang te bieden aan alle onderdelen waarvoor inspectie, vervanging of onderhoud tijdens de levensduur benodigd is.

	Toelichting: Onbelemmerde toegang is niet van toepassing voor onderdelen van het systeem die zich normaalgesproken binnen de gevarenzone van het spoor bevinden en waarvoor derhalve een TVP benodigd is.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x18067][bookmark: idmarkerx16777217x17881]SYS-00155 Veiligheid, voorkomen verblinding door verlichting

	Het dient voorkomen te zijn dat treinmachinisten en weggebruikers verblind kunnen worden door de verlichting binnen het systeem Nmh.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x18484][bookmark: idmarkerx16777217x18298]SYS-00224 Veiligheid, sociale veiligheid

	Nmh dient te voorkomen dat sociaal onveilige plekken ontstaan als gevolg van de aanpassingen welke in het kader van Nmh worden uitgevoerd.

	Toelichting: Hierbij moet niet limitatief gedacht worden aan:
- Het niet toepassen van doodlopende paden.
- Voorkomen van plekken welke onttrokken zijn aan het zicht.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x18994][bookmark: idmarkerx16777217x18808]SYS-00396 Veiligheid, veiligheid ALARP

	Nmh dient zodanig te zijn gerealiseerd dat veiligheidsrisico’s ALARP zijn.

	Toelichting: - ALARP: As Low As Reasonably Practicable;
- Door OG is met de brandweer afgestemd dat er geen droge blusleiding ter plaatse van perrons hoeft we worden gerealiseerd.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x19318]SYS-00413 Veiligheid, bereikbaarheid voertuigen hulpdiensten

	De hoofdontvangsdomeinen van Nmh dienen bereikbaar te zijn voor voertuigen van hulpdiensten.

	Toelichting: Het uitgangspunt is dat een voertuig van het type Branpolance (conform CROW) op het hoofdontvangstdomein kan komen. Het ontwerpvoertuig branpolance is een denkbeeldig voertuig waarin de kenmerken van de verschillende voertuigen zijn verenigd.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x19504][bookmark: idmarkerx16777217x19828]SYS-00419 Veiligheid, voorkomen vervuiling grond- en oppervlaktewater

	Nmh dient vervuiling van grond- en oppervlaktewater te voorkomen bij afvoer van vloeistoffen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Vormgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x19929][bookmark: idmarkerx16777217x20253]SYS-00369 Vormgeving, vormgeving conform Beeldkwaliteitplan

	Nmh dient te zijn gerealiseerd met inrichtingselementen en vormgeving conform NMH6-1-3-1 46.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Interne raakvlakeisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

	[bookmark: idmarkerx16777217x20459][bookmark: idmarkerx16777217x20783]SYS-00398 Intern raakvlak, integraal functioneren intern gekoppelde systemen

	Gewijzigde en/of geplaatste systemen dienen integraal te functioneren in combinatie met interne gekoppelde systemen.

	Toelichting: Met gekoppelde systemen wordt bedoeld alle bestaande en nieuw aan te brengen ProRail- , NS-systemen, Arriva-systemen, systemen t.b.v. busvervoer integraal moeten functioneren binnen het systeem Nmh.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	





Externe raakvlakeisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

	[bookmark: idmarkerx16777217x20983][bookmark: idmarkerx16777217x21307]SYS-00393 Extern raakvlak, aansluiten op percelen derden

	Nmh dient conflictvrij aan te sluiten op percelen van derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x21400][bookmark: idmarkerx16777217x21724]SYS-00161 Extern raakvlak, aansluiting systeemgrenzen

	Nmh dient op haar systeemgrens functioneel en vloeiend aan te sluiten op de buiten de systeemgrens liggende systemen en objecten welke de systeemgrens raken danwel op de systeemgrens aansluiten.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x21817][bookmark: idmarkerx16777217x22141]SYS-00399 Extern raakvlak, integraal functioneren extern gekoppelde systemen

	De gewijzigde en/of geplaatste systemen dienen integraal te functioneren in combinatie met externe gekoppelde systemen.

	Toelichting: Met gekoppelde systemen wordt bedoeld alle bestaande en nieuw aan te brengen ProRail- , NS-systemen, Arriva-systemen, systemen t.b.v. busvervoer integraal moeten functioneren met systemen in het aansluitende netwerk. Bijvoorbeeld communicatie- en treinbeheersingsystemen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	




Realisatie-eisen Nijmegen Heyendaal (Nmh)

	[bookmark: idmarkerx16777217x22341][bookmark: idmarkerx16777217x22665]SYS-00167 Realisatie Nmh

	Nmh dient op een veilige wijze gerealiseerd te zijn, waarbij overlast zoveel mogelijk dient te zijn beperkt en schade aan de omgeving is voorkomen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x22758][bookmark: idmarkerx16777217x23082]SYS-00170 Realisatie, afschermen Bouw- en Werkterreinen.

	Bouw- en Werkterreinen dienen te zijn afgeschermd van de omgeving middels menskerende afschermingen, waarbij struikelgevaar voor gebruikers van de omgeving wordt voorkomen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x23175][bookmark: idmarkerx16777217x23499]SYS-00174 Realisatie, voorkomen lichthinder

	Lichthinder dient te zijn voorkomen, waarbij minimaal wordt voldaan aan de NSVV richtlijn "hinder door terreinverlichting", omgevingstype stadscentrum.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x23592][bookmark: idmarkerx16777217x23916]SYS-00176 Realisatie, bouwlampen

	Bouwlampen t.b.v. realisatie van Nmh dienen uitsluitend aan te staan tijdens de werkzaamheden of wanneer dit gewenst is in verband met sociale veiligheid.
Verblinding van personeel, reizigers en overige personen buiten het Werkterrein als gevolg van de werkverlichting dient te allen tijde te worden voorkomen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00174
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x24009][bookmark: idmarkerx16777217x24333]SYS-00175 Realisatie, stofhinder

	Stofhinder dient te zijn voorkomen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x24426]

	[bookmark: idmarkerx16777217x24750]
SYS-00179 Realisatie, treinenloop

	Alle werkzaamheden die de treinenloop beïnvloeden dienen te zijn uitgevoerd in een buitendienststelling.

	Toelichting: - Hiermee worden de werkzaamheden bedoeld welke vanuit het oogpunt van veiligheid niet zonder buitendienststelling veilig uitvoerbaar zijn;
- Voor het Werk Nmh zijn de volgende TVP's voorlopig vastgesteld:
TVP1: 52 uur, begindatimbegindatum 01-06-2024 (01:00)
TVP2: 52 uur, begindatum 08-06-2024 (01:00)
TVP3: 76 uur, begindatum 16-08-2024 (01:00)
TVP4: 48 uur, begindatum 26-10-2024 (05:00)
- Delen van het Werk mogen ook uitgevoerd worden in FOT’s van andere werken indien dit met de betreffende partij en Opdrachtgever is overeengekomen;
- Het staat ON vrij om bij de PCA een eventueel verzoek tot meeliften op het regulier onderhoudrooster te doen. ON is hierbij zelf verantwoordelijk voor de afstemming met de PCA.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x24936][bookmark: idmarkerx16777217x25260]SYS-00264 Realisatie, schades aan objecten van derden

	Tijdens de realisatie van Nmh dient hinder en schades aan de omgeving te zijn voorkomen. Schades welke ontstaan zijn als gevolg van realisatie-activiteiten van de ON van Nmh dienen te zijn hersteld in overleg met de eigenaar van het beschadigde object.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x25353][bookmark: idmarkerx16777217x25677]SYS-00284 Realisatie, terugleveren tijdelijke terreinen

	Als gevolg van de realisatie dienen terreinen binnen de tijdelijke systeemgrens, voor zover deze niet binnen de definitieve systeemgrens vallen, in de oorspronkelijke juridische, milieukundige en fysieke staat te zijn teruggebracht alvorens op te leveren.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x25770][bookmark: idmarkerx16777217x26094]SYS-00293 Realisatie, parkeervoorzieningen aannemer

	Auto's van ON en onderaannemers van ON dienen binnen de bouwhekken te zijn geparkeerd. De onderstaande locaties mogen niet gebruikt worden voor parkeren:
- Heyendaalseweg;
- Verlengde Groenestraat;
- Voorpleinen (toegangen tot station).

	Toelichting: In overleg met

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x26187]SYS-00297 Realisatie, obstakelvrije looproutes

	Nmh dient gedurende de realisatie te voorzien in obstakelvrije looproutes van tenminste 2.0m breed tussen:
- Opengestelde toegangen tot perrons en voorpleinen;
- Tussen het voorplein Verlengde Groenestraat en het voetpad langs de Verlengde Groenestraat;
- Tussen het voorplein Campusbaan en de bushaltes;
- Tussen het voorplein Campusbaan en het voetpad langs de Heyendaalseweg.
- Tussen voorplein Verlengde Groenestraat en de fietsenstalling (delen van de fietsenstalling die in gebruik zijn).

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x26604][bookmark: idmarkerx16777217x27021]SYS-00389 Realisatie, veilige transfer gedurende realisatie

	Gedurende de realisatie van Nmh dient het transfereren van reizigers in de stationsomgeving veilig plaats te vinden, waarbij binnen en buiten de spitsperioden voldoende transferruimte beschikbaar is en de noodzakelijke basisvoorzieningen ten behoeve van het transfereren van reizigers geboden zijn.

	Toelichting: - ON wordt verzocht de veiligheid van reizigers te monitoren en waar nodig bijsturende activiteiten te ondernemen indien veiligheidsproblemen ontstaan;
- Uitgezonderd tijdens buitendienststellingen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x27114][bookmark: idmarkerx16777217x27531]SYS-00390 Realisatie, obstakelvrije looproutes tijdens de hyperspits

	Nmh dient gedurende de realisatie, tijdens de hyperspits, te voorzien in obstakelvrije looproutes van tenminste 3.0m breed tussen:
- Opengestelde toegangen tussen het perron langs spoor 2 en het voorplein aan de Campusbaan;
- Opengestelde toegangen tussen het perron langs spoor 2 en het voorplein aan Verlengde Groenestraat;
- Tussen het voorplein Campusbaan en de bushaltes.

	Toelichting: Voor de hyperspits dient voor dit werk het tijdvak van 07:30 tot 09:00 te zijn aangehouden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x27624]SYS-00401 Realisatie, handhaven veiligheid derden

	Tijdens de realisatie van Nmh dient de veiligheid voor de omgeving en van bestaande objecten gehandhaafd te blijven. De veiligheid dient te allen tijde overeenkomstig de geldende normen en/of voorschriften te zijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	SYS-00452 Realisatie, bereikbare en veilige werkplek voor derden/raamcontractanten

	Opdrachtnemer dient veilige inpasbaarheid van objecten welke door derden/raamcontractanten gerealiseerd worden te verzorgen.

Hierbij dient te zijn uitgegaan van de benodigde ruimte voor:
- Liftinstallaties: bouwstroom, ruimte voor 20 voets container en hekwerk op ca 2m rondom lift;
- TB schermen: bouwstroom, graafmachine ten behoeve van funderingspoer demonteren en plaatsen;
- Outillage: bouwstroom, opslag van uitkomende en nieuwe outillage e.d. conform de demarcatielijst;
- Fietsenstallingen: bouwstroom, opslag.

	Toelichting: Zie paragraaf 1.5 voor een overzicht van raamcontractanten en werken uitgevoerd door derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	



	[bookmark: idmarkerx16777217x28041]SYS-00173 Realisatie, poorten in afscherming

	Poorten in de afscherming van de bouwplaats dienen uitsluitend te openen te zijn door bevoegde personen of er dient actief toezicht ter plaatse van de poorten te zijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00170
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x28458]SYS-00177 Realisatie, trillingsarm

	Bij uitvoeringswerkzaamheden dienen trillingsarme werkmethoden te zijn toegepast, waarbij voldaan is aan de SBR Trillingsrichtlijn A ‘Schade aan bouwwerken’, ter voorkoming van schade en omgevingshinder als gevolg van trillingen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x28875][bookmark: idmarkerx16777217x29292]SYS-00446 Realisatie, bouwaansluiting

	ON kan gedurende de realisatie gebruik maken van een 3x80A bouwaansluiting welke is verzorgd door ProRail. Eventueel extra benodigde capaciteit en/of andere bouwaansluitingen zijn onderdeel van de scope van ON.

	Toelichting: Zie foto proces verbaal van aanwijzing straatkast voorplein zuidzijde. (blz 7.)

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x29333]
[bookmark: _Toc140070146][bookmark: idmarkerx16777217x29657][bookmark: _Toc134196487]Railinfrasysteem
Functionele eisen Railinfrasysteem

Faciliteren exploitatieprocessen

	[bookmark: idmarkerx16777217x29429][bookmark: idmarkerx16777217x29753]SYS-00405 Faciliteren exploitatieprocessen, aanpassen treinlengteborden

	De indeling van de treinlengteborden dient in overleg met vervoerder Arriva te zijn aangepast aan de nieuwe situatie als gevolg van de perronverlengingen en halteren conform de halteerlocaties in NMH6-1-3-1 27 te faciliteren. Treinlengteborden dienen te voldoen en geplaatst te zijn conform de eisen in OVS69133-2.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Aspecteisen Railinfrasysteem

Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x29969][bookmark: idmarkerx16777217x30293]SYS-00156 Veiligheid, verlichting groen, geel en rood

	De omgeving van het spoor dient te allen tijde vrij te zijn van groene, gele en rode verlichting.

	Toelichting: - Dit kan verwarring veroorzaken voor machinisten m.b.t. overeenkomst met seinbeelden.
- Van toepassing voor zowel de eindsituatie als de realisatiefase.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Realisatie-eisen Railinfrasysteem

	[bookmark: idmarkerx16777217x30493][bookmark: idmarkerx16777217x30817]SYS-00181 Realisatie, bereikbaarheid storingsgevoelige objecten

	Storingsgevoelige objecten van het railinfrasysteem dienen tijdens de realisatie veilig, goed toegankelijk en bereikbaar te zijn voor onderhoudspersoneel.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x30858][bookmark: idmarkerx16777217x31182]
[bookmark: _Toc140070147][bookmark: _Toc134196488]
Transfersysteem 
Functionele eisen Transfersysteem

Faciliteren herkenning

	[bookmark: idmarkerx16777217x30954][bookmark: idmarkerx16777217x31278]SYS-00128 Faciliteren herkenning, hoofdontvangstdomeinen

	Station Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van 2 hoofdontvangstdomeinen conform NMH6-1-3-1 30:
- Hoofdontvangstdomein Campusbaan;
- Hoofdontvangstdomein Verlengde Groenestraat.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3001 – Domeinen maaiveld- en perronniveau

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x31470][bookmark: idmarkerx16777217x31794]SYS-00255 Faciliteren herkenning, nevenontvangstdomeinen

	Station Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van 2 nevenontvangstdomeinen conform NMH6-1-3-1 30:
- Nevenontvangsdomein Campusbaan nabij het kruispunt met de Heyendaalseweg;
- Nevenontvangstdomein Verlengde Groenestraat nabij de oksel met de Heyendaalseweg ter plaatse van de fietsparkeervoorzieningen.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3001 – Domeinen maaiveld- en perronniveau

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	

	
	
	






Aspecteisen Transfersysteem

Duurzaamheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x32010][bookmark: idmarkerx16777217x32858]SYS-00319 Duurzaamheid, hergebruik masten NS4000

	Bestaande masten van het type NS4000 dienen in de nieuwe situatie zoveel mogelijk te zijn hergebruikt.

Bij hergebruik van het type masten NS4000, waaronder ook de funderingen en uithouders, dient voldaan te zijn aan onderstaande eisen:
- De onderdelen voldoen aan de vigerende ontwerpvoorschriften en productspecificaties;
- Eventuele beschadigingen zijn hersteld (zoals lakwerk);
- Alle klein bevestigingsmateriaal is vernieuwd (bouten, moeren, revetten, afdichtingen).

	Toelichting: Deze eis is van toepassing voor hergebruik van de masten zelf en is niet noodzakelijkerwijs van toepassing op aan de mast bevestigde onderdelen.

Onderstaande masten (niet limitatief) mogen niet worden hergebruikt:
- De verlengde NS4000 masten nabij de bestaande traverse;
- De vierkante lichtmasten (met nieuwe armaturen) nabij de bestaande traverse.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	




Realisatie-eisen Transfersysteem

	[bookmark: idmarkerx16777217x32534][bookmark: idmarkerx16777217x33382]SYS-00180 Realisatie, minimaliseren impact transferkwaliteit

	Het Werk Nmh dient tijdens de realisatie de impact op de transferkwaliteit te minimaliseren conform NMH6-1-2 19.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-2 19 - 12780 NS folder Werkenophetstation v3 


	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x33050][bookmark: idmarkerx16777217x33898]SYS-00292 Realisatie, basis reizigersvoorzieningen

	Gedurende de realisatie van Nmh dienen tenminste de onderstaande voorzieningen functioneel te zijn voor reizigers: 
- 1 Kaartverkoopautomaat;
- 1 Service-/alarmzuil;
- Hetzelfde aantal check in/check out palen als in de bestaande situatie;
- 1 TB scherm (vertrektijdenpaneel);
- 1 beschutte wachtruimte per perron;
- 2 zitbanken per perron.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x33415][bookmark: idmarkerx16777217x34263]


[bookmark: _Toc140070148][bookmark: _Toc134196489]Perron
Functionele eisen Perron

Transfereren reizigers

	[bookmark: idmarkerx16777217x33511][bookmark: idmarkerx16777217x34359]SYS-00240 Transfereren reizigers, perrons

	Nmh dient transfereren van reizigers mogelijk te maken door toepassing van zijperrons op de locaties en met de indeling en afmetingen conform NMH6-1-3-1 39.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x34027][bookmark: idmarkerx16777217x34875]SYS-00258 Transfereren reizigers, ruwbouw perrons

	Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van zijperrons conform NMH6-1-3-1 39.

	Toelichting: Aanpassingen aan de ruwbouw van de perrons omvat (niet limitatief):
- Het verlengen van de perrons;
- Het aanpassen van de perrons aan de niet spoorzijde van het perron; Hiermee wordt bedoeld dat de perrons dienen te worden verbreed conform het bindend ontwerp.
- Het opnieuw bestraten van de perrons.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons

	Bovenliggende eis:
SYS-00240
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x34636]

	[bookmark: idmarkerx16777217x35484]
SYS-00271 Transfereren reizigers, obstakelvrije breedte en hoogte

	Perrons dienen gemeten vanaf de perronrand (spoorzijde) een obstakelvrije breedte en hoogte te hebben van minimaal 4m.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00258
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x35053][bookmark: idmarkerx16777217x35901]SYS-00378 Transfereren reizigers, zandperron

	Perrons dienen te zijn uitgevoerd als zandperron.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00258
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x35470][bookmark: idmarkerx16777217x36318]SYS-00379 Transfereren reizigers, perronverlengingen

	Nmh dient de bestaande perrons langs spoor 1 en spoor 2 te verlengen tot de lengte conform NMH6-1-3-1 39.

	Toelichting: Dit omvat een verlenging van de perrons van circa 5m aan de noordzijde van het station (in de richting van station Nijmegen).

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons

	Bovenliggende eis:
SYS-00258
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x36079][bookmark: idmarkerx16777217x36927]
SYS-00380 Transfereren reizigers, perronverlengingen hoogte en spoorafstand

	Perronverlengingen dienen op gelijke hoogte en spoorafstand te zijn uitgevoerd als het bestaande perron waarop de verlenging aansluit.

	Toelichting: Het project Maaslijn brengt het perron na uitvoering van het Werk Nmh op P76 norm door de spoorligging aan te passen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00379
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x36589][bookmark: idmarkerx16777217x37437]SYS-00408 Transfereren reizigers, perronbestrating en geleidelijnen

	Perrons van Nmh dienen voorzien te zijn van perronbestrating en geleidelijnen, conform OVS00067 en OVS00228.

	Toelichting: Dit omvat tevens het vervangen van bestaande gelijdelijnen naar de nieuwe versie met 4 ribbels en het terugbrengen van de breedte van de geleidelijnen van 0,60m naar 0,30m, conform de OVS00228.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00258
	

	
	
	



Faciliteren onderhoudsprocessen

	[bookmark: idmarkerx16777217x37107][bookmark: idmarkerx16777217x37862]SYS-00429 Faciliteren onderhoudsprocessen, trappentrap uiteinden perron spoor 2

	Het perron langs spoor 2 dient aan het uiteinde van de perronverlenging (kopse zijde) voorzien te zijn van een trap tussen einde perron en het inspectiepad. Het perron dient ter plaatse van de toegang tot het inspectiepad voorzien te zijn van een bord "geen toegang".

	Toelichting: De bestaande trap mag worden hergebruikt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00379
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x37617][bookmark: idmarkerx16777217x38279]SYS-00436 Faciliteren onderhoudsprocessen, hellingbanen uiteinden perron spoor 1

	Het perron langs spoor 1 dient aan het uiteinde van de perronverlenging (kopse zijde) voorzien te zijn van een hellingbaan tussen einde perron en het inspectiepad. Het perron dient ter plaatse van de toegang tot het inspectiepad voorzien te zijn van een bord "geen toegang".

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00379
	

	
	
	



Aspecteisen Perron

Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x38058][bookmark: idmarkerx16777217x38720]SYS-00437 Veiligheid, hekwerken kopse zijde perrons

	Perrons dienen aan de uiteinden (kopse zijde) van de perrons voorzien te zijn van hekwerken. Ter plaatse van de toegangen tot het inspectiepad dienen de hekwerken voorzien te zijn van een hekwerkpoort.

	Toelichting: Zie eis-010197 in OVS00067 met betrekking tot de fysieke invulling van deze fysieke barrière.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00240
	

	
	
	





Interne raakvlakeisen Perron

	[bookmark: idmarkerx16777217x38582][bookmark: idmarkerx16777217x39244]SYS-00439 Intern raakvlak, aanpassen hellingbaan spoor 1

	Nmh dient de bestaande hellingbaan tussen de kop van het perron aan de noordzijde van het perron langs spoor 1 aan te passen aan de nieuwe situatie als gevolg van de perronverlenging.

	Toelichting: De bestaande hellingbaan mag worden hergebruikt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00436
	

	
	
	



Realisatie-eisen Perron

	[bookmark: idmarkerx16777217x39106][bookmark: idmarkerx16777217x39768]SYS-00172 Realisatie, afschermingen op perrons

	Afschermingen ter plaatse van perrons dienen gedurende de realisatiefase zodanig te worden geoptimaliseerd dat de doorloopbare breedte van perrons voor reizigers gemaximaliseerd is, gegeven de werkzaamheden die op dat moment plaatsvinden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x39523][bookmark: idmarkerx16777217x40185]SYS-00178 Realisatie, perrons gedurende realisatie

	Perrons welke gedurende de realisatiefase zijn opengesteld voor reizigers dienen ook gedurende de realisatie te voldoen aan vigerende ontwerpvoorschriften.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x39940]

	[bookmark: idmarkerx16777217x40602]SYS-00295 Realisatie, minimale transferruimte perrons buiten de hyperspits

	Treinperrons dienen gedurende de realisatie, buiten de hyperspits, een obstakelvrije breedte te hebben van tenminste 2.0m gemeten vanaf de perronrand, ten behoeve van een veilige transfer van reizigers.

	Toelichting: - Uitgezonderd treinvrije perioden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x40450][bookmark: idmarkerx16777217x41112]SYS-00386 Realisatie, minimale transferruimte perrons tijdens de hyperspits

	Het perron langs spoor 2 dient gedurende de hyperspits een obstakelvrije breedte te hebben van tenminste 3.0m gemeten vanaf de perronrand, ten behoeve van een veilige transfer van reizigers. 
Het perron langs spoor 1 dient gedurende de hyperspits een obstakelvrije breedte te hebben van tenminste 2.0m gemeten vanaf de perronrand, ten behoeve van een veilige transfer van reizigers.

	Toelichting: Voor de hyperspits dient voor dit werk het tijdvak van 07:30 tot 09:00 te zijn aangehouden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x40908][bookmark: idmarkerx16777217x41570]


[bookmark: _Toc140070149][bookmark: _Toc134196490]Fietsenvoorziening
Functionele eisen Fietsenvoorziening

Faciliteren fietsparkeren

	[bookmark: idmarkerx16777217x41004][bookmark: idmarkerx16777217x41666]SYS-00221 Faciliteren fietsparkeren, fietsenstalling

	Nmh dient voorzien te zijn van een fietsenstalling op de locatie conform NMH6-1-3-1 40.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 40 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 - Plan station Zuidzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x41520][bookmark: idmarkerx16777217x42182]SYS-00222 Faciliteren fietsparkeren, fietsenstalling capaciteit

	De fietsenstalling dient voorzien te zijn van 704 fietsparkeerplekken, 40 fietskluizen en 8 BMXL-plekken.

	Toelichting: - De 40 fietskluizen en 8 BMXL plekken zijn aanvullend op de 704 fietsparkeerplekken en dienen derhalve niet als fietsparkeerplekken te zijn geteld.
- BMXL: Ook wel ‘lege’ / buitenmodel-XL-plekken. Hier kunnen bijvoorbeeld ook bakfietsen worden gestald.
- De stallingsvoorzieningen (klemmen, fietskluizen, BMXL beugels en overkappingen) worden door de raamcontractant van ProRail geleverd en gemonteerd.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00221
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x42030][bookmark: idmarkerx16777217x42692]SYS-00227 Faciliteren fietsparkeren, fietsenstalling parallel aan Verlengde Groenestraat

	Fietsparkeervoorzieningen dienen parallel aan de Verlengde Groenestraat te zijn opgesteld.

	Toelichting: Een haakse opstelling van de parkeervoorzieningen leidt tot veel onnodige conflictpunten tussen voetgangsers en fietsers en is daarom niet gewenst.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00221
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x42540][bookmark: idmarkerx16777217x43202]SYS-00414 Faciliteren fietsparkeren, OVS

	Het fietsparkeersysteem dient te voldoen aan de eisen als gesteld in OVS00219 - Bouw en ombouw fietsenstallingen bij stations

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00221
	

	
	
	





Aspecteisen Fietsenvoorziening

Vormgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x42981]SYS-00457 Vormgeving, verharding fietsenstalling

	De fietsenstalling dient voorzien te zijn van een gebakken klinkerverharding conform NMH6-1-3-1 46. 
In de bestaande situatie aanwezige klinkerverharding van de bestaande K&R mag worden toegepast als verharding van de fietsenstalling.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan

	Bovenliggende eis:
SYS-00221
	

	
	
	



Interne raakvlakeisen Fietsenvoorziening

	[bookmark: idmarkerx16777217x43511][bookmark: idmarkerx16777217x43633]SYS-00228 Intern raakvlak, toegankelijkheid fietsenstalling voor fietsers

	De fietsenstalling dient op de locaties conform NMH6-1-3-1 34 conflicvrij aangesloten te zijn op de fietsroute aan de Verlengde Groenestraat.

	Toelichting: Met conflictvrij aansluiten wordt onder meer bedoeld dat de toegangswegen tussen de stalling en Verlengde Groenestraat zonder hoogteverschillen aansluiten op de bestaande verharding van de Verlengde Groenestraat.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 34 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0107 - Plan station Verlengde Groenestraat

	Bovenliggende eis:
SYS-00221
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x44120][bookmark: idmarkerx16777217x44242]SYS-00229 Intern raakvlak, toegankelijkheid fietsenstalling voor voetgangers

	De fietsenstalling dient voor voetgangers toegankelijk te zijn en te zijn aangesloten op:
- Het hoofdontvangstdomein aan de Verlengde Groenestraat;
- Het perron langs spoor 1;
- Het voetpad aan de Verlengde Groenestraat;
- Het voetpad aan de Heyendaalseweg.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00221
	

	
	
	



Realisatie-eisen Fietsenvoorziening

	[bookmark: idmarkerx16777217x44551][bookmark: idmarkerx16777217x44673]SYS-00286 Realisatie, fietsenstallingen

	Nmh dient gedurende de realisatie fietsparkeren mogelijk te maken met een capaciteit van tenminste 400 stallingsplekken, waarvan 40 fietskluizen.

	Toelichting: Dit is minder dan de stallingscapaciteit in de huidige situatie van 680 stuks.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x45061][bookmark: idmarkerx16777217x45183]SYS-00287 Realisatie, locaties tijdelijke fietsenstallingen

	Tijdelijke fietsparkeervoorzieningen mogen buiten de locatie van de huidige locatie van de stallingen zijn gerealiseerd, op een van de onderstaande locaties:
- Ter plaatse van viaduct Heyendaalseweg, mits het voetpad is verbreed voordat de tijdelijke stallingen worden geplaatst;
- Ter plaatse van het voorplein aan de Campusbaan, tussen de bushalte en het spoortalud.

	Toelichting: - Het is nadrukkelijk niet toegestaan om tijdelijke fietsenstallingen te plaatsen aan de zuidzijde van de Heyendaalseweg.
- Tot de scope van het werk behoort het voorzien in 400 tijdelijke stallingsplaatsen (SYS-00286). Conform SYS-00288 is de wens de 40 fietskluizen zolang mogelijk te behouden. 
- Het verplaaten van de fietskluizen en overkappingen behoort tot de scope van de raamcontractant.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00286
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x45571][bookmark: idmarkerx16777217x45693]SYS-00288 Realisatie, zo lang mogelijk handhaven bestaande fietsenstalling

	De bestaande fietskluizen ter plaatse van de fietsenstalling aan de Verlengde Groenestraat dienen zo lang mogelijk te zijn gehandhaafd op de bestaande locatie.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00286
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x45988][bookmark: idmarkerx16777217x46110]SYS-00449 Realisatie, maatregelen bij tijdelijke fietsenstalling Viaduct Heyendaalseweg

	Indien en zolang tijdelijke fietsenstallingen zijn gerealiseerd op het voetpad van viaduct Heyendaalseweg, dienen ter plaatse van de bestaande afscherming op het viaduct aan de spoorzijde afschermingen van minimaal 2.0m hoog te zijn geplaatst.

	Toelichting: Om te voorkomen dat mensen fietsen van het viaduct in de spoorkuil kunnen gooien.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00287
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x46446][bookmark: idmarkerx16777217x46568]
[bookmark: _Toc140070150][bookmark: _Toc134196491]Toegangs- en transportvoorziening
Interne raakvlakeisen Toegangs- en transportvoorziening

	[bookmark: idmarkerx16777217x46532][bookmark: idmarkerx16777217x46654]SYS-00132 Intern raakvlak, conflicvrij aansluiten stijgpunten

	Stijgpunten dienen conflictvrij aan te sluiten op de verharding van het domein waar het stijgpunt op aansluit.

	Toelichting: Onder stijgpunten worden liften en trappen verstaan.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Realisatie-eisen Toegangs- en transportvoorziening

	[bookmark: idmarkerx16777217x47056][bookmark: idmarkerx16777217x47178]SYS-00192 Realisatie, verwijderen bestaande traverse na openstelling nieuwe traverse

	De bestaande traverse dient pas te worden verwijderd nadat de nieuwe traverse, inclusief de vaste trappen grenzend aan de traverse en de liften tussen de traverse, perrons en ontvangstdomeinen zijn opengesteld voor het publiek.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00191
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x47543]
[bookmark: idmarkerx16777217x47421][bookmark: _Toc140070151][bookmark: _Toc134196492]
Lift transfer
Proceseisen Lift transfer

	[bookmark: idmarkerx16777217x47507][bookmark: idmarkerx16777217x47629]SYS-00360 Proceseis, coördinatie

	Opdrachtnemer dient conflictvrije inpasbaarheid van de liftinstallatie in de huisvesting in het uitvoeringsontwerp en in de realisatie te verzorgen. Met de nevenpdrachtnemer Raamcontractant Liftinstallaties dient een coördinatieovereenkomst gesloten te worden waarbij de Opdrachtnemer coördinerend is.
De coördinatie behelst tenminste:
1) Opdrachtnemer dient het ontwerp van de lifthuisvesting af te stemmen op het ontwerp van de Raamcontractant Liftinstallaties. Opdrachtnemer dient ontwerpcoördinatie uit te voeren met de Raamcontractant Liftinstallaties onder andere door uitwisseling van tekeningen.
Uit in het ontwerp dient te blijken dat de liftinstallatie conflictvrij in de huisvesting past. 
Ontwerp coördinatie betreft onder andere: Maatvoering. Krachten op en posities van bevestigingspunten en hulpstaal. Eigenschappen van kabel(verbindingen).
2) Opdrachtnemer dient de uitvoering te coördineren. 
Opdrachtnemer dient een doorloop planning te maken en te actualiseren. 
In de planning dient rekening gehouden te worden met: de levertijd van een liftinstallatie van maximaal 26 weken (opdracht t/m oplevering). In de planning dient rekening gehouden te worden met een montageperiode van maximaal 6 weken voor een liftinstallatie. Bij meer dan twee installaties is de totale doorlooptijd langer omdat de montage na elkaar plaats vindt.
In de planning dient opgenomen te worden: 
- het moment waarop de huisvesting gereed is zodat de montage van de liftinstallatie kan aanvangen.
- het moment waarop de montage van de liftinstallatie gereed moet zijn.
Tenminste 8 maanden voor het moment waarop de liftschacht gereed is dient de Raamcontractant liftinstallaties de eerste coördinatieplanning te ontvangen. Indien niet bekend is wie de Raamcontractant liftinstallaties is dient de doorloopplanning verstrekt te worden aan ProRail.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x47924][bookmark: idmarkerx16777217x48046]SYS-00361 Proceseis, integratiekeuring

	Integratiekeuring
Het geheel van de lift dient gekeurd te worden. Dit betreft het geïntegreerde systeem van liftinstallatie en de huisvesting van de liftinstallatie.

	Toelichting: De integratiekeuring wordt uitgevoerd door de raamcontractant liften.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x48434][bookmark: idmarkerx16777217x48463]SYS-00362 Proceseis, scope liften

	Binnen de scope behoort het realiseren van de huisvesting van de liftinstallatie, het coördineren van de werkzaamheden en het voorzien in een werkterrein voor de Raamcontractant Liften.
Buiten de scope behoort het leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de liftinstallatie.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	





Functionele eisen Lift transfer

Faciliteren verticaal verplaatsen

	[bookmark: idmarkerx16777217x48875][bookmark: idmarkerx16777217x48904]SYS-00127 Faciliteren verticaal verplaatsen, liften traverse

	Station Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van liften welke een integraal onderdeel zijn van de nieuwe traverse:
- Liftverbinding tussen de traverseniveau en het perronniveau van het perron aan spoor 2;
- Liftverbinding tussen de traverseniveau, niveau hoofdontvangstdomein aan de Verlengde Groenstraat (maaiveldniveau) en het perronniveau van het perron aan spoor 1.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x49292][bookmark: idmarkerx16777217x49321]SYS-00130 Faciliteren verticaal verplaatsen, liften OVS

	Liften dienen te voldoen aan OVS00106 - Lift.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x49709][bookmark: idmarkerx16777217x49738]SYS-00277 Faciliteren verticaal verplaatsen, eisen LiRo

	Liften dienen te zijn uitgevoerd conform de eisen zoals gesteld in het vigerende raamcontract LiRo

	Toelichting: De eisen uit het vigerende raamcontract LiRo zijn opgenomen in onderliggende eisen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00127
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x50219][bookmark: idmarkerx16777217x50248]SYS-00321 Faciliteren verticaal verplaatsen, toegangsweg t.b.v. conflicvrije inpassing

	Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien die een conflictvrije inpassing van de liftinstallatie mogelijk maakt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x50636][bookmark: idmarkerx16777217x50665]SYS-00322 Faciliteren verticaal verplaatsen, toegangsweg ligt geschikt voor gebruikers

	'Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien die geschikt is voor:
- Personen met fiets, bagage, kinderwagen, rollator e.d;
- Rolstoelgebruikers;
- Brancards.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x51053]

	[bookmark: idmarkerx16777217x51082]
SYS-00323 Faciliteren verticaal verplaatsen, aansluiting toegangsweg op lift

	Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien waarbij de toegangsweg is aangewerkt op de toegang van de liftinstallatie. De aansluiting van de onderzijde van de lifttoegang op de liftschacht moet zo zijn dat er geen water of zand naar binnen kan komen.

	Toelichting: De Raamcontractant LiRo kit de aansluitingen van de zijkanten en bovenkant van de lifttoegangen op de schacht af.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x51563][bookmark: idmarkerx16777217x51592]SYS-00324 Faciliteren verticaal verplaatsen, afschot van lift af

	Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien waarbij de toegangsweg met afschot van de toegang van de liftinstallatie af gaat.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x51980][bookmark: idmarkerx16777217x52009]SYS-00325 Faciliteren verticaal verplaatsen, toegangsweg toekomstvast

	Het Werk dient voor liften in een toegangsweg te voorzien waarbij voor de instaphoogte van de lifttoegang op perronniveau rekening is gehouden met toekomstvast bouwen waarbij de aanlanding van de trein op het perron op 760mm BS is.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x52397][bookmark: idmarkerx16777217x52426]SYS-00326 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen gevolgen neerslag

	Het Werk dient de liftinstallatie te isoleren van verstorende invloed als gevolg van neerslag.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x52814][bookmark: idmarkerx16777217x52843]SYS-00327 Faciliteren verticaal verplaatsen, lijngoten lifttoegang

	Het Werk dient de lifttoegangen te voorzien van een lijngoot voor de lifttoegang. De lijngoten dienen af te wateren op het riool.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x53231][bookmark: idmarkerx16777217x53260]SYS-00328 Faciliteren verticaal verplaatsen, niet overdekte liften dompelpomp

	Het Werk dient te voorzien in een liftput met dompelpomp en waterafvoer naar het riool om de gevolgen van wateroverlast te beperken.

	Toelichting: De Raamcontractant LiRo voorziet in een dompelpomp.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x53741]

	[bookmark: idmarkerx16777217x53770]SYS-00329 Faciliteren verticaal verplaatsen, conflictvrije inpassing liftinstallatie

	Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die een conflictvrije inpassing van de liftinstallatie mogelijk maakt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x54158][bookmark: idmarkerx16777217x54187]SYS-00330 Faciliteren verticaal verplaatsen, waterdichte doorvoeren

	Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die voorzien is van waterdichte doorvoeren. De locatie, de bereikbaarheid en het waterdicht blijven na doorvoeren van kabels coördineren met de Raamcontractant LiRo.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x54575][bookmark: idmarkerx16777217x54604]SYS-00331 Faciliteren verticaal verplaatsen, vrije ruimte inpassing liftinstallatie

	Het Werk dient in een liftput en liftschacht te voorzien met voldoende vrije ruimte die conflictvrije inpassing van de liftinstallatie mogelijk maakt. Dit conform NMH6-1-4-1 50.

	Toelichting: De afstand tussen de schachtdeuren van een doorlooplift staat vast. De inwendige schachtlengte ter plaatse van de lifttoegangen dient bij een doorlooplift 2750mm en bij enkelzijdige toegang 2500 mm te zijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-4-1 50 - L01 Tekening liftinstallatie

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x55184][bookmark: idmarkerx16777217x55213]SYS-00332 Faciliteren verticaal verplaatsen, afdragen krachten

	Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die bestand is tegen de krachten die de liftinstallatie uitoefent. Dit conform NMH6-1-4-1 50.

	Toelichting: De specifieke krachten kan de leverancier verstrekken nadat deze opdracht heeft gekregen. Tot die tijd kan ontworpen worden met tekeningen L01. Hierin is de ongunstigste belasting op de liftput opgenomen. Na contractering van de liftleverancier door ProRail verstrekt de liftleverancier die de aanbesteding heeft gewonnen de leverancierspecifieke tekening.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-4-1 50 - L01 Tekening liftinstallatie

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x55793]

	[bookmark: idmarkerx16777217x55822]SYS-00333 Faciliteren verticaal verplaatsen, hulpstaal

	Het Werk dient voor liften in liftput en een liftschacht te voorzien dient in hulpstaal voor bevestiging van de liftinstallatie. Dit conform NMH6-1-4-1 50.

	Toelichting: Onderdelen die bevestigd/gedragen worden door de liftschacht zijn: liftdeuren (verdiepingsdeuren), liftgeleiders, verlichting en een hijsbalk. Bij een machinekamerloze tractielift betreft dit tevens de motor, uiteinden van de staalkabels (draagkabels) en apparatenkasten.

De specifieke benodigdheden kan de leverancier verstrekken nadat deze opdracht heeft gekregen. Tot die tijd kan ontworpen worden met tekeningen L01. Hierin is de ongunstigste belasting opgenomen. Na contractering van de liftleverancier door ProRail verstrekt de liftleverancier die de aanbesteding heeft gewonnen de leverancierspecifieke tekening.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-4-1 50 - L01 Tekening liftinstallatie

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x56402][bookmark: idmarkerx16777217x56431]SYS-00334 Faciliteren verticaal verplaatsen, schachtkophoogte

	Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien met een schachtkophoogte van 4500 mm.

	Toelichting: De schachtkophoogte betreft de maat tussen de (afgewerkte) bovenste verdiepingsvloer en plafond van de liftschacht.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x56912][bookmark: idmarkerx16777217x56941]SYS-00335 Faciliteren verticaal verplaatsen, liftputdiepte

	Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien met een liftputdiepte van 1500 mm.

	Toelichting: De liftput diepte betreft de maat tussen de (afgewerkte) onderste verdiepingsvloer en de (afgewerkte) liftputvloer.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x57422][bookmark: idmarkerx16777217x57451]SYS-00336 Faciliteren verticaal verplaatsen, breedte en hoogte deursparingen

	Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien met deursparingen met een breedte van 1250mm en een hoogte van 2500mm.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x57839][bookmark: idmarkerx16777217x57868]SYS-00337 Faciliteren verticaal verplaatsen, maximale temperatuur

	Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien waarbinnen de temperatuur te allen tijde lager dan 40 graden Celsius is.

	Toelichting: Deze eis dient te worden aangetoond met een berekening waarbij klimaatjaar 1995-1996 aangehouden dient te worden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x58349]

	[bookmark: idmarkerx16777217x58378]SYS-00338 Faciliteren verticaal verplaatsen, openingen

	Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die geheel omsloten, waterdicht en zanddicht is. De enige toegelaten openingen zijn: 
a) openingen voor schachtdeuren;
b) openingen voor het afvoeren van gassen en rook bij brand;
c) ventilatieopeningen, (vliegen weren).

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x58766][bookmark: idmarkerx16777217x58795]SYS-00339 Faciliteren verticaal verplaatsen, kabels en leidingen en toestellen

	Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die geen leidingen, kabels of toestellen bevat voor ander gebruik dan voor de lift en voor de verlichting van de liftschacht.

	Toelichting: Verlichting van de liftschacht is onderdeel van het verlichtingsontwerp en geen standaard onderdeel van LiRo-eisen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x59276][bookmark: idmarkerx16777217x59305]SYS-00340 Faciliteren verticaal verplaatsen, sterkte-eisen

	Het Werk dient voor liften in een liftput en liftschacht te voorzien die voldoet aan de sterkte eisen uit de NEN-EN 81-20.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x59693][bookmark: idmarkerx16777217x59722]SYS-00341 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen olie doordringing

	Het Werk dient voor liften in een liftput te voorzien waarbij olie van de liftinstallatie niet doordringt in het materiaal van de liftput of de bodem.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x60110][bookmark: idmarkerx16777217x60139]SYS-00342 Faciliteren verticaal verplaatsen, stroeve vloer

	Het Werk dient voor liften in een liftput te voorzien waarbij de vloer vlak en stroef is.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x60527][bookmark: idmarkerx16777217x60556]SYS-00343 Faciliteren verticaal verplaatsen, doorzichtige liftschacht

	Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien die zo veel mogelijk doorzichtig is, met uitzondering van het dak van de liftschacht.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x60944]

	[bookmark: idmarkerx16777217x60973]SYS-00344 Faciliteren verticaal verplaatsen, stijfheid liftschacht

	Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien die voldoende stijf is zodanig dat over de gehele hoogte wordt voldaan aan de maximale vervormingseis van 1/500 H.

	Toelichting: - Bij belasting in de bruikbaarheids-grenstoestand volgens NEN-EN 1991 of NEN6702; 
- Liftgeleiding wordt waar mogelijk rechtstreeks op stalen kolommen bevestigd; 
- Liftschacht heeft mogelijk een (gecombineerde) stabiliteitsfunctie met bordessen / loopbruggen en /of kapconstructies.Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x61390]SYS-00345 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen inslag neerslag

	Het Werk dient voor liften in een liftschacht te voorzien waarbij de inslag van neerslag op de toegangen zo mogelijk wordt beperkt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x61454][bookmark: idmarkerx16777217x61807]SYS-00346 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen potentiaalverschil

	Het Werk dient voor liften te voorkomen dat er een potentiaalverschil tussen de lifthuisvesting en de liftinstallatie kan ontstaan.

	Toelichting: Potentiaalverschil zou kunnen optreden als de liftinstallatie verbonden is met de aarding van de energieaansluiting en de lifthuisvesting met de paal/spoorstaaf. Indien een potentiaalverschil niet kan worden voorkomen dient een alternatieve aarding voor de liftinstallatie te worden aangebracht.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x61964][bookmark: idmarkerx16777217x62317]SYS-00347 Faciliteren verticaal verplaatsen, voorkomen condensvorming

	Het Werk dient voor liften te voorzien in maatregelen waarmee condensvorming wordt voorkomen.

	Toelichting: Condensatie dient bij voorkeur te worden voorkomen door temperatuurverschillen binnen en buiten de liftschacht zo klein mogelijk te houden. Als aanvulling hierop is een natuurlijke ventilatie voorzien in de referentie-ontwerpen. Verwarming wordt vanwege duurzaamheid niet meer toegepast.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x62474][bookmark: idmarkerx16777217x62827]SYS-00349 Faciliteren verticaal verplaatsen, wayfinding aan liftschacht

	Het Werk dient, indien een bewegwijzering op de buitenkant van de liftschacht is aangebracht, de verlichting van de bewegwijzering te voeden middels de door de Raamcontractant LiRo beschikbaar gestelde voeding.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x62891][bookmark: idmarkerx16777217x63244]SYS-00350 Faciliteren verticaal verplaatsen, voeding lift

	Het Werk dient de liften te voorzien in een elektrische voeding die een conflictvrije inpassing van de liftinstallatie mogelijk maakt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x63308]

	[bookmark: idmarkerx16777217x63661]SYS-00351 Faciliteren verticaal verplaatsen, voeding en zekeringen afgestemd op vermogen en stromen

	Het Werk dient voor liften in een voeding en zekeringen te voorzien die afhankelijk is van het vermogen en de stromen van de lift. Coördineren met Raamcontractant LiRo

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x63725][bookmark: idmarkerx16777217x64078]SYS-00352 Faciliteren verticaal verplaatsen, voeding 3 fasen

	Het Werk dient voor liften in een elektrische voeding te voorzien met een niet afgewerkte voedingskabel met 3 fasen, nul en aarde.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x64142][bookmark: idmarkerx16777217x64495]SYS-00353 Faciliteren verticaal verplaatsen, waterdichte invoer voeding

	Het Werk dient voor machinekamerloze liften in een elektrische voeding te voorzien die in de liftput of liftschacht waterdicht is ingevoerd. Locatie en overlengte coördineren met de Raamcontractant LiRo.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x64559][bookmark: idmarkerx16777217x64912]SYS-00440 Faciliteren verticaal verplaatsen, mechanische ventilatie

	De liftschachten dienen voorzien te zijn van een mechanische ventilatie boven de toegangsdeuren van de lift.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00337
	

	
	
	



Afdragen belastingen

	[bookmark: idmarkerx16777217x64984][bookmark: idmarkerx16777217x65337]SYS-00363 Afdragen belastingen, liften constructief onderdeel van traverse

	Liftschachten en liftputten dienen de belastingen welke vanuit de traverse op de liftschachten en liftputten te kunnen afdragen.

	Toelichting: Liftschachten en liftputten zijn constructief integraal onderdeel van de nieuwe traverse.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00127
	

	
	
	



Aspecteisen Lift transfer

Betrouwbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x65518][bookmark: idmarkerx16777217x65871]SYS-00151 Betrouwbaarheid, levensduur liften

	Liftinstallaties dienen een technische levensduur te hebben van minimaal 25 jaar.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00127
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x65935]

	[bookmark: idmarkerx16777217x66288]SYS-00422 Betrouwbaarheid, levenduur liftschachten

	Liftschachten dienen een technische levensduur te hebben van minimaal 100 jaar.

	Toelichting: Omdat deze onderdeel zijn van de draagconstructie van de traverse.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00127
	

	
	
	



Onderhoudbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x66453][bookmark: idmarkerx16777217x66806]SYS-00276 Onderhoudbaarheid, bewassing glas liften

	Glas van liftschachten dienen zowel aan de binnen als buitenzijde bereikbaar te zijn voor onderhoud.

	Toelichting: Als aandachtspunt wordt in bijzonder genoemd de ruimte tussen de liftschacht en onderzijde van het traversedek.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00127
	

	
	
	



Interne raakvlakeisen Lift transfer

	[bookmark: idmarkerx16777217x66977][bookmark: idmarkerx16777217x67330]SYS-00195 Intern raakvlak, verwijderen bestaande liften

	De bestaande liften tussen de perrons en de bestaande traverse dienen te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan hebben, conform de richtlijn demontage liftinstallaties: https://richtlijndemontageliften.nl.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00146
	

	
	
	



Realisatie-eisen Lift transfer

	[bookmark: idmarkerx16777217x67408][bookmark: idmarkerx16777217x67761]SYS-00354 Realisatie, mogelijk maken installatie door raamcontractant

	De Opdrachtnemer dient het realiseren van de liftinstallatie door de Raamcontractant LiRo mogelijk te maken.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x67825][bookmark: idmarkerx16777217x68178]SYS-00355 Realisatie, werkterrein voor raamcontractant

	De Opdrachtnemer dient voor de Raamcontractant LiRo te voorzien in een afgezet werkterrein in de nabijheid van de lift met een elektriciteitsaansluiting en voldoende ruimte voor een 20 voets container.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x68242][bookmark: idmarkerx16777217x68595]SYS-00356 Realisatie, ruimte rondom lift

	De Opdrachtnemer dient voor de Raamcontractant LiRo te voorzien in ruimte voor de lifttoegangen waardoor montage van de liftinstallatie en aanvoer van liftmaterialen mogelijk is.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x68659][bookmark: idmarkerx16777217x69012]SYS-00357 Realisatie, veilige toegang tot locatie lift

	De Opdrachtnemer dient voor de Raamcontractant LiRo te voorzien in een veilige toegangsweg naar de lifttoegangen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x69076][bookmark: idmarkerx16777217x69429]SYS-00358 Realisatie, schone en droge liftput en liftschacht

	De Opdrachtnemer dient de liftput en liftschacht schoon en droog over te dragen aan de Raamcontractant LiRo

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x69493][bookmark: idmarkerx16777217x69846]SYS-00359 Realisatie, afscherming van transfer

	De Opdrachtnemer dient te voorzien in afzettingen zodanig dat werkzaamheden van de Raamcontractant LiRo gescheiden zijn van de transfer.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00277
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x69858]
[bookmark: _Toc140070152][bookmark: _Toc134196493]Vaste trap 
Functionele eisen Vaste trap

Faciliteren verticaal verplaatsen

	[bookmark: idmarkerx16777217x69954][bookmark: idmarkerx16777217x70307]SYS-00262 Faciliteren verticaal verplaatsen, breedte vaste trappen

	De trappen dienen de onderstaande breedte tussen de leuningen te hebben 
1. 7.0m
2. 3.6m
3. 3.6m
4. 5.0m
5. 3.4m
6. 3.4m
7. 2.4m
trappen traverse ieder: 3.2m
tribunetrap 1 3.185m
tribunetrap 2 2.4m

	Toelichting: Nummering trappen conform NMH6-1-3-1 37 en NMH6-1-3-1 39.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde
NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons

	Bovenliggende eis:
SYS-00261
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x70572]

	[bookmark: idmarkerx16777217x70925]
SYS-00261 Faciliteren verticaal verplaatsen, vaste trappen

	Nmh dient te voorzien in vaste trappen op de locaties conform NMH6-1-3-1 37 en NMH6-1-3-1 39.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde
NMH6-1-3-1 39 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0105 - Plan station Perrons

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Aspecteisen Vaste trap

Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x71121][bookmark: idmarkerx16777217x71474]SYS-00152 Veiligheid, trappen conform OVS00220

	Trappen in het stationsdomein dienen te voldoen aan OVS00220 - Trappen

	Toelichting: Uitgezonderd afwijkingen welke met ProRail overeengekomen zijn middels een PRC00256 procedure.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00261
	

	
	
	



Interne raakvlakeisen Vaste trap

	[bookmark: idmarkerx16777217x71645][bookmark: idmarkerx16777217x71998]SYS-00196 Intern raakvlak, verwijderen bestaande trap

	De bestaande, tijdelijke vaste trap tussen het busstation en het perron van spoor 2 dien te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan heeft.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00146
	

	
	
	



Realisatie-eisen Vaste trap

	[bookmark: idmarkerx16777217x72076][bookmark: idmarkerx16777217x72429]SYS-00294 Realisatie, doorgankelijke breedte trap spoor 1

	Gedurende de realisatie van Nmh dient het perron langs spoor 1 toegankelijk te zijn via tenminste 1 trapverbinding met een doorgankelijke breedte van tenminste 2.0m.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x72493][bookmark: idmarkerx16777217x72846]SYS-00391 Realisatie, open houden breden tijdelijke trap gedurende realisatie

	Gedurende de realisatie van Nmh dient de bestaande brede tijdelijke trap volledig beschikbaar te zijn voor transfereren van reizigers. De trapverbinding mag uitsluitend zijn afgesloten en verwijderd worden wanneer trap 1 is opgengesteld voor het publiek.

	Toelichting: Trap 1 conform NMH6-1-3-1 37.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


[bookmark: _Toc140070153][bookmark: idmarkerx16777217x73403][bookmark: idmarkerx16777217x76141][bookmark: idmarkerx16777217x76161][bookmark: _Toc134196494]Verlichting transfer
Functionele eisen Verlichting transfer

Verlichten station en omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x73226][bookmark: idmarkerx16777217x76257]SYS-00313 Verlichten station en omgeving, verlichtingsplan

	Nmh dient het station van Nmh en de stationsomgeving te verlichten conform NMH6-1-3-1 47.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 47 - BH7853-RHD-02-ZZ-ZZ-E-5000- Lichtontwerp VOplus

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x73742][bookmark: idmarkerx16777217x76773]SYS-00300 Verlichten station en omgeving, LED verlichting

	Alle verlichting binnen de systeemgrenzen van Nmh dient voorzien te zijn van een LED lichtbron.

	Toelichting: ON dient uitsluitend voor de verlichting die wordt aangepast/gerealiseerd binnen de eigen scope te voldoen aan deze eis.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00313
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x74252][bookmark: idmarkerx16777217x77283]SYS-00314 Verlichten stations, uithouders perron

	Ter plaatse van perrons dienen uitsluitend lichtmasten te zijn toegepast welke voorzien zijn van enkelzijdige uithouders met armatuur.

	Toelichting: De huidige lichtmasten op perron 2/3 zijn voorzien van dubbele uithouders.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00313
	

	
	
	



Verlichten weg

	[bookmark: idmarkerx16777217x74770][bookmark: idmarkerx16777217x77801]SYS-00313 Verlichten station en omgeving, verlichtingsplan

	Nmh dient het station van Nmh en de stationsomgeving te verlichten conform NMH6-1-3-1 47.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 47 - BH7853-RHD-02-ZZ-ZZ-E-5000- Lichtontwerp VOplus

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	





Aspecteisen Verlichting transfer

Duurzaamheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x75310][bookmark: idmarkerx16777217x78341]SYS-00306 Duurzaamheid, hergebruik verlichtingsmasten en armaturen

	Bestaande lichtmasten, uithouders en armaturen van de types H-010, H-020 en H-030, conform NMH6-1-3-1 47, dienen te zijn hergebruikt in de nieuwe situatie.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 47 - BH7853-RHD-02-ZZ-ZZ-E-5000- Lichtontwerp VOplus

	Bovenliggende eis:
SYS-00313
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x75826][bookmark: idmarkerx16777217x78857]SYS-00317 Duurzaamheid, hergebruik componenten TVI Light

	In de bestaande situatie aanwezige componenten van het TVI Light systeem dienen te zijn hergebruikt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00316
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x76243][bookmark: idmarkerx16777217x79274]SYS-00316 Duurzaamheid, TVI Light

	Perronverlichting en de verlichtingen langs de toegangen tot de perrons dienen aangesloten te zijn op het TVI Light systeem.

	Toelichting: Met het TVI Light systeem wordt de verlichting gedimd op het moment dat er geen reizigers aanwezig zijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00313
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x76701][bookmark: idmarkerx16777217x79732]
[bookmark: _Toc140070154][bookmark: _Toc134196495]Traverse/Stationsbrug 
Functionele eisen Traverse/Stationsbrug

Transfereren reizigers

	[bookmark: idmarkerx16777217x76797][bookmark: idmarkerx16777217x79828]SYS-00427 Transfereren reizigers, geleidelijnen traverse

	De traverse dient voorzien te zijn van epoxy geleidelijnen, waarbij er voldoende contrast is met de bevloering van het dek.

	Toelichting: Met voldoende contrast wordt een contrast van minimaal 0,3 bedoeld (conform OVS).

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	





Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor

	[bookmark: idmarkerx16777217x77315][bookmark: idmarkerx16777217x80346]SYS-00135 Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor, OVS00030-2

	De traverse dient te voldoen aan de eisen als gesteld in OVS00030-2.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x77732][bookmark: idmarkerx16777217x80763]SYS-00126 Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor, traverse station Nijmegen Heyendaal

	De traverse/stationsbrug dient de hoofdontvangstdomeinen van station Nijmegen Heyendaal aan de Campusbaan en Verlengde Groenestraat met elkaar te verbinden door middel van een ongelijkvloerse spoorkruisende voetgangersverbinding over de spoorbak van station Nijmegen Heyendaal op de locatie met de vormgeving conform NMH6-1-3-1 25.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 25 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3013 - Traverse brugrand

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x78248][bookmark: idmarkerx16777217x81279]SYS-00411 Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor, afscherming en randelement traverse

	De traverse dient voorzien te zijn van een randelement en afscherming conform NMH6-1-3-1 25 en RLN00008.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 25 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3013 - Traverse brugrand

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Afdragen belastingen

	[bookmark: idmarkerx16777217x78772][bookmark: idmarkerx16777217x81803]SYS-00137 Afdragen belastingen, afdragen belastingen traverse

	De traverse dient alle op de traverse werkende belastingen te kunnen afdragen aan de bodem.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x79189][bookmark: idmarkerx16777217x82220]SYS-00214 Afdragen belastingen, dienstvoertuig

	De traverse dient geschikt te zijn om een onderhoudsvoertuig met de onderstaande specificaties te dragen:
• Twee assen met een wielbasis van 3.0 m;
• Karakteristieke waarde van de aslast is 25 kN;
• Voor elke as twee wielen met een spoorbreedte van 1.75 m;
• 0.25 * 0.25 m2 contactvlak voor elk wiel.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00137
	

	
	
	





Afvoeren hemelwater

	[bookmark: idmarkerx16777217x79614][bookmark: idmarkerx16777217x82645]SYS-00282 Afvoeren hemelwater, afwatering traverse.

	De traverse dient hemelwater vallend op de traverse af te voeren, waarbij:
- Lekwater langs de brugrand is opgevangen waarmee is voorkomen dat water langs de brugrand op het onderliggende perron valt;
- Is voorkomen dat lekwater langs de betonnen constructies kan stromen, waardoor vervuiling van het betonoppervlak optreedt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	




Aspecteisen Traverse/Stationsbrug

Betrouwbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x80055][bookmark: idmarkerx16777217x83086]SYS-00148 Betrouwbaarheid, conservering stalen onderdelen traverse

	Stalen onderdelen de traverse dienen voorzien te zijn van een conservering conform NMH6-1-3-1 45 en SPC00240 - Conservering Staal Nieuwbouw.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 45 - BH7853-RHD-02-ZZ-SH-A-0100 - Kleur- en materiaalstaat

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x80571][bookmark: idmarkerx16777217x83602]SYS-00213 Betrouwbaarheid, staalkwaliteit traverse

	Het dek, tussensteunpunt, onderzijde trap, de dekrand en de draagstructuur van liftinstallaties van de traverse dienen te zijn uitgevoerd in staal met een staalkwaliteit van tenminste S355J2.

	Toelichting: Met de onderzijde van de trap wordt de dubbele trap bedoeld welke onderdeel is van de traverse.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x81081][bookmark: idmarkerx16777217x84112]SYS-00147 Betrouwbaarheid, levensduur hoofddraagconstructie traverse

	De hoofddraagconstructie van de traverse dient een ontwerplevensduur te hebben van minimaal 100 jaar.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x81498][bookmark: idmarkerx16777217x84529]SYS-00418 Betrouwbaarheid, bestendigheid tegen invloeden

	De traverse dient te voorzien in maatregelen om corrosie tegen te gaan en de invloed van zwerfstromen, hemelwater en dooizouten te minimaliseren.

	Toelichting: Aan deze eis wordt invulling gegeven door integratie van (vereiste - OVS) oplossingen in het ontwerp, waarvan bekend is dat deze de invloed van zwerfstromen, van hemelwater en van dooizouten tegengaan.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x82008][bookmark: idmarkerx16777217x84946]SYS-00426 Betrouwbaarheid, luchtdichtheid hoofddraagconstructie

	Stalen componenten van de hoofddraagconstructie van de traverse dienen luchtdicht te zijn om inwendige corrosie van de componenten te voorkomen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Onderhoudbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x82433][bookmark: idmarkerx16777217x85371]SYS-00141 Onderhoudbaarheid, constructiedelen inspecteerbaar, onderhoudbaar en vervangbaar

	Constructiedelen van de traverse met een ontwerplevensduur van minder dan de levensduur van de hoofddraagconstructie conform SYS-00147, dienen non-destructief te inspecteren, onderhoudbaar en vervangbaar te zijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x82850][bookmark: idmarkerx16777217x85788]SYS-00200 Onderhoudbaarheid, hoogtereservering opleggingen

	Ten behoeve van de onderhoudbaarheid van opleggingen dient als uitgangspunt de ROK te zijn aangehouden. Derhalve dient de vrije hoogte tussen de onder- en bovenbouw ter plaatse van de opleggingen ten minste 250mm te bedragen.

	Toelichting: De OVS stelt niet vast welke hoogte gereserveerd moet worden voor opleggingen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x83360][bookmark: idmarkerx16777217x86298]SYS-00283 Onderhoudbaarheid, veilig en doelmatig onderhoud mogelijk maken

	De traverse dient alle benodigde voorzieningen te bieden om beheer en instandhouding veilig en doelmatig te kunnen uitvoeren.

	Toelichting: Hierbij moet bijvoorbeeld (niet limitatief) gedacht worden aan ankerpunten voor valbeveiliging.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x86808]SYS-00421 Onderhoudbaarheid, onderhoudbaarheid conform onderhoudsplan

	De traverse dient onderhoudbaar te zijn conform het onderhoudsplan van de stationsbeheerder

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Toekomstvastheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x83878][bookmark: idmarkerx16777217x87233]SYS-00290 Toekomstvastheid, mantelbuizen traverse

	De traverse dient voorzien te zijn van 2 lege PVC 110 mantelbuizen tussen het landhoofd aan de zijde van Plein Heyendaal en het landhoofd aan de zijde Verlengde Groenestraat. De mantelbuizen dienen voorzien te zijn van trekkoord en afsluitbaar en bereikbaar deksel aan de uiteinden van de mantelbuis.

	Toelichting: Ten behoeve van toekomstige kabels.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	





Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x84396][bookmark: idmarkerx16777217x87751]SYS-00157 Veiligheid, elektrische veiligheid en aarding traverse OVS00030-2.

	De traverse dient voorzien te zijn van maatregelen ten behoeve van de elektrische veiligheid en aarding conform OVS00030-2.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x84813][bookmark: idmarkerx16777217x88168]SYS-00158 Veiligheid, elektrische veiligheid en aarding traverse OVS00085

	De traverse dient voorzien te zijn van elektrische verbindingen met de spoorstaven en aardingen conform OVS00085.

	Toelichting: Ten behoeve van de toekomstige elektrificatie van de Maaslijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x85323][bookmark: idmarkerx16777217x88678]SYS-00159 Veiligheid, elektrische veiligheid en aarding traverse OVS00053-7.

	De traverse dient voorzien te zijn van aarding en retourstroomvoorzieningen in de constructie conform OVS00053-7.

	Toelichting: Dit is noodzakelijk in verband met de toekomstige elektrificatie van de Maaslijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x85833][bookmark: idmarkerx16777217x89188]SYS-00216 Veiligheid, voorkomen onbedoelde voertuigen traverse

	De traverse dient voorzien te zijn van voorzieningen welke voorkomen dat een onbedoeld voertuig op de traverse kan komen op de locatie conform NMH6-1-3-1 37.

	Toelichting: Met een onbedoeld voertuig worden (weg)voertuigen bedoeld anders dan het dienstvoertuig zoals beschreven in SYS-00214.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Vormgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x86450][bookmark: idmarkerx16777217x89805]SYS-00193 Vormgeving, materialisatie en kleurgebruik traverse

	De traverse dient te zijn gerealiseerd met materialen en kleurgebruik conform NMH6-1-3-1 45.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 45 - BH7853-RHD-02-ZZ-SH-A-0100 - Kleur- en materiaalstaat

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x86966][bookmark: idmarkerx16777217x90321]SYS-00212 Vormgeving, stalen kokerbrug

	De traverse dient te zijn uitgevoerd als een stalen kokerbrug.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x87383][bookmark: idmarkerx16777217x90738]SYS-00281 Vormgeving, voorkomen nestelen vogels traverse

	De traverse dient vrij te zijn van randen, richels en holtes waarop/waarin vogels zich kunnen nestelen

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x87800][bookmark: idmarkerx16777217x91155]SYS-00291 Vormgeving, uit het zicht werken mantelbuizen

	De mantelbuizen als bedoeld in SYS-00290 en toegangsvoorzieningen tot de mantelbuizen dienen uit het directe zicht van de reizigers/gebruikers te zijn afgewerkt.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00290
	

	
	
	




Interne raakvlakeisen Traverse/Stationsbrug

	[bookmark: idmarkerx16777217x88231][bookmark: idmarkerx16777217x91586]SYS-00218 Intern raakvlak, aansluiting zuidzijde traverse

	Het hoogteverschil tussen het dek van de traverse en de bestrating op maaiveldniveau ter plaatse van het hoofdontvangstdomein aan de Verlengde Groenestraat dient te zijn overbrugd doormiddel van een vaste trap welke een integraal onderdeel is van de traverse.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x88648][bookmark: idmarkerx16777217x92003]SYS-00136 Intern raakvlak, kruisen spoorbak

	De traverse van station Nijmegen Heyendaal dient de sporen en perrons in de spoorbak van station Nijmegen Heyendaal conflictvrij te kruisen

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x89065][bookmark: idmarkerx16777217x92420]SYS-00424 Intern raakvlak, toegang voor dienstvoertuig

	De voorzieningen welke voorkomen dat een onbedoeld voertuig op de traverse kan komen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat de traverse bereikbaar is voor dienstvoertuigen zoals beschreven SYS-00214.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00216
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x89482][bookmark: idmarkerx16777217x92837]SYS-00191 Intern raakvlak, verwijderen bestaande traverse

	De bestaande traverse dient te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan heeft, inclusief de vaste trappen tussen de traverse en de perrons.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00146
	

	
	
	




Externe raakvlakeisen Traverse/Stationsbrug

	[bookmark: idmarkerx16777217x89913][bookmark: idmarkerx16777217x93268]SYS-00163 Extern raakvlak, kruisen geleidingsysteem en toekomstige bovenleiding

	De traverse dient het geleidingsysteem van ProRail met een vrije hoogte van tenminste 6,75 meter tussen Bovenkant Spoor (BS) en onderkant traverse te kruisen. Deze vrije hoogte dient over de volledige breedte van het PVR-GC van ieder spoor aanwezig te zijn.

	Toelichting: - BS maat ten opzichte van doeltracé na aanpassing van de hoogte van het spoor in het kader van het project P76. Dit is niet gelijk aan het alignement op het moment van schrijven van deze eisenspecificatie.
- Onderkant traverse betreft het laagste punt van de traverse in het verlengde van PVR-GC van het spoor.
- Realisatie van bovenleiding en bovenleidingmasten is geen scope van het Werk Nmh, maar scope van het project Maaslijn. Realisatie van bovenleiding vindt plaats na oplevering van het Werk Nmh.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00162
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x90423][bookmark: idmarkerx16777217x93778]SYS-00162 Extern raakvlak, kruisen toekomstige bovenleiding

	De traverse dient de toekomstige bovenleiding welke in het kader van het project Elektrificatie Maaslijn wordt gerealiseerd conflictvrij te kruisen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00136
	

	
	
	



Realisatie-eisen Traverse/Stationsbrug

	[bookmark: idmarkerx16777217x90854][bookmark: idmarkerx16777217x94209]SYS-00171 Realisatie, voorkomen vallen van materialen traverse

	Gedurende de realisatie van de nieuwe traverse dienen maatregelen genomen te zijn ter voorkoming van het vallen van materialen/gereedschappen van de traverse in de spoorbak.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x91271][bookmark: idmarkerx16777217x94626]SYS-00192 Realisatie, verwijderen bestaande traverse na openstelling nieuwe traverse

	De bestaande traverse dient pas te worden verwijderd nadat de nieuwe traverse, inclusief de vaste trappen grenzend aan de traverse en de liften tussen de traverse, perrons en ontvangstdomeinen zijn opengesteld voor het publiek.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00191
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x91636]
[bookmark: idmarkerx16777217x91676][bookmark: _Toc140070155][bookmark: idmarkerx16777217x94991][bookmark: idmarkerx16777217x95031][bookmark: _Toc134196496]Opleggingen
Aspecteisen Opleggingen

Betrouwbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x91772][bookmark: idmarkerx16777217x95127]SYS-00149 Betrouwbaarheid, opleggingen conform NEN

	De opleggingen van de traverse dienen te voldoen aan “NEN-EN 1337 (en) Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen”.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


 


	[bookmark: idmarkerx16777217x92189][bookmark: idmarkerx16777217x95544]SYS-00150 Betrouwbaarheid, levensduur opleggingen

	De opleggingen van de traverse dienen een ontwerplevensduur te hebben van tenminste 50 jaar.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Onderhoudbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x92614][bookmark: idmarkerx16777217x95969]SYS-00199 Onderhoudbaarheid, onderhoudbaarheid opleggingen

	Opleggingen dienen bereikbaar, nastelbaar, herstelbaar en vervangbaar te zijn zonder dat hiervoor een buitendienststelling van het spoor noodzakelijk is.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00141
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x92979][bookmark: idmarkerx16777217x96334]
[bookmark: _Toc140070156][bookmark: _Toc134196497]
Dek 
Functionele eisen Dek

Bieden toegankelijkheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x93075][bookmark: idmarkerx16777217x96430]SYS-00280 Bieden toegankelijkheid, maximale helling dek

	De bovenzijde van het dek van de traverse dient een helling van maximaal 1:25 te hebben.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor

	[bookmark: idmarkerx16777217x93500][bookmark: idmarkerx16777217x96855]SYS-00215 Faciliteren ongelijkvloers kruisen, slijtlaag dek traverse

	De bovenzijde van het dek van de traverse dient voorzien te zijn van een vloeistofdichte anti-slip slijtlaag uitgevoerd in een lichtgrijze tint welke aansluit bij de kleur van de hoogwaardige bestratingsmaterialen van de voetgangersgebieden.

	Toelichting: De tint is in het werk te bepalen, waarbij gestreefd dient te worden naar gelijkend op aangrenzende bestrating; te bemonsteren.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Aspecteisen Dek

Betrouwbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x94034][bookmark: idmarkerx16777217x97389]SYS-00279 Betrouwbaarheid, vloeistofdicht dek

	De dekconstructie van de traverse dient vloeistofdicht te zijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	





Interne raakvlakeisen Dek

	[bookmark: idmarkerx16777217x94465][bookmark: idmarkerx16777217x97820]SYS-00217 Intern raakvlak, aansluiting noordzijde traverse.

	De bovenzijde van het dek van de traverse dient aan de zijde van hoofdontvangstdomein aan de Campusbaan gelijkvloers aan te sluiten op de bestrating op maaiveldniveau van Plein Heyendaal.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x94830][bookmark: idmarkerx16777217x98185]
[bookmark: _Toc140070157][bookmark: _Toc134196498]
Afscherming
Proceseisen Afscherming

	[bookmark: idmarkerx16777217x94916][bookmark: idmarkerx16777217x98271]SYS-00443 Concepteis, naleverbaarheid componenten verlichting handregel

	Componenten van de in de handregel geïntegreerde verlichting dienen tenminste 10 jaar na oplevering van het werk gegarandeerd naleverbaar te zijn. Indien deze garantie niet kan worden afgegeven dienen voldoende reservedelen te zijn geleverd. De componenten welke als reservedeel worden geleverd en hoeveelheden dienen te zijn afgestemd met ProRail.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00154
	

	
	
	



Functionele eisen Afscherming

Verlichten station en omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x95357][bookmark: idmarkerx16777217x98712]SYS-00154 Verlichten station en omgeving, verlichting handregel

	De traverse dient voorzien te zijn van verlichting van de bovenzijde van het dek welke geïntegreerd dient te zijn in de handregel, leuning.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Aspecteisen Afscherming

Betrouwbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x95798][bookmark: idmarkerx16777217x99153]SYS-00153 Betrouwbaarheid, levensduur randelement en afscherming traverse

	Het randelement en de afscherming van de traverse dienen een ontwerplevensduur te hebben van tenminste 50 jaar.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Duurzaamheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x96223][bookmark: idmarkerx16777217x99578]SYS-00231 Onderhoudbaarheid, afscherming vrij van glas

	De afscherming van de traverse dient vrij te zijn van glas en/of andere transparante materialen welke bewassing nodig hebben.

	Toelichting: In verband met het voorkomen van in de nabijheid van de toekomstige bovenleiding te moeten werken.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	





Onderhoudbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x96741][bookmark: idmarkerx16777217x100096]SYS-00232 Onderhoudbaarheid, onderhoudbaarheid afscherming vanaf traverse

	Onderhoud aan de afscherming van de traverse dient vanaf het dek van de traverse te kunnen worden uitgevoerd.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	



Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x97166][bookmark: idmarkerx16777217x100521]SYS-00143 Veiligheid, afscherming traverse

	De traverse dient zodanig te zijn vormgegeven en/of zijn voorzien van afschermingen dat gebruikers zich slechts met bijzondere moeite buiten de voorziene looproute kunnen begeven.

	Toelichting: Dit houdt in dat de gebruiker daartoe een lichamelijke inspanning zou moeten verrichten van de orde: overklimmen van een hekwerk, het moeten gebruiken van hulpmiddelen, het moeten vernielen van voorzieningen, of een inspanning tenminste daaraan gelijk.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00126
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x97624][bookmark: idmarkerx16777217x97644]
[bookmark: _Toc140070158][bookmark: _Toc134196499]Check in/check out
Functionele eisen Check in/check out

Faciliteren in-/uitstap trein

	[bookmark: idmarkerx16777217x97740][bookmark: idmarkerx16777217x101095]SYS-00256 Faciliteren in- en uitstap trein, voedingspunten check in/check out voorzieningen

	Hoofd- en nevenontvangstdomeinen dienen voorzien te zijn voedingspunten voor Check in/Check out voorzieningen op de locaties conform NMH6-1-3-1 27.

	Toelichting: De Check in/Check out palen worden geplaatst door derden in opdracht van Arriva.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x98297][bookmark: idmarkerx16777217x101652]
[bookmark: _Toc140070159][bookmark: _Toc134196500]Wayfinding
Functionele eisen Wayfinding

Reizigers informeren

	[bookmark: idmarkerx16777217x98393][bookmark: idmarkerx16777217x101748]SYS-00382 Reizigers informeren, bewegwijzering locaties

	Nmh dient voorzien te zijn van bewegwijzering ten behoeve van wayfinding op de locaties conform NMH6-1-3-1 28.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 28 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3007 - Bewegwijzering

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x98909][bookmark: idmarkerx16777217x102264]SYS-00383 Reizigers informeren, bewegwijzeringsmiddelen

	Nmh dient nieuwe bewegwijzeringsmiddelen te realiseren en bestaande bewegwijzeringsmiddelen te verplaatsen conform NMH6-1-3-1 30.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-XX-SH-Y-3001 - Overzicht bewegwijzering

	Bovenliggende eis:
SYS-00382
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x99425][bookmark: idmarkerx16777217x102777]SYS-00384 Reiziger informeren, verlichting bewegwijzering

	Bewegwijzeringsmiddelen dienen voorzien te zijn van verlichting conform NMH6-1-3-1 30.

	Toelichting: In dit document is aangegeven welke bewegwijzeringsmiddelen voorzien dienen te zijn van verlichting en welke middelen onverlicht zijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
 NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-XX-SH-Y-3001 - Overzicht bewegwijzering

	Bovenliggende eis:
SYS-00382
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x100034][bookmark: idmarkerx16777217x103383]SYS-00385 Reizigers informeren, montage bewegwijzering

	Bewegwijzering dient gemonteerd te zijn op de wijze zoals beschreven is in NMH6-1-3-1 30 en NMH6-1-3-1 201.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
 NMH6-1-3-1 30 - BH7853-RHD-02-XX-SH-Y-3001 - Overzicht bewegwijzering
 
NMH6-1-3-1 201 - BH7853-RHD-2-ZZ2ZZ-M2-A_0004 Wayfinding VO+

	Bovenliggende eis:
SYS-00382
	

	
	
	



Faciliteren herkenning

	[bookmark: idmarkerx16777217x100567][bookmark: idmarkerx16777217x103904]SYS-00453 Faciliteren herkenning, stationsnaamborden

	De perrons van Nmh dienen voorzien te zijn van stationsnaamborden op de locaties conform NMH6-1-3-1 28.

	Toelichting: - Betreft borden 40 t/m 49 in NMH6-1-3-1 28;
- Het plaatsen en verplaatsen van de stationsnaamborden is geen scope van Raamcontractant Epsilon.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 28 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3007 - Bewegwijzering

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Verlichten station en omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x101184][bookmark: idmarkerx16777217x104521]SYS-00300 Verlichten station en omgeving, LED verlichting

	Alle verlichting binnen de systeemgrenzen van Nmh dient voorzien te zijn van een LED lichtbron.

	Toelichting: ON dient uitsluitend voor de verlichting die wordt aangepast/gerealiseerd binnen de eigen scope te voldoen aan deze eis.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00313
	

	
	
	



Realisatie-eisen Wayfinding

	[bookmark: idmarkerx16777217x101708][bookmark: idmarkerx16777217x105045]SYS-00274 Realisatie, tijdelijke bewegwijzering

	Bewegwijzering dient te zijn aangepast aan gewijzigde looproutes als gevolg van tijdelijke situaties tijdens de realisatie en waar nodig aangevuld te zijn met tijdelijke bewegwijzering.

	Toelichting: Zie ook paragraaf 9.1.3.4 in Vraagspecificatie - Procesdeel.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x102166][bookmark: idmarkerx16777217x105503]
[bookmark: _Toc140070160][bookmark: _Toc134196501]Kaartverkoopautomaat
Functionele eisen Kaartverkoopautomaat

Faciliteren reizigersvoorzieningen

	[bookmark: idmarkerx16777217x102262][bookmark: idmarkerx16777217x105599]SYS-00238 Faciliteren reizigersvoorzieningen, voedingspunten voorzieningen hoofdontvangstdomein

	Ieder hoofdontvangstdomein dient voorzien te zijn van voedingspunten voor kaartverkoopautomaten (zowel een kaartverkoopautomaat als opwaardeerautomaat), TB-scherm en A/I-zuil, op de locaties conform NMH6-1-3-1 27.

	Toelichting: De kaartverkoopautomaten en A/I-zuilen worden geplaatst in opdracht van Arriva door derden. De TB-schermen worden geplaatst in opdracht van ProRail door ForeyeT

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau

	Bovenliggende eis:
SYS-00128
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x102871][bookmark: idmarkerx16777217x106208]SYS-00448 Faciliteren reizigersvoorzieningen, funderingsplaat kaartverkoopautomaten

	Nmh dient op de locaties van kaartverkoopautomaten conform NMH6-1-3-1 27 voorzien te zijn van vlakke betonnen funderingsplaten waarop de automaten geplaatst zijn. De bovenzijde van de funderingen dient op gelijke hoogte te liggen met de omliggende bestrating. Specificaties en afmetingen van de funderingen dienen te zijn afgestemd met Arriva.

	Toelichting: De plaatsing van de automaten vindt plaats in opdracht van Arriva, door derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00128
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x103329][bookmark: idmarkerx16777217x106666]
[bookmark: _Toc140070161][bookmark: _Toc134196502]
Alarm-/informatiezuil
Functionele eisen Alarm-/informatiezuil

Faciliteren reizigersvoorzieningen

	[bookmark: idmarkerx16777217x103425][bookmark: idmarkerx16777217x106762]SYS-00238 Faciliteren reizigersvoorzieningen, voedingspunten voorzieningen hoofdontvangstdomein

	Ieder hoofdontvangstdomein dient voorzien te zijn van voedingspunten voor kaartverkoopautomaten (zowel een kaartverkoopautomaat als opwaardeerautomaat), TB-scherm en A/I-zuil, op de locaties conform NMH6-1-3-1 27.

	Toelichting: De kaartverkoopautomaten en A/I-zuilen worden geplaatst in opdracht van Arriva door derden. De TB-schermen worden geplaatst in opdracht van ProRail door ForeyeT

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau

	Bovenliggende eis:
SYS-00128
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x103982][bookmark: idmarkerx16777217x107319]
[bookmark: _Toc140070162][bookmark: _Toc134196503]Klok
Functionele eisen Klok

Reizigers informeren

	[bookmark: idmarkerx16777217x104078][bookmark: idmarkerx16777217x107415]SYS-00270 Reizigers informeren, klokken

	Station Nijmegen Heyendaal dient voorzien te zijn van klokken op de locaties conform NMH6-1-3-1 28.

	Toelichting: De klokken dienen afgenomen zijn via Jonge Poerink en De Groot Installatiegroep.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 28 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3007 - Bewegwijzering

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x104635][bookmark: idmarkerx16777217x107972]
[bookmark: _Toc140070163][bookmark: _Toc134196504]AED 
Aspecteisen AED

Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x104731][bookmark: idmarkerx16777217x108068]SYS-00278 Veiligheid, AED

	Het hoofdontvangstdomein aan de campusbaan dient voorzien te zijn van een AED. Deze dient binnen 2.0m van het beschuttingsysteem (met kaartverkoop etc.) te zijn gepositioneerd.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-2-2-7 110 - AED afwegingsschema

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x105195]
[bookmark: _Toc140070164]
TB Scherm
Functionele eisen TB Scherm

Faciliteren reizigersvoorzieningen

	[bookmark: idmarkerx16777217x105291]SYS-00238 Faciliteren reizigersvoorzieningen, voedingspunten voorzieningen hoofdontvangstdomein

	Ieder hoofdontvangstdomein dient voorzien te zijn van voedingspunten voor kaartverkoopautomaten (zowel een kaartverkoopautomaat als opwaardeerautomaat), TB-scherm en A/I-zuil, op de locaties conform NMH6-1-3-1 27.

	Toelichting: De kaartverkoopautomaten en A/I-zuilen worden geplaatst in opdracht van Arriva door derden. De TB-schermen worden geplaatst in opdracht van ProRail door ForeyeT

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 27 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3003 - Configuratie maaiveld- en perroniveau

	Bovenliggende eis:
SYS-00128
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x105848][bookmark: _Toc140070165][bookmark: idmarkerx16777217x108552][bookmark: _Toc134196505]Communicatiesysteem
Functionele eisen Communicatiesysteem

Borgen huidige functies

	[bookmark: idmarkerx16777217x105944][bookmark: idmarkerx16777217x108648]SYS-00445 Borgen huidige functies

	In de perrons aanwezige SpoorLAN infrastructuur dient behouden te zijn voor toekomstig gebruik.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00164
	

	
	
	



Faciliteren communicatieverbinding

	[bookmark: idmarkerx16777217x106369][bookmark: idmarkerx16777217x109073]SYS-00417 Faciliteren communicatieverbinding, aansluiting stationsomroep

	Nmh dient onderdelen van de het stationsomroepsysteem aan te sluiten op het communicatiesysteem in de telecomruimte in de technische ruimte op het perron van spoor 1, conform het kabeltracé in NMH6-1-3-1 31.

	Toelichting: Een kabeltrekputtensysteem wordt door OG niet noodzakelijk geacht.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 31 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-E-6005 - Tracé voeding en telecom

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x106926][bookmark: idmarkerx16777217x109630]
[bookmark: _Toc140070166][bookmark: _Toc134196506]Stationsomroepsysteem
Functionele eisen Stationsomroepsysteem

Reizigers informeren

	[bookmark: idmarkerx16777217x107022][bookmark: idmarkerx16777217x109726]SYS-00310 Reizigers informeren, uitbreiding luidsprekers omroepinstallatie

	De stationsomroepinstallatie dient te zijn uitgebreid van 16 stuks X6 naar 20 stuks X6 luidsprekers.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Faciliteren communicatieverbinding

	[bookmark: idmarkerx16777217x107447][bookmark: idmarkerx16777217x110151]SYS-00309 Faciliteren communicatieverbinding, datakast omroepinstallatie

	Nmh dient de bestaande datakast van de omroepinstallatie, met uitzondering van het aansluiten van extra componenten, te handhaven conform de situatie zoals bij aanvang van het Werk.

	Toelichting: De datakast van de omroepinstallatie bestaat uit een halve 19” inch-kast met een IROS versterker die met een OPC gekoppeld is aan het netwerk.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x107957][bookmark: idmarkerx16777217x110661]SYS-00312 Faciliteren communicatieverbinding, meetmicrofoon IROS

	De meetmicrofoon van de omroepinstallatie dient rechtstreeks op het IROS aangesloten te zijn.

	Toelichting: In de bestaande situatie is deze aangesloten via een koperverdeler.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00310
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x108415][bookmark: idmarkerx16777217x108515][bookmark: idmarkerx16777217x111119][bookmark: idmarkerx16777217x111219]
[bookmark: _Toc140070167][bookmark: _Toc134196507]Geleidingsysteem 
Functionele eisen Geleidingsysteem

Geleiden railverkeer

	[bookmark: idmarkerx16777217x108611][bookmark: idmarkerx16777217x111315]SYS-00165 Geleiden Railverkeer, objecten buiten PVR-GC

	Objecten welke gerealiseerd/aangepast zijn in het kader van Nmh dienen buiten het PVR-GC inclusief Rode Meetgebied te zijn gerealiseerd.

	Toelichting: Ook in tijdelijke situaties en gedurende de realisatiefase (uitgezonderd tijdens buitendiensstellingen van de spoorinfra)

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x109121][bookmark: idmarkerx16777217x111825]SYS-00275 Geleiden railverkeer, handhaven geleidingsysteem

	Het geleidingsysteem dient te zijn gehandhaafd conform de situatie zoals bij aanvang van het Werk.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x109486][bookmark: idmarkerx16777217x109566][bookmark: idmarkerx16777217x112190][bookmark: idmarkerx16777217x112210][bookmark: idmarkerx16777217x112270]
[bookmark: _Toc140070168][bookmark: _Toc134196508]Kabels en leidingen derden
Functionele eisen Kabels en leidingen derden

Inpassen in de omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x109662][bookmark: idmarkerx16777217x112366]SYS-00431 Inpassen in omgeving, niet verleggen HS-tracé Liander

	Nmh dient te zijn ingepast in de omgeving zodanig dat het verleggen van hoogspanningskabels van Liander niet noodzakelijk is.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-2-65-12 139 - BH7853-RHD-01-06-DR-KL-6003 nw 

	Bovenliggende eis:
SYS-00133
	

	
	
	




Borgen huidige functies

	[bookmark: idmarkerx16777217x110186][bookmark: idmarkerx16777217x112890]SYS-00133 Borgen huidige functies, kabels en leidingen derden

	Kabels en leidingen van derden dienen functioneel behouden te zijn, danwel aangepast te zijn ten behoeve van behoud van functionaliteit en prestatie, tenzij anders vermeld.

	Toelichting: Zie document NMH6-2-5-12-166 m.b.t. impact op zowel K&L ProRail als derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-2-5-12-166 - BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6002 – Adviesrapportage K&L derden en ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x110795][bookmark: idmarkerx16777217x113307]SYS-00160 Borgen huidige functies, markeren kabels en leidingen derden bij verlegging

	Kabels en leidingen van derden die verlegd zijn, dienen voorzien te zijn van een codering of label waaruit blijkt wat de functie en wie de eigenaar van deze kabel of leiding is.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00133
	

	
	
	



Realisatie-eisen Kabels en leidingen derden

	[bookmark: idmarkerx16777217x111226][bookmark: idmarkerx16777217x113738]SYS-00185 Realisatie, beschermen kabels en leidingen derden

	Kabels en leidingen van derden dienen beschermd te zijn tegen schades als gevolg van uitvoeringsactiviteiten conform de VELIN Richtlijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-2 21 - VELIN_graafvoorwaarden

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x111690][bookmark: idmarkerx16777217x114202]
[bookmark: _Toc140070169][bookmark: _Toc134196509]Draagsysteem
Functionele eisen Draagsysteem

Inpassen in de omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x111786][bookmark: idmarkerx16777217x114298]SYS-00207 Inpassen in omgeving, aanpassing talud tussen plein Heyendaal en perron spoor 2

	Het talud tussen de spoorkuil en plein Heyendaal dient te zijn aangevuld waarbij:
- De teen van het talud samenvalt met de bovenzijde aan de niet spoorzijde van de perronrand van spoor 2. 
- De kruin van het talud aansluit op het in het Werk gerealiseerde Plein Heyendaal.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Aspecteisen Draagsysteem

Betrouwbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x112227][bookmark: idmarkerx16777217x114739]SYS-00209 Betrouwbaarheid, taluds stabiel en bestand tegen erosie

	Taluds dienen stabiel te zijn en bestand te zijn tegen erosie.

	Toelichting: Specifieke eisen zijn te vinden in de ontwerpvoorschriften (RIC).

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00207
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x112685]
[bookmark: _Toc140070170][bookmark: _Toc134196510]Kabel en leidingbed
Functionele eisen Kabel en leidingbed

Borgen huidige functies

	[bookmark: idmarkerx16777217x112781][bookmark: idmarkerx16777217x115200]SYS-00164 Borgen huidige functies , kabels en leidingen ProRail

	Spoorgebonden kabelsKabels en leidingen van ProRail dienen functioneel behouden te zijn, danwel aangepast te zijn ten behoeve van behoud van functionaliteit en prestatie.

	Toelichting: Zie document NMH6-2-5-12-166 m.b.t. impact op zowel K&L ProRail als derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-2-5-12-166 - BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6002 – Adviesrapportage K&L derden en ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Voeden van objecten

	[bookmark: idmarkerx16777217x113398][bookmark: idmarkerx16777217x115625]SYS-00307 Voeden van objecten, voedingsbekabeling

	De voedingsbekabeling tussen te voeden objecten en het voedingspunt dient te zijn vernieuwd.

	Toelichting: Er mag geen gebruik worden gemaakt van bestaande kabeltracé's.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00220
	

	
	
	



Aspecteisen Kabel en leidingbed

Duurzaamheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x113932][bookmark: idmarkerx16777217x116159]SYS-00308 Duurzaamheid, verwijderen functieloze kabels en leidingen

	Als gevolg van het werk Nmh functieloos geworden kabels en leidingen dienen te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan hebben.

	Toelichting: Het betreft hier bijvoorbeeld de bestaande voedingsbekabeling van te voeden objecten van het transfersysteem. De bestaande voedingsbekabeling wordt functieloos, omdat de voedingsbekabeling conform SYS-00307 vernieuwd dient te zijn.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00146
	

	
	
	



Realisatie-eisen Kabel en leidingbed

	[bookmark: idmarkerx16777217x114456][bookmark: idmarkerx16777217x116683]SYS-00184 Realisatie, verleggen c,q beschermen kabels en leidingen ProRail

	Spoorgebonden kabelsKabels en leidingen van ProRail dienen verlegd c.q. beschermd te zijn tegen schades als gevolg van uitvoeringsactiviteiten. Indien noodzakelijk dienen kabels en leidingen in fase 0 gebracht te zijn.

	Toelichting: Zie document NMH6-2-5-12-166 m.b.t. impact op zowel K&L ProRail als derden.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-2-5-12-166 - BH7853-RHD-01-XX-RP-KL-6002 – Adviesrapportage K&L derden en ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x117048][bookmark: idmarkerx16777217x117128]
[bookmark: idmarkerx16777217x115013][bookmark: idmarkerx16777217x115093][bookmark: _Toc140070171][bookmark: _Toc134196511]
Voedingen transfersysteem
Functionele eisen Voedingen transfersysteem

Voeden van objecten

	[bookmark: idmarkerx16777217x115189][bookmark: idmarkerx16777217x117224]SYS-00220 Voeden van objecten, voedingspunten

	Voedingbehoevende onderdelen van Nmh dienen aansgesloten te zijn op een voedingspunt met voldoende capaciteit.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x115606][bookmark: idmarkerx16777217x117641]SYS-00233 Voeden van objecten, voeding objecten stationsomgeving ProRail elektra

	Nmh dient onderstaande objecten te voeden en aan te sluiten op de ProRail voeding vanuit de technische ruimte op het perron van spoor 1, conform het voedingstracé in NMH6-1-3-1 31:
- Bewegwijzering wayfinding, inclusief stationsnaamborden;
- Verlichting perrons;
- Verlichting traverse (incl. liftschacht);
- Verlichting wachtgelegenheden (abri's);
- Klokken;
- Speakers stationsomroep;
- Verlichting fietsenstalling;
- Statische reisinformatiepanelen;
- TB schermen;
- Liftinstallaties;
- AED;
- OV fiets;
- TVI Light;

	Toelichting: Een kabeltrekputtensysteem wordt door OG niet noodzakelijk geacht.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 31 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-E-6005 - Tracé voeding en telecom

	Bovenliggende eis:
SYS-00302
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x116215][bookmark: idmarkerx16777217x118250]SYS-00236 Voeden van objecten, voeding objecten stationsomgeving Arriva elektra

	Nmh dient onderstaande objecten te voeden en aan te sluiten op de Arriva voeding vanuit de technische ruimte op het perron van spoor 1, conform het voedingstracé in NMH6-1-3-1 31:
- Check in-Check out paaltjes;
- Kaartverkoopautomaten;
- Service-/alarmzuilen

	Toelichting: Een kabeltrekputtensysteem wordt door OG niet noodzakelijk geacht.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 31 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-E-6005 - Tracé voeding en telecom

	Bovenliggende eis:
SYS-00302
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x116824][bookmark: idmarkerx16777217x118859]SYS-00299 Voeden van objecten, verwijderen voedingskast NS-ID 10856

	Voedingskast NS-ID: 10856 dient inclusief de voedingsbekabeling te zijn verwijderd alsof deze nooit bestaan heeft.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 40 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 - Plan station Zuidzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x117340][bookmark: idmarkerx16777217x119375]SYS-00302 Voeden van objecten, vervangen stationsverdeler A door HKL

	De bestaande stationsverdeler A dient vervangen te zijn door een nieuwe hoofdverdeler HKL met een separate verdeler+VIPS tussenmeter voor vervoerder Arriva.

	Toelichting: De bestaande stationsverdeler A voedt de MER-Transfer, de voorzieningen op de perrons (incl. OVCP), de traverse, voorpleinen, de liften en de verlichting van de fietsenstallingen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00220
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x117850][bookmark: idmarkerx16777217x119885]SYS-00303 Voeden van objecten, HKL

	De hoofdverdeler HKL dient voorzien te zijn van een hoofdschakelaar, 20 x 1 fasegroep (inclusief 4 reserve), 7 x 3 fasegroep (inclusief 2 reserve) en sturing perronverlichting.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00302
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x118267][bookmark: idmarkerx16777217x120302]SYS-00305 Voeden van objecten, groepenverdeling HKL

	Nmh dient voedingbehoevende onderdelen van Nmh te voeden conform de groepenverdeling in NMH6-2-2-6 106.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-2-2-6 106 - BH7853-RHD-02-XX-RP-E-5001 - Voorlopig ontwerp Voeding-, Telecom- en Verlichtingsinstallaties

	Bovenliggende eis:
SYS-00302
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x118783][bookmark: idmarkerx16777217x120818]SYS-00304 Voeden van objecten, verdeler Arriva HKL.21

	De verdeler HKL.21 dient voorzien te zijn van een hoofdschakelaar, 10 x 1 fasegroep (inclusief 3 reserve) en VIPS meter.

	Toelichting: Dit betreft de verdeler t.b.v. voeding van objecten van vervoerder Arriva

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00302
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x119241][bookmark: idmarkerx16777217x121276]



[bookmark: _Toc140070172][bookmark: _Toc134196512]Treinbeveiligingsysteem
Interne raakvlakeisen Treinbeveiligingsysteem

	[bookmark: idmarkerx16777217x119327][bookmark: idmarkerx16777217x121362]SYS-00182 Intern raakvlak, seinzichtbaarheid

	Lichtseinen en bordseinen dienen altijd waarneembaar te zijn voor het treinpersoneel behoudens gedurende buitendienststellingen zoals vastgelegd in de FOT's.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x119692][bookmark: idmarkerx16777217x121727]
[bookmark: _Toc140070173][bookmark: _Toc134196513]Technische ruimte
Aspecteisen Technische ruimte

Duurzaamheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x119788][bookmark: idmarkerx16777217x121823]SYS-00301 Duurzaamheid, verwijderen functieloze bekabeling straatkast

	Functieloze kabels in de kruipruimte van de technische ruimte op het perron van spoor 1 dienen te zijn verwijderd.

	Toelichting: Het betreffen kabels van vervallen installatiedelen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00146
	

	
	
	



Vormgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x120306][bookmark: idmarkerx16777217x122341]SYS-00266 Vormgeving, straatkast

	De technische ruimte op het perron van spoor 1 dient landschappelijk te zijn ingepast door aanpassing van de buitenzijde van het gebouw conform NMH6-1-3-1 46 en NMH6-1-3-1 36.

	Toelichting: De installatie-technische inhoud dient aangepast te worden ten behoeve van voeding van objecten en aanpassing stationsomroepsysteem. Deze eisen zijn opgenomen onder de objecten "Voedingen Transfersysteem" en "Communicatiesysteem."

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan
NMH6-1-3-1 36 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-3031 - Aanzichten technische ruimte

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x120872][bookmark: idmarkerx16777217x122814]


[bookmark: _Toc140070174][bookmark: _Toc134196514]Assentelpunt
Interne raakvlakeisen Assentelpunt

	[bookmark: idmarkerx16777217x120958][bookmark: idmarkerx16777217x122900]SYS-00447 Intern raakvlak, aanpassen assentelpunten

	Nmh dient deDe assentelpunten aan achter de koppen van de perrons aan te passen aan de nieuwe situatie als gevolg van de perronverlengingen.

	Toelichting: Aan de noordzijde van de bestaande perrons staan in en langs beide sporen asstentelpunten met gele potten. Deze conflicteren met de toekomstige perronuitbreiding.en worden door derden aannemer project Maaslijn verplaatst. 

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00379
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x121416]
[bookmark: _Toc140070175][bookmark: idmarkerx16777217x123358][bookmark: _Toc134196515]Wegen
Functionele eisen Wegen

Afwikkelen wegverkeer

	[bookmark: idmarkerx16777217x121512][bookmark: idmarkerx16777217x123454]SYS-00394 Afwikkelen wegverkeer, handhaven functies

	Nmh dient vloeiend en ongehinderd wegverkeer af te kunnen wikkelen waarbij de functies van het weginfrasysteem gehandhaafd zijn conform de situatie zoals bij aanvang van het Werk, tenzij anders vermeld

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Externe raakvlakeisen Wegen

	[bookmark: idmarkerx16777217x121943][bookmark: idmarkerx16777217x123885]SYS-00400 Extern raakvlak, aansluiting op weginfrastructuur

	Nmh dient vloeiend en functioneel aan te sluiten op de bestaande weginfrastructuur.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Realisatie-eisen Wegen

	[bookmark: idmarkerx16777217x122374][bookmark: idmarkerx16777217x124316]SYS-00265 Realisatie, verkeersveiligheid gedurende realisatie

	De veiligheid van verkeersdeelnemers dient te zijn gewaarborgd op wegen welke gedurende de realisatie zijn opengesteld voor het publiek.

	Toelichting: Waar nodig dienen extra maatregelen genomen te zijn, bijvoorbeeld de inzet van verkeersregelaars.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x122884][bookmark: idmarkerx16777217x124826]SYS-00392 Realisatie, gebruik wegen door bouwverkeer

	Het is niet toegestaan dat bouwverkeer gebruik maakt van de fietsstraatgedeelte van de Verlengde Groenestraat. 
Gebruik van de busbaan Campusbaan door bouwverkeer dient geminimaliseerd te zijn, zodanig dat busverkeer doorgang kan vinden en beide busperrons functioneel zijn.

	Toelichting: - Het fietsstraatgedeelte van de Verlengde Groenestraat begint ten noorden van de aansluiting met de bestaande K&R aansluiting op de Verlengde Groenestraat.
- Uitgezonderd zijn situaties waarbij aan de genoemde wegen zelf gewerkt moet worden.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x123394][bookmark: idmarkerx16777217x125336]SYS-00402 Realisatie, bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

	Tijdens de realisatie van Nmh dienen percelen van derden bereikbaar te zijn voor voertuigen en hulpdiensten op een vergelijkbare manier als bij aanvang van het Werk.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x123811]
	[bookmark: idmarkerx16777217x125753]SYS-00403 Realisatie, verwijderen vervuiling wegen

	Tijdens de realisatie van het systeem Nmh dient vervuiling op wegverharding binnen 24 uur verwijderd te zijn.

	Toelichting: Uitsluitend van toepassing voor vervuiling welke door ON is veroorzaakt.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x124321][bookmark: idmarkerx16777217x126170]SYS-00415 Realisatie, beperkingen wegverkeer

	Tijdens de realisatie van Nmh dient het gebruik van openbare wegen en de busbaan (Campusbaan) geen hinder te ondervinden van bouwwerkzaamheden, behoudens vooraf met de beheerder vastgestelde overeengekomen beperkingen.

	Toelichting: Onder hinder wordt verstaan het stremmen/afzetten van de wegen zonder afstemming en goedkeuring van de wegbeheerder.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x124779][bookmark: idmarkerx16777217x126535]
[bookmark: _Toc140070176][bookmark: _Toc134196516]Busbaan
Realisatie-eisen Busbaan

	[bookmark: idmarkerx16777217x124865][bookmark: idmarkerx16777217x126621]SYS-00387 Realisatie, doorgang busverkeer

	Het busverkeer op de campusbaan dient gedurende de realisatie een veilige doorgang te hebben. Het stremmen van de busbaan is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen met de gezaghebbende.

	Eisinitiator: Provincie Gelderland

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x125230][bookmark: idmarkerx16777217x126986]


[bookmark: _Toc140070177][bookmark: _Toc134196517]K&R
Functionele eisen K&R

Faciliteren in-/uitstap auto

	[bookmark: idmarkerx16777217x125326][bookmark: idmarkerx16777217x127082]SYS-00243 Faciliteren in en uitstap auto, K&R zone

	Nmh dient het kortstondig parkeren ten behoeve van het halen en brengen van reizigers te faciliteren door middel van Kiss&Ride plaatsen (K&R), alsmede langparkeren voor mindervaliden op de locatie en conform de indeling in NMH6-1-3-1 37.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x125842][bookmark: idmarkerx16777217x127598]SYS-00244 Faciliteren in en uitstap auto, mindervalide parkeerplaatsen

	De K&R zone dient te voorzien in 2 langparkeerplaatsen voor mindervaliden.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00243
	

	
	
	


 
[bookmark: idmarkerx16777217x126259]

	[bookmark: idmarkerx16777217x128015]SYS-00246 Faciliteren in- en uitstap van auto, afmetingen mindervalideplaatsen

	Langparkeervakken t.b.v. mindervaliden dienen afmetingen te hebben van minimaal 3.5 x 7.50 m. De parkeervakken dienen als langsparkeervakken te zijn uitgevoerd.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00244
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x126676][bookmark: idmarkerx16777217x128432]SYS-00245 Faciliteren in en uitstap auto, K&R plaatsen

	De K&R zone dient te voorzien in 5 kortparkeervakken t.b.v halen en brengen van reizigers. De parkeervakken dienen als langsparkeervakken te zijn uitgevoerd.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00243
	

	
	
	



Faciliteren herkenning

	[bookmark: idmarkerx16777217x127101][bookmark: idmarkerx16777217x128857]SYS-00247 Faciliteren herkenning, herkenbaarheid K&R

	Het ontmoetingspunt voor de K&R dient herkenbaar te zijn vanuit de omgeving en dient op het plein Heyendaal aangeduid te zijn middels een bord voorzien van verlichting. Het bord dient zichtbaar te zijn komende vanaf het station en vanaf de Heyendaalseweg.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00243
	

	
	
	





Aspecteisen K&R

Duurzaamheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x127542][bookmark: idmarkerx16777217x129298]SYS-00249 Duurzaamheid, hergebruik bestaande bestrating parkeervakken

	De bestaande bestrating mag worden hergebruikt als bestratingsmateriaal van de nieuwe langsparkeervakken van de K&R zone.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00248
	

	
	
	



Vormgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x127967][bookmark: idmarkerx16777217x129723]SYS-00248 Vormgeving, materialisatie parkeervakken

	De langsparkeervakken (K&R+Mindervaliden) dienen bestraat te zijn met betonstraatstenen. Materialisatie van de bestrating dient conform de bestaande langsparkeerplekken te zijn.

	Toelichting: In de bestaande situatie zijn ter plaatse van de nieuwe K&R zone al langsparkeerplaatsen aanwezig.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00243
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x128425][bookmark: idmarkerx16777217x128445][bookmark: idmarkerx16777217x130181][bookmark: idmarkerx16777217x130201]
[bookmark: _Toc140070178][bookmark: _Toc134196518]
(Viaduct) Heyendaalseweg
Functionele eisen (Viaduct) Heyendaalseweg

Afwikkelen wegverkeer

	[bookmark: idmarkerx16777217x128541][bookmark: idmarkerx16777217x130297]SYS-00190 Afwikkelen wegverkeer, herinrichting viaduct Heyendaalseweg

	De indeling van het fiets- en voetpad over viaduct Heyendaalseweg dient te zijn aangepast aan de gewenste situatie, waarbij:
- Het voetpad een breedte heeft van minimaal 3.60 meter tussen de afscherming van het viaduct (spoorzijde) en de kantopsluiting en het fietspad;
- Het fietspad een breedte heeft van minimaal 4.50 meter tussen de kantopsluiting tussen fiets- en voetpad en het randelement (wegzijde) van het prefab deel van het kunstwerk.

	Toelichting: - Aanpassing van de wegindeling als bedoeld in deze eis is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-2. Zie aanbestedingsleidraad.
- Aanpassingen dienen uitsluitend plaats te vinden op en aan het de in 2006 gerealiseerde uitbreiding van het viaduct (het prefab deel).);
- De indeling komt overeen met de middelste variant in figuur 5-1 in NMH6-1-3-1 232.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 232 - BH7853-RHD-XX-XX-RP-S-4001 – Uitgangspuntenrapport constructies en geotechniek

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x129150][bookmark: idmarkerx16777217x130807]SYS-00241 Afwikkelen wegverkeer, Heyendaalseweg

	De weginfrastructuur van de Heyendaalseweg dient te zijn gerealiseerd op de locatie en conform de indeling in NMH6-1-3-1 38.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 38 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0106 - Plan station Viaduct Heyendaalseweg

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x129666][bookmark: idmarkerx16777217x131323]SYS-00206 Afwikkelen wegverkeer, aanpassingingen viaduct Heyendaalseweg

	De weginfrastructuur van het in 1966 gerealiseerde deel van viaduct Heyendaaldaalseweg dient te zijn gehandhaafd conform de situatie zoals bij aanvang van het Werk.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x130031][bookmark: idmarkerx16777217x130171][bookmark: idmarkerx16777217x131688][bookmark: idmarkerx16777217x131828]
[bookmark: _Toc140070179][bookmark: _Toc134196519]Fietspaden
Aspecteisen Fietspaden

Vormgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x130267][bookmark: idmarkerx16777217x131924]SYS-00251 Vormgeving, verharding fietspaden

	Fietspaden dienen te zijn uitgevoerd in rood asfalt.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x130632][bookmark: idmarkerx16777217x132289]
[bookmark: _Toc140070180][bookmark: _Toc134196520]
Voetpaden
Functionele eisen Voetpaden

Inpassen in de omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x130728][bookmark: idmarkerx16777217x132385]SYS-00432 Oversteek tussen plein Heyendaal en Technovium

	Nmh dient te zijn voorzien van een nieuwe verkeersveilige voetgangersoversteek tussen plein Heyendaal het plein tussen ROC Technovium en de bushalte, op de locatie conform NMH6-1-3-1 37.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	





Aspecteisen Voetpaden

Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x131268][bookmark: idmarkerx16777217x132925]SYS-00433 Veiligheid, afscherming voetgangersoversteek op middengeleider

	De voetgangsersoversteek dient ter hoogte van de middengeleider van de busbaan voorzien te zijn van een afscherming op de locaties conform NMH6-1-3-1 37.
Het hekwerk dient in vormgeving en hoogte gelijk te zijn aan de bestaande afscherming van de bestaande voetgangersoversteek. De bestaande afscherming mag worden aangepast/uitgebreid en hergebruikt.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00432
	

	
	
	



Vormgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x131693][bookmark: idmarkerx16777217x133350]SYS-00250 Vormgeving, bestrating voetgangersgebieden

	Alle voetgangersgebieden binnen de systeemgrenzen dienen te zijn uitgevoerd met hoogwaardige bestratingsmaterialen conform onderstaande specificaties (of gelijkwaardig), tenzij anders vermeld.
- Belpasso Grigio lichtgrijs (maatwerk voor deze locatie)
- Producent: Metten Stein
- Formaat: 50x50cm en 25x25cm
- Bestratingsverband: molenwiekpatroon.
De genoemde bestratingsmaterialen dienen ter bemonstering te zijn voorgelegd aan OG.

	Toelichting: Andere verhardingseisen voor voetgangersgebieden zijn van toepassing ter plaatse van:
- Perrons;
- Dek traverse;
- Fietsenstalling;
- Voetpad verlengde Groenestraat ter hoogte van volkstuinen.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x132203][bookmark: idmarkerx16777217x133860]SYS-00375 Vormgeving, geleidelijnen

	Geleidelijnen en waarschuwingsmarkering voor visueel beperkten dienen in voetgangersgebieden waar hoogwaardige pleinverharding is toegepast te zijn geïntegreerd in de hoogwaardige pleinverharding en niet te zijn uitgevoerd met speciale geleidelijntegels (ribbentegels, noppentegels etc..).

De contrastwaarde van de geleidelijn met de hoogwaardige bestrating dient tenminste 0.3 te zijn.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00263
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x132568]


[bookmark: _Toc140070181][bookmark: idmarkerx16777217x134225][bookmark: _Toc134196521]Voetpad Verlengde Groenestraat 
Functionele eisen Voetpad Verlengde Groenestraat

Bieden toegankelijkheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x132664][bookmark: idmarkerx16777217x134321]SYS-00223 Bieden toegankelijkheid, voetgangersverbinding Verlengde Groenestraat en Heyendaalseweg

	Nmh dient te voorzien in een voetgangersverbinding tussen het ontvangstdomein aan de Verlengde Groenestraat en de Heyendaalseweg. De voetgangersverbinding dient gesitueerd te zijn tussen de groenstrook en de fietsenstalling conform NMH6-1-3-1 40.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 40 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0103 - Plan station Zuidzijde

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x133049][bookmark: idmarkerx16777217x133089][bookmark: idmarkerx16777217x134706][bookmark: idmarkerx16777217x134746]
[bookmark: _Toc140070182][bookmark: _Toc134196522]Plein Heyendaal
Functionele eisen Plein Heyendaal

Transfereren reizigers

	[bookmark: idmarkerx16777217x133185][bookmark: idmarkerx16777217x134842]SYS-00239 Transfereren reizigers, plein Heyendaal

	Plein Heyendaal dient te zijn gerealiseerd op de locatie en conform de indeling in NMH6-1-3-1 37.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Faciliteren herkenning

	[bookmark: idmarkerx16777217x133709][bookmark: idmarkerx16777217x135366]SYS-00129 Faciliteren herkenning, busstation als integraal onderdeel van stationsdomein.

	Bushalte station Nijmegen Heyendaal dient een integraal onderdeel van het stationsdomein te zijn.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00239
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x134074][bookmark: idmarkerx16777217x135731]
[bookmark: _Toc140070183][bookmark: _Toc134196523]Bushalte
Realisatie-eisen Bushalte

	[bookmark: idmarkerx16777217x134160][bookmark: idmarkerx16777217x135817]SYS-00388 Realisatie, bushaltes

	De bushaltes dienen gedurende de realisatie van Nmh geschikt te zijn voor het transfereren van reizigers op de bushalte.

	Eisinitiator: Provincie Gelderland

	Bovenliggende eis:
SYS-00387
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x134525][bookmark: idmarkerx16777217x134545][bookmark: idmarkerx16777217x136182][bookmark: idmarkerx16777217x136202]



[bookmark: _Toc140070184][bookmark: _Toc134196524]Perron bushalte
Realisatie-eisen Perron bushalte

	[bookmark: idmarkerx16777217x134631][bookmark: idmarkerx16777217x136288]SYS-00296 Realisatie, minimale transferruimte busperrons

	Busperrons dienen gedurende de realisatie een obstakelvrije breedte te hebben van tenminste 2.0m gemeten vanaf de perronrand.

	Eisinitiator: Provincie Gelderland

	Bovenliggende eis:
SYS-00389
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x134996][bookmark: idmarkerx16777217x135016][bookmark: idmarkerx16777217x136653]
[bookmark: _Toc140070185][bookmark: idmarkerx16777217x136673][bookmark: _Toc134196525]Tribune
Functionele eisen Tribune

Faciliteren verticaal verplaatsen

	[bookmark: idmarkerx16777217x135112][bookmark: idmarkerx16777217x136769]SYS-00260 Faciliteren verticaal verplaatsen, aan- en optrede tribunetrap

	De tribunetrap dient een aantrede van ca. 60cm en optrede van ca. 34cm te hebben.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00259
	

	
	
	



Faciliteren comfortabel wachten/verblijven

	[bookmark: idmarkerx16777217x135537][bookmark: idmarkerx16777217x137194]SYS-00252 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, tribune

	Plein Heyendaal dient voorzien te zijn van een tribune tussen het plein en de spoorkuil op de locatie en met indeling conform NMH6-1-3-1 37.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00239
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x136053][bookmark: idmarkerx16777217x137710]SYS-00259 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, tribunetrap

	Hoogteverschillen tussen het plein Heyendaal en het verlaagde deel ter plaatse van de tribune dient te worden overwonnen middels een tribunetrappen op de locaties conform NMH6-1-3-1 37.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00252
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x136569][bookmark: idmarkerx16777217x138226]SYS-00253 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, niveauverschil tribune met plein

	De tribune dient te zijn gerealiseerd met een hoogteverschil ten opzichte van het maaiveldniveau van het Plein Heyendaal van circa 0.75m.

	Toelichting: Vanwege het raakvlak van verlaagd deel en bestaande damwanden kan er niet verder verlaagd worden dan plusminus -0.75m +peil maaiveld.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00252
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x137027][bookmark: idmarkerx16777217x137187]
[bookmark: _Toc140070186][bookmark: idmarkerx16777217x138684][bookmark: idmarkerx16777217x138704][bookmark: idmarkerx16777217x140958][bookmark: _Toc134196526]Hemelwaterafvoer
Functionele eisen Hemelwaterafvoer

Afvoeren hemelwater

	[bookmark: idmarkerx16777217x137283][bookmark: idmarkerx16777217x141054]SYS-00441 Afvoeren hemelwater, aanpassen afwatering als gevolg van aangepaste wegindeling

	De hemelwaterafvoer van het fiets- en voetpad aan weerszijden van het viaduct Heyendaalseweg dient te zijn aangepast aan de nieuwe situatie als gevolg van de gewijzigde wegindeling op de in 2006 gerealiseerde viaductuitbreiding (prefab deel). 
De afvoercapaciteit van de weginfrastructuur dient hierbij tenminste gelijk te zijn aan de bestaande situatie.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00190
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x137648][bookmark: idmarkerx16777217x141419][bookmark: idmarkerx16777217x141439]
[bookmark: idmarkerx16777217x137668][bookmark: _Toc140070187][bookmark: _Toc134196527]Waterhuishouding
Functionele eisen Waterhuishouding

Afvoeren hemelwater

	[bookmark: idmarkerx16777217x137764][bookmark: idmarkerx16777217x141535]SYS-00210 Afvoeren hemelwater, afvoeren water taluds

	Hemelwater ter plaatse van taluds dient te worden afgevoerd, zodanig dat afzetting van sediment op de treinperrons en het spoor wordt voorkomen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00207
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x138181][bookmark: idmarkerx16777217x141952]SYS-00404 Afvoeren hemelwater, integraal afwateringsysteem

	Nmh dient te zijn voorzien van een integraal functionerend afwateringssysteem.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x138598][bookmark: idmarkerx16777217x142369]SYS-00406 Afvoeren hemelwater, infiltratievoorziening

	Ingezameld hemelwater binnen het stationsgebied dient bij waar mogelijk te zijn afgevoerd door middel van een infiltratievoorziening. Overtollig hemelwater dient te zijn afgevoerd op het riool.

	Toelichting: - Afwatering door middel van infiltratievoorzieningen zijn een duurzaamheidsmaatregel en is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-3. Zie aanbestedingsleidraad. Indien de B-scope niet wordt aangeboden dient al het hemelwater afgevoerd te worden op het riool;
- Niet van toepassing voor de afwatering van wegen;
- Tenzij anders vermeld in eisen in deze Vraagspecificatie en/of voorschriften.;
- Opdrachtnemer wordt gevraagd als basis met een plan te komen om alle hemelwater te infilteren. Waar blijkt dat dit echt niet mogelijk is kan worden afgeschaald naar (gedeeltelijke) afvoer op gemeenteriool.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00407
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x139108][bookmark: idmarkerx16777217x142879]SYS-00407 Afvoeren hemelwater, afvoeren hemelwater, voorkomen plasvorming

	Nmh dient hemelwater af te voeren waarbij plasvorming op verharde oppervlakken is voorkomen.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x139473]
[bookmark: _Toc140070188][bookmark: idmarkerx16777217x143244][bookmark: _Toc134196528]Groenvoorziening 
Functionele eisen Groenvoorziening

Inpassen in de omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x139569][bookmark: idmarkerx16777217x143340]SYS-00226 Inpassen in omgeving, groenblijvende haag Verlengde Groenestraat

	Tussen de fietsenstalling en het voetpad langs de de Verlengde Groenestraat dient een groenblijvende haag te zijn gerealiseerd van circa 1.0m tot 1.2m hoog. 
Het dient mogelijk te zijn om over te kunnen kijken, zodanig dat er zicht is tussen voetpad en fietsenstalling.

	Toelichting: Het doel hiervan is om het zicht op de fietsenstalling voor de bewoners aan de Verlengde Groenestraat te verfraaien.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00221
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x140079][bookmark: idmarkerx16777217x143850]SYS-00450 Inpassen in omgeving, middengeleider bushalte vrij van bomen

	De middengeleider ter plaatse van de bushalte dient vrij te zijn van bomen.

De middengeleider dient voorzien te zijn van laagblijvende beplanting, gelijk aan de beplanting in plantvakken op Plein Heyendaal, conform NMH6-1-3-1 46.

	Toelichting: Dit is afwijkend ten opzichte van de referentie-ontwerpen.Toelichting: - In het referentie-ontwerp zijn bomen ontworpen ter plaatse van de middengeleider. Deze dienen niet gerealiseerd te worden;
- Beplanting als bedoeld in deze eis is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-1. Zie aanbestedingsleidraad.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x140688]SYS-00455 Inpassen in omgeving, groenblijvende haag tussen fietsenstalling en talud.

	Tussen de fietsenstalling en het talud aan de zuidzijde, dient ter plaatse van de kruin van het talud een groenblijvende haag te zijn gerealiseerd van circa 1.0m tot 1.2m hoog.

	Toelichting: In de visuals, bijvoorbeeld SET 2_12 - Photo is een hekwerk opgenomen. Dit hekwerk is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats dient de in deze eis beschreven haag te zijn gerealiseerd.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00221
	

	
	
	



Aspecteisen Groenvoorziening

Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x141222][bookmark: idmarkerx16777217x144384]SYS-00365 Veiligheid, bomen en heesters in relatie tot zichtlijn traverse en Heyendaalseweg

	Bomen en solitaire heesters dienen zodanig in het talud geplaatst en gekozen te worden (in relatie tot hoogte, dichtheid kroon) dat zij het zicht op de traverse vanaf de Heyendaalseweg niet ontnemen

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00368
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x141639][bookmark: idmarkerx16777217x144801]SYS-00370 Veiligheid, bomen en heesters in relatie tot zichtlijn Gouverneur en Technovium

	Bomen en solitaire heesters dienen zodanig geplaatst en gekozen te worden (in relatie tot hoogte, dichtheid kroon) dat er open zichtlijnen blijven vanuit de gebouwen De Gouverneur en ROC Technovium op het station.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00368
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x142004][bookmark: idmarkerx16777217x145166]
[bookmark: _Toc140070189][bookmark: _Toc134196529]
Bomen
Functionele eisen Bomen

Inpassen in de omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x142100][bookmark: idmarkerx16777217x145262]SYS-00367 Inpassen in omgeving, solitaire bomen hoofdontvangstdomein

	De hoofdontvangstdomeinen Plein Heyendaal en Verlengde Groenestraat dienen voorzien te zijn van een solitaire boom met een onderscheidende grootte en vorm van de kroon en/of kleur blad als blikvanger.

	Toelichting: Met onderscheidend wordt bedoeld: Onderscheidend in grootte (groter) en vorm (kroon) ten opzichte van bomen in de directe nabijheid.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00368
	

	
	
	





Aspecteisen Bomen

Vormgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x142634][bookmark: idmarkerx16777217x145703]SYS-00416 Vormgeving, bomen

	De stationsomgeving van Nmh dient voorzien te zijn van nieuwe bomen en heesters conform NMH6-1-3-1 44.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 44 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7002 - Nieuwe te plaatsen bomen en heesters

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Interne raakvlakeisen Bomen

	[bookmark: idmarkerx16777217x143164][bookmark: idmarkerx16777217x146233]SYS-00166 Intern raakvlak, handhaven en rooien bomen

	Nmh dient bomen te handhaven en te rooien conform NMH6-1-3-1 43.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 43 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Y-7001 - Te rooien bomen

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Realisatie-eisen Bomen

	[bookmark: idmarkerx16777217x143694][bookmark: idmarkerx16777217x146763]SYS-00183 Realisatie, beschermen te behouden bomen

	Te handhaven bomen binnen de definitieve en de tijdelijke systeemgrens (werkgrens) dienen beschermd te zijn tegen schades als gevolg van bouwactiviteiten.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x144059][bookmark: idmarkerx16777217x147128]


[bookmark: _Toc140070190][bookmark: _Toc134196530]Beplanting
Functionele eisen Beplanting

Inpassen in de omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x144155][bookmark: idmarkerx16777217x147224]SYS-00208 Inpassen in omgeving, beplanting taluds

	Taluds dienen voorzien te zijn van beplanting conform NMH6-1-3-1 46.

	Toelichting: - Beplanting als bedoeld in deze eis is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-1. Zie aanbestedingsleidraad.
- De beplanting heeft naast het verzorgen van de beoogde beeldkwaliteit de functie van het voorkomen van erosie van de taluds, hittestress, schaduw en waterbuffering.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan

	Bovenliggende eis:
SYS-00209
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x144764][bookmark: idmarkerx16777217x147833]SYS-00366 Inpassen in omgeving, beplanting taluds en plantvakken

	Plant- en boomvakken dienen voorzien te zijn van beplanting conform NMH6-1-3-1 46.

	Toelichting: Beplanting als bedoeld in deze eis is onderdeel van de Optionele scope (B scope) - B-1. Zie aanbestedingsleidraad.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan

	Bovenliggende eis:
SYS-00368
	

	
	
	



Aspecteisen Beplanting

Veiligheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x145397][bookmark: idmarkerx16777217x148466]SYS-00219 Onderhoudbaarheid, onderhoudbaarheid taluds

	Taludbeplaning dient veilig onderhoudbaar te zijn.

	Toelichting: Ten aanzien van de taludbeplanting is uitgegaan van het GreentoColour-concept. Dit beplantingsconcept is realiseerbaar op taluds met een hellingsverhouding tot 1:1; steiler wordt geadviseerd te behandelen als een verticale opstand. Wat betreft het beheer en onderhoud van de taluds dient te worden aangetoond dat taludbeplanting op een veilige manier bereikbaar is voor onderhoud, bijvoorbeeld door aanlijnvoorzieningen

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00208
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x145907][bookmark: idmarkerx16777217x148976]SYS-00364 Veiligheid, beplanting heesters

	Grote Heesters dienen solitair geplaatst te zijn.

	Toelichting: - Grote groepen heesters zijn vanuit het oogpunt van sociale veiligheid niet gewenst omdat deze het zicht te
veel belemmeren. Onder grote groepen heesters wordt verstaan: een groep van 4 individuele heesters of meer.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00368
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x146365][bookmark: idmarkerx16777217x146385]
[bookmark: _Toc140070191][bookmark: idmarkerx16777217x149434][bookmark: idmarkerx16777217x149454][bookmark: _Toc134196531]Grondkerende constructie
Proceseisen Grondkerende constructie

	[bookmark: idmarkerx16777217x146471][bookmark: idmarkerx16777217x149540]SYS-00203 Proceseis, inspecteren damwanden

	In de bestaande situatie blootgestelde delen van de damwand tussen Plein Heyendaal en de spoorkuil dienen voorafgaand aan de realisatie geïnspecteerd te worden op beschadigingen welke een nadelige invloed kunnen hebben op de geëiste restlevensduur.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00194
	

	
	
	





Functionele eisen Grondkerende constructie

Inpassen in de omgeving

	[bookmark: idmarkerx16777217x146912][bookmark: idmarkerx16777217x149981]SYS-00211 Inpassen in omgeving, aanpassing damwand

	De bestaande damwand tussen Plein Heyendaal en de spoorkuil dient te zijn aangepast aan de nieuwe situatie als gevolg van de inpassing van de tribune.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Afdragen belastingen

	[bookmark: idmarkerx16777217x147337][bookmark: idmarkerx16777217x150406]SYS-00202 Afdragen belastingen, damwand

	De damwand tussen plein Heyendaal en de spoorkuil dient alle op de damwand werkende belastingen te kunnen afdragen aan de bodem.

	Toelichting: De damwand dient te worden aangepast als gevolg van dit Werk. Dit omvat niet limitatief:
- Het aanbrengen van een talud van de bovenkant van de damwand tot aan de bovenzijde (niet spoorzijde) van het perron langs spoor 2.
- Het aanpassen van de damwand t.b.v. de inpassing van de tribune.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x147847][bookmark: idmarkerx16777217x150916]SYS-00254 Afdragen belastingen, grondkeringen tribune en plantvakken talud

	De tribune en plantvakken op de taluds dienen voorzien te zijn van grondkerende randelementen. De randelementen dienen alle op de constructie werkende belastingen te kunnen afdragen aan de taluds.

	Toelichting: Verdere uitwerking van de randelementen en detaillering, bijvoorbeeld de in het het BKP genoemde natuursteenstrips, wordt van Opdrachtnemer verwacht.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan

	Bovenliggende eis:
SYS-00252
	

	
	
	




Aspecteisen Grondkerende constructie

Betrouwbaarheid

	[bookmark: idmarkerx16777217x148480][bookmark: idmarkerx16777217x151357]SYS-00194 Betrouwbaarheid, restlevensduur damwanden

	Aanpassingen aan de damwanden tussen Plein Heyendaal en de spoorkuil dienen een levensduur te hebben welke minimaal gelijk is aan de restlevensduur van de damwanden.

	Toelichting: Het uitgangspunt voor de restlevensduur van de bestaande damwanden is 30 jaar.

	Eisinitiator: Gemeente Nijmegen

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	





Interne raakvlakeisen Grondkerende constructie

	[bookmark: idmarkerx16777217x149004][bookmark: idmarkerx16777217x151881]SYS-00285 Intern raakvlak, ongelijke zettingen ter plaatse van damwand

	Nmh dient te voorkomen dat er struikelgevaar ontstaat als gevolg van ongelijke zettingen van verhardingen ter plaatse van de damwand.

	Toelichting: De damwand vormt een hard punt in de ondergrond ten opzichte van het plein aan de noordzijde van de damwand en het (aangevulde) talud aan de zuidzijde van de damwand.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00125
	

	
	
	



Realisatie-eisen Grondkerende constructie

	[bookmark: idmarkerx16777217x149528][bookmark: idmarkerx16777217x152405]SYS-00168 Realisatie, uitspoeling bij grondkerende constructies

	Indien er uitspoeling van zand kan plaatsvinden door de grondkerende constructie heen dienen maatregelen te worden genomen om dit te voorkomen.

	Toelichting: Voorkomen dient te worden dat er (plotselinge) verzakkingen ontstaan achter de grondkerende constructie, die tot gevolg kan hebben dat persoonlijke of materiele schade ontstaat.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


 
	[bookmark: idmarkerx16777217x150038][bookmark: idmarkerx16777217x152915]SYS-00169 Realisatie, controle maatregelen tegen uitspoeling

	De maatregelen dienen zo mogelijk dagelijks, maar zeker na externe invloeden zoals hevige regenval, storing aan bronbemaling en ander incidenten gecontroleerd en waar nodig gerepareerd te worden.

	Eisinitiator: ProRail

	Bovenliggende eis:
SYS-00167
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x150403][bookmark: idmarkerx16777217x153280]
[bookmark: _Toc140070192][bookmark: _Toc134196532]
Straatmeubilair
Functionele eisen Straatmeubilair

Faciliteren comfortabel wachten/verblijven

	[bookmark: idmarkerx16777217x150499][bookmark: idmarkerx16777217x153376]SYS-00376 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, zitrand plantvak plein Heyendaal

	Het plantvak op Plein Heyendaal, welke is ingeklemd tussen de tribune, tribunetrap 1 en 2, en het busstation dient te zijn voorzien van een verhoogde rand, uitgevoerd in grijs beton, welke geschikt is om op te zitten.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 37 - BH7853-RHD-02-ZZ-DR-Z-0104 - Plan station Noordzijde

	Bovenliggende eis:
SYS-00239
	

	
	
	


 



	[bookmark: idmarkerx16777217x151015][bookmark: idmarkerx16777217x153892]SYS-00377 Faciliteren comfortabel wachten/verblijven, houten zitrand

	Tenminste 30% van de lengte van zitranden dient voorzien te zijn van een houten zitting conform NMH6-1-3-1 37.

	Eisinitiator: ProRail

	Contractueel relevante document(en): 
NMH6-1-3-1 46 - BH7853-RHD-ZZ-ZZ-PR-A-0001- Beeldkwaliteitplan

	Bovenliggende eis:
SYS-00376
	

	
	
	


[bookmark: idmarkerx16777217x8240]
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[bookmark: _Toc70940991][bookmark: _Toc140070194][bookmark: _Ref34902205][bookmark: _Ref34496563][bookmark: _Hlt34558393][bookmark: _Toc134196534]Appendix 1 - Gehanteerde boomstructuren 
[bookmark: _Toc140070195][bookmark: _Toc134196535]Objectenboom


· 0 - Nijmegen Heyendaal (Nmh)
· 1 - Railinfrasysteem
· 1.1 - Transfersysteem
· 1.1.1 - Perron
· 1.1.2 - Fietsenvoorziening
· 1.1.3 - Toegangs- en transportvoorziening
· 1.1.3.1 - Lift transfer
· 1.1.3.2 - Vaste trap
· 1.1.4 - Stationsoutillage
· 1.1.4.1 - Beschuttingsysteem
· 1.1.4.2 - Afvalbak
· 1.1.4.3 - Zitgelegenheden
· 1.1.5 - Verlichting transfer
· 1.1.6 - Traverse/Stationsbrug
· 1.1.6.1 - Fundering
· 1.1.6.2 - Kolommen
· 1.1.6.3 - Opleggingen
· 1.1.6.4 - Dek
· 1.1.6.5 - Afscherming
· 1.1.6.6 - Afwatering
· 1.1.7 - Check in/check out
· 1.1.8 - Wayfinding
· 1.1.9 - Kaartverkoopautomaat
· 1.1.10 - Alarm-/informatiezuil
· 1.1.11 - Klok
· 1.1.12 – AED
· 1.1.13 – TB Scherm
· 1.2 - Communicatiesysteem
· 1.2.1 - Stationsomroepsysteem
· 1.2.2 - Videocommunicatiesysteem
· 1.2.3 - Tijdcommunicatiesysteem
· 1.2.4 - Transmissieapparatuur
· 1.2.5 - Reisinformatiesysteem
· 1.2.6 - Telecommunicatiekabel
· 1.3 - Geleidingsysteem
· 1.4 - Doorsnijdingsysteem
· 1.4.1 - Niet spoordragend kunstwerk (viaduct Heyendaalseweg)
· 1.4.2 - Afscherming
· 1.4.3 - Spooromgeving
· 1.4.4 - Kabels en leidingen derden
· 1.5 - Draagsysteem
· 1.5.1 - Kabel en leidingbed
· 1.6 - Energievoorzieningsysteem
· 1.6.1 - Deelsysteem Bovenleiding 1500V
· 1.6.1.1 - Draagconstructie Bovenleiding 1500V
· 1.6.1.2 - Bovenleiding 1500V
· 1.6.2 - Voedingen transfersysteem
· 1.7 - Treinbeveiligingsysteem
· 1.8 – Technische ruimte
· 1.9 – Assentelpunt 
· 2 - Wegen
· 2.1 - Busbaan
· 2.2 - K&R
· 2.3 - Ontsluitingswegen
· 2.3.1 - (Viaduct) Heyendaalseweg
· 2.4 - Erftoegangswegen
· 2.4.1 - Professor Bellefroidstraat
· 2.4.2 - Verlengde Groenestraat
· 2.5 - Gelijkvloerse kruispunten
· 2.5.1 - Kruispunt Heyendaalseweg-Professor Bellefroidstraat
· 2.5.2 - Kruispunt Heyendaalseweg-Professor Bromstraat
· 2.5.3 - Kruispunt Heyendaalseweg-Verlengde Groenestraat
· 2.6 - Fietspaden
· 2.7 - Voetpaden
· 2.7.1 - Voetpad Verlengde Groenestraat
· 2.7.2 - Voetpad Plein Heyendaal
· 2.7.3 - Voetpad Heyendaalseweg
· 3 - Plein Heyendaal
· 3.1 - Bushalte
· 3.2 - Abri bus
· 3.3 - Perron bushalte
· 3.4 - Verharding bushalte
· 3.5 - Tribune
· 4 - Weggebonden objecten
· 4.1 - Openbare verlichting
· 4.2 - VRI
· 4.2.1 - VRI Campusbaan-Heyendaalsweg
· 4.3 - Markering
· 4.4 - Bebording en bebakening
· 4.5 - Bewegwijzering
· 4.6 - Bermbeveiliging
· 4.7 - Hemelwaterafvoer
· 5 - Inpassingsvoorzieningen
· 5.1 - Waterhuishouding
· 5.2 - Groenvoorziening
· 5.2.1 - Bomen
· 5.2.2 - Beplanting
· 5.3 - Ecologische voorziening
· 5.4 - Grondkerende constructie
· 5.5 - Straatmeubilair


[bookmark: _Toc140070196][bookmark: _Toc134196536]
Functieboom

· 1 - Transfereren reizigers
· 1.01 - Faciliteren in-/uitstap trein
· 1.02 - Faciliteren in-/uitstap bus
· 1.03 - Faciliteren in-/uitstap auto
· 1.04 - Faciliteren fietsparkeren
· 1.05 - Reizigers informeren
· 1.06 - Bieden toegankelijkheid
· 1.07 - Faciliteren verticaal verplaatsen
· 1.08 - Faciliteren ongelijkvloers kruisen van het spoor
· 1.09 - Faciliteren reizigersvoorzieningen
· 1.10 - Faciliteren oriëntatie
· 1.11 - Faciliteren herkenning
· 1.12 - Faciliteren comfortabel wachten/verblijven
· 1.13 - Faciliteren looproute naar HAN
· 1.14 - Verlichten station en omgeving
· 1.15 - Faciliteren exploitatieprocessen
· 1.15.1 - Faciliteren onderhoudsprocessen
· 1.15.2 - Faciliteren serviceprocessen
· 2 - Afwikkelen wegverkeer
· 2.1 - Beveiligen wegverkeer
· 2.2 - Dragen wegverkeer
· 2.3 - Geleiden wegverkeer
· 2.4 - Informeren wegverkeer
· 2.5 - Isoleren wegverkeer van omgeving
· 2.6 - Passeren verkeersroutes
· 2.7 - Verlichten weg
· 3 - Inpassen in de omgeving
· 3.1 - Borgen huidige functies
· 3.2 - Isoleren omgeving van verkeer
· 3.3 - Keren grond en water
· 3.4 - Kruisen K&L derden
· 3.5 - Kruisen railverkeer
· 3.6 - Kruisen verkeersroutes
· 4 - Afdragen belastingen
· 5 - Faciliteren voeding voedingbehoevende onderdelen
· 6 - Faciliteren communicatieverbinding
· 7 - Geleiden railverkeer
· 8 - Afvoeren hemelwater
· 9 - Voeden van objecten
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