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[bookmark: _Toc146023295]Toelichting


Deze Verplichte invulformulieren horen bij de Uitnodiging tot inschrijving van de Openbare Europese aanbesteding ‘Levering, onderhoud en kalibratie en training (meervoudige) gasmeters voor de Inspectie Leefomgeving en Transport’, in deze vertegenwoordigd door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met kenmerk TN422720 d.d. 21 september 2023. 

U wordt verzocht om deze Verplichte invulformulieren volledig in te vullen en waar van toepassing bijlagen toe te voegen. Een onvolledig ingevuld formulier, of een formulier waarin niet alle vragen zijn beantwoord, of daar waar bijlagen ontbreken, of een formulier waarin tekstuele wijzigingen zijn aangebracht, kan er toe leiden dat uw Inschrijving terzijde wordt gelegd en daarmee niet in aanmerking komt voor gunning van de opdracht.  


1. [bookmark: _Toc146023296]Geschiktheidseisen


De aanbestedende dienst hanteert geschiktheidseisen om te kunnen bepalen of een inschrijver in staat is om de opdracht uit te voeren.
Een Geschiktheidseis is een knock-out criterium. Het niet voldoen aan een Geschiktheidseis leidt tot uitsluiting. Onderstaand staan de geschiktheidseisen behorende bij deze aanbesteding nader beschreven.

[bookmark: _Toc146023297]Economische en financiële draagkracht

De continuïteit van de Inschrijver dient voldoende te zijn gewaarborgd. 

GE1 – Vergelijkbare opdracht uitgevoerd

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen, en dat in geval er wordt ingeschreven als Combinatie alle Combinanten aan deze eis voldoen.

Eis(en):
Inschrijver heeft een vergelijkbare opdracht in onderhavige aanbesteding uitgevoerd van tenminste 60% van de geschatte opdrachtwaarde in 48 maanden. 

	
Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen.

	|_| Ja  |_| Nee

	
In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. 

	|_| Ja  |_| Nee  |_| Niet van toepassing



GE2 – Aansprakelijkheidsverzekering tegen bedrijfsrisico’s

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen, en dat in geval er wordt ingeschreven als Combinatie alle Combinanten aan deze eis voldoen.

Eis(en):

Inschrijver beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid. Hierbij beschouwt de Aanbestedende dienst een aansprakelijkheidsverzekering, welke minimaal een totale verzekerde som van 
€ 2.500.000,- per jaar en een verzekerde som van € 1.000.000,- per gebeurtenis afdekt, als adequaat.

	
Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen.

	|_| Ja  |_| Nee

	
In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. 

	|_| Ja  |_| Nee  |_| Niet van toepassing




Verificatiedocument(en):

· Een kopie van een recente, geldige en relevante polis van de aansprakelijkheidsverzekering of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij, waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot deze aansprakelijkheid. De kopie mag niet ouder zijn dan twaalf maanden vanaf de sluitingsdatum ontvangst Inschrijving.

GE3 – Aansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico’s 
[bookmark: _Toc227632730][bookmark: _Toc227632880][bookmark: _Toc367958754][bookmark: _Toc367973202]
Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen, en dat in geval er wordt ingeschreven als Combinatie alle Combinanten aan deze eis voldoen.

Eis(en):

Inschrijver beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor beroepsaansprakelijkheid. Hierbij beschouwt de Aanbestedende dienst een aansprakelijkheidsverzekering, welke minimaal een totale verzekerde som van € 2.500.000,- per jaar en een verzekerde som van € 1.000.000,- per gebeurtenis afdekt, als adequaat.

	
Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen.

	|_| Ja  |_| Nee

	
In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. 

	|_| Ja  |_| Nee  |_| Niet van toepassing



Verificatiedocument(en):

· Een kopie van een recente, geldige en relevante polis van de aansprakelijkheidsverzekering of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij, waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot deze aansprakelijkheid. De kopie mag niet ouder zijn dan twaalf maanden vanaf de sluitingsdatum ontvangst Inschrijving.


	Ondertekening Inschrijver

	Bedrijfsnaam Inschrijver
	<Vul in>

	Naam vertegenwoordiger
	<Vul in>

	Functie
	<Vul in>


	Handtekening 
	<Vul in>

	Plaats,  datum
	<Vul in>



[bookmark: _Toc146023298]Technische bekwaamheid en / of beroepsbekwaamheid

De bekwaamheid van de Inschrijver dient voldoende te zijn gewaarborgd.

GE4 – Kerncompetentie

Inschrijver dient gebruik te maken van de verklaring Referenties voor het indienen van referenties. Per referentie dient één verklaring ingediend te worden, eenzelfde opdracht bij één organisatie over meerdere jaren wordt als één referentie beschouwd en per kerncompetentie wordt één referentie gevraagd.

Inschrijver dient een beschrijving over te leggen van de werkzaamheden die voor de referent zijn verricht. Uit die beschrijving dient te blijken dat het om relevante referentie(s) gaat. Een relevante referentie is een referentie die naar aard en omvang vergelijkbaar is met de onderhavige Opdracht. De referenties voldoen minimaal aan de hieronder genoemde kerncompetenties en vereisten.

Inschrijver dient minimaal en maximaal één (1) referentie in, om middels deze ene of meerdere referentie(s) aan te tonen aan de volgende kerncompetenties te voldoen:

1. Inschrijver heeft een vergelijkbare opdracht in onderhavige aanbesteding uitgevoerd in de afgelopen drie (3) jaar.

Voorwaarden bij invullen referentieverklaring
· de waarde van de referentieopdracht dient uitgedrukt te worden in Euro’s exclusief btw;
· de waarde van de referentieopdracht betreft slechts de onder eigen verantwoordelijkheid van Inschrijver uitgevoerde opdrachten. Indien het een opdracht in Onderaanneming betreft dient dit te worden vermeld;
· indien sprake is van Inschrijving door een Combinatie dienen alle passende referenties van de verschillende Combinanten te worden overlegd met dien verstande dat de gestelde referentie-eis geldt voor de Combinatie in zijn geheel;
· indien sprake is van Onderaanneming en er beroep wordt gedaan op de ervaring en middelen van een Onderaannemer, dient Inschrijver in aanvulling op de informatie m.b.t. de Inschrijver/hoofdaannemer ook de relevante informatie te vermelden m.b.t. de Onderaannemer;
· de aangeleverde gegevens dienen op eerste verzoek van Aanbestedende dienst te kunnen worden geverifieerd. Inschrijver dient hiertoe alle medewerking te verlenen;
· [bookmark: _Hlk94095329]de verklaring dient ondertekend te zijn door een voor de Inschrijver tekeningsbevoegd persoon;
· geconstateerde onjuistheden aangaande deze verklaring kunnen leiden tot uitsluiting of afwijzing.
· Indien gebruik wordt gemaakt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, gelden alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende opdracht.
· De einddatum van de referenties mag niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding. Een opdracht mag dus meer dan drie jaar geleden zijn gestart.
· De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. 
· Indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht, mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgegeven en kan niet volstaan worden met een prognose van de resultaten.
· Let op: de verklaring referenties dient separaat te worden ingediend (zie Beschrijvend document paragraaf 4.5.6).

[bookmark: _Toc108690247]1.2.1.1 Verklaring referenties

	[bookmark: _Hlk94094932]Verklaring referenties 

	

	Gegevens opdrachtgever

	Naam opdrachtgever:
	<Vul in>

	Vestigingsplaats:
	<Vul in>

	Type organisatie:
	<Vul in>

	Naam contactpersoon:
	<Vul in>

	Functie:
	<Vul in>

	Telefoonnummer:
	<Vul in>

	Beschrijving geleverde opdracht

	Opdrachtwaarde:

	<Vul in>

	Uitgevoerd door:
	<Vul in>

	Periode uitvoering:
	Van <Vul in>		tot en met <Vul in>

	Voldoet aan kerncompetentie:
	Ja / nee[footnoteRef:1] [1:  Doorstrepen of weghalen hetgeen niet van toepassing is.] 


	Licht toe waaruit dat blijkt:
	<Vul in>

	
Overige relevante informatie en toelichting / aanvulling 
van de toelichtingen bij de kerncompetenties


	<Vul in>







	Ondertekening Inschrijver

	Bedrijfsnaam Inschrijver
	<Vul in>

	Naam vertegenwoordiger
	<Vul in>

	Functie
	<Vul in>

	Handtekening 
	<Vul in>

	Plaats,  datum
	<Vul in>



GE5 – Kwaliteitsmanagementsysteem

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen.

Eis(en):

De inschrijver moet een kwaliteitsmanagement systeem ISO9001 of vergelijkbaar bezitten. 

	
Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen.

	|_| Ja  |_| Nee



Verklaring en / of Verificatiedocument(en) – op aanvraag




	Verklaring Kwaliteitsmanagementsysteem

	Beschikt Inschrijver over een geldige certificering of gelijkwaardig?
	 Ja / Nee 

	Indien met Ja beantwoord:

	Welke organisatie(s) heeft het certificaat afgegeven?
	<Vul in>

	Welk soort certificering heeft Inschrijver?
	<Vul in>

	Welke organisatie(s) is belast met de externe bewaking van het certificaat?
	<Vul in>

	Wat is de datum van de laatste audit?
	<Vul in>

	Tot wanneer is het certificaat geldig?
	<Vul in>

	Indien met Nee beantwoord:

	Geef een beschrijving van het gelijkwaardige kwaliteitsmanagementsysteem
	<Vul in>



	Ondertekening Inschrijver

	Bedrijfsnaam Inschrijver
	<Vul in>

	Naam vertegenwoordiger
	<Vul in>

	Functie
	<Vul in>

	Handtekening 
	<Vul in>

	Plaats,  datum
	<Vul in>



GE6 – Beroepsbevoegdheid
Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen.

Eis(en):

De Inschrijver dient aan te kunnen tonen dat hij volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd, in het beroepsregister of in het handelsregister is ingeschreven, of dient een verklaring onder ede of een attest te kunnen verstrekken. Binnen Nederland vervult een uittreksel van Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel deze functie. 

Het bewijs moet de huidige situatie van de onderneming beschrijven en mag op het moment van Inschrijving niet ouder zijn dan zes maanden. Bij samenwerkingsverbanden dient de Combinatie of dienen alle combinanten afzonderlijk het bewijs na een verzoek daartoe te kunnen verstrekken binnen de gestelde termijn.

Dit uittreksel zal tevens worden gebruikt om te verifiëren wie namens de Inschrijver bevoegd is om de Inschrijving of documenten te ondertekenen. Dit betreft een handtekening van een functionaris(sen), die volgens het uittreksel uit het beroeps/ handelsregister bevoegd is Inschrijver te vertegenwoordigen of waaraan een schriftelijke volmacht tot vertegenwoordiging is verleend die bij de Inschrijving is gevoegd. De volmacht moet ondertekend zijn door (een) perso(o)n(en) die blijkens het uittreksel uit het beroeps/ handelsregister of blijkens de statuten van de Onderneming van Inschrijver bevoegd is (zijn) de Onderneming te vertegenwoordigen en te binden.


	
Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen.
	|_| Ja  |_| Nee

	
In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. 
	|_| Ja  |_| Nee  |_| Niet van toepassing



Verificatiedocument(en):

· Uittreksel uit het handelsregister, verklaring of attest
· Volmacht

	Ondertekening Inschrijver

	Bedrijfsnaam Inschrijver
	<Vul in>

	Naam vertegenwoordiger
	<Vul in>

	Functie
	<Vul in>

	Handtekening 
	<Vul in>

	Plaats,  datum
	<Vul in>











2. [bookmark: _Toc146023299]Programma van Eisen

In dit hoofdstuk staan de Eisen. U dient in de checklist Eisen (zie onderaan dit hoofdstuk) aan te geven of u akkoord gaat met de Eisen.

Wanneer u niet akkoord bent met één of meerdere Eisen uit dit hoofdstuk dan is de Inschrijving ongeldig en zal deze niet verder worden beoordeeld. U komt daarmee niet in aanmerking voor gunning van de opdracht.

Met ondertekening:
- verklaart inschrijver volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de onderstaande voorwaarden en eisen;
- verklaart inschrijver volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan al de overige in de opdrachtbeschrijving gestelde voorwaarden en eisen, zoals opgenomen in het Beschrijvend Document en de daarbij behorende Bijlagen.
1 [bookmark: _Toc393969640][bookmark: _Toc393971466][bookmark: _Toc393971715][bookmark: _Toc394049146][bookmark: _Toc394049215][bookmark: _Toc394051023][bookmark: _Toc394062610][bookmark: _Toc394067617][bookmark: _Toc394325357][bookmark: _Toc394325413][bookmark: _Toc394325659][bookmark: _Toc394326103][bookmark: _Toc394326324][bookmark: _Toc394384318][bookmark: _Toc394480748][bookmark: _Toc394480796][bookmark: _Toc394481757][bookmark: _Toc394481804][bookmark: _Toc394491386][bookmark: _Toc394491436][bookmark: _Toc394498450][bookmark: _Toc397499062][bookmark: _Toc397591895][bookmark: _Toc397600212][bookmark: _Toc397601140][bookmark: _Toc397951731][bookmark: _Toc398543794][bookmark: _Toc399148802][bookmark: _Toc403637462][bookmark: _Toc403637740][bookmark: _Toc403638025][bookmark: _Toc489009924][bookmark: _Toc146012230][bookmark: _Toc146023251][bookmark: _Toc146023300][bookmark: _Toc153162701][bookmark: _Toc163984385][bookmark: _Toc220836318][bookmark: _Toc222562305][bookmark: _Toc367958756][bookmark: _Toc367973204]

[bookmark: _Toc146023301][bookmark: _Toc393804779]Algemeen

De aanbestedende dienst heeft geen voorkeur voor bepaalde inschrijvers, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Als er wordt gerefereerd aan bepaalde fabricaten, merken, typen, specifieke standaarden en dergelijke, dan dient dit te worden gelezen met de toevoeging “of daaraan gelijkwaardig”. Voor bestaande en reeds in gebruik zijnde apparatuur staan wel de merknaam en typen beschreven ten behoeve van onderhoud, reparatie en kalibratie. 

Aan eisen moet worden voldaan. Het niet voldoen aan een eis betekent uitsluiting van verdere beoordeling en wordt de inschrijving terzijde gelegd (knock-out criterium). 
De wensen worden inhoudelijk beoordeeld door een beoordelingscommissie en zijn te vinden in het Beschrijvend document, hoofdstuk 6, beoordeling en gunning. 
Inschrijvers dienen te voldoen aan alle opgenomen eisen die de aanbestedende dienst heeft geformuleerd ten aanzien van de te leveren prestatie. Eisen worden als volgt weergegeven: 

	EIS 1.
	Gunningseisen
Aan een gunningseis moet worden voldaan op het moment van inschrijving. Als niet is voldaan aan een gunningseis dan wordt tot uitsluiting overgegaan.

	UE 1.
	Uitvoeringseisen
Voorwaarden waar opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de opdracht aan dient te houden zijn uitvoeringseisen. De uitvoeringseisen zijn opgenomen in dit document.
Door het indienen van een inschrijving gaat u onvoorwaardelijk akkoord met het voldoen aan de uitvoeringseisen gedurende de uitvoering van de overeenkomst.



[bookmark: _Toc146023302]Algemene eisen
In dit hoofdstuk zijn algemene eisen opgenomen. De bepaling in dit hoofdstuk hebben allemaal specifiek betrekking op de uitvoeringsperiode van de aanbesteedde opdracht. 

Verplichte belastingen, milieubescherming, arbeidsvoorwaarden
	[bookmark: _Hlk146021930]UE 1.
	Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving rekening te hebben gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden in het land waar de opdracht wordt uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 2.81 lid 2Aw2012.

Kennis omtrent die belastingen en milieubescherming, arbeidsvoorwaarden en arbeidsbescherming kunnen Inschrijvers, voor zover het gaat om uitvoering in Nederland, verkrijgen bij:
-	Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
             www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw


	
	

	
	



Verzekering
	UE 2.
	Gezien de aard van de werkzaamheden acht de Aanbestedende dienst het noodzakelijk dat Inschrijver verzekerd is tegen bedrijfsaansprakelijkheid, dan wel bereid en in staat te zijn om bij gunning zich voor bedrijfsaansprakelijkheid/beroepsfouten te verzekeren met een dekking van 
€ 500.000,00 of equivalente tegenwaarde, gedurende tenminste de looptijd van de opdracht. Op daartoe strekkend verzoek verstrekt de winnende Inschrijver bewijs van adequate verzekering dan wel een verklaring waaruit blijkt dat deze hiertoe bereid en in staat is de bij gunning af te sluiten.




[bookmark: _Toc146023303]Juridische Kaders

[bookmark: _Toc327876357][bookmark: _Toc327876715][bookmark: _Toc327878645][bookmark: _Toc327878890]De in bijlage 1 van het beschrijvend document opgenomen conceptovereenkomst kan - alvorens deze door Inschrijver(s) wordt ondertekend - door de Aanbestedende dienst worden gewijzigd en nader uitgewerkt, mede naar aanleiding van de door de Inschrijver gedane opmerkingen en tekstsuggesties in de Nota(‘s) van inlichtingen. De wijzigingen en/of de aangepaste overeenkomst zullen/zal de Inschrijvers per nota van inlichtingen kenbaar worden gemaakt.

	UE 5.
	Inschrijver gaat akkoord met de conceptovereenkomst (incl. bijlagen) met inbegrip van de eventuele per Nota van inlichtingen kenbaar gemaakte wijzigingen.




Algemene voorwaarden
De ARVODI 2018 is van toepassing op de Raamovereenkomst. Voor meer informatie betreffende de ARVODI-2018 wordt verwezen naar de site van PIANOO.

	UE 6.
	De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Inschrijver is uitdrukkelijk uitgesloten.



[bookmark: _Toc146023304]Financiële afspraken

Prijsstelling
De beoordeling op prijs vindt plaats op basis van de uitgevraagde prijselementen zoals deze zijn opgenomen in bijlage 11 Inschrijvingsstaat.

De gebruikte aantallen/verhoudingen in het prijzenformulier zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende Inschrijvers. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend bij een eventuele opdracht.

De Eisen en Wensen met betrekking tot het gunningscriterium prijs zijn:

	[bookmark: _Toc327876347][bookmark: _Toc327876705][bookmark: _Toc327878635][bookmark: _Toc327878880]Eis 1.

	Alle met de levering en preventief onderhoud gemoeide kosten zijn verwerkt in de prijs.



	Eis 2.
	Het is niet toegestaan met de ingediende prijzen de gehanteerde formule te frustreren; negatieve prijzen of prijzen van € 0,- zijn in ieder geval niet toegestaan.



	Eis 3
	Daarnaast is het niet toegestaan “met prijzen te schuiven”, zodanig dat voor het ene prijsonderdeel onrealistisch hoge prijzen worden geboden en voor het andere prijsonderdeel onrealistisch lage prijzen.”



	Eis 4
	Vermeld in Inschrijving alle geldbedragen vast in Euro’s excl. BTW.



	Eis 5
	Kosten die niet in de Inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de prijsstellling. Maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van het product of de dienstverlening, conform de in het beschrijvend document gestelde eisen, zijn voor rekening van de Inschrijver.



	Eis 6
	De facturering vindt plaats op de in de Raamovereenkomst beschreven manier. Inschrijver dient een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur te accepteren.




[bookmark: _Toc146023305]Elektronisch bestellen en factureren (EBF) – e-factureren

Alleen E-factureren
Een e-factuur is een gestructureerd digitaal bestand (geen pdf ) waarbij de vereiste gegevens altijd op een vaste plek met specifieke codering in het bestand staan. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden aangemaakt en automatisch worden verwerkt in het andere systeem.

Voor het verzenden worden de volgende mogelijkheden geboden:
· Factuurportaal van de Rijksoverheid
· Directe koppeling met Digipoort
· E-factuur indienen vanuit uw (Boekhoud)softwarepakket via Simpler Invoicing
· E-factureren via een dienstverlener die een directe koppeling heeft met Digipoort.

NB: Om elektronisch te kunnen factureren zijn ten minste de volgende gegevens nodig:
· Naam en adres van de Inschrijver;
· Het KvK-nummer van de Inschrijver;
· Het btw-nummer van de Inschrijver;
· Het bankrekeningnummer (en indien van toepassing de BIC- en IBAN-code) van de Inschrijver;
· Het Overheidsidentificatienummer (OIN) van de Rijksdienst waaraan de factuur wordt gestuurd. De lijst met OIN’s wordt bijgehouden door Logius, zie www.logius.nl voor het actuele overzicht;
· Het afleveradres (het adres waar de goederen of diensten zijn geleverd);
· Het bestelnummer (bestaat uit totaal 10 cijfers (41xxxxxxxx of 45xxxxxxxx );
· Contactpersoon (de persoon die de bestelling heeft geplaatst);
· Artikelcode (indien van toepassing);
· De omschrijving van de bestelde/geleverde goederen of diensten;
· De bestelde/geleverde hoeveelheid;
· De prijs per eenheid.


	Eis 7
	Inschrijver verzendt de factuur elektronisch zodat deze met inachtneming van de door de Aanbestedende dienst gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.



	Eis 8.
	Inschrijver start direct na de gunning het aansluitproces op e-factureren via één van de door de Aanbestedende dienst voorgeschreven manieren voor e-factureren en informeert de Opdrachtgever over de door Inschrijver gekozen wijze van aansluiten op e-factureren.



	Eis 9.
	De Rijksoverheid berekent geen kosten aan opdrachtnemers voor aansluiting op en communicatie met DigiPoort. Bij een directe aansluiting op de Digipoort komen alle kosten vanaf het koppelvlak aan opdrachtnemerszijde voor rekening van de Inschrijver. De kosten die Inschrijver in dit verband nu (en in de toekomst) maakt, zijn voor eigen rekening.



Aansluiten op het factuurportaal van de Rijksoverheid kan de Inschrijver regelen door middel van zelfregistratie via internet.

Aansluiting op DigiPoort voor geautomatiseerde uitwisseling van berichten wordt verzorgt door Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor aansluiting op DigiPoort neemt de Inschrijver na gunning contact met hen op via telefoon 0900 555 4555, per e-mail servicecentrum@logius.nl of op www.logius.nl. Op het aansluiten op DigiPoort zijn de algemene gebruiksvoorwaarden Digipoort en de algemene voorwaarden van Logius van toepassing. Deze voorwaarden treft u eveneens aan op voornoemde website. Het uitbrengen van een inschrijving (offerte) impliceert dat voornoemde voorwaarden door de Inschrijver worden geaccepteerd.

Bij keuze voor Simpler Invoicing of voor het inschakelen van een dienstverlener neemt de Inschrijver na gunning zelf contact op met de partij naar keuze.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de Rijks-brede helpdesk e-factureren, via helpdesk-efactureren.nl

[bookmark: _Toc146023306]Specificatie van de opdracht
In dit hoofdstuk zijn de eisen geformuleerd met betrekking tot de gevraagde leveringen.
Aan de gestelde eisen moet volledig en onvoorwaardelijk worden voldaan.

De gevraagde levering betreft apparatuur en toebehoren om kleine ruimtes (aan boord van schepen) en containers op haventreinen of aan boord van schepen te controleren op de aanwezigheid van schadelijke gassen/dampen.

Voor het controleren van deze (besloten) ruimtes op de aanwezigheid van schadelijke gassen/dampen gebruikt de Inspectie leefomgeving en transport de volgende gasdetectie middelen:

Elektronische gasdetectie apparatuur als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).
Elektronische gasdetectie apparatuur voor het detecteren en meten van gassen/dampen in een besloten ruimte (bijvoorbeeld een container, scheepruim, zonering rondom plaatsen waar uitstoot van gassen en dampen plaatsvinden, etc.).
Gasdetectie buisjes.

Voor al deze toepassingen geldt: 
· Op basis van het met een gebruikt gasdetectie middel verkregen meetresultaat kan worden beoordeeld welke gassen/dampen er wel of juist niet aanwezig zijn in een gecontroleerde ruimte of omgeving. 
· Vervolgens kan hiermee worden beoordeeld of deze gassen/dampen een risico (kunnen) vormen voor de gezondheid/veiligheid van een persoon indien deze ruimte of omgeving betreden moet worden.
· Daarnaast kunnen deze resultaten gebruikt worden om te beoordelen of de uitstoot of aanwezigheid van deze gassen en dampen aan wettelijke normen voldoen of een overschrijding geven.

Naast de genoemde gasdetectie apparatuur betreft de levering ook het leveren van apparatuur waarmee Bumptesten en Kalibraties van de aangeschafte en reeds in gebruik zijnde gasdetectie middelen kunnen worden uitgevoerd.

Met deze aanbesteding wordt gezocht naar een leverancier die de beschreven middelen kan leveren,
kalibreren en onderhouden. Daarnaast moet de inschrijver ook in staat zijn om de reeds binnen de
Inspectie leefomgeving en transport in gebruik zijnde gasdetectie middelen te kunnen kalibreren en onderhouden.

	De wensen worden inhoudelijk beoordeeld door een beoordelingscommissie en zijn te vinden in het Beschrijvend document, hoofdstuk 4 beoordeling en gunning.



De opdracht behelst het mogelijk leveren, kalibreren en onderhouden van draagbare gasdetectie middelen incl. toebehoren. De bedoelde middelen zijn gespecificeerd in Hoofdstuk 2.6.1. Opdrachtgever wenst in deze aanbesteding geheel ontzorgd te worden.

Technische specificaties apparatuur, middelen en toebehoren
Specificaties van gasdetectie apparatuur gebruikt als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) en multigasmeters welke worden gebruikt om een kwantitatieve meting te kunnen doen ter beoordeling van gestelde wettelijke of private/publieke normen. 

Gezien de taak en bevoegdheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport kunnen de boven omschreven detectie en meetmiddelen gelijktijdig en afzonderlijk van elkaar worden toegepast. Al naar gelang de functieomschrijving en bevoegdheden van de inspecteur die de middelen gebruikt danwel toepast. 

	Eis
	Nr
	Omschrijving
	Opmerking

	Eis
	A
	Algemeen
	

	
	A1
	De inschrijver heeft alle documenten die gevraagd zijn aangeleverd.
	

	
	A2
	De prijsstelling valt binnen het te besteden budget.
	

	
	A3
	De in gebruik zijnde apparatuur bij ILT kan in het geheel worden onderhouden.
Kennis en bevoegdheid tot onderhouden van alle apparatuur is in huis aanwezig.
	

	
	A4
	Inhuur van derden voor onderhoud of kalibratie of opleidingen, door ontbreken van bevoegde werknemers, voor een deel van de apparatuur of door het ontbreken van kennis is mogelijk, dit dient wel te worden omschreven hoe dit in de uitvoering zal werken.
	

	
	A5
	De termijn van normaal onderhoud van 4 werkdagen is aan voldaan. 1e dag heen en terugzenden en max 2 dagen voor kalibratie en vervangen sensoren.

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de IPKD Interdepartementale koeriersdienst, deze is uitsluitend werkzaam binnen Nederland. 
Voor buitenlandse verzending van de apparatuur zal de inschrijver aanvullende, duidelijke beschrijving en aanvullende voorwaarden moeten omschrijven.
	

	
	A6
	Sensoren en onderdelen zijn op voorraad.
	

	
	A7
	Reserve meters, in geval door reparatie of bestellingen de termijn van 4 dagen worden overschreden, zijn aanwezig.
	

	
	A8
	Bij overschrijden van onderhoudstermijn zal reservemeter worden ingezet. 
De procedure wordt gevolgd, mail naar Key-user en Self Service Portal. De te repareren meter wordt aan reservebestand toegevoegd na reparatie.
	

	Eis
	AA
	Samenwerking, taken en werkzaamheden
	

	
	AA1
	Binnen ILT zijn diverse organisatieniveaus aanwezig waarmee moet worden samengewerkt om tot een optimale ontzorging van ILT te kunnen komen. 
	

	
	AA2
	F&I UDAC: is de financiële organisatie en een onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zorgen voor de betaling van de rekeningen, houden overzicht over het budget.
	

	
	AA3
	Self Service Portal: is een sturend orgaan binnen ILT om de inspecteurs en de key users te ondersteunen bij hun werkzaamheden. 
Zij zorgen voor een centrale opslag van documenten, bijhouden van de database meetmiddelen en geven de opdrachtbrieven uit voor aanschaf nieuwe meters of uitvoeren van duurdere reparaties.
	

	
	AA4
	Key users dit is een gespecialiseerde technische inspecteur die namens de organisatie en namens de individuele inspecteur besluiten neemt, overleg voert en werkzaamheden uitvoert zoals:
· Afschrijven van apparatuur
· Andere sensoren toepassen
· Meters aanpassen naar behoefte
· Inspelen op veranderingen in organisatie, werkzaamheden, aantal inspecteurs die meters nodig hebben
· Sturing in noodzakelijke en de inhoud van opleidingen tbv gasmeters
· Het zijn van intermediair tussen het bedrijf, de individuele inspecteur, organisatie vormen binnen ILT en het Ministerie.
· Aankoop nieuwe meters
· Alarmwaarde instellingen
· Advies vragen, beoordelen van dat advies en het voeren van overleg over dit advies
· Samenwerking met alle in deze aanbesteding genoemde partijen
· Organiseren van “meetings” waarbij het bedrijf ter plaatse komt en waarbij een groep van 10 inspecteurs of meer samenkomt om de meters te kalibreren en eenvoudige reparaties uit te voeren
	

	
	AA5
	De individuele inspecteur en gebruiker van de meetapparatuur. 
Deze kan, slechts na overleg met de key user, in voorkomende gevallen ook contact hebben met het bedrijf die de werkzaamheden uitvoert.
Dit kan alleen in geval van een acute noodzaak en op basis van vooroverleg met de key user en uitvoerende partij.
In voorkomende gevallen stuurt de uitvoerende partij de individuele inspecteur terug naar de key user om zaken te regelen.
	

	
	
	
	

	Eis
1
	
	De uitvoerende partij zal rekening houden met bovenstaande structuren en de taken die de afzonderlijke niveaus hebben.
	

	
	
	
	

	Eis
	S 
	Minimale Technische Specificatie Sensoren.
	

	
	S 1
	Zuurstof O2 
Een Zuurstof sensor die zuurstof kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 0,3 Vol% O2 in het aangegeven bereik.	

Bereik in Vol% O2: 0 – 30 Vol% O2
	

	
	S 2
	Een LEL (Lower Explosion Level, of UEG Onderste Explosie Grens) sensor die de aanwezigheid van een explosief gasmengsel kan detecteren met maximaal de volgende onnauwkeurigheid: 
-bij minder dan 50 LEL% ± 3 LEL%
-bij meer dan 50 LEL% ± 5 LEL%

Bereik in LEL%: 0-100 LEL% (van het ingestelde kalibratie gas)

Opmerking bij LEL sensoren: 
Er is een scheiding aangebracht binnen huidige in gebruik zijn de meetapparatuur van de inspectie. Een deel is toegerust met Infrarood detectie sensoren en een deel met katalytisch werkende sensoren. Dit afhankelijk van het te detecteren materiaal. 
Er zijn verschillende kalibratiegassen in gebruik per groep meters, een deel wordt met Propaan gekalibreerd en een deel met Pentaan en soms met Methaan. Hiermee zal men rekening dienen te houden.

Voetnoot 1:
De Infrarood sensoren worden bij defect vervangen voor een ander type sensor. Hierbij dient rekening te worden gehouden. De IR sensor is niet in staat waterstofgas te meten en gezien de toekomstige ontwikkelingen zal dit product meer in het transport worden aangetroffen. Daar moet ILT op kunnen inspelen.

Voetnoot 2:
Het strek tot aanbeveling als er voor uw meter een meer innovatieve sensor kan worden toegepast, die breder inzetbaar is dan een singlegas detectie. 

U dient deze voetnoten bij de inschrijving kenbaar te maken, indien u hierin kunt voorzien.
	

	
	S 3
	Een Zwavelwaterstof H2S sensor die H2S kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 2% H2S relatief in het aangegeven minimale bereik.

Bereik in ppm: H2S = 0 tot minimaal 100 ppm. Maximaal 500 ppm

Opmerking:
Binnen de in gebruik zijnde meetapparatuur zijn ook combinatiesensoren H2S/ CO in gebruik alsmede separaat H2S sensoren, afhankelijk van de gebruikte meetmiddelen
	

	
	S 4
	Een koolmonoxide CO sensor die CO kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 10% CO relatief in het aangegeven bereik.

Bereik in ppm: CO = 0 tot minimaal 1000 ppm

Opmerking:
Binnen de in gebruik zijnde meetapparatuur zijn ook combinatiesensoren H2S/ CO in gebruik alsmede separate CO sensoren, afhankelijk van de gebruikte meetmiddelen.
	

	
	S 5
	Een PID sensor van minimaal 10,6 eV voor het meten van VOC en toxische dampen, die de volgende gassen met een onnauwkeurigheid van maximaal 10% relatief kan detecteren:

· Benzeen (C6H6) 
· Cyclohexaan (C6H12)
· Tolueen (C7H8) 
· Xyleen (C8H10) 
· Kooldioxide (CO2) 
· Fosfine (PH3)
· Ammoniak (NH3) 
· Styreen (C8H8) 
· Methylbromide (CH3Br) 
· Formaldehyde (H2CO) 
· Ethyleenoxide (EO, C2H4O)
· Propyleenoxide (PO, C3H6O)

Bereik in ppm: 0-5000 ppm

Opmerking:
De geleverde lamp dient een minimale en gegarandeerde levensduur van minimaal 3 jaar te hebben.
	

	
	S 6
	Een CO2 sensor die CO2 kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 10 % CO2 relatief in het aangegeven bereik.

Bereik in ppm: CO2 = 0 tot minimaal 5000 ppm
Opmerking:
Deze sensor is toegepast in slechts een tweetal meters voor specifieke doeleinden. Dit staat aangegeven bij het type meter.
Deze sensor is gebaseerd op het infrarood meetprinciepe.

	

	
	S 7
	Een CO/H2S sensor die gelijktijdig CO en H2S kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 3% CO en 2% H2S relatief in het aangegeven nominale bereik.

Bereik in ppm: 
Nominaal CO = 0 tot 500 ppm. Maximaal 1500 ppm
Nominaal H2S= 0 tot 200 ppm. Maximaal 500 ppm

	

	
	S 8
	Een blauwzuur HCN sensor die HCN kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 5% HCN relatief in het aangegeven bereik.

Bereik in ppm: HCN = 0 tot minimaal 30 ppm. Maximaal 100 ppm.

Opmerking:
Deze sensor wordt niet toegepast omdat de stof blauwzuur zo vaak voorkomt. Er is voor de meeste vervoersmodaliteiten een vervoersverbod of is de stof sterk gelimiteerd in hoeveelheid te vervoeren stof van toepassing. Echter deze sensor is kruisgevoelig voor andere moleculaire stikstofverbindingen die wel worden vervoerd en eveneens een hoog risico met zich dragen.

	

	
	S 9
	Een Ammonia NH3 sensor die NH3 kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 5% NH3 relatief in het aangegeven bereik.

Bereik in ppm: NH3 = 0 tot minimaal 100 ppm

	

	
	S 10
	Een Fosfine PH3 sensor die PH3 kan detecteren met een onnauwkeurigheid van maximaal 10 % PH3 relatief in het aangegeven bereik.

Bereik in ppm: PH3 = 0 tot minimaal 5 ppm. Maximaal 20 ppm.

	

	
	
	
	

	Eis
2
	
	De uitvoerende partij zal sensoren aanbieden die gelijkwaardig zijn aan bovenstaande of beter. 
Zij zullen bij afwijkende waarden een Technische datasheet (TDS) van de sensoren bij inschrijving meezenden.
	

	
	
	
	

	Eis
	B
	ATEX specificaties
	

	
	B1
	Alle meetapparatuur voldoet aan de ATEX normering voor het verrichten van werkzaamheden in Zone 1. De meetapparatuur dient met behulp van een pomp en slang, vanuit zone 1, ook de dampen en gassen uit zone 0 te kunnen meten.
	

	
	B2
	Nieuw te leveren apparatuur dient aan de juiste temperatuur klassen behorende bij de te meten stoffen (zie voor te meten stoffen de omschrijving van sensoren) te voldoen. De temperatuurklassen en het EX symbool dienen ook op de meter te zijn aangebracht. Alle te leveren meetapparatuur is voorzien van certificaten.
	

	
	B3
	De huidige apparatuur voldoet aan de juiste temperatuur klassen. Bij reparatie en onderhoudt dient deze apparatuur daaraan te blijven voldoen.
	

	
	B4
	Graag vernemen we van de inschrijvers aan welke ATEX normen uw voorgestelde apparatuur voldoet.
	

	Eis
3
	
	De uitvoerende partij zal apparatuur aanbieden die gelijkwaardig zijn aan bovenstaande of beter. 
Zij zullen bij afwijkende waarden een certificaat met ATEX normering beschikbaar stellen aan de key user van de aangeboden meetapparatuur en bij inschrijving meezenden.
Ook bij vervanging van apparatuur is deze eis van toepassing.
	

	
	
	
	

	Eis
	C
	Technische eisen Industrial Scientific Meetapparatuur
	

	
	C1
	Kennis en bevoegdheid voor onderhoud van de meters MX4, MX6, Gasbadge Pro met de juiste configuraties en onderdelen zoals in gebruik bij ILT
	

	
	C2
	Heeft de beschikking tot een PC met software om apparatuur uit te kunnen lezen.
	

	
	C3
	Heeft de beschikking over dockingstation voor kalibreren van de meters
	

	
	C4
	Heeft niet de beschikking over een dockingstation maar wel andere mogelijkheden en kennis tot kalibreren
	

	
	C5
	Heeft beschikking tot een charger-datalink en is instaat de data van betreffende meetapparatuur uit te lezen en op te slaan. 
Is op de hoogte van het protocol BOA en uitlezen van data. 
Zal alle data van meters automatisch opslaan, voor het wissen daarvan en bewaard deze data minimaal 1 jaar tot de Key-user aangeeft dat dit niet meer noodzakelijk is.
	

	
	D
	Specifieke eisen MX4
	

	[bookmark: _Hlk135812925]
	D1
	Kennis van de software
	

	
	D2
	Kennis van de sensoren en het ijken daarvan
	

	
	D3
	Kennis van de aansturing van sensoren. Zoals LEL sensor instellen op ander ijkgas
	

	
	D4
	Kennis van updaten software
	

	
	D5
	Kan inspecteurs vragen behandelen bij problemen
	

	
	D6
	Kan inspelen op bijzondere toepassing door ILT
	

	
	D7
	Kan de meter ombouwen van ongepompte naar gepompte versie
	

	
	D8
	Heeft een MX4 pomp als reserve in voorraad
	

	
	D9
	Heeft een MX4 batterij als reserve in voorraad
	

	
	D10
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	D11
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	D12
	Kan voor de Key-User een Charger/datalink leveren
	

	
	D13 
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.
Huidige configuratie;
Meter Ventis MX4, inclusief oplader (AC od DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, CO, O2.
	

	
	D14
	Kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	D15
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	D16
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	E
	Specifieke eisen MX6
	

	
	E1
	Kennis van de software
	

	
	E2
	Kennis van de sensoren en het ijken daarvan
	

	
	E3
	Kennis van de aansturing van sensoren. Zoals de verschillende soorten LEL sensoren (Catalytische en Infrarood) de PID sensor etc.
	

	
	E4
	Kennis van updaten software
	

	
	E5
	Kan inspecteurs vragen behandelen bij problemen
	

	
	E6
	Kan inspelen op bijzondere toepassing door ILT
	

	
	E7
	Kan de meter ombouwen van ongepompte naar gepompte versie
	

	
	E8
	Heeft een MX6 pomp als reserve in voorraad
	

	
	E9
	Heeft een MX6 batterij als reserve in voorraad
	

	
	E10
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen of veranderde instellingen aan te brengen.
	

	
	E11
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	E12
	Kan voor de Key-User een Charger/datalink leveren
	

	
	E13
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.

Huidige configuratie Spoor, Wegvervoer en Binnenvaart;
Meter MX6 iBird, inclusief oplader (AC of DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, CO, O2, PID en HCN.

Huidige configuratie Zeevaart:
Meter MX6 iBird, inclusief oplader (AC of DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, O2, PID en PH3.

Configuratie Meet en Monstername Team en Key-user:

Deze meetsets zijn op de persoon en werkzaamheden afgestemd en kunnen afwijkende sensoren bevatten De sensoren moeten wel voldoen aan de criteria als omschreven bij S 0 en verder.

	

	
	E14
	De inschrijver kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	E15
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	E16
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	F
	Specifieke eisen Gasbadge Pro
	

	
	F1
	Kennis van de software.
	

	
	F2
	Kennis van de sensoren en het ijken daarvan.
	

	
	F3
	Kennis van de aansturing van sensoren. 
	

	
	F4
	Kennis van updaten software.
	

	
	F5
	Kan inspecteurs vragen behandelen bij problemen.
	

	
	F6
	Kan inspelen op bijzondere toepassing door ILT.
	

	
	F7
	Heeft een Gasbadge Pro batterij als reserve in voorraad
	

	
	F8
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	F9
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.
Huidige configuratie;
Meter Gasbadge Pro, sensor PH3.
	

	
	F10
	Kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	F11
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	F12
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	G
	Technische eisen Ion Sciense Meetapparatuur
	

	
	G1
	Kennis van de Tiger en Cub
	

	
	G2
	Kennis van het foto-ionisatie principe zoals toegepast in de meter.
	

	
	G3
	Kennis en bevoegdheid voor onderhoud van de IS meters met de juiste configuratie en onderdelen zoals in gebruik bij ILT
	

	
	G4
	Heeft de beschikking tot een PC met software om apparatuur uit te kunnen lezen.
	

	
	G5
	Heeft de beschikking over dockingstation voor kalibreren van de meter
	

	
	G6
	Heeft niet de beschikking over een dockingstation maar wel andere mogelijkheden en kennis tot kalibreren
	

	
	G7
	Relatie met de leverancier van deze meters.
	

	
	G8
	Kennis van de PID lampen zoals toegepast door ILT 
	

	
	G9
	Kennis van de verschillende lampen en mogelijkheden daarvan.
	

	
	G10
	Kennis van omrekenfactoren
	

	
	G11
	Kennis van software behorende bij meters
	

	
	G12
	Kennis van de opladers behorende bij de meters
	

	
	G13
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	G14
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	G15
	Kan voor de Key-User een datalink leveren
	

	
	G16
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.

Huidige configuratie 
Meter ION Science LTD Tiger, inclusief oplader (AC of DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren PID lamp 10,6 Ev.

Deze meter is op basis van de werkzaamheden afgestemd en kunnen afwijkende software en benodigde extra voorzieningen bevatten. De huidige lamp in de PID is afgestemd op een breed spectrum aan stoffen en kan worden ingezet om specifiek benzeen te meten. 
Hiertoe is een extra hulpstuk en meetbuisje aanwezig, zie bij meetbuisjes onder de M.
	

	
	G17
	De inschrijver kan in voorkomende gevallen de lamp aanpassen, na opdracht of in overleg met de Key User.
	

	
	G18
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
	

	
	G19
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	F
	Specifieke eisen Tiger
	

	
	F1
	Kennis van de software
	

	
	F2
	Kennis van de PID lamp en het kalibreren daarvan
	

	
	F3
	Kennis van de aansturing van PID lamp. 
	

	
	F4
	Kennis van updaten software
	

	
	F5
	Kan inspecteurs vragen behandelen bij problemen
	

	
	F6
	Kan inspelen op bijzondere toepassing door ILT
	

	
	F7
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	F8h
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	F9
	Kan voor de Key-User een Charger/datalink leveren
	

	
	F10
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.
Huidige configuratie;
Meter Ventis MX4, inclusief oplader (AC od DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, CO, O2.
	

	
	F11
	Kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	F12
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	F13
	De Tiger kan specifiek voor het meten van Benzeen worden ingeregeld. Daartoe behoren ook specifieke filterbuisjes, zie daarvoor onder de rubriek gasmeetbuisjes naar deze specificaties.
	

	
	F14
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	H
	Specifieke eisen Cub
	

	
	H1
	Kennis van de software
	

	
	H2
	Kennis van de PID lamp en het kalibrerenb daarvan
	

	
	H3
	Kennis van de aansturing van PID lamp. 
	

	
	H4
	Kennis van updaten software
	

	
	H5
	Kan inspecteurs vragen behandelen bij problemen
	

	
	H6
	Kan inspelen op bijzondere toepassing door ILT
	

	
	H7
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet.
	

	
	H8
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	H9
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	H10
	Kan voor de Key-User een Charger/datalink leveren
	

	
	H11
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.
Huidige configuratie;
Meter Ventis MX4, inclusief oplader (AC od DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, CO, O2.
	

	
	H12
	Kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	H13
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	H14
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	I
	Technische eisen Crowcon Meetapparatuur
	

	
	I1
	Kennis en bevoegdheid voor onderhoud van de Crowcon meter met de juiste configuratie en onderdelen zoals in gebruik bij ILT
	

	
	I2
	Heeft de beschikking tot een PC met software om apparatuur uit te kunnen lezen.
	

	
	I3
	Heeft de beschikking over dockingstation voor kalibreren van de meter
	

	
	I4
	Heeft niet de beschikking over een dockingstation maar wel andere mogelijkheden en kennis tot kalibreren
	

	
	I5
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	I6
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	I7
	Kan voor de Key-User een Charger/datalink leveren
	

	
	I8
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.
Huidige configuratie;
Meter Ventis MX4, inclusief oplader (AC od DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, CO, O2.
	

	
	I9
	Kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	I10
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	I11
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	J
	Specifieke eisen Crowcon
	

	
	J1
	Kennis van de software.
	

	
	J2
	Kennis van de sensoren en het ijken daarvan.
	

	
	J3
	Kennis van de aansturing van sensoren. 
	

	
	J4
	Kennis van updaten software.
	

	
	J5
	Kan inspecteurs vragen behandelen bij problemen.
	

	
	J6
	Kan inspelen op bijzondere toepassing door ILT.
	

	
	J7
	Heeft een Gasbadge Pro batterij als reserve in voorraad
	

	
	J8
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	J9
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	J10
	Kan voor de Key-User een Charger/datalink leveren
	

	
	J11
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.
Huidige configuratie;
Meter Ventis MX4, inclusief oplader (AC od DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, CO, O2.
	

	
	J12
	Kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	J13
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	J14
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	K
	Technische eisen Blackone Meetapparatuur
	

	
	K1
	Kennis en bevoegdheid voor onderhoud van de Black Line G7 multigas-meter met de juiste configuratie en onderdelen zoals in gebruik bij ILT
	

	
	K2
	Heeft de beschikking tot een PC met software om apparatuur uit te kunnen lezen.
	

	
	K3
	Heeft de beschikking over dockingstation voor kalibreren van de meter
	

	
	K4
	Heeft toegang tot de internetsite van de apparatuur
	

	
	K5
	Kan de meldingen van stilliggen monitoren en doorgeven aan de managers van ILT
	

	
	K6
	Heeft toegang tot de WWW site van deze apparatuur en kan storingen daartoe melden en meewerken aan het opheffen van die storingen.
	

	
	K7
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	K8
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	K9
	Kan voor de Key-User een Charger/datalink leveren
	

	
	K10
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.
Huidige configuratie;
Meter Ventis MX4, inclusief oplader (AC od DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, CO, O2.
	

	
	K11
	Kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	K12
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	K13
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
	L
	Specifieke eisen Black line G7
	

	
	L1
	Kennis van de software.
	

	
	L2
	Kennis van de sensoren en het ijken daarvan.
	

	
	L3
	Kennis van de aansturing van sensoren. 
	

	
	L4
	Kennis van updaten software.
	

	
	L5
	Kan inspecteurs vragen behandelen bij problemen.
	

	
	L6
	Kan inspelen op bijzondere toepassing door ILT.
	

	
	L7
	Heeft een Gasbadge Pro batterij als reserve in voorraad
	

	
	L8
	Kan softwarematige wijzigingen aanbrengen of inspecteurs van ILT telefonisch helpen om softwarematig wijzigingen aan te brengen.
	

	
	L9
	Kan naar behoefte van de inspecteur een oplader in 230V AC of een 12V DC leveren
	

	
	L10
	Kan voor de Key-User een Charger/datalink leveren
	

	
	L11
	Kan voorzien in de noodzakelijke configuratie zoals in gebruik bij ILT.
Huidige configuratie;
Meter Ventis MX4, inclusief oplader (AC od DC versie naar behoefte Inspecteur), sensoren H2S, LEL, CO, O2.
	

	
	L12
	Kan in voorkomende gevallen de sensor samenstelling aanpassen, na opdracht van de Key User.
	

	
	L13
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze meetapparatuur is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	
	L14
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	Eis
4
	
	De uitvoerende partij zal meetapparatuur ter vervanging van bovenstaande aanbieden die gelijkwaardig zijn aan bovenstaande genoemde merken of typen of beter worden beoordeeld. 

Zij zullen bij afwijkende merk en type meters de waarden en mogelijkheden van de aangeboden meetapparatuur bespreken met de key user (toekomst). 
En het alternatief, wat men nu voor ogen heeft, moet bij de inschrijving nader worden toegelicht. Waarbij naast het merk en type, de pre-, en contra-argumenten duidelijk naar voren komen. Maximaal 2 A4 per voorgesteld apparaat. Foldermateriaal kan worden toegevoegd ter informatie, maar zal bij de beoordeling van de offerte niet worden meegenomen.

Voor de periode van 5 jaar:
Verandering van apparatuur en innovaties de komende jaren. Na overleg van de beschrijving van de fabrikant, technische data sheet (TDS) en een uitvoerig advies over de plussen en minnen ten aanzien van de bestaande mogelijkheden in de huidige apparatuur in gebruik van ILT. Zullen ook de ATEX-normering, certificering en afwijkende mogelijkheden van de aangeboden meetapparatuur in gezamenlijk overleg, met de key user, worden besproken. Dan volgt een gezamenlijk besluit tot wijziging van apparatuur en zal een besluit moeten worden genomen over deze aanpassing over de eventueel afwijkende meetapparaten.  

Mogelijk dat hiervoor een offerte traject moet worden opgestart en dat andere organisatieniveaus hierbij betrokken moeten zijn.
Dit zal geen belemmering zijn bij de inschrijving een verklaring daarover zal worden opgenomen in de aanbieding.
	

	eis
	M
	Gasmeetbuisjes
	

	
	M1
	Voor gassen en dampen in uitzonderlijke gevallen wordt gebruik gemaakt van gasmeetbuisjes. Binnen ILT wordt op dit moment gebruik gemaakt van gasmeet buisjes van de merken Kitagawa en Dräger
	

	
	M2
	Voor specificaties van de gasmeetbuisjes zie daarvoor de site van deze afzonderlijke merken.
	

	
	M3
	Aankoop van individuele buisjes vinden alleen plaats in overleg met de key users
	

	
	M4
	Voor de gasmeter van Ion Science de Tiger is voor benzeenmetingen een filter voorloopbuisje in gebruik, deze treft u hieronder aan.
	

	
	M5
	De huidige in gebruik zijnde gasmeetbuisjes behoren bij de standaard set die bij gasmeetdeskundige inspecteurs in gebruik zijn.
	

	
	M6
	De huidige set gasmeetbuisjes bestaat uit buisjes voor de gassen (daarachter het typenummer van het buisje wat in gebruik is):
Kitagawa:
Methyl Bromide             157D
Phosphine/Arsene          121U
1,2 Dichloorethane        230SA
Formaldehyde               171SC
Koolmonoxide               106SA
Ammoniak                    105SE
Kooldioxide                   126SG
Organisch gas               186
Anorganisch gas            131
Benzeen                       118SE
Waterdamp                   603SPA
Mercaptaan                   282S

Drager:
Formaldehyde                6733081
Benzeen                        8102691

Ion Science
Filter tube voor Tiger      861614

	

	
	M7
	Bij elke set gasmeetbuisjes behoort ook een gasmeetpomp welke bij deze buisjes behoren.
	

	
	M8
	Bovenstaande buisjes zijn geselecteerd op basis van hun eigenschappen als goede afleesbaarheid en zichtbaarheid van de af te lezen gaswaarden.
	

	
	M9
	Kitagawa buisjes hebben de eigenschap dat zij minder reagens bevatten waardoor zij minder schadelijk zijn voor het milieu.
	

	
	M10
	Bij aanbieding van een afwijkend merk en type meetbuisje behoort, bij een eerste aanbieding van een dergelijk meetbuisje, per werknemer van ILT ook een bijbehorende meetpomp.
	

	
	M11
	Nadere specificaties en bijzonderheden van deze meetapparatuur zijn te vinden op internet bij de huidige leverancier of bij de fabrikant.
	

	
	M12
	Kan de vereiste opleidingen verzorgen die door ILT voor deze gasmeetbuisjes is voorgeschreven.
De ARBO technische aspecten en interne richtlijnen van de meetapparatuur zullen door ILT zelf worden onderricht in samenspraak met de inschrijver.
	

	Eis
5
	
	De uitvoerende partij zal meetbuisjes ter vervanging van bovenstaande aanbieden die gelijkwaardig zijn aan bovenstaande of beter worden beoordeeld. 

Zij zullen bij afwijkende meetbuisjes en mogelijkheden van de aangeboden andere buisjes de mogelijkheden bespreken met de key user. 
Na overleg van de technische Datasheet (TDS) van de meetbuisjes en in gezamenlijk overleg zal een besluit worden genomen over eventueel afwijkende of nieuwe meetbuisjes.  
Mogelijk dat hiervoor een offerte traject moet worden opgestart en dat andere organisatieniveaus hierbij betrokken moeten zijn.
Dit zal geen belemmering zijn bij de inschrijving een verklaring zal worden opgenomen in de aanbieding.
	

	Eis
6
	
	Bij aanbieding van afwijkend merk en type meetbuisje, dient de key user van ruime informatie te worden voorzien van dit merk en de meest voorkomede meetbuisjes van dat merk. Hij dient ter hand te worden gesteld van uitvoerige beschrijving van het gebruikte reagens (ivm milieuschade en impact), de aflezing van meetwaarden, de reactie met gas en reagens, de verkleuringsreactie, reactietijd, pompslagen etc etc. per toegepast meetbuisje in boekvorm of digitaal.
	

	Eis
	N
	Samenwerking met Key user
	

	
	N1
	De inspectie maakt intern gebruik van Key users, dit zijn technisch opgeleide inspecteurs die jarenlange ervaring hebben op het gebied van gasmeten. 
Zij nemen op technisch gebied besluiten namens het ILT, in overleg met de verschillende partijen die gebruik maken van de gasmeters en de leveranciers. 

Zij zullen ook achteraf de facturen accorderen voor uitbetaling. Uitbetaling van de facturen zal plaatsvinden door F&I UDAC daar heeft de Key user geen invloed op.
	

	
	N2
	Er zal intensief contact worden onderhouden met de key user(s) die door ILT zijn aangesteld op dit onderwerp. De namen, email adressen en telefoonnummers zullen beschikbaar worden gesteld aan de inschrijver die deze opdracht gegund wordt.
	

	
	N3
	Voor normaal onderhoudt van de meters, kalibratie en certificering is geen contact of overleg met de key user noodzakelijk. 
	

	
	N4
	Voor reparaties en defecten die meer kosten met zich brengen is vooraf contact met de key user noodzakelijk en bij grotere reparaties of eind of life beslissingen is zelfs een bevestigingsmail noodzakelijk.
	

	
	N5
	Besluiten tot vervangen van een meter worden in gezamenlijkheid met de key user genomen.
	

	
	N6
	De aankoop van een nieuwe meter worden genomen na opdracht van de key user en met een opdrachtbrief vanuit het Self service portal
	

	
	N7
	Opdrachten tot vernietiging van een meter (end of life) afschrijving bij te grote kostbare reparaties of aankoop van een nieuwe of specifieke meter dienen vooraf te gaan van een offerte traject via de key user.
Hiervoor zal voor uitvoering een opdrachtbrief worden afgegeven door de ILT zoals hierboven aangegeven.
	

	Eis
7
	
	De uitvoerende partij zal verklaren bij inschrijving dat zij medewerking zullen geven aan bovenstaande en dat dit geen belemmering zal zijn bij de inschrijving. 
	

	Eis
	P
	Uitvoering kalibratie van meetapparatuur
	

	
	P1
	Kennis van de procedure zoals in gebruik bij ILT
	

	
	P2
	Komt terplaatse bij grotere controles of vergaderingen “meetings” om kalibraties en kleine reparaties ter plaatse uit te voeren.

Op dit moment is dit gebruikelijk bij een hoeveelheid van 10 meters of meer. Dit wordt dan uitgevoerd na verzoek, planning en opdracht van de key user.

Indien de inschrijver een ander inzicht heeft, dan graag toelichten bij de inschrijving.
	

	
	P3
	Heeft de beschikking over mobiele apparatuur om ter plaatse van een “meeting” deze eenvoudige handelingen uit te voeren.
	

	
	P4
	Heeft mogelijkheden om in een uitgaande zendingen te verrichten zoals gebruikelijk binnen ILT
	

	
	P5
	Kan rapporteren na uitvoering van dergelijke kalibratie sessies aan de key user en het Self service portal van ILT
	

	
	P6
	Heeft tijdens deze “meetings” reserve meetapparatuur bij zich om de meest urgente inspecteurs direct van een vervangende meter te kunnen voorzien.
	

	Eis
8
	
	De uitvoerende partij zal verklaren bij inschrijving dat zij medewerking zullen geven aan bovenstaande en dat dit geen belemmering zal zijn bij de inschrijving.
	

	Eis
	Q
	Verzending van meetapparatuur
	

	
	Q1
	De inspectie maakt op dit moment voor verzending gebruik van de interdepartementale koeriersdienst  IPKD. Deze wordt aangestuurd door de Key user van de gasmeetapparatuur.
	

	
	Q2
	In de toekomst zal dit systeem verder worden geautomatiseerd en gericht op zelf werkzaamheid van de inspecteur. 
Dit betekend voor de toekomst dat de uitvoerder van deze opdracht ook met het Self Service Portal van het ILT zal gaan samenwerken. 

Gegevens en samenwerking zal samen met de Key users worden opgezet. 

De aanbesteding zal een verklaring bevatten die deze samenwerking voor de toekomst niet uit de weg zal gaan.
	

	Eis
9
	
	De uitvoerende partij zal verklaren bij inschrijving dat zij medewerking zullen geven aan bovenstaande en dat dit geen belemmering zal zijn bij de inschrijving.
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Inschrijving gaat onvoorwaardelijk akkoord met alle hierboven gestelde eisen. 

	Ondertekening Inschrijver

	Bedrijfsnaam Inschrijver
	<Vul in>

	Naam vertegenwoordiger
	<Vul in>

	Functie
	<Vul in>

	Handtekening 
	<Vul in>

	Plaats,  datum
	<Vul in>
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