Perceel 1  programma van eisen

1a auto driezijdige kipper met autolaadkraan (3x)

Bedrijfswagen
* Gewichtsklasse tussen 4000 kg en 5500 kg
* Pick-up uitvoering enkele cabine
* Breedte cabine minimaal 200cm zonder spiegels
* instaphoogte maximaal 53cm
* Bodemvrijheid carter pan minimaal 22 cm
* Bodemvrijheid voorbumper minimaal 19 cm
* Bodemvrijheid differentieel achter minimaal 16 cm 
* Kleur wit
* dab radio met bluetooth en geïntrigeerd camerascherm + achteruitrij camera 
 * torpedo neus ( geen frontstuur )
* Dubbel lucht achterzijde
* ladderchassis van voorbumper tot achterbumper in een geheel
* vermogen minimaal 160pk minimaal koppel 400Nn
* dieselmotor minimaal Euro 6 norm
* hydrauliek pomp auto pto aangedreven via brandstofmotor of versnellingsbak
* uitlaat centraal onder chassis 
* centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
* geveerde bestuurder stoel minimaal 3-voudig verstelbaar, lendensteun + armsteun
* in hoogte verstelbaar stuur
* minimaal 2 bekerhouders aan beide zijde dashboard of centraal in dashboard    
* portieren voorzien van elektrische bedienbare ramen  
* opbergruimte in deuren
* handschoen vak ( dashboardkast )
* bijrijdersbank 2 zit 
* open vak voor tablet of telefoon met USB aansluiting 
* 4 seizoenen banden 
* airbag voor bestuurder + bijrijder
* elektrische verstelbare buitenspiegels en verwarmd
* cruise control
* instelbare snelheidsbegrenzer minimaal 2 snelheden
* brandstoftank minimaal 90 liter
* trekhaak met 13 polige stekker minimaal 3200 kg trekgewicht
* airco
* cabine achterwand met ruit
* handgreep op A stijl voor het makkelijk instappen
* mogelijkheid tot terug keuren naar <3500 kg 
* Nederlandstalige gebruikershandleiding 
* reservewiel verplicht, mag los worden meegeleverd
* monteren en aansluiten van, door de opdrachtgever, geleverde led signaal lichtbak verlichting

bak
* driezijdige kiplaadbak met aluminium borden 40 cm hoog degelijke sluiting                                                        ( spansluiting verzonken in aluminium bord )
* achter 2 x franse deurtjes
* kiepvermogen 4000kg
* afmetingen c.a. 300 cm  lang 220 cm breed
* laadvloer betonplex 18mm dik met 2 mm verzinkte staalplaat (gladde naden)
* koprek voorzijde 60 cm aluminium, 
* 2x3 sjorogen in het randprofiel
* 2x4 bindhaken 
* geheel frame volbad verzinkt (hulpframe + kipper bak)
* hydraulisch kiepsysteem aangedreven via pto voertuigmotor
* gereedschap opbergkist  tussen cabine en kipperbak  naast kraan zo groot mogelijk, met rolluik, van zijkant benaderbaar
* gaasrek bekleed maaswijdte 40x40 bovenzijde voorzien van liggende koker ter breedte van kipper           bak, 5cm hoger dan cabinehoogte en opstaande kokers bovenzijde van 7.5 cm,  verzinkt voorzien van steelhouders   (schoppen en bezems),achter cabine  voor de kraan.
 
 Kraan ( tussen bak en cabine )
* kraan 1x scharnierend  2 x hydraulisch uitschuifbaar 1500kg meter. Op 3 meter nog minimaal 500kg
* 2x hydraulische steunpoot  
* pto aangedreven via voertuigmotor


1b  driezijdig kipper (3 x)

Bedrijfswagen
* Gewichtsklasse tussen 4000 kg en 5500 kg
* Breedte cabine minimaal 200cm zonder spiegels 
* instaphoogte maximaal 53 cm
* Bodemvrijheid carter pan minimaal 22 cm
* Bodemvrijheid voorbumper minimaal 19 cm
* Bodemvrijheid differentieel achter minimaal 16 cm 
* kleur wit
*  dab radio met bluetooth en geïntrigeerd camerascherm + achteruitrij camera 
* Pick-up uitvoering enkele cabine 
* torpedo neus ( geen frontstuur )
* Dubbel lucht achter
* ladderchassis van voorbumper tot achterbumper in een geheel
* vermogen minimaal 160pk minimaal koppel 400Nm
* dieselmotor minimaal euro 6 norm
* uitlaat centraal onder chassis 
* centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
* geveerde bestuurder stoel minimaal 3-voudig verstelbaar, lendensteun + armsteun
* in hoogte verstelbaar stuur
* minimaal 2 bekerhouders aan beide zijde dashboard of centraal in dashboard    
* portieren voorzien van elektrische bedienbare ramen  
* opbergruimte in deuren
* handschoen vak ( dashboardkast )
* bijrijdersbank 2 zit 
* open vak voor tablet of telefoon met USB aansluiting 
* 4 seizoenen banden 
* airbag voor bestuurder + bijrijder
* elektrische verstelbare buitenspiegels en verwarmd
* cruise control
* instelbare snelheidsbegrenzer minimaal 2 snelheden
* brandstoftank minimaal 90 liter
* trekhaak met 13 polige stekker minimaal 3200 kg trekgewicht
* airco
* cabine achterwand met ruit
* handgreep op A stijl voor het makkelijk instappen
* mogelijkheid tot terug keuren naar <3500 kg 
* Nederlands talige gebruikershandleiding 
* reservewiel verplicht, mag los worden meegeleverd
* monteren en aansluiten van, door de opdrachtgever, geleverde led signaal lichtbak verlichting

bak
* driezijdige kiplaadbak met aluminium borden 40 cm hoog degelijke sluiting                                                       ( spansluiting verzonken in aluminium bord )
* achter 2 x Franse deurtjes
* kiepvermogen 4000kg
* afmetingen c.a. 300 cm  lang 220 cm breed
* laadvloer betonplex 18mm dik met 2 mm verzinkte staalplaat (gladde naden)
* koprek voorzijde 60 cm hoog vanaf bovenkant laadbak aluminium, 
* 2x3 sjorogen in het randprofiel
* 2x4 bindhaken 
* geheel frame volbad verzinkt (hulpframe + kipper bak)
* hydrauliek pomp auto pto aangedreven via brandstofmotor of versnellingsbak voor kiepen van laadbak
* gaasrek bekleed maaswijdte 40x40 bovenzijde voorzien van liggende koker ter breedte van kipper           bak cabinehoogte en opstaande kokers buitenzijde van 7.5 cm,  verzinkt voorzien van steelhouders   (schoppen en bezems),achter gereedschapskast, verbonden aan kipperbak. 

gereedschapskast
* gereedschap opbergkast tussen cabine en kipperbak  
* van beide kanten met rolluik te openen en sluiten ( afsluitbaar)
* afmeting breedte 220 cm hoogte 100 cm diepte 80 cm
* gereedschapskast verbonden aan chassis en niet mee kippend. 
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	kenteken
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	Chassisnr.
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	Km stand
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	1
	Iveco Daily
	VG-704-F
	05-11-2013
	ZCFC40A500D502912
	open laadbak 
met laadkraan fassi F22a.0.22       
	97.000 km

	2
	Iveco Daily
	VG-173-T  
	31-12-2013
	ZCFC40A500D502916
	Open laadbak
	150.000 km

	3
	Iveco Daily
	VG-425-F
	04-11-2013
	ZCFC40A500D502914
	Open laadbak
	106.000 km

	4
	Iveco Daily
	VG-703-F
	05-11-2013
	ZCFC40A500D502915
	Open laadbak
	199.000 km

	5
	Iveco Daily
	87-VZV-5
	17-02-2009
	ZCFC298100D377174
	Kiepbak
Met Laadkraan Fassi Micro 15.
	238.000 km

	6
	Ford Transit 350EF DL CC
	30-BX-ZS
	17-05-2006
	WFOAXXXTTF6Y03135
	open kiepbak laadkraan fassi micro 20  
	Apk april 2019 vervallen







