Programma van eisen perceel 3 
Auto pompgemalen 1x

* bedrijfswagen met open chassis daarop een gesloten opbouwbak met daarachter een laadkraan
* minimaal 5000 kg max 7500 kg
* kleur wit
* breedte cabine minimaal 2.0 meter
* maximale lengte voertuig 6 meter
* bodemvrijheid carter pan minimaal 22 cm
* bodemvrijheid voorbumper minimaal 19 cm
* bodemvrijheid differentieel achter minimaal 16 cm 
* minimaal 160pk euro 6 norm minimaal koppel 400 Nm
* versnellingsbak: automaat 
* uitlaat centraal onder chassis 
* maximale hoogte compleet 2.60 meter
* achter overbouw niet langer dan 1.20 meter
* in hoogte verstelbaar stuur
* hydrauliek pomp auto laadkraan pto aangedreven via brandstofmotor of versnellingsbak
* torpedo neus ( geen frontstuur ) 
* ladderchassis met langsliggers van voorbumper tot achterbumper in een geheel
* onafhankelijke voorwiel ophangging met torsieveerring 
* dubbel lucht achter 
* 4 seizoenen banden
* trekhaak met 13 polige aansluiting minimaal 3200 kg trekgewicht
* sper differentieel  
* centrale deurvergrendeling met afstandsbediening 
* geveerde bestuurder stoel minimaal 3-voudig verstelbaar, lendensteun + armsteun
* tweezits bijrijdersstoel
* dab radio met bluetooth en geïntrigeerd camerascherm + achteruitrij camera 
* handschoen vak ( dashboardkast )
* cruise control
* instelbare snelheidsbegrenzer minimaal 2 snelheden
* open vak voor tablet of telefoon met USB aansluiting 
* portieren voorzien van elektrische bedienbare ramen  
* minimaal 2 bekerhouders aan beide zijde dashboard of centraal in dashboard    
* opbergruimte in deuren
* airco 
* elektrische verstelbare buitenspiegels en verwarmd
* handgreep op A stijl voor het makkelijk instappen
* airbag voor bestuurder + bijrijder
* brandstoftank minimaal 90 liter
* Nederlandstalige gebruikershandleiding 
* reservewiel verplicht, mag los worden meegeleverd

opbouw
* gesloten opbouw, achterzijde voorzien van roldeur (verticaal sluitend) en rechter zijwand voorzien         van roldeur minimaal breedte 1.10 meter, minimale hoogte 1.70
* sterke en slagvaste wanden en dak
* lat om lat betimmering binnenzijde
* roldeur achter over de gehele hoogte en breedte van de opbouw
* opstap naar rechter roldeur met traptrede, onderste trede gelijk aan hoogte deurinstap bijrijderskant,  minimaal 15 cm diep, maximaal 25 cm diep
* inwendige laadruimte lengte minimaal 2.4 meter
* inwendige laadruimte minimaal breedte 1.80 meter maar niet breder dan de cabine
* inwendige hoogte minimaal 1.75 meter (let op: maximale hoogte compleet 2.60 meter)
* na gunning opdracht, vóór bestellen opbouw overleg met opdrachtgever voor akkoord definitief ontwerp opbouw

autolaadkraan
* laadkraan 2000kg op een meter afstand,  2x scharnierpunt, 1 of 2 x hydraulische uitschuifbaar totaal uitschuifbare lengte minimaal 4 meter draaibaar minimaal 270 graden. Inclusief hydraulische lier 500 kg minimaal 15 meter lier kabel. 
* laadkraan geplaatst achter de opbouw
* proportionele radiografische afstandsbediening voor laadkraan + lier
* afstempelpoten hydraulisch uitschuifbaar, geplaats achter de kraan  
* Laadkraan moet op 185cm minimaal 990 kg kunnen tillen en op 4 meter minimaal 500 kg (zie grafiek)
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