<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<raw.raamovereenkomst xsi:noNamespaceSchemaLocation="RAWSX.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <raw.opmaak>
    <lettertype>Arial</lettertype>
    <lettergrootte>11</lettergrootte>
    <lettergrootte.dl22>9</lettergrootte.dl22>
  </raw.opmaak>
  <raw.contractinfo tabposities="L125">
    <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
    <versie.release>2022-09</versie.release>
    <raw.xml.versie>1.10 01/09/2021</raw.xml.versie>
    <raw.bestek.nr>21-2023</raw.bestek.nr>
    <raw.bestek.omschrijving>ROK klein onderhoud en stedelijker riool aansluitingen</raw.bestek.omschrijving>
    <raw.contr.aangemaakt>2023-08-30</raw.contr.aangemaakt>
    <raw.contr.gewijzigd>2023-10-06</raw.contr.gewijzigd>
    <raw.code.licentiehouder>0123</raw.code.licentiehouder>
    <raw.reg.nr>142979</raw.reg.nr>
    <raw.reg.datum>1900-01-01</raw.reg.datum>
    <raw.overeenkomst.nr>0260</raw.overeenkomst.nr>
    <raw.ontgrendelcode>412786C7C3AF422357A9E02AC0687585</raw.ontgrendelcode>
  </raw.contractinfo>
  <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
  <dlx.voor.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor overeenkomst</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">
      </dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>GEMEENTE EDE</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Afdeling Programmering</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Besteknummer: <tab />21 van 2023</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Besteksperiode:<tab />1 januari 2024  t/m 31 december 2027</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>HERSTEL RIOLEN 2024 T/M 2027</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>GEMEENTE EDE</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.compleet>
  <dl1.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>1. Algemeen</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Opdrachtgever</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postbus 9022, 6711 DD EDE.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Directie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De directie zal worden gevoerd door:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Gemeente Ede, afdeling Programmering</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>6718 ZG Ede</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bezoekadres: Asakkerweg 8, Ede</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door  ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Locatie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Locatie betreft de gemeente Ede. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de riolering en randvoorzieningen. Het doel is om het oorspronkelijke functioneren te herstellen en de levensduur mogelijk te verlengen. Voorts het aanleggen van nieuwe rioolaansluitingen als gevolg van bouwen of verbouwen van woningen en bedrijven. Herstel- en aansluitwerkzaamheden aan de mechanische riolering vallen hier buiten.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>In de raamovereenkomst wordt verwezen naar het depot van de Gemeente. Deze bevindt zich op de Asakkerweg 8 te Ede</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Algemene beschrijving</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het werk bestaat in hoofdzaak uit klein onderhoud aan de bestaande riolering.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Uit te voeren werkzaamheden zijn:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>·<tab />Uitvoeren reparatiewerkzaamheden aan de bestaande riolering</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>·<tab />Werkzaamheden zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de Gemeente Ede</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>·<tab />Werken moeten aaneengesloten uitgevoerd worden. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">05</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tijdsbepaling</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Zie aanbestedingsdocument.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De aangegeven hoeveelheden in de raamovereenkomst betreffende fictieve hoeveelheden die zijn bepaald op basis van ervaringen uit het verleden.  </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">06</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Onderhoudstermijn</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedraagt 6 maanden. </alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">07</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kwaliteitsborging</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.        </aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">08</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Korting</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.05 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor eventuele korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen. .</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te lozen hoeveelheden grondwater te beperken.</aanwijzings.tekst>
        <aanwijzings.tekst>In dat geval de hoeveelheden grondwater en de bonusbedragen vermelden.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dl1.compleet>
  <dl2.compleet.ro>
    <dlx.deel.naam>2. Beschrijving</dlx.deel.naam>
    <dl21.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.1. Algemene gegevens</dlx.deel.naam>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tekeningen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Voor het werk zijn geen tekeningen beschikbaar. Zodra een calamiteit ontstaat, zullen de beschikbare gegevens worden verstrekt. </alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Peilen en hoofdafmetingen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>n.v.t.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">03</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kwaliteitsborging</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Bijwoonpunten: </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>1.<tab />Controle verdichting en laagdikte van het zandbed</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>2.<tab />Controle verdichting, laagdikte en vlakheid van de fundering</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>3.<tab />Controle verdichting sleuven huisaansluitingen</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>4.<tab />Controle uitgevoerde reparatiewerkzaamheden</alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.</aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">04</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Termijn aministratie</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De opdrachtgever geeft de locatie en de aard van de werkzaamheden aan. De daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald direct na de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtnemer dient de termijnstaten op te stellen inclusief een onderbouwing van de totstandkoming van de opgevoerde hoeveelheden. </alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).</aanwijzings.tekst>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:          -<tab />grondmechanische gegevens-<tab />waterstanden-<tab />schouwvoerend lichaam-<tab />op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-<tab />enzovoort</aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">05</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Bijlagen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De volgende bijlagen behoren tot het bestek:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>·<tab />Bijlage 1 - Details zakput 2015CTR-002</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>·<tab />Bijlage 2 - Boombescherming poster</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>·<tab />Bijlage 3 - Japanse duizendknoop aannemersinstructie</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>·<tab />Bijlage 4 - Meetinstructies derden</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>·<tab />Bijlage 5 - Voorbeeld-meting (in dxf en pdf)</alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Het bestek moet ten minste de bij sub a. tot en met sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding RAW Systematiek.</aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">06</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">GRONDWATERSTANDEN</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Gegevens over te verwachten grondwaterstanden liggen bij de directie ter inzage. </alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
    </dl21.compleet>
    <dl22.compleet.ro>
      <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.2. Nadere beschrijving</dlx.deel.naam>
      <dl22.verkl.compleet uitbreiden="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
        <dlx.deel.naam>2.2. Verklaring</dlx.deel.naam>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Verklaring van de hierna volgende staat</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Kenmerk resultaatsverplichting</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Hoeveelheid ter inlichting</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Grenzen van de situering</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
      </dl22.verkl.compleet>
      <dl22.vsub.compleet.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>0</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>KLEIN ONDERHOUD AAN RIOLERINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TERREIN- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>11</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>PROEFSLEUVEN</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1221</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen begroeiing</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>122110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+afv struikgewas.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>51</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>41</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="51" subwcat="41" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-06-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen begroeiing.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de begroeiing nabij de calamiteit</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Karakter van de begroeiing: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>struikgewas</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv.: hakhout, houtwal, struikgewas, bosschage of onderbegroeiing; tevens indicatie van de leeftijd vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volgens bestekspostnr. 450030</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen tot een diepte van ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>131</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Bijkomende werkzaamheden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1311</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Zagen verharding</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>131130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen asfaltverharding van 150 tot 200mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">320</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding rondom de locatie van de calamiteit</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>23</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zaagdiepte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">180</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 150 tot 200 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>tot ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">200</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>132</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen asfaltverhardingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1321</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen asfalt schoon</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>132180</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+afv asfaltverharding van 160 tot 220 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de bestaande asfaltverharding rondom de locatie van de calamiteit</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja">
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>locatie met recent aangelegd asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0.20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 0,16 tot 0,22 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1322</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen teerhoudend asfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>132280</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+afv teerhoudend asfaltverhard 160-220 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">160</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-06-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de bestaande asfaltverharding rondom de locatie van de calamiteit</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja">
                <hoofdcode.vastetekst>Teerhoudend asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>niet onderzocht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0.20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 0,16 tot 0,22 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1323</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Stort- en acceptatiekosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>132310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Stortkosten asfalt schoon</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>30</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Stortkosten asfalt schoon </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de stort- / acceptatiekosten van niet teerhoudend asfalt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 2,5 ton/m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>132320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Stortkosten asfalt teerhoudend</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>30</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Stortkosten asfalt teerhoudend</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de stort- / acceptatiekosten van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 2,5 ton/m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>14</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen elementenverhardingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Uitgangspunt voor het bestek:<br />Oppervlaktes tot 25 m²  per locatie<br />Eventueel grotere locaties worden naar rato verrekend</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>141</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen straatbakstenen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1411</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen en opslaan straatbakstenen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>141110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl straatbakstenen keiformaat</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-04-05</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken straatbaksteen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of inritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4312, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450020 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen standaard keiformaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>141120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl straatbakstenen dikformaat</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-04-05</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken straatbaksteen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of inritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4312, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450020 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen standaard dikformaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>141130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl straatbakstenen waalformaat</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-04-05</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken straatbaksteen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of inritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen standaard waalformaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4312, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450020 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>142</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen betonstraatstenen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1421</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen en opslaan betonstraatstenen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>142110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn.+opsl betonstraatstenen, keiformaat </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of inritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4311, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>kleur: grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>142130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl betonstraatstenen, dikformaat </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of inritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4311, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80 </hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>143</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen tegels</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>143110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn.+opsl betontegels, dik 45 mm </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van het trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 45 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>, incl halve tegels</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4313, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>143120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn.+opsl betontegels, dik 60 mm </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van het trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4313, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 60 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>, incl halve tegels</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>143130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn.+opsl betontegels, dik 80 mm </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van het trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4313, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 80 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>, incl halve tegels</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>15</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen kantopsluitingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1511</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen en opslaan opsluitbanden in zand</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>151110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl opsluitbanden 60 x 200 mm recht</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluitingen van de bestaande verharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4212, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Opsluitbanden 60 x 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>151120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl opsluitbanden 100 x 200 mm recht</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluitingen van de bestaande verharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4212, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Opsluitbanden 100 x 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>151150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl opsluitbanden 120 x 250 mm recht</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluitingen van de bestaande verharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief fundering en steunrug, ca. 0,025 m³/m¹</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4212, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Opsluitbanden 120 x 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>153</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen trottoirbanden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1531</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen en opslaan trottoirbanden130/150 in zand</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>153110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl trottoirbanden 130/150 x 250 mm recht</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluitingen van de bestaande verharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief fundering en steunrug, ca. 0,035 m³/m¹</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4211, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1535</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen en opslaan trottoirbanden 180/200 in zand</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>153510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl trottoirbanden 180/200x250 mm recht</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="17" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluitingen van de bestaande verharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief fundering en steunrug, ca. 0,035 m³/m¹</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 4211, de door de directie voor hergebruik geschikt geachte materialen. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het schoonmaken van de herbruikbare materialen en het vervoeren naar de plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekspostnr. 450010  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). en materialen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>17</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen waterhuishouding</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>172</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Voorbereidende werkzaamheden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1721</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Tijdelijke afsluitingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>172110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Tijd. voorzieningen tbv afsluiten riool t/m ø250mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen afsluitingen t/m ø250mm t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen van de riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Diameter t/m ø250mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rekenen met een duur van afsluiting van maximaal 3 dagen per keer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Doorvoer van de riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van een pomp.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij doorstroming gewaarborgd is.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater periodiek verwijderen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>172120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Tijd. voorzieningen tbv afsluiten riool t/m ø500mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen afsluitingen ø250 t/m ø500mm t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen van de riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Diameter ø250 t/m ø500mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rekenen met een duur van afsluiting van maximaal 3 dagen per keer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Doorvoer van de riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van een pomp.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij doorstroming gewaarborgd is.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater periodiek verwijderen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>172130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Tijd. voorzieningen afsluiten riool t/m ø1000mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen afsluitingen ø500 t/m ø1000mm t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen van de riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Diameter ø500 t/m ø1000mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rekenen met een duur van afsluiting van maximaal 3 dagen per keer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Doorvoer van de riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van een pomp.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij doorstroming gewaarborgd is.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater periodiek verwijderen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>173</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen leidingen kunststof</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1732</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen en afvoeren leidingen PVC/PP</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>173210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+afv PVC/PP 125 mm.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen kunststofbuis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: opbreken van huis- en/of kolkaansluitingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Als ook de inlaatconstructies verwijderd moeten worden, dit vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn(en) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>125</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[tot 200 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding door middel van mof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Materiaal: PVC/PP</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>173220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+afv PVC/PP 160 mm.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen kunststofbuis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: opbreken van huis- en/of kolkaansluitingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Als ook de inlaatconstructies verwijderd moeten worden, dit vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn(en) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[tot 200 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding door middel van mof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Materiaal: PVC/PP</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>174</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen leidingen overig</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1741</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen en afvoeren gresbuizen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>174110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+afv gres-buis 150 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>06</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="06" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen keramische buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: opbreken van huis- en/of kolkaansluitingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Fundering verbijzonderen en eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s).<br />Als ook de inlaatconstructies verwijderd moeten worden, dit vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn(en) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>150 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[tot 200 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>177</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen kolken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1772</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opnemen en opslaan kolken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>177210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl straatkolk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-10-13</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen kolk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de straatkolk nabij de calamiteit</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief grondwerk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatkolk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving en aantal vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kolk van beton/gietijzer combinatie</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>361110, uitgangspunt 50% hergebruik</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen en indicatie van hoeveelheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Overige vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Materialen en indicatie van hoeveelheden vermelden. Wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Constructie: eendelig of tweedelig</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>177220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opn+opsl trottoirkolk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-10-13</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen kolk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de trottoirkolk nabij de calamiteit.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief grondwerk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirkolk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving en aantal vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kolk van beton/gietijzer combinatie</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>361120, uitgangspunt 50% hergebruik </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnr(s). vermelden. Materialen en indicatie van hoeveelheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Overige vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Materialen en indicatie van hoeveelheden vermelden. Wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Constructie: eendelig of tweedelig</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grondwerk</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>21</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Voorbereidende werkzaamheden grondwerk</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>211</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kabels en leidingen bestaand</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>211010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren KLIC melding</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>26</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>31</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Uitvoeren KLIC melding</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de KLIC melding t.b.v. uitvoering grondwerk.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitvoeren melding conform geldende richtlijnen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>212</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Bemaling</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Melding bemaling</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>08</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Melding bemaling</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de meldingen in het kader van de bemalingswerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voor het uitvoeren van de bemalingswerkzaamheden de meldingen van onttrekken en lozen bemalingswater aan het bevoegd gezag verzorgen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen bronbemaling tbv rioleringswerkzaamheden</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen bronbemaling tbv rioleringswerkzaamheden</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanbrengen en naderhand weer verwijderen van  bronbemaling t.b.v. o.a. de volgende werkzaamheden:  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitvoering reparatiewerkzaamheden aan de riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De aangegeven lengte betreft de lengte van de droge sleuf. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Diepteligging riolering: van 1,00m tot 3,00m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Onder toepassen wordt verstaan: het aanbrengen,  onderhouden, verplaatsen en verwijderen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Instandhouden volgens bestekspostnr. 212030</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Instandhouden bronbemaling.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="21" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Instandhouden bronbemaling.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Periode van instandhouding: zo lang als nodig is voor het opbreken en aanbrengen van het riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rekenen met een maximale duur van 2 weken per deelopdracht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Vermelden welke bronbemaling het betreft bijv.: betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). ......<br />Eventueel perioden aangeven waarover het instandhouden is verdeeld.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">212020</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> vermelde niveau</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen bemaling tbv rioleringswerkzaamheden</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen bemaling tbv rioleringswerkzaamheden</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanbrengen en naderhand weer verwijderen van open bemaling t.b.v. o.a. de volgende werkzaamheden:  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitvoering reparatiewerkzaamheden aan de riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De aangegeven lengte betreft de lengte van de droge sleuf. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Diepteligging riolering:  tot 1,50m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Onder toepassen wordt verstaan: het aanbrengen,  onderhouden, verplaatsen en verwijderen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Instandhouden volgens bestekspostnr. 212050</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Instandhouden open bemaling.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="21" subwcat="01" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Instandhouden open bemaling.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Periode van instandhouding: zo lang als nodig is voor het</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>opbreken en aanbrengen van het riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rekenen met een maximale duur van 2 weken per</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>deelopdracht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 212040 vermelde niveau</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Vermelden welke open bemaling het betreft bijv.: betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). .....<br />Eventueel perioden aangeven waarover het instandhouden is verdeeld..</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>22</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grond ontgraven</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>221</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grond ontgraven riolering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>221110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering tot 2,50m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling : theoretisch profiel van</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>ontgraving</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.<br />Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1,5:1</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tot onderkant buizen, funderingen en putten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,50-</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1,00 tot 2,00 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">zand</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Indicatie van hoeveelheden vermelden. Hoedanigheid van de grond vermelden. Van de grond de milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Ontgravingshoogte tot 2,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>221120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering &gt;2,50m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling : theoretisch profiel van</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>ontgraving</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.<br />Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1,5:1</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tot onderkant buizen, funderingen en putten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1,00 tot 2,00 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">zand</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Indicatie van hoeveelheden vermelden. Hoedanigheid van de grond vermelden. Van de grond de milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Ontgravingshoogte vanaf 2,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>221130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. kolk- en huisaansluitingen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling : theoretisch profiel van</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>ontgraving</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.<br />Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1,5:1</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tot onderkant buizen, funderingen en putten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0.80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 0,5 tot 1 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,00</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1,00 tot 2,00 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>221140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Graven en aanvullen werkput</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Graven en aanvullen werkput</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: werkput t.b.v. reparatiewerkzaamheden nabij de put</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verharding: diverse verhardingen mogelijk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Breedte op maaiveld ten hoogste 5,0m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lengte op maaiveld ten hoogste 5,0m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte tot ca. 3,0m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verharding verwijderen volgens opbreken volgens bestekshoofdstuk 1 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen grond naast werkput deponeren</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen inkalving  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen bemaling volgens hoofdstuk 212</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verharding herstellen volgens bestekshoofdstuk 4</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>222</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grond ontgraven wegaanleg</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>222110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven uit cunet</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="22" subwcat="01" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven uit </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>cunet</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het ontgraven van grond en/of zand uit een cunet</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.<br />Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.<br />Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>grond en/of zand</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden </aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte ca. 25 m²</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>24</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grond verwerken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>241</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grond verwerken riolering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>241110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanvullen sleuf riolering, tot 2,50m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanvullen sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanvullen van de sleuven van de hoofdriolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De aanvulling verdichten </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullen tot onderkant verharding met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>zand in zandbed, vrijkomend bij ontgraving of ter beschikking gesteld op de Gemeentewerf </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanvullingshoogte tot 2,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>241120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanvullen sleuf riolering, &gt;2,50m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanvullen sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanvullen van de sleuven van de hoofdriolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De aanvulling verdichten </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullen tot onderkant verharding met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>zand in zandbed, vrijkomend bij ontgraving of ter beschikking gesteld op de Gemeentewerf </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanvullingshoogte vanaf 2,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>241130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanvullen t.b.v. kolk- en huisaansluitingen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanvullen sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanvullen van de sleuven van de huis- en kolkaansluitingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De aanvulling verdichten </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 0,5 tot 1 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullen tot onderkant verharding met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>zand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>242</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grond verwerken wegaanleg</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>242110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zand verwerken in grondlichaam</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="22" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond verwerken in </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>grondlichaam</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het verwerken van zand in het cunet</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="50" aard="I">
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand in zandbed, vrijgekomen bij ontgraving of ter beschikking gesteld op de Gemeentewerf </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> : </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bovenoppervlakte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">25</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m2 </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zonder overhoogte</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>242120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond verwerken in grondlichaam</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="22" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond verwerken in </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>grondlichaam</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het verwerken van grond</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="50" aard="I">
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>grond, vrijgekomen bij ontgraving, ter beschikking gesteld op de Gemeentewerf, of te leveren volgens bestekspostnr. 262110  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> : </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bovenoppervlakte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">25</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m2 </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zonder overhoogte</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>244</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>BIJKOMENDE VOORZIENINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>244010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), h=1,0-2,0</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>06</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="06" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-08</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de sleuven van de riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van stempeling</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aan twee zijden van de sleuf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullingshoogte gemiddeld van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,00</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> tot </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">2,00</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>244020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), h=2,0-2,5</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>06</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="06" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-08</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de sleuven van de riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van stempeling</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aan twee zijden van de sleuf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullingshoogte gemiddeld van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">2,00</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> tot </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">2,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>244030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), h=2,5-3,0</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>06</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="06" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-08</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de sleuven van de riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van stempeling</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aan twee zijden van de sleuf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullingshoogte gemiddeld van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">2,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> tot </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">3,00</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>244040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Ondersteunen kabels en leidingen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Ondersteunen kabels en leidingen</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het ondersteunen van de kabels en leidingen, welke de sleuf t.b.v. de aan te leggen leidingen kruisen, danwel parallel lopen aan de sleuf.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Sleufbreedte tot 3 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>26</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grond leveren</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>262</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leveren grond</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>262110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren grond, teelgrond</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="22" subwcat="03" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-02-17</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Leveren grond.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.<br />Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:<br />-<tab /><br />bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"<br />-<tab /><br />bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"<br />Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Leveren op de plaats van verwerking </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="40" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: teelgrond</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: RAG Landscaping</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Riolering</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>31</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Hoofdriolering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø300mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø300mm zonder inlaat</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521710</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 300 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø300mm met inlaat ø125mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø300mm met inlaat ø125mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">125</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521720 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 300 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø300mm met inlaat ø160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø300mm met inlaat ø160mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521730 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 300 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø400mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø400mm zonder inlaat</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521740</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 400 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø400mm met inlaat ø125mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø400mm met inlaat ø125mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">125</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521750  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 400 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø400mm met inlaat ø160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø400mm met inlaat ø160mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521760   </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 400 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø500mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø500mm zonder inlaat</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521770</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 500 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310080</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø500mm met inlaat ø125mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø500mm met inlaat ø125mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">125</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521780 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 500 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>310090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonbuis ø500mm met inlaat ø160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de riolering ø500mm met inlaat ø160mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 521790  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 500 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type buisverbinding: glijverbinding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de glijverbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>32</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Putten, putafdekkingen en uitstroomvoorzieningen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>322</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Vervangen putrand - elementenverharding</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>322010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen putrand met deksel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>23</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="23" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-10-13</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen putrand met deksel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opbreken van de te vervangen putranden uit de elementenverharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>322020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen putrand met deksel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="27" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-07-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen putrand met deksel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanbrengen van een nieuwe putrand met deksel </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="40" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel  volgens NEN-EN 124, te leveren volgens bestekspostnr. 5211</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 2 stelringen per putrand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte stelringen ca. 50 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="600" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700, of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 15 kg  / stelring </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>322030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Op hoogte brengen bestaande putafdekking.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="27" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Op hoogte brengen bestaande putafdekking.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de bestaande putranden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestaande putranden</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 2 stelringen per putrand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte stelringen ca. 50 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700, of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 15 kg  / stelring </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>323</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Vervangen putrand - zandwegen en puin</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>323010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzet metaaldetector</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzet metaaldetector</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het inzetten van een metaaldetector t.b.v. het opsporen van de putranden in de zandwegen en wegen met puinverharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>323020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen putrand met deksel onder zand.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>23</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="23" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-10-13</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen putrand met deksel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opbreken van de te vervangen putranden uit de zandwegen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Zand rondom de put terzijde schuiven</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief stellagen van metselstenen of stelringen van beton </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>323030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen putrand met deksel, onder zand</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="27" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-07-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen putrand met deksel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanbrengen van een nieuwe putrand met deksel </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen op 200mm onder het zand</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="30" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="15" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel , te leveren volgens bestekspostnr. 5211</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 2 stelringen per putrand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte stelringen ca. 50 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="450" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700, of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 15 kg  / stelring </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Terzijde geschoven zand over de put aanbrengen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="7.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afwerken met 200mm zand in zandbed</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief verdichten</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>323040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen putrand met deksel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>23</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="23" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-10-13</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen putrand met deksel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opbreken van de te vervangen putranden uit de wegen met puinverharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Puin rondom de put terzijde schuiven</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief stellagen van metselstenen of stelringen van beton</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>323050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen putrand met deksel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="27" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-07-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen putrand met deksel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanbrengen van een nieuwe putrand met deksel </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen op 200mm onder de puinverharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="30" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="15" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel , te leveren volgens bestekspostnr. 5211</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 2 stelringen per putrand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte stelringen ca. 50 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="450" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700, of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 15 kg  / stelring </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Terzijde geschoven puin over de put aanbrengen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="7.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afwerken met 200mm menggranulaat 0/31,5</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief verdichten</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>325</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Maken aansluitingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3253</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Maken aansluiting op beton put</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>325310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken aansluiting ø 125 mm op rioolput</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="26" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken aansluiting op rioolput.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de aansluiting PP ø125mm op de bestaande inspectieput</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Deze hoofdcode niet gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.26.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>dmv gat boren</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Put van geprefabriceerde betonelementen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving constructie.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PP ø125mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het type inlaat.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>325320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken aansluiting ø 160 mm op rioolput</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="26" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken aansluiting op rioolput.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de aansluiting PP ø160mm op de bestaande inspectieput</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Deze hoofdcode niet gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.26.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Put van geprefabriceerde betonelementen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving constructie.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PP ø160mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het type inlaat.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>325330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken aansluiting ø 200 mm op rioolput</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="26" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken aansluiting op rioolput.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de aansluiting PP ø200mm op de bestaande inspectieput</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Deze hoofdcode niet gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.26.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Put van geprefabriceerde betonelementen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving constructie.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PP ø200mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het type inlaat.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>325340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken aansluiting ø 250 mm op prefab put.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="26" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken aansluiting op rioolput.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de aansluiting PP ø250mm op de bestaande inspectieput</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Deze hoofdcode niet gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.26.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Put van geprefabriceerde betonelementen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving constructie.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee">
                  <hoofdcode.vastetekst>Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PP ø250mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het type inlaat.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>325350</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken aansluiting ø 315 mm op prefab put.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="26" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken aansluiting op rioolput.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de aansluiting PP ø315mm op de bestaande inspectieput</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Deze hoofdcode niet gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.26.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Put van geprefabriceerde betonelementen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving constructie.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk omstorten met beton </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>C20/25</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>325370</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken aansluiting ø 400 mm op prefab put.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="26" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken aansluiting op rioolput.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de aansluiting PP ø400mm op de bestaande inspectieput</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Deze hoofdcode niet gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.26.03.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Put van geprefabriceerde betonelementen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving constructie.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.75" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk omstorten met beton </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>C20/25</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>326</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Herstellen lekkage betonriool</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>326010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herst. lekkage betonriool - noodreparatie - Poltec</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Herstellen lekkage betonriool</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het herstellen van lekkages van scheuren en gaten in het betonriool met Poltec.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot openingen van maximaal 0,25 dm³</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen van snelverhardende plugmortel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="4" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitgangspunt voor het bestek: POLTEC 120</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verwerken volgens voorschriften leverancier</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leverancier: Poltec Heteren</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>326020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herst. lekkage betonriool - noodreparatie - Cebar</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Herstellen lekkage betonriool</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het herstellen van lekkages van scheuren en gaten in het betonriool met cebar reparatiemortel.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot openingen van maximaal 0,25 dm³</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen van snelverhardende plugmortel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitgangspunt voor het bestek: Cebar</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verwerken volgens voorschriften leverancier</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leverancier: Saint-Gobain Weber Beamix B.V. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>33</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leidingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>332</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen leidingen kunststof</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Kunststof buizen en hulpmaterialen moeten voldoen aan paragraaf 25 12 08 van deel 3</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3321</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leveren en aanbrengen leidingen Pragma PP</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>332110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr Pragma PP-buis. ø 125 mm gladwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het leveren en aanbrengen van Pragma PP-buis ø 125 mm huis- of kolkaansluitingen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="250" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volwandige buis (gladwandig), te leveren volgens bestekspostnr. 6213 (HWA - zwart of DWA - roodbruin)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>332120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr Pragma PP-buis.ø 160 mm gladwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het leveren en aanbrengen van Pragma PP-buis ø 160 mm huis- of kolkaansluitingen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="100" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volwandige buis (gladwandig), te leveren volgens bestekspostnr. 6213 (HWA - zwart of DWA - roodbruin)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>332130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr Pragma PP-buis.ø 160 mm dubbelwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het leveren en aanbrengen van Pragma PP-buis ø 160, dubbelwandig huis- of kolkaansluitingen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>dubbelwandige buis, te leveren volgens bestekspostnr. 6213 (HWA - zwart of DWA - roodbruin)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verbinding buizen d.m.v aangevormde mof en </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>rubberring in laatste rilrand spie-eind</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>333</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen hulpstukken kunststof</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3331</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen hulpstukken bocht</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen Pragma PP-hulpstuk bocht 90º Ø 125 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft leveren en aanbrengen hulpstuk bocht</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="30" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bochtstuk 90º, 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521430 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen Pragma PP-hulpstuk bocht 45º Ø 125 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft leveren en aanbrengen hulpstuk bocht</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="30" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bochtstuk 45º, 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521440 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>AanbrengenPragma PP-hulpstuk bocht 30º Ø 125 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft leveren en aanbrengen hulpstuk bocht</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="30" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bochtstuk 30º, 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521450 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 90º ø160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk bocht</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bochtstuk 90º, 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521550 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 45º ø160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk bocht</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bochtstuk 45º, 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521560 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333160</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk bocht 30º ø160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk bocht</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bochtstuk 30º, 2x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521570  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3332</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen hulpstukken T-stuk</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk T-stuk 45º Ø 125 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft leveren en aanbrengen hulpstuk T-stuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>T-stuk 45° 125mm, 3x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521410</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk T-stuk 90º Ø 125 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft leveren en aanbrengen hulpstuk T-stuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>T-stuk 90º, 3x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521420</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP T-stuk 45º ø160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk T-stuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>T-stuk 45° 160mm, 3x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521510</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP T-stuk 90º ø160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk T-stuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>T-stuk 90º, 3x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521520 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333250</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP verloop T-stuk 45º ø160x125mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk T-stuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>verloop T-stuk 45º, 160x125mm, 3x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521530 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333260</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP verloop T-stuk 90º ø160x125mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk T-stuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>verloop T-stuk 90º, 160x125mm, 3x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521540</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333270</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP verloop T-stuk 90º ø200x160mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk T-stuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>verloop T-stuk 90º, 200x160mm, 3x mof, te leveren volgens bestekspostnr. 521610 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3333</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen hulpstukken eindkap</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk eindkap Ø 125 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft leveren en aanbrengen hulpstuk eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap, te leveren volgens bestekspostnr. 521470</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk eindkap Ø 160 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft leveren en aanbrengen hulpstuk eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap, te leveren volgens bestekspostnr. 521580</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk eindkap ø200mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap, te leveren volgens bestekspostnr. 521620</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk eindkap ø250mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap, te leveren volgens bestekspostnr. 521630</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>15</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333350</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-hulpstuk eindkap ø315mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap, te leveren volgens bestekspostnr. 521640</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3335</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen hulpstukken overig</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev + aanbr Pragma PP-hulpstuk adapter 200 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: overgangsstuk tussen gladde buis en geribbelde buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Pragma overgangshulpstuk van gladwandig naar </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>pragma rubberring, te leveren volgens bestekspostnr. 521650</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>333520</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen flexibel rubberen verloopstuk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbrengen flexibel rubberen verloopstuk</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft een EPDM overgangsmof. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Overgangsmof, te leveren volgens bestekspostnr. 521590</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>2x flexibele mof aansluiting.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maatvoering: aan zijde controleput rnd 125 mm, aan huiszijde gresbuizen tot een diameter van maximaal 150 mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>334</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Maken inlaten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3341</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leveren en aanbrengen inlaat in betonbuis</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>334110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr inlaat Ø 125 mm </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="28" vlgnr="32" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-03-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken inlaat.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft inlaat PP Ø 125 mm </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In ongewapende betonbuis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van boren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>As-inlaat loodrecht op as-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding inlaat-buis d.m.v. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst> betoninlaat met </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PVC zettingsmof.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wanddikte 50 tot 70 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">125</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>334130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr inlaat Ø 160 mm </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="28" vlgnr="32" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-03-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken inlaat.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft inlaat PP Ø 160 mm op bestaande betonriolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In ongewapende betonbuis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van boren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>As-inlaat loodrecht op as-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding inlaat-buis d.m.v. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst> betoninlaat met </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PVC zettingsmof.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wanddikte 50 tot 70 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3342</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leveren en aanbrengen keilinlaat in PP buis</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>334210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken keilinlaat op Pragma PP-buis ø250</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="28" vlgnr="32" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-03-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken inlaat.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het leveren en aanbrengen van een keilinlaat 125 mm op PP-buis ø 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van boren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wanddikte tot 50 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>As-inlaat loodrecht op as-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In PP-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inlaat voor aansluiting van PP buis</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Diameter inlaat 125 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>fabricaat Pipelife Nederland B.V. o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type keilinlaat PVC zettingsmof,</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>stijfheidsklasse SN8</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen ø 250 mm x 125 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>334220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken keilinlaat op Pragma PP-buis ø315</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="28" vlgnr="32" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-03-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken inlaat.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het leveren en aanbrengen van een keilinlaat 125 mm op PP-buis ø 315 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van boren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wanddikte tot 50 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>As-inlaat loodrecht op as-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In PP-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inlaat voor aansluiting van PP buis</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Diameter inlaat 125 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>fabricaat Pipelife Nederland B.V. o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type keilinlaat PVC zettingsmof,</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>stijfheidsklasse SN8</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen ø 315 mm x 125 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>334230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken keilinlaat op Pragma PP-buis ø250</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="28" vlgnr="32" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-03-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken inlaat.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het leveren en aanbrengen van een keilinlaat 160 mm op PP-buis ø 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van boren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wanddikte tot 50 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>As-inlaat loodrecht op as-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In PP-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inlaat voor aansluiting van PP buis</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Diameter inlaat 160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>fabricaat Pipelife Nederland B.V. o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type keilinlaat PVC zettingsmof,</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>stijfheidsklasse SN8</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen ø 250 mm x 160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>334240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken keilinlaat op Pragma PP-buis ø315</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="28" vlgnr="32" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-03-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken inlaat.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het leveren en aanbrengen van een keilinlaat 160 mm op PP-buis ø 315 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door middel van boren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wanddikte tot 50 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>As-inlaat loodrecht op as-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In PP-buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inlaat voor aansluiting van PP buis</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Diameter inlaat 160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>fabricaat Pipelife Nederland B.V. o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type keilinlaat PVC zettingsmof,</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>stijfheidsklasse SN8</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen ø 315 mm x 160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>335</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verticale infiltratie</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>335010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-buis.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen verticale infiltratiebuis ø300mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="15" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verticale IT buis omhuld met geotextiel.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Materiaal PP.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Diameter inw. / uitw.: 295/338 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sleufbreedte: 4,5-6 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sleuflengte: 30 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aantal sleuven in omtrek: 6</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gesleufd in iedere ribbel (dal)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bergend volume: 83 ltr/m1</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 3.000 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: groen (RAL 6024)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Omhulling geotextiel:</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Waterdoorlatend (EN ISO 11058) 50 ltr/m2 s</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>O90 waarde (EN ISO 12956): 180 microm.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden middels tie-rips</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Toebehoren:</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vuilvangkorf 30 ltr</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Nominale middellijn 300 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>335020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PP-buis.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen verticale infiltratiebuis ø500mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="25" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verticale IT buis omhuld met geotextiel.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Materiaal PP.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Diameter inw. / uitw.: 295/338 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sleufbreedte: 4,5-6 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sleuflengte: 30 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aantal sleuven in omtrek: 6</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gesleufd in iedere ribbel (dal)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bergend volume: 83 ltr/m1</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 5.000 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: groen (RAL 6024)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Omhulling geotextiel:</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Waterdoorlatend (EN ISO 11058) 50 ltr/m2 s</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>O90 waarde (EN ISO 12956): 180 microm.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Voorzien van KOMO keur volgens BRL 52250</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden middels tie-rips</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Toebehoren:</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vuilvangkorf 30 ltr</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>22</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 500 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>336</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen schildmuren</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>336110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr schildmuur metselwerk, tot 0,25m²</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="28" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen schildmuur van metselwerk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het schildmuur in de bestaande riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="100" aard="L">
                <hoofdcode.vastetekst>Metselwerk; metselstenen </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>kelderklinkers B5 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het metselwerk; metselstenen, verband e.d. omschrijven. Tevens samenstelling metselspecie vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Halfsteens schildmuur</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmeting: tot 0,25 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buitenzijde platvol voegen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>336120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. en aanbr. schildmuur metselwerk tot 0,50m²</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="28" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen schildmuur van metselwerk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het schildmuur in de bestaande riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="200" aard="L">
                <hoofdcode.vastetekst>Metselwerk; metselstenen </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>kelderklinkers B5 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het metselwerk; metselstenen, verband e.d. omschrijven. Tevens samenstelling metselspecie vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Halfsteens schildmuur</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buitenzijde platvol voegen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>34</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Vervangen putrand</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>341</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Putranden pro-systeem, vierkant</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3411</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Voorbereidende werkzaamheden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>341110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen asfaltverharding, d=200mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het zagen van de bestaande asfaltverharding rondom de calamiteit</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>24</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zaagdiepte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">200</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 200 tot 250 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>tot ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">250</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>341120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teerhoudend asfalt, d=200mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opbreken van de bestaande asfaltverharding rondom de calamiteit</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teerhoudend asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>niet onderzocht i.v.m. kleine oppervlakte</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 0,16 tot 0,22 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een niet gebonden funderingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> x </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>341130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen putrand met deksel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>23</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="11" vlgnr="23" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-10-13</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen putrand met deksel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de te vervangen putrand in de verharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Putrand ontdoen van grond- en specieresten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3412</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen vierkante putafdekking</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>341210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen putrand met deksel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="27" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-07-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen putrand met deksel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanbrengen van een nieuwe putrand met deksel </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="25" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel , te leveren volgens bestekspostnr. 5211</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="625" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 25 kg / putafdekking.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="50" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 2 stelringen per putrand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte stelringen ca. 50 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="750" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700, of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 15 kg  / stelring </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3413</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Afwerking rondom putafdekking</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>341310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afwerking rondom op hoogte gebrachte putrand</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afwerking rondom op hoogte gebrachte putrand</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opvullen van de sparingen rondom de nieuwe aangebrachte putafdekking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Conform plaatsingsvoorschriften Van de Broek, PRO Systeem</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>341311</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Opvullen sparing met gewapend beton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">2.5</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>82</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Opvullen sparing met gewapend beton</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opvullen van de sparingen rondom de putrand met gewapend beton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="125" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Wapeningsstaven ø 6 mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 8 st. / putrand</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="4375" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen krimparme betonwegenmortel, type Poltec 712 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 175 kg/putrand</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afwerken beton tot 15 mm onder bovenzijde asfaltdeklaag.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verwerken volgens voorschriften leverancier</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leverancier: Poltec Heteren</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>341312</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Leveren en aanbrengen kleeflaag</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">25</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het aanbrengen van kleef op gewapend beton. Tevens de asfaltranden volledig afkleven</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.03" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemodificeerde kleefemulsie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke eisen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>341313</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Leveren en aanbrengen emulsie asfaltbeton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">0.75</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>51</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbrengen emulsie asfaltbeton</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren en aanbrengen van emulsie asfaltbeton. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.75" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen vloeibaar asfaltbeton </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: VB Asfaltbeton 0-4</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte 15 mm tot ten hoogste 20 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vlak afwerken en aansluiten op bestaande asfaltverharding. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>341314</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Afwerken zaagsnede asfalt</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">100</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afwerken zaagsnede asfalt</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het afwerken van de asfaltzaagsnede met bitumenstrip.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="100" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen bitumenstrip</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bitumenafdekband type PRO.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afdekband gelijkmatig verwarmen en vlak aanbrengen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>conform voorschriften leverancier.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Breedte tussen 40 en 60 mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dikte 3 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>36</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kolken en lijnafwatering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>361</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen kolken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3611</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leveren en aanbrengen kolken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>361110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen straatkolk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="26" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de straatkolken in de verharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Constructie: eendelig</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Straatkolk, klasse Y </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="40" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>vrijkomend bij bestekspostnr. 177210 of te leveren volgens bestekspostnr. 521210 of 521220 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>361120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen trottoirkolk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="26" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de trottoirkolken langs de verharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Constructie: eendelig</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="30" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Trottoirkolk, klasse Y vrijkomend bij bestekspostnr. 177220 of te leveren volgens bestekspostnr. 521230 of 521240 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3612</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Infiltratiekolken</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>361210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. en aanbr. straatkolkkop op buis ø300mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Lev. en aanbr. straatkolkkop op buis ø300mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de straatkolkkop op verticale infiltratiebuis aangebracht volgens bestekpostnr. 335010 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afdekking belastingklasse: C250 (EN-NEN 124) opgebouwd uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betonnen fundatieplaat 600 x 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dikte: 150 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dagmaat: 380 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betonsokkel 370 x 370 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dagmaat: 300 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kolkkop:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., of gelijkwaardig</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: SK-waaierkop</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen: 370x370 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met vergrendeling</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>361220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. en aanbr. straatkolkkop op buis ø500mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Lev. en aanbr. straatkolkkop op buis ø500mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de straatkolkkop op verticale infiltratiebuis aangebr. volgens bestekpostnr. 335020   </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afdekking belastingklasse: C250 (N-NEN 124) opgebouwd uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betonnen fundatieplaat 900 x 900 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dikte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dagmaat: 580mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betonsokkel 500 x 800 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dagmaat: 500 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kolkkop:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., of gelijkwaardig</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: SK-waaierkop</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen: 370x370 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met vergrendeling</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3613</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Herstellen kolken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>361310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstellen kolk - noodreparatie - Cebar</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Herstellen lekkage kolk</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het herstellen van lekkages door scheuren en/of  gaten in de kolk met Poltec.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot openingen van maximaal 0,25 dm³</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen van snelverhardende plugmortel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="16" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitgangspunt voor het bestek: Cebar</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verwerken volgens voorschriften leverancier</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leverancier: Saint-Gobain Weber Beamix B.V. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>391</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Reinigen riolering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>391210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Reinigen kolken.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-09-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Reinigen kolken.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kolken nabij de calamiteit.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. <br />Deze resultaatsbeschrijving niet gebruiken voor het reinigen van kolken in lijnafwateringssystemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">7</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> kg</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Indicatie van de verontreiniging en hoeveelheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Handmatig reinigen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straat- en trottoirkolken </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aantallen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VERHARDINGEN</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>41</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Funderingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>411</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen steenmengsel</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4111</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen steenmengsel</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>411130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen menggranulaat laagdikte 250 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen van puinfundering onder de elementenverhardingen of asfaltverharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,25</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>412110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>bestekspostnr(s). vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="9.2" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>te leveren volgens bestekspostnr. 511010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>412</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Afwerken zandbed</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>412110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afwerken zandbed</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="01" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-07-18</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: afwerken van het zandbed voor het aanbrengen van de puinfundering of de elementenverharding op het zandbed.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien wordt voorzien dat grond moet worden ontgraven en vervoerd, hiervoor besteksposten opnemen uit werkcategorie 22 Grondwerk.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afwerken tot </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0.25</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximum proctordichtheid met de proctorproef</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0.50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 0,20 tot 0,60 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>413</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen straatlaag</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4131</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>leveren en aanbrengen straatlaag</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>413110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr straatlaag met straatzand dik 50 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-05-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen straatlaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de straatlaag t.b.v. elementenverhardingen op de puinfundering </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Laagdikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> mm; ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">45</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> mm en ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">55</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> mm</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="15" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatzand </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>, ter beschikking gesteld op de gemeentewerf.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Transport volgens bestekspostnr. 250020</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een funderingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Soort funderingslaag nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>42</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kantopsluitingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>421</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>421110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr opsluitbanden 60x200 mm in zand</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>05</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="13" vlgnr="05" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluiting van het trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="40" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 60 x 200 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4212</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leveren en aanbrengen opsluitbanden in beton</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>421210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr opsluitbanden 100x200 mm in beton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>05</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="13" vlgnr="05" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluiting van het trottoir of rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bochtbanden en hoekstukken  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.6" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Stellen met schraal beton op zandbed </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving schraal beton.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>en voorzien van steunrug van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>150kg cement/m³, 0,02m³/m¹</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving materiaal steunrug en hoeveelheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="30" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 100 x 200 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>421220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr opsluitbanden 120x250 mm in beton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>05</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="13" vlgnr="05" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluiting van het trottoir of rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bochtbanden en hoekstukken  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.4" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Stellen met schraal beton op zandbed </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving schraal beton.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>en voorzien van steunrug van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>schraal beton 150kg cement/m³, 0,02m³/m¹</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving materiaal steunrug en hoeveelheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 120 x 250 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>423</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen trottoirbanden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4232</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leveren en aanbrengen trottoirbanden in beton</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>423210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr trottoirb 130/150x250mm in beton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="13" vlgnr="04" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluiting van de rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="50" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 130/150 x 250 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="2" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Stellen met schraal beton op zandbed </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving schraal beton vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>en voorzien van steunrug van </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>schraal beton 150kg cement/m³, 0,04m³/m¹</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving materiaal steunrug en hoeveelheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>423220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev+aanbr trottoirb 180/200x250mm in beton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="13" vlgnr="04" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de kantopsluiting van de rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1.6" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Stellen met schraal beton op zandbed </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving schraal beton vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>en voorzien van steunrug van </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>van schraal beton 150kg cement/m³, 0,04m³/m¹</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving materiaal steunrug en hoeveelheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="40" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 180/200 x 250 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>423230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kantgoottegel 150x300x60mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">60</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbrengen kantgoottegel 150x300x60mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de de kantgoottegels langs de kantopsluiting van de rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="210" aard="T">
                <hoofdcode.vrijetekst>Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie aanbrengen kantgoottegel 150x300x60mm, kleur grijs</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Ter beschikking gesteld op de gemeentewerf. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief transport naar plaats van verwerking. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>43</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Elementenverharding</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Voor de eisen aan het straatwerk hanteert de Gemeente Ede handboek SEB (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf).</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4311</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonstraatstenen</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen, KF, blokverb.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="12" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien oude stenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="4800" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>nvt. Vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In blokverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. betonstraatstenen, KF, keperverb.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="12" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien oude stenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="4793" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="6.8" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>nvt</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.4" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>keperstenen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>halve stenen </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In keperverband zonder bisschopsmutsen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen, DF, blokverb</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="12" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien oude stenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="7000" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>nvt. Vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In blokverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. betonstraatstenen, DF, keperverb.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="12" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien oude stenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="6990" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="6.8" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>nvt</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.4" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>kleine keperstenen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.4" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>hele keperstenen </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>2/3 passteen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In keperverband zonder bisschopsmutsen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4312</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Straatbakstenen</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. straatbakstenen, KF, keperverband</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen straatbakstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen en/of trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien oude straatbakstenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5000" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Formaat: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>keiformaat</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>nvt. Vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="6.8" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>keperstenen </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.4" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>halve stenen  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In keperverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. straatbakstenen, DF, keperverband</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen straatbakstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen en/of trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien oude straatbakstenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="7300" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Formaat: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>dikformaat</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>nvt. Vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="6.8" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>kleine keperstenen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.4" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>hele keperstenen </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.4" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>2/3 passtenen  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In keperverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. straatbakstenen, WF, keperverband</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen straatbakstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen en/of trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien oude straatbakstenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10000" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Formaat: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>waalformaat</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>nvt. Vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="6.8" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>kleine keperstenen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.4" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>hele keperstenen </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.4" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>2/3 passtenen  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In keperverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4313</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betontegels</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. betontegels 300x300x45mm, grijs</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-21</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de trottoirs</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Als gebruikte tegels ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1111" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">45</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[ten minste 45]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>grijs, vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. betontegels 300x300x60mm, grijs</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-21</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de trottoirs</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Als gebruikte tegels ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1111" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">70</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[ten minste 45]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>grijs, vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>431330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. betontegels 300x300x80mm, grijs</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="11" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-21</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de trottoirs</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Als gebruikte tegels ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="556" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">140</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[ten minste 140]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>grijs, vrijkomend bij opbreken of ter beschikking gesteld </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.25" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>44</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>HERSTRATEN</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4410</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Herstraten betonstraatstenen</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>441010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betonstraatstenen, KF</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="14" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen ter plaatse van de aansluiting op de nieuwe verhardingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), aparte posten opnemen. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vervoeren volgens bestekspostnr. 450010 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard keiformaat</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In keperverband of elleboogverband</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>441020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betonstraatstenen, DF</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="14" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen ter plaatse van de aansluiting op de nieuwe verhardingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), aparte posten opnemen. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vervoeren volgens bestekspostnr. 450010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard dikformaat</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In keperverband of elleboogverband</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4420</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Herstraten straatbakstenen</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>442010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten straatbakstenen, KF</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="14" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten straatbakstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen ter plaatse van de aansluiting op de nieuwe verhardingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), aparte posten opnemen. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare straatbakstenen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.vervoeren volgens bestekspostnr. 450020</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen: standaard keiformaat</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In keperverband of elleboogverband</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>442020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten straatbakstenen, DF</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="14" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten straatbakstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan en/of parkeerplaatsen ter plaatse van de aansluiting op de nieuwe verhardingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), aparte posten opnemen. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare straatbakstenen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vervoeren volgens bestekspostnr. 450020 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen: standaard dikformaat</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In keperverband of elleboogverband</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>442030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten straatbakstenen, WF</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="14" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten straatbakstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van de rijbaan, parkeerplaatsen en/of trottoir ter plaatse van de aansluiting op de nieuwe verhardingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), aparte posten opnemen. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare straatbakstenen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vervoeren volgens bestekspostnr. 450020 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatbaksteen: standaard waalformaat</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In keperverband, elleboogverband of halfsteensverband</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4430</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Herstraten betontegels</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>443010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betontegels 300x300x45mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="14" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van het trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2) aparte posten opnemen. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betontegels vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vervoeren volgens bestekspostnr. 450010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>443020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betontegels 300x300x60mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="14" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van het trottoir</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2) aparte posten opnemen. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betontegels vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vervoeren volgens bestekspostnr. 450010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>443030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betontegels 300x300x80mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="83" subwcat="14" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de verharding van het trottoir ter plaatse van de inritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2) aparte posten opnemen. <br />Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betontegels vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vervoeren volgens bestekspostnr. 450010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband in stroomlagen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>45</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>450010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren vrijgekomen betonpuin</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoeren vrijgekomen betonpuin</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het afvoeren van vrijgekomen betonpuin</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>450020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren vrijgekomen gemengd puin</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoeren vrijgekomen gemengd puin</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het afvoeren van vrijgekomen gemengd puin</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>450030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren groen- en snoeiafval</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>51</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>51</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoeren groen- en snoeiafval</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het afvoeren van vrijgekomen groen en snoeiafval Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>LEVERING MATERIAAL</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>51</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VERHARDINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5110</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Funderingsmateriaal</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>511010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren menggranulaat 0/31,5</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-02-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het bijleveren van de tekortkomende materialen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Plaats van levering: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van levering vermelden. Verschillende plaatsen van levering, op afstand van elkaar in afzonderlijke besteksposten beschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>52</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>RIOLERING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5210</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Putranden DWA</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type 14162, DWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. vuilwater riool</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. DWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, verkeersklasse C 250 kN</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: 14162</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mangat: ø320mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maten: 500x500mm met een rond gietijzeren deksel.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 250mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat Nering &amp; Bögel of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift: "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type N3520 NB-R, DWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. DWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: N 3520 NB-R "Centerblock" of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat Nering &amp; Bögel of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type N3525 NB-R, DWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. DWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: N 3525 NB-R "Centerblock" of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. putrand met deksel, type RB3223 VR VEPRO, DWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. DWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: RB3223 VR VEPRO of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat TBS Soest of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type 295 VR VEPRO, DWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. DWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: 295 VR VEPRO of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat TBS Soest of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type 290 VR VEPRO, DWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. DWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: 290 VR VEPRO of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat TBS Soest of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren stelring, H=50mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren stelring, H=50mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van stelringen  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betonnen stelring H=50mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen inwendig ø600mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen uitwendig 960mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521080</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren stelring, H=80mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren stelring, H=80mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van stelringen  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betonnen stelring H=80mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen inwendig ø600mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen uitwendig 960mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5211</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Putranden HWA</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type 14162, HWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. HWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, verkeersklasse C 250 kN</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: 14162</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mangat: ø320mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maten: 500x500mm met een rond gietijzeren deksel.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 250mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat Nering &amp; Bögel of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift: "HW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type N3520 NB-R, HWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. HWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: type N3520 NB-R "Centerblock" of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat Nering &amp; Bögel of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "RW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type N3525 NB-R, HWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. HWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: type N3525 NB-R "Centerblock" of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat Nering &amp; Bögel of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "RW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. putrand met deksel, type RB3223 VR VEPRO, HWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. HWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: RB3223 VR VEPRO of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat TBS Soest of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type 295 VR VEPRO, HWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. HWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: 295 VR VEPRO of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat TBS Soest of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521160</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren putrand met deksel, type 290 VR VEPRO, HWA</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>27</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van putranden t.b.v. HWA-riolering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Type: 290 VR VEPRO of gelijkwaardig.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoogte: 240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat TBS Soest of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Putrand met opschrift "VW"</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deksel met ontluchtingsgaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5212</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kolken</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren straatkolk van beton, G 130DR</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren straatkolk van beton/gietijzer combinatie</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van straatkolken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Straatkolk, klasse Y Type G 130DR met zij-inlaat ø125mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>fabrikaat Nering &amp; Bögel of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmeting rooster 300x500mm, met 7mm holling </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Totale hoogte kleiner dan 1,00m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Constructie: eendelig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren straatkolk van beton/gietijzer, STR-7030</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren straatkolk van beton/gietijzer</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van straatkolken </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Trottoirkolk, klasse Y Type STR-7030 met zij-inlaat  ø125mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>fabrikaat TBS Soest of gelijkwaardig</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Type STR-7030 is gelijkwaardig aan de straatkolk type D3170 DR (V) van de fabrikant Nering en Bögel.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmeting 700x300mm </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Totale hoogte kleiner dan 1,00m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Constructie: eendelig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer, G128LD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van trottoirkolken t.b.v. trottoirband 130/150x250mm of 180/200x250mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Trottoirkolk, klasse Y Type G 128LD met zij-inlaat ø125mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>fabrikaat Nering &amp; Bögel of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmeting 450x450mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Totale hoogte kleiner dan 1,00m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Constructie: eendelig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer, RWS</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren trottoirkolk van beton/gietijzer</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van trottoirkolken t.b.v. RWS-band 115/225x240mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Trottoirkolk, klasse Y Type G 153DD met zij-inlaat  ø125mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>fabrikaat Nering &amp; Bögel of gelijkwaardig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmeting 450x450mm </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Totale hoogte kleiner dan 1,00m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Constructie: eendelig </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5213</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Buizen - PP DWA of HWA</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-buis ø125mm, gladwandig PP-buis.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de PP-buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="250" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volwandige buis (gladwandig), kleur: zwart / roodbruin</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-buis ø160mm, gladwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de PP-buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="100" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volwandige buis (gladwandig), kleur: zwart / roodbruin</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-buis ø160mm, dubbelwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de PP-buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>dubbelwandige buis, kleur: zwart / roodbruin</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-buis ø200mm, dubbelwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de PP-buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>dubbelwandige buis, kleur zwart / roodbruin</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521350</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-buis ø250mm, dubbelwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de PP-buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="15" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>dubbelwandige buis, kleur zwart / roodbruin..</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>15</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521360</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-buis ø315mm, dubbelwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de PP-buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>dubbelwandige buis, kleur zwart / roodbruin</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521370</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-buis ø400mm, dubbelwandig</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de PP-buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>dubbelwandige buis, kleur zwart / roodbruin</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>18</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 400 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5214</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Hulpstukken ø125mm </romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø125mm, T-stuk 45°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>T-stuk 45°, 3x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø125mm, T-stuk 90°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>T-stuk 90°, 3x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521430</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø125mm, bocht 90°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bocht 90°, 2x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521440</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø125mm, bocht 45°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="30" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bocht 45°, 2x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521450</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø125mm, bocht 30°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="30" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bocht 30°, 2x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521460</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø125mm, overschuifmof</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>overschuifmof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521470</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø125mm, eindkap</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521480</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø125mm, gres - PP</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Overgangssput PP - gres</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5215</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Hulpstukken ø160mm</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø160mm, T-stuk 45°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>T-stuk 45°, 3x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521520</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø160mm, T-stuk 90°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>T-stuk 90°, 3x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521530</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø160mm, verloop T-stuk 45°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk..</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verloop T-stuk 45°, 160x125mm, 3x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521540</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø160mm, verloop T-stuk 90°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verloop T-stuk 90°, 160x125mm, 3x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521550</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø160mm, bocht 90°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bocht 90°, 2x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521560</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø160mm, bocht 45°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bocht 45°, 2x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521570</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø160mm, bocht 30°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bocht 30°, 2x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521580</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø160mm, eindkap</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Nominale middellijn 160mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 160 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521590</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren flexibel rubberen verloopstuk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren flexibel rubberen verloopstuk</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft een EPDM overgangsmof.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>2x flexibele mof aansluiting.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maatvoering: aan zijde controleput rnd. 125mm, aan huiszijde gresbuizen tot een diameter van maximaal 150mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5216</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Hulpstukken ø200mm t/m ø315mm</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø200mm, verloop T-stuk 90°</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verloop T-stuk 90°, 200x160mm, 3x mof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521620</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø200mm, eindkap</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Nominale middellijn 200mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521630</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø250mm, eindkap</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Nominale middellijn 250mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>15</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521640</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø315mm, eindkap</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Eindkap</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Nominale middellijn 315mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521650</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren PP-hulpstuk ø200mm, overgangsstuk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PP-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: PP-hulpstuk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Pragma overgangshulpstuk van gladwandig naar pragma rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpstukken vermelden en nader omschrijven: type, afmetingen en aantal(len).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5217</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Buizen - beton</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521710</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren betonbuis, ongewapend ø300mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 300 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521720</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. betonbuis met inlaat 125mm, ongewap. ø300mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">125</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 300 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521730</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. betonbuis met inlaat 160mm, ongewap. ø300mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 300 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521740</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren betonbuis, ongewapend ø400mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 400 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521750</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. betonbuis met inlaat 125mm, ongewap. ø400mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, gewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">125</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming en soort wapening (traditioneel of staalvezel) vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 400 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521760</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. betonbuis met inlaat 160mm, ongewap. ø400mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, gewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming en soort wapening (traditioneel of staalvezel) vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 400 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521770</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren betonbuis, ongewapend ø500mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 500 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521780</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. betonbuis met inlaat 125mm, ongewap. ø500mm.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">125</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 500 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>521790</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev. betonbuis met inlaat 160mm, ongewap. ø500mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: levering van de betonbuis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="3" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond profiel met inlaat, ongewapend </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Diameter inlaat</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>16</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 500 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Standaardlengte buis 2,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief levering bijbehorende rubberring</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Maken tekeningen verkeersmaatregelen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>70</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Maken tekeningen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>700010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">7</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>30</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Digitale ondergrond beschikbaar  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes  volgens bestekspost 7210 of 7220</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aantal uit te werken fases: 1  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekeningen aanleveren op schaal 1: 100</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Formaat van de tekeningen: A 0 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekeningen uitwerken in kleur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekeningen digitaal aanleveren</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>71</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TOEPASSEN AFZETTINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7110</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Enkelbaans wegen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>711010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 30km/h</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>werkzaamheden aan de rand van de rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1205</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>711020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 50km/h</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>werkzaamheden aan de rand van de rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1205</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>711030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>40</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het verplaatsen van de afzettting (pionnen en schrikhekken), bij het verplaatsen van het werkvak. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De vooraankondigingen blijven staan. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205, aangebracht volgens bestekspostnr. 711010 en 711020 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>711040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>05</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="04" vlgnr="05" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering: Bijv. vermelden verkeersregelinstallatie t.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ............ ter plaatse van ...........<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Lengte werkvak: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50-150 </hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Geen verkeersafhankelijke detectie </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Lantaarns naast de rijbaan </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aantal lantaarns: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">2</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> st </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aantal voorwaarschuwingslichten: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">2</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> st</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aantal voorwaarschuwingslichten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele randvoorwaarden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>72</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TOEPASSEN OMLEIDINGROUTES</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7210</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Enkelbaans wegen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>721010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen omleidingsroutes.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>10</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>23</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="10" vlgnr="23" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen omleidingsroutes.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>rioleringswerkzaamheden - calamiteiten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering (bijv. door vermelding van omleidingsroute of t.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Omleidingsroute afstemmen met de directie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Omleidingsroute op enkelbaansweg </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De route wordt aangegeven door: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>pijlborden en tekstborden</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Type en aantal aanduidingen zoals bijv. tekstborden, pijlborden, routestickers, afkruisstroken enz. vermelden. Bij tekstborden tevens de te plaatsen tekst vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>721020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Instandhouden omleidingsroutes.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">week</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>10</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>24</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="10" vlgnr="24" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-09-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Instandhouden omleidingsroutes.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>721010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>721030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen omleidingsroutes.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>10</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>26</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="10" vlgnr="26" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen omleidingsroutes.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke (mobiele) rijstrooksignalering, tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>721010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7220</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Dubbelbaans wegen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>722010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen omleidingsroutes.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>10</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>23</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="10" vlgnr="23" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen omleidingsroutes.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>rioleringswerkzaamheden - calamiteiten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering (bijv. door vermelding van omleidingsroute of t.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De route wordt aangegeven door: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>pijlborden en tekstborden</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Type en aantal aanduidingen zoals bijv. tekstborden, pijlborden, routestickers, afkruisstroken enz. vermelden. Bij tekstborden tevens de te plaatsen tekst vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>722020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Instandhouden omleidingsroutes.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">week</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>10</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>24</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="10" vlgnr="24" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-09-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Instandhouden omleidingsroutes.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>722010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>722030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen omleidingsroutes.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>10</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>26</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="10" vlgnr="26" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen omleidingsroutes.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke (mobiele) rijstrooksignalering, tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>722010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>73</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>BIJKOMENDE VOORZIENINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>730010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzet verkeersregelaar</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzet verkeersregelaar</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het inzetten van een verkeersregelaar t.b.v. de veilige afhandeling van het verkeer rondom de calamiteit.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzet gecertificeerde verkeersregelaars. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>730020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Transport afzetmiddelen naar Gemeentewerf</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Transport afzetmiddelen naar Gemeentewerf</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het vervoeren van de door de Gemeente geplaatste tijdelijke afzettingen bij de calamiteit nadat de werkzaamheden ter plaatse van de calamiteit zijn uitgevoerd. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afzetmiddelen, aluminium afzethekken, afzetkegels, vervoeren naar het depot van de Gemeente aan de Asakkerweg te Ede.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief lossen op de aangeven locatie op het depot. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>WERK ALGMENE AARD</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>81</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>810010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. werknemer - grondwerker</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw &amp; infra): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Incl. vervoer, klein materieel en/of handgereepschap</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>810020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. werknemer - stratenmaker</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers:</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>stratenmaker</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Incl. vervoer, klein materieel en/of handgereepschap</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.<br />Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>82</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>820010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. hydraulische graafmachine, max. 1 m³</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 1 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>820020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Minigraver</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>820030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten vrachtauto.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>16</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="16" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een vrachtauto.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laadvermogen: ten minste 12 ton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>820040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. vrachtauto met laad- losinrichting</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>T.b.s. vrachtauto met laad- losinrichting</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Laadvermogen: ten minste 12 ton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met hydraulische laad- en losinrichting</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief hulpmiddelen t.b.v. opnemen pallets e.d.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>820050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten wiellader.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>17</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="17" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een wiellader.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 1,5 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>820060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s tractor met giertank</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>T.b.s tractor met giertank</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Giertank met pomp, capaciteit 6 m³</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>83</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>ONDERGRONDSE EN BOVENGRONDSE REVISIE</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>831</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>REVISIEMETING RIOLERING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>831010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inmeten en verwerken revisiegegevens</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inmeten en verwerken revisiegegevens</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het inmeten van de nieuwe riolering, kolken, uitleggers en putafdekkingen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden volgens de in deel 3 par. 01.26.01. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal ter beschikking gesteld door directie. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De tekening dient minimaal de volgende gegevens te</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>bevatten:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitleggers, inclusief einde buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inlaten op de buizen (gemaatvoerd aan de putten d.m.v. voetmaat en loodlijn)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Ontstoppingsstukken t.o.v. de inlaat op de riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Materiaal van de verschillende onderdelen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanleghoogten putranden;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en diameters buizen) vermelden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>84</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>ONDERGRONDSE REVISIE</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>840010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Graven van proefsleuven</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Graven van proefsleuven</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het graven van proefsleuven op aanwijzing van de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Taluds 1:1.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend tot 2,00m per 1st sleuf.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem gemiddeld 0,75m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Van de opgezochte kabels en/of leidingen de volgende informatie aanleveren:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren 2 tekeningen en een foto:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>1. Situatie met klic-melding, locatie van de profielen en ingemeten K&amp;L in x,y en z coördinaten.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>2. Dwarsprofiel met K&amp;L en maatvoering van hoogte en breedte.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>3. Foto van de proefsleuf met ligging van kabels en leidingen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekeningen conform indeling van de NLCS</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekeningen in CAD-bestand (DWG of DGN) en als PDF aanleveren binnen 10 werkdagen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Als de proefsleuf langer is dan 2 meter wordt de exra lengte verrekend volgens post 840020</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Klic melding, toepassen verkeersmaatregelen en sleufbedekking opnemen en aanbrengen verrekenen op posten uit dit contract.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>840020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Graven proefsleuven langer dan 2 meter</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Graven proefsleuven langer dan 2 meter</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het graven van proefsleuven op aanwijzing van de directie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Meerprijs voor de lengte groter dan 2 meter.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De eerste 2 meter verrekenen op post 840010, de overige lengte op deze post.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>85</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>850010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opstellen van een deelopdracht.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="01" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opstellen van een deelopdracht.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opstellen van onderbouwde termijnstaten van de uitgevoerde werkzaamheden</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>De daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald direct na de uitvoering van de werkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>850020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanvoeren van materieel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="01" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-10-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanvoeren van materieel. </hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>onderhoudswerkzaamheden riolering</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Werkzaamheden vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>850030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren van materieel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>23</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="01" vlgnr="23" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Afvoeren van materieel. </hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Na afloop van de volgende werkzaamheden: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>onderhoudswerkzaamheden riolering</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Werkzaamheden vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
      </dl22.vsub.compleet.ro>
      <dl22.staart.compleet.ro>
        <romptekst>TRANSPORT SUBTOTAAL</romptekst>
        <dl22.staart.1cijfer>
          <dl22.staart.nr1>9</dl22.staart.nr1>
          <romptekst>Staartposten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.1cijfer>
        <dl22.staart.2cijfer.krt.ro>
          <dl22.staart.nr2.krt.ro>91</dl22.staart.nr2.krt.ro>
          <romptekst>Korting</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.krt.ro>
        <dl22.staart.6cijfer.krt.ro>
          <dl22.staart.nr6.krt>919990</dl22.staart.nr6.krt>
          <romptekst>Korting</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.krt.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.uk>
          <dl22.staart.nr2.uk>92</dl22.staart.nr2.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.uk>
        <dl22.staart.6cijfer.uk.ro>
          <dl22.staart.nr6.uk>929990</dl22.staart.nr6.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.uk.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.ak>
          <dl22.staart.nr2.ak>93</dl22.staart.nr2.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.ak>
        <dl22.staart.6cijfer.ak.ro>
          <dl22.staart.nr6.ak>939990</dl22.staart.nr6.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.ak.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.wr>
          <dl22.staart.nr2.wr>94</dl22.staart.nr2.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.wr>
        <dl22.staart.6cijfer.wr.ro>
          <dl22.staart.nr6.wr>949990</dl22.staart.nr6.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.wr.ro>
        <dl22.staart.eindtekst />
      </dl22.staart.compleet.ro>
    </dl22.compleet.ro>
  </dl2.compleet.ro>
  <dl3.compleet>
    <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>3. Bepalingen</dlx.deel.naam>
  </dl3.compleet>
  <dlx.na.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte na overeenkomst</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.na.compleet>
  <dlx.voor.inschrijving.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.inschrijving.compleet>
  <dlx.inschrijvingsbiljet tabposities="L74;L374;L574;L1269;L1296;L1444">
    <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsbiljet</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsbiljet>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">21-2023</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S B I L J E T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De hierna te noemen inschrijver(s):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummera">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">21-2023</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijving">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijvingperceel">
        </hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="aannemingssomexclusiefcijfers">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in cijfers)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="aannemingssomexclusiefletters">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in letters)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="omzetbelastingcijfers">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in cijfers)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="omzetbelastingletters">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in letters)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het</hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="reglement"> Aanbestedingsreglement Werken 2005</hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst> (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Gedaan op </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningdatum">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab /> (datum), te </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningplaats">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab /> (plaats).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaama">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiea">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamb">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctieb">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamc">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiec">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsbiljet>
  </dlx.inschrijvingsbiljet>
  <dlx.voorblad.inschrijvingsstaat tabposities="L74;L374;L574;L1269;L1444">
    <dlx.koptekst>21-2023 ROK klein onderhoud riool + stedelijke riool aansluiting</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsstaat</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsstaat>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">21-2023</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S S T A A T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsstaat>
  </dlx.voorblad.inschrijvingsstaat>
</raw.raamovereenkomst>