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In deze selectieprocedure is de volgende selectiecriteria relevant:

1) Gebruik van groene stroom (al dan niet met GVO)
2) Totaal opgesteld piekvermogen 
3) Netaansluiting 
4) Voldoende gecontracteerde traffic 
5) Aantal opstelplekken voor laadpunten 
6) Aanvullende systemen 

Waarbij het bij de selectiecriteria specifiek gaat om het behalen van punten op de 6 selectiecriteria zodat wanneer de behaalde punten bij elkaar optelt tot een eindscore te komt om een rangorde te bepalen om tot de 5 geselecteerde partijen te komen.  

Het is aan inschrijver om bewijs aan te leveren binnen welke staffel(waarde) zijn laadplein valt per selectiecriteria. De beoordeling zal binair zijn. Laadplein voldoet wel of voldoet niet aan een bepaalde waarde zoals aangegeven in de sub paragrafen onder 5.1 van de selectie-leidraad.

Als het laadplein wel voldoet en er kan bewijs geleverd worden dat het laadplein voldoet aan een van de voorgeschreven waarden (onderdeel van de staffel methodiek) zal er punten toegekend worden aan de behaalde waarde. Ieder van de selectiecriteria heeft een voorgeschreven staffel met scoringselementen met een toegekende waarde waarop punten behaald kunnen worden. De boordeling is binair en bewijslast ligt bij de inschrijver.


	Gegevens van de opstelling / uitvoering van  selectiecriteria  (Eigenaar, locatie, soort organisatie, plein, techniek)

	Naam organisatie:
	

	Soort organisatie:
	

	Soort opdracht / plein techniek
	

	Welk onderdeel
	



	Gegevens van de contactpersoon

	Naam contactpersoon:
	

	Adres/ postcode/ plaats:
	



	Functie contactpersoon:
	

	Telefoonnummer:
	

	Emailadres:
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· 50-500 KW			20 punten
· 500-1000 KW		60 punten
· 1000-2000 KW		100 punten
· > 2000 KW			200 punten
· Het piekvermogen is de hoeveel elektriciteit uitgedrukt in KW die maximaal tegelijkertijd kan worden verbruikt door de laadpalen.

	Nr.
	Scoringselement
	Uitleg
	Te behalen punten


	1
	50-500 KW
	De hoeveel elektriciteit uitgedrukt in KW die maximaal tegelijkertijd kan worden verbruikt door de laadpalen is tussen de 50 en 500KW
	20

	2
	500-1000 KW
	De hoeveel elektriciteit uitgedrukt in KW die maximaal tegelijkertijd kan worden verbruikt door de laadpalen is tussen de 500 en 1000KW
	60

	3
	1000-2000 KW	
	De hoeveel elektriciteit uitgedrukt in KW die maximaal tegelijkertijd kan worden verbruikt door de laadpalen is tussen de 1000 en 2000KW
	100

	4
	> 2000 KW
	De hoeveel elektriciteit uitgedrukt in KW die maximaal tegelijkertijd kan worden verbruikt door de laadpalen ligt boven de 200KW
	200

	Max te behalen score voor dit selectiecriterium
	200
	





	Gegevens van de bewijslast voor de selectiecriteria zijn

	
Omschrijving van de opgestelde uitvoering in relatie tot de gevraagde selectie-eis 

1) Type opdracht 
2) Werkzaamheden
3) Bewijselement voor selectiecriteria

	





	Bewijslast

	


















	Ondertekening door Inschrijver 


	Naam van de Inschrijver (penvoerder)
	

	Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger
	

	Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger
	

	Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
(voorzien van datum ondertekening)
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