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In deze selectieprocedure is de volgende selectiecriteria relevant:

1) Gebruik van groene stroom (al dan niet met GVO)
2) Totaal opgesteld piekvermogen 
3) Netaansluiting 
4) Voldoende gecontracteerde traffic 
5) Aantal opstelplekken voor laadpunten 
6) Aanvullende systemen 

Waarbij het bij de selectiecriteria specifiek gaat om het behalen van punten op de 6 selectiecriteria zodat wanneer de behaalde punten bij elkaar optelt tot een eindscore te komt om een rangorde te bepalen om tot de 5 geselecteerde partijen te komen.  

Het is aan inschrijver om bewijs aan te leveren binnen welke staffel(waarde) zijn laadplein valt per selectiecriteria. De beoordeling zal binair zijn. Laadplein voldoet wel of voldoet niet aan een bepaalde waarde zoals aangegeven in de sub paragrafen onder 5.1 van de selectie-leidraad.

Als het laadplein wel voldoet en er kan bewijs geleverd worden dat het laadplein voldoet aan een van de voorgeschreven waarden (onderdeel van de staffel methodiek) zal er punten toegekend worden aan de behaalde waarde. Ieder van de selectiecriteria heeft een voorgeschreven staffel met scoringselementen met een toegekende waarde waarop punten behaald kunnen worden. De boordeling is binair en bewijslast ligt bij de inschrijver.


	Gegevens van de opstelling / uitvoering van  selectiecriteria  (Eigenaar, locatie, soort organisatie, plein, techniek)

	Naam organisatie:
	

	Soort organisatie:
	

	Soort opdracht / plein techniek
	

	Welk onderdeel
	



	Gegevens van de contactpersoon

	Naam contactpersoon:
	

	Adres/ postcode/ plaats:
	



	Functie contactpersoon:
	

	Telefoonnummer:
	

	Emailadres:
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Gegadigde kan extra punten scoren met aanvullende systemen. Bij de eerste twee systemen (slim laden en reserveringsysteem) kan Gegadigde per systeem 50 punten verdienen. 

Bij de derde mogelijkheid staan twee aanvullende systemen vernoemd, namelijk Megawatt Charging System (MCS) ready: Op het laadplein is een laadpunt met een MCS-connector aanwezig en een minimaal vermogen van 1000 KW en “autonoom laden” Autonoom laden is een vorm van laden waarbij de chauffeur of de eigenaar van het laadstation zonder handmatige actie buiten het indrukken van een knop in de auto of op de laadpaal een connector in de auto wordt geplugd en de laadsessie wordt gestart, Gegadigde hoeft maar over 1 van de 2 systemen te beschikken om 50 punten extra te ontvangen. Het beschikken over beide systemen zal niet tot extra punten leiden, het maximum punten voor de derde categorie is 50 punten.

Selectiecriterium S.6   Aanvullende systemen:
· 1 aanvullend systeem = 50 punten  (per systeem 50 punten)
· 2 aanvullende systemen = 100 punten in totaal
· 3 of meer aanvullende systemen = 150 punten in totaal

	Nr.
	Scoringselement
	Beoordelingskader (aandachtspunten)
	Te behalen punten


	1
	1 aanvullend systeem
Inzet slim laden
	Met ‘Slim laden’ stuur je met inzet van techniek op snelheid en tijdstip van het laden van elektrische vrachtauto’s (om de hoeveelheid beschikbare elektriciteit te verdelen over het aantal vrachtwagens wat tegelijk wil laden of het optimale moment te kiezen, wanneer de kosten laag zijn en het aanbod van (duurzame) energie hoog). 

	50

	2
	2 aanvullende systemen	
	Met een reserveringssysteem kunnen gebruikers vooraf binnen een bepaald tijdsbestek met een bepaald vermogen een laadlocatie reserveren.
	+ 50 = 100 in totaal

	3
	3 aanvullende systemen
	Megawatt Charging System (MCS) ready: Op het laadplein is een laadpunt met een MCS-connector aanwezig en een minimaal vermogen van 1000 KW &
“Autonoom laden” Autonoom laden is een vorm van laden waarbij de chauffeur of de eigenaar van het laadstation zonder handmatige actie buiten het indrukken van een knop in de auto of op de laadpaal een connector in de auto wordt geplugd en de laadsessie wordt gestart
	+ 50 = 150 in totaal

	Max te behalen score voor dit selectiecriterium
	150
	




	Gegevens van de bewijslast voor de selectiecriteria zijn

	
Omschrijving van de opgestelde uitvoering in relatie tot de gevraagde selectie-eis 

1) Type opdracht 
2) Werkzaamheden
3) Bewijselement voor selectiecriteria

	





	Bewijslast

	


















	Ondertekening door Inschrijver 


	Naam van de Inschrijver (penvoerder)
	

	Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger
	

	Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger
	

	Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
(voorzien van datum ondertekening)
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