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In deze selectieprocedure is de volgende selectiecriteria relevant:

1) Gebruik van groene stroom (al dan niet met GVO)
2) Totaal opgesteld piekvermogen 
3) Netaansluiting 
4) Voldoende gecontracteerde traffic 
5) Aantal opstelplekken voor laadpunten 
6) Aanvullende systemen 

Waarbij het bij de selectiecriteria specifiek gaat om het behalen van punten op de 6 selectiecriteria zodat wanneer de behaalde punten bij elkaar optelt tot een eindscore te komt om een rangorde te bepalen om tot de 5 geselecteerde partijen te komen.  

Het is aan inschrijver om bewijs aan te leveren binnen welke staffel(waarde) zijn laadplein valt per selectiecriteria. De beoordeling zal binair zijn. Laadplein voldoet wel of voldoet niet aan een bepaalde waarde zoals aangegeven in de de sub paragrafen onder 5.1 van de selectie-leidraad.

Als het laadplein wel voldoet en er kan bewijs geleverd worden dat het laadplein voldoet aan een van de voorgeschreven waarden (onderdeel van de staffel methodiek) zal er punten toegekend worden aan de behaalde waarde. Ieder van de selectiecriteria heeft een voorgeschreven staffel met scoringselementen met een toegekende waarde waarop punten behaald kunnen worden. De boordeling is binair en bewijslast ligt bij de inschrijver.


	Gegevens van de opstelling / uitvoering van  selectiecriteria  (Eigenaar, locatie, soort organisatie, plein, techniek)

	Naam organisatie:
	

	Soort organisatie:
	

	Soort opdracht / plein techniek
	

	Welk onderdeel
	



	Gegevens van de contactpersoon

	Naam contactpersoon:
	

	Adres/ postcode/ plaats:
	



	Functie contactpersoon:
	

	Telefoonnummer:
	

	Emailadres:
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· Ondergrens tussen 50% - 99% gelijktijdigheid	20 punten
· Volledige aansluiting					100 punten
· Aansluiting + batterij					140 punten
· Aansluiting + batterij + opwek				200 punten


	Nr.
	Scoringselement
	Uitleg
	Te behalen punten


	[bookmark: _GoBack]1
	Ondergrens tussen 50% - 99% gelijktijdigheid
	Dat via de aansluiting op het net 50-99% van het piekvermogen van het laadplein kan worden geleverd.
	50

	2
	Volledige aansluiting	
	Dat via de aansluiting op het net 100% of meer van het piekvermogen van het laadplein kan worden geleverd.
	100

	3
	Aansluiting + batterij	
	Dat via de aansluiting op het net en extra vermogen via een batterij, 100% of meer van het piekvermogen van het laadplein kan worden geleverd.

	150

	4
	Aansluiting + batterij + opwek	
	Dat via de aansluiting op het net en extra vermogen via een batterij en eigen energieopwekking, 100% of meer van het piekvermogen van het laadplein kan worden geleverd.

	200

	Max te behalen score voor dit selectiecriterium
	200
	





	Gegevens van de bewijslast voor de selectiecriteria zijn

	
Omschrijving van de opgestelde uitvoering in relatie tot de gevraagde selectie-eis 

1) Type opdracht 
2) Werkzaamheden
3) Bewijselement voor selectiecriteria

	





	Bewijslast

	


















	Ondertekening door Inschrijver 


	Naam van de Inschrijver (penvoerder)
	

	Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger
	

	Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger
	

	Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
(voorzien van datum ondertekening)
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