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Gebruikershandleiding Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelijk)

5 Technische gegevens

5.1 Productspecificaties Driechaak opnameblok AW-3P

(onafhankelijk)

Onderwerp Omschrijving

Eigen gewicht 250 kg

Maximale hijslast 4000 kg

Maximale werkdruk 300 bar

Aanslultingen snelkoppeling (hydrauliek) | 1/2° E
As rotator (diameter) 69 mm )
|Hartafstand hijshaken 250 mm 7
Skag 600 mm
| Stekkeraansluiting = Harting 6V
|Diameter clinderstangen 40 mm
| Diameter geleidestangen % 35 mm

| Afmetingen Driehaak opnameblok AW-3P
(onafhankelijk)

650 mm x 290 mm x 1325 mm (I x b x h)

Tabel 5.1 - Productspecificaties Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelijk)
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Gebruikershandleiding Driehaak opnameblok AW-37 (onafhankeljk)

Probeer de gekozen stand eerst uit alvorens de container te hijsen,

LET OP:
Controleer voordat u onderstaande Instructies uitvoert altid of ale drie de haken van
et Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelk) in de rustpositi staan. In de
rustposite:

« staat de middelste hazk op dezelfde hoogte als de buitennaken;
« 2in de vellgheidskieppen gesioten.

OPMERKING:
Het aanhaken van een driehask afvalcontainer kan zowel met open als gesloten
velligheidskieppen.

Activeer met de GEJO 18/28-voorberelding de haak dle nodig Is bij het lossen

|van de desbetreffende container.

Open de veiligheidskieppen met behulp van
de bedlening van de autolzadkraan.

> In deze stand komen alle haken open te

liggen en wordt aanhaken mogeljk (open
stang).

Haak de drie haken van het Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelk) oan de

drie haken van de Driehaak afvalcontainer. Hierbi) moeten de drie haken van het

Drichaak opnameblok AW-3? (onafhankeljk) even ver zin uit- o ingeschoven. |

g Sluit de velligheldskieppen met behulp van |
de bediening van de autolaadkraan.

- Hierdoor kan de Driehaak atvalcontainer
et uit de haken gjiden (gesioten stand).

Driehaak afvalcontainer boven de losplaats van de vullnswagen.
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