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Doelstelling

Het voorliggende document is het Veiligheids- en Gezondheidsdossier (V&G-dossier). Dit document geeft invulling aan de eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit in afdeling 5 stelt, met name in artikel 2.30c en 2.31e. Dit V&G-dossier beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico’s, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, inspectie/keuring en schoonmaak in, aan of op het gebouw/van het object.

Gebruiksaanwijzing

Neem dit V&G-dossier op in alle opdrachten aan marktpartijen, die worden ingeschakeld voor de uitvoering van het onderhoud, inspectie en schoonmaak aan het gebouw/object. De gecontracteerde marktpartij dient op basis van dit V&G-dossier, aangevuld met eigen onderzoek, een Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) op te stellen voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor deze gecontracteerd is. Hierin beschrijft de marktpartij de maatregelen voor de aanpak van de restrisico’s, waarbij het preventieprincipe leidend is. Deze RI&E dient de marktpartij vervolgens ook aan opdrachtgever én de gebruiker te verstrekken, zodat deze op de hoogte is hoe de veiligheid van de in exploitatie zijnde omgeving wordt gewaarborgd. 

Bij opdrachten voor andersoortige werkzaamheden, zoals groot onderhoud en verbouw dient het V&G-dossier ook bij het contract te worden opgenomen. Er is dan een aanpak nodig, waarvoor een specifiek V&G-plan moet worden ontwikkeld en waarbij rekening moet worden gehouden met de overige verplichtingen, zoals omschreven in afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bij wijzigingen van veiligheidsvoorzieningen en restrisico’s dienen deze in een revisie van het V&G-dossier te worden opgenomen.

Randvoorwaarden en beperkingen

Hou bij het gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en beperkingen:
· Dit V&G-dossier geeft geen evaluatie van risico’s en is slechts een risico-inventarisatie (RI) en dus niet een volwaardige RI&E. Opdrachtnemer dient derhalve een Evaluatie (E) uit te voeren voor de risico’s verbonden aan zijn werkzaamheden, zo nodig met toepassing van de een methode zoals die van Kinney & Wiruth.
· Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor de gebruiker, die gelden bij andere werkzaamheden waarbij ingrepen in het gebouw/object plaatsvinden, zoals nieuwe doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen. 
· In dit V&G-dossier zijn alleen gebouw-/objectkenmerken beschouwd. Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met “security” en “safety”-eisen van de gebruiker zoals: 
· aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder voor mensen, bedrijfsproces en inventaris;
· calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen.


Samenstelling V&G-dossier

Dit document is samengesteld door een adviesverantwoordelijke/V&G-coördinator (intern/extern) en bestaat uit:
· Afdeling 1: een overzicht van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen en de restrisico’s,
· Afdeling 2: de Gebouw/object Risico Inventarisatie (Gebouw/object RI).

Demarcatie gevaren

Bij de risico inventarisatie op locatie zijn de volgende gevaren en aandachtspunten beschouwd:
· Onbereikbaarheid (kruipluiken, vervangen van lampen in hoge ruimten, pompkelders, dak, e.d.);
· Onbegaanbaarheid (opstelmogelijkheid van steigerwerk op zachte bodem of zwakke ondergrond voor gevel/dakonderhoud buiten, e.d.);
· Valgevaar (platte en hellende daken, hoge kades, gevels, atria, hoog geplaatste armaturen en installaties aan plafond e.d.);
· Beknellen (kruipruimte, smalle doorgangen);
· Blootstelling aan schadelijke stoffen (passieve blootstelling/bij bewerking; legionella, asbest, kwartsstof, etc.);
· Blootstelling aan straling/contact niet ioniserende stralingsbronnen (antennes, zenders);
· Explosiegevaar (armaturen e.d.);
· Brandgevaar;
· Bedwelming / verstikking;
· Elektrocutiegevaar;
· Blootstelling aan geluid/lawaai (technische ruimten, NSA’s e.d.);
· Aanrijdgevaar;
· Machinegevaar (bewegende delen).
Indien van toepassing wordt de aanwezigheid van gevaren benoemd.  

Partijen

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier:

Opdrachtgever / Eigenaar / Beheerder
Naam	: Rijksvastgoedbedrijf
Postbus/Adres	: Postbus 20952
Postcode/Plaats	: 2500 EZ  Den Haag
Contactpersoon	: de heer R. Christaan
Telefoon	: +31 (0)6 - 21646727
E-mail	: Ramses.Christiaan@rijksoverheid.nl

Gebruiker
Contactpersoon	: P.I. Vught 
Telefoon	: +31 (0)88 – 074 4000
E-mail	: 

Revisie
Om de inhoud van dit V&G-dossier volledig en actueel te houden is het van belang om afwijkingen en omissies te melden, evenals aanpassingen door wijzigingen in het gebouw/object, die consequenties hebben voor de inhoud van dit V&G-dossier. Opdrachtnemers dienen correcties en revisies van het V&G-dossier zo snel mogelijk te verstrekken aan het onderdeel of de functionaris binnen het Rijksvastgoedbedrijf, waar de verantwoordelijkheid is belegd voor het beheer van de gebouwinformatie:
•	Voor Defensiegebouwen: de sectie B&O-VGI van de afdeling E&R Defensie; 
•	Voor overige gebouwen: de Objectmanager van de afdeling E&R Rijk.

	Overzicht wijzigingen

	Versie
	Datum invoer 
	Korte omschrijving van de wijziging(en)
	Opdrachtnemer
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	Bedrijfsnaam

	0.1
	01-11-2021
	Concept
	G. van der Vliet
	Smits van Burgst Beveiliging
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Locatie en omschrijving
	Locatie en omschrijving gebouw

	
	Objectcode
	

	
	Objectnaam
	Penitentiaire inrichting [PI] Vught

	
	Gebouwcode[footnoteRef:1] [1:  Gebouwcode en gebouwnaam dienen alleen bij RVB-Defensie te worden vermeld. Voor RVB-Rijk is de objectcode/naam gelijk aan de gebouwcode/naam] 

	100191G01

	
	Gebouwnaam
	P.I. Vught

	
	Adres
	Lunettenlaan 501

	
	Postcode / Gemeente
	5263 NT Vught

	
	
	

	
	Eigenaar of beheerder
	Rijksvastgoedbedrijf, Korte Voorhout 7, 2511 CW  Den Haag

	
	Contactpersoon
	De heer R. Christiaan

	
	
	

	
	Bouwjaar
	1944

	
	Bruto Vloer Oppervlak (BVO)
	m2

	
	Gebouwhoogte
	m1

	
	Bouwlagen
	Divers, maximaal 4
	 

	
	Hoofddraagconstructie
	Divers, voornamelijk beton
	

	
	Gevelsamenstelling
	Gemetselde gevel, 

	
	Dak samenstelling
	Plat dak en pannendak

	
	Omschrijving van het gebouw
	Penitentiaire inrichting






Afdeling 1

In de kolom ‘Aanwezigheid gevaar van’ is een aanzet van gevaren gegeven. De VGCU van de opdrachtnemer dient alle kolommen in te vullen / verder aan te vullen.

	Onderwerpen en aandachtspunten
	Aanwezigheid 
gevaar van 
	Veiligheidsvoor-zieningen aanwezig
	Restrisico’s
	Informatie verwijzing

	1. 
Daken
· Leidingen, installaties (o.a. antennes)
· Dakopbouwen
· Dakbedekking
· Dakgoten, dakranden
· Lichtstraten
	Valgevaar
	
	
	

	
	Blootstelling aan straling
	
	
	

	2. 
Gevels
· Kozijnen, ramen
· Gevelelementen
· Gevelbekleding
· Metselwerk
	Valgevaar
	
	
	

	
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	
	

	
	Aanrijdgevaar
	
	
	

	3. 
Draagkracht 
ondergrond m.b.t. latere belasting door bijv. hoogwerker, steiger.
	Onbegaan-baarheid
	
	
	

	4. 
Leidingen, installaties (in het gebouw)
· Technische ruimten
· Noodvoor-zieningen, afsluiters
· Kruipruimten 
· Leiding-schachten 
· Verlichting 
· Straling
	Onbereikbaar-heid
	
	
	

	5. 
	Vallen
	
	
	

	6. 
	Beknellen
	
	
	

	7. 
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	
	

	8. 
	Explosie-gevaar
	
	
	

	9. 
	Brandgevaar
	
	
	

	10. 
	Elektrocutie-gevaar
	
	
	

	11. 
	Blootstelling aan geluid/lawaai 
	
	
	

	12. 
Bouwmaterialen

	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	
	

	13. 
Overige werk-zaamheden, werken in wel/niet speciale en in exploitatie zijnde ruimtes
	Onbereikbaar-heid 
	
	
	




Afdeling 2 Gebouw/object Risico Inventarisatie

In de kolom ‘Gevaar / oorzaak’ is een aanzet van gevaren / oorzaak gegeven. De Veiligheid & Gezondheidscoördinator Uitvoeringsfase (VGCU) van de opdrachtnemer (aannemer van het werk) dient alle kolommen in te vullen / verder aan te vullen.

	Factor
Dossier V&G
	Gevaar / oorzaak 
	Bevindingen en voorzieningen
	Actie door

	1. 
Zijn ramen onder 10 meter bereikbaar voor reiniging?
	Onbereikbaarheid
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	

	
	Aanrijdgevaar
	
	

	2. 
Is reiniging van geveloppervlakten boven 10 meter mogelijk door:
· Mechanisch bereikbaar
· Speciale voorzieningen
	Onbereikbaarheid
	
	

	
	Valgevaar
	
	

	3. 
Kunnen de ramen aan de binnenzijde gereinigd worden?
	Onbereikbaarheid
	
	

	
	Valgevaar
	
	

	
	Beknellen
	
	

	
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	

	
	Blootstelling aan geluid/lawaai
	
	

	
	Aanrijdgevaar
	
	

	
	Machinegevaar
	
	

	4. 
Zijn de daken bereikbaar en beveiligd?
· Dakopstand
· Ankerpunten
· Rail- en staalkabel systemen
· Zonering 
	Onbereikbaarheid
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Valgevaar
	
	

	5. 
Kunnen de werkzaamheden op daken veilig uitgevoerd worden?
	Onbereikbaarheid
	
	

	6. 
	Onbegaanbaarheid
	
	

	7. 
	Valgevaar
	
	

	8. 
	Beknellen
	
	

	9. 
	Blootstelling aan straling/contact met ioniserende straling
	
	

	10. 
	Elektrocutiegevaar
	
	

	11. 
	Blootstelling aan biologische agentia
	
	

	12. 
Zijn inpandige installaties / kelders veilig bereikbaar, te inspecteren en te onderhouden?
Denk aan:
· Kelders
· Riolering
· Pompkelders
· Duikers
	Onbereikbaarheid
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Valgevaar
	
	

	
	Beknellen
	
	

	
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	

	
	Blootstelling aan biologische agentia
	
	

	
	Bedwelming / verstikking
	
	

	
	Elektrocutiegevaar
	
	

	
	Blootstelling aan geluid/lawaai
	
	

	
	Machinegevaar
	
	

	13. 
Is inspectie en groot onderhoud mogelijk?
· Vervanging van grote ruiten
· Verlichting in hoge ruimten
· Overheaddeuren
· Vliegveldverlichting 
· Dispersals
· Technische ruimtes 
· Magazijn
· Kruipruimtes
· Gasblusinstallatie-ruimtes
· Kunstwerken
· Risicovolle kabels en leidingen
· Pompkelders
	Onbereikbaarheid
	
	

	
	Onbegaanbaarheid
	
	

	
	Valgevaar
	
	

	
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
	
	

	
	Explosiegevaar
	
	

	
	Brandgevaar
	
	

	
	Bedwelming / verstikking
	
	

	
	Elektrocutiegevaar
	
	

	
	Blootstelling aan geluid/lawaai
	
	

	
	Aanrijdgevaar
	
	

	
	Machinegevaar
	
	

	14. 
Kan men in aanraking komen met schadelijke stoffen zoals in buitenriolering (H2S), achterblijvende explosieven, bodem-verontreiniging, asbest?
	Blootstelling aan schadelijke stoffen
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