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	Omschrijving werkzaamheden
	Vervangen BMI-installaties PI Vught
	
	Deze RI&E is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan/vul aan):

	Project- / Objectnaam
	PI Vught
	
	Initiatieffase; uitgangspunten/scope (voorsorteren naar definitiefase)

	Projectnummer
	19510
	
	19510 2021-04-26 concept PID vervangen BMI PIV

	Objectnummer / Gebouwcode
	100191G01-G38
	
	7361.82.DF.R.001.c.GvdV Onderzoek brandmeldinstallatie PI Vught

	Oorspronkelijk bouwjaar
	1943 - 2019
	
	20210426 19510 PIV Vervangen BMI-PID RAK

	Projectmanager/-leider
	R. (Ramses) Christiaan
	
	

	V&G Coördinator Ontwerpfase
	
	
	

	Geplande datum aanvang bouw
	 1e kwartaal 2022
	
	



	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criteria
	Van toepassing

	Is het project meldingsplichtig?
	Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats 
	 Ja

	
	Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	 Ja

	Artikel 2.28 V&G-plan
	Criteria
	Van toepassing:

	Opstellen V&G-plan?
	Is het project meldingplichtig of is er sprake van een bijzonder risico 
(van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16 in dit document)
	 Ja
 

	Opstellen V&G-dossier 

	□ Bij nieuwbouw of renovatie opstellen overeenkomstig model C V&G-dossier 
X Bij verbouw of vervangingsonderhoud opstellen volgens model C V&G-dossier binnen de projectscope, als er geen bestaand V&G-dossier is 
□ Bij verbouw of vervangingsonderhoud aanvullen/aanpassen van bestaand V&G-dossier binnen de projectscope, als er een bestaand V&G-dossier is.



	Definitiefase
	Voorontwerp
	Definitief Ontwerp

	Opgesteld door (naam):
	Bram Kerstens
	Opgesteld door (naam):
	n.v.t.
	Opgesteld door (naam):
	G. van der Vliet

	Functie/Rol
	Technisch manager
	Functie
	n.v.t.
	Functie
	Adviseur

	Handtekening
	BK
	Handtekening
	n.v.t.
	Handtekening 
	

	Datum 
	30-4-2021
	Datum 
	n.v.t.
	Datum 
	01-11-2021

	Getoetst door (naam):
	R. (Robbert) Bal
	Paraaf ‘warme overdracht’ definitiefase > ontwerpfase 
	n.v.t.
	Getoetst door (naam):
	[vul in]

	Functie/Rol
	Expert V&G / V&G-toetser
	Naam
	n.v.t.
	Functie/Rol
	V&G-toetser

	Handtekening/Paraaf
	RB
	Datum overdracht
	n.v.t.
	Handtekening/Paraaf
	[vul in]

	Datum 
	
	
	
	Datum 
	[vul in]





	Risico’s en aanpak

	Aandachtsgebied 
	Omschrijving
	Definitiefase 
(inventarisatie risico’s, meegeven beperkingen en randvoorwaarden)
	Voorontwerp
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s)
	Definitief Ontwerp 
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s, restrisico’s)

	1 Publieke veiligheid/ omgeving
	Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld gevaar voor vallende/kaatsende voorwerpen bij hijswerkzaamheden. 

Geef aan of er geluidbelasting te verwachten is door bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Het kan nodig zijn funderingstechnieken in te zetten, die duurder zijn en een langer duren. Houd hiermee rekening in budget en planning. 

Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. Reduceer deze risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp. De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. 

Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie over o.a. bouwveiligheidszone.

Actie: Bepaal risico’s voor de omgeving en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.
	Risico’s: 
Er zijn geen specifieke risico’s te verwachten. De werkzaamheden vinden allemaal plaats binnen PI Vught onder begeleiding en toezicht van PI/ DJI personeel. 

Acties:






	Er is geen VO vervaardigd.
	Geëlimineerde risico’s. 
Werkzaamheden zijn van dien aard dat geluidhinder, trillinghinder en 
stofhinder, zoals bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012, niet aan de orde zijn (het betreft inpandige installatietechnische werkzaamheden). 

Er worden geen omvangrijke 
onderdelen toegepast waarvan b.v. 
aanvoer van materialen b.v. invloed 
hebben op de omgeving. Nog zullen 
werkzaamheden plaatsvinden aan de 
buitenzijde van het gebouw.  

	2 Belendingen
	In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen.
Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis.

Actie: Bepaal risico’s voor belendingen en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.


	Risico’s: 
Er zijn geen specifieke risico’s te verwachten. De werkzaamheden vinden allemaal plaats binnen PI Vught onder begeleiding en toezicht van personeel van PI/ DJI. 
Er zullen slechts beperkt werkzaamheden worden uitgevoerd worden in de publieke gebieden zoals ruimtes bedoeld voor bezoek. 

Acties: 
Deze risico’s dienen beperkt te worden door de werkzaamheden zo veel mogelijk uit te voeren buiten de bezoektijden. 
	Er is geen VO vervaardigd.
	Geëlimineerde risico’s. 
Niet van toepassing er worden geen omvangrijke onderdelen toegepast waarvan b.v. aanvoer van materialen b.v. invloed hebben op de omgeving. Nog zullen werkzaamheden plaatsvinden aan de buitenzijde van het gebouw.

	3 Doorgaande
exploitatie (bedrijfsvoering) 
	Vaak is bij de realisatie van een project sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen. 

Actie: Geef aan wat de afspraken zijn en wat van toepassing is bij doorgaande exploitatie.

	Risico’s: 
De PI blijft in gebruik tijdens de werkzaamheden. De risico’s: veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen, zijn van toepassing

Acties: 
De vier genoemde risico’s wordt met de gebruiker besproken en vastgesteld.
De instandhouding van bestaande brandcompartimenten moet gegarandeerd zijn.

Risico’s: 
Uitval installaties waardoor stagnatie bedrijfsprocessen bij gebruiker.

Acties:
Gedetailleerd plan van aanpak laten opstellen door ON.

	Er is geen VO vervaardigd.



	Geëlimineerde risico’s. 
In ontwerpkeuzen moet rekening gehouden worden met bedrijfsvoering van de gebruiker. D.w.z. er moeten voorzieningen zijn voor tijdige detectie van brand. B.v. door de inzet van brandwachten, een tijdelijke installatie of – of een 
gelijkwaardige met gebruiker 
afgestemde oplossing. Ook met andere op de BMI aangesloten 
brandveiligheidsinstallaties zoals de 
liften, vrijloopdeurdrangers, PZI moet rekening worden gehouden. 


Restrisico’s:
Tijdens de vervanging van de centrales en de vervanging van de veldcomponenten zal de brandmeldinstallatie tijdelijk niet operationeel zijn in een gedeelte van de gebouwen. 

Tijdens de uitvoeringsperiode wordt (als gevolg van de werkzaamheden of t.b.v. testen) de PZI veelvuldig geactiveerd (bewust of onbewust), waardoor de medewerkers en/of de BHV-organisatie na verloop van tijd niet meer adequaat op een melding reageren.      

De aanwezigheid van de gebruiker is 
een restrisico en blijft dit voor de 
aannemer. In zijn V&G plan dient de 
aannemer aan te geven hoe de 
gebruiker wordt beschermd. Vóór start van de uitvoering verstrekt hij het plan aan de gebruiker en ON ter goedkeuring


Acties:
Beheersmaatregelen genoemd onder 
‘geëlimineerde risico’s’ opnemen in de aanbestedingsdocumenten (bestek) als uitvoeringsvoorwaarden; 


Gedurende de uitvoering toezien op 
naleving van de bestekmatig 
opgelegde restricties.



	4 Bouwtijd

	Een krappe bouwtijd kan aanleiding geven tot verhoogde V&G risico’s in de uitvoeringsfase.  

Actie: Bewaak tijdens het ontwerpproces of de vastgestelde opleverdatum haalbaar is en geef dit aan. Pas bij ‘uitloop’ van het ontwerptraject de oplevertijd evenredig aan. Gebeurt dit niet dan introduceer je veiligheidsrisico’s.  

	Risico’s: 
Er is een verhoogd V&G risico omdat er gelijktijdig ook andere projecten binnen de PI zijn.

Acties: 
Doorlooptijd en de demarcatie van projecten wordt met de gebruiker  besproken en vastgesteld.
	Er is geen VO vervaardigd.

	Geëlimineerde risico’s:



Restrisico’s:



Acties:
Gebruiker dient voldoende 
toezicht te regelen


	5 Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie 
	Denk in het ontwerptraject na over de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral in binnenstedelijk gebied en op complexen (campussen zoals ziekenhuizen, bedrijven, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen en kazernes). 

Actie: Geef aan wat de afspraken zijn op de projectlocatie. Geef op een tekening aan wat de mogelijkheden, onder andere op het gebied van ruimte, zijn voor de ON (aannemer van het werk). 

	Risico’s: 
Vanwege verschillende verkeersstromen zijn er risico’s te verwachten.

Acties: 
Verkeersstromen bouw en organisatie blijven altijd gescheiden.
In de ontwerpfase zal bijvoorbeeld het parkeren en opslag van de uitvoerende partijen met de gebruiker worden besproken.

De toegankelijkheid moet gewaarborgd zijn/blijven.

Voorafgaand aan het werk dient ON een gedetailleerd plan van aanpak op te stellen.

	Er is geen VO vervaardigd.

	Geëlimineerde risico’s:



Restrisico’s:
Geen.


Acties: 
Besprek vrije ruimte aanrijdroute 
voor hulpdiensten

	6 Opstelling /
opslag materieel
	Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen? 

Actie: Geef de beschikbare ruimte aan op de tekening.

	Risico’s: 
Zie punt 5. Hijsmaterieel is niet te verwachten.

Door de omvang van het werk is er een gering aantal containers t.b.v. opslag materiaal/materieel te verwachten.

Acties:
Onderzoeken of er een mogelijkheid is dat de aannemer inpandig een ruimte kan krijgen tbv opslag? Zo ja, waar exact, welke ruimte. Zo nee, dat bekijken met gebruiker waar dit uitpandig kan mocht er een container geplaatst moeten worden (plaatsbepaling).

	Er is geen VO vervaardigd.

	Geëlimineerde risico’s:

Voor het uitvoeren van werkzaamheden hoeven geen hijswerkzaamheden uitgevoerd te worden. 


Voor de werkzaamheden is ook geen 
(groot) materieel nodig (voornamelijk handgereedschap, rolsteigers en een transportkar). 

 

Restrisico’s. 
Geen. 

 

Acties. 
Zorgen dat de ter beschikking gestelde opslagruimte/werkplaats tijdig beschikbaar is (afstemming met gebouwbeheerder). 

 

	7 Gezondheid en Milieu

	Actie: Geef aan of er nog gezondheidschade en/of verontreinigde materialen zijn te verwachten:
· Kwartsstof
· Verontreinigde grond
· Houtstof (snoeien/rooien bomen)
· Verontreinigde verhardingen
· Teerhoudend asfalt
· Granulaat
· Slakken 
· Houtverduurzamingsmiddelen
· Chroom-6 *
Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.

* Actie: Laat testen op aanwezigheid van Chroom-6 bij hoogenergetische bewerkingen van bestaande verflagen (schuren, stralen, af-/doorslijpen, snijbranden, lassen, branden/heet stoken).

	Risico’s: 
Boor- en hakwerkzaamheden.

(De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit één-op-één vervanging van componenten. De bestaande bekabeling zal hergebruikt worden, zodoende dienen er geringe bekabelingswegen geopend en gesloten te worden) 

Acties: 
Maatregelen nemen tegen geluid- en stofoverlast.
	Er is geen VO vervaardigd.

	Geëlimineerde risico’s. 
Genoemde gezondheidsschade en/of verontreinigde materialen zijn niet van toepassing op de werkzaamheden. 

 

Restrisico’s. 
Op locatie is een bedrijfsrestaurant aanwezig. Verwijderen en aanleg van 
componenten kan leiden tot stofvorming (boorwerkzaamheden) en andere vervuilingen, die in het voedsel terecht kunnen komen. De aannemer dient dit mee te nemen in het werkplan



	8 Gemeenschap-pelijke risico’s samenloopgevaar

	Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen. 

	Risico’s: 
Er is een verhoogd V&G risico omdat er gelijktijdig ook andere projecten binnen de PI zijn.
- Zie punt 4.


Acties: 
Doorlooptijd en de demarcatie van projecten wordt met de gebruiker  besproken en vastgesteld.   
             
Bouwbegeleiding zorgt voor de nodige ondersteuning.
	Er is geen VO vervaardigd.

	Geëlimineerde risico’s.
Aandacht voor interactie sprinklermeld/ brandmeld werkzaamheden. Coördinatie wordt verzorgd door opdrachtgever (directie).

Acties. 
Tijdig inschakelen van directievoerder en/of opzichter.

[bookmark: _GoBack]Zie definitiefase.

	9 Asbest

	Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur.

Actie: 
Geef aan of er asbest op de projectlocatie aanwezig is of kan zijn en wat er mee moet worden gedaan. Is de bouw vóór 1 januari 1994 is gestart, vraag dan het asbestinventarisatierapport (AIR) op bij de objectmanager en laat dit controleren door een adviseur Asbest. Benoem de risico’s als gevolg van uitsluitingen en beperkingen in het AIR.

	Risico’s
Zie punt 7.

Acties:





	Er is geen VO vervaardigd.

	Zie definitiefase.

	10 Werken op hoogte 

	Actie: Geef aan of er op het dakvlak veiligheidsvoorzieningen zijn als hier werkzaamheden worden uitgevoerd. 

	Risico’s: 
Hier zijn geen werkzaamheden te verwachten.

Acties: -

	N.v.t.
	N.v.t.

	11 Instabiliteit

	Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Denk aan uitkragingen, terugliggende wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, diepe kelders, hoge kolommen, minder draagkrachtige vloeren, sparingen, hellende gevels, brugconstructies, glasdaken, oevers, kades en steigers. 

Actie: Schakel tijdig een constructeur in. Houd hiermee rekening in het ontwerp. 

	Risico’s:
De omschreven risico-omstandigheden zijn niet aanwezig in dit project.


Acties: - 
	N.v.t.
	N.v.t.




	12 Ondergrond

	Actie: Geef (op tekening) aan of er kabels en leidingen, verontreinigingen (PAK’s), NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven), instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. Geef aan of voor aanbesteding een actie hierop moet worden genomen, bijvoorbeeld verwijdering/omlegging.  Voer een omgevingsanalyse uit.

	Risico’s: 
Er zijn geen specifieke risico’s te verwachten omdat de werkzaamheden binnen bestaande bouw worden verricht.


Acties: -
	N.v.t.
	N.v.t.

	13 Installaties
/opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes

	Actie: Geef aan of er installaties/opslag/magazijnen/munitie-depots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals NSA, laboratoria, zendmasten, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). Benoem de bijzonderheden, zoals veilige zones en V&G risico’s in relatie tot het project. 

	Risico’s: 
In de PI vormt iedere ruimte een risico voor de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Nader te noemen zijn bijvoorbeeld besloten ruimtes, gesloten afdelingen, CP, technische ruimtes, computerruimtes etc.

Acties: 
Dit onderwerp meenemen in de ontwerpfase.
	N.v.t.
	N.v.t.

	14 Onderhoud

	Ga bij een bestaand gebouw eerst na of er een bestaand V&G-dossier overeenkomstig of vergelijkbaar met model C. 

Actie: Geef bij ontbreken van een bestaand V&G-dossier aan of er in het gebouw voorzieningen zijn voor veilig onderhoud/schoonmaak/vervanging/ inspectie/sloop en of de uit te voeren werkzaamheden daarop invloed hebben.  

Actie: Geef bij nieuwbouw aan wat de aandachts- en uitgangspunten voor veilig onderhoud zijn. Gebruik de checklist veilig onderhoud aan gebouwen.

Voor beide acties zie model C – V&G-dossier. 

	Risico’s: 
Er is geen V&G-dossier beschikbaar.

Acties: 
Opstellen V&G dossier
	N.v.t.
	N.v.t.

	15 Sloop

	Geef aan hoe in de projectdefinitie en bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige sloop/demontage van het gebouw of delen van het gebouw. Te denken valt aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen.

	Risico’s: 
De omschreven risico-omstandigheden zijn niet aanwezig in dit project.


Acties: -
	N.v.t.
	N.v.t.

	16 
Bijzondere 
gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

	1. Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de  aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3. Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7. Werkzaamheden met duikuitrusting.
8. Werkzaamheden onder overdruk.
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Actie: Ga na of en in hoeverre sprake kan zijn van dergelijke bijzondere gevaren. 

	Risico’s: 
De omschreven risico-omstandigheden zijn niet aanwezig in dit project.


Acties: -
	N.v.t.
	N.v.t.

	17 Overige
aandachtspunten / risico’s 

	
	Risico’s:
Tijdens uitvoering:

De bewegingsvrijheid voor gedetineerden brengt, in algemene zin, risico’s met zich mee.

Er moet altijd aandacht zijn voor materiaal- en materieeldiscipline.

Er moet altijd aandacht zijn voor het vaststellen van de juiste demarcaties. Zowel binnen dit project als naar de andere projecten.
	Geëlimineerde risico’s:



Restrisico’s:



Acties:
	Geëlimineerde risico’s:



Restrisico’s:



Acties:
Gebruiker dient voldoende 
toezicht te regelen
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