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	1 UITVRAAG

	Betreft aanschaf van ten minste twee zandzakvulmachines (afgekort: zzvm) in opdracht van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit ter vervanging van de bestaande verouderde machines.


	2 ALGEMENE EISEN

	Uitvoering
· De zzvm dient automatisch bij elke vulopening een exacte/gelijke hoeveelheid zand (bv.18 kg bij licht vochtig zand en 20 kg bij droog zand) in de voor HDSR ontwikkelde zandzak te deponeren.
· De exacte hoeveelheid zand dat in de zandzak wordt gedeponeerd dient instelbaar te zijn en moet consistent blijven. 
· De zzvm dient bij volle capaciteit en continue draaien een minimale capaciteit te hebben van 1000 zandzakken/ uur.  
· De zzvm dient met elk type zand te kunnen werken.
· De zzvm moet uitgerust zijn met minimaal vier vulopeningen waarvan de vulopeningen afzonderlijk van elkaar afsluitbaar zijn en de machine afzonderlijk per vulopening kan doordraaien.
· De afstand tussen de vulopeningen dient voldoende groot te zijn zodat de persoon die achter de machine staat genoeg bewegingsruimte heeft.
· De vultafel moet op (werk) hoogte instelbaar zijn (Arbo).
· De zzvm moet voorzien zijn van verlichting op de vulpunten.
· De zzvm moet voorzien zijn van een overkapping zodat op alle vulpunten tegelijk droog gewerkt kan worden. Afmeting overkapping nog nader specificeren. Dit mag ook met separate tenten die op de zzvm aangesloten kunnen worden. 
· De vultrechter van de zzvm dient voldoende groot te zijn dat deze een continue werking van de machine garandeert.
· De vultrechter van de zzvm dient d.m.v. een lopende band gevuld te worden zodat er om de machine veilig gewerkt kan worden zonder kans op vallend zand of machines die dicht bij de zzvm moeten rijden.

Technische eigenschappen/ transport
· De zzvm dient per vrachtwagen vervoerd te kunnen worden op een standaard platte bak van een haakarm systeem. De afmetingen van de zzvm ten behoeve van transport mogen daarom maximaal 2,40 x 5,50 meter bedragen.
· De zzvm dient optioneel op eigen as vervoerd (getrokken) te kunnen worden door een trekker/vrachtwagen en dient daarvoor te voldoen aan alle vereisten die de RDW stelt ten aanzien van vervoer op de openbare weg (klasse langzaam landbouw verkeer).
· De zzvm dient met een kraan via hijsogen en heftruck via kokers veilig geladen en gelost kunnen worden.
· De zzvm mag een maximaal gewicht hebben van 2500 kg (leeg)








	3 ELEKTROTECHNISCHE EISEN

	· De aandrijving van de elektromotor moet voorzien zijn van een frequentieregelaar (FO).
· De zzvm moet elektrisch voldoen aan de machinerichtlijnen.
· De machine moet kunnen draaien op 32 ampère.
· De zzvm moet voorzien zijn van verlichting op de vulpunten.
· De zzvm dienst elektrisch aangedreven te worden (elektromotor met FO) 



	4 UITVOERINGSEISEN

	· De zzvm moet bestand zijn tegen alle weersinvloeden.
· De gehele constructie moet bestand zijn tegen alle weeromstandigheden, dit houdt in dat de onderdelen minimaal thermisch verzinkt moeten worden. 
· De zzvm dient een minimale levensduur te hebben van 30 jaar bij normaal gebruik.



	5 ARBO 

	· De vultafel moet op hoogte instelbaar zijn.
· De zzvm moet stabiel en waterpas gesteld kunnen worden.
· Het decibelgehalte van de zzvm mag maximaal 80 dB bedragen. 
· De zzvm moet voorzien zijn van bescherming en stickers om beknelling te voorkomen.
· De zandzakvulmachine dient voorzien te zijn van een CE-certificering. 



	6 FINANCIEN

	[@Mariska, is het verstandig om hier een indicatie te geven wat wij verwachten?]



	7 TEKENING
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