[bookmark: _Hlk45618220]Programma van eisen Containerbakken met haak arm systeem


	PROGRAMMA VAN EISEN

	 Eis
	Omschrijving
	Akkoord JA/NEE
	Beschrijving (max. 10 woorden) 

	Algemeen geldende eisen 

	E-1
	De te leveren op-/afzetcontainers zijn nieuw en ongebruikt, dit geldt ook voor alle toebehoren. 
	
	

	E-2
	De te leveren op-/afzetcontainers zijn tijdens het gebruik op de huidige voertuigen van de gemeente Aa en Hunze een veilige combinatie en voldoen dan ook aan alle geldende wet- en regelgeving.
	
	

	E-3
	De levertijd en/of leverdatum vanaf de datum van opdrachtverlening dient in de offerte te zijn vermeld. 
	
	

	E-4
	De te leveren op-/afzetcontainers en de afzonderlijke componenten dienen te voldoen aan alle relevante Nederlandse en Europese wettelijke eisen waaronder ook voorschriften met betrekking tot ARBO-wet.
	
	

	E-5
	Voor acceptatie en levering, op de locatie van de opdrachtgever van de te leveren op-/afzetcontainers zal door de gemeente Aa en Hunze (o.a. aan de hand van de verstrekte gegevens) worden getoetst of de containers voldoen aan hetgeen in de uitvraag is opgenomen en in de offerte is aangeboden. Een positieve uitslag is een voorwaarde voor definitieve acceptatie van de containers.
	
	

	E-6
	Alle containers zijn aan de voorzijde voorzien van “gele nummerplaten”. 
Het opschrift op de nummerplaten betreft “inhoud-lengte-volgnummer” (bijvoorbeeld 20-63-15). 
Een en ander in overleg met de opdrachtgever.
	
	

	E-7
	De containers dienen Franco te worden geleverd op de gemeentewerf van de Gemeente Aa en Hunze, Oelenboom 10, 9461 VA Gieten.
	
	

	E-8
	Betaling van de factuur van de geleverde en geaccepteerde containers vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Alleen de geleverde en geaccepteerde op-/afzetcontainers mogen en kunnen worden gefactureerd.
	
	

	Garantie, service en onderhoud voor de te leveren containers

	E-9
	De algemene garantietermijn betreft een periode van ten minste 36 maanden (gerekend vanaf de datum van overdracht van de laatst geleverde container en is van toepassing op alle op-/afzetcontainers inclusief alle (separate) onderdelen. Binnen deze garantietermijn dient inschrijver alle gebreken, storingen of disfunctioneren kosteloos te herstellen en definitief op te lossen, met uitzondering van schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik. Indien de garantietermijn langer is dan 36 maanden dient dat in de offerte te worden aangegeven.
	
	

	E-10
	Klein dagelijks onderhoud voert de opdrachtgever zelf uit. 
Bij het indienen van de offerte is een beschrijving toegevoegd van het uit te voeren klein dagelijks onderhoud. Het uitvoeren van het klein dagelijks onderhoud leidt niet tot enige beperking van de garantie of wat dan ook.
	
	

	E-11
	Opdrachtnemer heeft een servicedienst die bereikbaar is op werkdagen tussen 07:30 – 17:00 uur.
De reactietijd (monteur aanwezig op locatie) na het doen van een serviceverzoek is maximaal 48 uur.
	
	

	E-12
	Opdrachtnemer garandeert gedurende de gehele gebruiksduur van de op-/afzetcontainers (dus ook na de garantieperiode) dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 24 uur worden geleverd.
	
	

	E-13
	De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening zijn gedurende 15 jaar na levering van de containers gewaarborgd.
	
	

	E-14
	Documentatie zoals gebruikershandleidingen en technische documentatie, voor containers waarvoor dit van toepassing is, dient kosteloos ter beschikking te worden gesteld in de Nederlandse taal. Het betreft minimaal twee analoge versies en een digitaal pdf-bestand.
	
	

	Algemene omschrijving

	E-15
	De containers dienen uitgevoerd te zijn met rond gewalste of 45graden bodem hoeken en spanten tevens is de bovenrand uitgevoerd met dikwandige buis.
	
	

	E-16
	De te leveren containers zijn geheel gestraald en in de primer gezet met een laagdikte van tenminste 80 um. De gehele buitenzijde en de bovenste 1.000 mm aan de binnenzijde is gespoten in 2K lak met een laagdikte van tenminste 60 um  Ral: 6029 (groen).
	
	

	E-17
	Alle lasnaden zijn volgens NEN-EN- ISO norm uitgevoerd. U dient in uw offerte aan te geven aan welke op de uitvraag van toepassing zijnde NEN-EN-ISO normering wordt voldaan.
	
	

	E-18
	De te leveren containers bevatten geen scherpe delen en alle randen en lasnaden zijn netjes glad en afgebraamd en lasspetters zijn verwijderd voordat de primer en 2K lak worden aangebracht.
	
	

	E-19
	De scharnieren op de te leveren containers zijn zo geplaatst dat deze zich binnen de buitenmaat van de container bevinden en wel zo dat er geen vuil achter kan blijven hangen tijdens het lossen. De deuren zijn links en rechts open draaiend en zijn voorzien van een boven- en ondervergrendeling (exacte maat iom opdrachtgever). 
	
	

	E-20
	De te leveren containers zijn minimaal uitgevoerd in de volgende kwaliteit: 
· Bodem in 5 mm staal 52
· De bodem van de puincontainers dienen te zijn uitgevoerd in 5 mm Hardox staal 
· De zijwanden en deuren 4 mm staal 52
	
	

	E-21
	De containers zijn voorzien van een onder vergrendeling, geschikt voor alle door de gemeente Aa en Hunze in gebruik zijnde vrachtwagens, t.b.v. transport. De exacte maat dient na definitieve gunning te worden bepaald.
	
	

	E-22
	De containers zijn voorzien van een haakarm systeem die past bij de voertuigen van de opdrachtgever(VDL haakarm). De haakhoogte bevind zich op ca. 1.450 mm. De exacte maat dient na opdrachtverlening te worden bepaald door opdrachtnemer.
	
	

	E-23
	De container is voorzien van afzetrollen met een breedte van 300mm.
	
	

	E-24
	De containers zijn spant loos uitgevoerd aan de binnenzijde en tussen de verticale wanden.
	
	

	E-25
	De containers hebben een totale lengte van maximaal 6.350 mm incl. A- frame.
	
	

	E-26
	De containers zijn aan de buitenzijde voorzien van een trap aan de bestuurderskant (links) uitgevoerd in rond staal en uit één stuk.
	
	

	30m³ vloeistofdichte container met één hydraulische klep 1 stuk 

	E-27
	Inhoud van de container is 30 m³ met een hoogte van ± 2.100mm.
	
	

	E-28
	De container is geschikt voor het vervoer van (overig) bouw/sloopafval.
	
	

	E-29
	De te leveren containers zijn voorzien van kleppen die rondom een kokerprofiel hebben, zijn voorzien van een zogenaamd kokerscharnier met bronzen lagers en voorzien van een smeerpunt. Het scharnierpunt is aan de bijrijderskant bevestigd en zodanig dat er bij het lossen geen vuil achter blijft hangen.
	
	

	E-30
	De containers zijn voorzien van een elektrisch hydraulische bediening voor het openen van de kleppen. De hydrauliekunit is geplaatst in de container aan de bijrijderskant, van buitenaf goed bereikbaar en kan door middel van een hangslot worden afgesloten. De hydraulisch bedienbare klep dient zowel middels een 400 volt aansluiting (stekker type 32A/6h 3p+N=aarde type 6) als handmatig geopend te kunnen worden en is voorzien van een CE keur en NEN 3140.
	
	

	E-31
	Het openen en sluiten van de kleppen dient te geschieden door een dubbelwerkende hydraulische cilinder uitgevoerd met een balanceerventiel voor een soepele schokvrije bediening en is voorzien van een slangbreuk beveiliging.
	
	

	E-32
	Op de hydraulisch bedienbare klep mag in gesloten toestand geen water blijven staan en dient aan de binnenzijde zo uitgevoerd te zijn dat de kans op haken van het vuil tot een minimum beperkt wordt.
	
	

	E-33
	De vloeistofdichte container is uitgevoerd met een vloeistofdichte deur. Rechts scharnierend.  
	
	

	E-34
	De te leveren container is vloeistof dicht en voorzien van een aftapkraan, type kogelkraan. Exacte locatie in overleg opdrachtgever.
	
	

	30m³ containers met één hydraulische klep 8 stuks

	E-35
	Inhoud van de container is 30 m³ met een hoogte van ± 2.100 mm.
	
	

	E-36
	De container is geschikt voor het vervoer van (overig) bouw/sloopafval.
	
	

	E-37
	De te leveren containers zijn voorzien van  kleppen die rondom een kokerprofiel hebben, zijn voorzien van een zogenaamd kokerscharnier met bronzen lagers en voorzien van een smeerpunt. Het scharnierpunt is aan de bijrijderskant bevestigd en zodanig dat er bij het lossen geen vuil achter blijft hangen.
	
	

	E-38
	De containers zijn voorzien van een elektrisch hydraulische bediening voor het openen van de kleppen. De hydrauliekunit is geplaatst in de container aan de bijrijderskant, van buitenaf goed bereikbaar en kan door middel van een hangslot worden afgesloten. De hydraulisch bedienbare klep dient zowel middels een 400 volt aansluiting (stekker type 32A/6h 3p+N=aarde type 6) als handmatig geopend te kunnen worden en is voorzien van een CE keur en NEN 3140.
	
	

	E-39
	Het openen en sluiten van de kleppen dient te geschieden door een dubbelwerkende hydraulische cilinder uitgevoerd met een balanceerventiel voor een soepele schokvrije bediening en is voorzien van een slangbreuk beveiliging.
	
	

	E-40
	Op de hydraulisch bedienbare klep mag in gesloten toestand geen water blijven staan en dient aan de binnenzijde zo uitgevoerd te zijn dat de kans op haken van het vuil tot een minimum beperkt wordt.
	
	

	E-41
	De containers zijn uitgevoerd met twee openslaande deuren.
	
	

	30m³ open container 1 stuk 

	E-42
	Inhoud van de container is 30m³ met een hoogte van ± 2.100 mm.
	
	

	E-43
	De container is uitgevoerd met twee openslaande deuren.
	
	

	E-44
	De container is voorzien van twee klapkleden.
	
	

	30 m³ open container werkbak 1 stuk 

	E-45
	Inhoud van de container is 30 m³ met een hoogte van ± 2.100 mm en aan de voorzijde voorzien van een V uitsparing voor de kraan.
	
	

	E-46
	De container is geschikt voor het vervoer van takken/groenafval en overig bouw en sloopafval.
	
	

	E-47
	De container is uitgevoerd met twee openslaande deuren.
	
	

	E-48
	De container is voorzien van twee klapkleden.
	
	

	20 m³ open container 1 stuk 

	E-49
	Inhoud van de container is 20 m³ met een hoogte van ± 1.500mm.
	
	

	E-50
	De container is geschikt voor het vervoer van zand en puin. Zie eis 20.
	
	

	E-51
	De container is uitgevoerd met twee openslaande deuren.
	
	

	E-52
	De container is voorzien van haken voor de bevestiging van een afdekkleed.
	
	

	20 m³ container met deksel 2 stuks waarvan één vloeistofdicht 

	E-53
	Inhoud van de container is 20 m³ met een hoogte van ± 1.500mm.
	
	

	E-54
	De container is geschikt voor het vervoer van bouw- en sloopafval.
	
	

	E-55
	Een van de te leveren containers is vloeistof dicht en voorzien van een aftapkraan, type kogelkraan. Exacte locatie in overleg opdrachtgever.
	
	

	E-56
	De vloeistofdichte container is uitgevoerd met een vloeistofdichte deur. rechts scharnierend. De andere container is uitgevoerd met twee openslaande deuren.
	
	

	E-57
	De te leveren containers zijn voorzien van  kleppen die rondom een kokerprofiel hebben, zijn voorzien van een zogenaamd kokerscharnier met bronzen lagers en voorzien van een smeerpunt. Het scharnierpunt is aan de bijrijderskant bevestigd en zodanig dat er bij het lossen geen vuil achter blijft hangen.
	
	

	E-58
	De containers zijn voorzien van een elektrisch hydraulische bediening voor het openen van de kleppen. De hydrauliekunit is geplaatst in de container aan de bijrijderskant, van buitenaf goed bereikbaar en kan door middel van een hangslot worden afgesloten. De hydraulisch bedienbare klep dient zowel middels een 400 volt aansluiting (stekker type 32A/6h 3p+N=aarde type 6) als handmatig geopend te kunnen worden en is voorzien van een CE keur en NEN 3140.
	
	

	E-59
	Het openen en sluiten van de kleppen dient te geschieden door een dubbelwerkende hydraulische cilinder uitgevoerd met een balanceerventiel voor een soepele schokvrije bediening en is voorzien van een slangbreuk beveiliging.
	
	

	E-60
	Op de hydraulisch bedienbare klep mag in gesloten toestand geen water blijven staan en dient aan de binnenzijde zo uitgevoerd te zijn dat de kans op haken van het vuil tot een minimum beperkt wordt.
	
	

	15 m³ open container 3 stuks

	[bookmark: _Hlk89333360]E-61
	Inhoud van de container is 15m³ met een hoogte van ± 900 mm.
	
	

	E-62
	De container is geschikt voor het vervoer van zand en puin. Zie eis 20.
	
	

	E-63
	De containers zijn uitgevoerd met twee openslaande deuren.
	
	

	E-64
	De containers zijn voorzien van haken voor de bevestiging van een afdekkleed.
	
	

	15 m³ vloeistofdichte veegvuil en putmodder container 1 stuk

	E-65
	De te leveren container is vloeistofdicht en voorzien van twee aftapkranen aan de rechter en linker voorzijde (type kogelkraan), exacte locatie in overleg met opdrachtgever.
	
	

	E-66
	Inhoud van de container is 15 m³ met een hoogte van ± 900mm.
	
	

	E-67
	De container is geschikt voor het vervoer van veegvuil en putmodder. Dit betekent dat er aan de voorzijde van de container een voldoende sterke geperforeerde plaat is aangebracht onder een hoek van 45 graden met een hoogte van 500 mm. Deze geperforeerde plaat dient voor het tegenhouden van het veegvuil bij aftappen van het lekwater en is voorzien van gaten rond 10 mm met een onderlinge afstand van 5 mm.
	
	

	E-68
	De container is voorzien van een vloeistofdichte klep.
	
	

	E-69
	De container is voorzien van een geleidingssysteem voor een waterdicht afdekkleed en wordt geleverd met kleed.
	
	

	15 m³ recreatie container 1 stuk

	E-70
	Inhoud van de container is 15 m³ met een hoogte van ± 900mm.
	
	

	E-71
	De container is voorzien van 3 kleppen aan beide zijden van de container, voorzien van gasveren en een vergrendeling voor de kleppen aan de binnenzijde van de container die aan de buitenzijde bedienbaar is. Zie 7.4 bijlage Foto voorbeeld recreatiecontainer.
	
	

	E-72
	De container is uitgevoerd met twee openslaande deuren.
	
	

	10 m³ open container 2 stuks

	E-73
	Inhoud van de container is 10 m³ met een hoogte van ± 900mm
	
	

	E-74
	De container is geschikt voor het vervoer van zand en puin. Zie eis 20.
	
	

	E-75
	De containers zijn uitgevoerd met Franse combi deuren.
	
	

	E-76
	De containers zijn voorzien van haken voor de bevestiging van een afdekkleed.
	
	

	10 m³ open container 3 stuks

	E-77
	Inhoud van de container is 10 m³ met een hoogte van ± 900 mm.
	
	

	E-78
	De container is geschikt voor het vervoer van zand en puin. Zie eis 20.
	
	

	E-79
	De containers zijn uitgevoerd met twee openslaande deuren.
	
	

	E-80
	De containers zijn voorzien van haken voor de bevestiging van een afdekkleed.
	
	

	Onderstaande container is optioneel en afname door opdrachtgever is dus niet gegarandeerd. 
10 m³ open container met Franse (Combi) deuren en aan linker zijde scharnierende klep 1 stuk

	E-81
	Inhoud van de container is 10 m³ met een hoogte van ca. 900 mm.
	
	

	E-82
	De container is geschikt voor het vervoer van zand en puin. Zie eis 20.
	
	

	E-83
	De container is uitgevoerd met Franse (combi) deuren achter en aan de lange zijde links (bestuurders zijde) een boven scharnierende klep.
	
	

	E-84
	De container is uitgevoerd met een hydraulische cilinder om over de lange zijde te kiepen (links).
	
	

	E-85
	De container is voorzien van een (rolkleed).
	
	




Ondergetekende verklaart, rechtens vertegenwoordigende Inschrijver, dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend.



Plaats		: __________________		Datum	: ____________________	





Handtekening	: ________________________________________________________

Naam		: ________________________________________________________	

Namens organisatie	: ________________________________________________________
