Model straatwerkplan

(hoort bij CROW-publicatie 324 ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’)

Randvoorwaarden straatwerk
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Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’ moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding:

	a
	Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen voortvloeiend uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 324

	1 Ruimte:
	Beperking van de werkruimte naast het voetpaden door obstakels ter plaatse van particuliere inritten.

	2 Talud:
	1:3 of flauwer

	3 Verband:
	Diverse verbanden t.p.v. inritten en voetpaden


	4 Materialen:
	· Betonstraatstenen, kei- en/of dikformaat;
· Straatbakstenen,kei- en/of dikformaat;

· Betontegels 300x300x60/80mm;

· Overige sierbestrating 



	b
	Opslag

	Opslag kan plaatsvinden op afgesloten wegvak.
(mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven)


	c
	Beschikbaar gestelde elementenverharding

	Mechanisch pakket van leverancier.



	d
	Fasering van de werkzaamheden

	Geen.
(mogelijke fasering van invloed op het mechanisch aanbrengen van elementenverharding)
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In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is aangereikt.

Planning

De planning van het straatwerk is als bijlage toegevoegd

Afweging mechanisch versus handmatig

	Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden:

	Werkzaamheid
	Omschrijving restwerk
	Norm


	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de  volgende elementenverharding niet mechanisch mogelijk:

	Werkzaamheid
	Reden
	Norm2
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� De bij te voegen planning van het straatwerk dient ten minste te bevatten:


De bij 1.3 van de publicatie genoemde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanleveren en afroep materialen, levertijden en opslag);


Een mogelijke voorgeschreven fasering;


Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.


� De daarbij te hanteren norm fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324





