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	Checklist onderhoud GNSS SITE 
	 Status
	Datum: .….-……-……....
Naam:…………………………

	REFERENTIESTATION-ID: …………………….
	goed
	Opmerkingen & vervolgacties 

	 
	ja
	nee
	→Indien nee dan actie vermelden 

	 
	 
	 
	 

	 Antennemast

	Algemene conditie mast/standpijp
	 
	 
	 

	Fundering (verankering/stabiliteit)
	 
	 
	 

	Indien aanwezig, aarding (verbinding bliksemafleiding)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	GPS antenne en kabel

	Conditie antenne (indien nodig schoonmaken)
	 
	 
	 

	Bevestiging aan grondplaat/mast (hoogte draadeinde controleren)
	 
	 
	 

	Controleren of de antenne Noord-gericht is (er staat een pijl op onderzijde antenne of o.b.v. de kabeluitgang. (LET OP ALLEEN CONTROLEREN NIET HERSTELLEN)
	 
	 
	 

	horizon rondom antenne (moet boven een elevatiehoek van 15 vrij zijn van obstakels)
	 
	 
	 

	Obstakels indien gewijzigd t.o.v. de vorige keer aangegeven incl. foto maken.
	 
	 
	 

	Kabelaansluiting (connectoren)
	 
	 
	 

	Conditie kabel, bevestiging aan mast (indien van toepassing Tie-raps etc.)
	 
	 
	 

	Kabeldoorvoer muur, dak en gevel (waterdicht)
	 
	 
	 

	Aarding antennekabel aanwezig (surgeprotector)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	GPS ontvanger

	aansluiting GPS antennekabel (connectoren)
	 
	 
	 

	aansluiting voeding 
	 
	 
	 

	batterijen GNSS-ontvanger controleren
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Patchkast

	Conditie patchkast (schoonmaken)
	 
	 
	 

	apparatuur (GNSS-ontvanger, router, overspanningsbeveiliging)
	 
	 
	 

	patchkast is afgesloten
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Stroomvoorziening

	230VAC voorziening in station
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Algemeen

	Controleer serienummers hardware (zie overzicht locaties)
	 
	 
	 

	Controleer contactpersonen (zie overzicht locaties) 
	
	
	

	Locatie patchkast
	
	
	

	Foto’s maken (Detail GNSS-antenne, mast en/of gebouw, bijzonderheden, patchkast)
	 
	 
	 





