Bijlage 5.2	  TOELICHTING op Invulblad P1_Inschrijvingsbiljet

Staatsbosbeheer Zuid-Westelijke Delta
Meerjaren Raamovereenkomst GWW & Groenwerken 2024 e.v.

Groep Zuid-Hollandse Delta en de Biesbosch

Algemeen:
In de werkdag- (= 8 werkuren) of andere kosten per eenheid (o.a. 1.000 stuks of 1.000 meter of 100 meter) die u aangeeft op Invulblad P1_Inschrijvingsbiljet zijn opgenomen alle kosten en bijbehorende kosten die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden die normaliter van de aangegeven combinatie van mens+machine+leveranties gevraagd worden. Deze omvatten onder andere de brandstofkosten, af-schrijvingen, aan- en afvoerkosten voor minimaal één werkdag, verzekeringen, loonkosten, reparaties, slijtende- en reservedelen, alle overheadkosten, etc. etc. etc.

De medewerker dient bij een meerdaagse inzet te beschikken over eigen vervoer en over eigen schaft-, rust- en sanitaire gelegenheid. Medewerkers dienen te beschikken over de bedienings- en/of rijvaardig-heidsopleidingen en –bewijzen, met ook voldoende werk- en/of rijervaring, die passend en benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de gevraagde werkzaamheden.

· Realiseert u zich wel dat deze prijzen naar redelijkheid dienen te worden gecalculeerd en ingediend. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om tijdens de fase van beoordeling nader te informeren naar de onderbouwing van de ingediende getallen. Kortingen op deze prijzen om andere redenen dan technisch-financiële worden niet geaccepteerd. Kortingen op deze calculaties om redenen van ‘inkopen in de markt’ of ‘vergroten naamsbekendheid’ of andere niet-technische c.q. niet technisch-financiële motieven worden niet geaccepteerd.
· Daar waar dagprijzen gevraagd worden betreft dit het totaal van alle gewerkte uren op een 8-urige werkdag, inclusief de rij- en reiskosten. Het aan- en afrijden en –reizen geschiedt buiten de werkuren; het aantal werkelijk te werken en calculeren uren op een werkterrein is 8.
· De rij- en reiskosten en het aan- en afrijden en –reizen van alle eenheidsprijzen dient u te calculeren op basis van alleen transport per as. Noodzakelijk vervoer over water niet opnemen in uw calculaties voor de Europese openbare aanbesteding nu van deze groepen raamovereen-komsten.

Overige voorwaarden
· Wegen, paden en andere infrastructuur in het gebied dienen bij oplevering in een staat van onderhoud te verkeren die minstens zo goed is als dat deze was bij aanvang van werkzaamheden. Indien dit niet het geval is komt herstel voor rekening opdrachtnemer.
· De werkzaamheden kunnen stilgelegd en/of opgeschort worden als gevolg van (verwachte) ongunstige weersomstandigheden, zulks ter beoordeling door de Opdrachtgever.
· Tijdens de werkzaamheden dient men rekening te houden met de aanwezigheid en veiligheid van recreanten en weggebruikers. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van de juiste bebording en afzettingen conform CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b.
· Van de inschrijver wordt geëist dat de in-te-zetten medewerkers, chauffeurs, machinisten, etc. etc. dat voor de uitvoering van werkzaamheden allen beschikken over de daartoe benodigde opleidingen en cursussen etc. mèt de daartoe gangbare certificaten, diploma’s, getuigschriften etc. etc.
· Zodra ingezet worden medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of leerlingen en stagiaires etc. (mogelijk in het kader van social return of duurzaamheid) dan vervalt de eis tot certificaten etc. maar wordt wel geëist dat de betrokken medewerkers begeleid worden door daartoe aangewezen wel-getrainde medewerkers en dat ze passende werkzaamheden verrichten.




Regel 1. Man met motorzaag of bosmaaier plus divers klein gereedschap ongemotoriseerd,
· Geschoold handarbeider (minimaal MBO niveau 2) met werk- en met beschermende kleding, met professioneel gereedschap, gemotoriseerd (motorzaag, bosmaaier, heggenschaar, grondboor, krammentacker of vergelijkbaar) en klein gereedschap ongemotoriseerd (schop, bijl, hamer, etc. etc.);
· Te gebruiken brandstoffen en smeermiddelen van biologische herkomst; ‘Aspen’ en ‘Motomix’ zijn gelijkwaardig gesteld;
· Calculatie nu voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag;


Regel 2. Trekker met machinist sterk minimaal 150 pk met een aanbouwwerktuig zoals onder
andere een dubbel-stel maaimachine, grasschudder, grashark, lichte frees, –lichte
klepelmaaier of gelijkwaardig.
· Hiermee wordt bedoeld een landbouwtrekker met aanpassingen en voorzieningen om veilig en schadevrij te kunnen werken in bos en veld (eventueel bodembeplating, beschermende beugels) met een slijtend aanbouwwerktuig dat het nodige vermogen vergt;
· Werkbreedte minimaal 200 cm.;
· Calculatie nu voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag;


Regel 3. Hydraulische graafmachine met machinist, op rups-onderstel, vermogen 5 ton
met grondbak,
· In plaats van een grondbak kan ook gevraagd worden een vaste bak met een andere vorm (slootbak, smalle bak, brede bak) of een tand. In alle gevallen een niet-aangedreven werktuig;
· Calculatie nu voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag;


Regel 4. Hydraulische graafmachine met machinist, op rups-onderstel, vermogen 10 ton
met grondbak
· In plaats van een grondbak kan ook gevraagd worden een vaste bak met een andere vorm (slootbak, smalle bak, brede bak) of een tand. In alle gevallen een niet-aangedreven werktuig;
· Calculatie nu voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag;


Regel 5. Hydraulische graafmachine met machinist, op rups-onderstel, vermogen
5 ton met aangedreven aanbouwwerktuig
· Aangedreven aanbouwwerktuig zoals een sloopsorteergrijper, hydraulisch aangedreven grondboor diameter 50 cm. etc. Sterk-slijtende aanbouwwerktuigen zoals een stobbefrees en klepelmaaier etc. vallen niet hieronder;
· Calculatie nu voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag;


Regel 6. Trekker met machinist, minimaal 200 pk, met slijtend aanbouwwerktuig
· Hiermee wordt bedoeld een landbouwtrekker met aanpassingen en voorzieningen om veilig en schadevrij te kunnen werken in bos, veld, akker (eventueel bodembeplating, beschermende beugels) met bosklepelmaaier.
· Werkbreedte klepelmaaier minimaal 200 cm.;
· Klepelmaaier is capabel om o.a. stam- en takhout te verkleinen in één werkgang maximaal diameter aan de voet 10 cm.;
· Bodemdruk onder de banden maximaal 200 gram/cm^2;
· Calculatie nu voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag;




Regel 7. Zware trekker met machinist, minimaal 200 pk aanbouwwerktuig versnipperaar
· Hiermee wordt bedoeld een landbouwtrekker met aanpassingen en voorzieningen om veilig en schadevrij te kunnen werken in bos, veld, akker (eventueel bodembeplating, beschermende beugels) met een versnipperaar die het nodige vermogen vergt.
· Te versnipperen struikhout, tak- en tophout, met en zonder blad.
· Diameter te versnipperen houtige stammen en takken maximaal 20 cm.
· Aanwezig en beschikbaar minimaal 2 containerbakken, ieder met volume 20 m^3.
· Bodemdruk onder de banden maximaal 200 gram/cm^2.
· Personele bezetting 2 medewerkers.
· Opdracht voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.
· Calculatie nu voor inzet in werkgebied minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 8. Hoogwerker op rupsonderstel. 
· Werkhoogte minimaal 20 m.
· Personele bezetting minimaal 3 medewerkers: gecertificeerde European Tree Worker (ETW) plus een assistent boomverzorger plus grondman.
· Bedienend personeel voorzien van bijbehorend eigen klein gereedschap.
· Calculatie nu voor inzet op locatie minimaal 8 uren, 1 werkdag.


Regel 9. Planten plantmateriaal, gewoonlijk 50 – 150 cm., advies: inzet meer-rijige plantmachine
Inkuilen
· De kuilplaats wordt aangelegd en/of aangewezen door de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtnemer is in goed overleg ook mogelijk de aanleg van een kuilplaats op een terrein, erf, van opdrachtnemer;
· Ontvangst van het plantmateriaal vindt uitsluitend plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever;
· Voorkomen moet worden dat de wortels van het plantmateriaal uitdrogen zolang het plantmateriaal niet in de kuil staat door dit bedekt te houden met een wind- en waterdicht zeil;
· Bij een temperatuur van -0 graden en lager en bij sneeuw wordt geen plantmateriaal gelost en ingekuild.
· De wortels moeten met minimaal tien centimeter losse, goed verkruimelde grond worden bedekt. De afdekgrond zo goed mogelijk aanwerken tussen de wortels van het plantmateriaal zonder deze wortels te beschadigen. Een eventuele levering van afdekgrond is voor rekening van de aannemer;
· Bij het inkuilen moeten soorten, herkomst en maat goed gescheiden (gegroepeerd en gelabeld) worden ingekuild, zulks ter beoordeling door de opdrachtgever.

Transport inkuilplaats naar plantlocatie
· Tijdens het transporteren van het plantmateriaal dient men uitdroging te voorkomen door de wortels minimaal af te dekken met een wind- en waterdicht zeil en bij voorkeur te transporteren in een gesloten ruimte;
· Verzamelen en afvoeren afval- en verpakkingsmaterialen zoals o.a. kunststof bindtouw;
· Bij vorst wordt plantmateriaal niet vervoerd.



Planten plantmateriaal meer-rijige plantmachine (vaak een drie-rijige plantmachine);
· De minimale omvang van een plantopdracht in een Nadere Offerteaanvraag bedraagt 2,5 hectare in-te-planten oppervlak èn minimaal 10.000 stuks bos- en struikplantmateriaal.
· Het plantperceel kan begroeid zijn met kruiden en/of resterende gewassen en/of planten van voorgaand landbouwkundig gebruik;
· De bovenste 40 cm. van de bodem van het plantperceel bevat geen obstructies, puin, stobben, wortels of andere resten van bomen of bos of voorgaand gebruik;
· Op de bodem van het plantperceel liggen geen takken of andere resten van voorgaande begroeiing of gebruik;
· Maat, formaat en vorm van het plantperceel, evenals de in-te-planten oppervlakte op dat perceel, kunnen zeer sterk variëren;
· In bijgevoegde beplantingsplannen (= gevoegd bij de documenten van een Nadere Offerteaanvraag) zijn de plantmateriaal-soorten en -mengingen aangegeven, waarbij meestal in randen andere mengingen (veelal meer de struiksoorten) voorgeschreven zijn dan die in het middendeel van het plantperceel;
· Geadviseerd wordt de inzet van een trekker met een meer-rijige plantmachine op het plantperceel maar de (gedeeltelijke) inzet van andere materieel is in overleg ook toegestaan, een en ander kan afhankelijk zijn van vorm, omvang en complexiteit van de mengingen van/voor het plantperceel;
· Het plantmateriaal moet recht staan in het plantgat, de hoek met de verticaal niet groter dan 15 graden;
· Het plantmateriaal moet, na aandrukken, 3 cm dieper staan dan dat dit op de kwekerij geplant is geweest;
· Wortels dienen gespreid, recht en niet geknikt of gedraaid in de grond worden gezet en mogen er geen wortels boven het maaiveld uitsteken;
· Wortels mogen nooit worden gesnoeid of afgestoken;
· Om te borgen dat het plantmateriaal voldoende vast en recht staat en er goed contact is tussen de wortels en de grond dient het plantmateriaal zodanig vast te staan dat het plantmateriaal vastgepakt tussen duim en wijsvinger niet uit de grond kan worden getrokken;
· Tijdens het planten moet het plantmateriaal worden beschermd tegen uitdroging door zon en/of wind door het afgedekt te houden met een wind- en waterdicht zeil;
· Plantwerkzaamheden mogen niet onderbroken worden. Uitzondering hierop is dat bij vorst en/of sneeuw het plantwerk na overleg met opdrachtgever gestaakt kan worden voor een door opdrachtgever te bepalen duur;
· Opdrachtnemer dient niet meer plantmateriaal uit de kuil te halen dan op die werkdag kan worden verwerkt. Indien aan het einde van de dag toch plantmateriaal overblijft, dient dit opnieuw te worden ingekuild conform de hierboven beschreven standaard eisen;
· Bij het planten van het plantmateriaal dienen de plantafstanden en mengverhoudingen te worden aangehouden zoals aangegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal er nauw op toezien dat deze plantwijze wordt toegepast;
· Opdrachtgever ziet nauwlettend toe op de kwaliteit van het plantwerk op basis van genoemde criteria. Daar waar dit onvoldoende blijkt te zijn zal opdrachtgever dit melden bij de opdrachtnemer en opdrachtnemer verplichten het plantmateriaal zo spoedig mogelijk uit te steken (zonder beschadiging van de wortels) en opnieuw te planten.

· Calculatie nu per 1.000 stuks plantmateriaal, t.z.t. facturering per 100 stuks.




Regel 10. Planten plantmateriaal 50 – 150 cm. in handkracht, plantplekken maken mechanisch,
advies: inzet trekker- of hgm met grondboor.
Inkuilen
· De kuilplaats wordt aangelegd en/of aangewezen door de opdrachtgever;
· Voorkomen moet worden dat de wortels van het plantmateriaal uitdrogen zolang het plantmateriaal niet in de kuil staat door dit bedekt te houden met een wind- en waterdicht zeil;
· Bij een temperatuur van -0 graden Celsius en lager en bij sneeuw wordt er geen plantmateriaal gelost en ingekuild;
· Ontvangst van het plantmateriaal vindt uitsluitend plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever;
· De wortels moeten met minimaal tien centimeter losse, goed verkruimelde grond worden bedekt. De afdekgrond zo goed mogelijk aanwerken tussen de wortels van het plantmateriaal zonder deze wortels te beschadigen. Een eventuele levering van afdekgrond is voor rekening van de aannemer;
· Bij het inkuilen moeten soorten, herkomst en maat goed gescheiden (gegroepeerd en gelabeld) worden ingekuild, zulks ter beoordeling door de opdrachtgever.

Transport inkuilplaats naar plantlocatie
· Tijdens het transporteren van het plantmateriaal (plantmateriaal) dient men uitdroging te voorkomen door de wortels minimaal af te dekken met een wind- en waterdicht zeil en bij voorkeur te transporteren in een gesloten ruimte;
· Verzamelen en afvoeren afval- en verpakkingsmaterialen zoals o.a. kunststof bindtouw;
· Bij vorst wordt er geen plantmateriaal vervoerd.

Planten plantmateriaal 50 – 150 cm. in handkracht, plantplekken maken mechanisch
· Betreft het mechanisch maken van gaten zowel en/of met trekker met plantgatenboor, kraan met grondbak, of boor, of motorgrondboor. In alle gevallen heeft het boorgat/plantgat een doorsnede van minimaal 30 cm;
· Tijdens het boren van het plantgat moet worden voorkomen dat de wand van het boorgat niet versmeert. Dit kan worden voorkomen door een of meer oneffenheden (moer, bout, kleine vleugel) te bevestigen (oplassen) aan de buitenzijde van de boorspiraal;
· Het plantmateriaal moet recht staan in het plantgat;
· Het plantmateriaal moet, na aandrukken, 3 cm dieper staan dan dat dit op de kwekerij geplant is geweest;
· Wortels dienen gespreid, recht en niet geknikt of gedraaid in de grond worden gezet en mogen er geen wortels boven het maaiveld uitsteken;
· Wortels mogen nooit worden gesnoeid of afgestoken;
· Om te borgen dat het plantmateriaal voldoende vast en recht staat en er goed contact is tussen de wortels en de grond dient het plantmateriaal zodanig vast te staan dat het plantmateriaal vastgepakt tussen duim en wijsvinger niet uit de grond kan worden getrokken;
· Tijdens het planten moet het plantmateriaal worden beschermd tegen uitdroging door zon en/of wind door het afgedekt te houden met een wind- en waterdicht zeil;
· Plantwerkzaamheden mogen niet onderbroken worden. Uitzondering hierop is dat bij vorst en/of sneeuw het plantwerk na overleg met opdrachtgever gestaakt kan worden voor een door opdrachtgever te bepalen duur;
· Opdrachtnemer dient niet meer plantmateriaal uit de kuil te halen dan op die werkdag kan worden verwerkt. Indien aan het einde van de dag toch plantmateriaal overblijft, dient dit opnieuw te worden ingekuild conform de hierboven beschreven standaard eisen;
· Bij het planten van het plantmateriaal dienen de plantafstanden en mengverhoudingen te worden aangehouden zoals aangegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal er nauw op toezien dat deze plantwijze wordt toegepast;
· Opdrachtgever ziet nauwlettend toe op de kwaliteit van het plantwerk op basis van genoemde criteria. Daar waar dit onvoldoende blijkt te zijn zal opdrachtgever dit melden bij de opdrachtnemer en opdrachtnemer verplichten het plantmateriaal uit te steken (zonder beschadiging van de wortels) en opnieuw te planten.
· Direct bij het planten aanbrengen wildwerende kokers; deze kokers vormen een directielevering. Rekent u voor uw calculatie voor het aanbrengen van boomkokers het merk Plantaguard microvent, kunststofkokers van 120 x 10 x 10 cm.

· Calculatie nu per 1.000 stuks plantmateriaal, t.z.t. facturering per 100 stuks.


Regel 11. Plaatsen raster en hek beschrijving algemeen:
De opdracht bestaat uit de onderdelen 
· Het leveren van alle benodigde gereedschappen en voertuigen m.u.v. vaartuigen.
· Opdrachtnemer levert alle materialen. 
· Het verwijderen en afvoeren van het oude raster voor rekening opdrachtnemer. 
· Verwijderen begroeiing t.b.v. plaatsen raster en hekwerk
· Het plaatsen van het raster.
· Plaatsen van doorgangen.
· Herstellen werkstrook, uitvlakken en inzaaien; zaaigoed = directielevering.
· Opdrachtnemer voert uit KLIC melding op zijn kosten.

Specificatie te verwerken materiaal:
Puntdraad:			Tornado® 1.60mm high tensile.
Krammen:			Machinaal gekramd
1. Lengte 40 mm. 
2. Dikte 3.15 mm. 
3. Kroonbreedte 12.2 mm. 
Rasterpalen:			Robina palen, dikte 10/12, lengte 200 gepunt. Kwaliteit geschild.
Hoek- bocht palen:		Robina palen, dikte 18/20, lengte 250 gepunt. Kwaliteit geschild.
Bielzen:			Eiken. Maat: 150*260/2600 ruig	


Regel 11.1
Plaatsen en aanbrengen raster met draad
Geplaatst op de volgende wijze:
1. Op iedere hoekpunt een hoekpaal plaatsen.
2. Hoogte hoek en bochtpalen: Hoogte 140 cm boven maaiveld.
3. Hoek en bochtpalen schoren met rasterpaal 2 kanten op (met de raster/draad mee).
4. Afstand raster palen 4 meter h.o.h. 
5. Rasterpalen schoren om de 50 meter aan beide zijden (met de raster/draad mee).
6. Hoogte rasterpalen: Hoogte 125 cm boven maaiveld in lijn gezet.
7. De schoorpalen worden met de schuin gezaagde kant tegen de loodrechte paal/biels aan-gebracht waarbij de schoorpaal een hoek van minimaal 45 en maximaal 55 graden met de lood-rechte paal/biels krijgt. De schoorpaal wordt vastgemaakt aan de loodrechte paal d.m.v. schroeven.
8. 3 puntdraden bevestigen aan graaszijde: op 120 cm, 80 cm, 40 cm boven maaiveld.
9. Puntdraden strakgespannen met draadspanners. 
10. De krammen worden machinaal diagonaal over de draad geslagen i.p.v. verticaal. Tevens slaat men de krammen niet helemaal vast maar houdt men ruimte welke het mogelijk maakt dat het gaas en puntdraad kan schuiven (voorkomt draadbreuk).
11. Calculatie nu voor opdracht per 1.000 meter, t.z.t. facturering per meter.




Regel 11.2. Leveren en plaatsen weidehek
1. Weidehek: model ‘Hardeman’ type: Schapenhek - landhek gegalvaniseerd
2. Type en model “model ‘Hardeman’ type: Schapenhek - landhek gegalvaniseerd” is vereist omwille van handhaving eigen Staatsbosbeheer-huisstijl in dit buitengebied Z.H.-Delta en Biesbosch.
3. Doorgangsbreedte 4 meter.
4. Met Staatsbosbeheer logo. (logo bij Hardeman bekend).
5. Incl. 2 gehengen en 1 tuimelsluiting.
6. Te plaatsen bielzen: eik. Maat: 150*260/2600 ruig.
7. Inclusief levering alle materialen en plaatsing op locatie in buitengebied.
8. Calculatie nu per stuk.



========================== / ==========================
