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[bookmark: _Toc166491504][bookmark: _Ref124238358]Omschrijving tractie:
1 Ruime dag cabine
2 [bookmark: _Ref124238373]cabine-exterieur
externe breedte circa 2300 mm1;ex spiegels
2.1 [bookmark: _Ref124238382]voorruit met getint glas;
2.2 hoekspoilers.
2.3 Externe zonneklep boven voorruit;
2.4 2x luchthoorn gemonteerd op dak rail;
2.5 4x verstraler gemonteerd op dak rail;
2.6 Ledverlichting;
2.7 Dakluik met getint glas en verduistering;
2.8 Bochtverlichting
2.9 Hydraulische/elektrische cabinelift
2.10 Mistlampen voor

3 Cabine-interieur
3.1 Elektrisch ondersteund stuur links; in hoogte en hoek verstelbaar
3.2 Stoelen:
3.2.1 Chauffeurszijde:
3.2.1.1 lucht geveerde stoel met instelbare demping en pneumatische lendensteun en 2 armleuningen
3.2.1.2 Instelbaar op gewicht;
3.2.1.3 Textiel stoelbekleding en voorzien van geïntegreerde hoofdsteun;
3.2.2 bijrijder zijde:
3.2.2.1 lucht geveerde stoel met pneumatische lendensteun en 2 armsteunen;
3.2.2.2 Textiel stoelbekleding en voorzien van geïntegreerde hoofdsteun;
                      13.3      luchtpistool cabine

3.3 Radio DAB+/FM;
3.3.1 Media systeem bluetooth met microfoon voor telefoonverbinding en usb.
3.3.2 Beeldscherm met digitale camera functie zij, achter en frontaanzicht
3.3.3 27 MC bak met antenne.
3.4 Portiervergrendeling: 
3.5 Centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen en sleutels
3.5.1 Airconditioning d.m.v. temperatuur geregelde klimaat controle
3.6 Diversen:
3.6.1 2x werklamp op de cabine naar achteren gericht;
3.6.2 2x werklamp in RVS bak van de achterlichten;
3.6.3 Nettenrek in RVS;
3.6.4 Rubber vloermatten in cabine;
3.6.5 Verbanddoos;
3.6.6 gevarendriehoek
3.6.7 schakelaars binnen handbereik van bestuurder;	
3.6.8 Noodremfunctie voorzien van een camerasysteem af fabriek conform de wettelijke verplichting 2023;
3.6.9 Beide zijde voorzien van elektrische raambediening voor ramen;
3.6.10 12 volt en 24 volt aansluiting in de cabine
3.6.11 Koelkast voorbereiding op motor tunnel 24V/12V
3.6.12 Bekabeling voor 4 extra schakelaars

4 Vering en assen
4.1 Vooras: lucht geveerd
4.2 Configuratie 8x2 met gestuurde voor en naloop as indien gelift niet mee sturend
4.2.1 Paraboolvering met schokdempers en stabilisator; 
4.2.2 max. belasting minimaal 10 ton;
4.2.3 Gestuurde hefbare voorloop as indien gelift niet mee stuurendt
4.2.4 Verstelbaar en elektronisch geregelde luchtvering
4.2.5  Lucht balgen en stabilisatorstang
4.2.6 Minimale belasting circa 8,5 ton
4.2.7 Geen stuurstang naar eerste mee loopas
4.3            Gestuurde naloop as
4.3.1 algemeen;
4.3.1.1 verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering;
4.3.1.2 schokdempers en stabilisatorstang;
4.3.1.3 minimale belasting 10 ton
4.3.1.4 Indien gelift niet mee stuurend
4.3.2 aangedreven as:
4.3.2.1 verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering;
4.3.2.2 min. belasting circa 11,5 ton;
 


5 Banden en wielen; bandenmaat conform opgaaf van fabrikant, doch uitgevoerd zwart stalen schijfwielen zonder bandenspanning controlesysteem;

6 Aandrijflijn;
6.1 Motortype: minimaal euro 6 en voldoet aan de eisen van 2023
6.1.1 Motorvermogen minimaal 320 kW
6.1.1.1 Motorvermogen volgens ECE R24-03
6.1.2 Semi/ automatische versnelling bak
6.2 Aangedreven achteras met een mechanische/ elektrische in en uitschakelbare differentieelblokkering;
6.3 Handmatig in-en uitschakelen regeneratie
6.4 Wegrijhulp circa 13 ton;
6.5 2x power take-off (PTO).
6.5.1 Versnellingsbak PTO met pomp, capaciteit afgestemd op kraan en afzetsysteem;
       7        remsysteem:
6.6 meerkrings luchtdruksysteem met luchtdroger 2 cilinder compresor;
6.7 Zware motor rem;
6.8 parkeerrem op achterassen
6.9 Olie koeler op versnellingsbak water gekoeld

7 Chassis:
7.1 wielbasis circa 4800 mm1;
7.2 achterover bouw maximaal 2750 mm1;
7.3 brandstoftank circa 300l;
7.4 afsluitbare vuldop brandstoftank en ad bleu tank
7.5 uitlaat aan rechterzijde van voertuig, uitmonding naar achterzijdevoorzien van 
7.6 Trekbalk voorzien van sleepoog zonder aanhang voorziening;
7.7 voorziening voor sneeuwploeg;
7.7.1 DIN-plaat aan voorzijde + cover
7.7.2 24 V NATO contactdoos ter hoogte van DIN-plaat;
7.7.2.1 plaats contactdoos in overleg met opdrachtgever te bepalen;
7.8 fabriekschassis aanpassen t.b.v.kraan en/of container-afzetinstallatie;
7.9 Weegsysteem met weergave in dashbord
7.10 Vrij ruimte voor kraan poten achter cabine af fabriek
7.11 Dubbel chassie af fabriek
7.12 Extra verzwaarde stabalisator achteraan

8 elektrische installatie:
8.1 dynamo mede gedimensioneerd op aan te sluiten apparatuur voor gladheidsbestrijdingswerkzaamheden (circa 200 Watt);de zwaarste die te leveren is.
[bookmark: _Toc166491505]
Omschrijving container-afzetsysteem
9 Algemeen
9.1 Merk: hiab, type LBS of gelijkwaardig
9.2 Het afzetsysteem te monteren op het chassis;
9.3 Het afzetsysteem uit te voeren met:
9.3.1 hydraulisch haaksysteem;
9.3.1.1 haakarm horizontaal schuifbaar; 
9.3.2 voorzien van hydraulische containervergrendeling (zijdelings);
9.4 Maten, gewichten en compatibiliteit;
9.4.1 systeem geschikt voor 
9.4.1.1 een maximaal te vervoeren gewicht, inclusief afzetcontainer, van 20-24 tons
9.4.1.2 containers met een maximale lengte van 6380 mm1;                 
9.5 Hydraulisch uitschuifbare bumper:
9.5.1 containers met een maximale lengte van 5500 mm1 dienen binnen terzake vigerende wet- en regelgeving vervoerd te kunnen worden zonder gebruik te maken van de hydraulisch uitschuifbare bumper;
9.5.2 de hydraulisch uitschuifbare bumper slechts te gebruiken indien containers met een lengte tussen 5500 mm1 en 6370 mm1 vervoerd worden:
9.5.2.1 de afstand waarover de bumper uitgeschoven dient te worden moet zodanig groot zijn, dat vervoerd kan worden binnen de terzake vigerende wet- en regelgeving;
9.6 Overig
9.6.1 onder containerlengte wordt in dit artikel verstaan de lengte gemeten van hart haakoog tot achterzijde container; 
9.6.2 dubbelwerkende cilinders met lasthoudventielen;
9.6.3 bediening vanuit de cabine van voertuig links van de bestuurders stoel;
9.6.4 afslagventiel; 
9.6.5 Hydrauliek aansluiting achter op de auto voor containerkleppen
[bookmark: _Toc166491506]Omschrijving KRAAN
10 merk:Hiab of gelijkwaardig
10.1 type 25000kg
11 algemeen:
11.1 hydraulisch uitschuifbare en in-opvouwbare kraan met hydraulisch[ niet draaibaar] uitschuifbare afstempeling;
11.2 te monteren tussen cabine en container-afzetsysteem;
11.3 kraangiek opvouwbaar achter de cabine t.b.v. hulpstukken en transport;
12 afmeting en gewichten ca;
12.1 hydraulische reikwijdte circa 12 m1;
12.2 hydraulisch uitschuifbare steunpootbalken; breedte uitgeschoven circa 6000 mm1;[en automatische stabiliteits controle] poten verschillende afstand staan.
12.3 zwenkbereik circa 400 graden;
12.4 de kraan te leveren met een zodanig hefvermogen dat op een afstand van 8 m1 een last van circa 2750 kg (marge 5 %) geheven kan worden;
13 bediening
13.1 de bediening van de kraan uit te rusten met:
13.1.1 handbediening met bedieningshendels;
13.1.2 radiografische besturing en een extra accu;
13.1.2.1 in besturing een programmeerbare extra “knop” 
14 overige voorzieningen
14.1 overstrekbare knikarm circa 15 graden;
14.2 twee vrije ventielelementen;;
14.3 rotator met draagvermogen van circa 5000 kg;
14.4 werklamp in kraanarm;
14.5 bedrijfsurenteller;
14.6 een sta-plateau naast de kraan met afmetingen en een werkhoogte zoals aanwezig op ons voertuig
14.7 Bakker knijperrek 80 BPV (dubbele cilnders) met zij afneembare schilden;
14.8 beveiliging oa;
14.8.1 overlastbeveiliging;
14.8.2 lasthoudventielen op hef-, knik- en uitschuifcilinders;
14.8.3 transportstellingsbewaking indien kraan over de laadbak ligt;
14.8.4 overige noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen;
[bookmark: _Toc166491507]algemeen voor kraan, afzetsysteem 
en zoutstrooier
15 algemeen;
15.1 een hydraulische pomp met opbrengst van voldoende groot voor normaal gebruik kraan en container-afzetsysteem;
15.2 Overzetten van hydraulische pomp en elektra voor  het bedienen van de zoutstrooier
15.3 Vrachtwagen leverancier dient voortuig electronica af te stemmen met kraan-haakarm en zout strooier leverancier's
[bookmark: _Toc166491508]aLGEMEEN CHASSIS, KRaan en container-afzetsysteem
16 Het chassis te voorzien van een hydraulisch uitschuifbare bumper;
16.1 zie omschrijving bij “Omschrijving container-afzetsysteem”

17 centraal smeersysteem
17.1 merk:soortgelijk aan Groeneveld ten behoeve van chassis, kraan en container-afzetsysteem; 

18 Verklaring van Overeenstemming
18.1 de gehele constructie van chassis, afzetsysteem en kraan dient te voldoen aan de EU Verklaring‑ van Overeenstemming volgens de te zake geldende Richtlijn.

19 tenaamstelling en RDW-keuring:
19.1 de opdrachtnemer dient de tenaamstelling van het voertuig te verzorgen;
19.1.1 de kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtnemer;
19.2 de opdrachtnemer dient het voertuig met RDW-keuring te leveren;
19.2.1 de kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtnemer. 

20 kleuren
20.1 cabine:
20.1.1 RAL 2000;
20.1.2 bumper, koplamppaneel en cabine-opstaptreden in cabinekleur;
20.2 chassis;
20.2.1 grijs;
20.3 wielen en wielmoerafschermingsringen:
20.3.1 zwart;
20.4 kraan;
20.4.1 originele fabriekskleur;
20.5 containerafzetsysteem;
20.5.1 grijs, identiek aan chassis;

21 veiligheid;

21.1 hoofdschakelaar via afstandbediening;
21.2 aluminium tandemspatborden ten behoeve van de achterassen;
21.3 gemonteerde spatlappen voor en achter;
21.4 onderrijbeveiliging vóór (FUP);
21.5 10 kg brandblusser;
21.6 2 kg brandblusser in cabine;
21.7 achteruitrijdsignaal op tractie;met camera op chassis;
21.8 verwarmde en elektrisch verstelbare spiegels dienen in delen vervangbaar;
21.9 externe zonnekap, smoke-transparant;
21.10 raambediening: elektrisch;
21.11 motorstartblokkering met blokkering van brandstofinspuiting;
          121.12Side Collision Avoidance Support (beide zijde)
          121.13adaptive cruise control
          121.14Airbags


22 zwaailampen(Hella);
22.1 2x ledzwaailamp gemonteerd op rail cabinedak flitser met wit glas in de frontgril en achter bumper links en rechts 
23 gereedschap, instructie
23.1 afsluitbare RVS opbergkist (gemonteerd aan chassis); 
23.2 watertank algen vrij met zeep dispenser ten behoeve van personele verzorging: inhoud ca. 0.025 m3;

24 garantie;
24.1 de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de garantie van het complete voertuig;
24.2 termijnen;
24.2.1 chassis;
24.2.1.1 één jaar volledige garantie;
24.2.1.2 twee jaar afsleepkosten;
24.2.1.3 twee jaar op aandrijflijncomponenten;
24.2.1.4 vijf jaar op de cabinelak;
23.2.2 container-afzetinstallatie;
23.2.2.1 twee jaar volledige garantie;
23.2.2.2 vijf jaar op de lak;
23.2.3 kraan;
23.2.3.1 twee jaar volledige garantie;
23.2.3.2 vijf jaar op de lak;

24 service en onderhoud;
24.2 chassis;
24.2.2 een werkplaatshandboek moet meegeleverd worden;
24.2.3 personeel van opdrachtgever dient instructie te krijgen ter zake van bediening van het chassis. De instructie te verzorgen op de gemeentelijke werkplaats in Oostburg;
24.3 container-afzetinstallatie;
24.3.2 een werkplaatshandboek moet meegeleverd worden;
24.3.3 personeel van opdrachtgever dient gedurende 4 uur instructie te krijgen ter zake van bediening van de container-afzetinstallatie. De instructie te verzorgen op de gemeentelijke werkplaats in Oostburg;
24.4 kraan;
24.4.2 een kraan- en software- werkplaatshandboek moet meegeleverd worden;
25 personeel van opdrachtgever dient gedurende 4 uur instructie te krijgen ter zake van bediening van de kraan. De instructie te verzorgen op de gemeentelijke werkplaats in Oostburg.

26 de afstand tussen servicepunt van de opdrachtnemer en de stallingruimte van de overeenkomstige voertuigen van de opdrachtgever mag, gemeten over de weg, niet groter zijn dan 65 km1;

[bookmark: _Toc166491511]LEVER- EN BETALINGSCONDITIES:
26.2 Levering franco Oudestad 98 in Oostburg;
27 betalingsconditie;
27.2 100 % na aflevering
