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Algemene beschrijving
Het werk omvat de reconstructie van een doorgaande weg in Beverwijk, lang 900 m. De weg is een hoofdverkeersader door de stad. Het werk is 900 m lang. In het werk zijn 2 grote verkeerskruispunten: de kruising Plesmanweg – Alkmaarseweg en de kruising Plesmanweg – Laan der Nederlanden. De kruispunten worden ook aangepast omdat het aantal rijstroken verandert. Op beide kruispunten komt een nieuwe verkeersregelinstallatie met bijbehorende detectielussen en software. De vrij liggende fietspaden worden geasfalteerd en de voetpaden worden voorzien van nieuwe tegelverharding. De nutsbedrijven voeren tijdens de reconstructie ook onderhoudswerkzaamheden uit binnen het projectgebied. De contouren van het project staan op bijgevoegde afbeelding.

Plesmanweg, van Alkmaarseweg tot Van Riemsdijklaan, aard en omvang werk
Opbreken elementenverharding, inclusief kantopsluitingen:			12.000 m2
Opbreken asfaltverharding, inclusief wegfundering: 				20.000 m2
Grondwerk:										  7.500 m3
Leveren en aanbrengen van zand:							     500 m3
Leveren en aanbrengen wegfundering, dikte 25 cm:				20.000 m2
Leveren en aanbrengen asfalt voor rijweg:						  7.000 ton
Verwijderen oude, leveren en aanbrengen nieuwe verkeersregelinstallaties: 	         2 stuks
Leveren en aanbrengen asfalt voor vrij liggend fietspad:				  2.000 ton
Leveren en aanbrengen thermoplast wegmarkering:				     300 m2
Leveren en (ver)plaatsen lichtmasten openbare verlichting:			     150 stuks
Leveren en aanbrengen elementenverharding, incl. opsluitingen:			  5.500 m2
Verwijderen oude, leveren en aanbrengen nieuwe kolken:	 			     300 stuks
Leveren en aanbrengen pvc kolkleidingen:						  2.000 m
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