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1
Wettelijke referenties


Op grond van artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie van de veiligheid- en gezondheidsrisico’s opgesteld te worden ( dus ook indien het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan niet vereist is).


In deze rapportage wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het bestek, tekeningen of eventueel in bijbehorende bepalingen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden.
De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt en risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids- en gezondheidsplan. Het gaat hierbij met name om bijzondere risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan. 


Inventarisatie van de risico’s vindt plaats in de drie navolgende fasen van het ontwerptraject:


-
initiatieffase;


- 
voorlopige en definitieve ontwerpfase;


- 
uitwerkingsfase.

In onderhavig werk is geen onderscheid gemaakt in deze fasen en vindt rapportage in dit document plaats.
Indien voor het werk een veiligheids- en gezondheidsplan vereist wordt dan is deze "Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)" de invulling van artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
2
Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase

Tussen de opdrachtgever en de ontwerper(s) heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn geformuleerd in besprekingsverslagen en aangegeven in navolgend overzicht en verwerkt in het bestek en V&G-plan (ontwerpfase).
Mogelijke risico-oorzaken in de GWW-sector, waarmee rekening is gehouden in de ontwerpfase bij de planvorming ook qua bouwtijd, in het bestek en de begroting.
	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase


	Contractvorm
	
	
	
	

	-
RAW/UAV - contracten vergen een 
andere aanpak dan geïntegreerde 
contractvormen zoals conform 
UAV-gc


	Algemeen
	Aandacht voor V&G in uitvoeringsfase in ontwerptraject doorgeven aan ontwerpende partij
	n.v.t.
	n.v.t.


	Planning:
	
	
	
	

	planning werkzaamheden zodanig dat:
	
	
	
	

	-
er een reële uitvoeringstijd ontstaat
	Werken onder tijdsdruk
	Zie planning, verwerkt in Deel 1 paragraaf 1 van het bestek
	Aannemer stelt gedetailleerd werkplan op conform art 01.13.06 lid 02 van deel 3 van het bestek
	n.v.t.

	· weersinvloeden zo min mogelijk invloed hebben
	Koude en hitte
	Zie planning, verwerkt in Deel 1 paragraaf 1 van het bestek
	Aannemer houdt er in het gedetailleerd werkplan zoveel mogelijk rekening mee dat gezondheidskritische werkzaamheden niet in de winter plaatsvinden    
	n.v.t.

	· niet te veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd laten plaatsvinden
	Letsel door confrontatie meerder materieel
	
	Aannemer houdt er in het gedetailleerd werkplan zoveel mogelijk rekening mee dat werkzaamheden niet tegelijkertijd plaatsvinden    
	n.v.t.


	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase


	Ruimtebehoefte
	
	
	
	

	Ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, materiaalopslag en afvalopslagplaatsen
	Gezondheid

-
loopafstanden

-
ruimtebehoefte
	Voldoende ruimte beschikbaar; aannemer draagt zorg voor locatie in overleg met de directie
	Aannemer draagt zorg voor locatie in overleg met de directie
	n.v.t.


	Bouwplaatsafbakening
	Aanrijdrisico door derden, verkeer


	Gezien verkeersintensiteit en aard van het werk, is volledige afsluiting wegen overdag of 's nachts nodig.

Gekozen voor collectieve maatregel: verkeersvoorzieningen, wegafzettingen
	Verkeersmaatregelen op basis van CROW publicatie 96B volgens en diverse besteksposten hoofdstuk 51.


	n.v.t.

	
	
	Omleidingroutes als bijlage bij het bestek
	Bijstellen omleidingsplannen


	n.v.t.

	
	Veiligheidsrisico's voor derden 

(bedelving)

	Afsluiten werkterrein (terreinafscheidingen, bouwhekken)

Bouwhekken rondom speelterrein en rioolsleuven
	Bouwhekken rondom werkvak conform besteksposten
	n.v.t.


	Grondslag 
	Letsel door kantelen machines i.v.m. instabiele grondslag
	Zie Grondonderzoek
Grond voldoende draagkrachtig voor regulier materieel
	
	n.v.t.

	· transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de werkplek


	Gezondheid


	Zie Grondonderzoek
Grond voldoende draagkrachtig voor GWW-werk

	Op eigen initiatief rijplaten toepassen als hulpmaterialen
	n.v.t.


	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase


	Vorm, afmetingen van het werk:
	
	
	
	

	-
breedte wegen i.v.m. later 
(weg)onderhoud (weg breed genoeg 
om per wegstrook te onderhouden 
of  is een omleiding voorhanden)


	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	-
werkruimte rondom machines vol
doende (> 0,60 m) met name op we
gen


	Raken door bewegende delen machine
	Werkruimte rondom machines voldoende (> 0,60 m) met name op wegen is voldoende te realiseren

	Voldoende werkruimte realiseren
	n.v.t.


	Vrijkomende bouwstoffen:
	
	
	
	

	Verwijderen gevaarlijke materialen:
	
	
	
	

	-
PAK's (teer) in bitumineuze verhardingen, oude wegfunderingen
	Blootstelling aan chemische stoffen
	Lokaal teerhoudend asfalt aangetroffen
	Teerhoudend asfalt verwijderen conform bestek
	n.v.t.

	· asbest


	Blootstelling aan chemische stoffen
	Niet voorkomend
	Niet voorkomend
	n.v.t.

	· bodemverontreiniging (veiligheidsklasse conform CROW 400)
	Blootstelling aan chemische stoffen
	Niet voorkomend 
	Niet voorkomend
	n.v.t.


	Materiaalgebruik:
	
	
	
	

	Gebruik chemische stoffen

 (lijmen, verven, verduurzaamd hout)
	Blootstelling aan chemische stoffen
	In zeer beperkte mate voorkomend (lijmen)
	Maatregelen voorkomen reguliere risico's werken met chem. stoffen
	n.v.t.


	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase

	Prefabricage
	
	
	
	

	Zoveel mogelijk bouwelementen prefabriceren
	Fysieke belasting
	Voorkeur voor het werken met prefab onderdelen, die alleen machinaal geplaatst kunnen worden (beton).

Voorkomende grote bouwelementen; 

- betonnen inspectieputten

Goede bevestigingspunten op (beton)materiaal t.b.v. intern transport op de bouwplaats
	Maatregelen voorkomen reguliere hijsrisico's
	n.v.t.

	
	
	Aan en afvoer bouwelementen: Er zijn geen belemmerende factoren omtrent de aan- en afvoer van materieel en bouwstoffen
	--
	n.v.t.

	
	
	Er zijn geen belemmerende factoren omtrent de werklocatie van het materieel 
	--
	n.v.t.

	
	Blootstelling aan chemische stoffen
	Zo min mogelijk noodzakelijke bewerkingen op de bouwplaats (i.v.m. vrijkomende chemische stoffen, stof, geluid en fysieke belasting ) door prefabricage:

- betonnen inspectieputten
	Maatregelen voorkomen kwartsstof 
	n.v.t.


	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase


	Riolering
	
	
	
	

	-
koppelen aan bestaande riolering


	Blootstelling aan biologische stoffen


	Bestaande riolering buiten bedrijf. Individuele maatregel:

Adembescherming
	Bestaande riolering buiten bedrijf stellen
	n.v.t.

	-
ontgravingen
	Bedelving
	Zie Grondonderzoek
Stabiliteit rioleringssleuven

Ontgraving in natuurlijk talud is mogelijk. Indien nodig vanwege ruimtebeslag met Sleufbekisting ontgraven 
	Taludhelling/ sleufbekisting volgens tekening en ontgravingsposten in bestek
	n.v.t.


	Verharding
	
	
	
	

	Materiaalkeuze
	Fysieke belasting bij elementenverharding
	Uit esthetische en technische overwegingen is gekozen voor elementverharding
	
	n.v.t.

	
	
	-
verwerken van zware (bestratings)-onderdelen (licht materiaal toepassen of mechanische verwerking)

-
bestrating: afweging middels matrix CROW 324, Bijlage I
	Bestrating mechanisch aanbrengen behoudens belemmeringen zoals verwoord in deel 3 van het bestek
	n.v.t.


	Kabels en leidingen
	
	
	
	

	-
ondergrondse elektriciteit kabels
	Brand, elektrocutie door raken van ondergrondse kabels
	CROW publicatie 250 

Klic - orientatiemelding
Omleiding van kabels niet noodzakelijk.
	CROW publicatie 250 

Klic- melding

Graven proefsleuven
	n.v.t.

	-
ondergrondse gasleidingen
	Brand, explosie
	CROW publicatie 250 

Klic - orientatiemelding
Vervanging van enkele gasleidingen geschiedt vooraf.
	CROW publicatie 250 

Klic- melding

Graven proefsleuven
	n.v.t.

	Aspect
	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase
	Maatregelen in ontwerpfase
	Maatregelen in uitvoeringsfase
	Risico's in de gebruiksfase

	Uitvoeringswijze:
	trillingen door werkzaamheden o.a. m.b.t. omgeving (heiwerk)


	Geen heiwerk voorzien
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	geluidsoverlast (pompen, zuiveringen) met name ’s-avonds / ’s-nachts (t.o.v. de omgeving)


	Normering gesteld
	Normering gesteld in deel 3 van het bestek
	n.v.t.

	
	bereikbaarheid percelen (bewoners/personeel) tijdens werkzaamheden


	Overleg met bewoners
	Overleg met bewoners, voorzieningen treffen
	n.v.t.


3
Overweging opstellen Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)
3.1
Wettelijke referenties


In artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd in welke gevallen een Veiligheids- en Gezondheidsplan moet worden opgesteld, en waar dit 
plan aan moet voldoen. 


-
In geval van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij de Europese richtlijn 92/57/EEG  



Het gaat daarbij om gevaren die de gebruikelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's van (werknemers van) aannemers overstijgen. (uitgewerkt onder 3.2)


of 


-
een bouwwerk ten aanzien waarvan conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een melding verplicht is, zijnde een bouwwerk:



-
waarvan de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 


werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, 




of



-
waarvan met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 


Omdat een analyse op mensdagen in de ontwerpfase moeilijk is te maken wordt vanuit de literatuur een relatie gelegd met de financiële raming van het werk. in 
het algemeen kan gesteld worden dat de verplichting geldt bij een aannemingssom vanaf € 350.000,--  ( bron stichting Arbouw). (uitgewerkt onder 3.3)
3.2
Inventarisatie van bijzondere gevaren (volgens bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG)

3.2.1
Inventarisatie van bijzondere gevaren

Hierna volgt een opsomming en uitwerking van bijzondere gevaren als bedoeld bijlage II van de Europese richtlijn nr. 92/57/EEG, waarvoor verplicht is een Veiligheids- en Gezondheidsplan op te stellen.

Indien er één of meer van deze veiligheids- en of gezondheidsrisico's zijn voorzien in de ontwerpfase zal een Veiligheids- en Gezondheidsplan worden opgesteld.

*
Toelichting op tabel
n.v.t. = activiteit komt niet voor

ja/geen =voorkomen activiteit is onderzocht

	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase


	Specificatie
	Mate van voorkomen*


	Onderzocht

	
	
	
	

	Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden, de gebruikte procedés of de omgeving
	Ontgravingen dieper dan 4 m
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	In belangrijke mate werken op hoogte > 2,50 m
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op de gezondheid wettelijk is verplicht
	Grondwerk in verontreinigde bodem of slib 
	geen
	Op basis van Grond- en       Bodemonderzoek

	
	Grondwerk in met asbest verontreinigde bodem
	geen
	Op basis van Grond- en       Bodemonderzoek

	
	
	
	

	
	
	
	

	Blootstelling aan ioniserende stralingen


	Belangrijke mate aan blootstelling aan ioniserende stralingen
	n.v.t.
	n.v.t.


	Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase


	Specificatie
	Mate van voorkomen*


	Onderzocht

	Elektrocutie i.v.m. werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels


	Werken in de nabijheid van hoogspanningskabels
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	
	
	

	Verdrinkingsgevaar
	Grote kadewerken, waterbouwkundige werken  
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	Groot baggerwerk
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	Werken nabij wateren
	Maatregelen ON
	n.v.t.

	Graven van diepe putten, ondergrondse en tunnelwerken
	Diepe bouwputten, damwandkuipen
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	Tunnelwerken
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	
	
	

	Werkzaamheden met duikuitrusting
	Werkzaamheden met duikuitrusting
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	
	
	

	Werkzaamheden onder overdruk


	Werkzaamheden onder overdruk
	n.v.t.
	n.v.t.

	Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt
	Slopen van gebouwen en constructies
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	Grondwerk in met oude munitie verontreinigde bodem of slib
	geen
	Op basis van Grond- en       Bodemonderzoek

	
	
	
	

	Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen
	Hijswerk van liggers en andere zware prefab elementen
	n.v.t.
	n.v.t.

	
	
	
	


3.2.2
Conclusie

Op grond van de soort werkzaamheden dient een Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden opgesteld.
3.3
Inventarisatie m.b.t. de grootte van het werk

3.3.1
Inventarisatie op bouwsom


De drempel voor het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan is € 350.000,-
De voorlopige financiële raming van het werk overschrijdt de drempelwaarde voor het opstellen van een V&G-plan. 

3.3.2
Conclusie

Op grond van orde grote werkzaamheden dient een Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden opgesteld.
3.4
Eindconclusie verplichting tot het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan


Op grond van het gestelde onder 3.2 en 3.3 moet voor dit werk een Veiligheids- en Gezondheidsplan worden opgesteld.
Bijlage 2





Bijlage 2





Bijlage 2





Bijlage 2
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