Bijlage  X

	Opleverstaat Schoonmaakonderhoud Kantoorlocaties NIPV

	
Opdrachtgever: 
Datum:
Aanbesteding:


	Element
	Opleverstaat na schoonmaak
	Geaccepteerd niveau van hervervuiling

	Afvalbak / prullenbak
	Moet stof- en vlekvrij zijn, moet geleegd zijn en zo nodig vervangen van de plastic zak.
	Op buitenzijde mogen paar spetters vervuiling zitten. Mag niet meer dan 75% gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic zak hoeft niet vlekvrij te zijn, maar mag geen gehecht vuil vertonen. Dit is ook van toepassing op indien aanwezig de deksel.

	Armatuur / bureaulamp
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan.

	Balie
	Bovenzijde moet stof- en vlekvrij zijn. (zij-) kanten, poten, frame, mits zichtbaar en bereikbaar moeten vlekvrij zijn.
	Vlekken / vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak is aan te merken, zijn toegestaan. Enkele schopstrepen zijn toegestaan, op de zijkanten zijn enkele vlekken  toegestaan.

	Bedieningspaneel
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten zijn toegestaan.

	Beugel – leuning sanitair
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan.

	Borstelhouder
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan.

	Brandblussers
	Moet stof- en vlekvrij zijn
	Licht stof is toegestaan.

	Bureau
	Het bovenblad engrepen van laden moeten stof- en vlekvrij zijn. (Zij) kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlekvrij zijn.
	Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.

	Deuren / deurpost
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Een lichte aanslag mag aanwezig zij. Enkele vlekken en vingertasten zijn aanvaardbaar.

	Smartbord – digibord
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en vingertasten mogen zichtbaar zijn.

	Doorspoelinstallatie
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en vingertasten mogen zichtbaar zijn. Op een hoog geplaatste stortbak is licht stof toegestaan.

	Douche
	Moet stof- en vlekvrij zijn. Het afvoerputje moet aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan.

	Glas (separatieglas)
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijkse gebruik zijn toegestaan. Enig licht stof is toegestaan.

	Gordijnrail
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan.

	Handdoekautomaat
	Moet stof- en vlekvrij zijn. De automaat moet voldoende bijgevuld zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan. Mag niet leeg geraken.

	Handendroger
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan.

	Hygiënezakhouder
	Moet stof- en vlekvrij zijn. Houder moet voldoende gevuld zijn.
	Mag niet leeg geraken.

	Kabelgoten mits bereikbaar
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan. Enkele vlekken zijn toegestaan en er is sprake van enige spreiding in vervuiling.

	Kapstok
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan. Enkele vlekken zijn toegestaan en er is sprake van enige spreiding in vervuiling.

	Kast-inbouwdeuren
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan. Enkele vlekken zijn toegestaan en er is sprake van enige spreiding in vervuiling.

	Kast hoog
	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten  moet (rondom) stof- en vlekvrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten zijn toegestaan en er is sprake van enige spreiding.

	Kast laag
	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden (rondom) moeten stof- en vlekvrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en bereikbaar moeten vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten zijn toegestaan en er sprake van enige spreiding.

	Keukenblok / aanrecht
	Bovenzijde en (zij) kanten moeten stof en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan.

	Leidingen en buizen
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding in de vervuiling.

	Leuningen (verkeersruimten)
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding in de vervuiling.

	Luchtverfrisser
	Moet stof- en vlekvrij zijn. Voldoende bijgevuld of vulling vervangen. 
	Licht stof is toegestaan. Mag niet leeg zijn.

	Monitor, beeldscherm, televisie
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op bovenzijde is licht stof toegestaan. Rondom de bedieningselementen zijn enkele vingertasten toegestaan.

	Pedaalemmer
	Zie afvalbak.
	

	Planchet
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Er zijn enkele vlekken toegestaan.

	Plafondrooster
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan.

	Plinten
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan.

	Radiatoren/convectorkasten
	Moeten stof- en vlekvrij zijn. Handelingen met betrekking tot demontage zijn uitgesloten.
	Er zijn vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding in de vervuiling.

	Randen – richels
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan.

	Schaamschotten sanitair
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken als gevolg van dagelijks gebruik is toegestaan. Aangehecht vuil is niet toegestaan.

	Schakelaars, contactdozen uitwendig
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan.

	Schappen
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan.

	Schoolbord-Whitebord
	Moet stof –en vlekvrij zijn, mits onbeschreven
	Op bovenzijde is licht stof toegestaan.

	Spiegel
	Moet stof- en vlekvrij zijn. Ook methodefouten zijn niet toegestaan.
	Er zijn enkele spetters toegestaan en er is sprake van enige spreiding van de vervuiling.

	Spinrag
	Elementen en hoeken/plafonds moeten vrij van spinrag zijn, zowel hoog als laag mits bereikbaar 
	Op minder goed bereikbare plaatsen is enige spinrag toegestaan. Spinrag op plaatsen die met telescoopsteel bereikbaar zijn, zijn niet toegestaan.

	Stoel/bank/kruk
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.

	Tafel - bijzettafel
	Het bovenblad en grepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn. (zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en bereikbaar moeten vlek- en stofvrij zijn.
	Vlekken-vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan. 

	Tekentafel
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op (zij) kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.

	Telefoon – portofoons
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn geoorloofd. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is toegestaan.

	Toiletbril
	Moet stof- en vlekvrij zijn, onder en bovenzijde
	Enkele vlekken als gevolg van dagelijks gebruik is toegestaan.

	Toiletpapierhouder
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vingertasten en vlekken, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg geraken.

	Toiletpot
	Moet stof- ,vlekvrij, geen aangehecht vuil of aanslag  zijn. 
	Enig vervuiling als gevolg van dagelijks gebruik is toegestaan, aanslag is niet toegestaan.

	Trappen
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof, enkele vlekken, schopstrepen zijn toegestaan.

	Tussenschot
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan

	Uitstortgootsteen
	Moet stof- en vlekvrij zijn. Geen kalkaanslag toegestaan.
	Er is enige vervuiling toegestaan als gevolg van dagelijkse gebruik. Aanslag is niet toegestaan.

	Urinoir
	Moet stof- en vlekvrij zijn. Aanslag is niet toegestaan.
	Er is enige vervuiling toegestaan als gevolg van dagelijks gebruik. Aanslag is niet toegestaan.

	Vensterbanken
	Moeten stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan. Enige vervuiling als gevolg van dagelijks gebruik is toegestaan.

	Verbandautomaat
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Enkele vlekken en vingertasten zijn toegestaan als gevolg van dagelijks gebruik.

	Vloer (hard)
	Vloeren zijn stof- en vlekvrij. De vloer voldoet aan kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
	Enige losse vervuiling is toegestaan.

	Vloer (zacht)
	Voerbedekking van textiel mag geen vervuiling vertonen. De vloeren moeten voldoen aan kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
	Enig zichtbaar vuil is toegestaan met uitzondering van stofranden langs de plinten en hoeken.

	Wandcontactdozen
	Zie schakelaars en contactdozen.
	

	


Wanden, scheidingswanden afwasbaar (tegels, gelakt, separatieglas, hout) met maximale hoogte 2.20 meter
	


Moeten stof- en vlekvrij zijn.
	


Enkele vlekken en vingertasten zijn toegestaan als gevolg van dagelijks gebruik. Wat licht stof is toegestaan.

	Wandverlichting buitenzijde tot een maximum hoogte  van 2.20 meter
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegestaan. Enkele vlekken zijn toegestaan.

	Wastafel inclusief kranen
	Moet stof- vlek vrij zijn. Aanslag is niet toegestaan.
	Enkele vlekken als gevolg van dagelijks gebruik zijn toegestaan. Aanslag is niet toegestaan.

	Zeepdispensers
	Moet stof- en vlekvrij zijn. Voldoen aanvullen of vulling vervangen.
	Enkele vlekken zijn toegestaan ontstaan als gevolg van dagelijks gebruik. Mag niet leeg geraken.



Voor alle elementen en ruimten geldt dat van opdrachtnemer pro- activiteit wordt verwacht ten aanzien van het constateren en signaleren van onbereikbare elementen bij contactpersoon van opdrachtgever waardoor schoonmaken wordt belemmerd ofwel niet mogelijk is. Alle elementen en materialen dienen behandeld te worden met daarvoor gebruikelijke onderhoudsproducten.
