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Werkomschrijving 2024 voor de te verrichten werkzaamheden op het kleine strand /IJmuiden aan Zee/ IJmuiderslag
1. Verplichte werkzaamheden:
Het gehele jaar ter aller tijden berijdbaar houden van de strandopgangen (Cornelis Vreeswijkpad, Waeckerpad en Mantelmeeuwpad) voor hulpdiensten, leve​ranciers en andere voertuigen (niet meer dan 5 cm zanddek​king). 
In de wintermaanden de opgangen van slagboom tot voorkant paviljoen sneeuw- en ijsvrij houden d.m.v. zand opbrengen.
 Bij Beach Inn vanaf fietsenstalling tot voorkant paviljoen. 
Tevens de fietssluis naast de slagboom C. Vreeswijkpad zandvrij houden.

Voor de IJRB garagedeuren en het gehele plein tot de slagboom Waeckerpad zandvrij i.v.m. uitruk reddingsbrigade.
· Cornelis Vreeswijkpad 
Erfafscheiding tot erfafscheiding (terrasschermen) en tot einde stelconplaat​baan zandvrij houden.
In de wintermaanden de opgang van slagboom tot voorkant paviljoen sneeuw- en ijsvrij houden d.m.v. zand opbrengen.
· Waeckerpad 
Erfafscheiding tot erfafscheiding (terrasschermen) en tot einde stelconplaat​baan zandvrij houden.
In de wintermaanden de opgang van slagboom tot voorkant paviljoen sneeuw- en ijsvrij houden d.m.v. zand opbrengen.

Ook voor de IJRB Waecker zandvrij houden.

· Mantelmeeuwpad 
Opgang Beach Inn, tot voorbij paviljoen Beach Inn, richting de zee tot einde stel​conplaatbaan zandvrij houden. 
Ook voorbij de stelconplaten het zand over een lengte van 25 meter vlak uitrijden.
Naast de steenkorven muur het zandniveau laag houden i.v.m. overstuiven. 

In de wintermaanden de opgang van fietsenstalling tot voorkant paviljoen sneeuw- en ijsvrij houden d.m.v. zand opbrengen.

· Toegang naar Makai en rondom Makai 
Het zandniveau aan zeezijde (tussen terrasscherm en boardwalk) en zijkant (noordkant) bij Makai aan de onderkant van de schotten houden. 
· De calamiteitenpaden (achter alle paviljoens langs) incl. achter Beach Inn en Hightide tot voorbij Hightide en eromheen richting strand incl. de brandgangen zand vrij houden incl. de brandblus voorzieningen voor Beach Inn vrijhouden.
Tussen paviljoen Noordpier en Zeezicht vlak houden en opgestoven zandduinen vlaktrekken zodat deze plek toegankelijk blijft om onder Zeezicht spullen weg te kunnen halen.
Voor aanvang van het seizoen zuidelijk van  paviljoen Zeezicht een baan vrijhouden voor toegankelijkheid.
Naast paviljoen Zeezicht op de banketten van de strandhuisjes een strook van 25 meter breed afvlakken op stelconplaathoogte van de te plaatsen. stortcontainer richting zee over een lengte van 100 meter aflopend richting strandniveau. 

· Opgestoven zandhopen op alle cruciale hoeken meenemen.
· Schoonhouden pier (zuidpier) t.h.v. het plateau nabij het grote Rijkswaterstaat hekwerk (ook voor de invaliden) aan beide kanten van het hek.
· Toegangspad van strand naar de pier (hek) voor IJRB en hulpdiensten.

· Kleine strand: gehele jaar berijdbaar houden van pad nabij strekdam (Harlingenstraat) voor hulpdienstvoertuigen en andere voertuigen (niet meer dan 5 cm zanddek​king).
· Voetpad slagboom vrij houden niet meer dan 10 cm dekking.
· Voor weekend 1 april banketten aanleggen op 2 niveau hoogte op het kleine strand voor plaatsen strandhuisjes.
Onder de volgende voorwaarden:

· Het zand dat overtollig is dient niet naar de zijkanten, in de duinen of in de stuifkuil gescho​ven te worden  maar naar de zeereep of i.o.m. de strandbeheerder evt. op andere locatie op strand.
· Het overtollige zand van de boardwalk (en overig zand van de paden) mag gebruikt worden om de buffers voor de paviljoens Noordzee/Zeezicht, Makai en Zuidpier/Zilt aan Zee te creëren c.q. aan te vullen tot voorbij de speelplaats. Het zandniveau van deze buffers altijd gelijk aan het niveau van de boardwalk en 1 meter uit de boardwalk te laten zakken naar 20cm lager dan bovenkant boardwalk.
Ook het zand t.h.v. de stuifkuil niet in het duin of de stuifkuil schuiven, maar naar de 3 buffers of de zeereep.
· De zanddekking op de strandopgangen mag maximaal 5 cm zijn.
2. Begaanbaar maken en houden van de overige strandopgangen:
· 4 duindoorgangen in het voorjaar (voor eerste weekend van 1 april) leegrijden

      voordat de strandhuisjes worden  geplaatst.   

Incl op hoogte brengen van de stuifhoek naast paviljoen zeezicht voor het plaatsen storthok vanaf de duinvoet tot hoogte strand . 

· 1 maal (op afroep) in het seizoen begaanbaar maken van de 4 verharde duindoorgangen vanaf de kant van het binnenmeer tot de units de stelconplatenbaan vrij van zand maken. 
3. De gehele boardwalk,  voor en naast alle paviljoens langs, zandvrij en beloopbaar houden vanaf 1 april tot en met de herfstvakantie. Na de herfstvakantie tot 1 april  de gehele boardwalk in de weekenden zandvrij en beloopbaar houden. D.w.z.  dat in de weekenden alles schoon en beloopbaar is. Dus standaard op vrijdag schoonmaken.
Tevens de gehele kerstvakantie, rondom de jaarwisseling (oudjaarsdag en nieuwjaarsdag) en de voorjaarsvakantie dient de boardwalk zandvrij en beloopbaar te zijn. 

4. Op diepte houden stuifkuil (waar olieleiding ligt tussen Zilt aan Zee en Zuidpier)
Inclusief KLIC melding, werkplan en V&G plan i.c.m. toestemming van Pipeline Control) Dit nooit vergeten te melden
Diepte +/- 1.20m t.o.v. bovenkant verharding

Breedte onderin de stuifkuil: 3.00 m waarbij de taluds 1:1 blijven. (op afroep met prijsopgave in de offerte)
5. Toegankelijk houden fietsenstalling Mantelmeeuwpad.
6. Het zandpad vanaf ons pompgemaal en unit (tussen Beach Inn en Hightide)  richting de zee.
7. Eenmalig voor plaatsing units en stortcontainer in het voorseizoen de opstelplaats​en van deze units vrij maken van zand zodat deze geplaatst kunnen worden. Totaal 5 stuks.
8. Speeltoestellen voor Noordzee en Beach Inn rondom op niveau houden van zand zodat er op een veilige wijze en juiste manier gebruik van kan worden gemaakt.
9. Van 1-4 tm 30-9 wekelijks toegankelijk houden van de 4 brandgangen tussen de strandhuisjes incl. rondom de brandkranen.
Dit zijn de doorgangen vanaf de brandkranen (voor de 1e rij huisjes) tot de toilet/douche units/verharde duindoorgangen (3e rij huisjes).
De resultaatverplichtingen genoemd bij bovengenoemde omschrijving is een verantwoorde​lijkheid van de uitvoerende partij met de verplichting zelf te schouwen. 
Er wordt regelmatig door de opdrachtgever getoetst gecontroleerd en besproken.
Wanneer niet wordt voldaan aan de werkomschrijving wordt de opdrachtnemer na eerste aanzegging verplicht direct actie te ondernemen.

De aannemer dient voor alle werkzaamheden in bezit te zijn van machines die voorzien zijn van Stage 5 motoren (shovels/kranen) en Euro 6 norm voor vrachtwagens.

Bij calamiteiten (bv storm) dient er binnen 5 uur te kunnen worden opgeschaald met de nodige machines zoals shovels /kranen. Deze moeten beschikken over de juiste 

specificaties zoals omschreven.

Bij meerdere extreme weersomstandigheden achter elkaar en binnen een periode van 1 maand zal er een overleg tussen aannemer en gemeente velsen plaatsvinden. Zie Conceptovereenkomst artikel 4.

Voor verdere informatie over de te verrichten werkzaamheden kunt u contact opne​men met de strandbeheerder.
IJmuiden, okt 2023
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