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Opleverstaat 

Opleverstaat en beoordelingsaanwijzingen per element

Alle elementen, of delen daarvan, die dagelijks worden schoongemaakt moeten stof- en vlekvrij zijn. Bij niet dagelijks, maar minimaal eenmaal per week, schoonmaken c.q. wanneer de afgelopen week is schoongemaakt, is enige lichte verontreiniging toegelaten. 
In het overzicht op de volgende pagina’s is een toelichting op de beoordeling van de elementen in alfabetische volgorde opgenomen. De lijst van elementen in dit overzicht is indicatief; de overeengekomen specificatie (het schoonmaakprogramma) bepaalt welke elementen op welke wijze moeten worden beoordeeld.
	Element
	Opleverstaat
(direct na het schoonmaken)
	Aanvullende opmerkingen t.b.v. de beoordeling bij handelinggespecificeerde schoonmaakdienstverlening

	Afvalbak / Prullenbak
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnenzak vervangen zijn.
	De buitenkant van een eventueel aanwezig deksel moet stof- en vlekvrij zijn. 

Op de buitenkant van de afvalbak zijn een paar spetters toegelaten.

De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlekvrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.

	Afvoerputjes
	Dienen vrij te zijn van gehecht en niet gehecht vuil.
	

	Armatuur / Bureaulamp
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegelaten.

	Balie, Bar
	Het bovenblad en de handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn. (Zij)kanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.
	

	Bedieningspaneel
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Beugel / Steun /

Leuning in sanitair
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Borstelhouder
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Brandblusser
	Moet stof- en vlekvrij zijn
	Licht stof is toegelaten.

	Bureau
	Het bovenblad en de handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn. 

(Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.


	Het bovenblad van het bureau en de handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn.

	Damesverbandcontainers
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 
	

	Deur / Deurpost
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op deuren en deurposten mogen geen vlekken en stof aanwezig zijn. Bij de deuren vooral letten op het gebied rond de deurknop.



	Digibord, Smartboard


	Moet stofvrij zijn.
	Licht stof op de bovenzijde is toegelaten. Vlekken op het beeldscherm wordt niet meegenomen. Poten dienen stof- en vlekvrij te zijn.

	Doorspoelinstallatie
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op een hoog geplaatste stortbak zijn een vlek en licht stof toegelaten.

	Douche

Opdelen in douche-installatie, douchevloer/natte vloer incl. afvoerputje, douchewand enz. 

Douchegordijn valt niet binnen de schoonmaakdienstverlening.
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 

Het afvoerputje moet aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke zijn.


	

	Handdoekautomaat
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 

Zo nodig de automaat voldoende vullen.
	

	Handendroger
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Kabelgoot

mits ontruimd en bereikbaar
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegelaten.

	Kapstok
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Hierop is licht stof toegelaten. Kapstokken in kleedruimten en kleedcabines moeten stofvrij zijn.

	Kast (inbouw)
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Moet vlekvrij zijn.

	Kast (hoog)
	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlekvrij zijn. 

Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.
	De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof‑ en vlekvrij zijn.

	Kast (laag)
	De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlekvrij zijn. 

Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.
	De bovenkant van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof‑ en vlekvrij zijn.

	Keukenblok / aanrecht
	Bovenzijde en (zij)kanten moeten stof- en vlekvrij zijn.


	


	Leiding / Buis
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op horizontale delen is licht stof toegelaten.

	Leuning

(in verkeersruimten)
	Moeten stof- en vlekvrij zijn.
	

	Lift
	Is geen apart element maar wordt opgedeeld in vloer, wand, bedieningspaneel, randen/richels (bijv. liftdeurgeleiderail) enz.
	n.v.t.

	Luchtverfrisser
	Moet stof- en vlekvrij zijn.


	

	Pedaalemmer
	Zie Afvalbak / Prullenbak
	

	Planchet
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Plafondrooster
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Licht stof is toegelaten.

	Plint
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op plinten is licht stof toegelaten.

	Prullenbak
	Zie Afvalbak / Prullenbak
	

	Radiator/ Convectorkast 

(in bureaukamers en verkeersruimten)
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.
	Op de bovenzijde is licht stof toegelaten.

	Radiator / Convectorkast 

(in sanitaire ruimten en sportruimten)


	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Demontageachtige handelingen zijn uitgesloten.
	De boven‑ en voorzijde van de radiator moet stof‑ en vlekvrij zijn.

	Recyclestation
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Rand / Richel
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Hierop is licht stof toegelaten.

	Schaamschot (in sanitaire ruimten)
	Moet stof- en vlekvrij zijn. Zie ook 1)
	

	Schakelaar / Contactdoos (uitwendig)
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

De binnenkant, het ‘stroom- houdende gedeelte’ is uitgesloten.
	

	Schoolbord
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Indien beschreven mag het schrijfvlak niet gereinigd worden.
	Een licht stof bovenop is toegelaten.

	Seatcleaner
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 
	

	Spiegel
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.
	

	Spinrag
	Elementen moeten vrij zijn van spinrag. (fout wordt genoteerd als ‘dicht stof’’.)
	

	Stoel / Bank / Kruk
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Een vlekje hier en daar en licht stof zijn toegelaten. Enkele schopstrepen moeten niet als fout worden aangemerkt.

	Tafel / Bijzettafel
	Bovenzijde moet stof- en vlekvrij zijn. Op de poten is wat licht stof toegelaten. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.

Zijkanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.
	Op (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegelaten.

	Telefoon
	Moet stof- en vlekvrij zijn

(Let bij telefoons vooral op het hoor‑ en spreekgedeelte van de hoorn.)
	Op de telefoon mogen geen vlekken of stof aanwezig zijn.

	Toiletbril
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 


	

	Toiletpapierautomaat
	Moet stof‑ en vlekvrij zijn. 

Zo nodig worden nieuwe rollen geplaatst
	

	Toiletpot
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 

Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.  
	

	Toiletrolhouder
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 

Zo nodig worden nieuwe rollen geplaatst
	

	Trap
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Tussenschot
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Zie ook 1)
	

	Uitstortgootsteen / slokop
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.
	De binnenkant van de gootsteen moet vlekvrij zijn. De buitenkant van de gootsteen moet stof‑ en vlekvrij zijn.

	Urinoir
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.
	De binnenkant van het urinoir moet vlekvrij zijn. De buitenkant van het urinoir moet stof‑ en vlekvrij zijn.

	Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Op de vensterbank is licht stof toegelaten.

	Vensterbank (in sanitaire- en kleedruimten) mits ontruimd en bereikbaar
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Verbandautomaat
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	

	Vloer (harde afwerking) (bureaukamers en verkeersruimten)
	Vlakke vloeren moeten stof- en vlekvrij zijn. Grof vuil mag niet op de grond voorkomen. Tevens dient de vloer voorzien te zijn van een egale en goede beschermlaag. Er mag geen vuilcumulatie langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.


	

	Vloer (harde afwerking) (sanitaire ruimten en sportruimten)
	De vloeren moeten vrij zijn van gehecht vuil en niet gehecht vuil. Dit geldt ook voor de voegen en randaanslag.


	

	Vloer (tapijt)
	Vloerbedekking van textiel moet vrij zijn van zichtbaar los vuil. Er mag geen grof vuil op de vloer voorkomen.

Er mag geen stofvorming langs de plinten en in de hoeken aanwezig zijn.
	Hier en daar is een vlekje op de vloer toegelaten.

	Wandcontactdoos
	Zie Schakelaar / Contactdoos
	

	Wand / Scheidingswand afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatieglas) met een maximale hoogte van 2.00 m
	Moet stof- en vlekvrij zijn.


	

	Wandverlichting, tot een hoogte met een maximum van 2.20 m (buitenzijde).
	Moet stof- en vlekvrij zijn.
	Hierop is licht stof toegelaten.

	Wastafel inclusief kranen
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 

Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen.
	

	
	
	

	
	
	

	Whiteboard
	Moet stof- en vlekvrij zijn.

Indien beschreven mag het schrijfvlak niet gereinigd worden.
	Wat licht stof bovenop is toegelaten.

	Zeepdispenser
	Moet stof- en vlekvrij zijn. 

Zo nodig de dispenser voldoende vullen.
	Zo nodig de dispenser voldoende vullen.


1     Ook het frame, waarin het schot is geplaatst, moet stof- en vlekvrij zijn. Op de raakpunten tussen frame en schot moet goed worden gelet.
In het geval dat een element niet benoemd is in deze opleverstaat, dan dient er vanuit de filosofie gedacht te worden dat deze elementen maximaal licht stof mogen vertonen. 

Voor het sanitair geldt dat elementen stof- en vlekvrij dienen te zijn. Kalkaanslag dient verwijderd en voorkomen te worden.
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