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Ondertekening BSRWK
Houten, 1 oktober 2019

Deze basisspecificatie regionale waterkering draagt bij aan het helder maken van de wederzijdse verwachtingen tussen de beheerorganisatie en de projectorganisatie. Door collega’s van de afdelingen Waterbeheer en Ingenieursbureau is gewerkt aan deze eisenset. Met de ondertekening van deze specificatie is een gedegen vertrekpunt beschikbaar.

Onze oproep is om de basisspecificatie te gebruiken in de projecten, als instrument in de intensieve samenwerking tussen projecten- en beheerorganisatie.
Weet dat dit document periodiek verbeterd wordt en dat we daarom continue op zoek zijn naar praktijkervaringen. Zowel de goede als de mindere ervaringen helpen ons om deze set aan te laten sluiten op de ontwikkelingen.

Deze eisenset is op korte termijn ook beschikbaar in de HDSR-Relatics omgeving, zodat deze direct in de projectomgeving kan worden toegepast.

Toelichting over inhoudelijke zaken en hulp over gebruik zijn uiteraard beschikbaar.

R. Bronda






E. van Grol

Waterbeheer






Ingenieursbureau
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beheert 330 kilometer genormeerde regionale waterkeringen. Onderdeel van de beheertaken is het toetsen van de veiligheid tegen overstromen van deze regionale waterkeringen. Indien regionale waterkeringen niet blijken te voldoen aan de vigerende norm dan dient de waterkering versterkt te worden zodat wel aan de norm wordt voldaan.

Om deze versterking uniform en in overeenstemming met de beheerwensen van HDSR uit te voeren is de Basisspecificatie regionale waterkering (BSRWK) opgesteld. Het doel van de BSRWK is om de ontwerpers handvatten te verstrekken voor het opstellen van een ontwerp van regionale waterkeringen. Dit houdt concreet in dat het ruimtebeslag op DO-niveau kan worden vastgelegd en een vraagspecificatie voor marktpartijen kan worden opgesteld.
1.2 Basisspecificatie

Een basisspecificatie is een gangbare maar nog niet projectspecifiek gemaakte specificatie. Een basisspecificatie wordt opgesteld voor een groep fysieke objecten van hetzelfde type, in dit geval een regionale waterkering. In een basisspecificatie worden de ontwerpeisen vastgelegd waaraan een ontwerp van deze objecten dient te voldoen.
In een basisspecificatie zijn alleen de generiek van toepassing zijnde eisen opgenomen. Deze hebben betrekking op de hoofdfuncties en -aspecten. Veel eisen die door omgeving en stakeholders gesteld worden, kunnen pas bij een concreet project daadwerkelijk worden ingevuld. Deze projectspecifieke eisen kunnen daarom niet opgenomen worden in een basisspecificatie.
Deze basisspecificatie is opgesteld als onderdeel van Systems Engineering (SE). Hiervoor is gebruik gemaakt van de ‘Procesbeschrijving Systems Engineering voor RWS-projecten’ [1]. Om het document als ontwerphandleiding toepasbaar te maken is op sommige punten afgeweken van de SE-systematiek. De ordening van de eisen is op basis van functies. Deze functies zijn gebaseerd op de faalmechanismen uit de Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen 2015-15 (hierna LTV 2015 genoemd, [2]).
Deze basisspecificatie heeft uitsluitend betrekking op het ontwerp van regionale waterkeringen, uitgezonderd kunstwerken, die vallen onder de verantwoordelijkheid van HDSR. De eisen uit deze BSRWK zijn in principe bindend. Hiervan mag alleen worden afgeweken indien dit goed is onderbouwd en met goedkeuring van de beheerorganisatie van HDSR. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de ontwerper om verstandige ontwerpkeuzes te maken en indien nodig te signaleren waar van deze eisen kan of dient te worden afgeweken.
De regionale waterkeringen, uitgezonderd kunstwerken, worden ontworpen met behulp van de LTV 2015 [2], Handreiking Ontwerpen & Verbeteren boezemkaden [3] (hierna ORK 2009-06 genoemd) en de CUR 166 Damwandconstructies [4]. Daarnaast zijn de waterverordeningen van de provincie Utrecht [5] en provincie Zuid-Holland [6] van toepassing. De van toepassing zijnde versies worden genoemd in de referentielijst. Indien deze documenten gewijzigd worden, dient te worden nagegaan of dit van invloed is op de BSRWK. Indien nodig dient de BSRWK hierop aangepast te worden.
De BSRWK is een levend document. De eisen zijn met zorg samengesteld en geformuleerd. Echter kan tijdens het gebruik blijken dat bepaalde eisen ontbreken, beter geformuleerd kunnen worden of juist moeten komen te vervallen. Indien dit het geval is dient de BSRWK aangepast te worden. Er zal in dat geval een nieuwe versie worden uitgebracht. Nieuwe ervaringen en discussies uit projecten geven voortschrijdende inzichten. De beheerders van deze BSRWK (zie colofon) maken daarom graag gebruik van projectervaringen om deze basisspecificatie te verbeteren. Feedback is van harte welkom.
1.3 Hiërarchie

Deze BSRWK verwijst naar diverse documenten waarin eisen worden gesteld aan regionale waterkeringen. Indien documenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, de volgende rangorde:
1. Projectspecifieke eisen;

2. Deze Basisspecificatie, waarin onder andere wordt verwezen naar de relevante artikelen uit:
· Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [7];
· Beleidsregel kabels en leidingen in, op of langs waterkeringen (concept) [8];
· Nota Omgaan met cultuurwaarden [9];
· Notitie recreatief medegebruik [10];
· Uitvoeringsregel beweiding van grond bij een waterkering [11];
· Voorschrift toetsen op veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer [13];
· Memo Afweging preventieve maatregelen tegen schade door muskus- en of beverrattengraverij in waterkeringen bij kadeverbeteringen [14];
· Uitvoeringsregel beplanting op en nabij waterkeringen [15];
· Uitvoeringsregel steigers en vlonders bij een waterkering [16];
· Uitvoeringsregel beschoeiing en damwanden bij een waterkering [17];
· Visie voor het vergroten van biodiversiteit op regionale waterkeringen (in ontwikkeling) [18];
3. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht [5] en provincie Zuid-Holland [6];
4. Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen 2015-15 (LTV 2015) [2];

5. CUR 166 Damwandconstructies [4]; 

6. Handreiking Ontwerpen & Verbeteren boezemkaden [3];

7. Overige normen en richtlijnen;

Opgemerkt wordt dat de wet in alle gevallen nageleefd dient te worden. Hieronder vallen onder andere wet- en regelgeving voor milieu en arbeidsomstandigheden en de Keur van HDSR. Wettelijke verplichtingen worden verder niet apart benoemd in de BSRWK.
1.4 Opbouw BSRWK
Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving van het systeem waarin het object boezemkade zich bevindt, een decompositie van het object boezemkade en een functieanalyse.
In hoofdstuk 3 t/m 6 worden de systeemeisen van het object boezemkade gespecificeerd. Het hoofdstuk is onderverdeeld per hoofdstuk in functionele eisen (hoofdstuk 3), aspecteisen (hoofdstuk 4), ontwerprandvoorwaarden (hoofdstuk 5) en raakvlakeisen (hoofdstuk 6). Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaand format:

	<eis-ID>
<eis-type>
	<eistitel>
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	<eis: [object] dient …>
	<eis-ID>
	<eis-ID>

	Bron:
	<bronverwijzing>

	Verificatie:
	<verificatiemethode>

	Toelichting:
	<toelichting>


In hoofdstuk 7 t/m 10 worden respectievelijk de referenties, definities, afkortingen en eisenindex welke in deze BSRWK worden gebruikt opgesomd.
Bijlage A geeft de wijzigingen weer ten opzichte van eerdere versies van de BSRWK. 
2 Systeemdefinitie

2.1 Decompositie hoofdsysteem
Deze basisspecificatie focust zich op het object boezemkade. Dit object is onderdeel van het hoofdsysteem Waterkeringen van HDSR. In deze paragraaf wordt de decompositie van het hoofdsysteem beschreven om zo het object boezemkade te kunnen plaatsen in het areaal van HDSR. De systeemdecompositie wordt weergegeven in Figuur 1.
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Figuur 1  - Decompositie hoofdsysteem
Kunstwerken in waterkeringen vallen buiten de scope van de BSRWK. boezemkaden grenzen vaak aan kunstwerken. Daarom zijn voor de kunstwerken wel raakvlakeisen opgenomen.
2.2 Systeemfuncties

Ten behoeve van de functieanalyse zijn een aantal functies voor het object boezemkade gedefinieerd. Het betreft hier de meest algemeen voorkomende functies van een boezemkade. Mogelijk vervult een boezemkade in een specifiek project nog meer functies welke hier niet genoemd zijn. In dat geval kunnen projectspecifieke functies worden toegevoegd. De functies worden weergegeven in Figuur 2.
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Figuur 2 - Functies van een boezemkade zoals toegepast in de BSRWK
2.3 Objectdefinities
Een boezemkade is een waterkerend grondlichaam, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een Kade, een Waterkerende damwand en een Verheelde waterkering. De primaire functie van een boezemkade is het bieden van veiligheid tegen overstromen. Daarnaast kunnen, afhankelijk van het beoogde gebruik, diverse gebruiksfuncties aan een boezemkade worden toegekend. 

De grenzen van het System of Interest worden bepaald door de fysieke verschijningsvorm en fysieke raakvlakken met andere objecttypen. De systeemgrenzen vormen de ruimtelijke afbakening van het objecttype en worden in deze paragraaf duidelijk gemaakt via een beschrijving en/of tekeningen en kaarten. 
In lengterichting sluiten de objecten aan op een naastgelegen waterkering (een andere boezemkade, een dijktraject, een kunstwerk of hoge gronden). In breedterichting wordt de boezemkade begrensd door het boezemwater of boezemland aan de buitenzijde en het achterland aan de binnenzijde. Daarnaast wordt de grens bepaald door de invloedzone van de stabiliteit van de waterkering. 
Ten behoeve van de definitie van de verschillende delen van het object wordt uitgegaan van de principe dwarsprofielen zoals weergegeven in Figuur 3 t/m 5. Hierin zijn de meest algemeen voorkomende objecten van een boezemkade gedefinieerd. De definities van de objecten zelf worden gegeven in hoofdstuk 7. Mogelijk bevat een boezemkade in een project nog meer objecten welke hier niet genoemd zijn. In dat geval kunnen projectspecifieke objecten worden toegevoegd. 
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Figuur 3 - Principe dwarsprofiel van een boezemkade
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Figuur 4 - Principe dwarsprofiel van een Waterkerende damwand
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Figuur 5 - Principe dwarsprofiel van een Verheelde waterkering
Op basis van projectervaringen kan de objectenboom in toekomstige versies van de BSRWK worden uitgebreid. Objecten waaraan eisen worden gesteld in de BSRWK dienen in elk geval deel uit te maken van de objectenboom. De objecten zoals gehanteerd in deze BSRWK worden weergegeven in figuur 6.
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Figuur 6 - Decompositie van een boezemkade ten behoeve van de eisen in de BSRWK
2.4 Functie allocatiematrix

De koppeltabel tussen functies en objecten wordt weergegeven in Tabel 2. Uiteindelijk dient elke functie door een object vervuld te worden en dient elk object minimaal één functie te vervullen. In deze versie van de BSRWK zijn nog niet aan alle koppelingen eisen verbonden. Met name de gebruiksfuncties worden over het algemeen projectspecifiek ingevuld op basis van klantwensen via een klanteisenspecificatie (KES).
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Tabel 1 - Koppeltabel functies – objecten
3 Functionele eisen
In functionele eisen wordt vastgelegd welke prestatie een object dient te leveren. 
3.1 Bieden veiligheid tegen overstromen
	SE_6010
Systeemeis
	Veiligheid tegen overstromen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient het achterland te beschermen tegen overstroming. De overstromingskans  van het achterland dient te voldoen aan de provinciale waterverordening [5 en 6].
	topeis
	6020

6030

6040

6043

6050

6060

6210

6220

6230

6240

6400

6410

6420

6430

6450

6500

6550

6560

6570

6600

6610

6700

6710

6720

6730

6740

6750

6760

6770



	Bron:
	Waterwet [12], Waterverordening provincie Utrecht [5], Waterverordening provincie Zuid-Holland [6], Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen (LTV 2015) [2], Handreiking Ontwerpen & Verbeteren boezemkaden (ORK 2009-06) [3]

Voor damwanden: Eurocodes (waaronder de EC7, EC3,  EC5) en de CUR 166 [4].

	Verificatie:
	Ontwerp conform Waterverordening provincie Utrecht [5], Waterverordening provincie Zuid-Holland [6], LTV 2015 [2], voor damwanden de CUR 166 [4] en de onderliggende eisen.

	Toelichting:
	n.v.t.


3.1.1 Bieden macrostabiliteit

	SE_6020
Systeemeis
	Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI)
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient voldoende binnenwaartse macrostabiliteit te bieden.
	SE_6010
	SE_6510
SE_6520
SE_6530
SE_6540

	Bron:
	LTV 2015 [2], ORK 2009-06 [3].

	Verificatie:
	LTV 2015 [2], ORK 2009-06 [3].

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6030
Systeemeis
	Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient voldoende buitenwaartse macrostabiliteit te bieden.
	SE_6010
	SE_6031

	Bron:
	LTV 2015 [2], ORK 2009-06 [3].

	Verificatie:
	LTV 2015 [2].

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6031
Systeemeis
	Peil na val
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient een val van het peil te kunnen dragen conform een nog te nemen besluit door de beheerders.
	SE_6030
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, besluit beheerders HDSR (toekomst).

	Verificatie:
	

	Toelichting:
	De beheerders moeten nog een besluit nemen over hoe om te gaan met val van het boezempeil na bijvoorbeeld het falen van een boezemkade of een sluis. Dit ligt voor bij het toetsteam Regionale waterkeringen. 


3.1.2 Weerstand bieden tegen schade aan bekleding

	SE_6040
Systeemeis
	Bekleding
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient voldoende bekleed te zijn in verband met erosiebestendigheid.
	SE_6010
	SE_6041

	Bron:
	LTV 2015 [2], VTV 2006 [13], ORK 2009-06 [6].

	Verificatie:
	LTV 2015 [2], VTV 2006 [13].

	Toelichting:
	De LTV 2015 verwijst naar de VTV 2006 waarin een beoordelingssystematiek voor bekledingen is opgenomen.


	SE_6041
Klanteis
	Graverij door  fauna
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bij het ontwerp van de boezemkade moeten preventieve maatregelen tegen graverij door fauna worden toegepast.
	SE_6040
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, Memo 'Afweging preventieve maatregelen tegen schade door muskus- en of beverrattengraverij in waterkeringen bij kadeverbeteringen' [14].

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Onder andere bevers, muskusratten, rivierkreeften en beverratten kunnen schade veroorzaken. Bij de afweging voor het ontwerp moet contact zijn met het gebiedsteam en het assetteam Waterkeringen. De bevindingen van de landelijke werkgroep van STOWA moeten worden meegenomen in dit overleg. 


	SE_6042
Klanteis
	Golfbelasting scheepvaart
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient bestand te zijn tegen golfbelasting door scheepvaart. In het ontwerp dient golfbelasting door schepen beschouwd te worden. 
	SE_6040
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Op dijkvakken met een smal voorland of schaardijken speelt golfbelasting door scheepvaart mogelijk een rol. 


	SE_6043
Systeemeis
	Begroeiing
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient vrij te zijn van houtachtige begroeiing.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, LTV 2015 [2], Uitvoeringsregel Beplanting bij een waterkering [15].

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	De boezemkade dient zoveel mogelijk vrij gehouden te worden van beplanting (bomen, bosschages, struiken en dergelijke). Als er toch beplanting wordt geplaatst mag deze de waterkerende functie van de kering, ook als de beplanting volgroeid is, niet nadelig beïnvloeden. 

Knotwilgen zijn bijvoorbeeld wel toegestaan indien de kroonprojectie klein is. In de beleidsregel beplanting op en nabij waterkeringen is een stroomschema opgenomen waarmee beoordeeld kan worden of zorgplicht van toepassing is en of een vergunning verplicht is.


3.1.3 Bieden microstabiliteit
	SE_6050
Systeemeis
	Microstabiliteit (STMI)
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient voldoende microstabiliteit te bieden.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	LTV 2015 [2], VTV 2006 [13], ORK 2009-06 [3].

	Verificatie:
	LTV 2015 [2], VTV 2006 [13], ORK 2009-06 [3].

	Toelichting:
	De LTV 2015 verwijst naar de VTV 2006.


3.1.4 Bieden weerstand tegen piping

	SE_6060
Systeemeis
	Piping en Heave (STPH)
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient voldoende weerstand te bieden tegen piping en heave.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	LTV 2015 [2], VTV 2006 [13], ORK 2009-06 [3].

	Verificatie:
	LTV 2015 [2], VTV 2006 [13], ORK 2009-06 [3].

	Toelichting:
	De LTV 2015 verwijst naar de VTV 2006.


3.2 Faciliteren gebruiksfuncties

	SE_6110
Klanteis
	Gebruiksfuncties
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient de vereiste gebruiksfuncties te faciliteren.
	topeis
	SE_6120
SE_6130
SE_6140
SE_6150

SE_6160

SE_6170

SE_6180

SE_6190



	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing aan de eisen volgend uit de projectspecifieke KES en onderliggende eisen.

	Toelichting:
	De gebruiksfuncties worden voornamelijk projectspecifiek afgeleid in een KES.


3.2.1 Faciliteren landbouw
	SE_6120
Klanteis
	Landbouw
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient de vereiste landbouwfuncties te faciliteren.
	SE_6110
	SE_6121

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing aan de eisen volgend uit de projectspecifieke KES.

	Toelichting:
	De landbouwfuncties worden voornamelijk projectspecifiek afgeleid in een KES. Deze eis komt te vervallen als de boezemkade geen landbouwfuncties hoeft te faciliteren.


	SE_6121
Klanteis
	Veeteelt
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Beweiding van de boezemkade dient te voldoen aan de uitvoeringsregel beweiding van gronden bij een waterkering. De boezemkade dient niet te worden gebruikt als drinkplaats voor paarden en koeien.
	SE_6120
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, Keur [7].

	Verificatie:
	Toetsing aan uitvoeringsregel beweiding van gronden bij een waterkering [11].

	Toelichting:
	Met name paarden en koeien die vanaf de boezemkade uit de boezem drinken, trappen de kanten af. Dit is onwenselijk.


3.2.2 Faciliteren natuur
	SE_6130
Klanteis
	Natuur
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient de vereiste natuurfuncties te faciliteren.
	SE_6110
	SE_6131
SE_6132
SE_6133
SE_6134

SE_6135

SE_6136

SE_6137

SE_6138

SE_6139



	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing aan de eisen volgend uit de projectspecifieke KES.

	Toelichting:
	De natuurfuncties worden voornamelijk projectspecifiek afgeleid in een KES.


	SE_6131
Klanteis
	Oeverinrichting
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bij het ontwerpen van de boezemkade dient de het ontwerp afgestemd te worden met een ecoloog van HDSR, om de haalbaarheid en dimensies van natuurvriendelijke oevers in het kader van de KRW te bespreken.
	SE_6130
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Op basis van de KRW heeft HDSR een opgave om natuurvriendelijke oevers in te richten. Bekeken moet worden of (een deel van) die opgave gerealiseerd kan worden in dit ontwerp.

Een natuurvriendelijke oever is een plasberm breder dan 50 centimeter èn taluds van 1:3 of flauwer. Het gesprek met de ecoloog dient om tot een conclusie te komen of er mogelijkheden zijn voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.


	SE_6132
Klanteis
	Voorkomen ongewenste flora
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Aangevoerde grond (klei en zand) op de boezemkade dient vrij te zijn van exoten en plaagsoorten. Exoten en plaagsoorten, die met de grond getransporteerd kunnen worden, mogen niet voorkomen op de herkomstlocatie, tussendepots of overslaglocaties van de grond. Tijdens de uitvoering van de verbetering van de boezemkade tot aan de overdracht van de boezemkade aan de beheerder, dient voorkomen te worden dat plaagsoorten, pioniers en storingssoorten aanwezig zijn en zich vermeerderen.
	SE_6130
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp, aangevoerde grond en beheer in de realisatiefase.

	Toelichting:
	Dit kan onder andere door het tijdstip van maaien hierop af te stemmen. Ook aandacht voor distels en brandnetels. De specialist van HDSR heeft een actuele lijst met ongewenste soorten, ook te vinden via de referentie: DM 1645393.


	SE_6133
Klanteis
	Voorkomen ongewenste fauna
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Aangevoerde grond (klei en zand) op de boezemkade dient vrij te zijn van exoten en plaagsoorten (bodemdieren). Bodemdiertjes, die met de grond getransporteerd kunnen worden, mogen niet voorkomen op de herkomstlocatie van de grond. Tijdens de uitvoering van de verbetering van de boezemkade tot aan de overdracht van de boezemkade aan de beheerder, dient voorkomen te worden dat exoten en plaagsoorten aanwezig zijn en zich vermeerderen.
	SE_6130
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp, aangevoerde grond en beheer in de realisatiefase.

	Toelichting:
	De specialist heeft een actuele lijst met ongewenste soorten, ook te vinden via de referentie: DM 1645393.


	SE_6134
Klanteis
	Teensloot
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bij het ontwerp van een teensloot bij de boezemkade dient naar de mogelijkheden gekeken te worden voor een ontwerp gericht op ecologie, inclusief bijbehorende beheer en onderhoud.
	SE_6130
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp op ecologie, inclusief bijbehorende beheer en onderhoud.

	Toelichting:
	Het ontwerp dient afgestemd te worden met een ecoloog van HDSR en de afweging voor de keuze van de inrichting van de teensloot moet goed gedocumenteerd zijn. 


	SE_6135
Klanteis
	Inpassing vispassages
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bestaande vispassages in de boezemkade dienen waar gewenst geoptimaliseerd te worden en nieuwe vispassages dienen waar passend aangelegd te worden voor het oplossen van bestaande knelpunten. Dit moet worden afgestemd met een ecoloog van HDSR en de afweging moet goed worden gedocumenteerd. 
	SE_6130
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp op vispassages (afweging haalbaarheid, nieuwe passages of optimalisatie bestaande vispassages).

	Toelichting:
	Het ontwerp dient afgestemd te worden met een ecoloog van HDSR.


	SE_6136
Klanteis
	Teensloot
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Er mag geen wateroverlast ontstaan ten gevolge van het dempen van een teensloot. Compensatie van een te dempen teensloot moet plaatsvinden binnen hetzelfde peilgebied.
	SE_6130
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp op instandhouding teensloten.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6137
Klanteis
	Beheer en onderhoud biodiversiteit
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Beheer en onderhoud dat de biodiversiteit op de boezemkade bevordert moet gefaciliteerd worden. In overleg met het gebiedsteam, een ecoloog en het assetteam Waterkeringen bepalen waar het vergroten van de biodiversiteit mogelijk is. 
	SE_6130
	SE_6260

	Bron:
	Interne KES HDSR en motie Algemeen bestuur van HDSR [18], 'Visie voor het vergroten van biodiversiteit op regionale waterkeringen' (in ontwikkeling) [19].

	Verificatie:
	Toetsing toegepaste bekleding.

	Toelichting:
	Eis is conform een motie van het Algemeen bestuur van HDSR [18].


	SE_6138
Klanteis
	Hergebruik toplaag
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Voor waardevolle toplagen moeten geanalyseerd worden of hergebruikt als toplaag in de boezemkade relevant is. De her te gebruiken toplagen moeten afgegraven worden en in depot worden gezet. Daarna dienen ze op dezelfde locatie te worden hergebruikt als toplaag.
	SE_6130
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp en hergebruik en eisen aan toe te passen grond.

	Toelichting:
	In overleg met het assetteam Waterkeringen en een ecoloog van HDSR moet vastgesteld worden of het hergebruiken van de toplaag van toepassing is. Wanneer het gaat om het hergebruiken van klei moet dit ook in overleg met het assetteam Waterkeringen en volgens ‘Klei voor dijken’, te vinden via: DM 1567996


	SE_6139
Klanteis
	Bestaande natuurwaarden behouden/inpassen/versterken
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bestaande natuurwaarden ter plaatse van de boezemkade dienen behouden, ingepast en/of versterkt te worden.
	SE_6130
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Dit moet worden afgestemd met het gebiedsteam en een ecoloog. 


3.2.3 Faciliteren recreatie
	SE_6140
Klanteis
	Recreatie
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient de recreatiefuncties te faciliteren conform de Notitie recreatief medegebruik HDSR.
	SE_6110
	SE_6300

	Bron:
	Notitie recreatief medegebruik HDSR [10].

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp aan Notitie recreatief medegebruik [10].

	Toelichting:
	De recreatiefuncties worden voornamelijk projectspecifiek afgeleid in een KES. Deze eis komt te vervallen als de boezemkade geen recreatiefuncties hoeft te faciliteren.


3.2.4 Faciliteren wonen en werken
	SE_6150
Klanteis
	Wonen en werken
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient de vereiste woon-/werkfuncties te faciliteren.
	SE_6110
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing aan de eisen volgend uit de projectspecifieke KES.

	Toelichting:
	De woon-/werkfuncties worden voornamelijk projectspecifiek afgeleid in een KES. Deze eis komt te vervallen als de boezemkade geen woon-/werkfuncties hoeft te faciliteren.


3.2.5 Faciliteren verkeer

	SE_6160
Klanteis
	Faciliteren verkeer
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient de vereiste verkeersfuncties te faciliteren.
	SE_6110
	SE_6161
SE_6162
SE_6163
SE_6164

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing aan de eisen volgend uit de projectspecifieke KES.

	Toelichting:
	De verkeersfuncties worden voornamelijk projectspecifiek afgeleid in een KES.


	SE_6161
Systeemeis
	Verkeersbelasting
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Indien er sprake is van een bovenbelasting door bijvoorbeeld verkeer dient de boezemkade deze bovenbelasting te kunnen dragen volgens de vigerende LTV.
	SE_6160
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, LTV 2015 [2].

	Verificatie:
	Toetsen ontwerp aan vereiste verkeersbelasting.

	Toelichting:
	Hierbij moeten 'groene' en 'grijze' kades worden onderscheiden. Op groene kades zal het in veel gevallen gaan om grasmaaiers.


	SE_6162
Klanteis
	Ongelijke zettingen wegen en (fiets)paden
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Het ontwerp dient rekening te houden met de ondergrond en te verwachten zettingen, zodat weinig tot geen schade optreedt aan wegen en (fiets)paden op of bij een boezemkade.
	SE_6160
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp, toe te passen grond (de boezemkade en wegfundering), uitvoeringsmethode.

	Toelichting:
	Wegen en (fiets)paden zijn vaak in beheer van derden (gemeente, recreatieschap, etc.). Schade als gevolg van ongelijke zettingen moet worden voorkomen. Voor het ontwerp moeten (externe)klanteisen voor rest- en/of verschilzetttingen worden opgehaald bij de wegbeheerder.


	SE_6163
Systeemeis
	Aantasting wegbermen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Schade aan wegbermen door verkeer dient te worden voorkomen. De wegbermen dienen een slijtvaste (half)verharding te hebben.
	SE_6160
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets of in het ontwerp een slijtvaste (half)verharding is opgenomen.

	Toelichting:
	Wegbermen zijn vaak in beheer van derden (gemeente, recreatieschap, etc.). Voor het ontwerp moeten (externe)klanteisen voor de wegbermen worden opgehaald bij de wegbeheerder, vergunningverlening en het gebiedsteam.


	SE_6164
Klanteis
	Afvoer van regenwater
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	In het ontwerp en de gerealiseerde wegconstructie en bermen dienen maatregelen opgenomen te worden die plasvorming op weg, wegberm of boezemkade voorkomen.
	SE_6160
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Voorkomen dient te worden dat er na een regenbui plassen op de weg, de berm of de boezemkade komen te staan. Eigenaren en beheerders van aanpalende percelen zijn zelf verantwoordelijk voor de ontvangst en verwerking van regenwater dat van de boezemkade afloopt. Streven is om de aanvangssituatie niet te verslechteren, maar niet om de bestaande wateroverlast op te lossen.


3.2.6 Faciliteren scheepvaart
	SE_6170
Klanteis
	Scheepvaart
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient de vereiste scheepvaartfunctie te faciliteren.
	SE_6110
	SE_6171

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eisen onderliggende eisen.

	Toelichting:
	De recreatiefuncties worden voornamelijk projectspecifiek afgeleid in een KES. Scheepvaartfuncties zijn waarschijnlijk maar bij een beperkt aantal regionale waterkeringen relevant. Dit kan worden nagevraagd bij de vaarwegbeheerder. Tijdens het vaarseizoen dienen in principe geen werkzaamheden uitgevoerd te worden, die langdurige stremmingen veroorzaken. Deze eis voor scheepvaart komt te vervallen als de boezemkade geen scheepvaartfuncties hoeft te faciliteren.


	SE_6171
Klanteis
	Voorzieningen scheepvaart
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient voorzieningen te faciliteren voor de scheepvaart zoals afmeervoorzieningen.
	SE_6170
	SE_6172

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp of voorzieningen voor de scheepvaart zijn opgenomen (waar nodig).

	Toelichting:
	Afstemmen met vaarwegbeheerder.


	SE_6172
Systeemeis
	Voorzieningen scheepvaart
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Scheepvaartvoorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de waterkerende functie van de boezemkade.
	SE_6171
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, Keur [7], Voor damwanden: CUR 166 [4].

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Bij damwanden zijn onder andere de afmeerbelasting en het risico op aanvaringen van belang.


3.2.7 Faciliteren nutsvoorzieningen

	SE_6180
Klanteis
	Nutsvoorzieningen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient de vereiste nutsfuncties te faciliteren.
	SE_6110
	SE_6181

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing aan de eisen volgend uit de KES en onderliggende eisen.

	Toelichting:
	De nutsfuncties worden voornamelijk projectspecifiek afgeleid in een KES. Deze eis komt te vervallen als de boezemkade geen nutsfuncties hoeft te faciliteren. In onderliggende eis is uitgewerkt waaraan kabels en leidingen dienen te voldoen.


	SE_6181
Systeemeis
	Kabels en Leidingen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Kabels en leidingen (K&L) binnen de zone waterstaatswerk en de  beschermingszone van de boezemkade dienen te voldoen aan de Beleidsregel Kabels en leidingen in, op of langs waterkeringen, het Convenant K&L in waterkeringen, de NEN 3650 serie en de NEN 3651.
	SE_6180
	n.v.t.

	Bron:
	Beleidsregel Kabels en leidingen in, op of langs waterkeringen [8], het Convenant K&L in waterkeringen [20], de NEN 3650 serie [21], de NEN 3651 [22].

	Verificatie:
	Toets ontwerp conform Beleidsregel Kabels en leidingen in, op of langs waterkeringen [8], het Convenant K&L in waterkeringen [20], de NEN 3650 serie [21], de NEN 3651 [22].

	Toelichting:
	Het convenant K&L in waterkeringen is mede namens HDSR ondertekend door de Unie van Waterschappen. Het convenant is een intentieovereenkomst met regels over de noodzaak van het verleggen van K&L. Daarbij spelen naast waterveiligheid de laagst maatschappelijke kosten een grote rol. K&L dienen meegenomen te worden in de (kosten)vergelijking van varianten.


3.2.8 Bieden van archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke (ACL) waarde
	SE_6190
Klanteis
	Archeologische, culthuurhistorische en landschappelijke waarden (ACL-waarden)
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade behoudt de huidige ACL-waarden, stelt deze veilig en draagt deze uit. Soms heeft het behouden van de huidige ACL-waarden nadelige gevolgen voor de waterkerende functie van de boezemkade. Als dit het geval is dan wordt een variant ontwikkeld die voldoet aan de waterveiligheid. 
	SE_6110
	SE_6450
SE_6191
SE_6470

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing ontwerp op ACL-waarden.

	Toelichting:
	Uitdragen van ACL-waarden kan bijvoorbeeld d.m.v.  een website of informatieborden (boezemkademeubilair).


	SE_6191
Klanteis
	Veilige stopplekken
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bij informatieborden of locaties met een ACL-waarde, die zich op of bij de boezemkade bevinden, moeten waar mogelijk veilige stopplekken voor fietsers en wandelaars aanwezig zijn.
	SE_6190
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toetsing aan de eisen volgend uit de KES.

	Toelichting:
	In overleg met de wegbeheerder en waar nodig het gebiedsteam bepalen waar veilige stopplekken gerealiseerd kunnen worden. Dit om te zorgen voor voldoende veiligheid bij informatieborden, dijkmeubilair en andere recreatieve voorzieningen.


4 Aspecteisen
Aspecteisen beschrijven specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem die niet direct bijdragen aan de primaire functies. In hoofdstuk 4.1 worden de RAMS-eisen gespecificeerd. In hoofdstuk 4.2 worden de overige aspecten behandeld.
4.1 RAMS eisen

De eisen in deze paragraaf zijn bepaald aan de hand van de zogenoemde RAMS-aspecten. Deze afkorting staat voor de begrippen betrouwbaarheid (reliability), beschikbaarheid (availibility), onderhoudbaarheid (maintainability) en veiligheid (safety). 
4.1.1 Betrouwbaarheid
	SE_6210
Klanteis
	Schade aan ondergrondse elementen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De groei van wortels van bestaande en nieuwe beplanting mag geen 

invloed hebben op ondergrondse elementen zoals drainages, filters en 

constructies.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	n.v.t.


4.1.2 Beschikbaarheid
	SE_6220
Systeemeis
	Levensduur en LCC
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Voor de hoogte van de boezemkade wordt uitgegaan van een levensduur van 10 jaar en voor macrostabiliteit een levensduur van 30 jaar. De boezemkade moet vervolgens worden geoptimaliseerd op basis van de levenscyclus-benadering (LCC). Dat wil zeggen, dat de kosten van de investering, beheer en onderhoud (zowel dagelijks als groot onderhoud), en vervanging moeten worden geoptimaliseerd over een periode van 100 jaar. Voor kleine projecten (< € 500.000 uitvoeringskosten) mag een vereenvoudigde en beknopte LCC worden uitgevoerd.
	SE_6010
	SE_6440

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis inclusief toepassing LCC.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6230
Systeemeis
	Geometrie
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient gedurende zijn levensduur te voldoen aan het ontwerpprofiel en het toetsspoor hoogte.
	SE_6010
	SE_6520
SE_6530

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Door autonome bodemdaling, zetting en klink verandert het profiel van de boezemkade in de loop van de levensduur. De boezemkade dient zodanig ontworpen te zijn dat deze voldoet gedurende de gehele levensduur. Hiervoor dient een overhoogte in het ontwerp te worden meegenomen. De autonome bodemdaling, zettingen en klink moeten inzichtelijk gemaakt zijn.


4.1.3 Onderhoudbaarheid
	SE_6240
Systeemeis
	Onderhoudbaarheid
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade moet goed onderhoudbaar zijn.
	SE_6010
	SE_6250
SE_6260
SE_6270

SE_6280

SE_6290

SE_6300

SE_6310

SE_6320

SE_6330

SE_6340

SE_6350

SE_6360

SE_6370

SE_6380

SE_6390

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp op onderhoudbaarheid en onderliggende eisen.

	Toelichting:
	De eis is uitgewerkt in de onderliggende eisen.


	SE_6250
Klanteis
	Ecologisch beheer
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bij aanvang van een project dient het type beheer en onderhoud afgestemd te worden met het verantwoordelijke gebiedsteam.  
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Afhankelijk van de vorm van het beheer moeten de randvoorwaarden voor dit beheer afgestemd worden.


	SE_6260
Systeemeis
	Toegankelijkheid
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient toegankelijk te zijn voor onderhoudswerkzaamheden middels een landbouwvoertuig op het talud en de beheer- en onderhoudsstrook.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Het betreft hier de toegankelijkheid vanaf de openbare weg of vanaf een naastliggend perceel, zonder perceelafsluitingen.  


	SE_6270
Klanteis
	Toegankelijkheid
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	In het project mogen er geen elementen toegevoegd of opgenomen worden die het onmogelijk maken de kade per voet te inspecteren.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Bijvoorbeeld geen perceelafsluitingen


	SE_6280
Klanteis
	Toegankelijkheid
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Op de boezemkade aangebrachte NWO’s dienen geen nadelige gevolgen te hebben voor de toegankelijkheid, inspecteerbaarheid en het onderhoud.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis, 

	Toelichting:
	Bijvoorbeeld het kunnen openen van afrasteringen en hekwerken.


	SE_6290
Klanteis
	Afrasteringen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Op percelen bij een boezemkade in eigendom van HDSR dienen zich geen afrasteringen te bevinden tenzij de percelen in pacht of bruikleen zijn uitgegeven. Afrasteringen op de erfgrens zijn wel toegestaan.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Afrasteringen belemmeren het beheer en onderhoud.


	SE_6300
Klanteis
	Toegankelijkheid
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Een hekwerk en afrastering op een boezemkade dient een afsluitbare opening te hebben van minimaal 3 meter op terreinen waar HDSR verantwoordelijk is voor dagelijks onderhoud.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6310
Klanteis
	Innovaties en langsconstructies
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Langsconstructie wordt alleen toegepast als uit een haalbaarheidsafweging duidelijk wordt dat dit een beter alternatief is dan versterken in grond.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Oplossingen in grond zijn beproefd en in het algemeen goed onderhoudbaar.


	SE_6320
Klanteis
	Innovaties
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Toegepaste innovaties op en bij een boezemkade dienen goed te functioneren en toetsbaar te zijn.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Het is primair aan de ontwerper om dit nader in te vullen en met de beheerder af te stemmen.


	SE_6330
Klanteis
	Innovaties
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Toegepaste innovaties op en bij een boezemkade dienen goed beheer- en onderhoudbaar te zijn.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Het is primair aan de ontwerper om dit nader in te vullen en met de beheerder af te stemmen.


	SE_6340
Systeemeis
	Maaibaarheid
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient geschikt te zijn om machinaal te worden gemaaid. De hellingen van de grastaluds dienen niet steiler te zijn dan 1:3, de maximale lengte van de maai-arm wordt vastgesteld in overleg met het verantwoordelijke gebiedsteam.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Normaliter is machinaal maaien mogelijk tot een helling van 1:3. Maaien met een bosmaaier en agria is arbeidsintensief en geldt daarom niet als machinaal maaien. De beheerders willen verder niet afhankelijk zijn van begrazing met schapen. Een talud tot 3 meter lang kan met een maaiarm worden gemaaid.


	SE_6350
Klanteis
	Onderhoudswegen en -stroken
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De onderhoudswegen en -stroken van de boezemkade dienen geschikt te zijn voor de gebruikelijke landbouwvoertuigen, maaimachines en voertuigen met aanhangers waarmee het onderhoud gedaan wordt. 
	SE_6240
	SE_6360

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis..

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6360
Klanteis
	Kruinbreedte onderhoud
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De breedte van de kruin wordt afgestemd op basis van het benodigde onderhoudsmaterieel. Dit dient projectspecifiek te worden afgestemd de beheerder en ten minste te voldoen aan de vigerende LTV.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, LTV 2015 [2].

	Verificatie:
	Toets ontwerp op onderhoudbaarheid.

	Toelichting:
	De breedte wordt afgestemd op basis van het benodigde onderhoudsmaterieel. Dit dient projectspecifiek te worden afgestemd de beheerder.


	SE_6370
Klanteis
	Op- en afritten
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De hoeveelheid aanwezige op- en afritten en keerlussen om de boezemkade goed en efficiënt te kunnen onderhouden dient te worden afgestemd met het verantwoordelijke gebiedsteam. 
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Het aantal op- en afritten en keerlussen dient te worden afgestemd met de beheerders.


	SE_6380
Klanteis
	Onderhoudstrook binnentalud

	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Wanneer er ruimte is voor een onderhoudsstrook aan de binnenzijd, heeft dit de voorkeur boven onderhoud vanaf de kruin. De afmeting van de onderhoudsstrook moeten afgestemd worden met het verantwoordelijke gebiedsteam.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6390
Klanteis
	Methoden voor onderhoud
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient te kunnen worden gemaaid met gangbaar materieel.
	SE_6240
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	n.v.t.


4.2 Overige aspecten

4.2.1 Materiaalgebruik

	SE_6400
Klanteis
	Licht verontreinigde grond
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Nieuwe delen van de boezemkade mogen bestaan uit licht verontreinigde grond. De toepassing hiervan dient te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets of de in het ontwerp voorgeschreven of bij de realisatie toegepaste licht verontreinigde grond, voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming.

	Toelichting:
	Hergebruik van licht verontreinigde grond draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van HDSR. 


	SE_6410
Systeemeis
	IBC-bouwstoffen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Nieuwe delen van de boezemkade mogen niet bestaan uit IBC-bouwstoffen.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	Het toepassen van IBC-bouwstoffen in een boezemkade kan voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit maar vereist isolatiemaatregelen en nazorg. Dat is niet wenselijk.


	SE_6420
Systeemeis
	Verontreinigde materialen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Nieuwe delen van de boezemkade mogen niet bestaan uit immobilisaten en vormgegeven bouwstoffen die verontreinigingen bevatten of door uitloging verontreinigingen in de bodem of het grondwater veroorzaken. 
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis. Toetsing aan Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. Rapporten en certificaten met eigenschappen aanwezig.

	Toelichting:
	Immobilisaten en vormgegeven bouwstoffen mogen alleen toegepast worden in overleg met de beheerders.


	SE_6430
Systeemeis
	Zaadmengsel en plaagsoorten
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Zaadmengsels dienen vrij te zijn van plaagsoorten/exoten.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Ontwerp conform eis.

	Toelichting:
	In overleg met assetteam Waterkeringen, het gebiedsteam en een ecoloog over het in te zetten zaadmengsel. Een voorbeeld van een plaagsoort is Jakobskruiskruid. De specialist van HDSR heeft een actuele lijst met ongewenste soorten, zie de exotenlijst uit SE_6130.


4.2.2 Toekomstvastheid

	SE_6440
Systeemeis
	Uitbreidbaarheid
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade en de constructies dienen in de toekomst uitbreidbaar te zijn.
	SE_6220
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets profiel van vrije ruimte en de wijze waarop rekening is gehouden met de uitbreidbaarheid.

	Toelichting:
	Er dient rekening mee te worden gehouden dat de boezemkade en constructies in de toekomst nog sterker en/of hoger dienen te worden. Het profiel van vrije ruimte dient ingeschat te worden in samenspraak met de beheerder. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een levensduur van 100 jaar. Dat betekent dat in verband met de kortere ontwerpperiode voor grondlichamen, in het ontwerp en bijvoorbeeld bij het verwerven van grond al rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding, zodat de volgende kadeverbetering uitvoerbaar is.
Het is wenselijk dat de boezemkade dusdanig verbeterd wordt dat de volgende boezemkadeverbetering uitvoerbaar is. Als bijvoorbeeld,  voor de huidige verbetering  een strook grond aangekocht moet worden, dan moet overwogen worden om een bredere strook aan te kopen als dat nodig is voor het uitbreiden van de boezemkade zodat deze een totale levensduur krijgt van 100 jaar.

Indien sprake is van een (toekomstige) weg, dan blijft/ wordt de wegbeheerder de eigenaar van de weg middels zakelijk recht.


4.2.3 Duurzaamheid

	SE_6450
Klanteis
	Gebiedseigen grond
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	In de boezemkade dient zoveel als mogelijk gebiedseigen grond toegepast te worden.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp op eisen gebiedseigen grond.

	Toelichting:
	Hergebruik van gebiedseigen grond draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van HDSR.


5 Randvoorwaarden

Randvoorwaarden zijn van buiten het te realiseren systeem opgelegde eisen
die beperkingen voor de te ontwerpen oplossingen vormen.
5.1 Geotechnische randvoorwaarden
	SE_6500
Klanteis
	Puin funderingslagen wegen en bermen
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	In de boezemkade dienen puinlagen (niet zijnde de wegfundering) verwijderd en afgevoerd te worden als dit puin een risico geeft op lekkage. 
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets of in het ontwerp rekening is gehouden met de aanwezigheid van puinlagen.

	Toelichting:
	Gebleken is dat als gevolg van het toepassen van puin in funderingslagen en bermen, in de loop der jaren grote puinlagen kunnen ontstaan. Deze puinlagen kunnen, als ze niet voldoende zijn afgedekt met klei, de waterkerende functie van de boezemkade aantasten. Waar mogelijk dienen de puinlagen zo volledig mogelijk te worden verwijderd. Dit wordt bepaald door het project in overleg met het assetteam Waterkeringen. 


5.2 Hydraulische randvoorwaarden
	SE_6510
Systeemeis
	Freatische lijn
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De freatische lijn in het lichaam van de boezemkade dient geschematiseerd te worden conform het (nog op te stellen) Voorschrift Toetsen Regionale Waterkeringen HDSR [23]. Tot die tijd is het vigerende LTV leidend en moet deze specifieke eis met de verantwoordelijke beheerder worden afgestemd. 
	SE_6020
SE_6030
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets schematisatie aan het Voorschrift Toetsen Regionale Waterkeringen HDSR [23].

	Toelichting:
	Het voorschrift moet nog worden opgesteld. In dit document staat hoe HDSR wil toetsen volgens de LTV 2015.


	SE_6520
Systeemeis
	Freatische lijn
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Uitdroging van de boezemkade dient zoveel mogelijk te worden voorkomen door het gebruik van daarvoor geschikt kademateriaal in de afdekkende toplaag aan de binnen- en buitenzijde van de boezemkade.
	SE_6020
SE_6030
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, Voorschrift Toetsen Regionale Waterkeringen HDSR [23].

	Verificatie:
	Toets ontwerp op verdroging.

	Toelichting:
	De verwerkbaarheid tijdens uitvoering moet worden opgenomen in het opleverdossier. De aan te brengen kleigrond dient de juiste eigenschappen te hebben tijdens de uitvoering.


	SE_6530
Klanteis
	Controle waterspanningmodellering
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De waterspanningsmodellering en de schematisatie van het freatisch verhang  van de boezemkade dienen gecontroleerd te worden met (peilbuis)metingen.
	SE_6020
SE_6030
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets of (peilbuis)metingen zijn gebruikt voor de controle.

	Toelichting:
	Waterspanningen dienen per locatie en belastingcombinatie gemodelleerd te zijn.


	SE_6540
Klanteis
	Controle waterspanningmodellering
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Ophogingen hoger dan 50 centimeter dienen altijd gemonitord te worden door middel van (peilbuis)metingen en zakbakens.
	SE_6020
SE_6030
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Controle waterspanningsmodellering aan de hand van metingen.

	Toelichting:
	n.v.t.


5.3 Niet-waterkerende objecten (NWO)
	SE_6550
Systeemeis
	NWO
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bestaande en nieuwe NWO's op de boezemkade dienen te voldoen aan de vigerende LTV.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Voorschrift Toetsen Regionale Waterkeringen HDSR [23].

	Verificatie:
	Ontwerp conform LTV 2015 [2].

	Toelichting:
	Te handhaven NWO's dienen te worden beoordeeld conform het nog op te stellen Voorschrift Toetsen Regionale Waterkeringen HDSR [23]. Indien een NWO niet voldoet, dient een compenserende voorziening te worden ontworpen waardoor deze wel voldoet of dient de NWO te worden verwijderd. Nieuwe NWO's dienen te worden ontworpen zodat deze voldoen conform de eenvoudige beoordeling.


	SE_6560
Klanteis
	NWO 
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Voor nieuwe NWO geldt dat schaduw van de NWO niet mag leiden tot een slecht ontwikkelde grasmat op de taluds. Een slecht ontwikkelde grasmat op de taluds vermindert namelijk de waterveiligheid van de boezemkade.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Controle of het ontwerp voldoet en of deze aspecten zijn geregeld.

	Toelichting:
	n.v.t.


5.4 Langsconstructies

	SE_6570
Systeemeis
	Langsconstructies
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Langsconstructies in de boezemkade dienen te worden ontworpen conform Voorschrift Toetsen Regionale Waterkeringen HDSR.
	SE_6010

	n.v.t.

	Bron:
	Voorschrift Toetsen Regionale Waterkeringen HDSR [23].

	Verificatie:
	Controle of het ontwerp van langsconstructies is gemaakt conform de voorgeschreven documenten.

	Toelichting:
	Dit voorschrift wordt nog opgesteld. Tot die tijd is het vigerende LTV leidend en moet deze specifieke eis met de verantwoordelijke beheerder worden afgestemd.


6 Raakvlakeisen

Er worden externe en interne raakvlakeisen onderscheiden. Externe raakvlakeisen zijn eisen die worden gesteld aan de interactie van het systeem met de omgeving. Interne raakvlakeisen zijn eisen die worden gesteld aan de interactie tussen de verschillende objecten binnen het systeem.
6.1 Externe raakvlakeisen

6.1.1 Watersysteem
	SE_6600
Systeemeis
	Hoofdwatersysteem
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Aanpassingen aan het hoofdwatersysteem die nodig zijn voor het realiseren van het ontwerp van de boezemkade dienen onderdeel uit te maken van het ontwerp van de boezemkade.
	SE_6010
	SE_6620
SE_6940
SE_6630
SE_6640

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of aanpassingen aan het hoofdwatersysteem onderdeel uitmaken van het ontwerp.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6610
Systeemeis
	Regionaal watersysteem
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Aanpassingen aan het regionale watersysteem die nodig zijn voor het realiseren van het ontwerp van de boezemkade dienen onderdeel uit te maken van het ontwerp van de boezemkade.
	SE_6010
	SE_6620
SE_6940
SE_6630
SE_6640

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of aanpassingen aan het regionale watersysteem onderdeel uit  maken van het ontwerp.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6620
Klanteis
	Toe- en afname kwel
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De kwelstroom onder de boezemkade en door de boezemkade De kwelstroom onder de Dijk door dient niet toe of af te nemen ten 

opzichte van de aanvangssituatie wanneer dit nadelige effecten heeft 

op het binnendijkse watersysteem zoals o.a. wateraan- of afvoer, 

verdroging van natuur of landbouw en versnelde inklinking van veen.

	SE_6600
SE_6610
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp op toename kwel.

	Toelichting:
	Als er een verwachting is van een invloed op de kwelstromen wordt er een modelstudie gedaan naar de gevolgen en eventuele te treffen maatregelen. 


	SE_6630
Klanteis
	Legger en peilbesluit
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Voor berekeningen van het watersysteem van de boezemkade dient gebruik gemaakt te worden van de legger oppervlaktewater en het peilbesluit. Hierbij dient de situatie in het veld gecontroleerd te worden en vergeleken te worden met de legger en het peilbesluit. Bij afwijkingen dient er overlegd te worden met de beheerder.
	SE_6600
SE_6610
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, legger oppervlaktewater en peilbesluit.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of informatie uit de legger oppervlaktewater en het peilbesluit in het veld gecontroleerd zijn in het veld en zijn meegenomen in het ontwerp.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6640
Klanteis
	Compensatie
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Het dempen van oppervlaktewater bij de realisatie van de boezemkade dient 1 op 1 gecompenseerd te worden binnen hetzelfde peilgebied of een lager gelegen peilgebied dat hiermee in verbinding staat.
	SE_6600
SE_6610
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, legger oppervlaktewater en peilbesluit.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of het dempen van oppervlaktewater gecompenseerd is.

	Toelichting:
	n.v.t.


6.2 Interne raakvlakeisen

6.2.1 Overgangsconstructies
	SE_6700
Klanteis
	Overgangsconstructies
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	In de volgende situaties dienen overgangsconstructies te worden toegepast: * een overgang tussen de boezemkade en een bestaande waterkering in het geval van een gedeeltelijke verlegging van de boezemkade; 
* een overgang tussen de boezemkade en een kunstwerk; 
* een overgang tussen de boezemkade en hoge gronden; 
* een overgang van een grondlaag op een talud moet trapsgewijs worden uitgevoerd; 
* een overgang tussen een langsconstructie en het grondlichaam van de boezemkade; 
* bekleding van de boezemkade op een buitentalud (denk aan teenschotten); 
* erosiebescherming op een binnentalud (denk aan aansluiting op kruin en wegverharding).
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of in de genoemde situaties overgangsconstructies voldoende zijn ontworpen.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6710
Systeemeis
	Overgangsconstructies
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Overgangsconstructies hebben minimaal de sterkte van de aansluitende dijkdelen. 
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of in de genoemde situaties overgangsconstructies voldoende zijn ontworpen.

	Toelichting:
	n.v.t.


	SE_6720
Klanteis
	Overgangsconstructies achterland
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade dient vloeiend aan te sluiten op achterland. Deze eis is niet van toepassing op een eventueel aanwezige teensloot.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of in de genoemde situaties goede overgangsconstructies zijn ontworpen.

	Toelichting:
	Vloeiend houdt in dat de overgangsconstructies niet abrupt dienen te zijn zodat de boezemkade gemakkelijk kan worden beheerd.


6.2.2 Onderhoudbaarheid

	SE_6730
Klatnteis
	Noodmaatregelen boezemkade en naastliggende vakken
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	De boezemkade en naastliggende vakken, die geen onderdeel uitmaken van de verbetering van de boezemkade, dienen in calamiteuze tijden toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van noodmaatregelen. Dit geldt ook voor de realisatiefase.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp op toegankelijkheid voor noodmaatregelen.

	Toelichting:
	n.v.t.


6.2.3 Kunstwerken
	SE_6740
Systeemeis
	Bestaande kunstwerken 
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bij het ontwerp van de boezemkade dient rekening te worden gehouden met de aanwezige kunstwerken. De functies van de aanwezige kunstwerken dienen, voor zover ze nog een functie vervullen, te worden behouden.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of in het ontwerp rekening is gehouden met bestaande kunstwerken.

	Toelichting:
	In- en uitlaatconstructies worden beschouwd als kunstwerken.


	SE_6750
Systeemeis
	Bestaande en nieuwe kunstwerken
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Bestaande en nieuwe kunstwerken in de boezemkade dienen voldoende waterkerend te zijn (inclusief de aansluiting op het grondlichaam) en dienen te voldoen aan de voorschriften van kunstwerken volgens de vigerende LTV en onderliggende HDSR-specifieke voorschriften.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR, LTV 2015 [2].

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of kunstwerken voldoende waterkerend zijn en voldoen aan waterhuishoudkundige eisen.

	Toelichting:
	In- en uitlaatconstructies worden beschouwd als kunstwerken.

De waterkerende eisen zijn opgenomen in de normen en de betreffende leidraden en technische rapporten. Dit geldt ook voor de aansluiting van het kunstwerk op het grondlichaam. Waterhuishoudkundige eisen voor kunstwerken dienen te worden opgevraagd bij de beheerder van het kunstwerk.


	SE_6760
Klanteis
	Nieuwe kunstwerken
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Voor nieuwe kunstwerken op of bij de boezemkade geldt dat: 
* ze geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de onderhoudbaarheid en inspecteerbaarheid van de boezemkade; 
* geen nadelige gevolgen mogen hebben voor toekomstige versterkingen van waterkeringen; 
* de onderhoudsplicht dient te zijn geregeld en vastgelegd; 
* de benodigde vergunningen dienen te zijn verleend; 
* het eigendom van de grond, het recht van opstal en dergelijken dienen te zijn geregeld.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of kunstwerken zo ontworpen zijn dat deze voldoen aan bovengenoemde eisen.

	Toelichting:
	In- en uitlaatconstructies worden beschouwd als kunstwerken.


	SE_6770
Klanteis
	Meekoppelkansen bestaande kunstwerken
	Bovenliggende

eisen
	Onderliggende

eisen

	Waar mogelijk dient werk met werk gemaakt te worden, zodat tegelijk met de verbetering van de boezemkade bestaande kunstwerken onderhouden, verbeterd of vervangen worden.
	SE_6010
	n.v.t.

	Bron:
	Interne KES HDSR.

	Verificatie:
	Toets ontwerp. Controle of kunstwerken zijn meegenomen.

	Toelichting:
	Het project haalt een overzicht op van de kunstwerken (levensduur en planning) bij het assetteam kunstwerken. Op basis hiervan wordt bekeken of er werk met werk kan worden gemaakt. Per kunstwerk worden de eisen of wensen aangegeven die meegenomen kunnen worden. In- en uitlaatconstructies worden beschouwd als kunstwerken.
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7 Definities
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	Het gebied aansluitend aan de landzijde van de waterkering. [25]

	Bekleding
	De afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen, 

langsstromend water, golfoverslag en overloop. [25]

	Beschermingszone
	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.

	Binnenberm
	Extra verbreding aan de landzijde van de waterkering om het lichaam extra steun te 

bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen. [25]

	Binnentalud
	Hellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de waterkering. [25]

	boezemkade
	Een langs een boezemwater gelegen waterkering die moet voorkomen dat bij hoog water het boezemwater het achtergelegen land binnenstroomt.

	Buitentalud
	Hellend vlak van het kadelichaam aan de kerende zijde. [25]

	Dijk
	Waterkerend grondlichaam. [25]

	Dijktraject
	Gedeelte van een primaire waterkering dat afzonderlijk genormeerd is. [25]

	Hoge Gronden
	De natuurlijke hoge delen van Nederland. [25]

	Hoofdwatersysteem
	Buitendijkse rivieren. [25]

	Kern


	Grondlichaam van zand en/of klei in een waterkering dat moet worden beschermd tegen de inwerking van de waterbeweging. [25]

	Kruin
	Het hoogste vlak boven op de waterkering.

	Kwelsloot
	Sloot aan de binnenzijde van de waterkering die tot doel heeft kwelwater op te vangen en af te voeren. [25]

	Langsconstructie


	Een in de grond ingebedde constructie die is opgebouwd uit relatief dunne (gekoppelde) constructieve elementen die door ankers en/of passieve gronddruk worden ondersteund.

	Legger
	Het openbaar register van de beheerder, waarin onderhoudsplicht en de gewenste of vereiste (onderhouds)toestand van wateren, waterkeringen en andere waterhuishoudkundige werken en voorzieningen staan aangegeven, alsmede de keurbegrenzingen.

	Life Cycle Costs
	De totale verwachte kosten voor de gehele levensduur van het systeem.

	Niet-waterkerend object
	Object op of in de waterkering dat geen waterkerende functie heeft, zoals leidingen, 

woningen, gemalen en bomen. [25]

	Poldersloot
	Sloot aan de binnenzijde van de waterkering die tot doel heeft de afvoer van water. 

	Profiel van vrije ruimte
	De ruimte ter weerszijden van en boven een waterkering die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering.

	Regionaal watersysteem
	Watergangen in beheer van HDSR.

	Verheelde waterkering
	Een waterkering waarbij in de zone van 50 meter breedte, gerekend vanaf de referentiekruinlijn, een strook grond aanwezig is van 12 meter breedte met een hoogte van tenminste 0,20 meter boven de leggerhoogte.

	Waterkerende damwand
	Een damwand die wordt toegepast als waterkerend object.

	Waterstaatswerk
	Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.

	Watersysteem
	Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
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