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INLEIDING
De gemeente Venlo stelt eisen aan de inrichting van de speelplekken die zich bevinden in het openbare en semi-openbare gebied. 

Deze richtlijnen, die betrekking hebben op de speelplek in zijn geheel of op de gekozen toestellen in het bijzonder, vormen een belangrijk toetsingskader bij de herinrichting of aanleg van speelplekken. In een specifiek Programma van Eisen kunnen nadere eisen t.b.v. de inrichting van een speelplek worden beschreven of kan onderbouwd van regels in deze richtlijnen wordt afgeweken. Deze richtlijn maakt ook onderdeel uit van de documenten behorende bij de aanbesteding “Raamovereenkomst speeltoestellen” zoals deze in 2024 is of wordt aanbesteed.
Deze richtlijn is een uitwerking van de beleidsnota “Bewegen in de openbare ruimte” en onder regie van de afdeling Sport opgesteld.

Naar aanleiding van ervaringen en ontwikkelingen is het mogelijk dat deze “Richtlijnen speelplekken en speeltoestellen” weer worden bijgesteld. De versie die van toepassing is op de lopende “Raamovereenkomst” staat in dat contract vermeld.

Deze richtlijnen beschrijven de voor de gemeente Venlo meest optimale situatie en reflecteert niet (overal) aan het bestaande beeld.
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1.ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR SPEELPLEKKEN
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	De locatie past binnen de spreiding van speelplekken over de stad. 
De speelplek past in principe binnen het bestemmingsplan. Hierbij dient er op te worden gelet dat Wijkspeelplekken op ongeveer 600-800 meter van elkaar liggen en Buurtspeelplekken op ongeveer 300-400 meter van elkaar (afhankelijk van mogelijke barrières)  of van een wijkspeelplek.

Informele speelruimte kan overal gerealiseerd worden waar vraag naar speelruimte is en waar (ontwikkel)kansen zijn: stoepen, groenstroken, braakliggende terreinen, beken, bossen. 

De locatie is goed bereikbaar voor kinderen
Indien de bereikbaarheid van de locatie slecht of onvoldoende is dienen in de omgeving maatregelen genomen te worden om de bereikbaarheid voor kinderen te vergroten.

De locatie is goed bereikbaar voor onderhoudsmachines
De speelplekken zijn bereikbaar voor onderhoudsmachines. Hiervoor dient er rond en tussen de speeltoestellen minimaal 3 meter werkruimte te zijn en dient de ondergrond voldoende draagkrachtig te zijn.
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1.2. BETROKKENHEID BEWONERS


	Bewoners kunnen initiatieven nemen voor de (her)inrichting van speelplekken
Aanvragen voor (her)inrichting van speelplekken kunnen door bewoners worden ingediend bij de vakgroep speelvoorzieningen. De aanvraag dient gedaan te worden middels een standaardformulier. De vakgroep beoordeeld de aanvraag. Aanvragen zullen worden beoordeeld op de volgende punten: 
1. Spreiding speelplekken
2. Beschikbaarheid van financiële middelen
3. Waarschijnlijk gebruik van de speelplek
4. Draagvlak (steun en tegenstand) bij omwonenden
5. Mate van bewonersparticipatie bij financiering, planvorming, inrichting en beheer.

Kinderen en omwonenden worden betrokken bij de inrichting en beheer. 
Indien de gemeente Venlo zelf het initiatief neemt om een speelplek te gaan inrichten, dan zullen kinderen en omwonenden meestal betrokken worden bij de inrichting en het beheer. Het doel hiervan is om enerzijds speelplekken te krijgen die ook door de kinderen uit de wijk/buurt gewenst zijn en anderzijds vandalisme en overlast na aanleg zoveel mogelijk te voorkomen. 
Bewoners worden indien gewenst geïnformeerd over de richtlijnen die wij hanteren bij het (her)inrichten van een speelplek. Ook zal van tevoren aangegeven worden hoeveel geld er beschikbaar is voor (her)inrichting en wat hiervoor o.a. gedaan moet worden, zoals bijv.: 
1. uren voor ontwerp speelplek
2. af- en aanvoer van grond/ondergronden
3. kopen toestellen
4. plaatsen toestellen
5. toezicht op uitvoering
Bij het vervangen van een toestel door een soortgelijk nieuw toestel zal er in het algemeen geen overleg met bewoners plaatsvinden. 
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Spelaanleidingen horen bij de basisinrichting van de speelplek
Meer dan voorheen zal geprobeerd worden om met reliëf, groen en andere elementen uit de omgeving (water, straatmeubilair, muurtjes, verhardingen) spelaanleidingen te maken.

Waterpartijen hebben zoveel mogelijk geleidelijk aflopende oevers
Als er waterpartijen in het gebied aanwezig zijn, dan dienen diepe waterpartijen zoveel mogelijk een geleidelijk aflopende oever te hebben of dient een plasberm van minimaal 1,0 meter te worden aangelegd.

Geprobeerd wordt om overlast bij omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.
Bij de inrichting wordt zoveel mogelijk geprobeerd om overlast bij omwonenden te voorkomen. Het betreft hier o.a. overlast door ballen in de tuin of tegen auto’s geschopt, geluidsoverlast door kinderen en toestellen en inkijk vanaf hoger gelegen delen en speeltoestellen. De inrichting dient hierbij in basis te voldoen aan de gestelde regels (bouwhoogte) volgens het bestemmingsplan.   

Er wordt rekening gehouden met verkeers- en sociale veiligheidsproblemen
Bij de inrichting wordt waar mogelijk rekening gehouden met bekende verkeers- en sociale veiligheidsproblemen in de wijk. Bevraag met name voor de sociale veiligheidsproblemen omwonenden, wijkraden, stadsdeelmanagers en/of handhavers die goed bekend zijn in deze buurt. Zorg er verder voor dat de inrichting zodanig is dat kinderen niet naar verkeersonveilige plekken worden geleid.

Honden worden geweerd van de speelplek
Honden mogen niet komen op speelplekken. Speelplekken liggen dan ook bij voorkeur niet bij een hondenpad of uitrenplek. Waar mogelijk worden honden naar andere plekken geleid en geweerd van de speelplekken. Nieuwe speelplekken dienen minimaal op 50 meter afstand te liggen van een hondenvoorziening.

Basisinrichting speellandschap speelplek
De taluds in het speellandschap zijn niet steiler dan 1:3 en zijn goed maaibaar (voldoende taludlengte). De ruimte tussen obstakels dient minimaal 3,0 meter te bedragen. De groeninrichting is afgestemd op het gebruik door kinderen. Pas dus geen soorten toe met hoog giftige delen of met grove doorns die een gevaar opleveren voor kinderen.




	[bookmark: _Toc325703303][bookmark: _Toc325703941][bookmark: _Toc325717932][bookmark: _Toc326054616][bookmark: _Toc437252844]1.4. KEUZE TYPE SPEELTOESTELLEN


	Kies toestellen met een grote variatie aan speelmogelijkheden
De te plaatsen toestellen hebben bij voorkeur een grote variatie aan speelmogelijkheden. Mijdt toestellen met weinig speelvariatie zoveel mogelijk en beperk het aantal toestellen waar maar één kind tegelijk op kan spelen. 
Kies toestellen zodanig dat zowel jongens als meisjes (brede doelgroep) graag op deze plek spelen

Warenbesluit attractie en speeltoestellen
De toestellen en de inrichting dienen te voldoen aan Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). De toestellen moeten worden geleverd met een geldig certificaat van typekeuring volgens NEN-EN 1176-2008 2017 (n.a.v. antwoord op vraag 47 NvI 1 d.d. 27-03-2024). Indien is afgeweken van de norm en op basis van een risicoanalyse toch een certificaat is afgegeven dient de afwijking op het certificaat vermeld te zijn.
Bij combinatietoestellen dient elke combinatie een eigen certificaat te hebben of de betreffende  combinatie moet specifiek genoemd worden op een geldig certificaat.

Levering
Alle toestellen moeten worden geleverd met een certificaat zoals hierboven is beschreven. Daarnaast dient bij alle geleverde toestellen een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en montagevoorschriften te zijn gevoegd. Deze documenten moeten uiterlijk 1 week voor de plaatsing van het toestel in bezit te zijn van de opdrachtgever. Deze documenten dienen in pdf-formaat aan de beheerder speeltoestellen te worden verzonden.

De maximale levertijd van standaard catalogustoestellen is 10 weken na schriftelijke opdracht. De leveringstermijn van onderdelen is maximaal 10 werkdagen na schriftelijke opdracht.
De boete bij het niet tijdig leveren van de speeltoestellen / onderdelen bedraagt € 250,- per werkdag dat de overschrijding voortduurt tot een maximum van 20% van de waarde van het toestel of onderdeel.
Indien het toestellen betreft die van dien aard/grootte/complexiteit zijn dat een langere levertermijn benodigd is voor de productie ervan en de levertermijn daardoor langer is dan de gestelde termijn van 10 werkdagen, dit ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de opdrachtgever. (n.a.v. antwoord op vraag 9 NvI1 d.d. 27-03-2024)

Basis blijft echter de normale / gestelde termijn. 

Ook is verlenging van de termijn van 10 werkdagen aan de orde bij een formele externe keuring. Ook bij formele externe keuringen kan, conform het antwoord op vraag 9 NvI1 d.d. 27-03-2024, de gestelde termijn worden verlengd in overleg met opdrachtgever. Als daarna alsnog de gewijzigde termijn wordt overschreden, geldt alsnog het boetebeding.

Per toestel dient, via de internetsite van de leverancier / inschrijver / opdrachtnemer, de digitale tekening met de daarbij behorende obstakelvrijezones en valzone in DWG, DXF of DGN formaat te downloaden zijn. Is dit niet mogelijk dan dient de opdrachtnemer deze binnen 1 werkdag per e-mail aan de opdrachtgever aan te leveren
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	Vanwege de langere levensduur wordt zoveel mogelijk gekozen voor toestellen van staal of kunststof, maar afhankelijk van de plek kan ook een houten toestel wenselijk zijn. De uiteindelijke keuze voor het materiaal staat in het programma van eisen bij de opdracht (minicompetitie) van een in te richten speelplek.

Materialen moeten voldoen aan de volgende eisen en  garantie. Voor de jaren dat u garantie geeft, dient er onderscheid te maken in het totale toestel en de bewegende delen.

Metaal

Roestvast staal, verzinkt staal of staal met poedercoating heeft een dikte van minimaal 2,5 mm.
Bij speeltoestellen van metaal bestaat de hoofdconstructie uit vierkante staanders met een minimale afmeting van 80x80 mm of ronde staanders met een minimale afmeting van diameter 70 mm.

De minimale garantie op een toestel waarbij meer dan 50% van het toestel bestaat uit stalen onderdelen (RVS,  staal met coating e.d.) is 15 jaar. Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen zoals bij het kopje “Bewegende delen” wordt beschreven.

Kunststof

Het te gebruiken kunststof moet bestand zijn tegen UV straling. Daarnaast dient de leverancier duidelijk aan te geven wanneer een onderdeel van speeltoestel vervangen dient te worden.

Door slijtage van toestellen mogen geen kunststofvezels bloot komen te liggen of loslaten. Glasvezels moeten daarbij voldoen aan de norm ISO 5470.

Bij speeltoestellen van kunststof bestaat de hoofdconstructie uit staanders met een minimale afmeting van 80x80mm of ronde staanders met een minimale afmeting van diameter 100 mm.

Alle bij het toestel toegepaste gelijke onderdelen (bijvoorbeeld afdekdopjes) hebben dezelfde kleur.

De minimale garantie van een toestel dan voor meer dan 50% bestaat uit kunststof is 12 jaar. Deze garantie is niet van toepassing op de “bewegende delen” zoals hieronder wordt beschreven.

Hout
Hout dient te zijn verlijmd, milieuvriendelijk te zijn verduurzaamd of duurzaam hout.
Met niet verlijmd (robinia)hout heeft de gemeente Venlo de afgelopen jaren slechte ervaringen opgedaan, waarbij toestellen van nog geen paar jaar oud al scheuren vertoonde. Deze scheuren waren op een aantal plaatsen al zodanig dat toestellen of onderdelen van toestellen al afgekeurd zouden worden door o.a. vingerbeknelling. De gemeente Venlo is dan ook heel terughoudend in het plaatsen van met name robuust (grillige natuurlijke vorm van het hout) robinia houten speeltoestellen. Mocht de gemeente hier wel bewust voor dit soort type toestel kiezen dan zullen belangrijke extra afspraken gemaakt ten aanzien van de kwaliteit van deze toestellen.

Plaats houten toestellen verder op maaiveldniveau bij voorkeur in een voet van kunststof of niet roestend metaal. Als het hout rechtstreeks in de ondergrond wordt geplaats ontstaat hier meer kans op schade en wordt de levensduur van het materiaal vaak verkort.

Toegepast hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en is gecertificeerd volgens een door TPAS  als duurzaam beoordeeld bosbeheersysteem. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.tpac.smk.nl 

De minimale garantie op een toestel dan voor meer dan 50% bestaat uit hout is 10 jaar. Ook hier geldt dat deze garantie niet van toepassing is op de “bewegende delen”.

Bewegende delen

10 jaar garantie op de defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten op HPL vloeren en panelen, andere gegalvaniseerde onderdelen, harde kunststof onderdelen, niet gelakte metalen delen en hout- en robinia delen.
5 jaar garantie op de defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten
op hars gecoate multiplex platen, holle kunststof onderdelen, gecoate metalen onderdelen, veren en kogellagers, touw en netten constructies en betondelen, schommelkettingen en schommelzitjes.
2 jaar tegen functioneringsdefecten als gevolg van materiaal- of productiefouten in bewegende kunststof en metalen onderdelen en elektronische componenten.

Naspannen / nastellen:
Indien volgens de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften naspannen of nastellen van bepaalde onderdelen noodzakelijk is, behoren deze werkzaamheden gedurende het eerste jaar na plaatsing tot de resultaatsverplichting van het plaatsen. De leverancier dient hiertoe het initiatief te nemen. De kosten voor het naspannen dienen bij de prijs van het leveren of plaatsen te zijn inbegrepen 

Het onderhoud van de toestellen wordt uitgevoerd door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient in de door hem aangegeven garantietermijn de kapotte en/of ondeugdelijke onderdelen te vervangen(leveren en aanbrengen). Het maximum bedrag gedurende de garantieperiode voor het leveren van onderdelen van Opdrachtnemer 100% over de nieuwwaarde van het speeltoestel of het onderdeel hiervan.
Wanneer speeltoestellen of onderdelen ervan vervangen worden op Garantie geldt hier weer vanaf het moment van Oplevering door Opdrachtnemer ingediende garantietermijn.
De door u aangegeven aantal jaren Garantie voor zowel het totale toestel als de bewegende onderdelen zullen overgenomen worden in de overeenkomst en gelden voor alle speeltoestellen die geleverd en geplaatst worden gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst inclusief de optie van verlenging. De onderdelen dienen maximaal 2 weken oftewel 10 werkdagen te worden geleverd.

Bij vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn geldt dat deze dienen te worden geleverd in de oorspronkelijke kleur. Onderdelen van speeltoestellen zijn goed vervangbaar en zijn tot het einde van de ingediende garantietermijn na oplevering van het speeltoestel beschikbaar.
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	Voorkom waterplassen op de speelplek
1. Situeer speelplekken en sportvelden niet in een kuil.
2. Zorg dat de ondergrond van speel- en sportplekken regenwater goed kan afvoeren. Vooraf kan bodemonderzoek gewenst zijn (grondboringen tot 2,5 meter).

Gebruik in principe zand of rubber als ondergrond
Voor zand als ondergrond (type: kwartszand productspecificatieblad ZG202) geldt een dikte van het zand afhankelijk van de valhoogte  Dit is minimaal 30 cm, maar in het algemeen is nog 10-20 cm extra gewenst. 
Voordelen van zand zijn dat kinderen in dit zand kunnen spelen en dat er geen verrijking van de bodem plaatsvindt.
Toestellen met niet gesloten, laag liggende scharnieren of lagers worden niet in zand gezet omdat deze dan teveel slijten.

Als ondergrond kan ook gekozen worden voor rubber. Dit rubber kan in de vorm van rubber tegels, gietvloeren en gebonden rubber snippers. Losse rubber snippers niet toepassen vanwege het uitlopen van het materiaal.
Als het toestel ook goed bruikbaar moet zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking wordt gekozen voor ondergrond op maat zoals gietvloeren. 

Gras is een optie bij beperkte valhoogtes of extensief gebruik
Gras is een optie bij valhoogtes tot 1,5 meter en bij extensief gebruik. Op plaatsen waar slijtplekken kunnen ontstaan kunnen daarbij rubber matten worden toegepast. 

Gevoelige onderdelen van houten speeltoestellen moeten niet in het gras maar in het zand of op rubber tegels geplaatst worden. Vaak wordt gras te roekeloos onderhouden en zorgen maaimachines dan voor schade. 

De opdrachtnemers van de raamovereenkomst dienen tevens op verzoek de gevraagde ondergrond te kunnen leveren.
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	Plaats in principe geen omheining om speelplekken
Speelplekken op gemeentegrond worden in principe niet omheind. Bij voorkeur worden speelplekken niet bij gevaarlijke plekken gesitueerd (preventie). Indien een speelplek toch bij een gevaarlijke weg (geen 30-km zone) wordt aangelegd, wordt bij voorkeur geprobeerd om met andere afscheidingen (hagen, e.d.) te werken zodat kinderen niet snel de weg op zullen/kunnen rennen. Pas als dit niet mogelijk is, dan zal er een hekwerk aan de wegkant geplaatst worden.   

Indien er toch een omheining wordt geplaatst, gebruik dan stevig hekwerk.
Hekwerken dienen stevig te zijn. Er worden geen hekwerken van draadgaas toegepast omdat deze heel snel kapot gaan, kies hier een hekwerk van dubbelstaafmat of een spijlenhekwerk met een minimale hoogte van 1,20 m. Aan de bovenzijde van het hekwerk mogen geen scherpe delen uitsteken waar kinderen zich aan kunnen verwonden.

Speelplekken dienen verder altijd bereikbaar te zijn voor machines in verband met onderhoud. Hiervoor is een grote werkpoort (min. 3 meter) nodig. De poort dient afgesloten te kunnen worden met een standaardslot en de beheerders dienen de sleutel te krijgen.

Plaats tijdens (her)inrichtingen een tijdelijke afzetting rond de speelplek
Plaats tijdens de bouw van een speelplek tot aan de oplevering een afzetting rond de speelplek. Dit in verband met de veiligheid. 
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2. SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR SPEELPLEKKEN 
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2.1. WIJKSPEELPLEK


	Locatie
Bij voorkeur centrale grote ruimte in een wijk (bv groot park of groot schoolterrein). Speelterreinen met entreeheffing vallen niet onder de wijkspeelplekken.

Spreiding
600-800 meter van een andere wijkspeelplek.
300-400 meter van een buurtspeelplek.

Functie
Ontmoetings- en speelplek voor jongens en meisjes van alle leeftijden met een speciale aandacht voor kinderen > 12 jaar en voor kinderen met een beperking.

Specifieke inrichtingsaspecten van een wijkspeelplek
De gevarieerde inrichting (mét uitdagend reliëf, groen en eventueel water) en verschillende toestellen stimuleren het samen spelen, bewegen en ontmoeten en bieden een grote variatie aan speelmogelijkheden. 

Er is een voetbalveld of een andere sportplek. Indien hiervoor ter plekke te weinig ruimte is, dan streven we naar zo’n grotere sportplek in de nabije omgeving.

Er is minimaal één toestel dat ook uitdagend is voor oudere kinderen.

Bij de keuze van sommige toestellen en/of hun ondergrond wordt rekening gehouden met kinderen met een beperking.
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	Locatie
Middelgrote ruimte in een wijk (bv. park of schoolterrein). Bij onvoldoende ruimte voor de realisatie van één centrale buurtspeelplek kunnen een aantal kleinere speelplekken, die dichtbij elkaar zijn gelegen, samen de buurtspeelplek vormen.

Spreiding
300-400 meter van een andere buurtspeelplek of wijkspeelplek.

Functie
Ontmoetings- en speelplek voor jongens en meisjes van vooral < 12 jaar en hun ouders. 

Specifieke inrichtingsaspecten van een buurtspeelplek
De inrichting (indien mogelijk met reliëf, groen en/of water) en verschillende toestellen stimuleren het samen spelen, bewegen en ontmoeten en bieden een grote variatie aan speelmogelijkheden voor de doelgroep.

Er is een (klein) voetbal- of ander sportveld. Indien hiervoor ter plekke te weinig ruimte is, dan streven we naar zo’n sportplek in de nabije omgeving.




	[bookmark: _Toc437252851]2.3. BLOKSPEELPLEKKEN


	Locatie
Aanvullend aan de wijk- en buurtspeelplekken bevinden zich speelvoorzieningen op blokniveau. De gemeente onderneemt uit zichzelf geen acties om speelplekjes op blokniveau te behouden of te realiseren. Veel van de bestaande voorzieningen op blokniveau vallen onder de zogenoemde ‘sterfhuis-constructie’. Op het moment dat een speeltoestel niet meer voldoet aan de veiligheidseisen wordt deze verwijderd en komt hier geen nieuw toestel voor terug.

Dit zijn vaak wel de speelvoorzieningen waar bewoners zelf mee aan de slag willen. Bewonersparticipatie voor dit type speelplekken wil de gemeente wel ondersteunen, als hierbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
1. Bewoners tonen aan dat er draagvlak is voor realisering / handhaving van deze speelplek in de buurt; 
2. De bewoners zorgen voor de benodigde financiën voor aanschaf, plaatsing, onderhoud en vervanging van toestellen , speelaanleidingen e.d.. de afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving (OGO) betaalt hier niet aan mee; 
3. De gemeente doet alleen het beheer op niveau basis. Indien er extra beheer nodig is, dan regelen de bewoners dit zelf.
4. OGO kan meedenken over de aanschaf/plaatsing van toestellen, speelaanleidingen e.d en controleert de veiligheid van de speeltoestellen. Indien speeltoestellen en /of speelaanleidingen onveilig of klachten onacceptabel worden, dan zal OGO toestellen of speelplek verwijderen.
5. Eventuele klachten over de speelplek zullen doorgestuurd worden naar de initiatiefnemer(s).
6. Afspraken worden vastgelegd. 

Spreiding
Verspreid – minimaal  200 meter van een andere speelvoorziening.

Functie
Ontmoetings- en speelplek. 

Specifieke inrichtingsaspecten
N.v.t.



	[bookmark: _Toc437252852]2.4. NATUURSPEELPLEKKEN / TERREINEN


	Locatie
De gemeente Venlo kent nog maar weinig natuurspeelplekken of natuurspeelterreinen. Vaak betreft het hier een wijk- of buurtspeelplek die aangelegd is in natuurlijke setting. Het spelen gaat daarbij verder dan alleen de toestellen, maar vooral de terreininrichting vervult een belangrijke speelwaarde door zijn inrichting. 
Het is dan ook belangrijk dat een locatie deze natuurlijke en uitdagende setting al bij aanvang heeft, zoals bijvoorbeeld een bosje of ruig braakliggend terrein.
Ook terreinen die alleen tijdelijk als speelterrein kunnen worden gebruikt kunnen zich lenen als natuurspeelterrein omdat het niet noodzakelijk is om speeltoestellen te plaatsen.

Spreiding
Er worden geen eisen gesteld aan de spreiding van natuurspeelplekken en voorzieningen. Ze kunnen ook spontaan ontstaan in de informele speelruimte zoals bij punt 2.5 wordt benoemd.

Functie
Ontmoetings- en speelplek. Ook natuureducatie en natuurbeleving zijn een belangrijke functie.

Specifieke inrichtingsaspecten
Op het moment dat er constructies worden gemaakt / dan wel geplaatst dienen deze te voldoen aan de regels van het WAS en moet er dus worden gelet op de juiste veiligheidseisen voor “toestel” en “valondergrond”.



	[bookmark: _Toc325703949][bookmark: _Toc325717940][bookmark: _Toc326054624][bookmark: _Toc437252853]2.5 INFORMELE SPEELRUIMTE


	Locatie
Grote en kleine plekken (vooral dicht bij huis) waar kinderen vaak (willen) lopen, ontmoeten of spelen.

Spreiding
Overal waar kansen zijn: stoepen, groenstroken, braakliggende terreinen, pleintjes, beken, bossen e.d.

Functie
Ontmoetings- en speelplek voor jongens en meisjes van vooral < 12 jaar. 

Specifieke inrichtingsaspecten van informele speelruimte
Het terrein stimuleert door zijn inrichting met spelaanleidingen (reliëf, groen, water, straatmeubilair, (gekleurde) verhardingen, balanceermuurtjes, paaltjes, etc.) maar zonder dat hiervoor speeltoestellen worden geplaatst) het individueel en samen spelen, bewegen en ontmoeten. 

De sport- en spelmogelijkheden zijn afhankelijk van de locatie en de creativiteit van kinderen.
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2.6. SCHOOLSPEELPLEK / SCHOOLOMGEVINGEN


	Locatie: 
Schoolpleinen / schoolomgevingen

Spreiding:
Waar mogelijk schoolpleinen/omgevingen openstellen. Zeker in gebieden met weinig openbare ruimte is het gewenst om het gebruik van het schoolplein of de schoolomgeving als (semi)-openbare speelgelegenheid te regelen.

Functie: 
Een schoolspeelplek in Venlo is een speelruimte waar kinderen zowel tijdens schooltijden als buiten schooltijd kunnen spelen. Schoolspeelplekken voorzien zo ook in een deel van de speelruimte in een wijk (niveau wijk- of buurtspeelplek).  Een schoolspeelplek stimuleert tot bewegen, sport- en spel en ontmoeten.



Specifieke inrichtingsaspecten van schoolspeelplekken:
Er zijn scholen die hun schoolplein openstellen zonder dat er een overeenkomst is afgesloten met de gemeente, maar er zijn ook scholen waarbij wel een overeenkomst tussen de school en de gemeente is afgesloten. Indien er een overeenkomst is, dan dienen hierin afspraken vastgelegd te worden over beheer, onderhoud, aansprakelijkheid en vervangingen. De overeenkomst van de Harlekijn wordt als basis gebruikt. 

De speeltoestellen dienen bestand te zijn tegen zeer intensief gebruik.

Op schoolspeelplekken wordt in principe gekozen voor vaste valondergronden van rubber. Ondergronden van valzand of grind worden niet toegepast tenzij dit een gezamenlijk besluit is. Aan de schoolleiding wordt duidelijk meegedeeld dat los zand onder de speeltoestellen problemen kan veroorzaken omdat dit anders mee naar binnen wordt gelopen en dat grind tot schades kan leiden.

Er wordt een (lage) begrenzing gemaakt tussen het schoolplein/omgeving en de overige ruimte, bijvoorbeeld door een haag. Zo is voor mensen duidelijk dat ze een schoolspeelplek betreden en wordt vervuiling door hondenpoep zoveel mogelijk tegengehouden.




[bookmark: _Toc437252855]
3. SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR SPEELTOESTELLEN / SPORTPLEKKEN 
	[bookmark: _Toc315858516][bookmark: _Toc325703311][bookmark: _Toc325703952][bookmark: _Toc325717943][bookmark: _Toc326054627][bookmark: _Toc437252856]

3.1 VOETBALVELDEN / TRAPVELDEN

	Spreiding:
Voetbalvelden zijn vaak een onderdeel van wijkspeelplekken. De voetbalvelden liggen maximaal 600-800 meter uit elkaar. 

Oppervlakte voetbalveld: 
Voetbal / trapvelden zijn 30 tot 40 meter lang en 20 tot 30 meter breed (verhouding 3:2).

Type toestel:
Doelen
De doelen op voetbal / trapvelden zijn van metaal (geen aluminium of hout), hebben een ‘dichte’ schuine achterwand en staan exact recht tegenover elkaar op het veld. Door de schuine achterwand zijn ze minder goed te beklimmen (minder valrisico) en komen ballen minder hard terug het veld in. De hoogte van het doel is 2 meter, de breedte 3,0 meter. Bij voorkeur van het type “Tubegoal 300” van leverancier Stedon of gelijkwaardig.

Ballenvangers
Het veld wordt dusdanig gesitueerd dat ballen die buiten het veld worden getrapt niet snel de straat oprollen of schade kunnen veroorzaken. Achter de doelen staat een ballenvanger. Aan de zijkanten van het veld ligt bij voorkeur ook een vrije ruimte aan iedere zijkant van het veld en/of staat een obstakel (bv. wal, greppel, haag of hek) die veel ballen tegenhoudt.  
Bij voorkeur wordt gekozen voor een hoge natuurlijke ballenvanger, die behalve ballenvanger ook een speelfuncties kan hebben. 
Indien een natuurlijke ballenvanger niet mogelijk is vanwege een tekort aan ruimte, dan wordt gekozen voor een ‘geluidsarm’ hoog hekwerk van minimaal 4,0 meter hoog. Als er aan de zijkant ook hekwerken staan, dan worden ze (zeker in de directe omgeving van woningen) ook geluidsdempend gemaakt.
Tussen balspeelvelden en direct aangrenzende speelplaatsen wordt een afscheiding (hek, aarden wal, o.i.d.) geplaatst zodat ballen niet de speelplaats opvliegen.

Ondergrond: 
Het veld ligt horizontaal en heeft  in principe een ondergrond van gras. Het gras is dik gezaaid en uit de bodem zijn zoveel mogelijk stenen en steentjes gehaald.
De ondergrond kan ook bestaan uit tegels of asfalt.

Variatie aan speelmogelijkheden: 
Op een verhard veld kan ook gekozen worden voor een doel met een basket erop.  Grasvelden kunnen ook voor andere (zelfverzonnen) spellen worden gebruikt. 
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3.2 MINI  VOETBALVELDEN / TRAPVELDEN

	Spreiding:
Mini voetbalvelden of trapvelden zijn vaak een onderdeel van buurtspeelplekken. De kleine voetbalvelden liggen maximaal 300-400 meter uit elkaar. 

Oppervlakte voetbalveld: 
Mini voetbal of trapvelden minimaal 15 meter lang en 8 meter breed indien er twee doelen staan, tenzij er wordt gekozen voor een Pannaveld.

Type toestel:
Doel
De doelen op mini voetbalvelden of trapvelden zijn van metaal (geen aluminium of hout), hebben een ‘dichte’ schuine achterwand en staan exact recht tegenover elkaar op het veld. Door de schuine achterwand zijn ze minder goed te beklimmen (minder valrisico) en komen ballen minder hard terug het veld in. De hoogte van het doel is 1,25 meter, de breedte 1,85 meter. Bij voorkeur van het type “Tubegoal 185” van leverancier Stedon of gelijkwaardig.

Alleen de echt lage doeltjes van een Panna-veld hoeven geen schuine achterwand te hebben. Pannavelden  of –kooien zijn incidenteel een mogelijk alternatief indien er weinig ruimte is

Ballenvangers
Het veld wordt dusdanig gesitueerd dat ballen die buiten het veld worden getrapt niet snel de straat oprollen of schade kunnen veroorzaken. Achter de doelen staat een ballenvanger. Aan de zijkanten van het veld ligt bij voorkeur ook een vrije ruimte aan iedere zijkant van het veld en/of staat een obstakel (bv. wal, greppel, haag of hek) die veel ballen tegenhoudt.  
Bij voorkeur wordt gekozen voor een hoge natuurlijke ballenvanger, die behalve ballenvanger ook een speelfuncties kan hebben. 
Indien een natuurlijke ballenvanger niet mogelijk is vanwege een tekort aan ruimte, dan wordt gekozen voor een ‘geluidsarm’ hoog hekwerk van minimaal 3,0 meter. Als er aan de zijkant ook hekwerken staan, dan worden ze (zeker in de directe omgeving van woningen) ook geluidsdempend gemaakt.
Tussen balspeelvelden en direct aangrenzende speelplaatsen wordt een afscheiding (hek, aarden wal, o.i.d.) geplaatst zodat ballen niet de speelplaats opvliegen.

Ondergrond: 
Het veld ligt horizontaal en heeft  in principe een ondergrond van gras. Het gras is dik gezaaid en uit de bodem zijn zoveel mogelijk stenen en steentjes gehaald.

De ondergrond kan ook bestaan uit kunstgras, tegels of asfalt.

Variatie aan speelmogelijkheden: 
Op een verhard veld kan ook gekozen worden voor een doel met een basket erop.  Grasvelden kunnen ook voor andere (zelfverzonnen) spellen worden gebruikt. 
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	[bookmark: _Toc437252858]3.3 BASKETBAL-/KORFBALVELDEN BASKETS/KORFBALPALEN / BALLENTRECHTERS

	Spreiding:
Voor zover bekend wordt binnen de gemeente Venlo weinig gebruik gemaakt van basketbal-/korfbalvelden of -palen. Daarom wordt binnen de gemeente Venlo niet gestreefd naar een bepaalde spreiding van deze velden of palen. De gemeente Venlo zal in de toekomst dan in principe ook alleen meewerken aan nieuwe basketbal-/korfbalvelden of basketbal-/korfbalpalen als deze gekoppeld zijn aan een openbaar schoolplein of eventueel een wijkspeelplek. De kans op intensiever gebruik is dan groter, zeker als de school het veld ook zelf wil gebruiken voor sportactiviteiten.

Oppervlakte: 
Hiervoor zijn geen minimale of maximale maten, maar de oppervlakte dient te worden afgestemd op het gewenste gebruik. Bij een officieel basketbalveld hiervoor de richtlijnen hanteren die deze sportbond hier voorschrijft.

Begrenzing:
Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als bij trap- en voetbalvelden.

Type toestel: 
Afhankelijk van de ouderdom van de kinderen is het gewenst om de baskets/korven / ballentrechters lager (bij basisschool) of hoger (voortgezet onderwijs) te plaatsen. De hoogte mag nooit hoger zijn dan de officiële wedstrijdhoogte. 

Variatie aan speelmogelijkheden: 
Bij voorkeur velden combineren met mogelijkheden voor anders sporten.

Ondergrond:
Basketbal-/korfbalvelden en –palen dienen altijd op verharding aangelegd te worden.
Bij complete velden (2 baskets) kan ook belijning worden aangebracht.



	[bookmark: _Toc437252859]3.4 BEACHVOLLEYBALVELDEN

	Spreiding:
Het aantal beachvolleybalvelden in de openbare ruimte is nog beperkt. 

Oppervlakte: 
De maten van een officieel beachvolleybalveld zijn 8 bij 16 meter. Dit dient dan ook zo veel mogelijk als richtlijn te worden aangehouden.
 
Type toestel: 
Bij de aanschaf van palen en netten wordt bij voorkeur gekozen voor aantrekkelijk en vandalismebestendige modellen. 

Variatie aan speelmogelijkheden: 
Meerdere spellen met een bal zijn mogelijk op de tafeltennistafel

Ondergrond: 
Verharding achter en direct rondom de tafels in verband met het uitslijten van gras.
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	Spreiding:
Er wordt weinig gebruik gemaakt van tafeltennistafels in de openbare ruimte van Venlo. Omdat er daarnaast rond/op tafeltennistafels vaak sprake is van vandalisme worden binnen de gemeente Venlo in principe geen nieuwe tafeltennistafels meer geplaatst in de woonwijken.

Tafeltennistafels zullen in ieder geval niet geplaatst worden in gebieden waar bewoners voldoende ruimte in hun eigen tuin hebben. Tafeltennistafels op schoolspeelplekken of beheerde speeltuinen (in de omgeving van woningen zonder tuinen of met te kleine tuinen) zijn wel mogelijk. 

De tafeltennistafel moet altijd staan op een plek uit de wind (zeker beschermd tegen de heersende zuidwestenwind) en het moet een plek zijn waar kinderen (en/of volwassenen) snel even een/hun tafeltennisbatje kunnen lenen/halen. 

Oppervlakte: 
Rondom de tafel dient voldoende vrije ruimte te zijn en een verharding te worden aangebracht van minimaal 1,5 meter.
 
Type toestel: 
Bij de aanschaf van een nieuwe tafeltennistafel wordt gekozen voor een aantrekkelijk en vandalismebestendig model. 

Variatie aan speelmogelijkheden: 
Meerdere spellen met een bal zijn mogelijk op de tafeltennistafel

Ondergrond: 
Verharding achter en direct rondom de tafels in verband met het uitslijten van gras.
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	Spreiding:
Jeu de boulesbanen binnen de gemeente Venlo worden weinig gebruikt. Omdat mensen in principe op heel veel plekken kunnen jeu de boulen, zal de gemeente Venlo in principe geen nieuwe speciale jeu de boulesbanen meer aanleggen. 

Jeu de boulesbanen in de openbare ruimte zullen alleen nog gerealiseerd worden als het geld voor de aanleg gesponsord wordt en/of de baan bijdraagt aan ontmoeting in de wijk. Bij deze voorwaarden is de kans groter dat de baan ook echt langdurig gebruikt gaat worden. Deze banen worden bij voorkeur geplaatst op een centrale plek dichtbij huizen. Bewoners/kinderen moeten gemakkelijk even naar huis kunnen gaan om hun jeu de boulesballen te halen. 

Oppervlakte: 
De baan dient minimaal 13 meter lang en 3 meter breed te zijn.

Type toestel: 
N.v.t.

Variatie aan speelmogelijkheden: 
Jeu de boulesbanen zijn goede ontmoetingsplekken.

Ondergrond: 
Halfverharding op een zandbed van puinfundering. Bovenste laag: 1-1,5 cm split.
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	Spreiding: 
Venlo kent een goede spreiding van skateplekken over de stad. Het heeft de voorkeur om sommige kleine skateplekken samen te voegen tot grotere. Dit is een optie omdat de jeugd een grotere actieradius heeft.  
De gemeente Venlo zal in principe geen nieuwe skatebanen aanleggen. Bij de (her)inrichting van skatebanen dient rekening gehouden te worden met de afstand van de skatebaan tot huizen in verband met eventuele geluidshinder.

Oppervlakte: 
De oppervlakte van de skateplek is afhankelijk van het aantal toestellen.

Type toestel: 
De keuze en plaatsing van skatetoestellen zal alleen plaatsvinden in overleg met skaters en omwonenden.

Variatie aan speelmogelijkheden: 
Skatebanen worden ook gebruikt om te fietscrossen en te ontmoeten.

Ondergrond: 
Asfaltverharding.
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	[bookmark: _Toc437252863]3.8 FITNESSTOESTELLEN 

	Spreiding:
In Venlo zijn op diverse locaties fitness / bewegingstoestellen geplaatst. 

Type toestel: 
Divers. 

Ondergrond:
Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie.
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	Spreiding:
Combinatietoestellen bieden verschillende speelmogelijkheden zoals bijvoorbeeld klimmen, schommelen, glijden en ontmoeten. Het zijn daarmee een soort basistoestellen die op veel speelplekken inzetbaar zijn. 

Type toestel: 
Grote variatie.

Variatie aan speelmogelijkheden: Zeer divers en afhankelijk van het soort combinatietoestel en de doelgroep waarvoor deze wordt geplaatst. 
In het programma van eisen bij de speelplek kan worden aangegeven welke speelwaarde of onderdelen er minimaal dienen terug te komen in het te plaatsen toestel. 

Ondergrond: Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie Maximale valhoogte van het toestel 3,00 m
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	Spreiding:
Klimmen is één van de activiteiten die kinderen het liefste doen. Het is dan ook gewenst om verspreid over de stad (natuurlijke) klimmogelijkheden aan te bieden. 

Type toestel: 
Er zijn diverse soorten klimtoestellen. Het draadcircus kan een publiekstrekker zijn op een wijkspeelplek. Klimmen is ook vaak een onderdeel van een combinatietoestel.

Variatie aan speelmogelijkheden:
Zorg voor diverse klimuitdagingen voor jonge en oudere kinderen.

Ondergrond:
Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie. Maximale valhoogte van het toestel 3,00 m.
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	Spreiding:
Alleen gebruiken via combinatietoestellen of “stand-alone” vanaf een heuvel.

Type toestel: Glijbaan, glijstang of ander glij-element.

Variatie aan speelmogelijkheden:

Ondergrond:
Zand of gras. Bij gras wordt vaker bij het uiteinde van de glijbaan een rubber mat in het gazon verwerkt zodat er geen kuiltjes kunnen ontstaan waar water in kan blijven staan na een regenbui.
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	Spreiding:
Veerelementen is een diverse groep aan speeltoestellen die veelvuldig gebruikt wordt in de openbare ruimte. Met name de speelwaarde van enkelvoudige veerelementen, de zogenaamde “Wipkippen” is gering. Alleen veerelementen met veel (samen)speelwaarde worden ingezet.

Type toestel: Diverse uitvoeringen mogelijk waaronder: veerwip, springplateau e.d.

Variatie aan speelmogelijkheden:
Diversen

Ondergrond: Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie
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	Spreiding:
Zand is een basis-speelelement. Kinderen moeten in alle buurten en wijken de mogelijkheid hebben om met zand te kunnen spelen. Op veel plaatsen kan dit omdat de ondergrond van zand is. 

De gemeente Venlo legt geen zandbakken aan i.v.m. de hygiëne. Indien scholen wel graag een zandbak willen, dan ligt de verantwoordelijkheid en het onderhoud bij hen. Zandbakken dienen een harde bodem / rooster te hebben (op maximaal 60 cm) om te diep graven te voorkomen. Diepe kuilen brengen veiligheidsrisico’s met zich mee (verstikking als een ‘hol’ instort). Afdekzeilen of afdeknetten worden niet geadviseerd in verband met veiligheidsrisico’s.  

Type toestel: Zandbakranden en – elementen bij voorkeur van beton of rubber

Variatie aan speelmogelijkheden: Met name geschikt voor jonge kinderen

Ondergrond: n.v.t.
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3.14 SCHOMMELS

	Spreiding:
Schommels zijn geliefde speelobjecten die tevens gebruikt kunnen worden als zit- en ontmoetingsplek. Vogelnestschommels zijn geliefd, ze stimuleren het samen spelen en ze kunnen gebruikt worden door kinderen met een beperking. 

Type toestel: 
Er zijn diverse typen schommels: individuele schommels, baby- en peuterschommels, vliegende tapijten, vogelnestschommels, familieschommels, …
Sommige typen schommels zijn ook geschikt voor minder validen. 
Schommels die het samenspelen (ook met minder validen) bevorderen hebben de voorkeur. Enkele schommels en baby- en peuterschommels worden liever niet gebruikt. 
Bij voorkeur geen T-schommels plaatsen (afhankelijk van de ondergrond). Minimale hoogte bovenligger 2,0 m. Bij voorkeur voorzien van een voorziening tegen kettingoverslag en opdraaien (anti-wrap)

Variatie aan speelmogelijkheden:
Ontmoetingsplek

Ondergrond:
Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie



	[bookmark: _Toc315858530][bookmark: _Toc325703325][bookmark: _Toc325703966][bookmark: _Toc325717957][bookmark: _Toc326054641][bookmark: _Toc437252870]3.15 BOKSPRINGPALEN/-BOLLEN

	Spreiding:
Verspreid over de stad staan een aantal bokspringpalen. De meerwaarde van speciaal aangelegde bokspringpalen is gering. Om die reden zullen we speciale bokspringpalen zeer terughoudend toepassen en dan met name bij schoolspeelplekken. Bij de inrichting van de informele speelruimten kan wel telkens gekeken worden of palen ook gebruikt kunnen worden als “bokspring”palen. 

Type toestel: divers

Variatie aan speelmogelijkheden:
Gebruik als spelaanleiding

Ondergrond: Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie 



	[bookmark: _Toc315858531][bookmark: _Toc325703326][bookmark: _Toc325703967][bookmark: _Toc325717958][bookmark: _Toc326054642][bookmark: _Toc437252871]3.16 EVENWICHTSTOESTELLEN / PARCOURS / WIEBELBRUGGEN

	Spreiding:
Verspreid over de stad staan diverse evenwichtstoestellen, - parcoursen of wiebelbruggen.

Type toestel: De diversiteit in mogelijkheden om de oversteek van A naar B te maken is groot. Deze oversteekmogelijkheden dienen bij voorkeur geïntegreerd te worden bij de inrichting van de openbare ruimte of in een combinatietoestel. Het gebruik van enkelvoudige evenwichtstoestellen kan zo beperkt blijven.

Variatie aan speelmogelijkheden: afhankelijk van het soort toestel

Ondergrond: Afhankelijk van de valhoogte en intensiviteit van gebruik



	[bookmark: _Toc315858532][bookmark: _Toc325703327][bookmark: _Toc325703968][bookmark: _Toc325717959][bookmark: _Toc326054643][bookmark: _Toc437252872]3.17 DUIKELREKKEN

	Spreiding:
Verspreid over Venlo staan veel duikelrekken. Duikelrekken worden ook veel toegepast op schoolpleinen. Vooral meisjes laten hierop hun duikelkunsten zien. 

Type toestel: Bij voorkeur 2- of 3-delige duikelrekken i.v.m. het samenspel

Variatie aan speelmogelijkheden:
Vooral meisjes verzinnen allerlei duikelvormen (alleen of samen). Naast het duikelen hebben duikelrekken weinig andere speelmogelijkheden.

Ondergrond:
Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie



	[bookmark: _Toc315858533][bookmark: _Toc325703328][bookmark: _Toc325703969][bookmark: _Toc325717960][bookmark: _Toc326054644][bookmark: _Toc437252873]3.18 DRAAITOESTELLEN

	Spreiding:
Draaitoestellen bieden een extra uitdaging die je normaal gesproken bij een informele speelplek niet terug zal vinden. Tegelijkertijd zullen kinderen “draaien” als activiteit niet snel uit zichzelf zeggen. Bij voorkeur wordt dan gekozen voor een toestel waarop meerdere kinderen samen kunnen spelen.

Type toestel: Diverse uitvoeringen

Variatie aan speelmogelijkheden:
Beperkt

Ondergrond:
Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie



	[bookmark: _Toc315858534][bookmark: _Toc325703329][bookmark: _Toc325703970][bookmark: _Toc325717961][bookmark: _Toc326054645][bookmark: _Toc437252874]3.19 WATERSPEELPLAATSEN/TOESTELLEN

	Spreiding:
Bij voorkeur worden er natuurlijke, informele waterspeelplekken gecreëerd (bijvoorbeeld strandjes bij vijvers en/of stapstenen in beken die dicht bij de bebouwing zijn gelegen). Indien er in een wijk geen waterspeelmogelijkheden zijn, dan kan een formele waterspeelplek een optie zijn bij een wijkspeelplek. Een belangrijk aandachtspunt is dat pompen gevoelig zijn bij beheer en onderhoud. 

Type toestel: Diversen

Variatie aan speelmogelijkheden:
Veel kinderen vinden spelen met water en zand heerlijk en kunnen daar allerlei verschillende spelvormen mee verzinnen. Een waterspeelplaats moet deze creativiteit stimuleren en juist niet afremmen door teveel sturing.  

Ondergrond:
Zand (water moet niet te snel wegzakken, maar je moet juist met het water kunnen gaan spelen).



	[bookmark: _Toc315858536][bookmark: _Toc325703330][bookmark: _Toc325703971][bookmark: _Toc325717962][bookmark: _Toc326054646][bookmark: _Toc437252875]3.20 KABELBANEN

	Spreiding:
Kabelbanen zijn geliefd (publiekstrekker), maar ze veroorzaken soms geluidsoverlast, kennen een hoge mate van beheer en kennen weinig variatie aan speelmogelijkheden. Om die redenen is het gewenst om ze niet op grote schaal (alleen op wijkspeelplekken) toe te passen. 

Type toestel: Met startplateau of vanaf talud

Variatie aan speelmogelijkheden:
Geen/weinig.

Ondergrond:
Afhankelijk van de valhoogte en de gekozen locatie



	[bookmark: _Toc315858539][bookmark: _Toc325703333][bookmark: _Toc325703974][bookmark: _Toc325717965][bookmark: _Toc326054649][bookmark: _Toc437252876]3.21 WIP

	Spreiding:
Wip in de traditionele uitvoering slechts incidenteel toepassen bij buurt- en wijkspeelplekken.

Type toestel: 
Bij voorkeur een toestel met meer speelwaarde of een bijzondere uitvoering zoals bijvoorbeeld een sta-wip of een pendelwip.

Variatie aan speelmogelijkheden:

Ondergrond:
Landingsplaatsen bij voorkeur in rubber, overige ondergrond in zand of rubber.



	[bookmark: _Toc315858537][bookmark: _Toc325703331][bookmark: _Toc325703972][bookmark: _Toc325717963][bookmark: _Toc326054647][bookmark: _Toc437252877]3.22 JONGEREN ONTMOETINGSPLEKKEN (JOP’S)

	Spreiding:
Op wijkspeelplekken, bijvoorbeeld bij sportvoorzieningen kunnen aantrekkelijke, eventueel overdekte, ontmoetingsplekken worden gerealiseerd voor met name jongeren in de leeftijd 12 t/m 18 jaar. 

Type toestel: 
Getracht dient te worden om aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor jongeren te maken. Bij voorkeur gebeurt dit zonder gebruik te maken van standaard JOP-huisjes. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat in en rond zo’n ontmoetingsplek vernielingen (ook graffiti) of vervuiling plaatsvindt. Daarom is het van belang dat zo’n locatie zichtbaar is voor de omgeving en transparant is ingericht.

Variatie aan speelmogelijkheden:
Aantrekkelijke ontmoetingsplekken hoeven niet alleen door jongeren gebruikt te worden. Ook ouders en jonge kinderen zouden hier gebruik van kunnen maken.

Ondergrond: Bij voorkeur een verharde ondergrond i.v.m. de bevuiling en het mogelijk gebruik van JOP’s bij slecht weer.




[bookmark: _Toc315858538][bookmark: _Toc325703332][bookmark: _Toc325703973][bookmark: _Toc325717964][bookmark: _Toc326054648]

	[bookmark: _Toc437252878]3.23 SPEELHUISJES / SPEELVOERTUIGEN (TREIN, BOOT OF AUTO)

	Spreiding:
Op buurt- en wijkspeelplekken. Om verkeerd gebruik te voorkomen dienen de speelhuisjes (voor jonge kinderen) op plekken te staan met veel toezicht (bv. schoolpleinen). 

Type toestel: Het speeltoestel dient geschikt te zijn voor kinderen tussen de 1,5 en 6 jaar. Bij het type huisje een schuin dakje zonder opklimmogelijkheid en een maximale valhoogte van 0.60 m.

Variatie aan speelmogelijkheden:
Kinderen gebruiken deze objecten voor zelfverzonnen spellen, maar ze kunnen zich er ook verstoppen of ze kunnen er praten met andere kinderen. Afhankelijk van het type kunnen ze ook gebruikt worden om te klimmen of vanaf te glijden.

Ondergrond: Afhankelijk van de locatie



	[bookmark: _Toc437252879]3.24 KRUIPBUIS / KRUIPTUNNEL

	Spreiding:
Op buurt- en wijkspeelplekken. Om verkeerd gebruik te voorkomen dienen de tunnels (voor jonge kinderen) op plekken te staan met veel toezicht (bv. schoolpleinen). 

Type toestel: Tunnels niet langer dan 3 meter en met een minimale doorsnede van 80 cm

Variatie aan speelmogelijkheden:
Kinderen gebruiken deze objecten voor zelfverzonnen spellen, maar ze kunnen zich er ook verstoppen of ze kunnen er praten met andere kinderen. Let bij deze elementen ook op een mogelijke valhoogte.

Ondergrond: Afhankelijk van de valhoogte en locatie



Versie 3 d.d. 5 april 2024

2

2

image1.jpeg




