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[bookmark: _Toc68106157]Conformiteitenlijst Programma van eisen 
[bookmark: _Toc437929717]De gestelde eisen zijn uitsluitende criteria; het niet voldoen aan deze eisen heeft uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure tot gevolg.

Indien u niet volledig aan de eis denkt te voldoen dient u een duidelijke toelichting te geven.
Deze toelichting wordt beoordeeld en indien de conclusie is dat deze toelichting inhoudt dat u niet voldoet volgt alsnog uitsluiting.

Waar in deze conformiteitenlijst een merknaam® of ™ en type wordt genoemd dient u te lezen of een daaraan gelijkwaardig alternatief, waarbij u de gelijkwaardigheid dient aan te tonen in de toelichting.

Gesloten bestelbus enkele cabine 

De nieuw aan te schaffen bedrijfswagens dienen ter vervangen van de volgende bedrijfswagens:

	Heusden code VO29
VW Transporter 
Kenteken 4-VNN-70
Bouwjaar 2011
KM stand 01-08-2023: 76.431

	Heusden code VO31
VW Transporter 
Kenteken 7-VXZ-82
Bouwjaar 2012
KM stand 01-08-2023: 100.680




Van deze te vervangen bedrijfswagens wordt alleen de VO31 ingeruild tegen een nieuwe Elektrische gesloten bestelbus enkele cabine. De VO29 wordt NIET ingeruild

	Inschrijver
	



Programma van eisen:
	Nr.
	Omschrijving
	Voldoet 
Ja /Nee
	Toelichting

	A.
	Algemeen
	
	

	1. 
	Kleur voertuig Wit.
	
	

	2. 
	Belettering huisstijl gemeente aangebracht vóór levering door fa Lommers, voor rekening van de gemeente.
	
	

	3. 
	Reclame-uiting fabrikant/ leverancier is niet toegestaan
	
	

	4. 
	Het voertuig voldoet op het moment van aflevering aan alle (wettelijke) eisen (o.a. CE-keur, ARBO, EG) Dit dient op verzoek te worden aangetoond. Indien van toepassing dient de keuring RDW te worden verzorgd door de leverancier.
	
	

	5. 
	Het gehele voertuig (inclusief opbouw, belettering en alle verlichtingsbronnen buitenzijde) moet beschermd zijn tegen corrosie en bestand zijn tegen afspuiten met hoge druk.
	
	

	B.
	Aflevering
	
	

	6. 
	Levertijd: maximaal 12 maanden. 
	
	

	7. 
	Definitieve Oplevering geschied twee weken na ingebruikname en na het herstellen van eventuele gebreken c.q. Aanpassingen.
	
	

	8. 
	Bij aflevering worden er twee gebruikshandleidingen meegeleverd, geschreven in de Nederlandse taal.
	
	

	9. 
	Bij aflevering krijgt de chauffeur uitgebreide instructie voor het gebruik van het complete voertuig.
	
	

	10. 
	Bij aflevering zit in het voertuig een beknopte bediening handleiding.
	
	

	11. 
	Bij het voertuig worden twee reservesleutels (gelijk aan hoofdsleutel incl. handzender) en een lakstift geleverd.
	
	

	12. 
	Bij aflevering zijn alle accu’s volledig opgeladen
	
	

	13. 
	Op verzoek van de Opdrachtgever dient een lekke band door de pechservice kosteloos gerepareerd te worden.
	
	

	C.
	Motor en aandrijving
	
	

	14. 
	Brandstof Full Electric
	
	

	15. 
	Actieradius ten minste 200 km bij alle weersomstandigheden
	
	

	16. 
	Accupakket ten minste 8 jaar garantie of 160.000 km
	
	

	17. 
	Voertuig dient in maximaal 10 uur volledig op te laden, met zowel snel lader als 220V aansluiting hiervoor worden kabels bij voertuig geleverd.
	
	

	18. 
	Transmissie automaat 
	
	

	19. 
	Aandrijving: Voorwiel
	
	

	20. 
	Start / stop systeem
	
	

	21. 
	Wielen Alle wielen hebben dezelfde bandenmaat en zijn voorzien van all season banden
	
	

	22. 
	Alle banden zijn “stille banden” conform de MVI-criteria decibellen.
	
	

	23. 
	Schijfremmen voor en achter 
	
	

	24. 
	Antiblokkeersysteem aanwezig.
	
	

	25. 
	Antislipregeling aanwezig.
	
	

	D.
	Interieur
	
	

	26. 
	Voertuig VO29 met 2 deuren en 3 zitplaatsen bijrijdersbank, matten set (rubber) en airbags voor bestuurder en passagiers. Alle zitplaatsen voorzien van gordel
	
	

	27. 
	Voertuig VO31 met 2 deuren en 2 zitplaatsen bijrijdersstoel, matten set (rubber) en airbags voor bestuurder en passagiers. Alle zitplaatsen voorzien van gordel
	
	

	28. 
	Bestuurdersstoel in hoogte en diepte te verstellen, leuning in hoek te verstellen en voorzien van hoofsteun en kunstleer in een donkere kleur.
	
	

	29. 
	Voertuig VO29 Bijrijdersbank, leuning in hoek te verstellen en voorzien van hoofsteun en kunstleer in een donkere kleur. 
	
	

	30. 
	Voertuig VO29 Er dient ruimte te zijn onder de bijrijdersbank om kleine materialen op te bergen
	
	

	31. 
	Voertuig VO31 Bijrijdersstoel in hoogte en diepte te verstellen, leuning in hoek te verstellen en voorzien van hoofsteun en kunstleer in een donkere kleur.
	
	

	32. 
	Centrale deurvergrendeling op afstand te bedienen.
	
	

	33. 
	Voorzien van stuurbekrachtiging. Hoogte en diepte stuur verstelling.
	
	

	34. 
	Muziekinstallatie DAB Radio met bluetooth/ USB aansluiting en stuurwielbediening
	
	

	35. 
	Universele telefoonaansluiting (Android en IoS) en oplaadmogelijkheid met 2 maal usb of 12 volt aansluiting in de cabine
	
	

	36. 
	Airconditioning.
	
	

	37. 
	Aanjager automatisch regelend bij ont waseming.
	
	

	38. 
	Cruise control.
	
	

	39. 
	Binnenspiegel bij ruit
	
	

	40. 
	2 x zonneklep in cabine voor voorruit 90° draaibaar naar buiten
	
	

	41. 
	Brandblusser (2 KG schuimblusser). Montage in overleg
	
	

	42. 
	EHBO doos type B. Montage in overleg
	
	

	43. 
	Veiligheidshamer met gordelmesje. Montage in overleg.
	
	

	44. 
	Veiligheidsdriehoek
	
	

	45. 
	Elektrisch te openen ramen in beide deuren van de cabine.
	
	

	46. 
	Uitgerust met snelheidsmeter, actieradius meter en bandenspanningsmeter
	
	

	47. 
	Alle bedieningselementen bevinden zich in de cabine op die plaats waar ze vanuit het oogpunt van bedieningsgemak en ergonomie dan wel ARBO technisch gewenst zijn.
	
	

	48. 
	Op alle bedieningsorganen is met duidelijke opschriften in de Nederlandse taal dan wel door duidelijk herkenbare symbolen het doel en/of de richting van de beweging die met de bedieningsorganen wordt bewerkstelligd aangegeven, conform NEN‐EN 1501‐1.
	
	

	E.
	Exterieur
	
	

	49. 
	Ruitenwissers met regelbare interval, minimaal 2 standen, langzaam en snel.
	
	

	50. 
	Ruitensproei‐installatie voor.
	
	

	51. 
	Spiegels aan beide zijden zijn elektrisch verstelbaar.
	
	

	52. 
	Spiegels voorzien van elektrische verwarming
	
	

	53. 
	Spiegels aan beide zijde zijn voorzien van dode hoek signalering.
	
	

	54. 
	Volledige verlichting zoals bedoeld voor op de openbare weg en voorzien van lichtverklikker 
	
	

	55. 
	Mistverlichting
	
	

	56. 
	Achteruitrij alarm
	
	

	57. 
	Achteruitrij camera
	
	

	58. 
	Parkeersensoren
	
	

	59. 
	Reserve wiel los bij het voertuig
	
	

	60. 
	Spatlappen
	
	

	61. 
	Vaste trekhaak, 13-polige stekker, minimaal trekgewicht 1.500 kg en achterdeuren “open” bij gebruik met aanhanger.
	
	

	62. 
	LED flitsers 2x voor=grill + 2x achter
	
	

	63. 
	Flitsbalk op achterzijde voertuig, gehele breedte Kleur oranje, bedieningspaneel in cabine, gemonteerd volgens de wettelijke richtlijnen. 
	
	

	F.
	Laadruimte (genoemde afmetingen zijn inwendig gemeten)
	
	

	64. 
	Lengte vanaf scheidingswand: 
279 cm plus of min 5% 
	
	


	65. 
	Hoogte: 
Laadvloer ten minste 51 cm plus 2,5%
Hoogte ten minste 140 cm plus 2,5%
	
	

	66. 
	Breedte: 
Ten minste 165 cm plus maximaal 5%
	
	

	67. 
	Laadvermogen ten minste 750 kg met afdoende verenpakket en ophanging
	
	

	68. 
	Achterdeur 2 deuren openslaand zonder ruiten. 
	
	

	69. 
	Voertuig VO29 Scheidingswand zonder ruit, met luik voor lange delen. 
	
	

	70. 
	Voertuig VO31 Scheidingswand zonder ruit.
	
	

	71. 
	Werkverlichting 
	
	

	72. 
	12 volt aansluiting
	
	

	73. 
	Omvormer (van 12 naar 230 V / ca 1000 W continu/1200W 30 min/piek 2000W)

	
	

	74. 
	Laadruimte zijwanden betimmert. Betimmering dicht (géén lat op lat) dusdanig dat er zaken op vastgeschroefd kunnen worden. 
	
	

	75. 
	Laadruimte voorzien van betonplex laadvloer. 
	
	

	G.
	Duurzaamheidsaspecten
	
	

	76. 
	Voldoen aan “Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen Dienstauto’s”: Milieucriteria Dienstauto's (pianoo.nl)  
	
	

	H
	Reparatie- & onderhoud (RO)
	
	

	77. 
	Het voertuig dient aangeboden worden met een all‐in RO-contract (exclusief banden en schades) voor de periode van 10 jaar of 100.000 km, vanaf de afleverdatum van de bedrijfswagen.
Geschatte kilometrage = 10.000 km per jaar per bedrijfswagen, 
	
	

	78. 
	Het RO-contract betreft alle kosten aan de bedrijfswagen, inclusief fabrieksopties, inrichting, accessoires, wettelijke keuringen, manuren, voorrijkosten, onderdelen en alle overige materialen en materieel inclusief een pechdienst 
	
	

	79. 
	Onderdelen worden, na montage daarvan in of aan de bedrijfswagen, eigendom van de gemeente.
	
	

	80. 
	Deze methodiek behelst dat alle risico’s, zowel de opbrengsten (plussen) als de kosten (minnen), met betrekking tot RO gedurende de volledige contractperiode (per bedrijfswagen), voor rekening van de Inschrijver zijn.
	
	

	81. 
	Uitgezonder zijn kosten verbonden aan de volgende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (tenzij Inschrijver deze kosten van de importeur, fabrikant en/of leverancier van de bedrijfswagen vergoed krijgt):
· reparatie en vervanging van banden;
· reparatie van en onderhoud aan al datgene dat niet behoort tot de uitrusting van de bedrijfswagen bij aflevering;
· alle werkzaamheden die het gevolg zijn van verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik of overbelasting van de bedrijfswagen, hetgeen Inschrijver dient aan te tonen.
· onderhoud en reparaties als gevolg van schades / invloeden van buitenaf (zoals aanrijdingen)
	
	

	82. 
	Na verrekening van het RO-contract vindt achteraf plaats indien de looptijd en/of jaarkilometrage meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijk inzetgegevens.
	
	

	83. 
	Reparatie en onderhoud ten behoeve van de bedrijfswagen vormen een zo laag mogelijke belasting voor de gemeente met betrekking tot onderhoudsduur en de lengte van het interval tussen twee onderhoudsbeurten.
	
	

	84. 
	De RO-werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen een straal van 25 km van de gemeentewerf van de gemeente in Drunen
	
	

	85. 
	Voor reguliere onderhoudsbeurten mag de bedrijfswagen niet langer dan maximaal 1 werkdag buiten gebruik zijn.
	
	

	86. 
	Leverancier stelt kosteloos een representatief vervangende bedrijfswagen ter beschikking bij reparatie en onderhoud, langer dan 1 werkdag





	
	

	87. 
	Pechdienst:
Bij pech verzorgt de inschrijver ten minste de volgende diensten:
· 24-uurs hulpverlening in geval van schade of technische mankementen aan de bedrijfswagen;
· 24-uurs bereikbaarheid via één centraal telefoonnummer; 
· hulpverlening ter plaatse binnen 1 uur na de melding op de daartoe aangegeven locatie (binnen de gemeentegrenzen).
	
	




Aldus naar waarheid ingevuld

	Naam*
	

	Functie*
	

	Plaats
	

	Datum
	

	Handtekening
	


* rechtsgeldige ondertekenaar conform KvK of volmacht
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