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[bookmark: _Toc68106157]Conformiteitenlijst Programma van eisen 
[bookmark: _Toc437929717]De gestelde eisen zijn uitsluitende criteria; het niet voldoen aan deze eisen heeft uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure tot gevolg.

Indien u niet volledig aan de eis denkt te voldoen dient u een duidelijke toelichting te geven.
Deze toelichting wordt beoordeeld en indien de conclusie is dat deze toelichting inhoudt dat u niet voldoet volgt alsnog uitsluiting.

Waar in deze conformiteitenlijst een merknaam® of ™ en type wordt genoemd dient u te lezen of een daaraan gelijkwaardig alternatief, waarbij u de gelijkwaardigheid dient aan te tonen in de toelichting.

Chassis cabine open Laadbak kipper Gladheidsbestrijding  

De nieuw aan te schaffen bedrijfswagens dienen ter vervangen van de volgende bedrijfswagens:

	Heusden code VO22
Volkswagen Crafter 5.0 kipper 
Kenteken 2-VKR-34
Bouwjaar 2010
KM stand 01-05-2023: 132.000

	Heusden code VO23
Volkswagen Crafter 5.0 kipper 
Kenteken 3-VKS-78
Bouwjaar 2010
KM stand 01-05-2023: 108.000




Alle 2 deze bedrijfswagen dienen te worden ingeruild bij de levering van de nieuwe Chassis cabine open Laadbak kipper Gladheidsbestrijding  


	Inschrijver
	



Programma van eisen:
	Nr.
	Omschrijving
	Voldoet 
Ja /Nee
	Toelichting

	A.
	Algemeen
	
	

	1. 
	Kleur voertuig Wit.
	
	

	2. 
	Belettering huisstijl gemeente aangebracht vóór levering door fa Lommers, voor rekening van de gemeente.
	
	

	3. 
	Reclame-uiting fabrikant/ leverancier is niet toegestaan
	
	

	4. 
	Het voertuig voldoet op het moment van aflevering aan alle (wettelijke) eisen (o.a. CE-keur, ARBO, EG) Dit dient op verzoek te worden aangetoond. Indien van toepassing dient de keuring RDW te worden verzorgd door de leverancier.
	
	

	5. 
	Het gehele voertuig (inclusief opbouw, belettering en alle verlichtingsbronnen buitenzijde) moet beschermd zijn tegen corrosie en bestand zijn tegen afspuiten met hoge druk.
	
	

	6. 
	Voertuig geschikt voor Rijbewijs BE.
	
	

	B.
	Aflevering
	
	

	7. 
	Levertijd: maximaal 8 maanden.
	
	

	8. 
	Definitieve Oplevering geschied twee weken na ingebruikname en na het herstellen van eventuele gebreken c.q. Aanpassingen.
	
	

	9. 
	Bij aflevering worden er twee gebruikshandleidingen meegeleverd, geschreven in de Nederlandse taal.
	
	

	10. 
	Bij aflevering krijgt de chauffeur uitgebreide instructie voor het gebruik van het complete voertuig.
	
	

	11. 
	Bij aflevering zit in het voertuig een beknopte bediening handleiding.
	
	

	12. 
	Bij het voertuig worden twee reservesleutels (gelijk aan hoofdsleutel incl. handzender) en een lakstift geleverd.
	
	

	13. 
	Op verzoek van de Opdrachtgever dient een lekke band door de pechservice kosteloos gerepareerd te worden.
	
	

	C.
	Motor en aandrijving
	
	

	14. 
	Brandstof Diesel HVO 100 of Diesel EURO 6D (of beter) 
CO2 uitstoot 0,0
	
	

	15. 
	Transmissie automaat 
	
	

	16. 
	Aandrijving: achterwiel / dubbel lucht. 
	
	

	17. 
	Wielen alle wielen hebben dezelfde bandenmaat en zijn voorzien van all season banden
	
	

	18. 
	Alle banden zijn “stille banden” conform de MVI-criteria decibellen.
	
	

	19. 
	Schijfremmen voor en achter 
	
	

	20. 
	Antiblokkeersysteem aanwezig.
	
	

	21. 
	Antislipregeling aanwezig.
	
	

	D.
	Interieur
	
	

	22. 
	Voertuig met 2 deuren en 3 zitplaatsen, matten set en airbags voor bestuurder en passagiers. Alle zitplaatsen voorzien van gordel
	
	

	23. 
	Bestuurdersstoel in hoogte en diepte te verstellen, leuning in hoek te verstellen en voorzien van hoofsteun en kunstleer in een donkere kleur.
	
	

	24. 
	Bijrijdersbank, leuning in hoek te verstellen en voorzien van hoofsteun en kunstleer in een donkere kleur. 
	
	

	25. 
	Er dient ruimte te zijn onder de bijrijdersbank om kleine materialen op te bergen
	
	

	26. 
	Centrale deurvergrendeling op afstand te bedienen.
	
	

	27. 
	Voorzien van stuurbekrachtiging. Hoogte en diepte stuur verstelling.
	
	

	28. 
	Muziekinstallatie DAB Radio met bluetooth/ USB aansluiting en stuurwielbediening
	
	

	29. 
	Universele telefoonaansluiting (Android en IoS) en oplaadmogelijkheid met 2 maal usb of 12 volt aansluiting in de cabine
	
	

	30. 
	Mogelijkheid tot aansluiten apparatuur t.b.v. gladheidbestrijding
	
	

	31. 
	Airconditioning.
	
	

	32. 
	Aanjager automatisch regelend bij ont waseming.
	
	

	33. 
	Cruise control.
	
	

	34. 
	Binnenspiegel dimbaar
	
	

	35. 
	2 x zonneklep in cabine voor voorruit 90° draaibaar naar buiten
	
	

	36. 
	Brandblusser (2 KG schuimblusser). Montage in overleg
	
	

	37. 
	EHBO doos type B. Montage in overleg
	
	

	38. 
	Veiligheidshamer met gordelmesje. Montage in overleg.
	
	

	39. 
	Veiligheidsdriehoek
	
	

	40. 
	Elektrisch te openen ramen in beide deuren.
	
	

	41. 
	Uitgerust met snelheidsmeter, actieradius meter en bandenspanningsmeter
	
	

	42. 
	Alle bedieningselementen bevinden zich in de cabine op die plaats waar ze vanuit het oogpunt van bedieningsgemak en ergonomie dan wel ARBO technisch gewenst zijn.
	
	

	43. 
	Op alle bedieningsorganen is met duidelijke opschriften in de Nederlandse taal dan wel door duidelijk herkenbare symbolen het doel en/of de richting van de beweging die met de bedieningsorganen wordt bewerkstelligd aangegeven, conform NEN‐EN 1501‐1.


	
	

	E.
	Exterieur
	
	

	44. 
	Dakhoogte ten minste 225 cm, plus max 2,5%. Maximale hoogte hek 10 cm boven dak
	
	

	45. 
	Ruitenwissers met regelbare interval, minimaal 2 standen, langzaam en snel.
	
	

	46. 
	Ruitensproei‐installatie voor.
	
	

	47. 
	Achterruit voorzien van achterruitverwarming
	
	

	48. 
	Spiegels aan beide zijden zijn elektrisch verstelbaar.
	
	

	49. 
	Spiegels voorzien van elektrische verwarming
	
	

	50. 
	Spiegels aan beide zijde zijn voorzien van dode hoek signalering.
	
	

	51. 
	Volledige verlichting zoals bedoeld voor op de openbare weg en voorzien van lichtverklikker 
	
	

	52. 
	Mistverlichting
	
	

	53. 
	Achterlicht bescherming
	
	

	54. 
	Achteruitrij alarm
	
	

	55. 
	Achteruitrij camera
	
	

	56. 
	Parkeersensoren
	
	

	57. 
	Reserve wiel los bij het voertuig
	
	

	58. 
	Spatlappen
	
	

	59. 
	Vaste trekhaak, 13-polige stekker, minimaal trekgewicht 2.000 kg. 
	
	

	60. 
	LED flitsers 2x voor=grill + 2x achter
	
	

	61. 
	Zwaaibalk oranje op dak onderkant rek LED. Rek aanpassen hoogte zwaaibalk
	
	

	62. 
	Veiligheid: onderrijbeveiliging / zijmarkering.
	
	

	63. 
	DIN-plaat met alle noodzakelijke aansluitingen t.b.v. zout strooien en sneeuwschuiven
	
	

	64. 
	PTO i.v.m. gladheid
	
	

	F.
	Open laadbak kippend af fabriek
	
	

	65. 
	Lengte Laadbak: 
Ten minste 353 cm plus max 2,5%
	
	


	66. 
	Vloer hoogte: 
Ten minste 95 cm plus max 2,5%
	
	

	67. 
	Breedte: 
Ten minste 218 cm maximaal 220 cm
	
	

	68. 
	Laadbak / palenrek / bescherming achterruit via rek
	
	

	69. 
	Laadvermogen ten minste 2.300 kg met afdoende verenpakket en ophanging.
	
	

	70. 
	Geschikt voor zoutstrooier en sneeuwschuif.
(beladen =strooier 500 kg + zout 1500 kg)
	
	

	71. 
	Achterklep (hoogte 30 cm) eenvoudig afneembaar, komt niet tegen trekhaak bij kippen
	
	

	72. 
	Zijklep (hoogte 30 cm / afneembaar
	
	

	73. 
	Palen / rongen afneembaar
	
	

	74. 
	Kipper, eenzijdig achter
	
	

	75. 
	Laadvloer verzinkt
	
	

	76. 
	Laadbak voorzien van verankeringsogen  op 6 plaatsen (voor, midden en achter)
	
	

	G.
	Duurzaamheidsaspecten
	
	

	77. 
	Voldoen aan “Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen Dienstauto’s”: Milieucriteria Dienstauto's (pianoo.nl)  

	
	

	H
	Reparatie- & onderhoud (RO)
	
	

	78. 
	Het voertuig dient aangeboden worden met een all‐in RO-contract (exclusief banden en schades) voor de periode van 10 jaar of 120.000 km, vanaf de afleverdatum van de bedrijfswagen.
Geschatte kilometrage = 12.000 km per jaar per bedrijfswagen, 
	
	

	79. 
	Het RO-contract betreft alle kosten aan de bedrijfswagen, inclusief fabrieksopties, inrichting, accessoires, wettelijke keuringen, manuren, voorrijkosten, onderdelen en alle overige materialen en materieel inclusief een pechdienst 
	
	

	80. 
	Onderdelen worden, na montage daarvan in of aan de bedrijfswagen, eigendom van de gemeente.
	
	

	81. 
	Deze methodiek behelst dat alle risico’s, zowel de opbrengsten (plussen) als de kosten (minnen), met betrekking tot RO gedurende de volledige contractperiode (per bedrijfswagen), voor rekening van de Inschrijver zijn.
	
	

	82. 
	Uitgezonder zijn kosten verbonden aan de volgende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (tenzij Inschrijver deze kosten van de importeur, fabrikant en/of leverancier van de bedrijfswagen vergoed krijgt):
· reparatie en vervanging van banden;
· reparatie van en onderhoud aan al datgene dat niet behoort tot de uitrusting van de bedrijfswagen bij aflevering;
· alle werkzaamheden die het gevolg zijn van verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik of overbelasting van de bedrijfswagen, hetgeen Inschrijver dient aan te tonen.
· onderhoud en reparaties als gevolg van schades / invloeden van buitenaf (zoals aanrijdingen)
	
	

	83. 
	Na verrekening van het RO-contract vindt achteraf plaats indien de looptijd en/of jaarkilometrage meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijk inzetgegevens.
	
	

	84. 
	Reparatie en onderhoud ten behoeve van de bedrijfswagen vormen een zo laag mogelijke belasting voor de gemeente met betrekking tot onderhoudsduur en de lengte van het interval tussen twee onderhoudsbeurten.
	
	

	85. 
	De RO-werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen een straal van 25 km van de gemeentewerf van de gemeente in Drunen
	
	

	86. 
	Voor reguliere onderhoudsbeurten mag de bedrijfswagen niet langer dan maximaal 1 werkdag buiten gebruik zijn.
	
	

	87. 
	Leverancier stelt kosteloos een representatief vervangende bedrijfswagen ter beschikking bij reparatie en onderhoud, langer dan 1 werkdag
	
	

	88. 
	Pechdienst:
Bij pech verzorgt de inschrijver ten minste de volgende diensten:
· 24-uurs hulpverlening in geval van schade of technische mankementen aan de bedrijfswagen;
· 24-uurs bereikbaarheid via één centraal telefoonnummer; 
· hulpverlening ter plaatse binnen 1 uur na de melding op de daartoe aangegeven locatie (binnen de gemeentegrenzen).
	
	




Aldus naar waarheid ingevuld

	Naam*
	

	Functie*
	

	Plaats
	

	Datum
	

	Handtekening
	


* rechtsgeldige ondertekenaar conform KvK of volmacht
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