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Bijlage I  - Beheersmaatregelen CROW400  
Klasse: ‘oranje niet vluchtig’
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	Onderdeel
	Persoon/maatregelen

	Vaststellen veiligheidsklasse V&G
	Minimaal MVK

	Voorlichting/instructie
	Minimaal MVK

	Aansturing uitvoering 
	Minimaal MVK

	Dagelijks toezicht
	Minimaal DLP

	Medische keuring
	Niet vereist

	Sanitaire voorziening
	Basishygiëne moet in acht genomen worden

	
	Schaftruimte, toilet en wasgelegenheid aanwezig (op grens van verontreinigde en schone zone of in schone zone

	
	Eventueel aanvullende voorzieningen worden door veiligheidskundige vastgesteld (zoals bijv. een laarzenspoelbak)

	PBM
	Saneringsoverall (CE cat. 3 type 5/6)

	
	Werkhandschoenen

	
	Veiligheidsschoenen (klasse S3) of veiligheidslaarzen (type S5)

	
	Veiligheidshelm (in de nabijheid van kranen, vallende voorwerpen)

	Materieel
	Optioneel: kraan met filteroverdrukcabine, gebruik overdruk niet noodzakelijk als bodemvocht >10%; ramen en deuren gesloten houden tijdens gebruik filteroverdrukinstallatie

	
	Materiaal schoonmaken bij verlaten werklocatie, om verontreiniging van schone zone te voorkomen

	Meetapparatuur
	Optioneel: bodemvochtmeter (dient te allen tijde minimaal 10% bodemvocht te bedragen om stofvorming te voorkomen

	Afzetting
	Werkgebied afschermen met lage hekwerken zodat de toegankelijkheid voor werknemers en derden wordt beperkt
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