Bijlage 6: Programma van eisen voor de te leveren vrachtwagen 

	[bookmark: _Hlk148511636]Nr.
	Eis of wens
	Eisen en wensen
	Voldoet (ja/nee)
	Toelichting bij wensen en opties

	Uitgangspunten

	1)
	E
	Het voertuig dient aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften
geldend ten tijde van de aflevering, inclusief eisen ten aanzien van de ARBO-wet te voldoen.
	
	

	2)
	E
	Het voertuig is voorzien van minimaal een Euro-6 motor. 

	
	

	3)
	E
	Het voertuig is geschikt voor het rijden op zowel GTL als HVO 100 waarbij alle garantie voorwaarden blijven
gewaarborgd.
	
	

	4)
	E
	Onderdelen (voor kleine zelf uit te voeren reparaties)
dienen binnen één werkdag te worden geleverd. De dealer dient binnen 45 minuten reisafstand van de gemeente Westerkwartier te zitten.
	
	

	5)
	W
	De inhoud van de brandstoftank bedraagt minimaal 400 liter. De inhoud van de AdBlue tank is minimaal 30 liter. Beide tanks zijn aan één zijde gemonteerd.
Het voertuig dient te worden afgeleverd met een volle
tank brandstof.
	
	

	6)
	W
	De cabine van het voertuig dient te worden geleverd in de kleur RAL 9010 wit. Het chassis mag geleverd
worden in de kleur zwart of antraciet.
	
	

	7)
	E
	Alle toe te passen onderdelen en montagematerialen
zijn nieuw en ongebruikt.
	
	

	8)
	E
	Bij aflevering is het gehele voertuig incl. de gevraagde
opbouw en kraan RDW-gekeurd, voorzien van een kenteken en kraanboek.
	
	

	Chassis

	9)
	E
	Het chassis is een 8x4 uitvoering (tripple) voorzien van lengte/dwars-speren met een tien ton’s (technisch) gestuurde naloopas welke ook hefbaar en ontlastbaar is. 
Een 10 ton’s vooras. De vrachtwagen is voorzien van een dagcabine.
	
	

	10)
	E
	Het voertuig is voorzien van een (vol-)automatisch
schakelende versnellingsbak, zonder koppelingspedaal.
	
	

	11)
	E
	Het motorvermogen bedraagt vanaf 430 pk en dient voldoende te zijn voor het uitvoeren van de dagelijkse
werkzaamheden.
	
	

	12)
	E
	Het voertuig dient te zijn voorzien van een motorrem.
	
	

	13)
	E
	Het voertuig is voorzien van schijfremmen rondom op
alle assen.


	
	

	Nr.
	Eis of wens
	Eisen en wensen
	Voldoet (ja/nee)
	Toelichting bij wensen en opties

	14)
	W
	Voertuig is voorzien van een robuuste hoge voor de bouw uitgevoerde voorbumper. 
	
	

	15)
	E
	De achterassen zijn luchtgeveerd en voorzien van kunststof spatborden met anti-nevel spatlappen.
	
	

	16)
	E
	Het chassis is voorzien van een motor met inschakelbare continu PTO ten behoeve van de opbouw en tevens, geschikt voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden en gladheidsbestrijding.

	
	

	17)
	E
	Het voertuig is voorzien van een verstelbare DIN-plaat, in verzwaarde uitvoering en geschikt voor de werkzaamheden waarvoor deze wordt gebruikt (o.a.
Sneeuwschuiven).Het maken van de benodigde aansluitingen voor de sneeuwschuiver aan de buitenzijde en het doorvoeren van de leidingen naar de cabine en het monteren van de bediening van de sneeuwschuif, in overleg met de opdrachtgever, is onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden. De DIN plaat moet geschikt zijn voor bevestiging van een Aebi schmidt sneeuwschuif (Cirron SL) en mag bv de EBA tijdens de reguliere werkzaamheden niet beïnvloeden. 

	
	

	18)
	E
	Aan de achterzijde (buitenzijde) van de cabine zijn de kabeldoorvoeren en aansluitingen ten behoeve van de strooier gemonteerd. Het type strooier is een Nido Stratos. In de cabine dient voorzien te worden van een beugel/statief voor de tablet en bedieningskast van de strooier te worden gemonteerd, in overleg met de opdrachtgever dient de exacte locatie te worden bepaald. De bedieningskast en bijbehorende beugel wordt door de opdrachtgever
beschikbaar gesteld.
	
	

	19)
	W
	LED/werklampen zijn op de volgende plaatsen gemonteerd:
· Aan de zijkant van het chassis, vier werklampen in overleg te plaatsen.
· Extra lamp rechts op de treeplank.
· Aan de achterzijde van het chassis, twee LED- werklampen, automatisch ingeschakeld bij het achteruit rijden, de mogelijkheid van separaat aan- en uitschakelen dient op het dashboard middels een schakelaar mogelijk te zijn.
· Achter op de cabine twee naar achteren gerichte LED-werklampen, deze dienen door middel van een schakelaar bedienbaar te zijn.
	
	

	Nr.
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	Eisen en wensen
	Voldoet (ja/nee)
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	20)
	E
	Op het voertuig is voldoende lucht aanwezig (bijvoorbeeld middels extra luchtketels) zodat de achterassen van het voertuig onder alle omstandigheden (bijvoorbeeld na het optrekken van zware containers)
snel kunnen heffen en dalen.
	
	

	21)
	E
	Het voertuig is compleet voorzien van LED verlichting en 2 oranje 360 graden LED-flitslampen bovenop de cabine, 2 platte oranje LED-flitslampen geïntegreerd in de grill welke apart geschakeld zijn.
De flitslampschakelaars in overleg in te bouwen in dashboard. Aan de achterzijde boven de bumpers 4 platte oranje LED- flitslampen en LED dag rij verlichting (alle LED- flitslampen hebben een grote kijkhoek) breedte verlichting. Voor zover mogelijk is er rondom
onderrijdbeveiliging aangebracht. Achterop en voorop is de vrachtwagen voorzien van breedtelampen
	
	

	22)
	E
	Het voertuig is voorzien van:
· een RVS zeilenrek voor tenminste twee zeilen/netten boven de brandstoftank
· een RVS schop- en bezemrek, plaatsbepaling in overleg
· een afsluitbare RVS gereedschapskist aan de linkerzijde van het chassis, voorzien van één deur en twee schuifladen (na gunning worden de exacte locatie en afmetingen in overleg bepaald).
· 	RVS achterlichtbakken waarop de achterlichten zijn gemonteerd.
· RVS montageophanging inclusief voertuigbreedte doorlopende spatlap achter.
· De RVS achterlichtbakken, het RVS zeilenrek en
de RVS schop en bezemrek zijn RVS afgemonteerd. (bouten/moeren)

	
	

	23)
	O
	Het voertuig voorzien van een vangmuilkoppeling (40 mm) inclusief alle bijbehorende elektrische en pneumatische aansluitingen voor de aanhangwagen in gebruik bij de opdrachtgever en voorzien van een duo-
matic koppeling.
	
	

	24)
	E
	De achterzijde van het voertuig is voorzien van een hydraulische uitschuifbare/klap bumper voorzien van elektronische beveiliging.
	
	

	25)
	E
	Het voertuig dient te zijn voorzien van Cruise-control en een extra stuurhulpsysteem voor het lichter sturen.
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	Eisen en wensen
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	26)
	W
	Bij het inschakelen van de achteruit versnelling dient de mute stand van de radio te worden ingeschakeld zodat eventuele omgevingsgeluiden goed hoorbaar zijn voor de chauffeur.
	
	

	27)
	W
	Het voertuig is voorzien van een uit schakelbaar
akoestisch achteruitrijdsignaal en akoestische geluidsignaal bij rechts afslaan.
	
	

	28)
	E
	Het voertuig is voorzien van een Rema hulpstart stekker (type nader te bepalen). Deze stekker is gemonteerd in de directe nabijheid van de accu`s en zonder extra
handelingen eenvoudig bereikbaar te zijn.
	
	

	29)
	E
	De banden zijn passend bij het voertuig en geschikt voor de werkzaamheden. BV:
· Vooras 385 65R 22,5
· Trekas achter 295 80R 22,5
· Sleepas/stuuras 385 65R 22,5 
Het voertuig is voorzien van standaard banden voor
gebruik op de weg van een gerenommeerd merk. 
	
	

	Cabine

	30)
	E
	Het voertuig is voorzien van winterverlichting (shovelwerklampen met geïntrigeerde richtingaanwijzer) dit ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden voor de gladheidbestrijding. Bij gebruik van de sneeuwschuif dient de verlichting niet te worden “onderbroken” door de sneeuwschuif, ook niet in de
hoogste stand.
	
	

	31)
	E
	Het voertuig is voorzien van mistlampen, aan de
voorzijde gemonteerd in de bumper en twee ledverstralers op de cabine.
	
	

	32)
	E
	De cabine is voorzien van vuilafstoters/hoekschildjes
	
	

	33)
	E
	De cabine is voorzien van een dakluik. De cabinebumper en spatborden zijn mee gespoten in cabinekleur. 
	
	

	34)
	W
	De afstandsbediening van de vaste autolaadkraan dient in de cabine vanaf de bestuurdersstoel op een eenvoudig bereikbare plaats te kunnen worden opgeborgen.
	
	

	35)
	O
	360 Graden surround view camerasysteem.
	
	

	36)
	E
	Het voertuig is voorzien van een dode/blindehoekcamera, een achteruitrijdcamerasysteem met minimaal 30 mtr. zicht naar achteren, een camera voor het aanhaken van containers vanaf een aanhanger, achter/boven de vangmuil gemonteerd en een camera
voor het aankoppelen van de aanhanger.

	
	

	Nr.
	Eis of wens
	Eisen en wensen
	Voldoet (ja/nee)
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	37)
	E
	In de cabine zijn monitoren ten behoeve de camera’s
genoemd bij eis 36 gemonteerd. Combinaties zijn
toegestaan, de voorkeur gaat uit naar een integraal systeem. De monitoren mogen het zicht van de chauffeur naar voren niet belemmeren. Plaatsing van de monitoren is in overleg met de opdrachtgever.
	
	

	38)
	E
	De cabine is voorzien van een trillingsgedempte, meervoudig instelbare (hoogte, diepte, rugleuning, lende steun), luchtgeveerde en verwarmde chauffeursstoel met opklapbare armleuning rechts. De
bijrijder stoel is minimaal trillingsgedempt en geveerd.
	
	

	39)
	W
	De cabine is voorzien van warmte werend glas.
	
	

	40)
	E
	De cabine is voorzien van een aantal comfort verhogende opties zoals een verstelbaar stuur (hoogte en hellinghoek), airbag voor chauffeur, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verwarmde en verstelbare spiegels, een luchtspuit met spiraalslang, een radio met bluetooth en DAB+, de bediening van de telefoon en radio bevindt zich op het stuur (een multifunctioneel stuurwiel). Het voertuig heeft een climate-control die ervoor zorgt dat de cabinetemperatuur te allen tijde behaaglijk is. De ontwasemingscapaciteit dient onder alle omstandigheden voldoende te zijn i.v.m. de veiligheid.
	
	

	41)
	E
	Het voertuig is voorzien van:
· Centrale deurvergrendeling met drie sleutels waarvan tenminste twee met afstandsbediening.
· Compacte spiegels of een camerasysteem
· Frontspiegel onder de zonneklep
· Rubberen vloermatten
· Twee luchthoorns, gemonteerd op het dak van de cabine
· Zonne Rollo’s (voorruit en zijraam bestuurders kant)
· Een zonneklep smoke kleur, gemonteerd aan de buitenzijde van het dak
· Een 27 mc-bak
· 2 usb aansluitingen en een sigaretaansteker/12 volt
· Multifunctioneel stuurwiel
· Beugel aan de cabine en voetstap ten behoeve van het bereiken van het hoogstaplateau van de kraan (Zie eis 5 van de eisen gesteld aan de kraan in bijlage B).
· Aslast weergave in de voertuigcomputer
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	Vaste autolaadkraan

	42)
	E
	De kraan wordt bediend door een draadloze 
afstandsbediening, met joysticks en heup/schouderbanden. Inclusief zender, ontvanger, bedieningspaneel, noodkabel, twee accu`s en een acculader (gemonteerd in de cabine, exacte plaats in overleg met de opdrachtgever). De afstandsbediening mag andere toepassingen niet beïnvloeden.
	
	

	43)
	E
	Het voertuig is voorzien van een hoogsta-plateau, aan de linkerzijde van het voertuig achter de cabine. En voorzien van een hoogsta-/zwenkbeveiliging beschermbeugel, trap en houder voor de afstandsbediening. Tevens is er een voorziening aangebracht waardoor het mogelijk is om direct vanuit de cabine op het hoogsta-plateau te komen, inclusief
handgreep op reling aan de bovenzijde op de cabine, waarmee ook de deur geopend kan worden.
	
	

	44)
	E
	De kraan en de haakarm dient dusdanig aangesloten te zijn op het motormanagement dat de motor uitsluitend een verhoogt toerental draait indien er door de opbouw en/of kraan olie gevraagd wordt. Indien er geen olie door de opbouw gevraagd wordt komt de motor
automatisch terug naar stationair toerental.
	
	

	45)
	E
	De kraan is voorzien van een hydraulisch uitschuifbare steunpootbalken en hydraulische dubbel werkende uitschuifbare steunpoten. De steunpoten en steunpootbalken worden bediend vanaf de hoogsta- plateau en bij het hoofdbedieningsventiel. Toepassen van omdraaibare/opklapbare steunpoten is niet
toegestaan.
	
	

	46)
	E
	De steunpoten van de vaste autolaadkraan zijn voorzien van automatische stempelplaten. Bij het intrekken van de steunpoten zullen de stempelplaten automatisch tegen de steunpoten geplaatst worden zodanig dat de voet opgeklapt binnen de voertuigbreedte blijft. 
	
	

	Eisen aan vakbekwaamheid van de inschrijvers

	47)
	E
	Inschrijver heeft de beschikking over een goed geoutilleerd servicecentrum/geoutilleerde servicecentra voorzien van deskundig opgeleide medewerkers die in staat zijn reparaties en onderhoud aan de vrachtwagen, de autolaadkraan en het op-/afzetsysteem uit te voeren. De Inschrijver dient binnen 45 minuten reisafstand van de gemeente Westerkwartier te zitten.
	
	

	  48)
	E
	Het servicepunt/de servicecentra bieden opdrachtgever de mogelijkheid tot reparatie van storingen en uitval.
	
	

	  49)
	E
	Inschrijver gaat er mee akkoord dat hij ten behoeve van het uitvoeren van reparatie en onderhoud, de Buitendienst zal ondersteunen en adviseren. Ten behoeve van de bij de leverancier in dienst zijnde monteurs zal hij technische trainingen en technische ondersteuning verzorgen voor een monteur op dealerniveau.
	
	

	  50)
	E
	Eventuele modificaties worden ter stond aan Opdrachtgever bekendgemaakt. Documentatie en technische beschrijvingen van modificaties worden binnen redelijk termijn doorgevoerd. Inschrijver dient zorg te dragen dat wijzigingen, modificaties of product verbeteringen schriftelijk of digitaal worden gemeld aan de opdrachtgever tot tien jaar na levering van het product. Het betreft aanpassingen die een duurzamere inzet geven, kosten reductie opleveren, veiligheid verhogen, bediengemak verhogen etc.
	
	

	  51)
	E
	Inschrijver dient alle aanpassingen en modificaties aan de vrachtwagen uit te kunnen voeren die noodzakelijk zijn voor een goede werking ervan.
	
	



Opties en Wensen
U dient met betrekking tot de opties en wensen een toelichting te geven of u hieraan kunt voldoen. Opties en wensen dienen te worden afgeprijsd in de prijsofferte. De opgegeven opties en wensen zijn geen onderdeel van het gunningscriterium prijs. Tenzij de opties en wensen onlosmakelijk zijn verbonden aan de aangeboden vrachtwagen, dan dienen ze op te worden genomen in de inschrijvingsprijs en zijn ze wel onderdeel van het gunningscriterium prijs. Graag bij de toelichting vermelden of u opties en/of wensen mee heeft genomen in de inschrijvingsprijs. Opties en wensen worden in dat geval in de kwaliteitsbeoordeling meegewogen, indien ze bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van te leveren nieuwe vrachtwagen met vaste autolaadkraan en haakarmsysteem. Het is aan de opdrachtgever om wel of geen gebruik van te maken van de opties en wensen die niet zijn opgenomen in de inschrijvingsprijs. Wanneer er door de opdrachtgever gebruik gemaakt gaat worden van de opties en/of wensen is dat bij opdrachtverlening bekend.

Ondergetekende verklaart, rechtens vertegenwoordigende Inschrijver, dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend.

Plaats	: 		Datum : 	


Naam	: 	


Handtekening  :
