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1. [bookmark: _Toc130468218]Functionele Wensen

	Wens
	Omschrijving
	Weging
	Toelichting leverancier (verplicht)

	FW1
	De compressiesnelheid dient ingesteld te kunnen worden door een bekwame ambulancemedewerker ter plaatse. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe breder de range, hoe meer punten).  
	2
	

	FW2
	Diepte is minimaal aan te passen binnen de range van 4-6 cm. Specifieer de range in uw antwoord. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe breder de range, hoe meer punten).  
	2
	

	FW3
	Het device geeft een akoestisch en optisch signaal op het moment dat elk van de twee ventilaties worden toegediend. Licht toe.
	3
	

	FW4
	Het device geeft een akoestisch signaal bij het onderbreken van massages. 
	4
	

	FW5
	Het device geeft een optisch signaal bij het onderbreken van massages. 
	2
	

	FW6
	Het device kan via de hartbewakingsmonitor die door de Axira partners wordt gebruikt (Corpuls3T) worden bediend (denk aan: starten compressie, aanpassen hoogte/diepte). Licht toe.
	3
	

	FW7
	Geef aan hoelang het device borstcompresssies kan uitvoeren met één accu.  De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe langer, hoe meer punten).
	4
	

	FW8
	Het device biedt de gebruiker keuze uit twee patiëntengroepen, te weten volwassenen en pediatrie.
	3
	

	FW9
	Mogelijkheid om gegevens van MTC device automatisch in ERF op te nemen.
	4
	

	FW10
	Specificeer gewicht van het complete device, inclusief accu's/batterijen en tas/koffer. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe lichter, hoe meer punten).  
	3
	

	FW11
	Beeldscherm kan minimaal 180 graden draaien ten opzichte van de opstelling van het device.
	2
	

	FW12
	Het device gaat na een herstart (bv. na pauze of batterijwissel) verder met de laatst ingestelde settings gedurende een reanimatie.
	3
	

	FW13
	Specifieer de garantietermijn op het voorgestelde device. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe meer garantiejaren, hoe meer punten).  
	2
	

	FW14
	Geef de opstarttijd (het uit de verpakking halen tot gebruik bij de patiënt) door een geoefende gebruiker aan. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (kortste tijd = hoogste aantal punten). 
	2
	

	FW15
	Geef aan tot welke thoaraxbreedte en sternumhoogte het device te gebruiken is. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe breder de range, hoe meer punten).  
	2
	

	FW16
	Het aanbieden van instructie middels een QR code met als doel het zelfoplossend vermogen bij veelvoorkomende foutmeldingen te verhogen.
	3
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