[bookmark: _Toc45270091]Bijlage 4.	Programma van Eisen
	Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving voor verdere beoordeling worden uitgesloten.



	Conformiteitenlijst

	1. 
	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota van inlichtingen wordt ingestemd. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	2. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.
	Ja
☐
	Nee
☐

	3. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.
	Ja
☐
	Nee
☐

	4. 
	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
· De Overeenkomst
· De Nota van inlichtingen 
· Het Beschrijvend document 
· De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest–Fryslân voor Leveringen en Diensten
· De Inschrijving.
	Ja
☐
	Nee
☐

	5. 
	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Overeenkomst van de Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	6. 
	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. 
	Ja
☐
	Nee
☐



	Algemene eisen 

	7. 
	Voor aflevering van de Kraanauto’s dient de "hoofdaannemer" zorg te dragen voor goedkeuring van de rijksdienst voor het wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met de Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	8. 
	De Kraanauto’s voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften (wegenverkeerswet, GSR 2 wetgeving (General Safety Regulation) en normen die gelden ten tijde van de aflevering. De compleet opgebouwde Kraanauto’s dienen minimaal te voldoen aan de meest recente Arbo eisen en Europese richtlijnen voor voertuigen met en haak-armsysteem en autolaadkraan en dienen te zijn voorzien van een CE-certificaat, eventueel van toepassing zijnde conformiteitsverklaringen, alle noodzakelijke keuringscertificaten en voorzien te zijn van een kraanboek.
	Ja
☐
	Nee
☐

	9. 
	Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal en/of met duidelijk herkenbare symbolen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	10. 
	De Kraanauto’s mogen niet voorzien zijn van belettering of reclame van de fabrikant of leverancier, uitgezonderd merk en type (zo minimaal mogelijk).
	Ja
☐
	Nee
☐

	11. 
	Alle componenten die bij de fabricage en assemblage van de Kraanauto’s worden gebruikt, zijn voor dat ze worden gemonteerd voorbewerkt met een roestwerende verflaag.
	Ja
☐
	Nee
 ☐

	12. 
	De Kraanauto’s hebben een gegarandeerde levensduur van minimaal tien (10) jaar zonder tussentijdse revisies bij regulier gebruik waarvoor de Kraanauto is ontworpen en gefabriceerd.
	Ja
☐
	Nee
☐

	13. 
	De Kraanauto’s worden volledig werkend en bedrijfsklaar opgeleverd. Alle componenten die door Opdrachtgever worden aangeleverd worden op de voorgeschreven wijze gemonteerd en aangesloten.
	Ja
☐
	Nee
☐

	14. 
	De Kraanauto’s voldoen ongeacht beladingsgraad, aan de Europese wetgeving en voorschriften met betrekking tot aslasten. Opdrachtnemer garandeert een goede gewichtsverdeling, waardoor de Kraanauto in elke beladingstoestand een goede wegligging en voertuigbesturing heeft. Onder alle beladingstoestanden is de relatieve voorasbelasting niet lager dan 20%. Een aslastenberekening, waarin opgenomen verschillende beladingstoestanden, dient te worden bijgevoegd bij de inschrijving. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	15. 
	De Kraanauto’s worden opgeleverd volgens de huisstijl van opdrachtgever, standaard wit. De velgen van het voertuig zijn uitgevoerd in zilvergrijs.
	Ja
☐
	Nee
☐

	16. 
	Alle componenten van de Kraanauto’s die regelmatig dan wel dagelijks onderhoud vereisen, zijn eenvoudig bereikbaar voor de betreffende controle- of onderhoudswerkzaamheden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	17. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een centraal vetsmeersysteem (merk Groeneveld), geschikt voor het type 2 vet. Het vetsmeersysteem verzorgd de smering van het chassis, haak-arm en autolaadkraan. Indien het vetniveau een te laag niveau bereikt, wordt dit aan de gebruiker kenbaar gemaakt door middel van een controlelamp op het dashboard.
	Ja
☐
	Nee
☐

	18. 
	De Kraanauto’s worden afgeleverd met de volgende standaarduitrusting volgens de reguliere wetgeving:
· brandblusser (A-B-F, vorstvrij, 5 liter)
· verbanddoos + oogspoelfles
· watertank voorzien van tapkraan met een capaciteit van 15 liter 
· zeepdispenser
· krik + wielsleutel
· gevarendriehoek
· veiligheidsvest
En een
· schop en bezem, gemonteerd middels klemmen op een daartoe geschikte plaats.
· [bookmark: _GoBack]Onderhoudsboek en instructieboek.
	Ja
☐
	Nee
☐

	19. 
	De banden en wielen voldoen aan de daarvoor geldende (wettelijke) eisen. Zij hebben voldoende draagvermogen en zijn afgestemd op het gebruik van de Kraanauto’s. De banden zijn van één merk en kwaliteit. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	20. 
	Voor iedere soort en maat velg met band, geleverd op de Kraanauto’s geldt dat minimaal één (1) reservewiel (compleet) wordt meegeleverd. Deze leverantie is in de prijs inbegrepen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	21. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een bandenspanningscontrole systeem. (TPMS)
	Ja
☐
	Nee
☐



	Eisen chassis en cabine   

	22. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een standaard dagcabine. (zonder slaapgelegenheid) 
Een low-entry cabine is niet toegestaan.
	Ja
☐
	Nee
☐

	23. 
	De breedte van de Kraanauto’s, exclusief spiegels, bedraagt maximaal 2.550 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	24. 
	Alle delen van de cabine (spatborden, opstap, bumper, spiegelkappen enz.) zijn mee gespoten in de kleur van de cabine.
	Ja
☐
	Nee
☐

	25. 
	De cabine is kantelbaar, voorzien van een 4-punts mechanisch veersysteem en uitgevoerd naar de meest recente ontwikkelingen van de techniek. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	26. 
	De cabine dient te voldoen aan de laatst geldende (veiligheids) eisen wat betreft inrichting, spiegels, verwarming en ventilatie.
	Ja
☐
	Nee
☐

	27. 
	De cabine is voorzien van twee volwaardige zitplaatsen die geschikt zijn voor personen met een lichaamslengte van ieder geval tussen de 1.60 meter en de 2.00 meter.
	Ja
☐
	Nee
☐

	28. 
	De positie van de bestuurder is links in de cabine.
	Ja
☐
	Nee
☐

	29. 
	De stuurinrichting is multifunctioneel, voorzien van een verstelinrichting waarbij de hellingshoek van het stuurwiel kan worden aangepast. Tevens kan het stuurwiel axiaal worden versteld en is wegklapbaar.
	Ja
☐
	Nee
☐

	30. 
	Alle bedieningselementen bevinden zich op die plaats waar ze vanuit het oogpunt van bedieningsgemak en ergonomie dan wel ARBO-technisch gewenst zijn.
	Ja
☐
	Nee
☐

	31. 
	Het dak van de cabine is voorzien van een elektrisch bediend ventilatieluik. Indien transparant dan zon- en warmte werend uitgevoerd.
	Ja
☐
	Nee
☐

	32. 
	De verlichting van kraanauto’s bestaan uit o.a.
●   koplampen (ful LED) incl. koplampverstelling, dagrijverlichting en 
     sproei installatie.
●   mistlampen 
●   bochtverlichting
●   extra LED verlichting (verstralers) op cabine dak
●   LED werklichten achterkant cabine
●   verlichting achterkant LED
	Ja
☐
	Nee
☐

	33. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van LED zwaailampen (amber) links en rechts op de hoek (voorkant) van de cabine.
In de grille (vóór)en in de lichtbak (achter) zijn twee LED flitsers gemonteerd. 
De flitsers vóór en achter zijn onafhankelijk van elkaar aan en uit te schakelen d.m.v. schakelaars in de cabine.
	Ja
☐
	Nee
☐

	34. 
	De cabine is voorzien van voldoende opbergmogelijkheden geschikt voor A4 formulieren.
	Ja
☐
	Nee
☐

	35. 
	De cabine is voorzien van een geïntegreerde koelkast.
	Ja
☐
	Nee
☐

	36. 
	De kleurstelling van het interieur is zwart/grijs, de stoelbekleding is van stof.
	Ja
☐
	Nee
☐

	37. 
	De bestuurderstoel voldoet aan de nieuwste ARBO eisen en is minimaal voorzien van:
●	luchtvering
●          stoelkussendemping 4 standen
●	sneldaalinrichting
●	verstelling in de lengterichting
●          neigverstelling stoel
●	hoogteverstelling veiligheidsgordel
●	hoge verstelbare rugleuning
●          lengteverstelling stoelkussen
●	een geïntegreerde hoofdsteun
●          verstelbare armsteun
●          verstelbare schoudersteun
●	lendensteun boven, midden, onder, links en rechts
●          stoel ventilatie
●          aansluiting luchtpistool
●	stoelverwarming
	Ja
☐
	Nee
☐

	38. 
	De bijrijdersstoel voldoet aan de nieuwste ARBO eisen en is minimaal voorzien van:
●	luchtvering
●	sneldaalinrichting 
●	verstelling in de lengterichting
●	hoogteverstelling veiligheidsgordel
●	hoge verstelbare rugleuning
●	lendensteun boven, midden, onder, links en rechts
●          verstelbare schoudersteun
●          stoelkussendemping 4 standen
●          neigverstelling stoel
●          stoelverwarming
●          aansluiting luchtpistool
	Ja
☐
	Nee
☐

	39. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een airbag voor de bestuurder.
	Ja
☐
	Nee
☐

	40. 
	De cabine is voorzien van climate control met pollenfilter, met voldoende capaciteit om comfortabel te kunnen werken en voorzien van voldoende uitblaasopeningen voor het ontwasemen van  de voorruit en de zijruiten en heeft voldoende capaciteit om de cabine condensvrij te houden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	41. 
	De cabine is voorzien van een laag geplaatst voorruit voor extra zicht en uitgevoerd in warmte- en zonwerend  (dubbellaags gelaagd) veiligheidsglas.
	Ja
☐
	Nee
☐

	42. 
	De Kraanauto’s worden uitgevoerd met:
●    elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels (L+R)
●    frontzichtcamera.
●    dodehoek waarschuwing (detectie van objecten en/of personen aan de  
      bijrijderszijde van het voertuig).
●    achterzicht camera.
	Ja
☐
	Nee
☐

	43. 
	De cabine is voorzien van tenminste 2 opstaptreden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	44. 
	De cabine is voorzien van een doorschijnende zonnekap boven de voorruit.
	Ja
☐
	Nee
☐

	45. 
	In de cabine is een luchtspuitje met spiraalslang gemonteerd.
	Ja
☐
	Nee
☐

	46. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een wis-was installatie met minimaal 2 snelheden, interval en regensensor.
	Ja
☐
	Nee
☐

	47. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een digitale (smart) tachograaf, type 2e generatie 2e versie (zoals omschreven in de tachograafwetgeving), merk: Stoneridge.
	Ja
☐
	Nee
☐

	48. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van alle gebruikelijke en noodzakelijke controle-instrumenten, zoals:

●	luchtdrukmeters ter controle van het remsysteem,
●	temperatuurmeter koelsysteem,
●          brandstof voorraad,
●	bedieningsschakelaars opbouw,
●	waarschuwingssysteem dat in werking treedt bij storingen aan rem  
            en luchtsysteem.
	Ja
☐
	Nee
☐

	49. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van de volgende accessoires:

●   elektrisch bedienbare portierruiten.
●   centrale vergrendeling met afstandsbediening (drie sleutels met      
     afstandsbediening meeleveren)
●   assesoirevoeding 2x 12V/5A en 2x 24V/40A.
●   startonderbreker.
●   navigatie
●   tft kleurenscherm (min 7”)  
●   27 MC bakje  
●   infotainment systeem (FM/DAB/DAB + radio/bleutooth/ AUX  
     aansluiting/USB poort en automute (t.b.v. telefoon)
●   een zonnescherm (aan de binnenzijde) van het linker (portier)raam en
     de voorruit.
●   bestuurders ondersteuning voor zuinig rijden
●   rubber vloermatten.
●   lifehammers op een voor de chauffeur en bijrijder eenvoudig bereikbare
     plaats.     
	Ja
☐
	Nee
☐

	50. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van de volgende veiligheidsvoorzieningen:

●   adaptieve cruisecontrole (deze is met een schakelaar uit te schakelen 
     bij montage van de DIN-plaat)
●   FCW (bots alarmering)
●   AEBS
●   rem assistent
●   noodrem verlichting
●   ABS
●   EBS
●   Lane Depart Warning System
●   Elektronisch Stabiliteits Programma
●   Anti Slip Regeling
●   achteruitrijsignalering
	Ja
☐
	Nee
☐

	51. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een 6 cilinder dieselmotor, klasse Euro 6 met een minimale cilinderinhoud van 10,7 liter.
	Ja
☐
	Nee
☐

	52. 
	Het motorvermogen is zodanig dat de rijsnelheid, en het geheel of gedeeltelijk inschakelen van meerdere componenten niet op elkaar van invloed zijn. Ook is er altijd voldoende vermogen voor de climate control beschikbaar. Het motorvermogen bedraagt minimaal 440 pk en het koppel bedraagt minimaal 2150 Nm tussen 900 en 1500 toeren per minuut.
	Ja
☐
	Nee
☐

	53. 
	De koeling van de motor heeft een dermate capaciteit dat onder geen enkele omstandigheid oververhitting kan optreden bij continue gebruik.
	Ja
☐
	Nee
☐

	54. 
	De motor is geschikt voor toepassing van dieselbrandstof conform NEN-EN 590 en HVO-brandstof (HVO 100) conform NEN-EN 15940
	Ja
☐
	Nee
☐

	55. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een motorstop. Deze motorstop zorgt ervoor dat de voertuigmotor automatisch stopt indien deze langer dan 5 minuten onbelast stationair draait. Onbelast wil zeggen dat er geen PTO is ingeschakeld.
	Ja
☐
	Nee
☐

	56. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een motorrem.
	Ja
☐
	Nee
☐

	57. 
	De luchtinlaat is zo geplaatst dat de aanzuiging van stof tot een minimum beperkt wordt.
	Ja
☐
	Nee
☐

	58. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een distributie of motor PTO die zowel rijdend als stilstand kan worden gebruikt en die voldoende capaciteit heeft om de opbouw van aandrijving te kunnen voorzien. Het PTO-systeem is zodanig beveiligd dat de maximaal toegestane krachtafname niet kan worden overschreden. Een front-end PTO is niet toegestaan.
Het in en uitschakelen van de voertuigfunctie vindt plaats in het hydraulisch circuit.
	Ja
☐
	Nee
☐

	59. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een zelf schakelende versnellingsbak, heeft minimaal 12 versnellingen met handbediening en is voorzien van een manoeuvreer modus.
	Ja
☐
	Nee
☐

	60. 
	Het chassis is een vier-assige uitvoering (8x2), waarbij de vooras, voorloopas en de naloopas zijn gestuurd. De voorloopas en de naloopas moeten gelift kunnen worden. De trekas heeft dubbele montage. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	61. 
	Het brutogewicht (gross vehicle weight GVW) bedraagt minimaal 36000 kg.
	Ja
☐
	Nee
☐

	62. 
	De Kraanauto’s zijn uitgerust met een vooras met een asbelasting van minimaal 10 ton.
	Ja
☐
	Nee
☐

	63. 
	Het netto laadvermogen bedraagt minimaal 19000 kg.
	Ja
☐
	Nee
☐

	64. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van lucht geveerde achterassen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	65. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een zogenaamde wegrijhulp (ontlasten gedurende 60 seconden) van de hefbare voorloopas en de hefbare naloopas teneinde meer grip op de aangedreven as te krijgen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	66. 
	De aangedreven as is voorzien van een mechanische differentieel sper met bedieningsschakelaar in de cabine (de bedieningsschakelaar is beveiligd tegen onbedoeld inschakelen).
	Ja
☐
	Nee
☐

	67. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een Hill Hold systeem om vooruit of achteruitrollen vanuit stilstand te voorkomen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	68. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een aslast weegsysteem op as 2,3 en 4. De asbelasting van deze assen dient in de cabine op een display afleesbaar te zijn.
	Ja
☐
	Nee
☐

	69. 
	In geval de Kraanauto’s, met inachtneming van de specificaties volledig beladen zijn, mogen de wettelijk toegestane asbelastingen niet overschreden worden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	70. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van ECAS met afstandsbediening en geheugen voor chassishoogte en zijn tevens voorzien van een regeling om de stabiliteit van het voertuig te garanderen tijdens het gebruik van de PTO.
	Ja
☐
	Nee
☐

	71. 
	De Kraanauto’s zijn rondom voorzien van schijfremmen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	72. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een rangeerkoppeling.
	Ja
☐
	Nee
☐

	73. 
	De lengte van de Kraanauto’s is maximaal 10.000 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	74. 
	De wielbasis is in overeenstemming met de opbouw, waarbij een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling ontstaat.
	Ja
☐
	Nee
☐

	75. 
	De draaicirkel van de Kraanauto’s (over de bumper, binnen de muren) is zo klein mogelijk. De draaicirkel van Kraanauto’s bedraagt (over de bumper c.q. binnen de muren) niet meer dan 21500 mm. Of de draaistraal over de bumper bij maximale wielinslag bedraagt maximaal 10750 mm. Korter is wenselijk. Inschrijver doet een exacte opgave hiervan in zijn aanbieding.
	Ja
☐
	Nee
☐

	76. 
	De Kraanauto’s worden voorzien van een “Rüd-rotogrip” sneeuwketting systeem.
	Ja
☐
	Nee
☐

	77. 
	De voertuighoogte gemeten inclusief container bedraagt maximaal 4000 mm. De hoogte van het chassis inclusief de rollen van het haakarmsysteem gemeten vanaf de onderkant van vloer bedraagt maximaal 1300 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	78. 
	 De Kraanauto’s worden voorzien van 2 accu’s met elk een capaciteit van minimaal 210 Ah en een dynamo met een capaciteit van minimaal 130 A.
	Ja
☐
	Nee
☐

	79. 
	De uitlaatmonding is rechts van het chassis.
	Ja
☐
	Nee
☐

	80. 
	De brandstoftank is links aan het chassis gemonteerd en heeft een inhoud van minimaal 400 liter. De tank is van aluminium.
	Ja
☐
	Nee
☐

	81. 
	De Ad-Bleutank is links aan het chassis gemonteerd en heeft een inhoud van minimaal 40 liter. De tank is van kunststof.
	Ja
☐
	Nee
☐

	82. 
	De vuldop(pen) van de voorraadtank(s) dienen afsluitbaar te zijn. De vuldop(pen) dienen tevens voorzien te zijn van een mechanische verbinding aan het voertuig, zodat deze niet zoek kunnen raken bij het vullen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	83. 
	Bij elke voorraadtank (diesel en AdBlue (indien van toepassing)) dient duidelijk de soort op de tank bij de vulopening vermeld te worden. Deze vermelding dient degelijk te zijn aangebracht.
	Ja
☐
	Nee
☐

	84. 
	De Kraanauto’s worden met extra verstevigingen uitgevoerd i.v.m. de montage van een DIN-plaat.
	Ja
☐
	Nee
☐

	85. 
	De Kraanauto’s worden voorzien van een door RDW goedgekeurde afscherming/inrijbeveiliging t.b.v. de medeweggebruikers. De inrijbeveiliging is, daar waar mogelijk, scharnierend uitgevoerd daar waar achterliggende componenten bereikbaar moeten zijn voor reparatie en onderhoud.
	Ja
☐
	Nee
☐

	86. 
	Aan het chassis worden de volgende voorzieningen aangebracht:
-     zeilenrek gefabriceerd uit geperforeerd staalplaat,
-     afsluitbare waterkerende (afdichting volgens IP44) rvs-gereedschapskist, zo groot mogelijk. De Uitvoering en plaatsing in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
	Ja
☐
	Nee
☐

	87. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van kunststof spatborden, welke voorzien zijn van spatlappen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	88. 
	Alle compartimenten zijn afsluitbaar.
	Ja
☐
	Nee
☐

	89. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van voldoende werklampen (minimaal 6), zodat het zicht van de chauffeur wordt gewaarborgd op zowel het beladen van het voertuig als ook het afzetten en opnemen van een container. Exacte plaatsing wordt na gunning in overleg bepaald.
	Ja
☐
	Nee
☐

	90. 
	De achterkant van het chassis wordt voorzien van rvs-lichtbakken t.b.v. de originele (LED) truckverlichting.
	Ja
☐
	Nee
☐

	91. 
	Indien de toegankelijkheid van bedieningsknoppen/handels etc. wordt beperkt door beschikbare ruimte, geschiedt plaatsing in overleg met Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	92. 
	Links achter aan het chassis is een multifaster (type P510) gemonteerd t.b.v. het sluiten van de kleppen van de opzetcontainers.
	Ja
☐
	Nee
☐

	93. 
	De hydraulische kleppen voor het sluiten van de afzetcontainer kan worden bediend vanaf een separaat handmatig bedieningsventiel, dit ventiel kan worden geactiveerd middels de afstandsbediening van de kraan en haak-arm.
	Ja
☐
	Nee
☐



	Eisen aan het container haakarmsysteem

	94. 
	Het haakarmsysteem heeft een capaciteit voor het optrekken en afzetten van containers met een totaalgewicht van tenminste 25 ton.
	Ja
☐
	Nee
☐

	95. 
	Het haak-arm systeem dient te zijn geproduceerd uit een hoogwaardige staalsoort. De constructie dient geheel te zijn afgelast.
	Ja
☐
	Nee
☐

	96. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een haakarmsysteem voor het optrekken van containers met een uitwendige lengte van 5200 mm tot 7100 mm en een maximale containerhoogte van 2550 mm, waarbij de totale hoogte van de Kraanauto inclusief container maximaal 4000 mm bedraagt. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	97. 
	Het haakarmsysteem voorzien van een vaste (gelaste) haak en dient geschikt te zijn voor containers met een haakhoogte van 1.450 mm.
	Ja
☐

	Nee
☐

	98. 
	De haak is voorzien van een mechanische vergrendeling
	Ja
☐

	Nee
☐

	99. 
	Het hydraulisch systeem is afgevuld met een synthetische hydrauliekolie met een viscositeit 32, de olietank heeft een inhoud van minimaal 150 liter incl. een retourfilter, peilglas en een vuldop met beluchtingsfilter.
	Ja
☐

	Nee
☐

	100. 
	De hydrauliektank is voorzien van een olieniveauschakelaar welke een signaal geeft bij een te laag olieniveau.
	Ja
☐

	Nee
☐

	101. 
	De kiphoek van het haakarmsysteem bedraagt ten minste 46°.
	Ja
☐

	Nee
☐

	102. 
	Het haak-armsysteem is voorzien van het meest recente besturingssysteem (PLC/CAN) in combinatie met automatische volgordebesturing.
	Ja
☐

	Nee
☐

	103. 
	Het hydraulisch systeem is uitgevoerd met een oliekoeler met thermostaat.

	Ja
☐

	Nee
☐

	104. 
	De hydraulische slangen en leidingen moeten afgestemd zijn op de olie opbrengst (Liters per minuut) van de hydrauliekpomp.
	Ja
☐

	Nee
☐

	105. 
	Tijdens het rangeren c.q. rijden is het mogelijk om de haak in hoogte van de schuifmast te verstellen .
	Ja
☐
	Nee
☐

	106. 
	Vóór het verschuiven van de container wordt deze automatisch gelift.
	Ja
☐

	Nee
☐

	107. 
	Het systeem is voorzien van dynamische snelheidscontrole, (de cyclus tijd wordt automatisch aangepast aan het gewicht van de container).
	Ja
☐

	Nee
☐

	108. 
	Het systeem is voorzien van een snelgang voor het kippen en afzetten.
	Ja
☐

	Nee
☐

	109. 
	Het systeem is voorzien van een hydraulische vergrendeling voor het borgen van de containers. De borging geschiedt van binnen naar buiten.
	Ja
☐

	Nee
☐

	110. 
	De cyclustijd benodigd voor het opnemen, kippen en terugplaatsen van een container is zo kort mogelijk.
	Ja
☐

	Nee
☐

	111. 
	Indien geen functies worden gebruikt, wordt de hydraulische olie drukloos teruggeleid naar de olietank ter voorkoming van onnodige warmteontwikkeling en energieverlies.
	Ja
☐

	Nee
☐

	112. 
	Alle hydraulische cilinders zijn voorzien van slangbreukbeveiligingen en lasthoudventielen.
	Ja
☐

	Nee
☐

	113. 
	Om in geval van openbarsten van de hydraulische slangen letsel te voorkomen, dienen de hydraulische slangen (voor zo ver als mogelijk) te zijn voorzien van een mechanische bescherming.
	Ja
☐

	Nee
☐

	114. 
	Indien hydraulische cilinders worden toegepast dienen deze te zijn voorzien van geslepen en hard verchroomde zuigerstangen. De cilinderbewegingen dienen gedempt te worden bij het bereiken van het einde van hun werkslag.
	Ja
☐

	Nee
☐

	115. 
	De bediening van het afzetsysteem wordt in de cabine gemonteerd.
Indien de toegankelijkheid door bedieningsknoppen/handels etc. wordt beperkt door beschikbare ruimte, geschiedt plaatsing in overleg met Opdrachtgever.
	Ja
☐

	Nee
☐

	116. 
	De benodigde bedieningselementen zijn zodanig uitgevoerd en geplaatst, waar ze vanuit het oogpunt van bedieningsgemak dan wel ARBO- eisen en CE- wetgeving vereist zijn. De bedieningssymbolen zijn overeenkomstig de geldende NEN- normeringen.
	Ja
☐

	Nee
☐

	117. 
	De Kraanauto’s zijn voorzien van een hydraulisch uitschuifbare bumper die geschikt is voor een bakmaat van maximaal 7100 mm.  
	Ja
☐

	Nee
☐

	118. 
	Het omschakelventiel tussen autolaadkraan en haak-armsysteem is een automatische bediening.
Deze kan via de afstandsbediening van de kraan en haak-arm worden bediend.
	Ja
☐
	Nee
☐



	Eisen aan de autolaadkraan   

	119. 
	De Kraanauto’s worden afgeleverd met een hydraulisch opvouwbare autolaad- en loskraan (Ral 9005 zwart) inclusief een openschalenknijper (merk Bakker) 1000 mm breed en een rotator (eindloos draaiend) capaciteit 6000 kg met een as diameter van 68 mm. De laadkraan kan eenvoudig worden opgevouwen binnen de breedte van het voertuig achter de cabine, met de grijper aan de laadkraan gemonteerd waarbij transport met in achtneming van de wettelijke regelgeving mogelijk is. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	120. 
	Knikgiek kan worden opgevouwen zonder op het wegdek te worden ondersteund.
	Ja
☐
	Nee
☐

	121. 
	De kraan is uitgevoerd met een hoogzit, deze is gemonteerd aan de rechter kant van de kolom.
De zitting van de hoogzit kan voorover worden gekanteld.
	Ja
☐
	Nee
☐

	122. 
	De hoogzit dient eenvoudig bereikbaar te zijn middels een hydraulische opstaplift.
	Ja
☐
	Nee
☐

	123. 
	De kraan wordt gemonteerd zo kort mogelijk achter de cabine.
	Ja
☐
	Nee
☐

	124. 
	De kraan heeft een hijslast van tenminste 8000 kg 
	Ja
☐
	Nee
☐

	125. 
	De kraan dient in drie (3) delen hydraulisch uitschuifbaar te zijn waarvan één (1) deel de hoofdarm is. Een totale hydraulische reikwijdte van ≥ 9.5 meter.
	Ja
☐
	Nee
☐

	126. 
	De kraan heeft een nuttig hefvermogen van minimaal 19,3 t/mtr en heeft
een dusdanige capaciteit, dat op een horizontale reikwijdte van 9.0 mtr,
zonder accessoires een last van minimaal 2000 kg opgenomen kan worden.
De maximale inbouwmaat bedraagt 1300 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	127. 
	De hefcapaciteit van de kraan dient op iedere hefhoogte zo constant mogelijk te zijn.
	Ja
☐
	Nee
☐

	128. 
	De laadkraan dient te beschikken over een dubbel (2 tandheugels en 4 zwenkcilinders) zwenksysteem dat in een oliebad draait en een zwenkbereik heeft van tenminste 400º.
	Ja
☐
	Nee
☐

	129. 
	De maximale totale hoogte van de Kraanauto’s met kraan in ingevouwen positie bedraagt 3.950 mm.
	Ja
☐
	Nee
☐

	130. 
	Het eigen gewicht van de kraan (incl. olie en stempelpoten) dient maximaal 3.100 kg te bedragen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	131. 
	De kraan is voorzien van twee dubbelwerkende hydraulische steunpoten waarvan de afstempelbreedte in overeenstemming is. De slangen van de steunpoten bevinden zich in de steunpootbalk.
	Ja
☐
	Nee
☐

	132. 
	De steunpoten van de kraan worden bediend vanaf een separaat handmatig bedieningsventiel, dit ventiel kan worden geactiveerd middels de afstandsbediening zodat de steunpoten afzonderlijk van elkaar kunnen worden bediend.
	Ja
☐
	Nee
☐

	133. 
	Om bij het heffen van zware lasten schade aan het wegdek zoveel mogelijk te voorkomen, dienen twee kunststof stempelplaten met een afmeting van ca. 0,5 m x 0,5 m te worden bijgeleverd in een aan de Kraanauto vast gemonteerd opbergrek.
	Ja
☐
	Nee
☐

	134. 
	De slangen en leidingen dienen door de giek te worden geleid. (slang en kabelhaspels zijn niet toegestaan)
	Ja
☐
	Nee
☐

	135. 
	De laadkraan is, naast een vaste bediening aan het ventielenblok, voorzien van een radiografische afstandsbediening waarmee alle componenten kunnen worden bediend.
	Ja
☐
	Nee
☐

	136. 
	De radiografische afstandsbediening is voorzien van joystick bediening die voor iedere kraanfunctie afzonderlijk bedienbaar zijn en die proportioneel geregeld kunnen worden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	137. 
	Middels de radiografische afstandsbediening zijn tevens de volgende componenten bestuurbaar:
●   rotator
●   grijper
●   3-haken blok
●   motor start/stop
●   toerentalverhoging motor
●   hydraulische kleppen afzetcontainer
●   hydraulische steunpoten links en rechts
	Ja
☐
	Nee
☐

	138. 
	Het radiografische bedieningssysteem heeft twee (2) bedieningskasten (Scanreco) welke voorzien zijn van een reserveaccu en een oplader gemonteerd in de cabine. De levering is in de prijs inbegrepen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	139. 
	De radiografische bedieningskast is voorzien van een comfortabele nekgordel en heupband t.b.v. de chauffeur. De levering is in de prijs inbegrepen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	140. 
	De laadkraan is voorzien van twee LED werklampen. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	141. 
	Indien de maximale hoogte van 4.000 mm wordt bereikt, wordt in de cabine een waarschuwingslamp en/of een akoestisch signaal ingeschakeld die de chauffeur informeert over het overschrijden van de maximaal toegestane hoogte.
	Ja
☐
	Nee
☐

	142. 
	De laadkraan dient te zijn geproduceerd uit een hoogwaardige staalsoort De constructie dient geheel te zijn afgelast.
	Ja
☐
	Nee
☐

	143. 
	De laadkraan dient (met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving) over voldoende bewegingssnelheid te beschikken, zulks ter beoordeling van de Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	144. 
	Indien de noodstop wordt ingeschakeld, is dit voor de chauffeur optisch en akoestisch waarneembaar.
	Ja
☐
	Nee
☐

	145. 
	De Kraanauto wordt voorzien van een plunjerpomp met vaste opbrengst, de capaciteit (druk/liters) zijn afgestemd op het systeem. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	146. 
	In het hydraulisch systeem dient een oliekoeler te zijn opgenomen welke de thermische stabiliteit, bij continue belasting onder warme omstandigheden, kan waarborgen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	147. 
	Alle hydraulische cilinders op de kraan zijn dubbelwerkend en de kraanfuncties zijn voorzien van lasthoudventielen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	148. 
	Om in geval van openbarsten van de hydraulische slangen letsel te voorkomen, dienen de hydraulische slangen (voor zo ver als mogelijk) te zijn voorzien van een mechanische bescherming.
	Ja
☐
	Nee
☐

	149. 
	Het hydraulisch systeem van de laadkraan dient te zijn voorzien van een afzonderlijk persfilter.
	Ja
☐
	Nee
☐

	150. 
	Indien hydraulische cilinders worden toegepast dienen deze te zijn voorzien van geslepen en chroomverharde zuigerstangen. De cilinderbewegingen dienen gedempt te worden bij het bereiken van het einde van hun werkslag.
	Ja
☐
	Nee
☐

	151. 
	De steunpoten van de autolaadkraan zijn voorzien van steunpootsignalering om wegrijden met zowel uitgeschoven als afgestempelde steunpoten te voorkomen. Te plaatsen in de cabine in overleg met Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	152. 
	De hydraulische uitschuifbare steunpoten van de autolaadkraan zijn voorzien van automatische stempelplaten, deze hebben afzonderlijk van elkaar een oppervlakte van 500 cm2. Bij het intrekken van de steunpoten zal de stempelplaat tegen de steunpoot geplaatst worden zodanig dat de stempelplaten niet buiten het chassis steken.

	Ja
☐
	Nee
☐

	153. 
	Knipperlampen op steunpoothouders, links en rechts, deze gaan knipperen zodra een steunpoot of de kraanarm uit transport stand gehaald wordt. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	154. 
	De Kraanauto’s dienen te worden voorbereid voor het bedienen van een 3-hakenblok t.b.v. het ledigen van ondergrondse containers. Het 3-hakenblok moet worden bediend vanaf de afstandsbediening van de autolaadkraan.
Kabels en leidingen t.b.v. het 3-hakenblok dienen door de giek te worden geleid.
	Ja
☐
	Nee
☐

	[bookmark: _Hlk151539000][bookmark: _Hlk151539071]Eisen aan garantie  

	155. 
	Opdrachtgever wenst volledige garantie op al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding, met uitzondering van de onderdelen die als gevolg van normale slijtage door het gebruik binnen de garantieperiode vervangen moeten worden (zgn. slijtdelen). De garantietermijn voor al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding bedraagt tenminste 24 maanden, ongeacht het aantal kilometers.
	Ja
☐
	Nee
☐

	156. 
	Opdrachtnemer voert gedurende de garantietermijn alle reparaties uit die als garantie worden aangemerkt. Gedurende de garantietermijn voert Opdrachtgever zelf reparaties en onderhoud uit die niet onder de garantie vallen, maar wel noodzakelijk zijn. Het zelf uitvoeren van reparaties en onderhoud heeft geen invloed op de garantietermijn, deze blijft gewaarborgd. Dit onder de voorwaarde dat het onderhoud en de reparaties volgens de fabrieksvoorschriften worden uitgevoerd.
	Ja
☐
	Nee
☐

	157. 
	Alle kosten als gevolg van het uitvoeren van garantie en/of garantie-werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten die gemaakt moeten worden voor of door derden om herstel mogelijk te maken.
	Ja
☐
	Nee
☐

	158. 
	Gedurende de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede de hieraan verbonden transportkosten, geen kosten in rekening gebracht als een en ander het gevolg is van een situatie die als garantie wordt aangemerkt.
	Ja
☐
	Nee
☐

	159. 
	Na melding is er gedurende de garantieperiode binnen één (1) werkdag een monteur op de gewenste locatie aanwezig, die op dat moment daadwerkelijk start met het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	Opleiding, onderdelen en service  

	160. 
	Bij de aflevering van de Kraanauto’s worden door Opdrachtnemer de volgende zaken aangeleverd:
-	een overzicht van alle benodigde inspectie- en onderhoudsbeurten van de aankomende 10 jaar:
	Ja
☐
	Nee
☐

	161. 
	De Kraanauto’s worden afgeleverd met een uitgebreide instructie van de complete Kraanauto voor tenminste zes (6) gebruikers.
	Ja
☐
	Nee
☐

	162. 
	Opdrachtnemer verzorgt, ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en reparatiewerkzaamheden, een uitgebreide opleiding voor minimaal zes (6) monteurs van Opdrachtgever. Deze opleiding is in de prijs inbegrepen. Opdrachtgever beoordeelt of de opleiding voldoende is. De opleiding vindt plaats uiterlijk drie (3) maanden na aflevering.
	Ja
☐
	Nee
☐

	163. 
	Bij modificaties uitgevoerd door de Inschrijver, zal alle documentatie direct geactualiseerd worden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	164. 
	Opdrachtnemer moet binnen één (1) uur met geautoriseerd personeel, waarmee in de Nederlandse taal kan worden gecommuniceerd, telefonisch technische service aan de onderhoudsmonteur van Opdrachtgever kunnen verlenen. Een telefonische helpdesk dient van maandag tot en met zaterdag (24 uur, 6 dagen per week), bereikbaar te zijn.
	Ja
☐
	Nee
☐

	165. 
	Inschrijver heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van Opdrachtgever binnen 90 minuten aan te rijden is.
	Ja
☐
	Nee
☐

	166. 
	De servicedienst van de aanbieder is tijdens werkdagen bij storing/problemen altijd binnen 90 minuten ter plaatse bij de defecte Kraanauto.
	Ja
☐
	Nee
☐

	167. 
	Per geleverde Kraanauto wordt er één (1) onderdeelboek en één (1) werkplaatshandboek (zowel chassis als opbouw) digitaal meegeleverd. Deze onderdelenlijsten voorzien in duidelijke benamingen van de onderdelen en de daarbij behorende onderdeelnummers. Deze leverantie is in de prijs inbegrepen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	168. 
	Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen (24) uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 2 x 24 uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer levert na gunning van de opdracht een besteladvies aan met betrekking tot de onderdelenvoorraad van Opdrachtgever. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	169. 
	Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien (10) jaar een dusdanige onderdelenvoorraad aan te houden dat op ieder moment aangevangen kan worden met de reparatie en dat deze voltooid kan worden.
	Ja
☐
	Nee
☐

	170. 
	Opdrachtnemer moet op verzoek alle benodigde specifieke gereedschappen, alsmede de benodigde test- en diagnoseapparatuur met Nederlandstalige gebruikshandleiding leveren. Bij inschrijving wordt met Bijlage 6 een overzicht van eventueel benodigd speciaal gereedschap, inclusief diagnoseapparatuur, alsmede de daarbij bijbehorende prijzen bijgevoegd. 
	Ja
☐
	Nee
☐

	Levertijd   

	171. 
	De Kraanauto’s worden uiterlijk 180 kalenderdagen na opdrachtverstrekking/ gunning volgens incoterm DDP afgeleverd op een nader door de Opdrachtgever te bepalen locatie binnen gemeente Súdwest-Fryslân. Aflevering heeft niet eerder plaatsgevonden dan na volledige afname en acceptatie door, of namens Opdrachtgever.
	Ja
☐
	Nee
☐

	172. 
	Indien de opgegeven maximale levertijd overschreden wordt, dient Inschrijver kosteloos een vervangend voertuig beschikbaar te stellen.
	Ja
☐
	Nee
☐

	173. 
	Indien Inschrijver geen gelijkwaardig Kraanauto kan leveren, is Opdrachtgever gerechtigd de marktconforme kosten voor vervangend vervoer bij Inschrijver in rekening te brengen met een maximum van 5% van de opdrachtwaarde.
	Ja
☐
	Nee
☐

	Facturatie  

	174. 
	De factuur moet zijn voorzien van routenummer en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever en een duidelijke BTW-specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd.
	Ja
☐
	Nee
☐

	175. 
	De betaling van de opdrachtsom geschiedt maximaal 30 dagen nadat Opdrachtgever de factuur heeft ontvangen. U kunt een e-factuur sturen via het netwerk van Simplerinvoicing. Het OIN nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is  00000001823288444000[footnoteRef:1]. [1:  Indien u gebruik maakt van Simplerinvoicing graag het routenummer vermelden in het XML-bestand bij de tag: “<cac:OrderReference> <cbc:ID> </cbc:ID> </cac:OrderReference>”        ] 

Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in PDF formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: Facturen@sudwestfryslan.nl  
	Ja
☐
	Nee
☐




