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Europese openbare procedure 
‘UAV-GC contract installatietechnische werkzaamheden renovatie/verbouw Bosbad te Emmeloord’
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: _Toc245087176]Opgaveformulier referentieproject 

Projectnaam:	

[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]Opdrachtgever:	
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]
Plaatsnaam (locatie project):	

[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]Ondergetekende verklaart dat dit project voldoet aan de volgende, door de Aanbesteder geformuleerde criteria[footnoteRef:1]. [1:  	de hier gehanteerde omschrijving is verkort, zie aanbestedingsstukken voor de complete omschrijving] 


Bovengenoemd referentieproject voldoet aan de volgende door de Aanbesteder daaraan gestelde eisen[footnoteRef:2]: [2:  	aankruisen wat van toepassing is] 


ALGEMEEN
☐	opgeleverd èn gebruiksklaar gereedgekomen op of na 19 januari 2017, maar uiterlijk tot en met 18 januari 2023
☐	een door de betreffende opdrachtgever voor het ingediende referentieproject ondertekende verklaring van goede uitvoering kan worden overlegd
☐	hoofdfunctie is bijeenkomstfunctie, logiesfunctie, celfunctie, onderwijsfunctie, gezondheidszorgfunctie en/of sportfunctie
☐	nieuwbouw met een totale oppervlakte van tenminste 2.500 m2 BVO, 

namelijk	m2 BVO
☐	aanneemsom minimaal € X.XXX.000,= 

namelijk €	exclusief BTW

KERNCOMPETENTIES
☐	realisatie van de werktuigkundige eèn elektrotechnische installaties inclusief een luchtbehandelingssysteem en een digitaal gebouwbeheersysteem, welke door derden via een telefoonlijn op afstand kan worden ‘ingelezen’ en bediend
☐	realisatie van de waterbehandelingsinstallaties in de nieuwbouw van een zwembad, behorende tot “Categorie A” als bedoeld in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna ook: “BHVBZ”), ten behoeve van een bassin c.q. bassins die een oppervlakte had c.q. gezamenlijk hadden van tenminste 300 m2 met tenminste één wedstrijdbassin met een lengte van tenminste 25 meter, waarvan het diepste deel tenminste 1,50 meter diep is


VERVOLG 

☐	het plaatsen en daarna weer verwijderen van een waterbehandelingsinstallaties in tijdelijke opstelling voor een zwembad, behorende tot “Categorie A” als bedoeld in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna ook: “BHVBZ”), ten behoeve van een bassin c.q. bassins die een oppervlakte had c.q. gezamenlijk hadden van tenminste 300 m2 met tenminste één wedstrijdbassin met een lengte van tenminste 25 meter, waarvan het diepste deel tenminste 1,50 meter diep is
☐	realisatie van installaties in een bestaand gebouw waarvan gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de hoofdfunctie in bedrijf bleef


Contactpersoon opdrachtgever	:		
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97]E-mail contactpersoon	:		

Telefoonnummer contactpersoon	:		

Beroept u zich in verband met bovengenoemde referentieproject	☐ JA      ☐ NEE [footnoteRef:3] [3:  	indien “JA”, dan dient u bij uw aanmelding de “Uitvoeringsverklaring onderaanneming” bij te voegen] 

op de ervaring van een onderaannemer?**

	Zo ja**, vul dan hier de contactgegevens van de betreffende onderaannemer in
	:
	

	
	
	

	
	
	




namens de Inschrijver:	(bedrijfsnaam)





	(handtekening)


	(persoonsnaam rechtsgeldig vertegenwoordiger)
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