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[bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc76454096]Inleiding
Dit is het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase (V&G-plan), zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28. Het V&G-plan is van toepassing op alle werkzaamheden welke zijn opgenomen in het bestek HHNK-24.*****-C en heeft als doel om deze veilig uit te kunnen voeren. Het V&G-plan heeft het karakter van een werkdocument en dient aangepast te worden indien de voortgang van het project daartoe aanleiding voor geeft. In de uitvoeringsfase neemt de uitvoerende partij het beheer van het V&G-plan over van de opdrachtgever.

De opdrachtgever (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) dient de risico’s met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze kunnen worden overzien, zo veel mogelijk weg te nemen. De restrisico’s die niet weggenomen kunnen worden, worden door de opdrachtgever vastgelegd in de risico inventarisatie & evaluatie in onderhavig V&G-plan ontwerpfase met de daarbij te treffen beheersmaatregelen. 
[bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc76454097]Projectgegevens
[bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc76454098][bookmark: _Toc256000001]Projectomschrijving
De werkzaamheden die worden aanbesteed bestaat uit het op regie en op afroepbasis uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan zetwerk (hoofdzakelijk Noordse steen en basaltzuilen) van de primaire keringen binnen het beheergebied van HHNK (inclusief Texel). 
[image: Afbeelding met buitenshuis, water, meer, Keitje

Automatisch gegenereerde beschrijving][image: Afbeelding met buitenshuis, hemel, rots, transport

Automatisch gegenereerde beschrijving]Dit zetwerk wordt over het algemeen uitgevoerd door een koppel steenzetters die daarbij "tilhulp" krijgen van een hydraulische graafmachine met als hulpstuk een stenenklem of als de stenen te groot worden een ketting. Het goed neerzetten van de betreffende stenen is handwerk, waarbij de stenen door middel van een zogenaamd zetijzer op hun plek worden gezet. Omdat elke steen een andere vorm heeft is het niet mogelijk om het zetten geautomatiseerd uit te voeren.Figuur 2 Hersteld zetwerk

Figuur 1 Schade aan zetwerk
[bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc76454099]Beschrijving van de werkzaamheden
Als onderdeel van het project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- het herstellen van ontstane schade van Noordse Steen;
- het herstellen van ontstane schade van basaltzuilen;
[image: ][image: ]- het herzetten van slecht zetwerk om verder schade te voorkomen.Figuur 3 Steenzetting van Noordse steen
Figuur 4 Steenzetting van basaltzuilen


[bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc76454100]Locatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende locatie:

Adres			: Alle primaire keringen binnen het beheergebied van HHNK, inclusief Texel
Postcode / Plaats	: Diversen
Bereikbaarheid:	: Divers, de meeste zijn via een dijkweg te bereiken, maar voor sommige locaties moeten voorzieningen getroffen worden zoals bijvoorbeeld rijplaten.
Bijzonderheden		: Geen

[bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc76454101]Planning en uitvoeringsgegevens
De geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: Contract loopt vanaf 1-1-2025, maar de uitvoering is afhankelijk van de locatie. Het betreft hoofdzakelijk werkzaamheden aan primaire waterkeringen waar een "stormseizoen" geldt. Als het "stormseizoen" voor de betreffende locatie van toepassing is, is in het contract vastgelegd dat er dan tussen 15 april en 15 oktober gewerkt mag worden. 
De geplande duur van de werkzaamheden:		Afhankelijk van de grote van de locatie. De duur van de werkzaamheden variëren van 1 dag tot een aantal weken. 

De geplande opleverdatum van het bouwwerk:	Dit laten we per jaar vrij aan de aannemer om te bepalen, mits hij voor 15 oktober, of als het "stormseizoen" niet van belang is, voor 1 december.

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn:
· Ca. 5 personen

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
· 1 en mogelijk kunnen er ook onderaannemers aanwezig zijn
[bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc256000008][bookmark: _Toc76454102]Betrokken partijen
Opdrachtgever
Naam	: HHNK Afdeling Waterveiligheid en Wegen
Contactpersoon	: Assetmanager G. Janssen
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
Telefoon	: 072-5828282
Mail	: info@hhnk.nl

Ontwerpende partij
Naam	: HHNK Afdeling Projecten, Advies & Onderzoek
Contactpersoon	: B. Kuiper
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard 
Telefoon	: 072-5828282
Mail	: b.kuiper@hhnk.nl

Uitvoerende partij
Naam	: Nog onbekend
Contactpersoon	: 
Adres	: 
Postcode/plaats	: 
Telefoon	: 
Mail	: 

Overige werkgevers en zelfstandige (indien van toepassing)
Naam	: Nog onbekend
Contactpersoon	: 
Adres	: 
Postcode/plaats	: 
Telefoon	: 
Mail	: 


V&G Coördinator voor de ontwerpfase
Naam	: B. Kuiper
Organisatie	: HHNK Afdeling Projecten, Advies & Onderzoek
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
Telefoon	: 072-5828282
Mail	:  b.kuiper@hhnk.nl 

V&G Coördinator voor de uitvoeringsfase
Naam	: Nog onbekend
Organisatie	: 
Adres	: 
Postcode/plaats	: 
Telefoon	: 
Mail	:  

Beheerder HHNK
Naam	: W. Bergen (objectbeheerder)
Organisatie	: HHNK Afdeling Waterveiligheid en Wegen 
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
Telefoon	: 072-5828282
Mail	: w.bergen@hhnk.nl

Toezichthouder HHNK
Naam	: J. Schouten
Organisatie	: HHNK Afdeling Projecten, Advies & Onderzoek 
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
Telefoon	: +31653330354
Mail	: j.schouten@hhnk.nl

Toezichthouder
Naam	: Nederlandse Arbeidsinspectie 
Adres	: Postbus 90801
Postcode/plaats	: 2509 LV Den Haag
Telefoon	: 0800 51 51

Veiligheidskundige HHNK
Naam	: C. Filius
Organisatie	: HHNK Afdeling Projecten, Advies & Onderzoek 
Adres	: Stationsplein 136
Postcode/plaats	: 1703 WC Heerhugowaard
Telefoon	: 072-5828282
Mail	: info@hhnk.nl

[bookmark: _Toc51683587]

[bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc76454103]Taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen
[bookmark: _Toc256000045][bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc51683588][bookmark: _Toc76454104]Melding bij toezichthouder (Nederlandse Arbeidsinspectie)
De opdrachtgever (HHNK) zorgt ervoor, na aanbesteding wanneer de uitvoerende partij bekend is, dat de toezichthouder (Nederlandse Arbeidsinspectie), vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van een bouwwerk, indien:
a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Het formulier ‘melding bouwwerk’ is te vinden op Bouwwerk aanmelden | Melden | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl). Een afschrift van de melding dient zichtbaar op de bouwplaats aangebracht te worden. Wanneer de opgegeven gegevens uit de melding veranderen, dient de melding overeenkomstig aangepast te worden. 

Voor het bouwwerk vindt wel melding naar de toezichthouder plaats. De melding is/wordt verricht op een nader te bepalen datum door de uitvoerende partij.

Tevens is wettelijk vastgelegd dat bij bepaalde (zeer risicovolle) werkzaamheden (zoals bij het verwijderen of werken met asbest, bij duikwerkzaamheden in sterke stroming of grote diepte of bij het werken met een werkbak), apart een melding moet worden verricht naar de toezichthouder (Nederlandse Arbeidsinspectie) door de uitvoerende partij. 

[bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Toc256000011][bookmark: _Toc51683589][bookmark: _Toc76454105]Veiligheids- en gezondheidsplan 
Een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) moet worden opgesteld wanneer voor het bouwwerk een meldingsplicht (zoals beschreven in de vorige paragraaf) geldt. Tevens dient altijd een V&G-plan opgesteld te worden indien werknemers tijdens de werkzaamheden blootgesteld worden aan bijzondere gevaren. In bijlage II bij de richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (92/57/EEG) staat vermeld wat verstaan wordt onder bijzonderdere gevaren. Dit omhelst o.a.:
1. Bedelving, vastraken of vallen van hoogte;
2. Blootstelling aan chemische of biologische stoffen (o.a. asbest);
3. Werken met ioniserende straling;
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels
5. Verdrinkingsgevaar; 
6. Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken;
7. Werkzaamheden met duikuitrusting
8. Werkzaamheden onder overdruk (o.a. caissonwerk)
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt;
10. Het (de)monteren van zware geprefabriceerde elementen.

De werken van HHNK zullen nagenoeg allemaal bijzondere gevaren met zich mee brengen en zodoende een V&G-plan moeten bevatten.

[bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc256000012][bookmark: _Toc51683590][bookmark: _Toc76454106]Coördinator voor de ontwerpfase
Indien er in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door twee of meer werkgevers of zelfstandigen, stelt de opdrachtgever een coördinator voor de ontwerpfase aan. De coördinator voor de ontwerpfase heeft namens de opdrachtgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· het V&G­plan ontwerpfase opstellen of laten opstellen; 
· het V&G­dossier samenstellen (zie volgende paragraaf) en deze bij aanvang van de uitvoeringsfase overhandigen aan de coördinator voor de uitvoeringsfase;
· er voor zorgen dat de betrokken partijen in de uitvoeringsfase in staat zijn om hun verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet na te komen;
· in samenwerking met de ontwerpende partij de risico’s inventariseren en zoveel mogelijk in het ontwerp terugdringen;
· het onderwerp veiligheid en gezondheid op de agenda houden en ervoor zorgen dat de verschillende partijen hierover duidelijke afspraken maken.	
[bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc256000013][bookmark: _Toc51683591][bookmark: _Toc76454107]Veiligheids- en gezondheidsdossier
Het V&G-dossier wordt opgesteld door de coördinator voor de ontwerpfase en wordt door het project heen verder aangevuld. Dit dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het bouwwerk zullen verrichten zoals onderhoud, renovatie, verbouw, sloop of deze gaan gebruiken. 

Bij aanvang van de uitvoeringsfase wordt dit dossier overgedragen naar de uitvoerende partij en verder beheerd en aangevuld door de coördinator voor de uitvoeringsfase. Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het bouwwerk. Het V&G-dossier bevat minimaal de onderstaande zaken:
· de naam van de samensteller en diens werkgever; 
· het documentnummer en de datum van definitieve uitgifte;
· een korte omschrijving van het object;
· relevante documenten en technische specificaties (o.a. bestek, productinformatie, tekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, etc.);
· rapporten die van belang zijn om veilig werkzaamheden uit te voeren aan het bouwwerk zoals een asbestinventarisatierapport, bodemonderzoeksrapport, etc.;
· het V&G-plan inclusief risico-inventarisatie & -evaluatie (ontwerpfase en uitvoeringsfase);
· risico-inventarisatie & -evaluatie van de gebruiksfase; 
· overdrachtsformulier(en);
· beschrijving van de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico’s van het object;
· verslagen van werkplekinspecties en (bouw)vergaderingen voor zover deze betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden en veiligheid.
[bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc51683592][bookmark: _Toc76454108]Coördinator voor de uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase kunnen op de bouwplaats verschillende partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren waarbij gevaren kunnen ontstaan. Om deze gevaren tot op een aanvaardbaar niveau te beheersen en te controleren is een goede samenwerking, afstemming en coördinatie vereist. Indien er in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door twee of meer werkgevers of zelfstandigen, stelt de uitvoerende partij een coördinator voor de uitvoeringsfase aan. De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft namens de uitvoerende partij de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· er op toezien dat de voorgeschreven beheersmaatregelen voortvloeiend uit het V&G-plan op doeltreffende wijze worden toegepast;
· houden van overleg met alle betrokken (onder)aannemers en de verschillende activiteiten op elkaar afstemmen zodat deze geen gevaar opleveren; 
· opstellen, bijhouden en toezien op naleving van het V&G-plan uitvoeringsfase en waar nodig aanvullen of aanpassen indien de voortgang van het bouwwerk daartoe aanleiding geeft; 
· het ontvangen van het V&G-dossier van de coördinator voor de ontwerpfase en deze beheren en waar nodig aanvullen of aanpassen indien de voortang van het bouwwerk daartoe aanleiding geeft;
· voorlichting geven op de bouwplaats en zorgen dat het V&G-plan uitvoeringsfase bekend is bij alle (onder)aannemers, werknemers en zelfstandigen; 
· de nodige maatregelen te nemen zodat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
· het periodiek uitvoeren van werkplekinspecties op de bouwplaats op het gebied van veiligheid en gezondheid en de bevindingen schriftelijk vast te leggen en te bespreken in de bouwvergadering;
· er op toezien dat voor elke werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld door de werkgever en deze correct worden toegepast;
· registreren en melden van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties;
· doeltreffende maatregelen te nemen bij onjuiste of onvoldoende uitvoering van de verschillende veiligheids- en gezondheidsverplichtingen op de bouwplaats. 
[bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc51683593][bookmark: _Toc76454109]Opdrachtgever
Op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft de opdrachtgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· aanstellen van de coördinator voor de ontwerpfase en er voor zorgen dat de taken van de coördinator naar behoren uitgeoefend en vervuld kunnen worden (o.a. het opstellen van het V&G-plan en V&G-dossier); 
· er voor zorgen dat het V&G-plan deel uitmaakt van het bestek van het betreffende bouwwerk en voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar is; 
· het uitvoeren van een asbestinventarisatie (indien van toepassing) en het daaruit volgende inventarisatierapport ter beschikking stellen aan de uitvoerende partij;
· het melden van het bouwwerk bij de toezichthouder (Inspectie-SZW) vóór aanvang van de werkzaamheden en een afschrift hiervan op de bouwplaats (laten) hangen (indien verplicht);
· er voor zorgen dat het aanstellen van de coördinator voor de uitvoeringsfase met de daarbij horende taken is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij;
· het (laten) beoordelen van V&G-documenten (o.a. het V&G-plan) door een V&G-adviseur;
· voor een goede overdracht zorgen van de V&G-documenten (o.a. het V&G-plan en V&G-dossier) van de coördinator voor de ontwerpfase naar de coördinator voor de uitvoeringsfase;
· het overdragen van het bijgewerkte V&G-dossier naar de partij die in de gebruiksfase verantwoordelijk is voor het beheer van het terrein of installatie;
· er op toezien dat de betrokken partijen de verplichtingen en taken op het gebied van veiligheid en gezondheid naar behoren uitoefenen.
[bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc256000016][bookmark: _Toc51683594][bookmark: _Toc76454110]Uitvoerende partij
De uitvoerende partij zal in de praktijk doorgaans de hoofdaannemer zijn. De overgang van de ontwerp- naar de uitvoeringsfase wordt door de opdrachtgever in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij vastgelegd. Op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft de uitvoerende partij de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· aanstellen van de coördinator voor de uitvoeringsfase en er voor zorgen dat de taken van de coördinator naar behoren uitgeoefend en vervuld kunnen worden;
· er voor zorgen dat alle werkzaamheden op de bouwplaats worden uitgevoerd conform het V&G-plan;
· het waarborgen van de arbeidsomstandigheden van werknemers op de bouwplaats zodat de risico’s beheersbaar zijn; 
· het verzorgen van terugkoppeling naar de opdrachtgever hoe de coördinatieverplichtingen verlopen.
[bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc256000017][bookmark: _Toc51683595][bookmark: _Toc76454111]Ontwerpende partij
Op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft de ontwerpende partij de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· er voor zorgen dat het ontwerp op een veilige manier uitvoerbaar is zodat risico’s op de bouwplaats beheersbaar zijn; 
· het wegnemen van risico’s door een goed ontwerp volgens de Arbeidshygiënische strategie.
[bookmark: _Toc256000053][bookmark: _Toc256000018][bookmark: _Toc51683596][bookmark: _Toc76454112]Werkgever
Een werkgever is iemand die werknemers in dienst heeft met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan tot het verrichten van werk. Daarnaast is iemand werkgever als iemand ter beschikking is gesteld of als er een gezagsrelatie bestaat. Op de bouwplaats zullen doorgaans verschillende werkgevers betrokken zijn. Op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft de werkgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· het waarborgen van de arbeidsomstandigheden van eigen werknemers (inclusief personeel welke ter beschikking is gesteld of sprake is van een gezagsrelatie); 
· er voor zorgen dat de werkzaamheden op de bouwplaats veilig en gezond uitgevoerd worden en de risico’s voor werknemers beheersbaar zijn;  
· voorlichting en instructie geven en toezicht houden op de beheersmaatregelen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te bevorderen; 
· het naleven en meewerken aan de uitvoering van het V&G­plan;
· er voor zorgen dat de aanwijzingen die de coördinator voor de uitvoeringsfase geeft om de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats te bevorderen worden opgevolgd door de werknemers.   
[bookmark: _Toc51683597][bookmark: _Toc256000054][bookmark: _Toc256000019][bookmark: _Toc76454113]Objectbeheerder HHNK
Voor installaties, gebouwen of gebieden van HHNK is een objectbeheerder aangesteld. De objectbeheerder HHNK heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· veilig overdragen van proces- of installatieonderdelen conform het overdrachtsformulier (indien locatie wordt overgedragen);
· verstrekken en beheren van de benodigde vergunningen (indien de locatie niet wordt overgedragen of de procesvoering geraakt wordt);
· verstrekken van locatie specifieke informatie m.b.t. veiligheid en gezondheid (bedrijfsnoodplan, calamiteitenplan, gedragsregels, locatie kabels & leidingen, etc.).
[bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc256000020][bookmark: _Toc51683598][bookmark: _Toc76454114]Werknemers
Werknemers die werkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats moeten voorzichtig en zorgvuldig te werk gaan, zodat zij zichzelf en anderen niet in gevaar brengen. Op het gebied van veiligheid en gezondheid hebben werknemers de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· arbeidsmiddelen op de juiste wijze gebruiken;
· de persoonlijke beschermingsmiddelen die door de werkgever beschikbaar zijn gesteld op de juiste wijze gebruiken;
· het naleven en meewerken aan de uitvoering van het V&G­plan;
· meewerken aan de gegeven voorlichting en instructie;
· (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties melden aan de leidinggevende en eventueel het werk stilleggen indien (naar redelijk oordeel) gevaar voor personen dreigt;
· beveiligingen op bijvoorbeeld machines intact laten.
[bookmark: _Toc51683599][bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc256000021][bookmark: _Toc76454115]Veiligheidskundige
De veiligheidskundige wordt door de opdrachtgever aangesteld en heeft namens de opdrachtgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· het toetsen van V&G-documenten (o.a. het V&G-plan);
· het geven van gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. veiligheid en gezondheid;
· het uitvoeren van audits/inspecties om te controleren of de betrokken partijen de verplichtingen en taken op het gebied van veiligheid en gezondheid naar behoren uitoefenen.
[bookmark: _Toc51683600][bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc256000022][bookmark: _Toc76454116]Toezichthouder HHNK
De toezichthouder HHNK wordt door de opdrachtgever aangesteld en heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid namens de opdrachtgever de volgende taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen:
· er op toezien dat de werkzaamheden als onderdeel van het project door de uitvoerende partij veilig worden uitgevoerd conform de wettelijke en contractuele veiligheids- en gezondheidseisen. 
 
[bookmark: _Toc34917644][bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc256000023][bookmark: _Toc51683601][bookmark: _Toc76454117]Communicatie en toezicht
[bookmark: _Toc256000059][bookmark: _Toc256000024][bookmark: _Toc34917645][bookmark: _Toc51683602][bookmark: _Toc76454118]Overlegstructuur 
Om de samenwerking tussen de betrokken partijen te bevorderen is formeel overleg noodzakelijk. Van elk formeel overleg wordt een verslag gemaakt waarin de gemaakte afspraken staan vastgelegd. Een kopie hiervan wordt naar alle aanwezigen en belanghebbenden verzonden. Binnen alle overleggen zal arbeidsomstandigheden en veiligheid een vast agendapunt zijn en worden de volgende onderwerpen besproken:
· incidenten, (bijna) ongevallen of gevaarlijke situaties;
· (nieuwe) risico’s en naleven beheersmaatregelen;
· toezicht, werkplekinspecties en audits;
· voorlichting en instructie van (nieuwe) werknemers;
· naleven en actualiseren V&G-plan en RI&E;
· taak risicoanalyse(s) (TRA’s);
· andere (bijzondere) V&G aspecten.
[bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc256000025][bookmark: _Toc34917646][bookmark: _Toc51683603][bookmark: _Toc76454119]Voorlichting en instructie
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers voorafgaand aan de werkzaamheden voorlichting en instructie te geven over de arbeidsomstandigheden en beheersmaatregelen welke nodig zijn om de risico’s voor werknemers te beheersen. Namens de uitvoerende partij is de coördinator voor de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor de voorlichting en instructie van alle werknemers en andere personen die de bouwplaats betreden. De wijze waarop voorlichting en instructie wordt gegeven dient uitgewerkt te worden in het V&G-plan uitvoeringsfase. Aanbevolen wordt om de volgende overleggen te houden:
· een projectintroductie voor iedereen die (voor het eerst) de bouwplaats betreedt door de coördinator voor de uitvoeringsfase, een leidinggevende of veiligheidskundige van de uitvoerende partij waarin naast de algemene risico’s op de bouwplaats ook de relevante aspecten uit het V&G-plan en de RI&E worden besproken zoals verontreinigde grond, aanwezigheid kabels en leidingen, hijswerkzaamheden, etc.
· een startwerkoverleg voorafgaand aan het werk waar de werkwijze, taakafspraken en de bijbehorende risico’s worden doorgesproken door het betrokken personeel;
· een (maandelijkse) toolbox meeting waarin (actuele) aandachtspunten met betrekking tot veiligheid en gezondheid worden toegelicht.
[bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc51683604][bookmark: _Toc76454120](Bijna-)ongevallen en gevaarlijke situatie
Van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties moet altijd een melding gemaakt worden. Het melden is de verantwoordelijkheid van alle werknemers en andere betrokken personen die een (bijna-)ongeval of gevaarlijke situatie waarnemen. Het melden dient door alle betrokken partijen gestimuleerd te worden. Namens de uitvoerende partij is de coördinator voor de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het registeren van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties en het nemen van doeltreffende beheersmaatregelen hierop. (Bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties dienen altijd besproken te worden tussen de betrokken partijen om ongevallen in de toekomst te voorkomen. 

De wijze waarop (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties gemeld en besproken worden dient verder uitgewerkt te worden in het V&G-plan uitvoeringsfase. Ongevallen dienen altijd gemeld te worden bij de opdrachtgever met eventuele rapportage van het ongevalsonderzoek. Ongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname moeten direct gemeld worden bij de toezichthouder (Inspectie-SZW) door de werkgever van het slachtoffer.  
[bookmark: _Toc34917648][bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc256000027][bookmark: _Toc51683605][bookmark: _Toc76454121]Toezicht, werkplekinspecties en audits
De coördinator voor de uitvoeringsfase houdt namens de uitvoerende partij toezicht op de werkzaamheden. Invulling hiervan vindt o.a. plaats door het periodiek houden van werkplekinspecties op de bouwplaats. Hierbij wordt beoordeeld of de voorgenomen beheersmaatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de bouwplaats correct worden toegepast door de betrokken partijen en daarmee het veiligheidsniveau op de bouwplaats te verhogen. 

De wijze waarop toezicht wordt gehouden dient uitgewerkt te worden in het V&G-plan uitvoeringsfase. Aanbevolen wordt om periodiek werkplekinspecties uit te voeren en deze schriftelijk vast te leggen en op te nemen in het V&G-dossier. De opdrachtgever kan tevens audits (laten) uitvoeren om te controleren of de betrokken partijen de verplichtingen en taken op het gebied van veiligheid en gezondheid naar behoren uitoefenen.
[bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc51683606][bookmark: _Toc76454122]Werkvergunning
Een werkvergunning is van toepassing op werkzaamheden en processen die onder het beheer van het HHNK vallen en is verplicht bij:
· alle technische, niet-operationele werkzaamheden (=standaard bedieningswerkzaamheden), ongeacht door wie zij worden uitgevoerd;
· alle werkzaamheden door derden op terreinen die eigendom zijn of aan installaties die onder het beheer van HHNK vallen; 
· samenloop van meerdere partijen op elkaars werkgebied of aan één installatie, waarbij dat mogelijk hinder of een verhoogd risico veroorzaakt; 
· betreding van besloten ruimten en werkzaamheden aan ATEX installaties;

De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de werkvergunning ligt bij de opdrachtgever. De uitvoerende partij heeft de verantwoordelijkheid om geen werkzaamheden uit te voeren zonder geldige werkvergunning.

Een werkvergunning is voor de onderhavige werkzaamheden en locaties niet nodig.
[bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc256000029][bookmark: _Toc34917649][bookmark: _Toc51683608][bookmark: _Toc76454123]Taak risicoanalyse
Voor werkzaamheden met een verhoogd risico is het van belang om voorafgaand aan de werkzaamheden met de betrokken medewerkers een taak risicoanalyse (TRA) op te stellen. Op deze manier worden de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen besproken en kunnen indien nodig aanvullende maatregelen worden getroffen. De aanbeveling is om een TRA uit te voeren bij (niet-standaard) werkzaamheden met een verhoogd risico welke niet zijn opgenomen in bestaande procedures of werk instructies of wanneer deze niet gevolgd worden. Echter, de uitvoerende partij geeft hier invulling aan. Voorbeelden van werkzaamheden met een verhoogd risico zijn:
· duikwerkzaamheden;
· besloten ruimte;
· sloopwerkzaamheden van asbest verdacht materiaal;
· werken met biologische agentia;
· hijswerkzaamheden;
· combinatie van verschillende risico’s;
· in elkaar grijpende werkzaamheden (door verschillende partijen);
· etc.
[bookmark: _Toc256000065][bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc34917650][bookmark: _Toc51683609][bookmark: _Toc76454124]LMRA
Een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) is een korte risicoanalyse door de betrokken medewerkers voorafgaand aan de werkzaamheden. De bedoeling hiervan is dat de betrokken medewerkers bewust worden van de risico’s van de werkzaamheden en te waarborgen dat de juiste beheersmaatregelen getroffen zijn. De aanbeveling is om een LMRA uit te voeren voorafgaand aan alle werkzaamheden. Echter, de uitvoerende partij geeft hier invulling aan. Vragen die bij LMRA gesteld moeten worden: 
· Wat zijn de werkzaamheden en wat moet ik doen?
· Wat zijn de risico’s van de werkzaamheden?
· Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tot mijn beschikking?
· Heb ik het juiste gereedschap en is dit gekeurd?
· Kan ik het werk zo veilig uitvoeren voor mijzelf en anderen?
[bookmark: _Toc256000066][bookmark: _Toc256000031][bookmark: _Toc76454125]Risico-inventarisatie en -evaluatie
[bookmark: _Toc256000067][bookmark: _Toc256000032][bookmark: _Toc51683611][bookmark: _Toc76454126]Toegepaste methodiek
Een belangrijk onderdeel van het V&G-plan is de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Gevaren dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden door een goed ontwerp. Indien dit (redelijkerwijs) niet mogelijk is, worden de verschillende restrisico’s waar werknemers aan blootgesteld kunnen worden opgenomen in de RI&E. Per risico staat het gevolg, de oorzaak en de te treffen beheersmaatregelen weergegeven. De beheersmaatregelen dienen getroffen te worden volgens de arbeidshygiënische strategie: 

1. Bronmaatregelen dienen als eerste maatregelen getroffen te worden om het gevaar weg te nemen, bijvoorbeeld het vervangen van een schadelijke stof door een veiliger alternatief;
2. Collectieve maatregelen worden getroffen indien bronmaatregelen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld het plaatsen van afscherming;
3. Individuele maatregelen (organisatorisch) worden getroffen wanneer collectieve maatregelen niet of onvoldoende mogelijk zijn, bijvoorbeeld door taakroulatie;
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden voorgeschreven en gratis ter beschikking gesteld door de werkgever indien de bovenstaande maatregelen het risico niet of onvoldoende wegnemen.

De beheersmaatregelen dienen volgens de bovenstaande hiërarchische volgorde getroffen te worden. Indien dit niet mogelijk is vanwege bijvoorbeeld technische, economische of uitvoerende redenen, mag een lager niveau van beheersmaatregelen toegepast worden (het redelijkerwijs-principe). Dit geldt niet voor risico’s als gevolg van biologische agentia of CMR-stoffen (bijvoorbeeld asbest), hierbij dient altijd het technisch hoogst haalbare niveau van beheersmaatregelen getroffen te worden.
[bookmark: _Toc256000068][bookmark: _Toc256000033][bookmark: _Toc51683612][bookmark: _Toc76454127]Uitgangspunten
Asbest 

Asbest komt bij HHNK o.a. voor in asbestcement leidingen (bijvoorbeeld in persleidingen tussen rioolgemalen en zuiveringen), vloer- en dakbedekking, stortstroken, pakkingen, kit (bijvoorbeeld als stopverf rond kozijnen), etc. Een overzicht van de plekken waar het in deze toepassingen verwerkt is, is alleen beschikbaar op plaatsen waar een inventarisatie is uitgevoerd. 

De gezondheidsrisico’s van asbest ontstaan vooral door inademing van vezels die vervolgens in de longen achterblijven. Alvorens werkzaamheden waar mogelijk asbestvezels vrij kunnen komen (zoals slopen, boren, zagen, vijlen, etc.) uitgevoerd mogen worden:

· dient er bij vermoeden van aanwezigheid van asbest een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf;
· moeten (indien aanwezig) asbesthoudende materialen gesaneerd conform wettelijke voorschriften;
· dient het werk stilgelegd te worden bij het onverwacht aantreffen van asbestverdachte materialen en worden bovenstaande stappen gevolgd. 

Voor de voorgenomen werkzaamheden zijn geen asbestverdachte materialen aanwezig en is een asbestinventarisatie niet van toepassing. 

Verontreinigde grond, (grond)water of waterbodems

Tijdens het werken met grond, (grond)water of waterbodems kunnen verontreinigingen vrijkomen waar werknemers mee in aanraking komen. Indien werknemers blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, dient de werkgever voor doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers te zorgen. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de opdrachtgever onderzocht hebben of er verontreinigingen op de betreffende bouwplaats aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk om de risico’s te bepalen waar de werknemers aan blootgesteld worden en de daarbij horende beheersmaatregelen. 

Bij een calamiteit welke direct gevaar oplevert, mag een onderzoek achterwege blijven tot het moment dat het gevaar opgeheven is. Hierbij moet aan de hand van een inschatting (verkleuring, geur, aanwezigheid drijflagen, aantasting bestaande kabels en leidingen, etc.) de juiste beheersmaatregelen worden getroffen voor de werkzaamheden. Achteraf dient alsnog onderzocht te worden of werknemers blootgesteld zijn aan verontreinigen op de betreffende bouwplaats.      

Voor de voorgenomen werkzaamheden is er geen onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verontreinigingen in de bodem. 
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[bookmark: _Toc256000069][bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc51683613][bookmark: _Toc76454128][bookmark: _Toc51683614][bookmark: _Toc88692685]V&G risico’s voortvloeiend uit de omgeving 
	Nr.
	Risico:
	Gevolg:
	Oorzaak:
	Beheersmaatregelen:
	

	1.1
	Werken langs of nabij open water
	Verdrinking, onderkoeling
	In het water vallen

	Collectief: Leuning plaatsen; uitklimmogelijkheid; reddingsmiddelen
PBM: Reddingsvest, harnasgordel met gebiedsbegrenzing
	
☒

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Werken langs of nabij de openbare weg
	Aanrijding, ongeval, lichamelijk letsel
	Verkeer, hoge snelheid,
onoplettendheid, publieksagressie
	Collectief: Verkeersmaatregelen treffen volgens CROW-Publicatie 96a/b; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 1: Publieksagressie
PBM: Zichtbaarheidskleding	
	☒


	
	
	
	
	
	

	1.3
	Werken langs of nabij het spoor
	Aanrijding, ongeval, lichamelijk letsel
	Treinverkeer, onoplettendheid
	Collectief: Werken conform Voorschrift veilig werken Trein van ProRail; breng scheiding aan tussen spoor en werkterrein; 
PBM: Zichtbaarheidskleding
	N.v.t.


	
	
	
	
	
	

	1.4
	Werken op of nabij luchthaven
	Ongeval, gehoorschade, lichamelijk letsel
	Vliegverkeer
	Collectief: Werken conform richtlijnen beheerder (Den Helder Airport) 
PBM: Zichtbaarheidskleding; gehoorbescherming
	N.v.t.


	1.5
	Deelname aan het verkeer
	Verkeersongeval, lichamelijk letsel
	Vervoer over de openbare weg
	Collectief: Veilige transportmiddelen gebruiken
Individueel: Verkeersregels hanteren; gordel gebruiken; geen afleiding tijdens het rijden  (telefoneren) 
	☒


	1.6
	Werken in stedelijk gebied
	Aanrijding, ongeval, lichamelijk letsel, schade omliggende bebouwing 

	Verkeer, 
onbevoegden/kinderen, publieksagressie, andere activiteiten
	Collectief: Werkterrein afzetten met hekwerk; verkeersmaatregelen treffen volgens CROW-Publicatie 96a/b; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 1: Publieksagressie; huis- en gedragsregels
PBM: Zichtbaarheidskleding
	N.v.t.

	
	
	
	
	
	

	1.7
	Werken nabij hoogspanningsmasten en -kabels.  
	Elektrocutie
	In aanraking komen met onder spanning staande delen, overslag door te dicht naderen. 
	Collectief: Melding maken bij de beheerder (bv. Tennet/Liander) van de hoogspanningsmasten en -kabels; werk conform richtlijnen en instructie beheerder; spanning afschakelen en veiligstellen tegen weder inschakeling
	☒


	
	
	
	
	
	

	1.8
	Werken nabij kabels en leidingen (o.a. water, telecommunicatie gas, elektriciteit, etc.)
	Breuk, elektrocutie, ontploffing, verbranding, overstroming
	Onvoldoende informatie ligging K&L, onvoorzichtig werken, ontbreken correcte tekeningen


	Bron: Gegevens opvragen via een KLIC-melding; vraag tekeningen op
Collectief: Werken volgens CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen; melding maken bij de beheerder van de kabel of  leiding; proefsleuven graven; neem mogelijke risico's op in calamiteitenplan en BHV-organisatie. 
	N.v.t.

	
	
	
	
	
	

	1.9
	Werken onder invloed van het weer
	Onderkoeling, oververhitting, bedwelming, huidaantasting, verbranding, hartritme verstoring
	Zon, wind, hoge of lage omgevingstemperatuur, regen, bliksem
	Collectief: Scherm de werkplek af; stel beleid en maatregelen op voor werken in weer en wind; stop werkzaamheden bij >8 Bft; 
Individueel: Schuilen in auto bij bliksem in landelijk gebied  
PBM: Beschermende kleding en beschikbaar stellen van zonnebrandcrème
	☒


	
	
	
	
	
	

	1.10
	Werken nabij andere activiteiten
	Ongeval, lichamelijk letsel
	Verschillende activiteiten welke elkaar beïnvloeden
	Collectief: Afstemming activiteiten voorafgaand aan de uitvoering
	☒


	
	
	
	
	
	

	1.11
	Werken met kadavers of ongedierte
	Infectieziekten, vergiftiging, allergieën,
besmetting en/of schade aan organen of andere lichaamsdelen
	In aanraking komen met kadavers of ongedierte. Denk hierbij ook aan vogelgriep
	Collectief: Stel hygiëne protocol op; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 5: Biologische Agentia
Individueel: Vaccinatiebeleid
PBM: Waterdichte handschoenen; adembescherming; beschermende kleding
	☒


	
	
	
	
	
	

	1.12
	Werken in het groen 
	Ziekte van Lyme
	Tekenbeet
	Collectief: Voorlichting over tekenbeten en de ziekte van Lyme; hulpmiddelen voor het verwijderen van een tekenbeet
PBM: Beschermende kleding; stel DEET beschikbaar
	☒


	
	
	
	
	
	

	1.13
	Werken nabij ontplofbare oorlogsresten (OO)
	Ontploffing
	Aantreffen van ontplofbare oorlogsresten (OO, voorheen NGE)
	Collectief: Vooronderzoek uitvoeren in risicovol gebied; inschakelen Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bij aantreffen OO
	N.v.t.

	
	
	
	
	
	

	1.14
	Werken nabij in bedrijf zijnde installatie(s)
	Gehoorschade, luchtwegaandoening, schade aan gezondheid
	Machinelawaai, verbrandingsgassen, trillingen
	Collectief: Plaats geluidsschermen
Individueel: Plaats waarschuwingsborden 
PBM: Gehoorbescherming
	N.v.t.






[bookmark: _Toc256000070][bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc76454129]V&G risico’s voortvloeiend uit het ontwerp
	Nr.
	Risico:
	Gevolg:
	Oorzaak:
	Beheersmaatregelen:
	

	2.1
	Werken op hoogte
	Lichamelijk letsel
	Vallen van hoogte, vallende voorwerpen 
	Bron: Zorg dat werkzaamheden gelijkvloers uitgevoerd kunnen worden
Collectief: Scherm hoogteverschillen af met leuning; plaats steiger; orde en netheid; terrein afzetten; aanbrengen net; aanlijnen gereedschap
PBM: Valbeveiliging; veiligheidshelm
	N.v.t.

	2.2
	Werken op steigers of ladders
	Lichamelijk letsel
	Vallen van hoogte
	Bron: Geen werkzaamheden uitvoeren vanaf een ladder
Collectief: Opbouwen; afbreken en aanpassen steiger door deskundig en bevoegd persoon; montage-, demontage- en ombouwschema; sterkte- en stabiliteitsberekening steiger; ondersteuning beveiligen tegen wegglijden; voldoende capaciteit dragende oppervlak; conform wet- en regelgeving.
	N.v.t.

	2.3
	Werken op taluds of  hellingen
	Lichamelijk letsel
	Uitglijden, langdurig in scheve houding
	Collectief: Veilige looproute; werk bij voorkeur vanaf vlakke deel boven of onder het talud
Individueel: Instructie beklimmen en afdalen taluds; 
PBM: Veiligheidsschoenen; handschoenen; pikhaak; prikstok
	
☒

	2.4
	Werken op een waterkering
	Ongeval, lichamelijk letsel
	Bezwijken waterkering 
	Collectief: Opstellingstekening en berekening; geen zwaar materieel gebruiken; vergunning voor werken op een waterkering 
	
☒

	2.5
	Werken in een (bouw)put of sleuf
	Lichamelijk letsel, bedelving, verdrinking
	Bezwijken grondkerende constructies, instorten talud, overstromen, vallen van hoogte



	Collectief: Aanbrengen stempels; bekistingen of damwand (bij diepte van >1m) en dagelijks controleren (met name na regenval); bemaling; voldoende sleufbreedte; aanbrengen leuning bij valgevaar; zorg voor voldoende veilige toe- en uitgangen in alle situaties; voldoende afstand (graaf)machines tot talud 
PBM: Veiligheidsschoenen; veiligheidshelm
	N.v.t.

	2.6
	Werken in droog gezette ruimtes
	Verdrinking
	Bezwijken waterkerende constructie 
	Collectief: Dubbel uitgevoerde droogzetschotten gebruiken; uitklimmogelijkheid; reddingsmiddelen
	N.v.t.

	2.7
	Werken in een vochtige omgeving
	Elektrocutie
	Elektrische apparatuur
	Bron: Werk met lucht aangedreven gereedschap
Collectief: Werk met een veilige spanning (accugereedschap, wisselspanning tot 50 Volt, of een gelijkspanning tot 120 Volt); gebruik waterdicht elektrische apparatuur; zorg voor veilig elektrisch materieel welke NEN3140 gekeurd is; controleer op CE-markering en bijbehorende gebruiksaanwijzing
PBM: Conform gebruiksaanwijzing
	N.v.t.

	2.8
	Werken in een besloten ruimte 
	Verstikking, beknelling, vergiftiging, bedwelming, schade aan organen ontploffing, brand, beperking van BHV bij een calamiteit


 
	Onvoldoende ventilatie, slechte toegankelijkheid, vrijkomen gassen (o.a. H2S), gebrek aan zuurstof
	Bron: Richt de werkplek zodanig in dat het géén besloten ruimte meer is
Collectief: Ventileren; werkvergunning en taak risico analyse; LOTOTO toepassen; meet atmosfeer voorafgaand en tijdens de werkzaamheden door meetbevoegde; mangatwacht; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 2: Besloten Ruimte
Individueel: Gasmeter; Ex apparatuur 
PBM: Waterdichte handschoenen; beschermende kleding; adembescherming; valbeveiliging
	N.v.t.

	2.9
	Werken in kleine ruimtes
	Ongeval, lichamelijk letsel, beknelling, beperking van BHV bij een calamiteit
	Weinig werkruimte, slechte toegankelijkheid
	Bron: Werkzaamheden op een andere manier uitvoeren
	N.v.t.

	2.10
	Werken onder slechte verlichting
	Struikelen, vallen, lichamelijk letsel, ongeval
	Onvoldoende verlichting, werken in nachtelijke uren
	Collectief: Breng (tijdelijke) verlichting op locatie aan
Individueel: Draagbare verlichting
	N.v.t.

	2.11
	Werken op slecht toegankelijke locatie
	Struikelen, vallen, lichamelijk letsel, ongeval, toegang hulpdiensten
	Locatie slecht toegankelijk
	Collectief: Voorzie in (tijdelijke) toegangsweg 
PBM: Veiligheidsschoenen
	
☒

	2.12
	Werken op oneffen terrein
	Struikelen, vallen, lichamelijk letsel
	Oneffen terrein 
	Bron: Vereffen terrein(delen)
Collectief: Scherm oneffen terreindelen af
PBM: Veiligheidsschoenen
	
☒

	2.13
	Werken in gebieden met slechte bodemgesteldheid
	Ongeval, lichamelijk letsel
	Kantelen of verzakken van materieel of materiaal, schuiven, afkalven, bressen, bedelven
	Collectief: Verlagen toelaatbare belasting; toepassen werkvloer of rijplaten; werk conform CROW-publicatie 335 ‘Werken met stabiele grond‘
	
☒

	2.14
	Werken in droge grond
	Luchtwegenaandoening
	Inademing van stof
	Collectief: Gronddepot vochtig houden
	N.v.t.

	2.15
	Werken in verontreinigde grond 
	Bedwelming, schade aan gezondheid, organen of andere lichaamsdelen
	Vrijkomen gevaarlijke gassen en/of stoffen
	Bron: Opdrachtgever dient reeds bekende verontreinigingslocaties door te geven aan opdrachtnemer
Collectief: Inventariseer de risico’s op verontreinigde grond en stel de daarbij horende beheersmaatregelen vast conform CROW400 
	N.v.t.

	2.16
	Werken met verontreinigde baggerspecie (o.a. PFAS)
	Bedwelming, schade aan gezondheid, organen of andere lichaamsdelen
	Vrijkomen gevaarlijke gassen en/of stoffen
	Bron: Opdrachtgever dient reeds bekende verontreinigingslocaties door te geven aan opdrachtnemer
Collectief: Inventariseer de risico’s op verontreinigde baggerspecie en stel de daarbij horende beheersmaatregelen vast conform CROW400; werken conform “handelingskader voor PFAS” van Expertisecentrum PFAS
	N.v.t.

	2.17
	Werken aan asbesthoudende materialen (pakkingen,  asbestcement leidingen, bouwmaterialen, etc.) 
	Asbestose, (long)kanker, pleurale plaques, mesothelioom 


	Vrijkomen en inademen van asbestvezels
	Bron: Opdrachtgever dient reeds bekende aanwezigheid van asbestcement leidingen en andere asbestbronnen door te geven aan de opdrachtnemer. 
Collectief: Uitvoeren asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf bij vermoeden van aanwezigheid en voornemen tot sloop of amoveren; saneer asbest indien noodzakelijk conform wettelijke voorschriften; verricht melding inspectie-SZW bij asbestsanering; registreer blootstelling asbest 
Individueel: Instrueer personeel dat vermoeden van asbest moet worden gemeld en dat werk moet worden stilgelegd.
	N.v.t.

	2.18
	Werken met chroom-6 houdende materialen
	Schade aan gezondheid, organen of andere lichaamsdelen
	Vrijkomen chroom-6
	Collectief: Chroom-6 meting (laten) verrichten bij destructieve werkzaamheden aan geverfde metalen; in geval van aanwezigheid chroom-6 werkzaamheden (laten) uitvoeren conform protocol ‘RWS Prorail Beheersregime Chroom-6 2019'
	N.v.t.

	2.19
	Bewerken van hout
	Ademhalingsproblemen, oogirritatie, huidziekten, kanker (bij langdurige blootstelling)
	Vrijkomen en inademen van houtstof 
	Bron: Keuze houtsoort; werktechniek en apparatuur
Collectief: Ventileren
PBM: Adembescherming
	N.v.t.

	2.20
	Werken aan afvalwaterhoudende installatie- en/of leidingdelen 
	Infectieziekten, vergiftiging, allergieën 
	In aanraking komen met biologische agentia
	Bron: Minimaliseer aanwezigheid van mensen; voorkom aerosolvorming
Collectief: Ventileren; LOTOTO toepassen; vermijd gebruik hoge druk spuit; beperk duur werkzaamheden; stel hygiëne protocol op; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 5: Biologische Agentia
Individueel: Vaccinatiebeleid (tetanus en hepatitis aan risicogroepen); geef voorlichting
PBM: Waterdichte handschoenen; adembescherming (FFP3 filter); beschermende kleding
	N.v.t.

	
	
	Vergiftiging, bedwelming, schade aan organen
	Vrijkomen H2S
	Collectief: Ventileren; meet atmosfeer voorafgaand en tijdens de werkzaamheden
	N.v.t.

	
	
	Bedwelming, schade aan gezondheid, explosie, verstikking, verdrinking
	Aanwezigheid van (schadelijke) gassen, verontreinigde stoffen en water, gebrek aan zuurstof
	Collectief: Ventileren; meet atmosfeer voorafgaand en tijdens de werkzaamheden
PBM: Waterdichte handschoenen; beschermende kleding

	N.v.t.

	2.21
	Werken in een explosiegevaarlijke omgeving (ATEX-zone)
	Lichamelijk letsel, gehoorschade, schade aan gezondheid
	Explosie
	Bron: Bron van brandbare gassen wegnemen bij werkzaamheden in zone 0 (of bij stoffen zone 20)
Collectief: Werkvergunning, ATEX-werkplan voor
niet-operationele werkzaamheden goedgekeurd door ATEX-deskundige; werken met Ex-apparatuur en vonkvrij gereedschap; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 8: Explosieveiligheid
PBM: Persoonlijke gasdetectie (10% LEL-meting), antistatische kleding
	N.v.t.





[bookmark: _Toc256000071]V&G risico’s voortvloeiend uit het uitvoeren van werkzaamheden

	Nr.
	Risico:
	Gevolg:
	Oorzaak:
	Beheersmaatregelen:
	

	3.1
	Aan- en afvoer bouwmaterialen en materieel en plaatsen bouwplaats voorzieningen
	Aanrijding, ongeval, lichamelijk letsel
	Bouwverkeer, andere activiteiten, onoplettendheid
	Collectief: Veilige transportmiddelen gebruiken; verlichting aanbrengen; begaanbare werkwegen; verkeersplan; wegafzetting tijdens lossen en laden; verkeersregelaar inzetten; aanbrengen bebording en signalering; Individueel: verkeersregels hanteren, gordel gebruiken, geen afleiding tijdens het rijden  (telefoneren) 
PBM: Zichtbaarheidskleding
	
☒

	3.2
	Hijswerkzaamheden
	Lichamelijk letsel, beknelling, kantelen machine, ongeval
	Vallende last, onvoldoende stabiliteit, slingeren last
	Collectief: Zorg voor veilige en gekeurde hijsmiddelen die aan de richtlijnen voldoen; stabiele ondergrond; terrein afzetten; voorkom dat last over personen wordt gehesen; taak risico analyse met hijsplan en opstellingstekening; toezicht
Individueel: Voldoende opleiding en instructie uitvoerend personeel met benodigde certificaten
PBM: veiligheidshelm
	
☒

	3.3
	Plaatsen of trekken van damwanden of beschoeiing
	Lichamelijk letsel, beknelling, omvallen funderingsmachine, ongeval
	Uit de haak schieten, instabiele ondergrond, harde wind, trillingen
	Collectief: Zorg voor veilige en gekeurde funderingsmachine, onbevoegden buiten valbereik funderingsmachine houden; duidelijke afspraken over taakverdeling en communicatie; opstellingskeuring; vlak en droog werkterrein met voldoende draagvermogen; getekend bouwterreincertificaat; verkeersregelaar indien valbereik van last over openbaar terrein komt; damwand correct borgen conform NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden; toezicht
Individueel: voldoende afstand houden tot plank en trilblok (minimaal 5 meter); werken conform Arbocatalogus Funderingen 
PBM: veiligheidshelm, gehoorbescherming
	N.v.t.

	3.4 
	Hei- of funderingswerkzaamheden 
	Lichamelijk letsel, beknelling, omvallen funderingsmachine, ongeval
	Uit de haak schieten, instabiele ondergrond, harde wind, trillingen
	Collectief: Zorg voor veilige en gekeurde funderingsmachine, onbevoegden buiten valbereik funderingsmachine houden; duidelijke afspraken over taakverdeling en communicatie; opstellingskeuring; vlak en droog werkterrein met voldoende draagvermogen; getekend bouwterreincertificaat; verkeersregelaar indien valbereik over openbaar terrein komt; paal correct borgen conform NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden; toezicht
Individueel: voldoende afstand houden tot paal en trilblok (minimaal 5 meter); werken conform Arbocatalogus Funderingen
PBM: veiligheidshelm, gehoorbescherming
	N.v.t.

	3.5
	Beton storten en aanbrengen en verwijderen bekisting
	Lichamelijk letsel, huid- of oogirritatie, beknelling, fysieke overbelasting, gehoorschade
	Onoplettendheid, blootstelling betonmortel door spatten, slingerende kubel of slang, verkeerde werkhouding, instorten bekisting, machinelawaai
	Bron: Kiervuller gebruiken i.p.v. kubel
Collectief: Noodtrap (vluchtroute); goede communicatie; stabiel plaatsen en vastzetten bekisting; tijdens uitharden toegang verbieden
PBM: Waterdichte handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gehoorbescherming, veiligheidshelm
	N.v.t.

	3.6
	Werken met gevaarlijke stoffen (o.a. lijmen, oplosmiddelen)
	Bedwelming, schade aan gezondheid, organen of andere lichaamsdelen
	Vrijkomen gevaarlijke gassen en/of stoffen
	Collectief: Zorg voor aanwezigheid van veiligheidsinformatiebladen (VIB); werken conform VIB
PBM: Conform VIB 
	N.v.t.

	3.7
	Het verrichten van opruim- en sloopwerkzaamheden
	Luchtwegaandoening, gehoorschade, beknelling, ongeval, lichamelijk letsel, fysieke overbelasting
	Vrijkomen en inademen van (kwarts)stof, (machine)lawaai, trillingen, vallend en rondvliegend puin, te zwaar of te vaak tillen of dragen, struikelen
	Collectief: Afzuiging, nat houden, stofschotten, stabiele opstelling, zwenk- en draaigebied afzetten, orde en netheid
Individueel: Regelmatig pauze nemen
PBM: Adembescherming (minimaal P2), veiligheidshandschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, beschermende kleding
	
☒

	3.8 
	Het verrichten van (industriële) reinigingswerkzaamheden
	Fysieke overbelasting, gehoorschade, ongeval, schade aan gezondheid of andere lichaamsdelen, huid- of oogirritatie, luchtwegaandoening lichamelijk letsel

	Inademen of in contact komen met water, nevel en vuildeeltjes, hoge druk waterstraal, terugslagkrachten, wegvliegende delen, lawaai, trillingen, verkeerde werkhouding, te zwaar of te vaak tillen of dragen
	Collectief: Voldoende ventilatie, werken conform Arbocatalogus Industriële Reiniging en richtlijnen Stichting Industriële Reiniging (SIR)
Individueel: Mechanisch (ondersteund) hogedruk reinigen, regelmatig pauze nemen
PBM: Adembescherming (minimaal P2), gelaatmasker, waterdichte handschoenen, waterdichte overall, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, 

	N.v.t.

	3.9
	Werken met of nabij machines en/of arbeidsmiddelen
	Beknelling, stoten, lichamelijk letsel, gehoorschade, aanrijding, ongeval, luchtwegaandoening, schade aan gezondheid 

	Bewegende delen, machinelawaai, verbrandingsgassen, trillingen
	Collectief: Zorg voor veilig en gekeurd materieel, gereedschap en machines; geluidsarme machines gebruiken; scherm bewegende delen af; controleer op CE-markering; werken conform gebruiksaanwijzing en Arbocatalogus Waterschappen deel 4: Knellen, pletten, snijden 
Individueel: Plaats waarschuwingsborden 
PBM: Gehoorbescherming, veiligheidsschoenen veiligheidshandschoenen, brandvertragende kleding
	
☒

	3.10
	Werken aan een elektrische installatie
	Elektrocutie, verbranding, oogletsel, gehoorschade
 
	In aanraking komen met onder spanning staande delen, vlamboog, ontbreken correcte tekeningen


	Bron: Spanningsloos maken conform EN-50110:2005 bepaling 6.2
Collectief: LOTOTO; overdrachtsformulier; isolerende vloer; isolerend gereedschap; brandbare materialen verplaatsen en anders afdekken met brandwerend materiaal; aanwezigheid schema’s en schakelplan;
Individueel: Werkzaamheden uitvoeren door aangewezen medewerkers conform NEN3140 
PBM: Gelaatscherm; brandvertragende kleding isolatiehandschoenen; isolerende veiligheidsschoenen; gehoorbescherming
	N.v.t.

	3.11
	Werken met elektrische apparatuur
	Elektrocutie
	In aanraking komen met onder spanning staande delen 
	Collectief: Zorg voor veilig elektrisch materieel welke NEN3140 gekeurd is; controleer op CE-markering; werken conform gebruiksaanwijzing
PBM: Conform gebruiksaanwijzing
	N.v.t.

	3.12
	Laswerkzaamheden
	Luchtwegenaandoening, oogletsel, verbranding, schade aan gezondheid, ontploffing, brand, gehoorschade
	Vrijkomen lasrook, brandbare /explosieve gassen, straling van de boog, lawaai
	Collectief: Ventileren; lascabine; lasschermen; brandbare materialen verplaatsen en anders afdekken met brandwerend materiaal (lasdeken); aanwezigheid geschikt blusmiddel; 
PBM: Lasmasker met oogbescherming, adembescherming, beschermende kleding (vlam vertragend); veiligheidshandschoenen; gehoorbescherming
	N.v.t.

	3.13
	Werken met kunstmatige optische straling 
	Schade aan ogen, huid of andere lichaamsdelen 

	Blootgesteld worden aan straling, overschrijden veilige grenswaarde of blootstellingsduur
	Collectief: Deel werkplek zodanig in dat er geen blootstelling is; plaats afscherming; werken conform gebruiksaanwijzing fabrikant
Individueel: beperk duur blootstelling
PBM: Beschermende kleding, oogbescherming
	N.v.t.

	3.14
	Uitvoeren fysieke belasting
	Lichamelijk letsel, fysieke overbelasting
	Verkeerde werkhouding, te zwaar of te vaak tillen, dragen, duwen, trekken of draaien, repeterende bewegingen
	Bron: Geen zware lasten tillen; richt werk zodanig in dat verkeerde werkhouding niet mogelijk is
Collectief: Taakroulatie; hulpmiddelen beschikbaar stellen; ergonomische werkplek
Individueel: Voorlichting geven over ergonomisch werken; regelmatig pauze nemen 
	
☒

	3.15
	Werken in onhygiënische omstandigheden
	Infectieziekten, besmetting 
	Slechte hygiëne, ontbreken sanitaire voorzieningen
	Bron: Zorg voor goede sanitaire voorzieningen
Collectief: Stel hygiëne protocol op; houdt sanitaire voorzieningen schoon en hygiënisch
Individueel: Verstrek en gebruik hygiëne middelen
	N.v.t.

	3.16
	Werken op slecht opgeruimde, rommelige locatie
	Struikelen, vallen,  lichamelijk letsel, ongeval
	Onvoldoende orde en netheid op locatie
	Collectief: Zorg voor orde en netheid op locatie; periodiek uitvoeren werkplekinspectie
Individueel: Gereedschap en materialen netjes opruimen na werkzaamheden
	
☒

	3.17
	Werken die in elkaar grijpen
	Ongeval, lichamelijk letsel
	Werkzaamheden in de nabijheid
	Collectief: Afstemmen werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering
	☒

	3.18
	Werken onder (extreme) tijdsdruk
	Stress, lichamelijk letsel, ongeval
	Tijdsdruk, onzorgvuldigheid
	Collectief: Realistisch plannen
	N.v.t.

	3.19
	Werken in nachtelijke uren
	Stress, lichamelijk letsel, ongeval
	Moeheid, onzorgvuldigheid
	Collectief: Ploegendienst; wachtdienst instellen
Individueel: Gelegenheid geven tot nemen van voldoende rust
	N.v.t.

	3.20
	Alleen werken 

	Verdrinking, lichamelijk letsel, onderkoeling, verstikking.



	Hulp niet of te laat beschikbaar


	Bron: Vermijd alleen werken; nooit alleen werken bij risicovolle werkzaamheden zoals betreden besloten ruimte of verdrinkingsgevaar Collectief: afspraken over aan- en afmelden; communicatie en alarmeringsmogelijkheid; vrije vluchtwegen; werken conform Arbocatalogus Waterschappen deel 7: Alleen werken
Individueel: Voldoende lichamelijke en geestelijke gezondheid; voldoende kennis en ervaring; voorlichting en instructie
PBM: Man down applicatie / Alleen werken applicatie
	
☒

	3.21
	Duikarbeid
	Duikerziekten (o.a. decompressieziekte), verstikking, verdrinking, lichamelijk letsel, fysieke overbelasting, desoriëntatie
	Overdruk, moeheid, opraken ademgas, onderkoeling

	Bron: Locatie droogzetten; stroming stopzetten
Collectief: Opstellen duikplan en doorspreken met duikploeg; duikploeg bestaande uit duiker, reserveduiker, ploegleider en duik medische begeleider; duikarbeid melden bij inspectie-SZW (o.a. bij diepte >9m of stroomsnelheid >0,5m/s); veilig inrichten duiklocatie (b.v. LOTOTO veiligstellen installatie); gekeurd en veilig duikmaterieel; werken conform Arbocatalogus Werken onder Overdruk: Duikarbeid
Individueel: In bezit geldige persoonlijke duikcertificaten; duik medische keuring; bewaken gezondheidstoestand duiker
PBM: EHBO koffer; zuurstofkoffer
	N.v.t.

	3.22
	Werken (met zwaar materieel) vanaf ponton
	Verdrinking, onderkoeling, lichamelijk letsel, ongeval



	In het water vallen, kantelen en/of zinken ponton 



	Collectief: Machine(s) vlak en stabiel opstellen en borgen met afrijdbeveiliging; stabiliteitsberekening en ponton afstemmen op maximale belasting; leuning plaatsen; veilige toegang ponton; reddingsmiddelen
Individueel: Procedure man over boord en instructie
PBM: Lifehammer in cabine, reddingsvest, 
	N.v.t.

	3.23
	Werken op het water vanaf boot of ponton 
	Verdrinking, ongeval, lichamelijk letsel,   uitglijden

	In het water vallen, diverse en/of wisselende weersomstandigheden,  gladde oppervlakken
	Collectief: Procedure man over boord, leuning plaatsen, schoprand, antislipprofiel; reddingsmiddelen
PBM: reddingsvest, veiligheidsschoenen, beschermende kleding
	N.v.t.

	3.24
	Baggeren
	Verdrinking, ongeval, lichamelijk letsel, gehoorschade, uitglijden
	In het water vallen, diverse en/of wisselende weersomstandigheden, machinelawaai, gladde oppervlakken
	Collectief: Procedure man over boord; leuning plaatsen; schoprand; antislipprofiel; reddingsmiddelen
PBM: reddingsvest; gehoorbescherming; veiligheidsschoenen; beschermende kleding
	N.v.t.

	3.25
	Kappen of rooien van bomen
	Beknelling, ongeval, lichamelijk letsel, gehoorschade


	Vallende boom, machinelawaai, vallen van hoogte, bewegende delen, rondvliegende of vallende delen

	Collectief: Werk met veilig (CE gemarkeerd) en geschikt materiaal en gereedschap; opstellen rooi- of kapplan; kapvergunning; werk niet alleen; terrein afzetten; werken conform Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening
PBM: Valbeveiliging; veiligheidshandschoenen; oogbescherming; beschermende kleding; gehoorbescherming; veiligheidshelm
	N.v.t.

	3.26
	Groenwerkzaamheden
	Ongeval, lichamelijk letsel, gehoorschade


	Machinelawaai, vallen van hoogte, bewegende delen, rondvliegende of vallende delen

	Collectief: Werk met veilig (CE gemarkeerd) en geschikt materiaal en gereedschap; terrein afzetten; werken conform Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening
PBM: Valbeveiliging; veiligheidshandschoenen; oogbescherming; beschermende kleding; gehoorbescherming; veiligheidshelm
	N.v.t.
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[bookmark: _Toc256000072][bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc76454131]Bijlage 1. RI&E model
Voor het bepalen en indelen van de risico's van geconstateerde tekortkomingen of aandachtspunten wordt gebruik gemaakt van erkende modellen en in eigen beheer ontwikkelde checklisten. Voor het bepalen van de risicoklasse en de prioritering gebruiken we de Fine & Kinney methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule Risico = Kans (of Waarschijnlijkheid) x Effect x Blootstelling, zie tabel 1. Uit deze tabel is tevens een prioritering in de tijd te koppelen aan de uitvoer van beheersmaatregelen.

	Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect

	Kans
	
	Blootstelling
	
	Effect
	
	
	Risicoklasse
	Aktie

	Te verwachten
	10
	Voortdurend
	10
	Meerdere doden
	40
	>400
	Zeer hoog risico (5)
	Werkzaamheden direct stoppen

	Mogelijk te verwachten
	6
	Regelmatig (dagelijks)
	6
	Zeer ernstig, 1 dode
	15
	200-400
	Hoog risico (4)
	Directe verbetering vereist

	Ongewoon maar mogelijk
	3
	Af en Toe (wekelijks)
	3
	Ernstig, invaliditeit
	7
	70-200
	Belangrijk risico (3)
	Maatregel vereist

	Onwaarschijnlijk maar kan in grensgeval
	1
	Soms     (maandelijks)
	2
	Letsel met verzuim
	3
	20-70
	Mogelijk risico (2)
	Aandacht vereist

	Denkbaar maar onwaarschijnlijk
	0,5
	Zelden (enkele malen per jaar )
	1
	Letsel zonder verzuim
	1
	<20
	Wellicht aanvaardbaar (1)
	Mogelijk aandacht vereist


Tabel 1: Risicoklasse bepaling mbv Fine & Kinney methode
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