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[bookmark: _Toc78902474]Inleiding
In dit document wordt voor de verschillende analyses beschreven welke emballage, destructiebuis of sampletube er op dit moment wordt gebruikt en welke wensen er zijn t.a.v. vervanging.

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie toegelicht, incl foto’s en maatvoering
· Aanlevering monsterpotten AQ50/AQ44/AQ54 
· [bookmark: _Hlk78900028]Voorbewerken Ptotaal en Ntotaal
· Inzetten Ptotaal en Ntotaal
· Voorbewerken Kjeldahl CFA
· Voorbewerken Kjeldahl destillatiemethode
· Inzetten CZV cuvetten
· Inzetten TOC/DOC
· Inzetten TNb/DnB

Daarna volgt in hoofdstuk 3 de gewenste situatie, welke uit drie modules zal bestaan. 
· Aanlevering Monsterpotten AQ50/AQ44
· Voorbewerken Ptotaal en Ntotaal

Wat willen we bereiken 
· Reduceren fysieke en repeterende handelingen van analisten 
· Kwaliteitsverbetering, door reduceren van kans op fouten 


[bookmark: _Toc78902475]Bestaande emballage, destuctiebuizen en sample tubes
[bookmark: _Toc78902476]Aanlevering Monsterpotten AQ50/AQ44/AQ54
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	Type
	Krat AQ50/AQ44
	Eenheid

	
	Materiaal
	Kunststof
	

	
	Hoogte
	145
	mm

	
	Breedte
	400
	mm

	
	Diepte
	595
	mm

	
	Gewicht leeg
	1420
	gram

	
	Gewicht maximaal
	16691
	gram

	
	Aantal
	28
	

	
	Nummering
	links voor 1
	

	
	
	links achter 7
	

	
	
	
	

	
	Kleur dop
	
	

	
	AQ50
	rood
	

	
	AQ44
	groen
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	Type
	Monsterpot AQ50/AQ44
	Eenheid

	
	Materiaal
	Ondoorzichtig kunststof
	

	
	Hoogte
	120
	mm

	
	Breedte
	70
	mm

	
	Diepte
	70
	mm

	
	Gewicht leeg
	45,4
	gram

	
	Gewicht vol
	545,4
	gram

	
	volume
	500
	ml

	
	Binnendiameter hals
	49,5
	mm

	
	Kleur dop
	
	

	
	AQ50
	rood
	

	
	AQ44
	groen
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	Type
	Krat AQ54
	Eenheid

	
	Materiaal
	Kunststof
	

	
	Hoogte
	145
	mm

	
	Breedte
	400
	mm

	
	Diepte
	595
	mm

	
	Gewicht leeg
	1420
	gram

	
	Gewicht maximaal
	10660
	gram

	
	Aantal
	35
	

	
	Nummering

	links voor 1
	

	
	
	links achter 7
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	Type
	Monsterpot AQ54
	Eenheid

	
	Materiaal
	Ondoorzichtig Kunststof
	

	
	Hoogte
	90
	mm

	
	Breedte
	68
	mm

	
	Diepte
	
	

	
	Gewicht leeg
	14
	gram

	
	Gewicht vol
	264
	gram

	
	volume
	250
	ml

	
	Binnendiameter hals 
	49,5
	mm



[bookmark: _Toc78902477]Voorbewerken Ptotaal en Ntotaal
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	Type
	Rek Ptotaal en Ntotaal (klein)
	Eenheid

	
	Materiaal
	RVS
	

	
	Hoogte
	110
	mm

	
	Breedte
	
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	Doorsnede
	300
	mm

	
	Gewicht leeg
	2140
	gram

	
	Gewicht vol
	5864
	gram

	
	Aantal per rek
	35
	

	
	Nummering
	links voor 1
	

	
	
	rechtsvoor 5
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	Type
	Rek Ptotaal en Ntotaal (groot)
	Eenheid

	
	Materiaal
	RVS
	

	
	Hoogte
	120-205 (met handvat
	mm

	
	Breedte
	420
	mm

	
	Diepte
	330
	mm

	
	Binnendiameter hals
	
	mm

	
	Gewicht leeg
	6380
	gram

	
	Gewicht vol
	11913
	gram

	
	Aantal per rek
	52
	

	
	Nummering
	links voor 1
	

	
	
	rechts voor 6 (Opbouw 6,7,6,7,6,7,6,7)
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	Type
	Destructiebuis Ptotaal en Ntotaal
	Eenheid

	
	Materiaal
	glas met schroefdraad voor 
	

	
	Hoogte
	190
	mm

	
	Breedte
	26,1
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	Binnendiameter hals
	15,5
	gram

	
	Gewicht
	56,4
	gram

	
	Volume monster
	40
	ml
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	Type
	Dop Ptotaal en Ntotaal
	Eenheid

	
	Materiaal
	kunststof, Schott GL25
	

	
	Hoogte
	19
	mm

	
	Breedte
	rand 33
	mm

	
	
	kartel  30
	mm
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	Type
	Rek sampletubes Ptotaal en Ntotaal
	Eenheid

	
	Materiaal
	kunststof
	

	
	Hoogte
	67
	mm

	
	Breedte
	250
	mm

	
	Diepte
	105
	mm

	
	Doorsnede
	
	mm

	
	Gewicht leeg
	144
	gram

	
	Gewicht vol
	969
	gram

	
	Aantal per rek
	90
	

	
	Nummering
	links voor 1
	

	
	
	rechtvoor 15
	

	
	
	
	




	[image: ]
	Type
	Sampletube Ptotaal en Ntotaal
	Eenheid

	
	Materiaal
	kunststof
	

	
	Hoogte
	100
	mm

	
	Breedte
	12,8
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	binnendiameter
	10,5
	mm

	
	Gewicht
	4,17
	gram

	
	Volume monster
	5
	ml

	
	
	
	





[bookmark: _Toc78902479]Voorbewerken Kjeldahl CFA
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	Type
	Rek Kjeldahl CFA
	Eenheid

	
	Materiaal
	RVS
	

	
	Hoogte
	280
	mm

	
	Breedte
	275
	mm

	
	Diepte
	330
	mm

	
	Doorsnede
	
	mm

	
	Gewicht leeg
	1740
	gram

	
	Gewicht vol
	8764
	gram

	
	Aantal per rek
	40
	

	
	Nummering
	Links voor 1
	

	
	
	 rechts voor 5
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	Type
	Destructiebuis Kjeldahl CFA
	Eenheid

	
	Materiaal
	glas 
	

	
	Hoogte
	300
	mm

	
	Breedte
	26,5
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	Binnendiameter
	21,4
	gram

	
	Gewicht
	100,6
	gram

	
	Volume monster
	15
	ml
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	Type
	Dop Ptotaal en Ntotaal
	Eenheid

	
	Materiaal
	kunststof
	

	
	Hoogte
	30
	mm

	
	Breedte
	23-30
	mm

	
	
	
	


[bookmark: _Toc78902480]Voorbewerken Kjeldahl destillatiemethode
[bookmark: _Toc78902481]
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	Type
	Rek Kjeldahl dest
	Eenheid

	
	Materiaal
	RVS
	

	
	Hoogte
	292
	mm

	
	Breedte
	260
	mm

	
	Diepte
	320 340 (zonder handvat) 340 (met handvat)
	mm

	
	Doorsnede
	
	mm

	
	Gewicht leeg
	7080
	gram

	
	Gewicht vol
	9287
	gram

	
	Volume monster
	100
	ml

	
	Aantal per rek
	20
	

	
	Nummering
	rechts achter 1
	

	
	
	links achter 5
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	Type
	Destructiebuis Kjeldahl dest
	Eenheid

	
	Materiaal
	glas
	

	
	Hoogte
	260
	mm

	
	Breedte
	48,2- 54.4 (met rand)
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	binnendiameter
	33,5
	mm

	
	Gewicht
	200
	gram

	
	Volume monster
	100
	ml

	
	
	
	





Inzetten CZV cuvetten
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	Type
	Rek inzetten CZV cuvet
	Eenheid

	
	Materiaal
	RVS gecoat
	

	
	Hoogte
	60-85 (+handvat)
	mm

	
	Breedte
	120
	mm

	
	Diepte
	180
	mm

	
	Doorsnede
	
	mm

	
	Gewicht leeg
	620
	gram

	
	Gewicht vol
	1318
	gram

	
	Aantal per rek
	48
	

	
	Nummering
	Links achter 1
	

	
	
	Links voor 8
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	Type
	Sample tube CZV cuvet
	Eenheid

	
	Materiaal
	kunststof
	

	
	Hoogte
	100
	mm

	
	Breedte
	20
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	binnendiameter
	14,6
	mm

	
	Gewicht
	4,55
	gram

	
	Volume monster
	10
	ml
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Inzetten TOC/DOC/TNb/DnB
[bookmark: _Toc78902483]
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	Type
	Rek inzetten TOC/DOC/TNb/DnB
	Eenheid

	
	Materiaal
	kunststof
	

	
	Hoogte
	60
	mm

	
	Breedte
	
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	Doorsnede
	305
	mm

	
	Gewicht leeg
	1280
	gram

	
	Gewicht vol
	4767
	gram

	
	Aantal per rek
	93
	

	
	Nummering
	Buitenrand naar binnen
	

	
	
	tegen de klok in 
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	Type
	Sample tube TOC/DOC/TNb/DnB
	Eenheid

	
	Materiaal
	glas
	

	
	Hoogte
	85
	mm

	
	Breedte
	
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	Doorsnede
	22,7-19,5 (+rand)
	mm

	
	Gewicht
	17,5
	gram

	
	Volume monster
	20
	ml
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[bookmark: _Toc78902485]Gewenste emballage en nieuwe destuctiebuizen
Naar aanleiding van het robotiseren van dit proces en  het reduceren van de fysieke belasting van medewerkers. De ambitie is om het proces te vereenvoudigen, optimaliseren en te robotiseren, zodat repeterende handelingen worden geminimaliseerd, de kwaliteit verder stijgt en kosten worden gereduceerd.

Aanlevering Monsterpotten AQ50/AQ44

Bij de Emballage is het door een doorzichtige monsterpot mogelijk van buitenaf te beoordelen welke vervolgstappen ,er genomen moeten worden. Daarom willen we voor de robotisering gebruik maken van een doorzichtige monsterpot. Hiervoor hebben we de volgende opties:

De definitieve keuze van AQUON wordt bij de definitieve gunning bekend gemaakt 
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	Type
	Krat AQ50/AQ44
	Eenheid

	
	Materiaal
	Kunststof
	

	
	Hoogte
	145
	mm

	
	Breedte
	400
	mm

	
	Diepte
	595
	mm

	
	Gewicht leeg
	1420
	gram

	
	Gewicht maximaal
	16691
	gram

	
	Aantal
	28
	

	
	Nummering
	links voor 1
	

	
	
	links achter 7
	

	
	
	
	

	
	Kleur dop
	
	

	
	AQ50
	rood
	

	
	AQ44
	groen
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	Type
	Monsterpot AQ50/AQ44
	Eenheid

	
	Materiaal
	De wens is over te schakelen op een doorzichtig materiaal (voor eenvoudigere beoordeling)
	

	
	Hoogte
	120
	mm

	
	Breedte
	70
	mm

	
	Diepte
	70
	mm

	
	Gewicht leeg
	45,4
	gram

	
	Gewicht vol
	545,4
	gram

	
	volume
	500
	ml

	
	Binnendiameter hals
	49,5
	mm

	
	Kleur dop
	
	

	
	AQ50
	rood
	

	
	AQ44
	groen
	

	
	
	
	



Voorbewerken Ptotaal en Ntotaal

Voor het geautomatiseerd inzetten vanuit een monsterpot in destructie buizen voor Ptotaal en Ntotaal willen we graag overstappen op de volgende destructiebuis. Het rek voor deze destructiebuis maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding, maar wordt geleverd door de fabrikant van de CFA waroop Ntotaal en Ptotaal worden geanalyseerd.

	N.t.b.
	Type
	Rek Ptotaal en Ntotaal
	Eenheid

	
	Materiaal
	
	

	
	Hoogte
	
	mm

	
	Breedte
	
	mm

	
	Diepte
	
	mm

	
	Doorsnede
	
	mm

	
	Gewicht leeg
	
	gram

	
	Gewicht vol
	
	gram

	
	Aantal per rek
	
	

	
	Nummering
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	Type
	Destructiebuis Ptotaal en Ntotaal
	Eenheid

	
	Materiaal
	Kunststof 
	

	
	Hoogte
	107,3
	mm

	
	Breedte
	Onder 29,2
Boven 34,3
	mm

	
	Diepte
	104,4
	mm

	
	Doorsnede
	27,9
	mm

	
	Gewicht
	12.0
	gram

	
	Volume monster
	50
	ml
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