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Programma van Eisen bijlage B6A

Toelichting tabbladen Bijlage B6-A

Checklisten technische aspecten gladheidbestrijdingsmaterieel conform 
Programma van Eisen



In deze bijlage zijn tabbladen opgenomen met checklisten van Gladheidbestrijdingsmaterieel. Deze checklisten zijn onderdeel van de Materieeltest.

De uit te voeren checks zijn met een "x" vermeld

	Kolom
	Toelichting / verklaring

		Controlemethodiek (visueel en/of aantoonbaar maken)



		Aanbesteder/Opdrachtgever zal visueel checken of aan de eis is voldaan en zal indien van toepassing de Inschrijver/Opdrachtnemer verzoeken bij de check dit aan te tonen.




		Controlemethodiek (praktisch aantonen)



		Aanbesteder/Opdrachtgever zal Inschrijver/Opdrachtnemer bij de check verzoeken dit aan te tonen




		Controlemethodiek (strooitest)



	Aanbesteder/Opdrachtgever zal aan de hand van de vastgelegde strooitesten de minimum eisen checken.

	  Bevindingen
		Aanbesteder/Inschrijver zal bij geen akkoord de afwijkingen vermelden

































		
	                                                                         Bijlage B6-A                                          Tabblad: opzet (nat)zoutstrooier (5 m³)

	Checklist technische aspecten gladheidbestrijdingsmaterieel conform Programma van Eisen




	






	Artikel- nummer
	Onderdeel
	Lid
	Sub onderdeel
	Controle/check op
		Controlemethodiek (visueel en/of aantoonbaar maken)



		Controlemethodiek (praktisch aantonen)



		Controlemethodiek (strooitest)



		Bevindingen



		Akkoord ja/nee




	2.1.1
	Algemene eisen
	1b
		Productie conform NEN-ISO9001 of gelijkwaardig



		Aanwezigheid certificaat



	x
	
	
	
	

	
	
	1d
		CE markering / EG verklaring van overeenstemming



		Aanwezigheid van CE sticker



	x
	
	
	
	

	
	
	1e
	Type plaat
		Aanwezig en niet demontabel



	x
	
	
	
	

	
	
	1e i-vi
		Aanwezigheid van gegevens op type plaat



		Merk fabrikant+ adresgegevens, CEmarkering, typeaanduiding, bouwjaar, serienummer, (leeg)gewicht in kg of werkbreedte in m, maximale inhoud Dooimiddel/ Pekel silo/tank in m3/l



	x
	
	
	
	

	2.1.2
		Eisen aan identificatie



	1
		Unieke kentekenplaat



		

	Aanwezigheid



	n.v.t.
	
	
		niet bij Materieeltest gunningsprocedure



	

	
	
	2
		Aantal en locatie i.g.v. strooi/sproeimaterieel



		2 stuks, aanwezig op voor- en achterzijde



	n.v.t.
	
	
	niet bij Materieeltest gunningsprocedure
	

	
	
	4
		Kentekenplaatje bedieningskast



		Aanwezigheid op voorzijde



	n.v.t.
	
	
	niet bij Materieeltest gunningsprocedure
	

	2.1.3
		

	Eisen aan Documentatie



	1a
		Gebruikershandleiding in NL



	Aanwezig, duidelijk
	x
	
	
	
	

	
	
	1b
		Handleiding voor technisch onderhoud in NL



		Aanwezig



	x
	
	
	
	

	2.1.4
		Eisen aan bedieningskast



	1
		Bedienbaarheid en uitleesbaarheid



		Bedienbaar vanuit de Tractie en uitleesbaarheid ook in donker



	x
	
	
	
	

	
	
	2 a-h
		Functies strooiers



		Aan-/uitzetten bedieningskast, instellen strooibreedte/patroon, instellen type Dooimiddel (droog), instellen type Dooimiddel (nat), dosering, aan- /uitzettenattentieverlichting, aan-/uitzetten werklamp, aan-/uitzetten droog- of nat strooien



	x
	
	
	
	

	
	
	5
	Voeding
	Vanuit de Tractie
	x
	
	
	
	

	
	
	6
	Aard Materiaal
		Slagvast en spatwaterdicht minimaal conform IP54



	x
	
	
	
	

	
	
	1
	Voorbehandeling verfsysteem
		Reinigingsgraad Sa2,5-3 gestraald overeenkomstig NEN-ENISO 8501-1:2007



	x
	
	
	
	

	
	
	1
		Conserveringsnorm



		Aangebracht volgens NEN-EN-ISO 12944: 2007-5



	x
	
	
	
	

	
	
	2
		Lakbestendigheid



		Voldoen aan zout sproeitest NEN-EN-ISO 9227:2012



	x
	
	
	
	

	
	
	3
		Laagdikte



		Minimaal 140 micrometer



	
	x
	
	
	

	
	
	4
		Kleur laklaag RAL 1016



		Zichtbare delen van trechters van strooiers



	x
	
	
	
	

	
	
	5
		Kleur laklaag RAL 7021



		Delen anders dan delen van trechters van strooiers



	x
	
	
	
	

	2.3.1
		Eisen dataregistratie



	1
		Nat-/droog strooien



		Uit de dataregistratie dient te blijken of er nat- dan wel droog gestrooid wordt



	
	x
	
	
	

	
	
	2
		Nat strooien



		Bij uitval toevoer natte component dient systeem dit te registreren als droog strooien in SMS



	
	x
	
	
	

	
	
	2
	Nat strooien
		Bij uitval toevoer natte component dient systeem dit via een akoestisch signaal weer te geven via de bedieningskast



	
	x
	
	
	

	3.1.1
		Eisen strooifunctie



	1
		Besturing



		Bedieningskast Rijsnelheidsafhankelijk



	x
	
	
	
	

	
	
	2
	Wielnaaf of wielaandrijving
		Aanwezigheid (hydraulisch)



	
	x
	
	
	

	
	
	2
	Wielnaaf of wielaandrijving
		Vermogen zowel voor- als achteruit rijden met volledig benodigd vermogen



	
	x
	
	
	

	
	
	3
		Strooibereik



		Droog (5 - 40 g/m2) en nat (5 - 20 g/m2) bij variabele rijsnelheid van 5 tot 40 km/uur (droog), respectievelijk 5 tot 70 km/uur (nat)



	x
	
	
	
	

	
	
	3
		Verstelbaarheid breedte instelling



		In stappen van 0,5 m



	x
	
	
	
	

	
	
	3
		Verstelbaarheid dosering



		In stappen van 1 g/m2



	x
	
	
	
	

	
	
	5
		Symmetrie/asymmetrie



		In stappen van een 0,5 m, waarbij aanpassing in 1 richting geen nieuwe instelling vereist in andere richting



	x
	
	
	
	

	
	
	6
		Regelmatig strooipatroon



		In geval van nat zout strooien dient tot minimaal 80 % van de strooibreedte de natte en droge component optimaal vermengd te zijn



	x
	
	
	
	

	
	
	7
		Aanpassen rijsnelheid



		Ongeacht veranderingen in rijsnelheid, strooibreedte en symmetrie dient ten allen tijde de ingestelde dosering te worden gestrooid



	x
	
	
	
	

	
	
	7
		Aanpassen rijsnelheid



			Bij omschakeling van droog naar nat v.v. vereist geen nieuwe instelling van strooibreedte en dosering






	x
	
	
	
	

	
	
	8
		Transportband



		Aanwezigheid



	x
	
	
	
	

	
	
	9
		Dooimiddelen (droog)



		Dient alle typen zout conform eisen Bijlage 2 toegepast in NL te kunnen strooien



	x
	
	
	
	

	
	
	10 a-e
		Strooischotel(s)



		Handmatig kantel en draaibaar zijn, draaiende delen over 360° afgeschermd zijn, tot 0,40 m instelbaar, over een voorziening te beschikken die voorkomt dat zout de Tractie wordt gestrooid.



	x
	
	
	
	

	
	
	10f
		Strooi controlesensor



		Bij geen zout dient een akoestisch waarschuwingssignaal te worden genereerd via de bedieningskast incl. tekstmelding via de display



	x
	
	
	
	

	
	
	11 a-c
		


Silo 
		Zelf lossend, inwendige lengte min. 3 meter, beschikt over inrichting om zoutkluiten te verbrijzelen



	x
	
	
	
	

	
	
	12a
		Vloeistoftanks



		Verhouding tank/silo 1 : 2,5 (V/V)



	x
	
	
	
	

	
	
	12f
	Vloeistoftanks
		Vullingsgraad afleesbaar in stappen van maximaal 500 l



	x
	
	
	
	

	3.1.2
	Eisen aan opbouw
	1
		Kunststofonderdelen (alle)



		Slagvast tot -30° C



	x
	x
	
	
	

	
	
	2a
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Leegdraaien bij minimale snelheid van 0,3 m3/min bij niet meedraaiende strooischotel



	
	x
	
	
	

	
	
	2b
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Leegdraaien dient geregistreerd te worden in het dataprotocol



	
	x
	
	
	

	
	
	2c
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Strooi-/sproeier in volgeladen toestand af te zetten zonder ingrijpende handelingen en menskracht



	
	x
	
	
	

	
	
	2d
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Afzetpoten voorzien van stalen plaat voorzien van hard rubber aan de onderzijde



	x
	
	
	
	

	
	
	2e
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Dient te beschikken over bedieningshandels type hold-to-run of vergelijkbaar



	x
	
	
	
	

	
	
	2f
	elektrisch/hydraulisch systeem
	Dient gevoed te worden door een 380 Volt/50 Hz met onder hand bereikbaar een dodemansknop
	x
	
	
	
	

	
	
	2g
	elektrisch/hydraulisch systeem
			Behuizing bedieningshandels dient te voldoen aan IP53






	x
	
	
	
	

	
	
	3
		Maatvoering 5 m3



		Strooier mag maximaal 4,5 m lang en maximaal 2,2 m breed zijn



	x
	
	
	
	

	
	
	3b
		Maatvoering



		Strooier mag niet meer dan 1,3 m uitsteken t.o.v. de achterkant van de Tractie



	x
	
	
	
	

	
	
	3b
	Maatvoering
		Hoogte onderkant frame strooier t.o.v. hoogte waar strooier beladen wordt mag niet meer bedragen dan 1,85 m



	x
	
	
	
	

	
	
	4
		Voedingsspanning



		Dient 12 dan wel 24 Volt te bedragen



	x
	
	
	
	

	
	
	5
		Zijgeleiding



		Dient te beschikken over zijgeleidingsbalken over de gehele lengte van de strooier bestaande uit RVS of gegalvaniseerd staal met afgeschuinde uiteinden richting de strooier en 
	verstelbaar in zijdelingse richting






	x
	
	
	
	

	3.1.3
	Overige eisen
	1
		Horizontale- en verticale verplaatsingen



		Voorzieningen aanwezig om genoemde verplaatsingen tegen te gaan



	x
	
	
	
	

	
	
	2
		Achter verlichting



		Aanwezigheid wettelijk voorgeschreven achter verlichting



	x
	x
	
	
	

	
	
	3
		Attentieverlichting



		Aanwezigheid en plaats linker- en rechterkant en zo hoog op de achterzijde van de silo



	x
	x
	
	
	

	
	
	4
	Werklamp
		Aanwezigheid rode werklamp gericht op de baan uittredend dooimiddel



	x
	x
	
	
	

	
	
	4
	Werklamp
		Type hold-to-run of na inschakeling automatisch na 10 sec. uitgaan



	
	x
	
	
	

	
	
	6
		Inspectieladder



		Aanwezigheid op achterzijde



	x
	
	
	
	

	
	
	7
		Kunststof schep



		Aanwezigheid en controle materiaaltype (PP) en uitvoering (lengte ca. 1,2 m)



	x
	
	
	
	

	
	
	8
		Achter vulaansluiting



		Aanwezigheid en controle materiaaltype (PP) en uitvoering (lengte ca. 1,2 m)



	x
	
	
	
	

	
	
	8
	Achter vulaansluiting
		Type 2" Elaflexkoppeling met terugslagklep en over vulbeveiliging



	x
	x
	
	
	

	3.5.1
	Markeringseisen
	1a
		Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten



		Toegepaste markering betreft klasse III folie



	x
	
	
	
	

	
	
	1c
		Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten



		Kleurstelling afwisselend witte en rode banen



	x
	
	
	
	

	
	
	1d
	Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten
		Breedte banen dienen afzonderlijk 100 mm te bedragen en aangebracht te zijn in een visgraat motief



	x
	
	
	
	

	
	
	1f
	Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten
		Bevestiging bord zo hoog mogelijk en symmetrisch op achterzijde met opperval van minimaal 1 m²



	x
	
	
	
	

	
	
	1g
	Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten
		Bij rechtstreeks aangebrachte markering dient het beplakte oppervlak tenminste 1 m² te bedragen.



	x
	
	
	
	

	
	
	1g
	Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten
		Indien de markering met een oppervlak van 1 m² niet op 1 constructievlak kan worden aangebracht, dan dient een tweede vlak eveneens in zijn geheel beplakt te worden



	x
	
	
	
	

	
	
	1g
	Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten
		Geplakte markering dient zo hoog mogelijk en symmetrisch te worden aangebracht



	x
	
	
	
	

	
	
	1h
	Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten
		Teksten op het markeringsbord dienen zowel in horizontale- en verticale richting centrisch te worden aangebracht



	x
	
	
	
	

	
	
	1h
	Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten
			Lettertype/-hoogte (tekenhoogte 400 R, 300 P) conform aangeleverd format






	x
	
	
	
	

	
	
	1i/j
	Markeringsafbeelding/-bord aandachtspunten
		Geen andere tekst aanwezig dan door Opdrachtgever aangegeven



	x
	
	
	
	

	3.5.2
	Contourmarkering
	a
	Contourmarkering
		Dient voorzien te zijn aan beide zijkanten over gehele lengte van contourmarkering



	x
	
	
	
	

	
	
	1a
	Contourmarkering
		Toegepaste markering betreft klasse III folie



	x
	
	
	
	

	
	
	1b
	Contourmarkering
		Uitgevoerd in wit



	
	
	
	
	

	
	
	1c
	Contourmarkering
		Strookhoogte markering dient 55 mm ± 5 mm te bedragen



	
	
	
	
	

	
	
	1d
	Contourmarkering
		Dient tussen 2 en 20 cm vanaf de rand bovenzijde te zijn aangebracht



	
	
	
	
	




	
	                                                                         Bijlage B6-A                                          Tabblad: kleine opzet (nat)zoutstrooier (1 m³)

	Checklist technische aspecten gladheidbestrijdingsmaterieel conform Programma van Eisen




	



	Artikel- nummer
	Onderdeel
	Lid
	Sub onderdeel
	Controle/check op
		Controlemethodiek (visueel en/of aantoonbaar maken)



		Controlemethodiek (praktisch aantonen)



		Controlemethodiek (strooitest)



		Bevindingen



		Akkoord ja/nee




	2.1.1
	Algemene eisen
	1b
		Productie conform NENISO9001 of gelijkwaardig



		Aanwezigheid certificaat



	x
	
	
	
	

	
	
	1d
		CE markering / EG verklaring van overeenstemming



		Aanwezigheid van CE sticker



	X
	
	
	
	

	
	
	1e
			Type plaat






		Aanwezig en niet demontabel



	X
	
	
	
	

	
	
	1e i-vii 
			Aanwezigheid van gegevens op type plaat






		Merk fabrikant + adresgegevens, CE-markering, typeaanduiding, bouwjaar, serienummer, (leeg)gewicht in kg of werkbreedte in m, maximale inhoud Dooimiddel/Pekel silo/tank in m3/l



	X
	
	
	
	

	2.1.2
		Eisen aan identificatie



	1
		Unieke kentekenplaat



		Aanwezigheid



	n.v.t.
	
	
	niet bij Materieeltest gunningsprocedure
	

	
	
	2
		Aantal en locatie i.g.v. strooi/sproeimaterieel



		2 stuks, aanwezig op voor- en achterzijde



	n.v.t.
	
	
	niet bij Materieeltest gunningsprocedure
	

	
	
	4
		Kentekenplaatje bedieningskast



		Aanwezigheid op voorzijde



	n.v.t.
	
	
	niet bij Materieeltest gunningsprocedure
	

	2.1.3
		Eisen aan Documentatie



	1a
		Gebruikershandleiding in NL



		Aanwezig, duidelijk



	X
	
	
	
	

	
	
	1b
		Handleiding voor technisch onderhoud in NL



		Aanwezig



	X
	
	
	
	

	2.1.4
		Eisen aan bedieningskast



	1
		Bedienbaarheid en uitleesbaarheid



		Bedienbaar vanuit de Tractie en uitleesbaarheid ook in donker



	X
	
	
	
	

	
	
	2a-h
		Functies strooiers



		Aan-/uitzetten bedieningskast, instellen strooibreedte/patroon, instellen type Dooimiddel (droog), instellen type Dooimiddel (nat), dosering, aan-/uitzettenattentieverlichting, aan-/uitzetten werklamp, aan- /uitzetten droog- of nat strooien



	X
	
	
	
	

	
	
	5
		Voeding



		Vanuit de Tractie



	X 
	
	
	
	

	
	
	6
		Aard materiaal



		Slagvast en spatwaterdicht minimaal conform IP54



	X
	
	
	
	

	2.2.1
		Eisen aan conservering



	1
		Voorbehandeling verfsysteem



		Reinigingsgraad Sa2,5-3 gestraald overeenkomstig NEN-ENISO 8501-1:2007



	X
	
	
	
	

	
	
	1
		Conserveringsnorm



		Aangebracht volgens NEN-EN-ISO 12944: 2007-5



	X
	
	
	
	

	
	
	2
		Lakbestendigheid



		Voldoen aan zout sproeitest NEN-EN-ISO 9227:2012



	X
	
	
	
	

	
	
	3
		Laagdikte



		Minimaal 140 micrometer



	
	X
	
	
	

	
	
	4
		Kleur laklaag RAL 1016



		Zichtbare delen van trechters van strooiers



	X
	
	
	
	

	
	
	5
		Kleur laklaag RAL 7021



		Delen anders dan delen van trechters van strooiers



	X
	
	
	
	

	2.3.1
	Eisen dataregistratie
	1
		Nat-/droog strooien



		Uit de dataregistratie dient te blijken of er nat- dan wel droog gestrooid wordt



	
	X
	
	
	

	
	
	2
	Nat strooien
		Bij uitval toevoer natte component dient systeem dit te registreren als droog strooien in SMS



	
	X
	
	
	

	
	
	2
	Nat strooien
		Bij uitval toevoer natte component dient systeem dit via een akoestisch signaal weer te geven via de bedieningskast



	
	X
	
	
	

	3.4.1
	Algemene eisen
	1
		Maatvoering



		Inhoud dient 0,8 m3 ± 0,1 m3 te bedragen



	X
	
	
	
	

	
	
	2a
		Besturing



		Rijsnelheidsafhankelijk



	
	X
	
	
	

	
	
	2b
		Strooibereik



		Droog (5 - 40 g/m2) en nat (5 - 20 g/m2) bij variabele rijsnelheid van 5 tot 40 km/uur (droog), respectievelijk 5 tot 70 km/uur (nat)



	X
	
	X
	
	

	
	
	2b
		Verstelbaarheid breedte instelling



		In stappen van 0,5 m



	X
	
	X
	
	

	
	
	2b
		Verstelbaarheid dosering



		In stappen van 1 g/m2



	X
	
	X
	
	

	
	
	2c
		Strooibreedte



		Dient tussen 1,5 en 6 meter te kunnen strooien



	X
	
	X
	
	

	
	
	2d
		Symmetrie/asymmetrie



		In stappen van een 0,5 m, waarbij aanpassing in 1 richting geen nieuwe instelling vereist in andere richting



	X
	
	X
	
	

	
	
	2e
		Regelmatig strooipatroon



		In geval van natzout strooien dient tot minimaal 80 % van de strooibreedte de natte en droge component optimaal vermengd te zijn



	
	
	X
	
	

	
	
	2f
		Aanpassen rijsnelheid



		Ongeacht veranderingen in rijsnelheid, strooibreedte en symmetrie dient ten allen tijde de ingestelde dosering te worden gestrooid



	
	
	X
	
	

	
	
	2f
		Aanpassen rijsnelheid



		Bij omschakeling van droog naar nat v.v. vereist geen nieuwe instelling van strooibreedte en dosering



	
	
	X
	
	

	
	
	2g
		Transportband



		Aanwezigheid



	X
	
	
	
	

	
	
	2h
		Dooimiddelen (droog)



		Dient alle typen zout conform eisen Bijlage B2 toegepast in NL te kunnen strooien



	X
	
	
	
	

	
	
	2i
		Kunststofonderdelen (alle)



		Slagvast tot -30° C



	X
	
	
	
	

	
	
	2j-i
		elektrisch/hydraulisch systeem



		Leegdraaien bij minimale snelheid van 0,3 m3/min bij niet meedraaiende strooischotel



	
	X
	
	
	

	
	
	2j-ii
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Genereren van akoestisch waarschuwingssignaal via de bedieningskast



	
	X
	
	
	

	
	
	2j-iii
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Leegdraaien dient geregistreerd te worden in het dataprotocol



	
	X
	
	
	

	
	
	2j-iv
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Dient te beschikken over bedieningshandels type hold-to-run of vergelijkbaar



	X
	
	
	
	

	
	
	2j-v
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Dient gevoed te worden door een 380 Volt/50 Hz met onder hand bereikbaar een dodemansknop



	X
	
	
	
	

	
	
	2j-vi
	elektrisch/hydraulisch systeem
		Behuizing bedieningshandels dient te voldoen aan IP53



	X
	
	
	
	

	
	
	2k
		Voedingsspanning



		Dient 12 dan wel 24 Volt te bedragen



	X
	
	
	
	

	
	
	2l
		Kunststof schep



		Aanwezigheid en controle materiaaltype (PP) en uitvoering (lengte ca. 1,2 m)



	X
	
	
	
	

	
	
	2m
		Attentieverlichting



		Aanwezigheid en plaats linker- en rechterkant en zo hoog op de achterzijde van de silo



	X
	X
	
	
	

	
	
	2n
			Werklamp






			Aanwezigheid rode werklamp gericht op de baan uittredend dooimiddel






	X
	X
	
	
	

	
	
	2n
			Werklamp






		Type hold to run of na inschakeling automatisch na 10 sec.uitgaan



	
	X
	
	
	

	
	
		2p-i t/m iii+ vi



			Strooischotel(s)






			Handmatig kantel en draaibaar zijn, draaiende delen over 360° afgeschermd zijn, tot 0,40 m instelbaar, over een voorziening te beschikken die voorkomt dat zout tegen de Tractie wordt gestrooid






	
	X
	
	
	

	
	
	2p-v
		Strooi controlesensor



		Aanwezigheid en werking. Bij geen zout dient een akoestisch waarschuwingssignaal te worden genereerd via de bedieningskast incl. tekstmelding via de display. Tevens registratie in dataprotocol



	X
	X
	
	
	

	
	
		2q-i t/m ii



	Silo
		Dient zelf lossend te zijn en te beschikken over een inrichting om zoutkluiten te verbrijzelen



	X
	
	
	
	

	
	
	2r-i
	Vloeistoftanks
		Verhouding tank/silo 1 : 2,5 (V/V)



	X
	
	
	
	

	
	
	2r-ii
	Vloeistoftanks
		Vulsnelheid minimaal 300 l/min



	
	X
	
	
	

	
	
	2r-vi
	Vloeistoftanks
		Vullingsgraad afleesbaar in stappen van maximaal 100 l



	X
	
	
	
	

	
	
	2r-viii
	Vloeistoftanks
		Vloeistoffilter met uitwisselbaar filterelement - vervangen filter mogelijk bij gevulde tanks



	X
	X
	
	
	

	
	
	2u
		Achter vulaansluiting



		Type 2" Elaflexkoppeling met terugslagklep en over vulbeveiliging



	X
	X
	
	
	

	
	
	2u
		Achter vulaansluiting



		Aanwezigheid stekkerdoos voor over vulbeveiliging, Hella 3polig



	X
	
	
	
	

	
	
	2v
		Afscherming silo



		Indien veiligheidsvoorschrift conform CE-norm dit verlangt dient silo afgeschermd te worden met een rooster



	X
	
	
	
	

	3.4.2
	Specifieke eisen
	1a
		Wielnaafaandrijving



		Aanwezigheid (hydraulisch)



	X
	
	
	
	

	
	
	1a
		Wielnaafaandrijving



		Vermogen zowel voor- als achteruit rijden met volledig benodigd vermogen



	
	X
	
	
	

	
	
	1b
		Op- en afzetten strooier



		Dient in volgeladen toestand zonder ingrijpende handelingen en menskracht op en af het voertuig te zetten rekening houdend met de hoogte van de laadvloer van de Tractie



	
	X
	
	
	

	
	
	1c
		Op- en afzetten strooier



		Afzetpoten voorzien van stalen plaat voorzien van hard rubber aan de onderzijde



	X
	
	
	
	

	
	
	1d
		Maatvoering 1 m3



		Strooier mag maximaal 2,7 m lang en maximaal 1,5 m breed zijn



	X
	
	
	
	

	
	
	1e
		Maatvoering



		Strooier mag niet meer dan 1 m uitsteken t.o.v. de achterkant van de Tractie



	X
	
	
	
	

	
	
	1f
		Horizontale- en verticale verplaatsingen



		Voorzieningen aanwezig om genoemde verplaatsingen tegen te gaan



	X
	
	
	
	

	3.5.1
		Markeringseisen



	1a
		Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten



		Toegepaste markering betreft klasse III folie



	X
	
	
	
	

	
	
	1c
		Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten



		Kleurstelling afwisselend witte en rode banen



	X
	
	
	
	

	
	
	1d
		Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten



		Breedte banen dienen afzonderlijk 100 mm te bedragen en aangebracht te zijn in een visgraat motief



	X
	
	
	
	

	
	
	1f
	Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten
		Bevestiging bord zo hoog mogelijk en symmetrisch op achterzijde met opperval van minimaal 1 m²



	X
	
	
	
	

	
	
	1g
	Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten
		Bij rechtstreeks aangebrachte markering dient het beplakte oppervlak tenminste 1 m² te bedragen



	X
	
	
	
	

	
	
	1g
	Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten
		Indien de markering met een oppervlak van 1 m² niet op 1 constructievlak kan worden aangebracht, dan dient een tweede vlak eveneens in zijn geheel beplakt te worden



	X
	
	
	
	

	
	
	
	Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten
		Geplakte markering dient zo hoog mogelijk en symmetrisch te worden aangebracht



	X
	
	
	
	

	
	
	1h
	Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten
		Teksten op het markeringsbord dienen zowel in horizontale en verticale richting centrisch te worden aangebracht



	X
	
	
	
	

	
	
	1h
	Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten
			Lettertype/-hoogte (tekenhoogte 400 R, 300 P) conform aangeleverd format






	X
	
	
	
	

	
	
	1i/j
	Markeringsafbeelding/- bord aandachtspunten
		Geen andere tekst aanwezig dan door Opdrachtgever aangegeven



	X
	
	
	
	

	3.5.2
		Contourmarkering



	1
	Contourmarkering
		Dient voorzien te zijn aan beide zijkanten over gehele lengte van contourmarkering



	X
	
	
	
	

	
	
	1a
	Contourmarkering
		Toegepaste markering betreft klasse III folie



	X
	
	
	
	

	
	
	1b
	Contourmarkering
		Uitgevoerd in wit



	X
	
	
	
	

	
	
	1c
	Contourmarkering
		Strookhoogte markering dient 55 mm ± 5 mm te bedragen



	X
	
	
	
	

	
	
	1d
	Contourmarkering
		Dient tussen 2 en 20 cm vanaf de rand bovenzijde te zijn aangebracht



	X
	
	
	
	




	                                                                         Bijlage B6-A                                          Tabblad: Sneeuwploeg kunststof

	Checklist technische aspecten gladheidbestrijdingsmaterieel conform Programma van Eisen




	



	Artikel- nummer
	Onderdeel
	Lid
	Sub onderdeel
	Controle/check op
		Controlemethodiek (visueel en/of aantoonbaar maken)



		Controlemethodiek 
(praktisch aantonen)



		Bevindingen



		Akkoord ja/nee




	2.1.1
	Algemene eisen
	1b
		Productie conform NENISO9001 of gelijkwaardig



		Aanwezigheid certificaat



	X
	
	
	

	
	
	1d
		CE markering / EG verklaring van overeenstemming



		Aanwezigheid van CE sticker



	X
	
	
	

	
	
	1e
			Type plaat






		Aanwezig en niet demontabel



	X
	
	
	

	
	
	1e i-vii 
			Aanwezigheid van gegevens op type plaat






		Merk fabrikant + adresgegevens, CE-markering, typeaanduiding, bouwjaar, serienummer, (leeg)gewicht in kg of werkbreedte in m, maximale inhoud Dooimiddel/Pekel silo/tank in m3/l



	X
	
	
	

	2.1.2
		Eisen aan identificatie



	1
		Unieke kentekenplaat



		Aanwezigheid



	n.v.t.
	
	niet bij Materieeltest gunningsprocedure
	

	
	
	3
		Aantal en locatie i.g.v. strooi/sproeimaterieel



			1 stuks, aanwezig op achterzijde 
(zichtbaar voor chauffeur Tractie)






	n.v.t.
	
	niet bij Materieeltest gunningsprocedure
	

	
	
	4
		Kentekenplaatje bedieningskast



		Aanwezigheid op voorzijde



	n.v.t.
	
	niet bij Materieeltest gunningsprocedure
	

	2.1.3
		Eisen aan Documentatie



	1a
		Gebruikershandleiding in NL



		Aanwezig, duidelijk



	X
	
	
	

	
	
	1b
		Handleiding voor technisch onderhoud in NL



		Aanwezig



	X
	
	
	

	2.1.4
		Eisen aan bedieningskast



	1
		Bedienbaarheid en uitleesbaarheid



		Bedienbaar vanuit de Tractie en uitleesbaarheid ook in donker



	X
	
	
	

	
	
	2a-e
		Functies sneeuwploegen



			Aan-/uitzetten bedieningskast, instellen werkstand(links/rechts), instellen van voor- en afbouwstand/ploegstand/transportstand, aan-/uitzetten dim-, groot licht en breedteverlichting






	X
	X
	
	

	
	
	5
		Voeding



		Vanuit de Tractie



	X 
	
	
	

	
	
	6
		Aard materiaal



		Slagvast en spatwaterdicht minimaal conform IP54



	X
	
	
	

	2.2.1
		Eisen aan conservering



	1
		Voorbehandeling verfsysteem



		Reinigingsgraad Sa2,5-3 gestraald overeenkomstig NEN-ENISO 8501-1:2007



	X
	
	
	

	2.2.2
		Conservering



	1
		Conserveringsnorm



		Aangebracht volgens NEN-EN-ISO 12944: 2007-5



	X
	
	
	

	
	
	2
		Lakbestendigheid



		Voldoen aan zout sproeitest NEN-EN-ISO 9227:2012



	X
	
	
	

	
	
	3
		Laagdikte



		Minimaal 140 micrometer



	
	X
	
	

	
	
	5
		Kleur laklaag RAL 7021



		Delen anders dan delen van trechters van strooiers



	X
	
	
	

	3.7.1
	Algemene eisen
	
		Werkbreedte



			Controle op werkbreedte ± 0,1 m. Werkbreedtes: 1,80; 2,10; 2,70; 3,0 en 3,30 m






	X
	
	
	

	
	
	1b
		Constructie schulp + extra voorziening



			Dusdanig geconstrueerd dat opgeworpen sneeuw niet op voorruit van de Tractie terecht komt






	
	X
	
	

	
	
	1c
		Aanwezigheid obstakelbeveiliging



			Sneeuwploeg dient probleemloos een obstakel van 50 mm te kunnen overrijden.






	
	X
	
	

	
	
	1d
			Ploegblad hoogte






			Dient minimaal 80 cm hoog (incl. slijtstrook) te zijn






	X
	
	
	

	
	
	1e
			Instelling ploegstand






			Ploegstand dient minimaal 30° naar rechts en links t.o.v.de rechtstand instelbaar te zijn






	X
	X
	
	

	
	
	1h
		Stoeprandbeveiliging



			Dient te beschikken over een stoeprandbeveiliging aan beide zijden






	X
	
	
	

	
	
	1i
		Markeringsstokken 



			Dient voorzien te zijn van rood/oranje fluorescerende markeringsstokken






	X
	
	
	

	
	
	1j
		Rolsteunen



			Dient voorzien te zijn van een set rolsteunen






	X
	
	
	

	
	
	1m
		Bodemreductie



			Sneeuwploeg met een werkbreedte van 3,0 m dient voorzien te zijn van hydraulische bodemreductie (geen wielen)






	
	X
	
	

	
	
	1n
		Loopwielen



			Sneeuwploegen met een werkbreedte t/m 2,70 m dienen te beschikken over in hoogte verstelbare loopwielen






	X
	
	
	

	
	
	1p
		Slijtstroken



		Sneeuwploeg dient voorzien te zijn van rubber slijtstroken (hardheid 90° Shore) met een slijtvaste inlaag minimaal 3 cm dik "Gummi Küper" of gelijkwaardig



	X
	
	
	

	
	
	1q
		Voorbouwen ploegen met werkbreedte > 2,10 m



		Dient bevestigd te kunnen worden aan Tractie middels een genormaliseerde voorbouwplaat volgens NEN-EN- 15432-1(DIN plaat)



	X
	
	
	

	
	
	1q
	
		Dient bevestigd te kunnen worden aan Tractie middels een "open montage plaat" of vergelijkbaar



	X
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