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Programma van Eisen Bijlage B6-B


Doseernauwkeurigheid strooimachines

Statische doseertest voor strooimachines voor vaste dooimiddelen op basis van EN 15597
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[bookmark: _Toc156545365]1. Inleiding
Dit voorschrift beschrijft de werkwijze voor het bepalen van de doseernauwkeurigheid van strooimachines voor vaste[footnoteRef:1] dooimiddelen volgens een statische doseerproef op basis van EN15597. [1:  Onder vast dooimiddel dient te worden verstaan een mengsel van dooimiddel droog met pekel in een verhouding 70/30] 

Waar deze beschrijving afwijkt van het gestelde in NEN-EN 15597-1 of NPR-CEN/TS 15597-2 geldt het gestelde in deze beschrijving. 
Voor Provincie Flevoland en Provincie Noord-Holland gelden alleen Type A en C.	Comment by Henk Klaassen: Klopt dit?

Strooimachines worden volgens NPR-CEN/TS 15597-2 ingedeeld in de volgende Types:

Tabel 1 Type indeling strooimachines voor vaste dooimiddelen
	Type
	Strooibreedte

m
	Dosering g/m2
	Snelheid van
het voertuig
km/h
	Hoogste opbrengst 
kg/min

	A
	1 t/m 6
	5 t/m 30 
	5 t/m 40 
	120

	B
	2 t/m 8
	5 t/m 30 
	5 t/m 60 
	240

	C
	3 t/m12
	5 t/m 30 
	5 t/m 80 
	300


	
	


De uit te voeren doseertest is afhankelijk van het type strooimachine.
De onderstaande tabellen (2 t/m 4) geven per type strooimachine het aantal meetpunten aan waar een volledige doseertest voor vaste dooimiddelen aan moet voldoen:

Tabel 2 Strooiparameter voor strooimachine Type A voor vaste dooimiddelen
	Nr
		Dosering
g/m2



		Strooibreedte



m
		Strooisnelheid km/h



		Theoretische opbrengst kg/min




	1
	5
	6
	20
	10

	2
	10
	3
	20
	10

	3
	20
	3
	20
	26,7

	4
	10
	6
	40
	40

	5
	30
	6
	40
	120




Tabel 3 Strooiparameter voor strooimachine Type B voor vaste dooimiddelen
	Nr
	Dosering 
g/m2
	Strooibreedte
m
	Strooisnelheid km/h
	Theoretische opbrengst 
kg/min

	1
	10
	6
	10
	10

	2
	30
	2
	10
	10

	3
	20
	4
	20
	27

	4
	10
	8
	60
	80

	5
	20
	8
	60
	160

	6
	30
	8
	60
	240




Tabel 4 Strooiparameter voor strooimachine Type C voor vaste dooimiddelen
	Nr
	Dosering
g/m2
	Strooibreedte
m
	Strooisnelheid km/h
	Theoretische opbrengst
kg/min

	1
	10
	6
	10
	10

	2
	30
	3
	10
	15

	3
	10
	8
	30
	40

	4
	30
	6
	30
	90

	5
	20
	12
	60
	240

	6
	30
	12
	50
	300



[bookmark: _Toc156545366]2. Norm en materiaal
De volgende normen zijn van toepassing:
· NEN-EN 15597-1:2009
· NPR-CEN/TS 15597-2:2012
· Deze beschrijving

Voor de uitvoering van de doseertest voor vaste dooimiddelen zijn de volgende materialen nodig:
· Dooimiddel *
· Pekel van bekende concentratie (meestal 20%)
*Het resultaat van de doseertest is alleen geldig voor het type dooimiddel dat gebruikt is. Bij toepassing van een ander type dooimiddel moet de doseertest opnieuw worden uitgevoerd.



[bookmark: _Toc156545367]3. Apparatuur en hulpmiddelen
Voor het uitvoeren van de statische doseertest zijn de volgende apparatuur en hulpmiddelen vereist:
· Temperatuurmeter , afleesnauwkeurigheid ≤ 1˚C ;
· Areometer voor de bepaling van de concentratie van de toegepaste pekel;
· Balans met minimale capaciteit van 150 kg (gekalibreerd , nauwkeurigheid ± 1% van de testportie, afleesnauwkeurigheid ≤ 100 g);
· Stopwatch of ander tijdmeetinstrument, afleesnauwkeurigheid ≤ 1 seconde;
· 2 gelijke opvangbakken voor strooimateriaal en pekel van voldoende grootte (b.v. speciekuip met inhoud van 50 liter).


[bookmark: _Toc156545368]4. Voorbereiding
· Voor de doseerproef moeten het dooimiddel en pekel apart kunnen worden opgevangen. Hiervoor moet de pekelslang losgemaakt worden en de strooischotel worden opgeklapt.
· De strooimachine moet over een mogelijkheid beschikken om de verschillende snelheden, strooibreedtes en –hoeveelheden in het besturingssysteem te simuleren.
· De verhouding dooimiddel : pekel is 70 : 30
· De strooimachine moet minimaal voor 50% gevuld zijn, dit geldt zowel voor de dooimiddelbunker als voor de pekeltanks.
· De strooimachine moet zoveel mogelijk horizontaal opgesteld worden.
· De omgevingstemperatuur moet 15˚C ± 10˚C bedragen.



[bookmark: _Toc156545369]5. Uitvoering
Omschrijving
Gedurende een bepaalde tijd wordt bij een specifieke machine-instelling (afhankelijk van het te testen type A, B of C ) het dooimiddel en, indien van toepassing, de pekel opgevangen en gewogen. De massa van het opgevangen materiaal moet binnen bepaalde grenzen overeenkomen met de theoretische massa. Per type moeten alle instellingen uit de betreffende tabel getoetst worden.
De meettijden per machinetype en instelling zijn als volgt:

Tabel 5 Meettijden voor strooimachine Type A voor vaste dooimiddelen
	Nr
	Meettijd

S
	Toegevoegd pekel

% m/m
	Theoretische hoeveelheid

	
	
	
	Pekel 
kg
	Dooimiddel 
kg
	Totaal 
kg

	1
	120
	30
	6
	14
	20

	2
	120
	30
	6
	14
	20

	3
	120
	30
	12
	28
	40

	4
	90
	30
	20
	40
	60

	5
	30
	30
	20
	40
	60



Tabel 6 Meettijden voor strooimachine Type B voor vaste dooimiddelen
	Nr
	Meettijd

S
	Toegevoegd pekel

% m/m
	Theoretische hoeveelheid

	
	
	
	Pekel 
kg
	Dooimiddel 
kg
	Totaal 
kg

	1
	120
	30
	6
	14
	20

	2
	120
	30
	6
	14
	20

	3
	90
	30
	12
	28
	40

	4
	40
	30
	16
	37,3
	53,3

	5
	30
	30
	24
	56
	80

	6
	20
	30
	24
	56
	80



Tabel 7 Meettijden voor strooimachine Type C voor vaste dooimiddelen
	Nr
	Meettijd

S
	Toegevoegd pekel

% m/m
	Theoretische hoeveelheid

	
	
	
	Pekel 
kg
	Dooimiddel 
kg
	Totaal 
kg

	1
	120
	30
	6
	14
	20

	2
	120
	30
	9
	21
	30

	3
	90
	30
	18
	42
	60

	4
	40
	30
	18
	42
	60

	5
	20
	30
	24
	56
	80

	6
	20
	30
	30
	70
	100


Opmerking: Het nummer onder “Nr” heeft betrekking op de ingestelde strooiparameter volgens Tabel 2, 3 of 4.

Bij aanvang van de proef
· Bepaal de omgevingstemperatuur en leg de waarde vast;
· Bepaal de concentratie van de pekel en leg de waarde vast;

Uitvoering van de proef
· Stel de juiste parameters voor de betreffende proef in (snelheid, strooibreedte en – strooidosering) en laat deze controleren door de toezichthouder;
· Weeg de lege opvangbakken of tarreer de balans met een lege opvangbak;
· Ontkoppel de pekelslang en plaats de uitloop in een opvangcontainer;
· Start de strooimachine en wacht tot deze constant draait (wachttijd minimaal 5 seconden);
· Op aangeven van de tijdwaarnemer wordt de opvangbak voor het dooimiddel onder de uitstroomopening van het transportsysteem geplaatst en wordt de pekelslang in de opvangbak voor de pekel geplaatst;
· Na afloop van de voorgeschreven tijd wordt op aangeven van de tijdwaarnemer de opvangbak voor het dooimiddel onder de uitloop vandaan gehaald en de slang voor de pekel wordt weer teruggeplaatst in de opvangcontainer;
· Stop de strooimachine;
· Weeg de opvangbak met dooimiddel en de opvangbak met pekel en leg de waarden vast;
· Voer de proef per instelling in tweevoud uit.

Belangrijk: Het is niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de gehele proef de instellingen van de strooimachine te wijzigen anders dan de snelheid, strooibreedte en strooihoeveelheid volgens de van toepassing zijnde tabel.
Het wijzigen van andere machineparameters dan bovenstaande maakt de gehele proef direct ongeldig.

[bookmark: _Toc156545370]6. Toetsing
· Het toegestane verschil per instelling tussen de gemeten massa en de ingestelde massa mag maximaal ± 6% (m/m) bedragen. Dit geldt zowel voor de afzonderlijke componenten (dooimiddel en pekel) als voor de totale hoeveelheid (dooimiddel plus pekel).
· In afwijking van EN 15597-1 A.4 sub i dient ieder afzonderlijk resultaat aan de gestelde eis te voldoen. Indien een resultaat niet voldoet aan de gestelde eis moet de gehele doseerproef opnieuw worden uitgevoerd.

Het verdient aanbeveling de testgegevens per instelling direct in te voeren in een rekenblad om vast te stellen of het resultaat aan de gestelde eisen voldoet. Hiermee wordt voorkomen dat een volledig uitgevoerde doseerproef ongeldig verklaard moet worden als achteraf een tussentijds resultaat niet aan de gestelde eisen blijkt te voldoen.
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De rapportage moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
· Gegevens producent;
· Type van de strooimachine;
· Serienummer en productiedatum van de strooimachine;
· Datum en locatie van het onderzoek;
· Omgevingstemperatuur;
· Gebruikte dooimiddel;
· Concentratie van de pekel;

Leg per instelling de volgende gegevens vast:
· Ingestelde snelheid, strooidosering, strooibreedte, percentage pekel, meet-tijd;
· Theoretische massa’s (totale massa, massa strooimateriaal en massa pekel);
· Gemeten massa’s (totale gemeten massa, gemeten massa strooimateriaal en gemeten massa pekel);
· Berekend percentage ten opzichte van de theoretische massa voor het totaal en voor het strooimateriaal en de pekel afzonderlijk.
· 
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