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[bookmark: _Toc159929554]Inleiding
Dit Programma van Eisen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de leidraad inzake de Europese Aanbesteding “Levering & onderhoud Gladheidbestrijdingsmaterieel voor de Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Holland met Zaaknummer 3147361. Met dit document worden de minimum eisen beschreven die gesteld worden aan het te leveren Gladheidbestrijdingsmaterieel en de uit te voeren Dienstverlening.
[bookmark: _Toc159929555]1.1 Doelen
De Opdrachtgevers hebben voor onderhavige Overeenkomst een aantal doelen gesteld die centraal staan in de uitvoeringsfase van deze Overeenkomst. Deze doelstellingen zijn nader beschreven in de leidraad hoofdstuk 2
[bookmark: _Toc159929556]1.2 Demarcaties
Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Holland zijn gebaat bij een uniforme omschrijving voor het gewenste Gladheidbestrijdingsmaterieel en een duidelijke scheiding tussen i) hetgeen volgens de Overeenkomst waar dit Programma van Eisen onderdeel van uitmaakt wordt gevraagd en ii) hetgeen thuishoort in het contract met de Tractieaannemer die de uitvoering van de gladheidbestrijding voor de Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Holland verzorgt.
Hiermee wordt bedoeld dat onderdelen die gezien kunnen worden als onderdelen behorend bij de Tractie als verantwoordelijk voor de desbetreffende Tractieaannemer worden beschouwd. Dit zijn onderdelen zoals: de cabinedoorvoer, de adaptorpot voor de naafaandrijving, bevestigingsplaat Sneeuwploegen (DIN-plaat voor ploegen > 2,10 m en een niet gestandaardiseerde voorbouwplaat voor ploegen ≤ 2,10 m).
[bookmark: _Toc159929557]1.3 Definities en begripsbepalingen
In de inschrijfleidraad zijn begripsbepalingen opgenomen. In Bijlage B1 van dit Programma van Eisen zijn aanvullende begripsbepalingen gedefinieerd (met hoofdletter geschreven). Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zal in het Programma van Eisen:
1. het aanhalen van een tijdsperiode doelt op een aaneengesloten periode;
2. het gebruik van de woorden "inclusief", "mede begrepen", "waaronder", “zoals”, "omvattende", “bijvoorbeeld”, “onder andere” en "met inbegrip van" betekenen "met inbegrip van, maar niet beperkt tot";
3. genoemde bedragen zijn in Euro’s exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.



[bookmark: _Toc159929558]2. Algemene eisen aan het Gladheidbestrijdingsmaterieel

[bookmark: _Toc159929559]2.1 Algemene materieeleisen
[bookmark: _Toc159929560]Artikel 2.1.1 Algemene eisen aan het nieuw te leveren Gladheidbestrijdingsmaterieel
1. Te leveren nieuw Gladheidbestrijdingsmaterieel dient/moet:
a. van het laatste model en bouwjaar zijn;
b. geproduceerd zijn volgens kwaliteitswaarborg NEN-ISO 9001 of daaraan gelijkwaardig en onder toepassing van een milieu managementsysteem ISO 140001 of gelijkwaardig zoals dit nader is beschreven in hoofdstuk 8 van het PvE;
	 
	i. voor wat betreft Strooi-/sproeimaterieel minimaal te voldoen aan de Europese norm NEN-EN 15597-1:2009 en NPR-CEN/TS 15597-2:2012;
ii. voor wat betreft Sneeuwploegen minimaal te voldoen aan Europese normen NEN-EN 15583-1:2009 en NEN-EN 15583-2:2012;


c. uitgevoerd zijn volgens richtlijnen en besluiten zoals vermeld in de meest recente
Regelgeving Machineveiligheid van het Nederlands Normalisatie Instituut;
d. ontworpen en geconstrueerd zijn volgens de geharmoniseerde Europese veiligheidsnormen en daarom voorzien te zijn van CE markering en EG-verklaring van overeenstemming;
e. voorzien zijn van een makkelijk/goed leesbare en niet demonteerbare plaat, waarop minimaal de volgende gegevens dienen te zijn vermeld:
i. 	merk/fabrikant (producent) en zijn adres;
ii. 	CE-markering; 
iii	Type-aanduiding;
iv	Bouwjaar
v.	Serie(identificatie)nummer;
vi.	(leeg)gewicht in kg;
vii.	Werkbreedte (i.g.v. Sneeuwploegen);
viii.	maximale inhoud van Dooimiddel/Pekel silo/tank in m³/l (i.g.v. Strooi- /sproeimaterieel);
	


f. geconserveerd zijn in overeenstemming met het gestelde in artikel 2.2.
g. geschikt en functioneel werkend zijn om in combinatie te werken met het SMS (geldt niet voor Sneeuwploegen) in overeenstemming met het gestelde in artikel 4.1. Daartoe dient het communicatie- en/of bedieningsprotocol beschikbaar te zijn voor derden, zodanig dat de strooi-/sproei- en aanverwante gegevens gebruikt kunnen worden voor analysetoepassingen;
h. vanaf Aflevering en daarna jaarlijks een door de Opdrachtnemer te organiseren wettelijk verplichte ARBO-technische veiligheidskeuring met name VA Keur ondergaan, uit te voeren door een daartoe gecertificeerde instantie. Kosten worden geacht te zijn inbegrepen in het “all- in onderhoud” jaartarief;
i. het gladheidbestrijdingsmaterieel is voorzien van een universele stekker

[bookmark: _Toc159929561]Artikel 2.1.2 Eisen aan de identificatie van het Gladheidbestrijdingsmaterieel
1. Voor elk nieuw te leveren Gladheidbestrijdingsmaterieel en de bijbehorende bedieningskast geldt dat deze voorzien dient te worden van een unieke kentekenplaat met nader aan te geven specifieke codering.
2. Strooi-/sproeimaterieel dient uitgerust te worden met 2 kentekenplaten (voor- en achterzijde) op een door de Opdrachtgever nadere te bepalen posities, echter altijd duidelijk zichtbaar.
3. Een Sneeuwploeg dient uitgerust te worden met 1 kentekenplaat aan de achterzijde van de
Sneeuwploeg, zodat deze voor de chauffeur van de Tractie vanuit de cabine goed leesbaar is voordat de Sneeuwploeg wordt voorgebouwd.
4. Een bedieningskast dient op de voorzijde voorzien te worden van een kentekenplaatje met
overeenkomstige tekst behorend bij de betreffende stuk Gladheidbestrijdingsmaterieel.
5. De in de vorige leden genoemde kentekenplaat dient te voldoen aan de specificaties, zoals
opgenomen als voorbeeld in Bijlage B3.
6. Het staat de Opdrachtgever vrij om een andere dan in het vorige lid genoemde
coderingsopbouw te hanteren.

[bookmark: _Toc159929562]Artikel 2.1.3 Eisen aan de Documentatie
1. De Opdrachtnemer verstrekt aan de Opdrachtgever bij elk te leveren stuks Gladheidbestrijdingsmaterieel de benodigde Documentatie, zoals in ieder geval:
a. een duidelijke gebruikershandleiding; en
b. een handleiding voor het technisch onderhoud.
2. De in lid 1 genoemde Documentatie is in de Nederlandse taal opgesteld.

[bookmark: _Toc159929563]Artikel 2.1.4. Eisen aan de bedieningskast
1. Het Gladheidbestrijdingsmaterieel dient over een bedieningskast te beschikken die bedienbaar en uitleesbaar is in de Nederlandse taal (ook in het donker) in de cabine van de Tractie.
2. De in het vorige lid bedoelde bedieningskast beschikt voor Strooiers ten minste over de volgende functionaliteiten:
a. het aan- en uitzetten van de bedieningskast;
b. het instellen van de strooibreedte/ -patroon;
c. het instellen van het toegepast type Dooimiddel (droog);
d. het instellen van het toegepast type Dooimiddel (nat);
e. het instellen van de dosering;
f. het aan- en uitzetten van de attentieverlichting;
g. het aan- en uitzetten van de werklamp ter waarneming van het strooipatroon; en
h. het aan- en uitzetten van het droog- of nat strooien.
3. De in het eerst lid bedoelde bedieningskast beschikt voor Sproeiers ten minste over de volgende functionaliteiten:
a. het aan- en uitzetten van de bedieningskast;
b. het instellen van de sproeibreedte/-patroon;
c. het instellen van het toegepast type Dooimiddel (nat);
d. het instellen van de dosering;
e. het aan- en uitzetten van de attentieverlichting; en
f. het aan- en uitzetten van het sproeien.
4. De in het eerste lid bedoelde bedieningskast beschikt voor Sneeuwploegen ten minste over de volgende functionaliteiten:
a. het aan- en uitzetten van de bedieningskast;
b. het instellen van de werkstand (links/rechts);
c. het instellen van voor- en afbouwstand/ploegstand/transportstand;
d. het aan- en uitzetten van het dim- en grootlicht.
5. De bedieningskast dient voeding vanuit de Tractie te krijgen.
6. De bedieningskast is vervaardigd uit slagvast en spatwaterdicht materiaal (IP54).
7. De bedieningskast is los te koppelen

[bookmark: _Toc159929564]2.2 Eisen met betrekking tot de conservering van nieuw te leveren gladheidbestrijdingsmaterieel
[bookmark: _Toc159929565]Artikel 2.2.1 Voorbehandeling verfsysteem
1.	Het totale metalen oppervlak van het Gladheidbestrijdingsmaterieel moet worden gestraald tot een reinigingsgraad Sa2,5-3 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-1: 2007.

[bookmark: _Toc159929566]Artikel 2.2.2 Conserveringslagen verfsysteem
1. De conservering dient aangebracht te worden overeenkomstig NEN-EN-ISO 12944:2007-5.
2. De lakbestendigheid dient te voldoen aan de zoutsproeitest conform NEN-EN-ISO 9227:2012 (corrosiebeproeving in kunstmatige omgevingen zoutsproeibeproeving).
3. De totale laagdikte dient minimaal 140 micrometer te bedragen.
4. De zichtbare delen van de trechters van Strooiers en stalen ploegbladen dienen geleverd te worden in de kleurstelling RAL 1016.
5. Overige metalen delen dienen geleverd te worden in de kleurstelling RAL 7021 of RAL 7024.

[bookmark: _Toc159929567]2.3 Eisen aan de dataregistratie Strooi-/sproeimaterieel
[bookmark: _Toc159929568]Artikel 2.3.1 Eisen aan de dataregistratie van Strooi-/sproeimaterieel
i. De opzet (nat)zoutstrooier dient aantoonbaar aan te geven of er droog- dan wel nat gestrooid wordt;
ii. De opzet (nat)zoutstrooier dient bij nat strooien, indien geen Dooimiddel (nat) in het
strooiproces wordt toegevoegd, in het SMS te registreren dat droog gestrooid wordt. Dit dient tevens geregistreerd te worden in het dataprotocol en er dient een kort akoestisch
waarschuwingssignaal door de bedieningskast te worden gegenereerd. Tevens dient er een
tekstmelding in de display te verschijnen.
iii. Bij een opzet combi (nat)zoutstrooier/-sproeier dient in het dataprotocol aan gegeven te
worden of er wel of geen Dooimiddel (nat) wordt uitgebracht.

[bookmark: _Toc159929569]2.4 Productgarantie nieuw Gladheidbestrijdingsmaterieel
[bookmark: _Toc159929570]Artikel 2.4.1 Garantiebepalingen m.b.t. nieuw Gladheidbestrijdingsmaterieel
1. Garantiebepalingen van de zijde van de Opdrachtgever, zoals vastgelegd in dit Programma van Eisen, prevaleren boven de standaard garantiebepalingen van de Opdrachtnemer.
2. De garantietermijn op het geleverde Gladheidbestrijdingsmaterieel bedraagt tenminste 24
[bookmark: _Hlk169794026]maanden en is gedurende deze termijn inclusief kosteloze uitvoering van Vast- en correctief onderhoud e.e.a. zoals is bepaald in artikel 5.1.1 lid 2
3. [bookmark: _Hlk169794127]De volledige garantie op de conservering bedraagt minimaal 60 maanden.
4. De in lid 2 en 3 genoemde garantietermijn gaat in bij aanvang van het Strooiseizoen zijnde 1
november in het jaar van Aflevering
5. In afwijking van lid 4 geldt het volgende:
a. Indien Aflevering plaatsvindt na 31 december in het Strooiseizoen, gaat de in lid 2 en 3 genoemde garantietermijn in op het moment van Aflevering.
6. De in de leden 2 en 3 genoemde garantietermijn wordt niet beperkt door inzet dan wel
draaiuren.
7. Het in voorkomende gevallen in opdracht van de Opdrachtgever laten uitvoeren van reparaties en onderhoud door een derde, heeft geen invloed op de garantietermijn, deze blijft gewaarborgd. Dit onder de voorwaarde dat het onderhoud en de reparaties volgens de voorschriften van de fabrikant/producent worden uitgevoerd.
8. Terugroepacties ten behoeve van modificaties worden door de Opdrachtnemer kosteloos
uitgevoerd. Modificaties ten behoeve van productverbeteringen worden door de
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever uitgevoerd. Modificaties uitgevoerd door de Opdrachtnemer, worden voldoende gedocumenteerd.

[bookmark: _Toc159929571]3 Specifieke eisen per soort gladheidbestrijdingsmaterieel
[bookmark: _Toc159929572]3.1 Specifieke eisen aan opzet (nat)zoutstrooier

Artikel 3.1.1 Eisen aan de strooifunctie
1. De opzet (nat)zoutstrooier dient over een rijsnelheid afhankelijke besturing te beschikken;
2. De opzet (nat)zoutstrooier dient over een hydraulische wielnaafaandrijving of wielaandrijving te beschikken die zowel bij voor- als achteruit rijden van het voertuig het volledige benodigde vermogen levert;
3. De opzet (nat)zoutstrooier dient zowel “droog” (5 – 40 g/m²) – als “nat” (5 – 20 g/m²) bij variabele rijsnelheid van 5 tot 40 km/uur (droog), respectievelijk 5 tot 70 km/uur (nat) te kunnen strooien, waarbij de breedte in stappen van 0,5 meter en de dosering in stappen van 1 g/m² instelbaar is;
4. De opzet (nat)zoutstrooier dient met strooibreedtes variërend tussen de 3 en 12 meter te kunnen strooien;
5. De opzet (nat)zoutstrooier dient zowel symmetrisch als asymmetrisch naar links en rechts te kunnen strooien in stappen van 0,5 meter, waarbij aanpassing in één richting geen nieuwe instelling vereist in de andere richting;
6. De opzet (nat)zoutstrooier dient te allen tijde een regelmatig strooipatroon te strooien. Ingeval van “natzout” strooien geldt dat tot minimaal 80% van de strooibreedte het Dooimiddel (droog) en het Dooimiddel (nat) optimaal vermengd dienen te zijn;
7. De opzet (nat)zoutstrooier dient te allen tijde, ongeacht veranderingen in rijsnelheid, strooibreedte en symmetrie, de ingestelde dosering te strooien. Omschakeling van “droog” – naar “nat” strooien en omgekeerd vereist geen nieuwe instelling van strooibreedte en dosering;
8. De toevoer van het Dooimiddel (droog) vanuit de silo naar de strooischotel dient te geschieden door middel van een transportband;
9. De opzet (nat)zoutstrooier dient minimaal alle door de Opdrachtgever huidig toegepaste Dooimiddelen of mengsels van deze Dooimiddelen te kunnen strooien (zie Bijlage B2).
10. over (een) strooischotel(s) te beschikken, waarbij/die:
a. handmatig kantel - of draaibaar is/zijn;
b. het/de draaiende de(e)l(en) over 360° is/zijn afgeschermd;
c. tot 0,40 meter boven het wegdek instelbaar is/zijn;
d. de kogelbaan van het afkomend Dooimiddel buiten de breedte van de Tractie een hoogte van 0,6 meter t.o.v. het wegdek niet mag overschrijden;
e. er een voorziening getroffen is om te voorkomen dat wegenzout tegen de Tractie wordt gestrooid.
f. voorzien is van een optische strooi controlesensor die registreert dat er Dooimiddel bij het verlaten van de strooiplaat wordt waargenomen. Indien tijdens het strooien geen Dooimiddel wordt gesignaleerd dient een akoestisch waarschuwingssignaal en tekstmelding in het display door de bedieningskast te worden gegenereerd. Het signaal van de strooi controlesensor dient tevens te worden geregistreerd in het dataprotocol.
11. De opzet (nat)zoutstrooier dient over een silo te beschikken, waarbij/die:
a. Zelf lossend is;
b. bij een silo inhoud van 5 m³ of meer een inwendige lengte heeft van ten minste 3meter;
c. van een inrichting is voorzien die zoutkluiten verbrijzelt.
12. De opzet (nat)zoutstrooier dient over vloeistoftanks te beschikken, waarvan/waarbij/die:
a. de tankinhoud t.o.v. de silo inhoud een verhouding van 1: 2,5 (volume/volume) dient te bedragen;
b. gevuld kunnen worden met een snelheid van minimaal 300 l/min;
c. op deugdelijke wijze zijn verbonden met de Strooier;
d. bij gebruik van meer tanks onderling met elkaar verbonden zijn;
e. eventuele openingen, anders dan de openingen ten behoeve van de onderlinge verbinding, afsluitbaar zijn;
f. zijn uitgerust met een voorziening om te allen tijde de vullingsgraad te kunnen aflezen in stappen van 500 liter;
g. dusdanig geconstrueerd zijn dat het klotsen van de vloeistof wordt tegengegaan;
h. het leidingstelsel is voorzien van een vloeistoffilter met uitwisselbaar filterelement. Het filter dient gereinigd/vervangen te kunnen worden indien de tanks gevuld zijn;

Artikel 3.1.2 Eisen aan de opbouw van opzet (nat)zoutstrooiers
1. Alle toegepaste kunststof onderdelen dienen slagvast (tot 30 ºC onder nul) te zijn;
2. De opzet (nat)zoutstrooier dient voorzien te zijn van een goed bereikbare elektrisch/hydraulisch aangedreven inrichting, waarmee/die:
a. de silo in stationaire toestand met een minimale snelheid van 0,3 m³/min kan worden
b. leeg gedraaid, waarbij de strooischotel niet mag draaien;
c. het leegdraaien dient als apart signaal te worden geregistreerd in het dataprotocol;
de Strooier in geladen toestand door middel van een vol hydraulisch (voor en
achter)systeem zonder ingrijpende handelingen en menskracht en zonder gekiepte
laadbak van de Tractie en/of hulpmiddelen is op en af te zetten van de Tractie;
d. de afzetpoten van de Strooier dienen aan de onderzijde voorzien te zijn van een
stalenplaat, met een vlakke onderzijde, voorzien van een hard rubber om te voorkomen dat de vloer, waarop de Strooier wordt weggezet, wordt beschadigd;
e. beschikt over eenvoudige en makkelijk bedienbare handels van het type Hold-to-run[footnoteRef:1] of vergelijkbaar; [1:  Hold-to-run is een handel of knop die permanent ingedrukt dient te worden om een systeem in werking te zetten/houden.] 

f. Voor Provincie Flevoland: wordt gevoed door 400Volt/32 A, 4 polig of gelijkwaardig Voor Provincie Noord-Holland: 400V; 5 polig; 20A; type Marechal met onder handbereik een veiligheidsschakelaar (dodemansknop; IP65).
g. de behuizing waar vanuit de bediening plaatsvindt/waarin de bedieningshandels zich bevinden dient te voldoen aan IP53.
3.         De opzet (nat)zoutstrooier dient met behulp van de in het vorige lid genoemde elektrisch/hydraulisch aangedreven inrichting op eenvoudige wijze te kunnen worden geplaatst op elke Tractie, waarbij, afhankelijk van de inhoud van de Strooier, rekening gehouden dient te worden met de randvoorwaarden in navolgende tabel:

		eis bij een



		silo inhoud van 5 m³




		inwendige laadbaklengte



		min. 4,50 meter




		inwendige laadbakbreedte



		min. 2,20 meter




		laadvermogen Tractie



		15 ton




		hoogte laadbakvloer t.o.v. het wegdek



		1.35 (beladen) – 1.75 meter (onbeladen)






Waarbij tevens geldt dat:
a. De nuttige last zwaartepunt dient zich minimaal op 1,70 m van de achterkant van de
laadbak te bevinden.
b. De Strooier mag niet meer dan 1,3 meter uitsteken t.o.v. de achterkant van de Tractie. De hoogte van de trechter mag daar waar deze met Dooimiddel (droog) beladen wordt, gemeten vanaf onderzijde frame tot hoogste punt, niet meer dan 1,85 meter bedragen.
c. De totale hoogte van de Tractie inclusief de Strooier dient binnen het gestelde zoals aangegeven in de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, of diens opvolger, te blijven.
4.         Afhankelijk van de Tractie dient de aanwezige voedingsspanning van de Strooier 12 V dan wel 24 V te bedragen.
5.         Specifiek ter bescherming van de vloeistoftanks dienen de zijkanten van de Strooier over de gehele lengte te zijn voorzien van zijgeleidingsbalken bestaande uit RVS of gegalvaniseerd staal, waarbij de balk aan de voor en achterzijde richting de Strooier afgeschuind dienen te zijn. Deze balken dienen in zijdelingse richting verstelbaar te zijn om deze naadloos aan te kunnen laten sluiten op de zijwanden van de Tractie.

Artikel 3.1.3 Overige eisen aan de opzet (nat)zoutstrooiers
1. De opzet (nat)zoutstrooier dient op de Tractie beveiligd te zijn tegen verplaatsingen in alle richtingen.
2. De opzet (nat)zoutstrooier dient aan de achterzijde voorzien te zijn van de wettelijk
voorgeschreven achter verlichting;
3. De opzet (nat)zoutstrooier dient te zijn voorzien van attentieverlichting uitgevoerd als LED flitser aan linker- en rechterkant en zo hoog mogelijk aangebracht op de achterzijde van de silo zodat de combinatie voor achterop komend verkeer goed zichtbaar is;
4. De opzet (nat)zoutstrooier dient te zijn voorzien van een naar achteren schijnende rode
werklamp welke gericht dient te zijn op de baan van het uittredend Dooimiddel. Deze
werklamp dient op de bedieningskast in werking gesteld te kunnen worden volgens het Hold - to-run principe[footnoteRef:2] of na inschakeling automatisch na 10 sec. uit te gaan; [2:  Hold-to-run is een handel of knop die permanent ingedrukt dient te worden om een systeem in werking te zetten/houden.] 

5. De opzet (nat)zoutstrooier dient te zijn voorzien van een geplakte markeringsafbeelding of
separaat markeringsbord volgens voorschrift van de Opdrachtgever (zie paragraaf 3.5.1) op de achterzijde van de Strooier;
6. De opzet (nat)zoutstrooier dient aan de achterzijde voorzien te zijn van een inspectieladder;
7. De opzet (nat)zoutstrooier dient voorzien te worden van een kunststof schep, gemaakt van
8. polypropyleen (PP), circa 1,2 meter lang en met een plat blad welke deugdelijk en op een goed bereikbare plaats aan de Strooier is bevestigd;
9. De opzet (nat)zoutstrooier dient op werkhoogte, gemeten vanaf wegdekniveau, te zijn
uitgerust met een achtervul aansluiting (2” Elaflex koppeling) met terugslagklep voor het vullen van de vloeistoftank, voorzien van een overvul beveiliging, die de vul pomp stopt. Op de Strooier dient daartoe een stekkerdoos voor de overvulbeveiliging toegepast te worden met: Provincie Flevoland: 3 polig Hella nummer 8JB001 933-031. Bij de Provincie Noord-Holland: type Hella, 3-polig met nummer 8JB001 933-031)[footnoteRef:3]; [3:  De Opdrachtgever vraagt hier om dit specifieke merk/ type omdat al haar steunpunten zijn (of worden)  uitgerust met voedingsstekkers van dit type.

] 

10. De opzet (nat)zoutstrooier dient makkelijk en op eenvoudige wijze te reinigen zijn met water onder hoge druk (maximaal 155 bar), waarbij geen beschadigingen mogen optreden en na reiniging geen water in de Strooier mag achterblijven;
11. De in artikel 3.1.1 lid 11 genoemde silo dient, indien veiligheidsvoorschrift conform CE-norm dit verlangt, te zijn afgeschermd tegen ongevallen te wijten aan het zouttransportsysteem.

[bookmark: _Toc159929573]3.2 Specifieke eisen aan combi opzet (nat)zoutstrooier
1. De combi opzet (nat)zoutstrooier/-sproeier dient te voldoen aan de eisen gesteld aan de opzet (nat)zoutstrooiers in artikel 3.1 en de in lid 2 en lid 3 opgenomen specifieke eisen ten aanzien van het combi opzet (nat)zoutstrooier/-sproeier;
2. In afwijking op artikel 3.1 geldt dat de combi opzet (nat)zoutstrooier/-sproeier over een volume van 5 m 3 ± 0,5 m 3 dient te beschikken;
3. In aanvulling op artikel 3.1 dient/dienen bij/met het (nat)zoutsproei gedeelte van de combinatie:
a. de Pekel over een breedte van minimaal 11 meter (ca. 3 rijstroken) uit te kunnen brengen waarbij de breedte instelbaar is per rijstrook en zowel symmetrisch als asymmetrisch instelbaar dient te zijn en waarbij aanpassing in één richting geen nieuwe instelling vereist in de andere richting;
b. de Pekel tot een hoeveelheid van 25 g/m2 uitgebracht te kunnen worden, waarbij de dosering in stappen van 1 g/m2 instelbaar is;
c. het mogelijk te zijn om tijdens het sproeien tegelijkertijd (nat)zout te strooien;
d. alle binnen Nederland toegepaste Dooimiddelen (nat) verwerkt te kunnen worden;
e. de verhouding tussen Dooimiddel (droog) en Dooimiddel (nat) dient ca. 1 : 1(volume/volume) te bedragen, waarbij het onderlinge verschil niet meer dan 1 m3 mag bedragen;
f. de vulsnelheid dient ten minste 600 l/min te bedragen.
g. het vloeistofcircuit dient voorzien te zijn van een flowmeter die aangeeft of er Dooimiddel (nat) wordt uitgebracht. Indien de flowmeter geen Dooimiddel (nat) signaleert, dan dient de bedieningskast een akoestisch signaal af te geven en een tekstmelding in het display aan te geven.

[bookmark: _Toc159929574]3.3 Specifieke eisen aan kleine opzet sproeiers (fietspad)

Artikel 3.3.1 Eisen aan de sproeifunctie
1. De Sproeier dient over een rijsnelheid afhankelijke besturing te beschikken;
2. De Sproeier dient over een PTO aandrijving te beschikken die zowel bij voor- als achteruit
rijden van het voertuig het volledige benodigde vermogen levert;
3. De Sproeier dient bij variabele rijsnelheid van 5 tot 70 km/uur te kunnen sproeien:
4. De Sproeier dient de vloeistof over een breedte van minimaal 4 meter uit te kunnen brengen,
zowel symmetrisch als asymmetrisch instelbaar is en waarbij aanpassing in één richting geen
nieuwe instelling vereist in de andere richting;
5. De Sproeier dient de Pekel tot een hoeveelheid van 50 g/m2 uit te kunnen brengen, waarbij de
dosering instelbaar is in stappen van 1 g/m²;
6. De Sproeier dient alle binnen Nederland toegepaste Pekels te kunnen verwerken;
7. De Sproeier dient te allen tijde een regelmatig sproeipatroon op te leveren;
8. De Sproeier dient te allen tijde, ongeacht veranderingen in rijsnelheid, sproeibreedte en
symmetrie, de ingestelde dosering te sproeien;
9. De Sproeier dient over vloeistoftanks te beschikken, waarvan/waarbij/die:
a. gevuld dienen te kunnen worden met een snelheid van minimaal 300 l/min;
b. de tanks onderling met elkaar verbonden zijn;
c. eventuele openingen, anders dan de openingen ten behoeve van de onderlinge
d. verbinding, dienen afsluitbaar te zijn;
zijn uitgerust met een voorziening om te allen tijde de vullingsgraad van de tanks te
kunnen aflezen;
e. dusdanig geconstrueerd zijn dat het klotsen van de vloeistof wordt tegengegaan;
f. het leidingstelsel is voorzien van een vloeistoffilter met uitwisselbaar filterelement. Het
filter dient gereinigd/vervangen te kunnen worden indien de tanks gevuld zijn:
g. het vloeistofcircuit dient voorzien te zijn van een flowmeter die aangeeft of er vloeistof
wordt uitgebracht. Indien de flowmeter geen vloeistof signaleert, dan dient de
bedieningskast een akoestisch signaal en tekstmelding in display aan te geven.

Artikel 3.3.2 Eisen aan de opbouw van de Sproeier
1. De Sproeier dient voorzien te zijn van een goed bereikbare elektrisch/hydraulisch aangedreven inrichting, waarmee/die:
a. de Sproeier in geladen toestand door middel van een vol hydraulisch (voor en achter)systeem zonder ingrijpende handelingen en menskracht en zonder gekiepte
laadbak van de Tractie en/of hulpmiddelen is op en af te zetten van de Tractie;
b. de afzetpoten van de Sproeier dienen aan de onderzijde voorzien te zijn van een
stalenplaat met een vlakke onderzijde voorzien van een hard rubber om te voorkomen
dat de vloer, waarop de Sproeier wordt weggezet, wordt beschadigd;
c. beschikt over eenvoudige en makkelijk bedienbare handels van het type hold-to-run[footnoteRef:4] of vergelijkbaar; [4:  Hold-to-run is een handel of knop die permanent ingedrukt dient te worden om een systeem in werking te zetten/houden.] 

d. wordt gevoed door 400 Volt/20A met onder handbereik een veiligheidsschakelaar(dodemansknop, IP65).
e. de behuizing waar vanuit de bediening plaatsvindt/waarin de bedieningshandels zich
bevinden dient te voldoen aan IP53.
2. De Sproeier dient met behulp van de in het vorige lid genoemde elektrisch/hydraulisch aangedreven inrichting op eenvoudige wijze te kunnen worden geplaatst op elke Tractie, waarbij, afhankelijk van de inhoud van de Sproeier, rekening gehouden dient te worden met de randvoorwaarden in navolgende tabel:

	eis a.g.v./bij een
	tankinhoud van 1,5m³ ± 0,5 m³

	inwendige laadbaklengte
	min. 2,70 meter

	inwendige laadbakbreedte
	min. 1,50 meter

	laadvermogen Tractie
	³ 2 ton

	hoogte laadbakvloer t.o.v. het wegdek
	0,70 – 1.25 meter



Waarbij tevens geldt dat:
a. De nuttige last zwaartepunt dient zich minimaal op 0,70 m van de achterkant van de laadbak te bevinden.
b. De Sproeier mag niet meer dan 1meter uitsteken t.o.v. de achterkant van de Tractie. De
aanwezige voedingsspanning op de Tractie bedraagt 12 V dan wel 24 V.
c. De totale hoogte van de Tractie inclusief de Sproeier dient binnen het gestelde zoals
aangegeven in de Wegenverkeerswet (WVW 1994), of diens opvolger, te blijven.

3. Hold-to-run is een handel of knop die permanent ingedrukt dient te worden om een systeem in werking te zetten/houden.
4. De Sproeier dient op werkhoogte, gemeten vanaf wegdekniveau, te zijn uitgerust met een
achtervul aansluiting (2” Elaflex koppeling) met terugslagklep voor het vullen van de
vloeistoftank, voorzien van een overvul beveiliging, die de vulpomp stopt.
Op de Sproeier dient daartoe een stekkerdoos voor de overvulbeveiliging toegepast te worden met als type Hella, 3-polig met nummer 8JB001 933-031[footnoteRef:5]; [5:  De Opdrachtgever vraagt hier om dit specifieke merk/ type omdat al haar steunpunten zijn of worden uitgerust met voedingsstekkers van dit type.] 

5. De Sproeier dient makkelijk en op eenvoudige wijze te reinigen te zijn met water onder
hogedruk, waarbij geen beschadigingen mogen optreden en er na reiniging geen water in de
Sproeier mag achterblijven.

Artikel 3.3.3 Overige eisen aan Sproeiers
1. De Sproeier dient op de Tractie beveiligd te zijn tegen verplaatsingen in alle richtingen. 
1. 
2. De Sproeier dient aan de achterzijde voorzien te zijn van de wettelijk voorgeschreven achter verlichting;
3. De Sproeier dient aan de linker- en rechterzijde en zo hoog mogelijk aangebracht op de
achterzijde van de Sproeier te zijn voorzien van attentieverlichting uitgevoerd als LED-flitser zodat de combinatie voor achterop komend verkeer goed zichtbaar is;
4. De Sproeier dient te zijn voorzien van een geplakte markeringsafbeelding op de achterzijde.

[bookmark: _Toc159929575]3.4 Eisen gesteld aan kleine opzet-/strooiers (fietspad)

Artikel 3.4.1 Algemeen
1. De bepalingen in dit artikel hebben betrekking op:
a. opzet (nat)zoutstrooier 1 m3 ± 1,1 m3
2. De in het vorige lid genoemde type kleine opzet(nat)zout strooiers dienen:
a. over een rijsnelheid afhankelijke besturing te beschikken;
b. zowel “droog” (5 – 40 g/m²) – als “nat” (5 – 20 g/m²) bij variabele rijsnelheid van 5 tot 40km/uur (droog), respectievelijk 5 tot 70 km/uur (nat) te kunnen strooien, waarbij de breedte in stappen van 0,5 meter en de dosering in stappen van 1 g/m² instelbaar is;
c. met strooibreedtes variërend tussen de 1,5 en 6 meter te kunnen strooien;
d. zowel symmetrisch als asymmetrisch naar links en rechts te kunnen strooien instappen van 0,5 meter, waarbij aanpassing in één richting geen nieuwe instelling vereist in de andere richting;
e. te allen tijde een regelmatig strooipatroon te strooien. In geval van “natzout” strooien geldt dat tot minimaal 80% van de strooibreedte het Dooimiddel (droog) en het Dooimiddel (nat) optimaal vermengd dienen te zijn;
f. te allen tijde, ongeacht veranderingen in rijsnelheid, strooibreedte en symmetrie, de ingestelde dosering te strooien. Omschakeling van “droog” – naar “nat” strooien en omgekeerd vereist geen nieuwe instelling van strooibreedte en dosering;
g. de toevoer van het Dooimiddel (droog) vanuit de silo naar de strooischotel dient te
geschieden door middel van een transportband;
h. minimaal alle door de Opdrachtgever huidig toegepaste Dooimiddelen of mengsels van deze Dooimiddelen te kunnen strooien (zie Bijlage B2).
i. alle toegepaste kunststof onderdelen dienen (tot 30 ºC onder nul) slagvast te zijn;
j. voorzien te zijn van een goed bereikbare aangedreven inrichting, waarmee/die:
i. 	de silo in stationaire toestand met een minimale snelheid van 0,3 m³/ min kan worden leeg gedraaid, waarbij de strooischotel niet mag draaien; 
ii. 	bij het in werking stellen ten behoeve van het leegdraaien automatisch een akoestisch waarschuwingssignaal in de bedieningskast activeert;
iii.	het leegdraaien dient als apart signaal te worden geregistreerd in het data protocol;
iv.	beschikt over eenvoudige en makkelijk bedienbare handels van het type hold-to-run[footnoteRef:6] of vergelijkbaar; [6:  Hold-to-run is een handel of knop die permanent ingedrukt dient te worden om een systeem in werking te zetten/houden] 

v. 	wordt gevoed voor Provincie Flevoland met: Mennekes 400v 32 Ampere, 4 polig of gelijkwaardig te zijn wordt gevoed voor Noord-Holland met: 
 door 400 Volt/20A met onder handbereik een veiligheidsschakelaar     
 (dodemansknop, IP65).
vi.	de behuizing waar vanuit de bediening plaatsvindt/waarin de bedieningshandels zich bevinden dient te voldoen aan IP53.
k. afhankelijk van de Tractie dient de aanwezige voedingsspanning van de Strooier 12V dan wel 24 V te bedragen; 
l. de Strooier dient voorzien te worden van een kunststof schep, gemaakt van polypropyleen (PP), circa 1,2 meter lang en met een plat blad welke deugdelijk en op een goed bereikbare plaats aan de Strooier is bevestigd;
m. te zijn voorzien van attentieverlichting uitgevoerd als LED-flitser aan linker- en
rechterkant en zo hoog mogelijk aangebracht op de achterzijde van de silo zodat de
combinatie voor achterop komend verkeer goed zichtbaar is;
n. te zijn voorzien van een naar achteren schijnende rode werklamp welke gericht dient te zijn op de baan van het uittredend Dooimiddel. Deze werklamp dient op de bedieningskast in werking gesteld te kunnen worden volgens het hold-to-run[footnoteRef:7] principe of na inschakeling automatisch na 10 seconden uit te gaan; [7:  Hold-to-run is een handel of knop die permanent ingedrukt dient te worden om een systeem in werking te zetten/houden] 

o. te zijn voorzien van een geplakte markeringsafbeelding of separaat markeringsbord volgens voorschrift de Opdrachtgever (zie artikel 3.5.1) op de achterzijde van de Strooier;
p. over (een) strooischotel(s) te beschikken, waarbij/die:
i. Handmatig kantel- of draaibaar is zijn;
ii. het/de draaiende de(e)l(en) over 360° is/zijn afgeschermd;
iii. tot 0,40 meter boven het wegdek instelbaar is/zijn;
iv. de kogelbaan van het afkomend Dooimiddel buiten de breedte van de Tractie een hoogte van 0,6 meter t.o.v. het wegdek niet mag overschrijden;
v. voorzien is van een optische strooi controlesensor die registreert dat er
Dooimiddel bij het verlaten van de strooiplaat wordt waargenomen. Indien
tijdens het strooien geen Dooimiddel wordt gesignaleerd dient een akoestisch waarschuwingssignaal door de bedieningskast te worden gegenereerd. Het signaal van de strooi controlesensor dient tevens te worden geregistreerd in het dataprotocol.
vi. voor opzet (nat)zoutstrooier) er een voorziening getroffen is om te voorkomen dat Dooimiddel tegen de Tractie wordt gestrooid.
q. over een silo te beschikken, waarbij/die:	
i. zelf lossend is;
ii. van een inrichting is voorzien die zoutkluiten verbrijzelt.
r. over vloeistoftanks te beschikken, waarvan/waarbij/die:
i. de tankinhoud t.o.v. de silo inhoud een verhouding van 1: 2,5 (volume/volume) dient te bedragen;
ii. gevuld kunnen worden met een snelheid van minimaal 300 l/min;
iii. op deugdelijke wijze zijn verbonden met de Strooier;
iv. bij gebruik van meer tanks onderling met elkaar verbonden zijn;
v. eventuele openingen, anders dan de openingen ten behoeve van de onderlinge verbinding, afsluitbaar zijn;
vi. zijn uitgerust met een voorziening om te allen tijde de vullingsgraad te kunnen aflezen in stappen van 100 liter;
vii. dusdanig geconstrueerd zijn dat het klotsen van de vloeistof wordt tegengegaan;
viii. het leidingstelsel is voorzien van een vloeistoffilter met uitwisselbaar filterelement. Het filter dient gereinigd/vervangen te kunnen worden indien de tanks gevuld zijn:
s. de Strooier dient aantoonbaar aan te geven of er droog- dan wel nat gestrooid wordt;
t. de Strooier dient bij nat strooien, indien geen Dooimiddel (nat) in het strooiproces wordt toegevoegd, te registreren dat droog gestrooid wordt. Dit dient tevens geregistreerd te worden in het dataprotocol en er dient een akoestisch waarschuwingssignaal door de bedieningskast te worden gegenereerd. Tevens dient er een tekstmelding in het display te verschijnen;
u. op werkhoogte, gemeten vanaf wegdekniveau, te zijn uitgerust met een achter
vulaansluiting (2” Elaflex koppeling) met terugslagklep voor het vullen van de
vloeistoftank, voorzien van een overvulbeveiliging, die de vulpomp stopt.[footnoteRef:8]. [8:  De Opdrachtgever (provincie Flevoland) vraagt hier om dit specifieke merk/ type omdat zij al haar steunpunten uniform wil uitrusten met voedingsstekkers van dit type, conform de situatie bij Rijkswaterstaat.] 

Met als type Hella, 3-polig met nummer 8JB001 933- 031[footnoteRef:9] ;makkelijk en op eenvoudige wijze te reinigen zijn met water onder hoge druk (maximaal 155 bar), waarbij geen beschadigingen mogen optreden en na reiniging geen water in de Strooier mag achterblijven; [9:  De Opdrachtgever vraagt hier om dit specifieke merk/ type omdat al haar steunpunten zijn uitgerust met voedingsstekkers van dit type] 

v. de silo dient, indien veiligheidsvoorschrift conform CE-norm dit verlangt, te zijn
afgeschermd tegen ongevallen te wijten aan het zouttransportsysteem.

[bookmark: _Toc159929576]Artikel 3.4.2 Specifieke eisen gesteld aan opzet (nat)zoutstrooier 1 m3 ± 0,2 m3
De opzet (nat)zoutstrooier dient:
a. over een (hydraulische) wiel(naaf)aandrijving of dieselmotoraandrijving te beschikken die
b. zowel bij voor- als achteruit rijden van de Tractie het volledige vermogen levert;
voorzien te zijn van een inrichting, die het mogelijk maakt zonder ingrijpen de
handelingen en menskracht de opzetstrooier met een totaalgewicht van 3000 kg op en af de Tractie te zetten, bijvoorbeeld met behulp van 4 vijzelpoten rekening houdend met de hoogte van de laadvloer van de Tractie;
c. de (vijzel)poten van de Strooier dienen aan de onderzijde voorzien te zijn van een stalen plaat, met een vlakke onderzijde, voorzien van een hard rubber om te voorkomen dat de vloer wordt beschadigd;
d. op eenvoudige wijze te kunnen worden geplaatst op elke Tractie, waarbij, afhankelijk van de inhoud van de Strooier, rekening gehouden dient te worden met de randvoorwaarden in navolgende tabel:

	eis a.g.v./bij een
	silo inhoud van 1 m³ ± 0,1 m³

	inwendige laadbaklengte
	min. 2,70 meter

	inwendige laadbakbreedte
	min. 1,50 meter

	laadvermogen Tractie
	³ 2 ton

	hoogte laadbakvloer t.o.v. het wegdek
	0,70 beladen en onbeladen – 1.25 meter


	
	



e. de nuttige last zwaartepunt dient zich minimaal op 0,70 m van de achterkant van de
laadbak te bevinden. De Strooier mag niet meer dan 1,0 meter uitsteken t.o.v. de
achterkant van de Tractie.
f. op de Tractie beveiligd te zijn tegen verplaatsingen in alle richtingen.

[bookmark: _Toc159929577]3.5 Markeringseisen Strooi-/sproeimaterieel
[bookmark: _Toc159929578]Artikel 3.5.1 Markeringsafbeelding/-bord
1. Het Strooi-/sproeimaterieel dient aan de achterzijde te zijn voorzien van een markeringsafbeelding of een markeringsbord conform navolgende specificaties:
a. het materiaal dient een duurzame retro-reflecterende micro-prismatische klasse III folie
te betreffen;
b. het materiaal dient volledig te voldoen aan de minimum eisen welke behoren bij alle
observatie- en invalshoeken zoals vermeld in de norm DIN 67520 – 4, type 3A & type 3B;
c. waarvan de kleurstelling wit met afwisselende banen in rood dient te zijn;
d. waarvan de breedte van de banen 100 mm dient te bedragen en uitgevoerd dient te
worden in visgraat motief conform tekening (zie Bijlage B2); ( de maten zijn ter indicatie,
wanneer de machine of kleiner is dient de maten in verhouding aangepast te worden).
e. dient zelfklevend, goed hechtend en bestand tegen weersinvloeden en het reinigen met
water te zijn;
f. dient dit, indien gebruik wordt gemaakt van een separaat markeringsbord, zo hoog
mogelijk en symmetrisch op de achterzijde van de Strooier/Sproeier te worden
aangebracht en een oppervlak te betreffen van minimaal 1 m2;
g. dient indien rechtstreeks aangebracht op het oppervlak van het Strooi-/sproeimaterieel
een oppervlak van minimaal 1 m2 te betreffen aan te brengen op één compleet
constructievlak. Mocht één compleet constructievlak over onvoldoende oppervlak
(minimaal 1 m2) beschikken, dan dient een tweede constructievlak eveneens in het
geheel voorzien te worden van de markering. Hierbij geldt eveneens dat de markering zo
hoog mogelijk en symmetrisch wordt aangebracht;
h. dient ingeval van de Provincie Flevoland te worden voorzien van de tekst van
“Provincie Flevoland” en ingeval van Provincie Noord-Holland te worden voorzien van de
tekst “Provincie Noord-Holland”. De tekst dient zowel in horizontale als verticale richting
centrisch te worden aangebracht. Het toe te passen lettertype ingeval van Provincie
Flevoland en Provincie Noord-Holland betreft Syntax zwart/vet met een tekengrootte van 300 (P). Bij een rechtstreeks op de Strooier/Sproeier aangebrachte markering dient, indien er sprake is van meer markeringsvlakken, de tekst op het bovenste markeringsvlak te worden aangebracht.
i. naast de in lid h van dit artikel aangegeven tekst, mag geen andere tekst op de markering
aangebracht worden behoudens de kentekenplaat (Bijlage B2).
j. naam en/of reclame-uitingen van de fabrikant/producent/Opdrachtnemer op het
markeringsbord zijn niet toegestaan.

[bookmark: _Toc159929579]Artikel 3.5.2 Contourmarkering
1. De Strooier/sproeier dient aan beide zijkanten over de gehele lengte te worden voorzien van contourmarkering conform navolgende specificaties:
a. het materiaal dient een retro-reflecterende klasse III folie te betreffen die voldoet aan de
materiaalspecificatie volgens het ECE reglement 104;
b. de kleur dient geel te zijn;
c. de markeringsbreedte dient 55 mm +/- 5 mm te bedragen;
d. dient tussen 2 cm en 20 cm vanaf de rand bovenzijde van Strooier in een horizontale lijn
te worden aangebracht;
e. dient zelfklevend, goed hechtend en bestand tegen weersinvloeden en het reinigen met
water te zijn.

[bookmark: _Toc159929580]3.6 Eisen aan routebegeleiding en automatisch strooien/sproeien
[bookmark: _Toc159929581]Artikel 3.6.1 Algemeen
1. De Opdrachtgever kan op een nog nader te bepalen moment besluiten dat het door de
Opdrachtnemer tijdens de Overeenkomst (deels) al geleverde en nog te leveren
Strooi/sproeimaterieel uitgerust dient te worden met een extra optionele aansturing voor actieve GPS route begeleiding met automatische strooi-/sproei-instellingen, waarbij de navigatieapparatuur in de Tractie de chauffeur langs vooraf geprogrammeerde route begeleidt en ervoor zorgt dat de strooi-/sproei-instellingen voor het Dooimiddel automatisch en zonder vertraging tijdens het rijden wordt aangepast. Onderstaande geldt voor zowel strooiers als sproeiers.
2. De minimum eisen voor het in lid 1 genoemde systeem zijn:
a. een automatisch strooi aansturingssysteem dat ervoor zorgt dat op basis van GPS de chauffeur wordt ondersteund tijdens het rijden van de strooiroute door automatische aansturing van de strooimachine-instellingen afgestemd op de route/infrastructuur.
Aansturing van de strooimachine geschiedt automatisch m.b.t. de functies:
i. het instellen van de dosering;
ii. het instellen van de strooibreedte/-patroon;
b. t.b.v. het compenseren van de gebruikelijke GPS afwijking dient de strooimachine
i. bij een verstelling die een vermeerdering tot gevolg heeft, al voor het bereiken van het verstelpunt te worden ingesteld;
ii. bij een verstelling die een vermindering tot gevolg heeft, juist na het bereiken van het verstelpunt te worden ingesteld;
a. 
c. bij verstoring van de GPS ontvangst dient het systeem direct over te schakelen op een      andere wijze van positiebepaling om op basis hiervan de (automatische) strooiactie te kunnen vervolgen;
d. de navigatie van het systeem begeleidt de chauffeur met duidelijk en up to date digitaal
kaartmateriaal via een goed leesbare display en spraakcommando’s over de strooiroute
inclusief de juiste rijstrookpositie, waarbij ook eigen commando’s m.b.t. de te volgen
strooiroute kunnen worden toegevoegd;
e. de mogelijkheid om zelf routes aan te maken, op te nemen en bestaande routes aan te passen dient aanwezig te zijn, waarbij ook spraakcommando’s toegevoegd kunnen worden (routebeheer);
f. per steunpunt dienen minimaal alle te rijden routes voorgeprogrammeerd te kunnen worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat per route minimaal 5 typen acties ingevoerd kunnen worden;
g. het routebeheer programma dient webbased te zijn;
h. chauffeur kan inspelen op actuele situaties door het automatische systeem eenvoudig en tijdens het rijden over te kunnen nemen middels handmatige bediening, waarna het
automatisch strooi aansturingssysteem de voorgeprogrammeerde route weer oppakt;
i. alarmering voor chauffeur d.m.v. een akoestisch signaal en tekstmelding op het display indien van de voorgeprogrammeerde route wordt afgeweken;
j. van alle voorgeprogrammeerde routes inclusief alle strooi-/sproeiverstellingen dient een back-up op een centrale computer gemaakt te kunnen worden;
k. het systeem dient (backward)compatible te zijn met de systemen van de
Opdrachtgever en reguliere ontwikkelingen te volgen;
l. het systeem dient voorbereid te zijn om routes verstrekt door de Opdrachtgever in te kunnen lezen. Betreffende routes worden als exportfiles in format txt, gpx en json aangeleverd;
m. het systeem dient ook de mogelijkheid te hebben om gereden routes zelf te registreren en op te slaan;
n. het systeem dient los te koppelen te zijn van het strooi-/sproeimaterieel;
o. het routebegeleidingsdisplay dient te bestaan uit slagvast en spatwaterdicht materiaal (IP54).

[bookmark: _Toc159929582]3.7 Specifieke eisen aan Sneeuwploegen

[bookmark: _Toc159929583]Artikel 3.7.1 Algemeen
Het assortiment aan Sneeuwploegen is te onderscheiden naar Werkbreedte en gewenste uitvoering. De benodigde Werkbreedtes ± 0,1 m zijn: 1,80 m; 2,10 m; 2,70 m; 3,00 m; 3,30 m. Alle Sneeuwploegen met een Werkbreedte groter of gelijk aan 3,3 m dienen over een stalen ploegblad te beschikken. Sneeuwploegen met een kleinere Werkbreedte (< 3,3 m) dienen van een kunststof ploegblad te zijn voorzien.

[bookmark: _Toc159929584]Artikel 3.7.2 Sneeuwploegen
1. De Sneeuwploeg dient:
a. geschikt te zijn voor het ruimen van sneeuw tot een hoogte van 35 cm bij variabele rij
snelheden tussen 0 en 50 km/h;
b. dusdanig geconstrueerd te zijn dat opgeworpen sneeuw niet op de voorruit van de
Tractie terecht komt;
c. over een voorziening te beschikken welke het mogelijk maakt om probleemloos en zonder dat dit schade veroorzaakt aan de Sneeuwploeg over obstakels van geringe hoogte (minimaal 50 mm) heen te rijden;
d. over een ploegblad inclusief slijtstrook te beschikken met een hoogte van minimaal 80cm;
e. te beschikken over een ploegblad welke tot minimaal 30° naar rechts en links ten opzichte van de rechtstand is te verstellen. Betreffende instelling komt overeen met de
Werkbreedte van de Sneeuwploeg;
f. bij een Werkbreedte groter of gelijk aan 3,30 meter beschikt over een gesegmenteerd
stalen ploegblad;
g. bij een Werkbreedte tot en met 3,00 meter beschikt over een kunststof ploegblad;
h. bij een Werkbreedte tot en met 3,00 meter te beschikken over een stoeprandbeveiliging
aan beide zijden;
i. voor wat betreft alle Werkbreedtes te worden voorzien van fluorescerende
markeringsstokken in rood of oranje;
j. voor wat betreft Werkbreedtes tot en met 3,00 meter bij levering voorzien te zijn van een
set rolsteunen;
k. voor wat betreft alle Werkbreedtes bij levering voorzien te zijn van een complete set
extra slijtstroken;
l. de Sneeuwploeg dient uitgevoerd te zijn met hydraulische bodemdruk reductie, die het mogelijk maakt het ploegblad vrij van/drukloos (zweefstand) op de weg te laten lopen, waarmee: 
i) permanent en 
ii) via de bedieningskast in de Tractie, een traploos (minimaal in 5 stappen) instelbare druk op de hefcilinder wordt gebracht, waardoor het ploegblad met een instelbaar gewicht op het
wegdek rust;
m. het ploegblad dient optioneel te beschikken over wielen, die:
i. eenvoudig in hoogte verstelbaar zijn;
ii. tegen spatten zijn beschermd; en
iii. geschikt zijn voor genoemde snelheden conform sub a.
	
	o. bij een Werkbreedte groter of gelijk aan 3,30 m voorzien te zijn van rubber slijtstroken (hardheid 90º Shore) voorzien van Korund minimaal 5 cm dik, “Gummi Küper” of gelijkwaardig.


p. bij een Werkbreedte tot en met 3,00 m voorzien te zijn van rubber slijtstroken (hardheid 90º Shore) met een slijtvaste inlaag minimaal 3 cm dik, “Gummi Küper” of gelijkwaardig.
q. degelijk bevestigd te kunnen worden aan de Tractie:
i.  voor Sneeuwploegen met een Werkbreedte kleiner of gelijk aan 2,10 meter dient
     deze bevestigd te kunnen worden door middel van een zogenaamde “open
     montageplaat” of vergelijkbaar;
ii. 	voor Sneeuwploegen met een Werkbreedte groter dan 2,10 meter dient deze bevestigd te kunnen worden door middel van een genormaliseerde voorbouwplaat volgens NEN-EN-15432-1;
r. voorzien te zijn van een parallellogram constructie, welke het mogelijk maakt: 
i. 	de Sneeuwploeg voor transport te heffen zonder dat deze de verharding raakt; en
ii.  de Sneeuwploeg eenvoudig, zonder menskracht, voor - en af te bouwen;
s. in de transportstand geen hogere voorasbelasting te veroorzaken dan 7,5 ton;
t. ten behoeve van transport te kunnen worden geborgd;
u. bij geen enkele ploeg- of transportstand de Tractie te beschadigen;
v. ten behoeve van alle uit te voeren bewegingen, als:
i. 	het verkleinen/vergroten van de Werkbreedte,
ii. 	het aan- en afbouwen, en
iii. heffen tijdens transport
w. voorzien te zijn van een tweepolige NATO-stekker (12V/24V) om aan te kunnen sluiten op de stroomvoorziening van de Tractie;
x. te beschikken over compleet eigen verlichting (groot- en dimlicht);
y. voorzien te zijn van breedteverlichting, welke wit naar voren en rood naar achteren
schijnt;
z. bij een Werkbreedte van meer dan 3,30 m aan de linkerzijde voorzien te zijn van een naar achter gericht baken met een waarschuwingskleur;
aa. bij een Werkbreedte groter dan de wettelijke toegestane breedte van de Tractie aan de linker en rechter achterzijde voorzien te zijn van een rood/witte duurzame retroreflecterende klasse III folie;
ab. op eenvoudige wijze te reinigen zijn met water onder hoge druk (max .155 bar),waarbij
geen beschadigingen mogen optreden en na reiniging geen water in de Sneeuwploeg mag achterblijven.



[bookmark: _Toc159929585]4. Eisen ten behoeve van SMS en DMS

[bookmark: _Toc159929586]4.1 Eisen aan dataprotocol en modem t.b.v. Strooimanagementsysteem

[bookmark: _Toc159929587]Artikel 4.1.1 Dataprotocol
1. Het Strooi-/sproeimaterieel dient de data met betrekking tot strooi-/sproeiactie- en
voertuigpositie, conform EN15430-1: 2015 (Winter and road service area maintenance equipments – Data acquisition and transmission – Part 1: In vehicle data acquisition), draadloos te kunnen verzenden naar een nader door de Opdrachtgever te bepalen IP-adres.
2. Naast de data in het lid 1 genoemde protocol, dient de Strooier ook data betreffende de status van het leegdraaien en betreffende de status van de strooicontrole sensor te versturen.
3. Naast de data in het lid 1 genoemde protocol, dient de Sproeier ook data betreffende de
flowmeter te versturen.
4. De overdracht van alle data dient over het gehele jaar mogelijk en gegarandeerd te zijn.

[bookmark: _Toc159929588]Artikel 4.1.2 Eigendomsrecht
1. De Opdrachtgever wordt/is eigenaar van alle ingewonnen data. Indien de Opdrachtnemer tevens wenst te beschikken over de ingewonnen data, dient zij daartoe een schriftelijk verzoek bij de Opdrachtgever in te dienen.

[bookmark: _Toc159929589]Artikel 4.1.3 Specificaties
1. Het besturingssysteem van het Strooi-/sproeimaterieel dient zodanig ingericht te zijn dat
Geo-gerefereerde machine versteldata kan worden geregistreerd en gememoriseerd in een
gesloten systeem dat ten minste aan de volgende eisen voldoet:
a. De Strooier/Sproeier dient voorzien te zijn van een digitaal besturingssysteem inclusief terugmelding van de machine-instellingen.
b. De GPS ontvanger t.b.v. de plaatsbepaling dient geïntegreerd te zijn met het
machinebesturingssysteem, waarbij de GPS-data direct gekoppeld wordt aan de
strooidata. Hierbij dient:
i.   de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling, bij 4 of meer satellieten in beeld,        tenminste 5 meter t.o.v. de werkelijke positie te zijn;
ii.  de GPS ontvanger voorzien te zijn van een EGNOS-systeem t.b.v. een nauwkeurige
     plaatsbepaling.
c. De opgenomen data als bedoeld in artikel 4.1.1. leden 1 t/m 3 dienen gememoriseerd te worden binnen het besturingssysteem van de Strooier/Sproeier over een tijdsperiode van tenminste 3 maanden ongeacht het aantal uitgevoerde strooi-/sproeiacties.
d. De verzonden data moet altijd het ID (het machine serienummer) van de
Strooier/Sproeier bevatten en in chronologische volgorde aangeleverd worden.
e. De draadloze verzending moet minimaal geschikt zijn voor draadloze 4G netwerken of hoger.
f. Het systeem voor draadloze verzending van de data als bedoeld onder artikel 4.1.1.
g. moet gedurende tenminste 15 minuten in werking blijven indien de boordspanning (12V of 24V) van de Strooier/Sproeier is afgeschakeld.
h. Het systeem voor draadloze verzending blijft, bij uitval van het draadloze netwerk, verzend pogingen automatisch herhalen totdat de verzending is geslaagd. Het tijdpad van deze data dient aan te sluiten op de reeds verzonden data.
2. De in het besturingssysteem van de Strooier/Sproeier opgeslagen gegevens dienen in geval van uitval van het systeem voor draadloze verzending met behulp van een interface uitgelezen te kunnen worden t.b.v. centrale dataopslag op aanwijzing van de Opdrachtgever.
a. De Opdrachtnemer dient de interface en de bijbehorende software beschikbaar te stellen t.b.v. het uitlezen van gememoriseerde data uit het Strooier/Sproeier besturingssysteem.
b. De ingelezen data dient een standaard .csv of .txt-indeling te hebben en leesbaar te zijn/te bewerken te zijn m.b.v. gebruikelijke Microsoft Office applicaties.

[bookmark: _Toc159929590]Artikel 4.1.4 Verzenden data
1. De actiedata vanuit het Strooi-/sproeimaterieel moet real-time rechtstreeks worden verzonden naar een nader te bepalen IP-adres, waarbij de vertraging niet meer bedraagt dan 120 seconden.
2. Na goedkeuring door de Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer afwijken van het bepaalde in lid 1 mits de functionaliteiten en beschikbaarheid blijven gewaarborgd.
3. De Opdrachtnemer is verplicht alle data gedurende een periode van 12 maanden zelf op te
slaan en op verzoek van de Opdrachtgever aan te leveren.
4. De Opdrachtnemer controleert actief alle data vanuit het Strooi-/sproeimaterieel op juistheid en beschikbaarheid. Dat wil zeggen dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de juiste en volledige dataoverdracht naar het SMS.

[bookmark: _Toc159929591]4.2 Eisen aan Defecten Meldingensysteem (DMS)

[bookmark: _Toc159929592]Artikel 4.2.1 Beschikbaar stellen van DMS
1. De Opdrachtnemer stelt, zonder hier aanvullende kosten voor te rekenen, aan de
Opdrachtgever een DMS beschikbaar gedurende de periode waarin de Opdrachtgever gebruik maakt van het Gladheidbestrijdingsmaterieel.
2. Het DMS heeft als doel, de registratie van Storingen middels het plaatsen van een
Storingsmelding, alsook terugkoppeling over de voortgang van het oplossen van deze
Storingen en de gereed melding daarvan.
3. Indien de Opdrachtgever daartoe besluit om zelf een alternatief systeem ter vervanging van
het DMS dan wel als aanvulling op het DMS te gaan gebruiken dient de Opdrachtnemer mee te werken aan de implementatie en het actueel houden van dit alternatieve systeem.
4. Het ter beschikking te stellen DMS dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk bij uitlevering van het eerste stuk(s) Gladheidbestrijdingsmaterieel conform gestelde eisen operationeel te zijn.
5. De Opdrachtgever zal na het operationeel beschikbaar zijn van het DMS functionele test
uitvoeren inzake de goede werking en het conformeren aan de gestelde eisen in het PvE.

[bookmark: _Toc159929593]Artikel 4.2.2 Eisen aan de toegang tot DMS
1. Het DMS moet via een beveiligde webapplicatie te benaderen zijn door geautoriseerde
gebruikers van zowel de Opdrachtnemer, de Tractieaannemer, de Opdrachtgever, alsook door daartoe bevoegde Derden, onafhankelijk van de locatie van de server waar het DMS op draait.
2. Het in het vorige artikel genoemde DMS dient 24 uur per dag online toegankelijk te zijn.
3. De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een (online) beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het DMS van 99,7%, waarbij de responstijd van het DMS maximaal 30 seconde is.
4. De informatie op het DMS dient actueel te zijn, te weten maximaal 2 uur vertraagd.
5. De in de voorgaande leden genoemde tijdsperiodes gelden vanaf het moment waarop een
Storingsmelding voor het eerst wordt geplaatst op het DMS.
6. De in lid 3 genoemde beschikbaarheid wordt gemeten over een continue periode van 16 weken.
7. Het DMS dient te beschikken over een duidelijke bevoegdhedenstructuur, waarmee
beheerrechten en toegang op verschillende niveaus zijn in te stellen. Deze inrichting vindt
plaats op verzoek van en na overleg met de Opdrachtgever.
8. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate beveiliging van het DMS en van de
gegevens die daarin zijn en/of worden opgeslagen.
9. Onderhoudswerkzaamheden aan het DMS vinden, bij voorkeur, zoveel mogelijk buiten het
Strooiseizoen om plaats.

[bookmark: _Toc159929594]Artikel 4.2.3 Functionele eisen DMS
1. Zowel de Opdrachtgever als de Tractieaannemer dienen door middel van een uniek
kenmerk(voorzien van een tijdstempel) de Storing te kunnen melden en de status van de
Storingen te kunnen volgen. De Opdrachtnemer verplicht zich Storingen en de actuele status daarvan duidelijk per steunpunt zichtbaar te maken. Na het verhelpen dient de Opdrachtgever automatisch via een e-mail een gereedmelding van de Storing te ontvangen op nader door de Opdrachtgever aan te geven e-mail adres(sen).
2. Degene die de Storing heeft aangemeld dient per e-mail een afschrift van de Storingsmelding te ontvangen. Tevens dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om een afschrift automatisch naar meer(ten minste 10) vooraf in te stellen e-mailadressen toe te zenden. Ook het gereed melden na het verhelpen van de Storing dient via e-mail gemeld te worden aan degene die de Storing heeft aangemeld en overige betrokkenen die bericht hebben gehad van de Storingsmelding.
3. Het in artikel 4.2.1 genoemde DMS voorziet ten minste in de volgende functionaliteiten:
a. Het plaatsen van Storingsmeldingen die betrekking hebben op het SMS; deze Storingsmeldingen dienen doorgestuurd te worden naar de beheerder van de SMS applicatie;
b. Stamkaart per materieelobject met ten minste weergave van de volgende kenmerken:
i. Registratienummer
ii. soort (bijv. (combi)Strooier, Sproeier, Sneeuwploeg, et cetera);
iii. merk;
iv. type;
v. bouwjaar;
vi. (leeg)gewicht in kg;
vii. Werkbreedte (i.g.v. Sneeuwploegen);
viii. maximale inhoud van Dooimiddel/Pekel silo/tank in m³/l (i.g.v. Strooi-/sproeimaterieel);
ix. serienummer;
x. Provincie Flevoland Kentekennummer;
xi. (RDW) kenteken (indien van toepassing);
xii. chassisnummer (indien van toepassing);
xiii. locatie (steunpunt).
c. Meldingsmodule voor het melden van Storingen en schades middels een Storingsmelding met ten minste de volgende velden:
i. naam aanmelder;
ii. contactgegevens aanmelder;
iii. steunpunt waar het betreffende object staat;
iv. categorisering van type materieel;
v. meldingsdatum en tijdstip;
vi. soort Storingsmelding;
vii. kenmerken van het betreffende materieelobject, zoals genoemd op de stamkaart(zie artikel 4.2.3. lid 3 sub c); ix. vrij veld voor invullen van meldingsgegevens.
x.   veld ten behoeve van het uploaden van foto’s van de schade.
d. Overzicht van alle meldingen met ten minste weergave van de volgende kenmerken:
i. 3
ii. status van de Storingsmelding;
iii. geplande einddatum en tijdstip;
iv. gerealiseerde einddatum en tijdstip;
v. schade-expertiserapporten (indien van toepassing).
e. Kennisportaal met ten minste weergave van de volgende informatie:
i. actuele handleidingen/instructiedocumenten van elke type
Gladheidbestrijdingsmaterieel; 
ii. verklarende handleiding voor symbolen et cetera. 
4. De in artikel 4.2.3 lid 3 sub d ad vi genoemde soort Storingsmelding dient zoveel mogelijk te worden gestandaardiseerd middels een keuzelijst.
5. Het DMS dient ten minste te beschikken over export functionaliteit, waarmee (een selectie van) meldingen kunnen worden geëxporteerd naar een digitaal Excel-bestand (CSV en/of XLS(X)-indeling). Deze functionaliteit dient toegewezen te kunnen worden op basis van de
bevoegdhedenstructuur.
6. Uitbreidingen in de functionaliteiten van het DMS gedurende de looptijd van de Overeenkomst komen per de eerstvolgende releasedatum kosteloos beschikbaar voor de Opdrachtgever.


[bookmark: _Toc159929595]Artikel 4.2.4 Eisen met betrekking tot service en ondersteuning DMS
1. De Opdrachtnemer is gedurende de contractperiode verantwoordelijk voor systeembeheer en– onderhoud van het DMS.
2. De Opdrachtnemer stelt aan de Opdrachtgever een digitale handleiding met betrekking tot de functionaliteiten en werking van het DMS beschikbaar. Deze handleiding dient beschikbaar te zijn in een goed af te drukken bestandsformaat (bijvoorbeeld pdf).
3. De Opdrachtnemer stelt gedurende Kantooruren op Werkdagen een helpdesk functie
beschikbaar voor het oplossen van eventuele problemen bij het gebruik van het DMS.
4. De Opdrachtnemer dient tijdens de start-up bijeenkomsten van
uitvoeringscontractengladheidbestrijding aanwezig te zijn om instructies aangaande het DMS-systeem te geven aan de gebruiker(s).
5. Bij afloop of beëindiging van de Overeenkomst dient de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever de database met alle in het DMS geregistreerde gegevens met betrekking tot het Gladheidbestrijdingsmaterieel van de Opdrachtgever kosteloos en zonder vertraging over te dragen aan de Opdrachtgever in zowel het format waarin het DMS de data opslaat alsook in een digitaal Excel-bestand (CSV en/of XLS(X)-indeling).

[bookmark: _Toc159929596]Artikel 4.2.5 Eisen met betrekking tot toegang tot de database
1. De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de in het DMS
opgeslagen database met gegevens.
2. Het verstrekken van gegevens aan derden zonder toestemming van de Opdrachtgever is niet toegestaan.
3. Op verzoek van de Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer de in lid 1 genoemde database
en/of selecties uit deze database beschikbaar te stellen in een digitaal Excel-bestand (CSV en/of XLS(X)-indeling).
4. De toegang tot het DMS-systeem (bevoegdhedenstructuur) dient afgestemd en gerealiseerd te worden in overleg met de Opdrachtgever.



[bookmark: _Toc159929597]5. Eisen aan onderhoud en schadeherstel

[bookmark: _Toc159929598]5.1 Eisen aan onderhoud en Storingen

[bookmark: _Toc159929599]Artikel 5.1.1 Looptijd onderhoud
1. De onderhoudsperiode gaat in bij aanvang van het Strooiseizoen in het jaar van Afleveringen eindigt overeenkomstig de bepalingen in de Overeenkomst.
2. De Opdrachtnemer verzorgt gedurende de garantieperiode het Vast onderhoud en
Correctief (storings-)onderhoud aan het Gladheidbestrijdingsmaterieel geheel kosteloos, alle hiermee gemoeide kosten zoals arbeidsloon, onderdelen, materialen en voorrijkosten dienen te zijn inbegrepen in de aanschafprijs van het Gladheidbestrijdingsmaterieel. De
Opdrachtnemer brengt alleen die kosten in rekening die zijn uitgezonderd, deze zijn benoemd in artikel 6.3.2 lid 4. 
3. De Opdrachtnemer verzorgt na de in lid 2 genoemde garantieperiode het Vast onderhoud en correctief (storings-)onderhoud aan het Gladheidbestrijdingsmaterieel tegen vaste all-in onderhoud jaartarieven zoals opgegeven in de prijs invulbijlage 3A van het I&B-document, alle
hiermee gemoeide kosten zoals arbeidsloon, onderdelen, materialen en voorrijkosten
dienen te zijn inbegrepen in het jaartarief all-in onderhoud van het Gladheidbestrijdingsmaterieel. De Opdrachtnemer brengt alleen die kosten in rekening die zijn uitgezonderd, deze zijn benoemd in artikel 6.3.2 lid 4.
4. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de onderhoudsperiode voortijdig te
beëindigen in het geval van inruil, afstoot, sloop of verkoop van het
Gladheidbestrijdingsmaterieel. In dit geval is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer geen financiële vergoeding verschuldigd voor de resterende maanden en wordt het reeds gepleegde onderhoud voor het betreffende jaar (naar rato) afgerekend zoals genoemd in artikel 6.3.2 leden 9 en 10.

[bookmark: _Toc159929600]Artikel 5.1.2 Eisen aan onderhoud
1. Gedurende het gehele Strooiseizoen dient het Gladheidbestrijdingsmaterieel inzetbaar te zijn voor het doel, waarvoor het Gladheidbestrijdingsmaterieel is aangeschaft, te weten de
gladheidbestrijding.
2. De aard en de frequentie waarmee de onderhoudswerkzaamheden dienen te worden
uitgevoerd om te voldoen aan de in lid 1 vermelde prestatie-eis m.b.t. de inzetbaarheid van het Gladheidbestrijdingsmaterieel worden door de Opdrachtnemer bepaald.
3. De Opdrachtgever is bevoegd te bepalen dat nader door haar te bepalen werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd in tegenwoordigheid van door de Opdrachtgever nader aan te wijzen perso(o)n(en).
4. De Opdrachtnemer dient:
a. kort voor of tijdens de Vlootschouw al het Gladheidbestrijdingsmaterieel te testen en af te stellen en zo nodig te repareren zodanig dat het Gladheidbestrijdingsmaterieel voldoet aan het gestelde in hoofdstuk 2 en 3 van dit PvE;
b. kort voor of tijdens de Vlootschouw het Strooi-/sproeimaterieel te kalibreren op de juiste doseringen Dooimiddel (droog) en Dooimiddel (nat) afhankelijk van de toegepaste Dooimiddelen (droog/nat);
c. tijdens of voor de Vlootschouw het Gladheidbestrijdingsmaterieel af te stellen op de voor de Gladheidbestrijding in te zetten Tractie en instructie (gebruik en afstelling) te geven aan de chauffeurs van deze Tracties.
5. De Opdrachtnemer dient in het Zomerseizoen eventuele lakbeschadigingen dan wel corrosievorming deugdelijk bij te werken ten behoeve van de conservering van het
Gladheidbestrijdingsmaterieel. De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan deze
werkzaamheden het Gladheidbestrijdingsmaterieel grondig te reinigen.
6. Indien voorafgaand aan reparatie en/of onderhoud reiniging van het materieel noodzakelijk is, dient de Opdrachtnemer na goedkeuring door de Opdrachtgever hiervoor zorg te dragen. Verrekening is beperkt tot de arbeidsuren en vindt plaats tegen het uurtarief zoals vermeld in de Bijlage ‘Prijzen en Tarieven’ bij de Overeenkomst.
7. Met betrekking tot de door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden respectievelijk te verrichten diensten wordt door de Opdrachtgever per steunpunt een (contactpersoon)
Opdrachtgever aangewezen. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis.
Mondelinge verzoeken door de (contactpersoon) Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer met mogelijke financiële consequenties dienen schriftelijk te worden bevestigd.
8. Indien voor transport op het steunpunt en/of ter beproeving van het gerepareerde
Gladheidbestrijdingsmaterieel een transportmiddel nodig is, dient de Opdrachtnemer hier op eigen kosten zorg voor te dragen. Dit geldt ook voor vervoer van materieel naar de wasplaats na het strooiseizoen t.b.v. onderhoud.
9. De bij het onderhoud vrijkomende onderdelen, materialen en verpakkingsmiddelen worden
geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten door de Opdrachtnemer van het steunpunt worden afgevoerd.
10. Indien op basis van (nieuwe) wet- en regelgeving bepaalde keuringen moeten worden
uitgevoerd, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig schriftelijk te attenderen dat zij deze keuringen laat uitvoeren.

[bookmark: _Toc159929601]Artikel 5.1.3 Eisen aan het verhelpen van Storingen
1. De Opdrachtgever maakt onderscheid tussen twee verschillende storingscategorieën waarvoor verschillende oplostijden gehanteerd worden, te weten:
a. Storing categorie I: De Opdrachtnemer dient alle storingen uit deze categorie gedurende het Winterseizoen 24/7 binnen 24 uur na tijdstip van registratie in het DMS te hebben verholpen. Onder Storing categorie I worden de volgende Storingen verstaan:
i. Strooi-/sproeimaterieel:
1. defecte bedieningskast;
2. strooit/sproeit in zijn geheel niet;
3. Dooimiddel (nat) wordt niet toegevoegd tijdens het strooien;
4. strooiverstellingen als breedte en (a)symmetrie werken niet;
5. de juiste dosering kan niet worden ingesteld en/of uitgebracht;
6. alle verstoringen in de data-overdracht naar het SMS; en
7. alle verstoringen ten aanzien van het automatisch strooien inclusief de routebegeleiding.
ii. Sneeuwploegen:
1. defecte bedieningskast;
2. zijn niet instelbaar in horizontale en verticale richting; en
3. die zijn voorzien van een versleten slijtstrook.
b. Storing categorie II (Strooi-/sproeimaterieel en Sneeuwploegen): De Opdrachtnemer dient alle storingen uit deze categorie gedurende het Winterseizoen 24/7 binnen 48 uur na tijdstip van registratie in het DMS te hebben verholpen. Het betreft hier Storingen niet vallend onder Storing categorie I.
2. De Opdrachtnemer monitort en rapporteert de in lid 1 genoemde oplostijden zoals beschreven in Bijlage 10 (toetsplan) van de leidraad. Tevens wordt in deze Bijlage aangeven hoe de Opdrachtgever de kortingsbepalingen zoals beschreven in dit artikel naleeft.
3. Het is voorbehouden aan de Opdrachtgever te allen tijde telefonisch in contact te treden met de Opdrachtnemer om de aard van de Storing door te geven en om de gewenste termijn van de afhandeling van de Storing overeen te komen. De Opdrachtnemer dient de overeengekomen afspraken vast te leggen in het DMS.
4. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het telefonisch melden van Storingen gedurende het Strooiseizoen een telefoonnummer ter beschikking te stellen dat 24 x 7 bereikbaar is.
5. Voor de in lid 1 van dit artikel onder Storing categorie I genoemde Storingen geldt dat wanneer een Storing niet binnen de gestelde oplostijd opgeheven kan worden door de Opdrachtnemer een gelijkwaardig[footnoteRef:10] stuk materieel ter beschikking dient te worden gesteld. Dit stuk Materieel dient op kosten van de Opdrachtnemer op locatie bedrijfsklaar geïnstalleerd te worden op/aan de Tractie. De Opdrachtnemer wordt in dit geval geen Korting opgelegd zoals genoemd in lid 6 van dit artikel. [10:  Gelijkwaardig: voor het zelfde doel (route) inzetbaar, e.e.a. in overleg met de Opdrachtgever.
] 

6. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen bij Storingen categorie I en II worden overschreden gelden onderstaande Kortingen door de Opdrachtgever.

	
	Strooiers Storing cat. I
	Strooiers Storing cat. II
	Ploegen Storing cat. I
	Ploegen Storing cat. II

	Kortingen
	€2.500,- per overschrijding van de norm en €2.500,- voor elke daaropvolgende 24 uur overschrijding met een max van €10.000,-
	€250,- per overschrijding van de norm en €250,-voor elke daaropvolgende 24 uur overschrijding met een max van €1.500,-
	€1.000,- per overschrijding van de norm en €1.000,-voor elke daaropvolgende 24 uur overschrijding met een max van €5.000,-
	€250,- per overschrijding van de norm en €250,- voor elke daaropvolgende 24 uur overschrijding met een max van €1.500,-


Deze Korting wordt verbeurd zonder dat ter zake een ingebrekestelling nodig is.

[bookmark: _Toc159929602]Artikel 5.1.4 Verplichtingen Opdrachtgever met betrekking tot onderhoud en Storingen
1. Ten behoeve van het onderhoud en reparatie wordt door de Opdrachtgever het Gladheidbestrijdingsmaterieel in compleetheid aangeboden d.w.z. het materieel met bijbehorende bedieningskast. 
2. Het Gladheidbestrijdingsmaterieel is op de overeengekomen plaats en onderhoudsdatum goed bereikbaar en vrij van obstakels.
3. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op de steunpunten worden water en elektriciteit (220/380V) kosteloos door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld aan de Opdrachtnemer.
4. De Opdrachtgever verleent het Personeel van de Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en/of Bestelopdracht(en)
5. werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien en zolang dit voor de behoorlijke uitvoering van deze Overeenkomst en/of Bestelopdracht(en) noodzakelijk is, zal de Opdrachtgever verblijfs- en opslagruimte voor het Personeel van de Opdrachtnemer beschikbaar stellen.
6. In overleg tussen Partijen, en naar beoordeling door de Opdrachtgever worden door de
Opdrachtgever in de volgende situaties de Tracties waaraan het Gladheidbestrijdingsmaterieel moet worden gekoppeld, inclusief chauffeur, kosteloos aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld:
a. voor het onderhoud (in voorkomende gevallen) gedurende de Vlootschouw;
b. voor het bedrijfsklaar installeren in het Winterseizoen buiten de Vlootschouw om; en
c. voor het bedrijfsklaar installeren dat op verzoek van de Opdrachtgever tijdens het Zomerseizoen dient te geschieden.

[bookmark: _Toc159929603]5.2 Eisen aan schadeherstel
[bookmark: _Toc159929604]Artikel 5.2.1 Algemene eisen aan schadeherstel
1. De Opdrachtnemer hanteert redelijke en marktconforme tarieven voor het herstellen van schades aan het Gladheidbestrijdingsmaterieel.
2. De Opdrachtnemer dient foto’s van schades in het DMS te uploaden bij de betreffende
Storingsmelding.



[bookmark: _Toc159929605]Artikel 5.2.2 Eisen aan doorlooptijd van schadeherstel
1. De Opdrachtnemer dient zich te conformeren aan het werkproces schadeherstel Gladheidbestrijdingsmaterieel zoals vermeld in Bijlage B4 of diens eventuele opvolger.
2. De Opdrachtnemer dient alle schades die tijdens het Strooiseizoen zijn ontstaan zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 Werkdagen na opdrachtverlening door de (contactpersoon) Opdrachtgever, te herstellen teneinde de operationele inzetbaarheid hoog te houden.
3. Herstel van schades die buiten het Strooiseizoen zijn ontstaan worden binnen een redelijke
hersteltermijn verholpen teneinde uiterlijk 1 week vóór de Vlootschouw weer operationeel
inzetbaar te zijn.
4. De Opdrachtnemer vangt niet aan met schadeherstel voordat hiervoor door
de(contactpersoon) Opdrachtgever opdracht is verleend. Het eventueel eerder aanvangen
geschiedt op eigen rekening en risico van de Opdrachtnemer.

[bookmark: _Toc159929606]Artikel 5.2.3 Eisen aan schade-expertise
1. In geval van schade aan het Gladheidbestrijdingsmaterieel veroorzaakt door van buitenkomende oorzaken, wordt door de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever expertise verricht. 
2. Voor het herstellen van de schade verstrekt de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een prijsaanbieding, op basis waarvan de Opdrachtgever kan besluiten bedoeld herstel te laten uitvoeren door de Opdrachtnemer.
3. Voor schades met een herstelwaarde hoger dan EUR 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd Euro, excl. btw) dient de Opdrachtnemer een schade-expertiserapport op te stellen dan wel namens de Opdrachtnemer door een derde te laten opstellen.
4. Het in lid 3 genoemde schade-expertiserapport bevat ten minste de volgende informatie:
a. Registratienummer van het object;
b. merk- en typenummer;
c. bouwjaar;
d. foto’s van de schade;
e. geschatte dagwaarde in huidige (beschadigde) staat;
f. geschatte dagwaarde in herstelde staat;
g. uiteenzetting van de reparatiekosten, met hierbij een uitsplitsing naar:
h. te vervangen onderdelen, met hierbij een specificatie van:
a. onderdeelnummer;
b. onderdeelnaam;
c. aantal stuks;
d. stuksprijs;
i. Arbeidsuren;
j. Eventuele transportkosten;
k. Subtota(a)l(en);
l. Totaalsom.
5. 	De uiterlijke termijn voor het opstellen van een schade-expertiserapport bedraagt 10
Werkdagen na melding van de schade.
6. 	Bij schades met een waarde lager dan het in lid 3 genoemde bedrag behoeft
geen expertiserapport opgemaakt te worden.

[bookmark: _Toc159929607]Artikel 5.2.4 Kostenvergoeding expertiserapport
1. Voor het opstellen van het in het vorige artikel genoemde expertiserapport mag de Opdrachtnemer een kostenvergoeding in rekening brengen ter hoogte van EUR 250,(zegge: tweehonderdvijftig Euro, excl. btw en inclusief alle kosten).

[bookmark: _Toc159929608]5.3 Eisen aan het Personeel
[bookmark: _Toc159929609]Artikel 5.3.1 Eisen aan het Personeel van Opdrachtnemer
1. Personeel van de Opdrachtnemer dient op een locatie van de Opdrachtnemer dan wel op een locatie waar Gladheidbestrijdingsmaterieel van de Opdrachtgever gestald staat, zich te houden aan de voor die locatie geldende huisregels/veiligheidsprocedures.
2. Het in lid 1 genoemde Personeel dient te communiceren in de Nederlandse taal en dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren.
3. Personeel van de Opdrachtnemer dat in opdracht van de Opdrachtnemer aan het werk is
op een locatie van de Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig ‘Basisveiligheid VCA (B-VCA) certificaat’ of gelijkwaardig;
4. Personeel van de Opdrachtnemer, te werk gesteld op een locatie van de Opdrachtnemer, dient te beschikken over een (telefoon met) fotocamera, zodat direct foto’s kunnen worden
genomen van schades en andere relevante bijzonderheden.



[bookmark: _Toc159929610]6 Levering, Dienstverlening en tarieven

[bookmark: _Toc159929611]6.1 Eisen aan de levering van nieuw Gladheidbestrijdingsmaterieel

[bookmark: _Toc159929612]Artikel 6.1.1 Bestelproces
1. De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst Bestelopdrachten voor nieuw Gladheidbestrijdingsmaterieel, dit kunnen naast jaarbestellingen ook incidentele ad-hoc opdrachten zijn. De Opdrachtnemer is verplicht om uitvoering te geven aan de inhoud en omvang van de Bestelopdrachten.

[bookmark: _Toc159929613]Artikel 6.1.2 Leveringstermijnen
1. De leveringstermijn van het Gladheidbestrijdingsmaterieel bedraagt ten hoogste twaalf (12) weken na opdrachtverstrekking door de Opdrachtgever.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan in overleg tussen de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer een afwijkende leveringstermijn worden overeengekomen.
3. De Opdrachtnemer is verplicht na ontvangst van de Bestelopdracht de Opdrachtgever binnen vijf (5) Werkdagen een orderbevestiging te sturen onder vermelding van de
leveringsdatum/data.
4. Indien de Aflevering van het Gladheidbestrijdingsmaterieel niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk op eisbare Korting verschuldigd van 0,5% van de Koopprijs, vermeerderd met de omzetbelasting, van het te laat geleverde voor elke Werkdag vertraging tot een maximum van 10% van de Koopprijs. Bij gehele of gedeeltelijke niet-levering bedraagt de Korting 10% van de prijs van het niet geleverde en is onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.
5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt voor de levering ten behoeve van de Materieel test een leveringstermijn van maximaal vijf (5) weken na de datum van de gunningsbeslissing..

[bookmark: _Toc159929614]Artikel 6.1.3 Aflever- en overdracht proces
1. De Opdrachtnemer dient nieuw Gladheidbestrijdingsmaterieel op een door de Opdrachtgever aan te geven locatie in Nederland af te leveren.
2. De plaats en de datum van aflevering worden vermeld in de Bestelopdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd tot zeven (7) Werkdagen voor de Aflevering de plaats van aflevering te wijzigen.
3. Zodra Aflevering heeft plaatsgevonden, zal door Partijen een Overnameprotocol conform
Bijlage B5 worden opgesteld en ondertekend. Dit bewijs laat het bepaalde in artikel 2.4
betreffende garantie onverlet.
4. De Opdrachtnemer zal nieuw Gladheidbestrijdingsmaterieel, conform het bepaalde in
artikel5.1.2. lid 4 sub c, bedrijfsklaar installeren voor de Vlootschouw. Bij het bedrijfsklaar
installeren is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het deugdelijk plaatsen of monteren van het Gladheidbestrijdingsmaterieel op/aan de aangeboden Tracties met inachtneming van de voorschriften genoemd in de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, of diens opvolger, inclusief alle daarop gebaseerde reglementen en besluiten.
5. Voor Gladheidbestrijdingsmaterieel af te leveren na de Vlootschouw zullen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer in overleg schriftelijk de datum vastleggen waarop het Gladheidbestrijdingsmaterieel bedrijfsklaar geïnstalleerd dient te zijn en wanneer de instructie over de werking en de bediening ervan plaatsvindt.
6. De Opdrachtnemer dient voor Aflevering nieuw te leveren Gladheidbestrijdingsmaterieel in het DMS zichtbaar te maken.
7. Direct na Aflevering moet door de Opdrachtnemer eventueel vrijkomend verpakkings-
/transportmateriaal worden teruggenomen en verantwoord te worden afgevoerd.

[bookmark: _Toc159929615]Artikel 6.1.4 Afnamecontrole Gladheidbestrijdingsmaterieel
1. Van elk te leveren type Gladheidbestrijdingsmaterieel dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat het type voldoet aan de technische specificaties conform hoofdstuk 3 van dit PvE. Voor wat betreft controle op de dosering en de strooibreedte van Strooi-/sproeimaterieel is ook een controlemethodiek voorgeschreven, welke wordt vermeld in Bijlage B6, B6A/B. Een type voldoet indien de in Bijlage B6, B6A/B vermelde toleranties niet worden overschreden.
2. Van een eenmaal geleverd type Strooi-/sproeimaterieel dient gedurende de duur van de
Overeenkomst (incl. onderhoudsperiode) op aangeven van de Opdrachtgever
steekproefsgewijs te worden bepaald of wordt voldaan aan minimum eisen van het
Programma van Eisen.

[bookmark: _Toc159929616]Artikel 6.1.5 Acceptatie en eigendom
1. Ter waarborging van een juiste uitvoering dient één (1) machine per type door de Opdrachtgever gecontroleerd te worden op goede werking en kwaliteit. Direct nadat het
Gladheidbestrijdingsmaterieel gereed is, doch uiterlijk drie (3) dagen voor Aflevering, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen, zodat door middel van een steekproef een controle kan worden uitgevoerd. Hiervan wordt door Partijen een Overnameprotocol volgens het model A van Bijlage B5 opgemaakt en ondertekend. In dit Overnameprotocol zullen eventuele gebreken aan het Materieel worden vastgelegd dan wel of het Gladheidbestrijdingsmaterieel door de Opdrachtgever is goedgekeurd.
2. Binnen tien (10) Werkdagen na de datum van het Overnameprotocol als bedoeld in het vorige lid, zal de Opdrachtnemer de in het Overnameprotocol vastgelegde gebreken voor eigen rekening verhelpen.
3. Op het moment dat het Overname-protocol door of namens de Opdrachtgever is ondertekend heeft de Aflevering (formeel) plaatsgevonden.

[bookmark: _Toc159929617]6.2 Inruil
[bookmark: _Toc159929618]Artikel 6.2.1 Inruilen van bestaand Gladheidbestrijdingsmaterieel
1. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden om bij aanschaf van nieuw Gladheidbestrijdingsmaterieel, per stuk nieuw te leveren Materieel één of meer stuk(s) bestaand Gladheidbestrijdingsmaterieel te kunnen inruilen.
2. De Opdrachtnemer zal aan de Opdrachtgever marktconforme prijzen bieden. In de inruilprijs dienen de kosten voor het afvoeren van het materieel en vrijwaring (indien van toepassing) inbegrepen te zijn.
3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de in het vorige lid genoemde marktconforme prijzen
zelfstandig of door een derde te laten toetsen.
4. De Opdrachtnemer is zich er van bewust dat inruilmaterieel van de Opdrachtgever een
margegoed (vrij van btw) betreft.
5. Het staat de Opdrachtgever vrij om te besluiten geen gebruik te maken van de mogelijkheid
om bestaand materieel in te ruilen bij de Opdrachtnemer.

[bookmark: _Toc159929619]Artikel 6.2.2 Innemen bestaand gladheidbestrijdingsmaterieel
1. Overname van het bestaande gladheidbestrijdingsmaterieel vindt plaats door het in tweevoud ondertekenen van een Overnameprotocol model B van Bijlage B5. De daarbij overeengekomen prijzen zullen schriftelijk worden vastgelegd.
2. Prijzen voor die het materieel dat u overneemt kunt u invullen in het prijzenblad (bijlage 3A). De inruilprijs wordt afgetrokken van de aanschafprijs.
3. Door ondertekening van het Overnameprotocol verklaart de Opdrachtnemer het in te nemen bestaande gladheidbestrijdingsmaterieel te accepteren in de staat waarin het zich op het moment van overdracht verkeert (inclusief nog aanwezig Dooimiddel (nat)).
4. Na ondertekening van het Overnameprotocol wordt de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor alle verplichtingen die horen (bij het op naam hebben) van het materieel.
5. De Opdrachtnemer wordt (formeel) eigenaar van het in te nemen bestaande gladheidbestrijdingsmaterieel nadat zij hiertoe betaling heeft gedaan aan de Opdrachtgever.
6. In het geval van inruil van bestaand gladheidbestrijdingsmaterieel dient het ophalen van het in te ruilen materieel zoveel mogelijk, gelijktijdig met de levering van het nieuwe
Gladheidbestrijdingsmaterieel plaats te vinden.
7. De Opdrachtnemer verwijdert direct na overname van ingenomen materieel alle speciaal
aangebrachte uiterlijke kenmerken die verwijzen naar de Opdrachtgever. Onder uiterlijke
kenmerken worden in dit verband onder andere verstaan: speciale stickers, huisstijlkenmerken en/of striping, en dergelijke.
8. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het verwijderen van de SIM-kaart uit het modem zodat geen verdere data meer verstuurd wordt. SIM-kaarten dienen overhandigd te worden aan de projectleider/contractbeheerder gladheidbestrijding.
9. Indien ingenomen materieel beschikt over een kenteken, dient de Opdrachtnemer het kenteken van naam over te schrijven en een vrijwaringsbewijs aan de Opdrachtgever te overleggen. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

[bookmark: _Toc159929620]6.3 Eenheidsprijzen en overige bepalingen
[bookmark: _Toc159929621]Artikel 6.3.1 Eenheidsprijzen Gladheidbestrijdingsmaterieel
1. De netto koopprijzen van het Gladheidbestrijdingsmaterieel staan vermeld in Bijlage ‘Prijzen en Tarieven’ bij de Overeenkomst.

[bookmark: _Toc159929622]Artikel 6.3.2 Eenheidsprijzen onderhoud en schadeherstel
1. De netto prijzen en tarieven voor all-in onderhoud en overige storings- en herstelwerkzaamheden aan het Gladheidbestrijdingsmaterieel en onderdelen/accessoires
staan vermeld in Bijlage ‘Prijzen en Tarieven’ bij de Overeenkomst.
2. Een nieuw onderhoudsjaar vangt jaarlijks aan bij aanvang van het Strooiseizoen op 1 oktober.
3. Het in lid 1 genoemde ”all-in onderhoudstarief is een totaal jaartarief voor Vast onderhoud en correctief onderhoud (storingen) en dient alle kosten te bevatten die samenhangen met de bepalingen in dit Programma van Eisen als ook in de Inschrijving aangeboden extra’s.
4. In uitzondering op het bepaalde in lid 1 en 3 geldt dat in het jaartarief all-in onderhoud niet zijn inbegrepen:
1. alle kosten voor het opheffen van Storingen of gebreken die ontstaan zijn door
onoordeelkundig gebruik door of vanwege de Opdrachtgever of door van buiten
komende oorzaken en/of het door of vanwege de Opdrachtgever niet (laten) naleven van de bedieningsinstructies;
2. alle kosten voor het vervangen van de hieronder vermelde onderdelen:
i. slijtstroken en glijsloffen van Sneeuwploegen en de hiervoor benodigde
bevestigingsmiddelen;
ii. banden en velgen van loopwielen van Sneeuwploegen;
iii. banden en vegen van aanhangstrooiers.
3. Alle kosten voor schadeherstel.
5. Na uitvoering van één of meer van de in het vorige lid genoemde activiteiten, dient door de
Opdrachtnemer een servicerapport te worden opgesteld. Dit servicerapport dient alle
noodzakelijke informatie te bevatten zodat de Opdrachtgever een volledig inzicht heeft in de uitgevoerde werkzaamheden inclusief verbruikte materialen en dient als bijlage toegevoegd te worden bij facturatie.
6. Het in lid 5 genoemde servicerapport dient ondertekend te worden door de Opdrachtnemer
en door de contactpersoon van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient hier zorg voor te dragen.
7. Verrekening van de in lid 4 sub a en b bedoelde kosten, geschiedt tegen de tarieven en prijzen als vermeld in Bijlage ‘Prijzen en Tarieven’ bij de Overeenkomst.
8. De Opdrachtnemer mag het all-in voorrijtarief slechts éénmaal per steunpunt berekenen, indien de Opdrachtnemer op de zelfde Werkdag voor onderhoud aan meerdere stuks
Materieel op het steunpunt aanwezig is.
9. Voor het Gladheidbestrijdingsmaterieel, dat door Total loss definitief buiten werking is gesteld, vindt verrekening van de jaarlijkse onderhoudsprijs plaats naar rato van de tijdsduur gerekend tot het moment van uitvallen.

aantal ingezette maanden (in Strooiseizoen) 
	Verrekening = 80% x
5 (= maanden strooiseizoen)

10. De Opdrachtnemer kan slechts 80% (in de maand mei) van de jaarlijkse all-in onderhoudstarief in rekening brengen voor Gladheidbestrijdingsmaterieel dat door de Opdrachtgever in dat jaar wordt afgestoten, verkocht en/of ingeruild. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer tijdig hierover infomeren echter niet later dan 1 mei van dit jaar. Van de Opdrachtnemer wordt op dit Gladheidbestrijdingsmaterieel geen Vast onderhoud verlangd in de periode na afloop van het Winterseizoen in het desbetreffende jaar.
11. Indien de Opdrachtgever te kennen geeft onderhoud uit (een) eerdere met de
Opdrachtnemer gesloten (raam)overeenkomst(en) te willen opnemen in deze Overeenkomst, verplicht de Opdrachtnemer zich om met de Opdrachtgever in overleg te treden over de condities waaronder dit zou kunnen geschieden. Materieel dat wordt toegevoegd, wordt opgenomen in de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer opgestelde materieellijst.

[bookmark: _Toc159929623]Artikel 6.3.3 Overige kosten
1. De kosten voor regulier onderhoud (hard- en softwarematig) met betrekking tot data inzameling alsook de abonnementskosten voor dataoverdracht worden geacht te zijn
opgenomen in het all-in onderhoudstarief per stuk Strooi-/sproeimaterieel.
2. Kosten voor gebruik en onderhoud van het DMS worden geacht in de jaarlijkse all-in
onderhoudstarieven te zijn opgenomen.

[bookmark: _Toc159929624]6.4 Indexatie Prijzen en tarieven
[bookmark: _Toc159929625]Artikel 6.4.1 Algemeen
1. De Prijzen en tarieven zijn vast tot 30 september 2025;
2. Indexatie van Prijzen en tarieven kan jaarlijks éénmaal plaatsvinden met ingangsdatum 1 oktober , voor het eerst op 1 oktober 2025 en zijn van toepassing op bestelopdrachten en/of (DMS) opdrachten die verstrekt zijn op of na de ingangsdatum van indexatie op 1 augustus van het betreffende jaar (niet de datum van levering, uitvoering of datum van factuur). Indexatie van het all-in onderhoudstarief kan jaarlijks éénmaal plaatsvinden na aanvang van een nieuwe onderhoudsjaar. Een eerste indexatie van het all-in onderhoudstarief is voor het eerst van toepassing op de facturatie in de maand mei (80% deel) in het onderhoudsjaar dat volgt na het aflopen van de garantietermijn, maar niet eerder dan in de maand oktober 2025.
3. De Opdrachtnemer legt uiterlijk 60 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de
tariefwijzigingen de nieuw te hanteren tarieven ter beoordeling voor aan de Opdrachtgever. Na akkoordbevinding door de Opdrachtgever worden de prijzen en of tarieven van kracht en zal de Opdrachtnemer de nieuwe prijzen en tarieven meedelen aan de Opdrachtgever(s).

[bookmark: _Toc159929626]Artikel 6.4.2 Prijs indexatieformule

Prijs indexering
Een voorstel tot prijsindexering kan plaatsvinden aan de hand van de onderstaande indexatie methodiek;.

Opdrachtgever herziet de prijzen aan de hand van de onderstaande indexen en formules:

Prijsherziening materiaal (M) conform opgave door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Producentenprijsindex (PPI); Afzetprijzen binnenland, 29202 Aanhangwagens en opleggers; containers en dergelijke laadkisten:
Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100 | CBS
Prijs nieuw = Prijs oud x indexcijfer [nieuw = Mn] / indexcijfer [oud = Mo]

Prijsherziening loon (L) conform opgave door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Indexcijfers, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen, Totaal Cao-sectoren, 24-30, 33 Metalektro:
StatLine - Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100) (cbs.nl) Prijs nieuw = Prijs oud x indexcijfer [nieuw = Ln] / indexcijfer [oud = Lo]

Hierbij geldt voor de peildata en ingangsdata: Peildatum oud: de maand van de inschrijving.
Peildatum nieuw: de door het CBS eerst gepubliceerde index (n) van september van het betreffende verlengingsjaar. Deze eerst gepubliceerde index kan een voorlopig cijfer zijn en wordt achteraf niet door Opdrachtgever gecorrigeerd.

De prijzen zijn vast gedurende de vaste contractperiode en worden geïndexeerd vanaf het eerste strooiseizoen na deze periode, te weten: per 1 oktober 2025.

Onderhoudsprijzen: Pn = Po * (0,75 * Ln/Lo + 0,25 * Mn/Mo)

Uurtarief voor service, expertise, transportkosten en KM-tarief: Pn = Po * Ln/Lo





[bookmark: _Toc159929627]7. Facturatie, monitoring en managementinformatie
[bookmark: _Toc159929628]7.1 Eisen aan de facturatie per perceel
[bookmark: _Toc159929629]Artikel 7.1.1 Algemene eisen aan de facturatie

1. De Opdrachtgever accepteert alleen facturen van de Opdrachtnemer, facturen van derde partijen worden geweigerd en retour gestuurd.
2. Betaling van facturen vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum op basis van 100 procent achteraf en na acceptatie en goedkeuring van de uitgevoerde diensten of materieelleveringen door de Opdrachtgever, tenzij anders is vermeld.
3. De Opdrachtnemer factureert de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst vanuit één bankrekeningnummer, KvK- en belastingnummer. 
4. De Opdrachtnemer stuurt alle facturen digitaal in PDF-formaat naar het opgegeven emailadres van de Opdrachtgever (zie artikel 7.1.3)
5. De Opdrachtnemer dient op iedere factuur minimaal de volgende informatie te vermelden:
a. 0pdrachtnummer
b. zijn factuurnummer;
c. zijn IBAN/bankrekeningnummer;
d. contactpersoon Provincie;
e. naam en/of logo van het bedrijf;
f. KvK nummer;
g. het factuuradres, zoals genoemd in artikel 7.1.3.
6. De Opdrachtnemer factureert de Opdrachtgever de nieuwe materieellevering(en)
achteraf middels verzamelfactu(u)r(en) en vermeld op de factuur minimaal:
· opdrachtnummer
· coördinatiegebied
· perceel
· materieelkenmerken:
a. Registratienummer
b. type
c. soort materieel:
i. ploeg
ii. (nat)zout strooier
iii. Sproeier
iv. Combi (nat)zout strooier/-sproeier
d. Serienummer
e. (leeg) gewicht in kg
f. Werkbreedte (i.g.v. Sneeuwploegen)
g. maximale inhoud van Dooimiddel/Pekel silo/tank in m³ (i.g.v. Strooi
/sproeimaterieel)
h. bouwjaar
i. datum aflevering

7. De Opdrachtnemer factureert de Opdrachtgever achteraf het vaste (jaarlijkse) all-in
onderhoudstarief, middels een verzamelfactuur, als volgt:
a. 1e factuur: 50 procent / 1x per jaar tijdens de onderhoudsperiode na 1 mei;
b. 2 e factuur: 50 procent / 1x per jaar achteraf na 1 oktober* (na de Vlootschouw).
8. De Opdrachtnemer factureert de Opdrachtgever storings-, variabel- en correctief onderhoud vallen de onder de bepalingen van artikel 6.3.2 lid 4 sub c op maandbasis achteraf middels verzamelfacturen en vermeld minimaal het opdrachtnummer en verrichte gespecificeerde werkzaamheden.
9. De Opdrachtnemer factureert de Opdrachtgever eventuele Kortingen en/of andere
Bedragen anders dan genoemd onder artikel 7.1.1 lid 6 t/m 8, die als gevolg van de
Overeenkomst door de Opdrachtnemer verschuldigd zijn aan de Opdrachtgever, op een losse factuur onder duidelijke vermelding van:
- opdrachtnummer
10. De Opdrachtnemer voegt aan facturen de informatie toe zoals is omschreven in artikel 7.1.2.
11. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer een factuur zenden voor het door de
Opdrachtnemer van de Opdrachtgever ingeruilde gladheidbestrijdingsmaterieel en is vrij van btw.
De Opdrachtnemer zal erop toezien dat betaling zal geschieden binnen 30 dagen naar factuurdatum.
12. Bij aanvang van de Overeenkomst, komen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer het exacte facturatie-format zoals beschreven in dit artikel overeen.

[bookmark: _Toc159929630]Artikel 7.1.2 Digitale informatie bij facturatie
1. De Opdrachtnemer zal aan de Opdrachtgever bij de facturatie van onder artikel 7.1.1 lid 7 en 8 genoemde kosten per factuur een digitale bijlage meezenden zijnde een Excel-bestand (CSV en/of XLS(X)-indeling) met hierin tenminste uitsplitsing van kosten naar (indien van toepassing):
a. coördinatiegebied en steunpunt;
b. perceel;
c. reguliere kostensoorten, waaronder:
i. Vast onderhoud en termijn:
1. 50 procent;
2. 50 procent;
3. naar rato bij vervanging.
ii. variabel onderhoud:
1. verrekenbaar volgens artikel 6.3.2 lid 4 sub b
2. meerwerk (inclusief specificatie)
iii. schade (inclusief een omschrijving en toelichting waarom deze kosten niet vallen onder vaste of variabele onderhoudskosten);
d. materieelkenmerken:
i. Registratienummer
ii. Type
iii. Soort materieel
1. Ploeg
2. (nat)zout strooier
3. Sproeier
4. Combi (nat)zout strooier/-sproeier
5. Indien van toepassing: oplegger of aanhangwagen iv. Serienummer
iv. Leeggewicht in kg
v. Werkbreedte (i.g.v. Sneeuwploegen)
vi. maximale inhoud van Dooimiddel/Pekel silo/tank in m³ (i.g.v. Strooi- /sproeimaterieel) viii. bouwjaar
e. Datum uitvoering werkzaamheden
f. 
[bookmark: _Toc159929631]Artikel 7.1.3 Factuuradres

1. Het e-mailadres te behoeve van het toezenden van de digitale facturen is:
a. Provincie Noord-Holland : crediteuren@noord-holland.nl
b. Provincie Flevoland : crediteuren@flevoland.nl
b. 
c. Het factuurformat moet eerst op bruikbaarheid voor digitale OCR reading wordt gecheckt door de crediteurenadministratie.

2. De Opdrachtnemer dient het volgende factuuradres op de facturen te vermelden:
	Voor de Provincie Noord-Holland: 
	Voor de Provincie Flevoland:

	
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
	Provincie Flevoland
T.a.v. afdeling Financiële Administratie



[bookmark: _Toc159929632]Artikel 7.1.4 Prestatieverklaring/betaling
1. Bij nieuwe aanschaf of inruil van materieel voldoet de Opdrachtgever zijn betaling na Aflevering, de Opdrachtnemer dient hiervoor een wederzijds getekend Overnameprotocol te overleggen.
2. In het geval van vast (jaarlijks) onderhoud wordt prestatie verklaard na controle van de factuur en bijlagen. Ook de bevindingen tijdens de Vlootschouw zijn onderdeel van de controle, echter deze controle vindt tijdens of na de prestatieverklaring plaats. Indien blijkt dat de Opdrachtnemer niet aan de onderhoudsverplichtingen heeft voldaan is de Opdrachtnemer verplicht reeds in rekening gebrachte kosten te crediteren en alsnog aan de onderhoudsverplichting te voldoen.

[bookmark: _Toc159929633]7.2 Verplichtingen
[bookmark: _Toc159929634]Artikel 7.2.1 Verplichtingen voortvloeiend uit de Inschrijving van Opdrachtnemer
1. De Opdrachtnemer voert de eisen en de toezeggingen in de Inschrijving van de Opdrachtnemer daadwerkelijk uit.
2. De Opdrachtnemer moet de verkrijgbaarheid van alle gebruikte onderdelen en componenten van opzet (nat) zoutstrooiers en combistrooier/-sproeier voor een periode van vijftien (15) jaar na Aflevering garanderen. Voor Sneeuwploegen dient hiervoor een periode van twintig (20) jaar na Aflevering gehanteerd te worden. De Opdrachtnemer dient hiervoor een algemeen gangbare voorraad aan reserveonderdelen beschikbaar te hebben.

[bookmark: _Toc159929635]Artikel 7.2.2 Gemotiveerd afwijken van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst
De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer toestaan (zonder daartoe ooit verplicht te zijn) om tijdens de Overeenkomst gemotiveerd af te wijken van bepalingen van de Overeenkomst, het Programma van Eisen en/of de Inschrijving van de Opdrachtnemer, bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaalde bepaling niet (meer) realistisch is als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever treden in geval van een dergelijke situatie in overleg. Er mag uitsluitend worden afgeweken van de bepalingen na overleg en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is nimmer verplicht die toestemming te verlenen.

[bookmark: _Toc159929636]7.3 Prestatiemeten
[bookmark: _Toc159929637]Artikel 7.3.1 Prestatiemeten
1. De Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever de prestatiemonitoring en toetsing middels KPI’s toepast zoals uitgewerkt in Bijlage 10 (Toetsplan) de leidraad.
2. De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos maatwerkrapportages te kunnen aanleveren indien de Opdrachtgever hierom verzoekt.

[bookmark: _Toc159929638]Artikel 7.3.2 Controle op naleving verplichtingen
1. Tijdens implementatie wordt door de Opdrachtgever in overleg met de Opdrachtnemer bepaald wat het definitieve rapportageformat wordt.

[bookmark: _Toc159929639]7.4 Samenwerking met de Opdrachtgever
[bookmark: _Toc159929640]Artikel 7.4.1 Algemeen
1. De voertaal in alle (opvolgende) contacten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands in woord en geschrift.
2. In periodes van extreem winterweer spant de Opdrachtnemer zich maximaal in om te blijven voldoen aan de verplichtingen uit dit PvE en de Overeenkomst en draagt zij zoveel als mogelijk bij aan de instandhouding van de gladheidbestrijding.
a. De Opdrachtgever is gerechtigd om Gladheidbestrijdingsmaterieel tijdelijk als ook definitief te verplaatsen van en naar een ander steunpunt. De Opdrachtgever zal dergelijke verplaatsingen tot een minimum proberen te beperken.

[bookmark: _Toc159929641]Artikel 7.4.2 Vlootschouw
1. Op verzoek van de Opdrachtgever is een medewerker van de Opdrachtnemer of een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde namens de Opdrachtnemer, aanwezig bij de jaarlijkse Vlootschouw.

[bookmark: _Toc159929642]Artikel 7.4.3 Overlegvormen
1. De Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat tijdens de looptijd van de Overeenkomst overleg plaatsvindt tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Overleggen vinden plaats op locatie van de Opdrachtgever. Hiervoor kunnen door de Opdrachtnemer geen extra kosten in rekening worden gebracht.
2. De Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen ten aanzien van het geleverde materieel.



[bookmark: _Toc159929643]8 Kwaliteitsborging en milieucriteria
[bookmark: _Toc159929644]8.1 ISO 9001
[bookmark: _Toc159929645]Artikel 8.1.1 Algemeen
1. Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat zij beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem en dat zij deze zal toepassen tijdens de uitvoering van de Opdracht.
2. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het in lid 1 genoemde kwaliteitsmanagementsysteem over een certificaat ISO 9001:2015 of gelijkwaardig te
beschikken, dat is afgegeven door een instantie die voldoet aan de Europese normenreeks EN 45000.
3. Onder het in het vorige lid genoemde gelijkwaardig wordt verstaan het voldoen aan de
volgende kenmerken:
a. kwaliteitszorg is organisatie breed verankerd (in beleid), geadopteerd door de verantwoordelijke directie en uitgedragen door deze directie (b.v. middels kwaliteitshandboek). De directie draagt ook de verantwoordelijkheid voor correcte opzet, uitvoering en beheersing van het kwaliteitsbeleid;
b. aanwezigheid en organisatie brede uitvoering van relevante procedures met betrekking tot dienstverlening/eindproducten en beheer van middelen en documenten, waarbij continue verbetering een belangrijk aandachtspunt is;
c. aanwezigheid van de interne kwaliteitscyclus: meting, analyse en verbetering van
kwaliteitsniveaus;
d. aanwezigheid van een periodieke onafhankelijke, deskundige audit op naleving van de
kwaliteitsprocedures;
e. klant gerelateerde processen: er is een systeem om ervoor te zorgen dat (vanuit het
perspectief van de klant) helder wordt gemaakt wat de behoefte van de klant is en dat deze behoefte verwerkt wordt in uw bedrijfsprocessen;
f. als eis geldt dat er kwaliteitscontroles uitgevoerd worden door daartoe bevoegde
instanties en/of technische organen.
4. De Opdrachtnemer heeft bij Inschrijving een kopie van een geldig ISO 9001:2008 certificaat of gelijkwaardig ingediend.

[bookmark: _Toc159929646]8.2 ISO 14001
[bookmark: _Toc159929647]Artikel 8.2.1 Algemeen
1. Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat zij beschikt over een milieumanagement systemen dat zij deze zal toepassen tijdens de uitvoering van de Opdracht.
2. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het in lid 1 genoemde milieumanagementsysteem over een certificaat ISO 14001 of gelijkwaardig, of een aantoonbaar milieumanagementsysteem te beschikken en dient, indien en voor zover voor de uitvoering van deze Opdracht noodzakelijk is, in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen en tenminste te voldoen aan de vigerende weten regelgeving op het gebied van milieu.
3. In het in het vorige lid genoemde milieumanagementsysteem zijn minimaal de volgende
onderwerpen opgenomen:
a. De concrete maatregelen die zijn of worden getroffen om de milieubelasting van de bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de Opdracht (in elk geval
water- en energieverbruik, transport, afval en derving, verpakkingen en schoonmaak) te verminderen of te voorkomen;
b. De borging van de naleving van de desbetreffende milieuwetgeving;
c. De aandacht die wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van medewerker(s) ten aanzien van het omgaan met de voor de Opdracht relevante
milieuaspecten;
d. De aandacht die wordt besteed aan de bewustwording en de competentie van
toeleverancier(s) ten aanzien van het omgaan met de voor de Opdracht relevante
milieuaspecten;
e. Het monitoren (als basis voor kwaliteitsgarantie) van de voor de Opdracht relevante milieuaspecten.
4. De Opdrachtnemer heeft bij Inschrijving een kopie van een geldig ISO 14001 certificaat of gelijkwaardig, of een aantoonbaar milieumanagementsysteem ingediend.




[bookmark: _Toc159929648]Programma van Eisen Bijlagen


[bookmark: _Toc159929649]BIJLAGE 0 - I PROGRAMMA VAN EISEN BIJLAGEN


[bookmark: _Toc159929650]B1 Begripsbepalingen Programma van Eisen

	Begrip
	Omschrijving

	Aflevering 
	Het moment waarop het bestelde Gladheidbestrijdingsmaterieel conform Overeenkomst aan de Opdrachtgever is geleverd en door hem is geaccepteerd door middel van ondertekening van het Overnameprotocol.


	Bestelopdracht 
	De schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer.


	Bijlage 
	Een Bijlage bij het Inschrijvings- en beoordelingsdocument, het Programma van Eisen of de Overeenkomst.

	Dienstverlening 
	Alle diensten die de Opdrachtnemer op grond van het Inschrijvings- en Aanbestedingsdocument gedurende de looptijd van de Overeenkomst moet leveren aan de Opdrachtgever

	DMS (Defecten Meldingensysteem)
	Door de Opdrachtnemer aangeboden systeem[footnoteRef:11] ten behoeve van de registratie van Storingen (defecten) en schades en de monitoring van de voortgang van herstel van deze Storingen en schades. [11:  Ook wel onderhoudsmanagementsysteem of servicemanagementsysteem genoemd.] 


	Documentatie 
	Door de Opdrachtnemer beschikbaar te stellen originele documenten voor elk stuks Gladheidbestrijdingsmaterieel.

	Dooimiddel (droog) 
	In Bijlage B2 opgenomen middel dat door de Opdrachtgever wordt gebruikt als (droge) basis voor het strooien.

	Dooimiddel (nat) 
	Pekel.

	Gladheidbestrijdingsmaterieel (Materieel)
	De door de Opdrachtnemer op basis van de Bestelopdracht te leveren, bedrijfsklaar te installeren en te onderhouden opzet (nat)zoutstrooiers, combistrooiers/-Sproeiers, en Sneeuwploegen, inclusief Documentatie, als omschreven naar aantal, type en/of modelaanduiding in de Bestelopdracht.

	Kantooruren 
	Op reguliere Werkdagen tenminste van 08:30u tot en met 17:00u.

	Koopprijs 
	Tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeengekomen aankoopprijs waartegen een enkel stuk Gladheidbestrijdings-materieel is besteld en/of kan worden afgenomen inclusief opties.

	Korting 
	Een geldbedrag dat de Opdrachtnemer dient te voldoen aan de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1.2 en/of Bijlage 13, indien de Opdrachtnemer verplichtingen voortvloeiende uit het Programma van Eisen en/of de Overeenkomst niet nakomt.

	Materieel 
	Het Gladheidbestrijdingsmaterieel (Strooi-/sproeimaterieel en Sneeuwploegen).

	Materieeltest 
	Een test ter keuring van Gladheidbestrijdingsmaterieel (Materieel) opgesteld en uitgevoerd door de Opdrachtgever, als opschortende voorwaarde in de aanbestedingsgunningsprocedure, waarbij een Inschrijver aan de Opdrachtgever Materieel op een locatie aanbiedt ter uitvoering van de testprocedure.



	
Begrip
	Omschrijving

	Opdracht 
	De levering en het onderhouden van Gladheidbestrijdingsmaterieel (Materieel)

	Opdrachtgever 
	Provincie Flevoland en/of, provincie Noord-Holland



	
grip Omschrijving

	Begrip
	Omschrijving

	Opdrachtnemer 
	Leverancier, de Inschrijver aan wie de Overeenkomst is gegund.

	Overeenkomst 
	Het raamcontract voor de koop en levering van Gladheidbestrijdingsmaterieel en de dienstverleningsovereenkomst inzake de uitvoering van de Dienstverlening.

	Overnameprotocol 
	Wederzijds te ondertekenen formulier bij afname en Aflevering van het Gladheidbestrijdingsmaterieel van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever v.v.

	Partijen 
	De Opdrachtgever (PFL en PNH) en de Opdrachtnemer tezamen.

	Pekel 
	Een oplossing van NaCl, CaCl2 in water in verschillende oplossingspercentages.

	Personeel 
	Al die chauffeurs en servicemedewerkers/monteurs die bij de Opdrachtnemer in dienst zijn, zijn ingehuurd, ingeleend of anderszins door de Opdrachtnemer worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Dienstverlening op locatie van de Opdrachtgever.

	Programma van Eisen 
	Bijlage 1 van het Inschrijvings- en beoordelingsdocument, inclusief de hierbij behorende Bijlagen.

	Provincie 
	Hiermee wordt de Provincie Noord-Holland & Provincie Flevoland aangeduid als zijnde de Opdrachtgever van de Overeenkomst.

	PTO 
	P=power T=take O=Off: in Nederlands een vermogensaftakking. Een extra uitgaande aandrijfas op de motor of versnellingsbak. Op deze uitgaande as kan een hydo-pomp of een aftak as gemonteerd worden.

	Registratienummer 
	Door de Opdrachtgever uit te geven unieke kenmerk volgt na bestelling.

	SMS 
	Het strooimanagementsysteem, het geautomatiseerde volgsysteem van Strooi-/sproeimaterieel.

	Sneeuwploeg (ploegen) 
	Een hulpmiddel gemonteerd voor een Tractie voor het verplaatsen en verwijderen van sneeuw op wegen en fietspaden.

	Sproeier 
	Opzet combi (nat)zoutsproeier en/of opzet Sproeier.

	Storing 
	Materieel en of systemen zijn niet of beperkt inzetbaar.

	Storing categorie I 
	Hiaat in de beschikbaarheid van het Gladheidbestrijdingsmaterieel zoals beschreven artikel 5.1.3 lid 1.

	Storing categorie II 
	Hiaat in de beschikbaarheid van het Gladheidbestrijdingsmaterieel zoals beschreven artikel 5.1.3 lid 1

	Storingsmelding 
	Aan de Opdrachtnemer gegeven verzoek tot herstel van een Storing aangemeld in het DMS. Hierbij geldt het moment van ontvangst van het verzoek aan de zijde van de Opdrachtnemer als aanvangstijdstip.

	Strooi-/sproeimaterieel (strooiers)
	Verzamelnaam voor opzet (nat) zoutstrooier, opzet combi (nat)zoutstrooier/-Sproeier, opzet Sproeier, aanhang opzet (nat)zoutstrooier en/of aanhang (nat)zoutstrooiers.

	Strooier 
	Opzet (nat) zoutstrooier, opzet combi (nat)zoutstrooier, aanhang opzet (nat)zoutstrooier en/of aanhang (nat)zoutstrooiers

	Strooiseizoen 
	Periode van 01 oktober van enig jaar tot 01 mei van het daarop volgende jaar waarin de Tractieaannemers zijn ingehuurd door de Opdrachtgever om preventieve dan wel curatieve gladheidbestrijdingsacties uit te voeren.



	
Begrip Omschrijving

	

	Begrip
	Omschrijving

	Tractieaannemer 
	Degene die in opdracht van de Opdrachtgever is belast met het uitvoeren van preventieve en curatieve strooi- en sneeuwruimacties in een of meer werkgebieden van de Opdrachtgever. In deze bedoeld zowel als rechtspersoon alsook de medewerkers die in opdracht van belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

	Tractie 
	Door de Tractieaannemer gebruikt motorvoertuig - met hierop/ hieraan het Gladheidbestrijdingsmaterieel - voor het uitvoeren van preventieve dan wel curatieve sneeuwruimacties en/of gladheidbestrijdingsacties.

	Vast onderhoud 
	Jaarlijks terugkerend preventief onderhoud aan het Gladheidbestrijdingsmaterieel van de Opdrachtgever gericht op het langer termijn Materieelconservering, het doorvoeren van modificaties en het bedrijfsklaar hebben van het Materieel bij de Vlootschouw. c.q. bij aanvang van het Strooiseizoen.

	Vlootschouw 
	Jaarlijkse inspectie voorafgaande aan enig Strooiseizoen inhoudende het testen, afstellen en zo nodig repareren van het Gladheidbestrijdingsmaterieel, het bedrijfsklaar installeren van het Gladheidbestrijdingsmaterieel op/aan de daartoe bestemde Tracties en het geven van instructie aan (nieuwe) chauffeurs.

	Werkbreedte (Sneeuwploeg) 
	De breedte van de Sneeuwploeg bij een stand van het ploegblad onder 30º ten opzichte van de rechtstand.

	Werkdag 
	Met betrekking tot levering en Vast onderhoud: een kalenderdag, niet zijnde (i) een zaterdag of een zondag, (ii) een algemeen erkende Feestdag in Nederland of (iii) het equivalent van een algemeen erkende Feestdag ingevolge artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. Met betrekking tot het opheffen van Storingen tijdens het Strooiseizoen gedurende de onderhoudsperiode: kalenderdagen, inclusief weekeinden en algemeen erkende feestdagen.

	Zomerseizoen 
	De periode niet zijnde het Strooiseizoen.





[bookmark: _Toc159929651]B2 Specificaties gebruikte Dooimiddel (droog)

De Opdrachtgever stelt de volgende eisen aan het door haar gebruikte Dooimiddel (droog):
1. De korrelverdeling dient te voldoen aan de volgende specificaties:
a. De zeeffractie van het wegenzout kleiner dan 0,16 mm mag ten hoogste 5
massaprocenten bedragen.
b. De zeeffractie tussen 2,0 en 3,15 mm mag ten hoogste 25 massaprocentenbedragen.
c. De zeeffractie groter dan of gelijk aan 3,15 mm mag ten hoogste 8 massaprocenten bedragen. Er mogen geen bestanddelen groter en langer dan 5,0 mm aanwezig zijn;

2. Het vochtgehalte dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. Het wegenzout dient minimaal 0,3 doch maximaal niet meer dan 3 massaprocenten water te bevatten;

Het is mogelijk dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen worden aangebracht in bovengenoemde specificaties.



[bookmark: _Toc159929652]B3 Technische specificaties kenteken en markeringen
[bookmark: _Toc159929653]B3.1 Specificaties van de kentekenplaat zoals bedoeld in artikel 2.1.2:

Kentekenplaat: model bekend als kleine Amerikaanse nummerplaat. 

Maat: 310 x 110 mm

Materiaal: aluminium
[image: Afbeelding met tekst, bord, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Kleur: wit voor Provincie Flevoland Letters en cijfers: geponst in zwarte kleur

De Opdrachtgever zal bij de bestelling per stuks Materieel de juiste kenteken code aangeven.
 

[bookmark: _Toc159929654]B3.2 Specificaties van markeringsafbeelding/-bord zoals bedoeld in artikel 3.5.1

[image: Afbeelding met tekst, Lettertype, schermopname, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving]

[image: Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving]

[bookmark: _Toc159929655]B4 Werkproces schadeherstel
Deze Bijlage is separaat bij het Programma van Eisen bijgevoegd. Dit werkproces is aan verandering onderhevig en kan van tijd tot tijd door de Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer worden herzien.



[bookmark: _Toc159929656]B5 Model Overnameprotocol
Deze Bijlage is separaat bij het Programma van Eisen bijgevoegd. Dit werkproces is aan verandering onderhevig en kan van tijd tot tijd door de Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer worden herzien.


[bookmark: _Toc159929657]B6 Test- en controle methodiek Gladheidbestrijdingsmaterieel
Algemeen
Het Gladheidbestrijdingsmaterieel (Materieel) dient minimaal te voldoen aan de gestelde eisen zoals die zijn opgenomen in het Programma van Eisen.
De Opdrachtgever schrijft voor dat nieuw Materieel getest moet kunnen worden en dat de Opdrachtnemer verplicht is hieraan medewerking te verlenen op het moment dat hierom wordt verzocht. Het testen van het Materieel vindt plaats:
· Als onderdeel van de gunningsprocedure van deze zoals deze is opgenomen in paragraaf 5.8 van de leidraad.

Testlocatie, organisatie en uitvoering:
Voor de Materieeltest dient het Materieel beschikbaar gesteld te worden aan de Opdrachtgever op een locatie van de Opdrachtgever in Nederland. Deze locatie zal geschikt zijn voor de uitvoering van de Materieeltest, waarbij noodzakelijke middelen (Dooimiddelen droog en nat) en geijkte meetapparatuur voor de testen door de Opdrachtgever kosteloos ter beschikking worden gesteld. De testen zullen onder supervisie van een door de Opdrachtgever in te huren onafhankelijke partij worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer krijgt van te voren de gelegenheid om éénmaal een test uit te voeren met de ter beschikking gestelde materialen en het optimaal afstellen en laten warmdraaien van de Tractie inclusief Strooier. De totale tijd hiervoor dient beperkt te blijven tot 2 uur. De aanwezigheid van de Opdrachtnemer tijdens de test is beperkt tot 2 personen.

(Voor het testen van Materieel gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever de testlocatie nader bepalen).

Methodiek testen:

Strooi-/sproeimaterieel
1. Het verifiëren/checken van de minimum eisen die in de checklists (Bijlage B6A) in de kolommen onder controlemethodiek “visueel en/of aantoonbaar maken” en “praktische aantonen” met “X” zijn aangegeven en gebaseerd op het Programma van Eisen.
2. Het uitvoeren van een statische strooitest op basis van NEN-EN 15597-1:2009 overeenkomstig Bijlage B6B.
3. Het uitvoeren van een statische strooidosering, -breedte en -verdelingstest op basis van een meting.

Sneeuwploegen
1. Het verifiëren/checken van de minimum eisen die in de checklists (Bijlage B6A) in de kolommen onder controlemethodiek “visueel en/of aantoonbaar maken” en “praktische aantonen” met “X”


Aantal te testen modellen.
De Opdrachtgever zal in de Materieeltest als onderdeel van de gunningsprocedure één of meer modellen van een Materieelsoort testen, te weten:
· Materieelsoort Ploegen : 1x ploeg met kunststof ploegblad, 1x ploeg met stalen ploegblad. 
· Materieelsoort Strooiers: 1x grote strooier en 1x kleine strooier

De Opdrachtgever vermeldt in de mededeling van gunningsbeslissing aan alle voor gunning in aanmerking komende Inschrijvers welke typen dit zijn.






Afronding Materieeltest
Direct na afronding van een test wordt Inschrijver door de Opdrachtgever van het testresultaat op de hoogte gebracht.

Goedkeuring
Bij goedkeuring van het Materieel zal de Opdrachtgever overgaan tot definitieve perceelgunning. Na wederzijdse ondertekening van de Overeenkomst zal aan de Opdrachtnemer informatie verstrekt worden inzake de definitieve afleveringsadressen voor het geteste Materieel en kentekenplaat-informatie.

Afkeuring
Indien afwijkingen worden geconstateerd op de met “X” vermelde onderdelen van de checklists (Bijlage B6A) in de kolommen onder controlemethodiek “visueel en/of aantoonbaar maken” en “praktische aantonen” waardoor er één of meer typen niet voldoen aan de minimum gestelde eisen, wordt Inschrijver in de gelegenheid gesteld om deze afwijking(en) te herstellen en dit Materieel voor herkeuring aan te bieden. Echter goedkeuring door de Opdrachtgever van dit Materieel moet uiterlijk 8 weken (56 kalenderdagen) na ontvangst van de mededeling tot gunningsbeslissing een feit zijn.

Indien één of meer typen van het Strooi-/sproeimaterieel afgekeurd worden in de statische test NEN-EN 15597-1 en/of de strooidosering/-breedte en -verspreidingstest wordt Inschrijver geen herstel en herkeuring geboden. In deze situatie wordt de Inschrijving van de Inschrijver voor alle percelen Strooiers ongeldig verklaard.
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