5.3  	V&G Plan

Inhoud


1.		Algemeen
1.1	Werkgegevens
1.2	Uitwerking van het V&G plan


2.		Betrokken partijen
2.1	Opdrachtgever
2.2 	Ontwerpbureau
2.3	Toezicht en directie
2.4	Aannemer


3.		Coördinatie
3.1	Ontwerpfase
3.2	Uitvoeringsfase


4.		Inventarisatie bijzonder risico’s
4.1	Risico’s voortvloeiend uit het ontwerp en omgeving
4.2	Algemene suggesties
4.3	Overige veiligheidsmaatregelen	

1. ALGEMEEN

Dit V&G-plan vormt de ontwerp versie van het conform artikel 2.27
Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).


1.1 WERKGEGEVENS

Dit V&G-plan is van toepassing op alle werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het reinigen en inspecteren riolering. 

De werkzaamheden zijn beschreven in het programma van eisen met nummer 03-2024,  reinigen en inspecteren riolering Nieuw Reijerwaard. 
Adres/ligging van de werklocatie: diverse in de gemeente Ridderkerk

1.2 UITWERKING VAN HET V&G-PLAN

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de
opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Nadrukkelijk
wordt gewezen op de wettelijke verplichting dat in de uitvoeringsfase geen activiteiten
mogen aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die
werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden
naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te
treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het
V&G-plan Uitvoeringsfase moeten worden vastgelegd en geëffectueerd.
De V&G-coördinator van de aannemer verzorgt de verwerking van deze informatie in het
V&G-plan Uitvoeringsfase en legt deze vast als maatregelen in de tabellen. 
Verder vult de V&G-coördinator Uitvoeringsfase de ontbrekende informatie aan in de
overige hoofdstukken van het V&G-plan Ontwerpfase.
De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen moet schriftelijk
worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.






























2.  BETROKKEN PARTIJEN

2.1 Opdrachtgever
Naam : Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 
Adres : Postbus 4010
Postcode/plaats : 2980 GA Ridderkerk
Contactpersoon : Dhr. H. Träger

2.2 Ontwerpbureau(s)
Naam : Teeuw & Vogel
Adres : Schouw 48
Postcode/plaats : 2636 DJ Schipluiden
Contactpersoon : Dhr. C.A. Vogel

2.3 Toezicht en directie
Naam : Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard / Teeuw & Vogel
Adres : Postbus 4010
Postcode/plaats : 2980 GA Ridderkerk
Contactpersoon : Dhr. H. Träger
	
2.4 Aannemer
Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :
































3 COÖRDINATIE

3.1 Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam : Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard 
Adres : Postbus 4010
Postcode/plaats : 2980 GA Ridderkerk
Contactpersoon : Dhr. H. Träger

3.2 Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie),  dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van PvE 03-2024 reiniging en inspectie riolering Nieuw Reijerwaard.
De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het
werk en alle activiteiten.









































4 INVENTARISATIE VAN DE BIJZONDERE RISICO’S

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's
beschreven.
Ten aanzien van de civieltechnische werkzaamheden worden de bijzondere veiligheidsrisico's
beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.
Indien volgens een omschrijving in het programma van eisen de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.
Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en
oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat
weergegeven als Lichamelijk letsel.















































RISICO’S VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP EN DE OMGEVING

	Activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties (facultief)

	Passeren werklocatie
	Lichamelijk letsel, evt. overlijden
	Aanrijding
	Zorgdragen voor voldoende afzetting

	
	
	
	Zorgdragen voor omleidingsroute

	
	
	
	Zorgdragen voor aangepaste snelheden

	Hak- graaf- en breekwerkzaamheden t.p.v. putten en riolering
	Div. ongelukken t.g.v. wegspattend materiaal
	Rondspattend materiaal
	Persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen

	
	Irritatie luchtwegen
	Vrijkomend stof
	Adembeschermings middelen

	
	Rugklachten t.g.v. tillen
	Zwaar tillen
	Zware onderdelen en puin machinaal verwijderen

	Werken in en aan riolering en putten
	Verstikking
	Werken in besloten ruimte waarin giftige gassen kunnen voorkomen en onvoldoende verse lucht aanwezig is
	Controleren en meten gassen in ruimte.   

	
	
	
	Gebruik luchtverversing installatie en/of perslucht

	
	Vergiftiging
	Vrijkomend slib uit riolering
	Werken met beschermende kleding

	
	Struikelen, vallen
	Open liggende putten
	Toepassen afzetting

	Werken met elektrisch of lucht aangedreven handgereedschap
	Voetletsel, handletsel, oog- gehoor en hoofdletsel
	Elektrische schokken door ondeugdelijk handgereedschap
	Gebruik alleen goedgekeurd en geschikt gereedschap

	
	
	
	

	
	Struikelen, letsel t.g.v. wegspringend materiaal
	Rondspattend materiaal
	Gebruik geschikte beschermingsmiddelen

	
	
	
	

	
	Gehoorbeschadiging
	Geluidproductie apparaten
	Gebruik geschikte beschermingsmiddelen

	Lunchen, roken e.d.
	Infectie door besmetting
	Vervuild sanitair, vervuilde schaftruimten
	Regelmatig schoonmaken en opruimen verblijfsruimten










4.2 ALGEMENE SUGGESTIE

Naast de algemeen van toepassing zijnde suggesties wordt de aannemer gewezen op de
uitgave van de Vereniging Afvalbedrijven:  Veilig Werken aan Riolen.



4.3 OVERIGE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De uitvoerder moet beschikken over basiskennis en -vaardigheden op de volgende
gebieden:
- EHBO-kennis;
- omgang met kleine blusmiddelen;
- bediening van meet- en detectieapparatuur en het interpreteren van de meetgegevens;
- theoretisch basis kennis over eigenschappen en gevaren van de meest voorkomende
  gassen en dampen; 

De vereiste kennis m.b.t. bovengenoemde punten mag ook worden ingebracht door een of meer daartoe opgeleide c.q. gediplomeerde personeelsleden, die tijdens de werkuren aanwezig zijn op het werk



