In Helmond passen we digitale sloten toe. Toepassing iloq S50. 
De Digitale sloten zijn een directie levering.
De VRI kast moet met de juiste hendel uitgevoerd worden om het iloq systeem te implementeren:v
Zwenkhendel type Emka 1317-SU33. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het juiste espagnolet (stang) systeem.
In deze zwenkhendel kun je de iLOQ S50 plaatsen en deze steekt dan niet uit.
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EMKA Orline-Catslog > polyamide en GD-In (Tamk) nart gepoederlaktvoor butengebruk; 1317-5U33

Eigenschappen Bijpassende producten

Download

polyamide en GD-Zn (Zamak) Zwart gepoederlakt voor
buitengebruik; 1317-SU33

Artikelnummer: 1317-5U33
Programma: 1317

Gewenste
hoeveelheid:
verlan,

1

Neem contact op met

Deuraanslag rechts, links

Deur draaibaar/omkeerbaar Ja

Inbouwpositie Binnen de afdichting

Vergrendelingsonderdelen  Sluitlip




