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[bookmark: _Toc370796451][bookmark: _Toc387636225][bookmark: _Toc388164157][bookmark: _Toc171520603]1. Inleiding

[bookmark: _Toc171520604]1.1 Doel Programma van Eisen
Het Programma van Eisen (hierna PvE) vormt, samen met onderliggende documenten het kader waarbinnen het kantoorconcept van Nidos (Opdrachtgever) gerealiseerd worden. Het is een middel om het ontwerp- en uitvoeringsproces te begeleiden en te sturen op de kwaliteit, flexibiliteit, bruikbaarheid en beheersbaarheid van het eindresultaat. 

De missie, visie en doelstelling van Nidos zijn opgenomen in Bijlage 2 Huisvestingsconcept.

Waar in dit document over ‘Opdrachtnemer’ wordt gesproken worden alle partijen die verantwoordelijk zijn voor (het opstellen van) het ontwerp, uitwerking, coördinatie, realisatie van het kantoorconcept bedoeld. 
[bookmark: _Toc171520605]1.2 Gebruik van het PvE
Dit document is het uitgangspunt voor het ontwerpen en realiseren van het kantoorconcept. Hier zijn twee processen van belang gedurende het ontwerp- en uitvoeringstraject om ervoor te zorgen dat het eindresultaat voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever: verificatie en validatie.

Verificatie en validatie gedurende het project
De eisen uit het PvE zijn de basis voor de volgende fasen; het ontwerp en de uitvoering. Om te zorgen dat de eisen gedurende de gehele looptijd van het project worden geborgd, is het van belang goede verificatie- en validatieprocessen in te richten. 

1. Verificatie: voldoet het product aan de eisen?
2. Validatie: leveren de eisen de juiste waarde voor dit project? 

Voorbeeld: Iedere werkplek is voorzien van 2 wandcontactdozen. 
Verificatie: de controle dat iedere werkplek 2 wandcontactdozen en 1 data-aansluiting heeft. 
Validatie: de controle of 2 wandcontactdozen inderdaad het gewenste aantal is voor het project en zijn deze 2 wandcontactdozen op de juiste positie ontworpen/aangebracht om in de behoefte van de gebruiker te voorzien. 

Indien tijdens de looptijd van het project niet aan een eis uit dit PvE kan worden voldaan, moet dit worden onderbouwd en voorgelegd worden aan Opdrachtgever. 

	Onderwerp
	Eis

	Verificatie en validatie
	Indien tijdens de looptijd van het project niet aan een eis uit het PvE wordt voldaan, wordt dat schriftelijk en voorzien van een solide onderbouwing op basis van wet- en regelgeving en consequenties op kosten, kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit, betaalbaarheid en beheersbaarheid ter besluitvorming aan Nidos voorgelegd. Nidos kan in een dergelijk geval besluiten af te wijken van een eis uit het PvE.





Herijken en verbeteren van het PvE 
Voor de actualiteit, bruikbaarheid en volledigheid van het PvE is het van belang dat op regelmatige basis wordt geëvalueerd of het PvE nog de juiste kaders schetst voor toekomstige ontwikkelingen. Eventuele wijzigingen/aanvullingen die tijdens deze evaluatie worden geïdentificeerd, kunnen worden opgenomen in een wijzigingenlijst. Daarna vindt overleg plaats over het daadwerkelijk doorvoeren van wijzigingen. Deze worden na het vaststellen van de lijst opgenomen in het PvE. 
[bookmark: _Toc171520606]1.3 Leeswijzer
Het PvE is opgebouwd uit twee onderdelen:
1. In het eerste onderdeel zijn de geldende randvoorwaarden zoals wet- en regelgeving en algemene randvoorwaarden van Nidos op het gebied van o.a. flexibiliteit, kwaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid en beheer opgenomen. 
2. In het tweede gedeelte zijn de algemeen geldende technische eisen opgenomen onder de categorieën bouwkundig, bouwfysica en technische installaties. 

Demarcatie
Zaken die door Nidos worden geleverd zijn opgenomen in Bijlage 3 Demarcatielijst. Deze onderwerpen vallen buiten de scope van dit PvE. 
[bookmark: _Toc171520607]2. Randvoorwaarden 
[bookmark: _Toc171520608]2.1 Wettelijk kader
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de geldende randvoorwaarden voor dit project, waarbij regelgeving, normen en voorwaarden beschouwd moeten worden als minimumeisen. Derhalve kunnen diverse uitgangspunten en eisen in dit PvE een zwaardere eis geven voor het betreffende onderwerp. In dat geval prevaleert de zwaarste eis of het zwaarste uitgangspunt.

Tegenstrijdigheden tussen de randvoorwaarden zoals opgenomen in dit hoofdstuk en de overig beschreven eisen in dit programma van eisen worden inzichtelijk gemaakt en schriftelijk gemeld aan de projectmanager van de opdrachtgever.

	Onderwerp
	Eis

	Wet- en regelgeving
	Het project voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige overheidsvoorschriften. 

	Normen en keurmerken
	Alle van toepassing zijnde lokale overige voorschriften, relevante normen van het Nederlands Normalisatie Instituut en Europese normen en richtlijnen zijn van kracht. 

	Bevoegd gezag  
	Daar waar de wettelijke voorschriften het bevoegd gezag de mogelijkheid bieden om nadere voorschriften te stellen, verwittigt de opdrachtnemer het bevoegd gezag van die voorschriften en het daarover door het bevoegd gezag genomen schriftelijk besluit wordt aan Nidos voorgelegd.


[bookmark: _Toc171520609]2.2 Algemene ontwerpregels 
Nidos streeft ernaar een aantrekkelijk werkgever te zijn in een concurrerende arbeidsmarkt. Door de aanhoudende instroom aan jongeren neemt de omvang van de organisatie significant toe. Nidos beweegt mee met deze groei en breidt daarmee de vastgoedvoorraad het aankomende jaar uit. Om dit te bewerkstelligen heeft Nidos een aantal algemene ontwerpregels voor het nieuwe kantoorconcept. Deze zijn hieronder opgenomen. 
[bookmark: _Toc171520610]2.2.1 Flexibiliteit
De indeling van het kantoor worden dusdanig flexibel ontworpen dat deze geschikt zijn voor verschillende activiteiten, van ontmoeten tot het werken in stilte zoals in Bijlage 2 Huisvestingsconcept is aangegeven. 
	Onderwerp
	Eis

	Flexibel gebruik
	Het kantoorconcept moet dusdanig ontworpen worden dat deze passen bij de gewenste activiteitenzones (ontmoeten, samenwerken en geconcentreerd werken). 


[bookmark: _Toc171520611]2.2.2 Kwaliteit
De kwaliteit van de vastgoedvoorraad wordt bepaald door de mate waarin het kantoorconcept toepasbaar is en voorziet in de functies ontmoeten, samenwerken en geconcentreerd werken. 
	Onderwerp
	Eis

	Standaardisering
	Het kantoorconcept moet op iedere locatie op een standaard manier uitgerold worden. Het is van belang dat de zonering wordt toegepast zoals in het document ‘Toekomstige werkomgeving’ is aangegeven. Het concept moet herkenbaar, versterkend en een prettige werkomgeving opleveren. De keuzes moeten de Nidos medewerkers faciliteren, onderhoudbaar en veilig zijn. 

	Kleurgebruik
	Het kleurgebruik op de locatie is opgenomen in Bijlage 2b. In ruimtes waar medewerkers elkaar ontmoeten zijn de kleuren warm, daar waar medewerkers geconcentreerd werken zijn de kleuren rustiger. 

	Signing
	Een onderdeel van het kantoorconcept is signing. Hieronder wordt verstaan de belettering van (vergader)ruimtes en de uiting van het gekozen thema van de desbetreffende locatie en ruimtenummering. Deze signing voldoet aan de richtlijnen van de Nidos Huisstijl.


[bookmark: _Toc171520612]2.2.3 Betaalbaarheid
Bij het maken van ontwerp- en uitvoeringsvarianten en besluiten, wordt de betaalbaarheid van de verschillende varianten in ogenschouw genomen. Betaalbaarheid betekent dat de totale kosten (investering per m2) passen binnen het daarvoor aangegeven budget van € 825,00 exclusief BTW per m2 exclusief. 
	Onderwerp
	Eis

	Budget
	Het budget mag nooit het beschikbare m2 tarief overschrijden. Wanneer sprake is van mogelijke varianten of overschrijding binnen de gestelde prestatie-eisen, moeten in het afwegingskader altijd de investeringskosten inzichtelijk worden gemaakt. De uiteindelijke afweging moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Opdrachtgever.  


[bookmark: _Toc171520613]2.2.4 Locatie en functionaliteit 
	Onderwerp
	Eis

	Onderscheiden functies 
	Het onderscheiden van functies vindt plaats conform de eisen zoals gesteld in Bijlage 2 Huisvestingsconcept. 

	Indeling 
	De indeling van gebruiksfuncties in het kantoor moet conform de zonering zoals in Bijlage 2 Huisvestingsconcept is vastgesteld. 

	Indeling
	Kantoor van de regiomanager is op een centrale, zichtbare plek.

	Indeling
	Het kantoor van de kantoordienst is op een centrale, zichtbare plek, dichtbij het kantoor van de administratie en het ontmoetingsgedeelte. Daarnaast hebben de medewerkers vanwege veiligheid zicht op een vergaderruimte.

	Indeling
	De administratie is gesitueerd naast het ontmoetingsgedeelte.

	Indeling
	De vergaderruimte (8 personen) is als ensuite gesitueerd aan de ontmoetingsruimte.


[bookmark: _Toc171520614]2.2.5 Beheer en exploitatie 
	Onderwerp
	Eis

	Beheersbaarheid
	De inrichting moet toekomstbestendig zijn en aansluiten bij de missie en identiteit. Het uitgangspunt is de keuzes zoveel mogelijk te standaardiseren. Er is beperkt ruimte voor maatwerk. 

	Kosten 
	Vanuit maatschappelijk en financieel belang worden de exploitatie- en beheerskosten beperkt. Bij het afwegen van varianten wordt hier rekening mee gehouden. 

	Oplevering
	Na implementatie wordt een overzicht (als een digitaal bestand) verstrekt met alle toegepaste producten, materiaalsoorten en tekeningen/plattegronden.

	Schoonmaak
	Bij de indeling van het kantoor en de gekozen materialen wordt rekening gehouden met het eenvoudig reinigen en een goede logistiek.

	Schoonmaak
	Het creëren van lastig bereikbare plekken in de panden moet worden voorkomen. Zodoende wordt de kans op vuil en stofophoping voorkomen.


[bookmark: _Toc171520615]2.3 Duurzaamheid 
Het ambitieniveau voor duurzaamheid geldt als randvoorwaarde voor het ontwerp en betekent dat gekozen materialen voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen. Dit ambitieniveau moet tijdens het ontwerpproces continu afgewogen worden met het financiële kader, de beheersbaarheid en functionaliteit van het project en deze afweging wordt gedurende het gehele ontwerptraject bewaakt. 
	Onderwerp
	Eis

	Hergebruik
	Uitgangspunt is zoveel mogelijk hergebruik van materialen, mits deze materialen schoon, heel en veilig zijn. 


[bookmark: _Toc171520616]2.4 Materialisatie 
	Onderwerp
	Eis

	Materiaal eigenschappen
	De volgende algemene eisen gelden voor de toegepaste materialen: 
· Vloeren, wanden en plafonds zijn vuilafstotend en gemakkelijk afwasbaar;
· Hout is voorzien van een certificaat (zie onderaan deze paragraaf);
· Houtvezelproducten (bijvoorbeeld spaanplaat) uitsluitend toepassen indien voorzien van een KOMO-keur;
Kunststoffen mogen niet zijn voorzien van weekmakers;
· Alleen lijmen met weinig vluchtige organische stoffen mogen ter verwerking worden toegepast.

	Materiaal gebruik
	De volgende materialen zoveel mogelijk toepassen:
· Eindeloos herwinbare grondstoffen;
· Materialen die de natuur zo weinig mogelijk aantasten;
· Materialen die weinig productie-energie vergen.

	Hout
	Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management), volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196,35, inclusief bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder: “Documents”. 

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.

	Verf en lak
	Toegepaste verven en lakken zijn zo milieuvriendelijk als mogelijk.

	Brandvertraging
	Alle toegepaste materialen dienen minimaal brandvertragend te zijn. Verder wanneer er door een aanpassing naar aanleiding van een andere indeling een bestaande brandscheiding wordt doorbroken, dient deze brandscheiding op gelijk niveau hersteld te worden.


[bookmark: _Toc171520617]3. Technische eisen 
[bookmark: _Toc171520618]3.1 Bouwkundig
Deze paragraaf beschrijft de algemene bouwkundige prestaties waaraan een regiokantoor moet voldoen, waarbij het realiseren van een prettige leef- en werkomgeving centraal staat. 
[bookmark: _Toc171520619]3.1.1 Deuren en Hang- en sluitwerk 
	Onderwerp
	Eis

	Functionaliteit binnendeuren
	Bij voorkeur mogen deuren elkaar bij het openen onderling niet raken. Wanneer dit onvermijdbaar is dienen stootvoorziening opgenomen te worden.

	Aansluiting binnendeuren
	De aansluiting van de wand en het (deur)kozijn dient voorzien te zijn van extra ankers. Ruw gebruik van de relatief zware deur mag niet leiden tot scheurvorming of loskomen van het kozijn en/of wand, of tot beschadiging van de muur waar de deur tegenaan slaat. 
Alle kozijnen (zowel dorpels als stijlen) dienen voorzien te zijn van rubber aanslagprofielen.

	Geluidseisen binnendeuren 
	Als nieuwe deuren worden voorzien van een boven-paneel, dienen deze te voldoen aan dezelfde geluidseisen als de binnendeuren en van dezelfde materialen en uiterlijk als de deuren te zijn. 
Er moet ook een rubber aanslag profiel zitten tussen de boven-panelen en de deuren.

	Hang en sluitwerk
	Hang en sluitwerk voldoet aan kwaliteitscategorie (NEN 1906) standaard en gebruikscategorie: 2 
Alle deuren moeten voorzien zijn van valdorpels. Indien het een vol glazen deur betreft zal het een opbouw-valdorpel moeten zijn.
Alle deuren worden voorzien van deurbeslag, exclusief slot. De kolf-gebedsruimte dient voorzien zijn van een vrij/bezet slot.


[bookmark: _Toc171520620]3.1.2 Wanden
	Onderwerp
	Eis

	Kantoor
	Wanden hebben een luchtgeluidsreductie (Rw) van 50 dB

	Gangen
	Wanden hebben een luchtgeluidsreductie (Rw) van 37 dB

	Achterhout
	Achterhout voor het ophangen van apparatuur zoals TV-schermen dient te zijn meegenomen.

	Afwerking
	Alle dichte wanden dienen gestukt te zijn inclusief sausafwerking en/of kant en klare wandpanelen in de gewenste ralkleur.

	Glaswanden
	Glaswanden enkel tot onder brandraster hebben een geluidsisolatie (Rw) van 37 dB.

	Glaswanden
	Glaswanden tussen kantoren onderling zijn voorzien van dubbele beglazing en hebben een geluidsisolatie (Rw) van 50 dB.

	Tussenwanden
	Tussenwanden naar de gangzijde gericht zijn van glas.

	Veiligheid
	Alle glasdelen dienen te voldoen aan de NEN 3569:2018.

	Flexruimte
	Flexruimte naar de gang gericht heeft een open karakter zonder wand.

	Zichtlijnen
	Zichtlijnen op het glas worden i.v.m. veiligheid gemarkeerd d.m.v. een transculente folie op ooghoogte.

	Deuren
	De kaderdeuren worden geleverd en gemonteerd in een aluminium kozijn is het systeem. Alle deuren gerekend als wandhoge deuren.

	Schoonmaak
	Afwasbaar, reinigvast en overschilderbaar.


[bookmark: _Toc171520621]3.1.3 Systeem Plafond
	Onderwerp
	Eis

	Plafond
	Het plafond heeft een geluidsabsorptie (αW) van 1.00.

	Drukschotten
	Boven het plafond dienen bij alle wanden de drukschotten te zijn aangebracht met een gelijke Rw waarde als de onderliggende wanden.

	Brandraster
	Brandraster enkel ter plaatse van de wanden.

	Kleuren
	Wit (mat) of Rockfon Chalk (profile NCS 2005&40R mat (60x60cm). Wanneer hergebruik mogelijk is mag van deze kleuren worden afgeweken.

	Reserve materialen
	Er dient minimaal 4 m2 plafondplaten, per kleur en soort, als reserve materiaal beschikbaar te zijn op locatie. In overleg met Opdrachtgever wordt de opslagplaats bepaald.


[bookmark: _Toc171520622]3.1.4 Spuitplafond
	Onderwerp
	Eis

	Spuitplafond
	Alleen van toepassing in ontmoetingsruimte.

	Afwerking
	Dikte 25 mm.

	Kleuren
	Locatieafhankelijk, maximaal 1 standaardkleur per locatie.

	Akoestische waarden
	Nagalm tijd van 0.6 seconden
Geluidsabsorptie (αW) van 0.9


[bookmark: _Toc171520623]3.1.5 Vloeren ontmoetingsruimte
	Onderwerp
	Eis

	PVC stroken
	Alleen van toepassing in ontmoetingsruimte en vergaderruimte ensuite.

	Afwerking
	Dikte 2,5 mm.

	Kleuren
	Bruin (Creek Oak) 

	Dikte slijtlaag
	0.55 mm

	Classificaties
	Residentiele 23 Zwaar, Commerciële 33 Zwaar, Industriële 42 Algemeen

	Contactgeluidreductie
	3 dB

	Geluidsklasse
	Klasse C


[bookmark: _Toc171520624]3.1.6 Vloeren verkeersruimte
	Onderwerp
	Eis

	Tapijttegel
	Alleen van toepassing in verkeersruimte

	Afmeting
	50 x 50 cm

	Dikte
	Pooldikte 3.5 mm, totale dikte 7 mm

	Kleuren
	Bruin (Terracotta)

	Dikte slijtlaag
	0.55 mm

	Classificaties
	Residentiele 23 Zwaar, Commerciële 33 Zwaar

	Akoestische absorptie
	0.2 αw

	Contactgeluidreductie
	25 dB



[bookmark: _Toc171520625]3.1.7 Vloeren kantoren
	Onderwerp
	Eis

	Tapijttegel
	Alleen van toepassing in kantoren

	Afmeting
	50 x 50 cm

	Dikte
	Pooldikte 3.5 mm, totale dikte 7 mm

	Kleuren
	Grijs (Betontint)

	Dikte slijtlaag
	0.55 mm

	Classificaties
	Residentiele 23 Zwaar, Commerciële 33 Zwaar

	Akoestische absorptie
	0.2 αw

	Contactgeluidreductie
	25 dB


[bookmark: _Toc171520626]3.2 Bouwfysica
De prestaties zoals hieronder omschreven zijn gericht op het realiseren van een prettige leef- en werkomgeving.  
[bookmark: _Toc171520627]3.2.1 Akoestisch comfort 
	Onderwerp
	Eis

	Voorkomen van geluidshinder 
	Ten aanzien van akoestisch comfort zijn de volgende aspecten van belang om hinder te voorkomen:
· Geluidsisolatie tussen ruimten onderling;
· Geluidsisolatie tussen ruimten en verkeersruimten;
· Contactgeluidisolatie van de vloerconstructie;
· Maximaal geluidsniveau vanuit de omgeving;
· Nagalmtijd.


[bookmark: _Toc171520628]3.2.2 Raambekleding 
	Onderwerp
	Eis

	Visueel comfort 
	Aanvullend geldt dat voldaan wordt aan de eisen zoals geformuleerd in de NEN-EN 12464-1:2011 Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1 Werkplekken binnen. 

	Algemeen
	Raambekleding wordt alleen intern en functioneel toegepast op ramen die gesitueerd zijn op het zuiden, zuidwesten en zuidoosten.

	Gordijnen
	Gordijnen mogen alleen worden toegepast in de kolf-, gebedsruimte.

	Brandvertragend
	Gordijnen dienen geïmpregneerd te zijn of gemaakt zijn van vlam vertragende garens en polyestervezels.

	Folie (wanden)
	Zichtlijnen op het glas worden i.v.m. veiligheid gemarkeerd d.m.v. een transculente folie Lintec. 
Plafondhoogte, verloop van 0 naar 60%.
Type/Kleur: NCS S2030-Y60R
Toepassing: In het kantoor van regiomanager en AVG gevoelige ruimtes.

	Brandclassificatie
	Raamfolie dient brandclassificatie brandklasse B-s1 d0 te hebben.


[bookmark: _Toc171520629]3.3 E&W-installaties
	Onderwerp
	Eis

	Algemene installatie vereisten 
	De installatie van de bestaande panden zullen minimaal voldoen aan onderstaande uitgangspunten:
· De huidige opwekking van warmte en koude (indien aanwezig) zijn functioneel en werken naar behoren. 
· De huidige ventilatie in welke vorm dan ook is functioneel en voldoet aan de minimale eisen conform bouwbesluit en gezonde kantoren als het gaat om verversing. 
· De huidige temperatuur regelingen al dan niet centraal of per ruimte zijn functioneel en werken naar behoren, hetzelfde geldt voor het centrale gebouwbeheersysteem voor zover van toepassing.
· Radiatoren en thermostaatknoppen al dan niet automatisch zijn functioneel en werken naar behoren. De watertemperatuur van de verwarming en koeling wordt hierbij op een stooklijn geregeld.    
· Tapwateraansluiting koud water is aanwezig binnen het te huren gebied.
· Warm tapwater in welke vorm dan ook is reeds aanwezig binnen het te huren gebied. 
· Tapwaterinstallatie is voorzien van de juiste beveiligingen waar nodig en geheel legionella vrij.
· Brandslang haspels en brandblusmiddelen zijn aanwezig, gekeurd en voorzien van de benodigde zegels. 
· Brandbeveiliging en detectie voldoet geheel aan de minimaal gestelde eisen voor het huidige gebruik. 
· Dit geldt ook voor de nodige brandcompartimentering, vluchtwegaanduidingen en de vluchtwegen zelf.  
· De huidige elektra installatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (NEN1010-NEN3140) en is voldoende zwaar voor de huidige toepassing en heeft enige reservecapaciteit voor een mogelijke minimale uitbreiding van de installaties zonder de aansluitingen zelf te moeten verzwaren.
· De huidige noodverlichting en nooduitgang bewijzering functioneert naar behoren en voldoet aan de huidige wet -en regelgeving.  
· De bekabelingsinfrastructuur van de bestaande data- installatie heeft een minimale categorie Cat. 5E of hoger.
· Intercom en toegangscontrole systeem (indien aanwezig) is functioneel en ook geschikt voor exclusief gebruik voor Nidos in het gehuurde.
· Inbraakalarm (indien aanwezig) is functioneel en ook geschikt voor exclusief gebruik voor Nidos in het gehuurde.
· Personenlift (indien aanwezig) is functioneel, gecertificeerd en voldoet aan de huidige wet -en regelgeving. 
· Buiten of binnen zonwering al dan niet elektrisch (indien aanwezig) is functioneel en al dan niet automatisch bedienbaar.  

	Kabelwegen
	Kabelwegen hebben 25% reserve capaciteit.

	Lichtplan
	In overleg met de opdrachtgever wordt een lichtplan ontwikkeld waarin de functionaliteit is opgenomen. Basisverlichting is LED panelen, spots en verlichtingstrack (richtbaar) en inbouwspots voor ARBO werkplekken, verkeersruimte en ontmoetingsruimte.

	Armatuur keuze
	De verlichting en armatuurkeuze is afgestemd op het functionele gebruik van de betreffende ruimte.

	LED
	Het toepassen van ledverlichting is een vereiste met daarvoor bestemde led-armaturen. 

	LED
	Binnen locaties (zoveel als mogelijk) eenzelfde armatuur hanteren. Ditzelfde geldt voor accent- en/ of decoratieve verlichting.

	Led-bron
	Een ledbron voldoet minimaal aan de levensduur L70F10 bij Tq-waarde = 25.

	Aanwezig-heidsdetectie
	Toe te passen in alle ruimtes met uitzondering de verkeersruimtes. Alle verkeersuimtes dienen met schakelaar bediend te worden. 
· Het licht gaat aan als beweging wordt geconstateerd en uit als er geen beweging is. Hierbij is een instelbare nabrandtijd van 15 minuten aanwezig; 

	Kleurweergave
	Kleurweergave Ra ≥ 60 en een kleurtemperatuur van de lichtbron tussen de 3000 en 4000 Kelvin.

	
Wandgoten 
	Wandgoten in kantooromgeving worden minimaal 10 cm boven vloerniveau gemonteerd in verband met schoonmaak, beschadigingen en afwerking vloerbedekking.

	Kabelwegen 
	Voor het onderbrengen van de bekabeling wordt gebruik gemaakt van:
· Ladderbanen voor verticale trajecten;
· Kabel, wand- en/ of vloergoten voor horizontale trajecten. 

De bekabeling voor sterkstroom-, zwakstroom-, beveiligings- en communicatie-installaties mogen in een gezamenlijke infrastructurele voorzieningen worden ondergebracht, indien dit de verschillende installaties niet nadelig beïnvloedt. Hierbij worden scheidingsschotten toegepast, zodat verschillende compartimenten ontstaan voor:
· Sterkstroombekabeling;
· Zwakstroom-, beveiligings- en communicatie-installatie.
De infrastructuur waarin de bekabeling wordt ondergebracht, heeft een totale reservecapaciteit van 25%. 
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	Databekabeling
	Alle nieuw aan te leggen data bekabeling dient minimaal CAT6 te zijn.

	Infrastructuur 
	Werkplekbekabeling wordt gescheiden van de 230V kabels aangelegd en door bundeling te worden onderscheiden van andere zwakstroombekabeling.
Bij werkplekontsluiting volstaat bekabeling langs de gevel en/of wand.
Een patchkast met een hoogte van minimaal 4U vrij naast de patchpanelen is vereist. Dit kan een bestaande kast zijn, of een nieuw aan te schaffen kast. Ethernetbekabeling dient minimaal CAT5E te zijn in bestaande panden. Nieuw aan te leggen bekabeling minimaal CAT6.

	Data- en telefonieaansluitingen
	Voor elke werkplek is minimaal 1 ethernetaansluiting benodigd. Hier kan een telefoon en een pc aangesloten worden op een enkele aansluiting.
Ook voor overige “kantoorachtige” ruimten zijn het aantal data-aansluitpunten gespecificeerd in aantal per stramien. Deze ruimten betreffen onder andere: reproruimte, balies, vergader- en spreekruimten. Denk hierbij aan wifi-access points, AV-locaties en printers.
Uitgangspunt voor telefonie is VoIP.
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	Reguliere werkplek 
	Per werkplek:
2 x wandcontactdoos
· 1 x data aansluiting

	Aanland werkplek in ontmoetingszone
	· 2 x wandcontactdoos

	Aanlandwerkplek in zone samenwerken
	Ten behoeve van AV apparatuur:
· 2 x wandcontactdoos
· 2 x data aansluiting
· 1 x HDMI 1250mm+
Per werkplek
· 1 x wandcontactdoos
· 1 x data aansluiting
· 1 x HDMI

	Belcel/concentratie ruimte
	· 1 x wandcontactdoos
· 1 x data aansluiting

	Vergaderruimte (8 personen of meer)
	Vanuit vloerpot:
· 4 x wandcontactdoos
· 2 x data aansluiting
· 1 x HDMI
En vanuit de wand:
· 2 x wandcontactdoos
· 1 x data aansluiting
· 1 x HDMI 1250mm+

	Overlegruimte (4 personen)
	Vanuit vloerpot:
· 2 x wandcontactdoos
· 2 x data aansluiting
· 1 x HDMI
En vanuit de wand:
· 2 x wandcontactdoos
· 1 x data aansluiting
· 1 x HDMI 1250mm+

	Reproruimte
	· 2 x wandcontactdoos
· 4 x data aansluiting op 300mm+

	Kantoor regiomanager
	Ten behoeve van AV apparatuur:
· 2 x wandcontactdoos
· 2 x data aansluiting
· 1 x HDMI 1250mm+
Overig:
· 2 x wandcontactdoos

	Kolf- ontspannings, gebedsruimte
	· 1 x wandcontactdoos

	Pantry
	· 1 x dubbele wandcontactdoos
· 2 x wandcontactdoos
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	Visueel 
	De afvalscheidingsunits worden voorzien van signing (GFT, Restafval en PMD. Qua uiterlijk dienen de afvalscheidingsunits te passen in de look en feel van het kantoorconcept.

	Algemeen
	De afvalscheidingsunits worden op logische locaties geplaatst, in lijn met het aantal medewerkers en hebben voldoende capaciteit.
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Akoestisch comfort 
De waarden zijn hieronder gedefinieerd voor de verschillende ruimtes:
Geluidsisolatie tussen ruimten onderling. 
Dit betreft de luchtgeluidsisolatie tussen verblijfsruimten uitgedrukt in R’w conform ISO 717. Waar twee ruimten met een verschillende functie aan elkaar grenzen, geldt voor de geluidsisolatie de strengste waarde. 
Geluidsisolatie tussen ruimten en verkeersruimten. 
Dit betreft de luchtgeluidsisolatie tussen verblijfsruimten en verkeersruimte uitgedrukt in R’w conform ISO 717.
Nagalmtijd in s. 
Dit is een maat voor de ruimteakoestiek te bepalen volgens NEN 5078. De genoemde waarde in het PVE gelden voor de ingerichte ruimten. 
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Onderstaand document beschrijft de specificaties van de pantry’s op de locatie. Wanneer mogelijk dient de pantry in de vorm van een eiland ontworpen te worden. Dit zal niet bij alle nieuwe aan te huren locaties mogelijk zijn.
Allereerst volgt een algemene omschrijving voor de pantry, gevolgd door de functionele beschrijving van de E&W installaties. De genoemde afmetingen zijn een leidraad en is afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie. Onderstaande maten zijn gebaseerd op een reeds uitgevoerde pilot.

Functionele omschrijving

· De pantry bestaat uit 5 onderkasten, waarvan 1 kast aan de kopse kant en 1 ombouwpaneel 
· Het corpus is 18 mm dik melanine in de kleur zwart
· De pantry is voorzien van een plint van 18 mm hoog watervast plaatmateriaal met HPL, Pfleiderer U16013 Bison 100 mm hoogte.
· Het werkblad is 18 mm dik en opgebouwd uit watervast plaatmateriaal met HPL, R20021 NW Lindberg Oak met lengtemaat 3436 mm en 25 mm dikte. 
· De fronten zijn 18 mm dik plaatmateriaal met HPL, Pfleiderer U16013 Bison.
· De pantry beschikt over een inbouwvaatwasser, spoelkast, inbouwkoelkast en een inbouwmagnetron met boven en onderlade. Alle kasten zijn 600 mm breed en 775 mm hoog.
· De keuken is voorzien van een ombouwpaneel. 2200 mm hoog en 1000 mm breed met aan de voorzijde 3 kleine planken (minimaal 18 mm dik) van het materiaal. De achterzijde van het ombouwpaneel wordt gebruikt als bulletinboard-pinboard (linoleum 2166, kleur Nutmeg spice).  
· De kopse kant van de pantry heeft een kast van 850 mm breed en 481 mm diep, voorzien van planken.  
· De deuren van de kasten openen d.m.v. een greeplijst (18 mm) melamine, Pfleiderer U16013 Bison met ingefreesde greep in de kleur zilver.
· De pantry is voorzien van RVS spoelbak met Quooker (mat).

De vloerafwerking voor het keukenblok dient de volgende eigenschappen te hebben:	
· De vloerafwerking dient hetzelfde materiaal te hebben als in de ontmoetingsruimte (PVC gelegd in stroken).

Uitrusting:
· De pantry bevat 1 onderbouw koelkast;
· De pantry bevat 1 onderbouw vaatwasser met snelfunctie;
· De pantry bevat 1 combimagnetron;
· De vaatwasser en koelkast dienen niet naast elkaar te zijn gesitueerd.






E&W-voorzieningen

E-voorzieningen:
· 1 dubbele wandcontactdoos in blad;
· 1 dubbele wandcontactdoos ten behoeve van koffiemachine en koelmachine;
· 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van de koelkast;
· 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van de vaatwasser;
· 1 wandcontactdoos ten behoeve van Quooker;
· 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van combimagnetron.

W- voorzieningen:
· 1 wateraansluiting koud keukenkraan;
· 1 wateraansluiting koud t.b.v. de vaatwasser; 
· 2 wateraansluiting koud t.b.v. de koffieautomaat; 
· Beluchte kraan en voorzien van EA-beveiliging;
· Aansluiting spoelbak op riolering;
· Aansluiting vaatwasser op riolering.
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Specificaties:
· Afmeting: 1353 x 900 x 600 mm;
· Blad: 30 mm dik;
· Rondom greeplijst detail met infreesgrepen;
· 3 draaideuren;
· Terugliggende plint;
· 1 eindzijde van 18 mm dik;
· Scharnieren zijn voorzien van sluitdemping.

Materialen:
· Blad van 30 mm waterwerend mdf met HPL;
· Greeplijsten van gemelamineerd spaanplaat;
· Rompen zijn van gemelamineerd spaanplaat;
· Plinten van waterwerend mdf met HPL;
· Diktekanten afgewerkt met 2mm ABS band in passende kleur.

Apparatuur:
· 1x Caressi CABLPP40R10, 40 cm enkele spoelbak, RVS, vlakinbouw;
· 1x Caressi CA1106ECO Kraan rvs met haakse uitloop;
· 1x Minibar Koelkast Polar 43L.

E&W-voorzieningen

E-voorzieningen:
· 1 enkele wandcontactdoos ten behoeve van de koelkast;

W- voorzieningen:
· 1 wateraansluiting koud kraan;
· Beluchte kraan en voorzien van EA-beveiliging;
· Aansluiting spoelbak op riolering.
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· De koeling voor het koude water wordt altijd extern in een pantrykastje gebouwd.
· De pantry moet voorzien zijn van een natuurlijke luchtstroom door middel van een ventilatierooster in de bovenzijde van het pantryblad (achter de automaat) in combinatie met een terugvallende bodem van het kastje. Door deze laatste ingreep is er ruimte tussen de binnenkant van het deurtje en de bodemplaat waardoor er luchtcirculatie kan ontstaan.
 
[bookmark: _Int_U7ZgESf6]Let op de aangegeven extra benodigde ruimte achter (aansluitingen), naast (opendraaien van de deur) en boven (vullen van de bonen) de automaat welke hieronder vermeld staan.
 
· Aansluitwaarde: 	Standaard, 230V, 3000 Watt
· Koelunit		230V, 165 Watt	
· Gewicht:		42 Kg
· Afmetingen met bonenhouder: HxBxD 770*/950**/1020*** x 320 x 640 mm (inclusief lekbak)

* Minimum hoogte. Exacte hoogte afhankelijk van stelvoetjes (vullen dan niet mogelijk)
** Inclusief 18 cm vrij aan de bovenzijde in verband met bijvullen bonen.
*** Inclusief extra bonenextensie (ten behoeve van 2 kg bonen) + vulhoogte
Bij de diepte dient u 9 cm op te tellen voor water en stroomaansluiting.

Specificaties waterkoeler:
· HxBxD (390 x 250 x 270 mm)
· Gewicht: 17 kg
· Koudemiddel: R134a
· Omgevingtemperatuur: Maximaal 32 graden
· Behuizing thermisch verzinkt staal 1.2 mm
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