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1 	Toetsing invulling V&G verplichtingen: Kennisgeving, V&G plan, V&G coördinator
	voor bestek herontwikkeling Fri-Jadoterrein

	
	Categorie A
	Categorie B
	Categorie C
bij geen A en B

	
	Toelichting categorie A:

Meldplicht naar Inspectie SZW bij
naar verwachting:

	Van toepassing
Ja/Nee

ja
	Toelichting categorie B:

Bijzondere gevaren (volgens niet-volledige lijst als bijlage II van de richtlijn nr. 92/57/EEG) zijn onder andere:

	Van toepassing
Ja
	

	
	- geraamde duur > 30 werkdagen
en > 20 werknemers tegelijk op
de bouwplaats of

	ja

	1 gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden, de gebruikte procédés of de omgeving

	Ja
	

	
	- totstandbrenging bouwwerk >
500 mensdagen


	Nee
	2 blootstelling aan chemische of biologische stoffen met bijzonder gevaar voor veiligheid en gezondheid of waar toezicht op
de gezondheid wettelijk is verplicht

	Nee
	

	
	
	
	3 elk werk met ioniserende stralingen

	Nee
	

	
	

	
	4 werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels

	Nee
	

	
	

	
	5 werkzaamheden met blootstelling aan verdrinkingsgevaar

	Nee
	

	
	

	
	6 putten graven, ondergrondse en tunnelwerken

	Nee
	

	
	
	
	7 werkzaamheden met veronreinigde grond

	Ja
	

	
	
	
	8 werkzaamheden onder overdruk

	Nee
	

	
	
	
	9 werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt

	Nee
	

	
	
	
	10 werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen
	Ja
	

	
	Twee of meer
werkgevers

Eén werkgever en
één of meer zelfstandigen of

Twee of meer
zelfstandigen
	Eén werkgever

-



-
	Twee of meer
Werkgevers

Eén werkgever en
één of meer zelfstandigen of 


Twee of meer
zelfstandigen
	Eén werkgever

-



-
	Twee of meer
Werkgevers

Eén werkgever en één of meer zelfstandigen of

Twee of meer
zelfstandigen
	Eén werkgever

-



-

	Art. 2.27
- Kennisgeving Inspectie SZW
(bouwwerk melden)
	
X
	
X
	
-
	
-
	
-
	
-

	Art. 2.29
- V&G-coördinator(en)
	
X
	
-
	
X
	
-
	
X
	
-

	Art. 2.28
- V&G-plan (t.b.v. realisatie)
	
X
	
X
	
X
	
X
	
-
	
-



Bouwwerk melden
Arbeidsongeval melden
· Arbeidsuitbuiting melden
· Fraude of criminaliteit melden
· Bouwwerk melden
· Overige meldingen en aanvragen
· Procedure
· Privacybeleid
· Copyright
· Toegankelijkheid
Onderstaand formulier moet u gebruiken om een bouwwerk (digitaal) te melden. 
[bookmark: alinea1]Volgens artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bent u als opdrachtgever in bepaalde gevallen verplicht een voorgenomen bouwwerk vooraf aan de Inspectie SZW te melden. In de praktijk blijkt deze verplichting vaak, namens u als opdrachtgever, door de hoofdaannemer te worden uitgevoerd, hetgeen eveneens mogelijk is. U dient deze melding digitaal te doen op de website van de Inspectie SZW via het hieronder genoemde formulier. 
[bookmark: alinea2]Meldingsplicht
U hebt deze meldingsplicht als:
· de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
· met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.*
*) Van 500 mensdagen is sprake als 10 mensen 50 dagen werken, of 5 mensen 100 dagen, of andere combinaties waarbij de som van het aantal werknemers per dag van alle dagen waarop gewerkt wordt boven de 500 uitkomt.
[bookmark: alinea3]Voorbeeldformulier	
Hieronder kunt u een voorbeeld van het formulier vinden.
http://www.inspectieszw.nl/contact/bouwwerk_melden/
[bookmark: alinea4]Voorwaarden
· Het formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden.
· Een afdruk van het formulier moet u zichtbaar ophangen op de bouwplaats.
· Als er in de vermelde gegevens veranderingen optreden, moet u de kennisgeving aanpassen en doorgeven aan de Inspectie SZW.
[bookmark: alinea5]Autorisatie
Voor het gebruik van dit formulier is een autorisatie nodig. Als u die nog niet heeft, kunt u die via het online formulier direct aanvragen.


2.	Projectgegevens:
	(invulling punt a van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

2.1	Omschrijving van het bouwwerk:
	Betreft de aanleg van herinrichting Fri-Jadoterrein
	Dit V&G-plan (ontwerpfase), maakt deel uit van het bestek met besteknummer 1936-01 CT01
	
2.2	Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
	a.	Opruimingswerkzaamheden
b.	Grondwerk
c.	Grondsaneringswerkzaamheden
d. 	Rioleringswerkzaamheden
e. 	Opbreken en aanbrengen verhardingen
f.	Groenvoorzieningen
g.	Verwijderen en aanbrengen openbare verlichting
h.	Bijkomende werkzaamheden

2.3	Adres/ligging van de bouwlocatie:
	Het uit te voeren werk is gelegen in het gebied tussen de Oude Kerkstraat, Heistraat en Verschuurweg te Etten-Leur.

3.	Partijen:

3.1	Opdrachtgever
    	Naam				: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Etten-Leur
    	Adres				: Markt 1, postbus 10.100
	Postcode/Plaats		: 4870 GA Etten-Leur
	Contactpersoon		: dhr. J. Verschuren
	Telefoon			: 076-5024483

3.2	Ontwerpende partij
    	Naam				: Civil Support
    	Adres				: Bergstraat 35
	Postcode/Plaats		: 5051 HA Goirle
	Contactpersoon		: dhr. D. Vriends
	Telefoon			: 013-5347080

3.3	Uitvoerende partij(en)
    	Naam				:
    	Adres				:
	Postcode/Plaats		:
	Contactpersoon		:
    	Telefoon			:

3.4	Coördinator Ontwerpfase
    	Naam				: Gemeente Etten-Leur, afd. B&R team CCT
    	Adres				: Markt 1, postbus 10.100
	Postcode/Plaats		: 4870 GA Etten-Leur
	Contactpersoon		: dhr. J. Verschuren
	Telefoon			: 076-5024483

3.5	Coördinator Uitvoeringsfase
    	Naam				:
    	Adres				:
	Postcode/Plaats		:
	Contactpersoon		:
	Telefoon			:  

4	Werkzaamheden nutsbedrijven

4.1	Conform het bestek worden de volgende werkzaamheden
	door nutsbedrijven uitgevoerd:
	werkzaamheden nutsbedrijven zullen voornamelijk vooraf worden uitgevoerd m.u.v. de Verschuurweg

5.	Planning en uitvoeringsgegevens

5.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
	Invullen startdatum

5.2	Geplande bouwtijd:
	Het werk dient invullen datum oplevering te worden opgeleverd.

5.3	Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie zijn: invullen aantal 

5.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: invullen aantal

5.5	Naam, adres, postcode + woonplaats, contactpersonen telefoonnummer van reeds geselecteerde ondernemingen:


[bookmark: _Toc256000002]6.	Toetsing V&G aspecten in de ontwerpfase
	(invulling punt b en c van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

6.1	Inventarisatie van gevaren die voortvloeien uit de omgeving van de bouwwerkzaamheden

	Aandachtsgebied/risico 
	Omschrijving
	Afspraak/ te nemen maatregel

	Doorgaande
exploitatie
	Doorgaand verkeer
Bereikbaarheid bedrijven
	Bereikbaar houden van bedrijventerrein tijdens uitvoering. Bereikbaar houden van toegang tot woningen door middel van:
- opdeling van de aanleg werkzaamheden in werkvakken zoals beschreven in deel 3 paragraaf 01.13.06 van het bestek.
- het treffen van tijdelijke voorzieningen zoals een doorsteek en/of een tijdelijke inrit.
- het plaatsen van loopschotten.
- zorgdragen voor verkeersafzetting en verkeersomleidingen.


	Bereikbaarheid /
toegankelijkheid
projectlocatie.
	Tijdelijke bouwinrit

Aanwonenden/percelen

Bereikbaarheid
voor hulpdiensten.

	Voorlichting aan bewoners en bedrijven.

Informeren van aanwonenden en bedrijven door aannemer zoals beschreven in deel 3 paragraaf 01.13.06 van het bestek.

Opnemen van verkeersmaatregelen voor afsluiting van het wegvak en aanbrengen van omleiding in bestek.

Werkzaamheden zodanig faseren zodat uitritten van bedrijven bereikbaar blijven.
- Overleg met hulpdiensten.
- Uitvoeren van een omgevingsanalyse.


	Opslag/opstelling
materieel
	Ruimte voor laad- en losplaatsen 

	Nagaan mogelijkheid voor tijdelijke opslag van materieel en grond nabij het werkvak. 
Met tijdelijke verkeersvoorzieningen hiermee rekening houden.


	Openbare gebouwen
	Bereikbaarheid openbare gebouwen.
	Nagaan of er openbare gebouwen in de omgeving van de aanlegwerkzaamheden die tijdens de uitvoering bereikbaar dienen te blijven. Hiermee met de te treffen verkeersmaatregelen en de fasering rekening houden.


	Belendingen
	Gebouwen, vaste objecten in de nabijheid van de bouwwerkzaamheden.
	Ontgraving van rioolsleuf en bouwput buiten 45 graden grens van fundering gebouwen. In het ontwerp hiermee rekening houden. Zonodig toepassen van sleufbekisting en hiervoor posten opnemen in het bestek. Bouwkundig vooronderzoek.
Trillingsmetingen verrichten tijden uitvoering.
Nagaan grondslag van diepere ondergrond.


	Milieu
	De volgende verontreinigde materialen zijn te verwachten:
• Verontreinigde grond
	De beschikbare milieuonderzoeken zijn ter informatie bij het bestek gevoegd.

In het bestek zijn posten opgenomen voor het saneren van grond. De aangetroffen vervuilende stoffen zijn conform de milieuonderzoeksrapporten opgenomen.

Asfaltonderzoek naar teerhoudendheid is reeds uitgevoerd en rapport als bijlage toegevoegd bij het bestek. Daarnaast zijn er aanleggegevens bekend van een gedeelte van de bestaande situatie.

In bestek deel 3 paragraaf 83.12.02 en paragraaf 83.12.03 is voorgeschreven dat het op maat maken van tegels, trottoirbanden en opsluitbanden door middel van stofvrij (nat) zagen dient te geschieden en het straatwerk dient te worden schoongespoeld.


	Overige aandachtspunten/
risico’s
	


	






	

6.2 	Inventarisatie van gevaren die voortvloeien uit de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden 
	per werkonderdeel
	(invulling punt b en c van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)
				

	Activiteit
	Gevaar
	Suggestie/ Maatregel

	[bookmark: RANGE!G8:I146]Aanbrengen, onderhouden  verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen
	Personeel rijdt mee op materieel zonder zitgelegenheid
	Meerijden alleen op daarvoor bedoelde plaats/zitgelegenheid

	bestekspost 111, 112
	Zwaar werk
	Regel gebruik kraan of hulpmiddelen; vrachtauto voorzien van grijper

	 
	Gevaar voor aanrijding
	Plaats verkeersborden van buiten naar binnen en verwijder ze van binnen naar buiten, houd tenminste 60 cm afstand tussen de feitelijke werklocatie en de verkeersafzetting

	 
	 
	 

	Gebruik materieel
	Onveilig of niet gekeurd gereedschap/materieel
	Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit

	bestekspost 22, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 , 55
	Gevaarlijk materieel
	Materieel vervangen/repareren.

	61, 62, 63, 64, 65, 81, 86
	Gevaarlijk materieel
	Regelmatig schoonmaken

	 
	 
	Geluidgedempt materieel, houd de cabine gesloten

	 
	Verontreinigd raken cabine
	Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine

	 
	 
	 

	Grond vervoeren
	Gevaarlijk materieel.
	Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering; dodehoekspiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken

	bestekspost 221, 222, 223
	Onvoldoende zicht vanuit het materieel
	Grotere afstand aanhouden

	 
	Gladde wegen door modder
	Reinig wegen (artikel 220201 lid 4 van deel 3 van het bestek)

	 
	 
	 

	Materialen vervoeren
	Onveilige situatie door mist of gladheid
	Werkzaamheden stoppen

	bestekspost 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 , 55
	 
	 

	61, 62, 63, 64, 65, 81, 86
	Kans op kantelen/ wegzakken materieel door werk langs put/sleuf
	Grotere afstand aanhouden

	 
	Verlies van lading
	Belading volgens voorschrift en indien nodig afdekken

	 
	Geen akoestische achteruitrijd signalering
	Materieel voorzien van akoestische achteruitrijd signalering

	 
	 
	 

	Materialen vervoeren binnen werkterrein
	Onveilig hijsen; lasten boven doorgaand verkeer
	Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak/ werkvak

	bestekspost 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 , 55
	Slechte begaanbaarheid
	Opruimen, werkplek begaanbaar maken.

	61, 62, 63, 64, 65, 81, 86
	Wegzakken/kantelen materieel
	Regel schotten of rijplaten

	 
	Zware lasten
	Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

	 
	 
	 

	Grond ontgraven uit rioolsleuf
	Vollopen bouwput/sleuf
	Water afpompen uit put/sleuf

	bestekspost 212
	Onveilige toegang put/sleuf
	Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand

	Grond verwerken in rioolsleuf
	Bezwijken taludwand door grondwater
	Regel bemalen

	bestekspost 232
	Kans op instorten put/sleuf door te steil talud
	Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten.

	 
	Bedolven raken derden door instortend talud
	Talud afstemmen op grondsoort, taluds minder steil maken

	 
	 
	Eén man in de put/sleuf, dan ook één man op de kant

	 
	 
	Talud na werktijd stabiel achterlaten; afzetten terrein

	 
	 
	Aanbrengen van stempels, hulpconstructies, sleufbekisting om instorten van sleuf of put te voorkomen.

	 
	 
	 

	 
	Gevaarlijke randen bouwput, sleuf
	Regel afzetting randen

	 
	In put/sleuf vallende voorwerpen
	Meer bestratingmateriaal verwijderen

	 
	Bekneld raken bij assisteren graafwerkzaamheden
	Instructie veilig werken / veilige standplaats

	 
	 
	Regel goede begaanbaarheid put/sleuf.

	 
	Zwaar werk
	Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap

	 
	 
	Machinaal werken mogelijk maken

	 
	 
	Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen.

	 
	Geen goede toegang bouwput, sleuf
	Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten.

	 
	Bouwput/sleuf niet afgezet /ontbreken randbeveiliging
	Hekwerk plaatsen

	 
	Onvoldoende werkruimte in put/sleuf of tussen put en wand
	Ruimer ontgraven.

	 
	Instorten bouwput, sleuf door opslag materiaal
	Bepaal de aan te houden vrije ruimte t.o.v. put/sleufrand i.v.m. vast opgesteld of rijdend materieel

	 
	Onveilige situatie door onvoorziene obstakels/ leidingen in de grond
	Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie op; leg vast hoe het werk veilig kan worden uitgevoerd

	 
	Blootstelling aan hand-arm trillingen
	Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping terugslag); werkzaamheden afwisselen

	 
	 
	 

	Uitvoeren rioolinspectie , inspecteren put
	Voor te treffen maatregelen bij werk in/aan riolen wordt ook verwezen naar de richtlijn “Veilig werken bij Rioleringsbeheer ” (is een onderdeel van de arbocatalogus van de Vereniging van Afvalbedrijven)
	 

	bestekspost 37
	stijging van waterniveau in riolering
	Nagaan noodzaak voor ompompen rioleringswater`. Houd in de planning rekening met weersverwachting en kans op zware buien.
hier bij de planning van het werk en de te treffen voorzorgsmaatregelen rekening
mee.

	Renovatie van riolering vervangen van huisaansluitingen
	Kans op vrijkomen gassen uit het riool (houd rekening met regenbuien)
	Afsluiten van leidingen

	bestekspost 344
	Blootstelling aan in het riool aanwezige gevaarlijke stoffen
	Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen

	Maken inlaat in put of rioolbuis door middel van boren

	
	Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen en adequate sanitaire voorzieningen; Zorg voor goede hygiëne; verstrek adequate instructie

	bestekspost 342010,
344210, 344240, 344440, 344480, 344490, 344610
	Kwartsstof en lawaai bij zagen
	Zagen altijd met watertoevoer (of anders stofafzuiging)
Geluidgedempt gereedschap.
Elektrisch of hydraulisch aangedreven gereedschap (in plaats van pneumatisch).

	 
	 
	 

	Verwijderen hoofdriolering
	Tillen van zware lasten zware lasten
	Plaats / verwijder buizen machinaal.

	bestekspost 321
	 
	Zorg voor voldoende werkruimte in de sleuf.

	Aanbrengen hoofdriolering
	
	Verplaats zware materialen (meer dan 25 kg) die niet machinaal kunnen worden verplaatst met meerdere personen.

	bestekspost 341
	 
	Taakroulatie.

	
	 
	Verplaats materieel zoals trilplaat en trilstamper machinaal.

	 
	 
	Voer verdichtingswerk zoveel mogelijk machinaal uit.

	 
	 
	Hulpmiddelen om het in elkaar schuiven van leidingen te vergemakkelijken.

	 
	 
	Graafwerk machinaal uitvoeren; als dat niet mogelijk is dan dienen andere oplossingen te worden toegepast zoals goede schep, taakroulatie, training werktechniek.

	
	 
	Voer werk aan rioolbuizen waar dat kan bovengronds (naast de sleuf) uit en niet op de bodem van de sleuf.

	
	 
	Bronbemaling toepassen bij water in de sleuf of put, als dat niet mogelijk is dan andere oplossingen te worden toegepast, bijvoorbeeld beschermende kleding.

	 
	 
	Bij diepe sleuven een toegangsladder of trap van voldoende lengte: minimaal 1 m uitstekend boven de sleufrand.

	 
	 
	Voldoende rustpauzes inlassen.

	 
	 
	 

	Verwijderen putten
	 
	Controleer of giftige of brandbare gassen aanwezig zijn; zorg indien nodig voor het ontgassen van de leiding.

	bestekspost 322
	 
	Zorg voor afsluiten van leidingen waaruit rioolgassen vrij kunnen komen.

	Verwijderen kolken
	 
	Plaats geen materialen op de rand van de put; zorg ervoor dat materieel voldoende afstand houdt tot de rand; materieel opstellen met de wielen / rupsen loodrecht op de richting van de put.

	bestekspost 323
	 
	Diepe putten afzetten met een hekwerk.

	Aanbrengen putten
	 
	Veilige werkplek, voorzieningen aanbrengen maar ook tijdens het werk in stand houden (verkeersafzettingen, stempelen put, aanbrengen van een veilig talud, en dergelijke).

	bestekspost 342
	 
	Bij het plaatsen van putten of kolken mogen zich er geen werknemers in de put of onder de last / binnen het bereik van de last bevinden.

	Aanbrengen kolken
	 
	Verwijderde putten of kolken voor afvoer schoonmaken.

	bestekspost 343
	 
	 

	 
	 
	 

	Grond verwerken in cunet
	Blootstelling aan lichaamstrillingen
	 

	bestekspost 231
	Stofvorming door transport/verkeer
	Ondergrond regelmatig sproeien met een waterwagen of sproeiinstallatie

	Grond verwerken in sleuf
	Bezwijken/beschadigen belendende bebouwing
	Vooronderzoek

	bestekspost 232
	 
	 

	Grond verwerken machinaal
	 
	 

	bestekspost 21, 22, 23 , 24, 25
	Bezwijken / bedolven raken
	Plan van aanpak / stel werkvolgorde op

	 
	 
	 

	Zagen van asfalt
bestekspost 143110

	Blootstelling aan asfaltrook
	Boren met stofafzuiging of watertoevoer.
Zagen altijd met watertoevoer (of anders stofafzuiging).

Geluidgedempt gereedschap.
Elektrisch of hydraulisch aangedreven gereedschap (in plaats van pneumatisch).


	Frezen van teervrij asfalt
	
	Regelmatig reinigen van gereedschap en materieel (verwijderen van condensaat).

	Bestekspost 151040, 151060
	 
	Gereedschap niet vervoeren met of bevestigen aan de asfaltspreidmachine, om condensatie van asfaltrook op het gereedschap te vermijden.

	Opbreken teervrij asfalt
	 
	Toepassen van andere materialen (de keuze wordt al bepaald in ontwerpfase) met geen of een geringere emissie van asfaltrook zoals warm asfalt met een zo laag mogelijke temperatuur.

	bestekspost 151020
	 
	Handschoenen regelmatig vervangen omdat deze aan de binnenzijde verontreinigd zullen raken met het condensaat van asfaltrook.

	 
	 
	De  rijbaan volledig afsluiten voor verkeer


	Aanbrengen asfalt
	Blootstelling aan uitlaatgassen / dieselmotoremissies van het materieel en eventueel aanwezig verkeer.
	Bevorder de samenwerking tussen machinisten en andere werknemers door handen
armseinen via vast patroon.

Zorg voor aanwezig zijn van gekeurd gereedschap en materieel.

	bestekspost 442, 443
	 
	Uitlaat verlengen naar boven en van klep voorzien in verband met inregenen.

	 
	 
	Motoren onderhouden en afstellen volgens schema / specificaties.

	 
	 
	Al het groot materieel minimaal volgens Euro-4-norm.

	 
	 
	Groot materieel een zelfregenererend combifilter (CRT); een CRT moet in samenspraak met de leverancier op het motorvermogen worden afgestemd.

	 
	 
	

	 
	De werkhouding is ongunstig bij het verhelpen van storingen en het verwisselen van de freestanden.
	Materieel moet goed toegankelijk zijn.

	 
	 
	Zorg voor een goede bereikbaarheid van onderdelen van de freesmachine zodat de belasting bij het verwisselen van de freestanden (werkhouding, uit te oefenen kracht) wordt beperkt.

	 
	 
	Materieel voorzien van een stoel en een bedieningspaneel die voldoen aan ergonomische criteria; het zicht op het werk moet zodanig zijn dat het buiten de cabine leunen niet noodzakelijk is.

	 
	 
	 


	 
	Gevaar voor aanrijding door materieel of langsrijdend verkeer
	Materieel voorzien van beveiligingen/leuningwerk. aanbrengen van voorzieningen waardoor

	 
	 
	raken en vallen wordt tegengegaan en aanbrengen van voorzieningen waardoor tijdens het rijden steun wordt geboden.

	 
	 
	

	 
	 
	Neem bij de asfaltwerkzaamheden de voorschriften die gelden voor het veilig werken langs de weg in acht. Dat houdt onder meer in:

	 
	 
	maak eerst contact met de machinist / chauffeur voordat u de machine / vrachtwagen benadert of in de directe nabijheid werkzaamheden gaat verrichten;

	 
	 
	kom niet voor de hopper als deze in de geopende stand staat;

	 
	 
	let goed op en werk met het gezicht in de rijrichting;

	 
	 
	werk vanuit een veilige plaats (bijvoorbeeld berm, voetpad);

	 
	 
	zorg voor goede zichtbaarheid (schone signaalkleding, verlichting);

	 
	 
	blijf altijd binnen de verkeersafzetting;

	 
	 
	loop via de berm naar de werkplek en steek haaks over;

	 
	 
	plaats borden van buiten naar binnen en verwijder ze van binnen naar buiten;

	 
	 
	zorg voor goede leesbaarheid, zichtbaarheid (ten minste 200 m) en stabiele

	 
	 
	opstelling (niet kunnen wegrollen, wegglijden, verdraaien of omwaaien);

	 
	 
	kegels en geleidebakens niet door elkaar gebruiken;

	 
	 
	houd tenminste 60 cm afstand tussen de feitelijke werkplek en de afzetting;

	 
	 
	parkeer auto’s op een veilige plek (voldoende afstand, op de handrem;)

	 
	 
	laat afzettingen niet onnodig lang staan om irritatie bij de weggebruiker te voorkomen;

	 
	 
	breng borden die tijdelijk zijn afgedekt terug in de oorspronkelijke staat.

	 
	 
	 

	Frezen van teerhoudend asfalt
	Blootstelling aan asfaltrook
	Bij het frezen en opbreken van teerhoudende materialen specifieke maatregelen toepassen om werknemers te beschermen tegen de in het teer aanwezige kankerverwekkende stoffen (PAK).

	Bestekspost 151050, 151070
	 
	 

	Opbreken teerhoudend asfalt
	 
	 

	bestekspost  151030
	 
	 

	
	
	

	Aanbrengen straatlaag
	Fysieke belasting
	Grotere oppervlaktes (mits technisch uitvoerbaar) mechanisch afreien (CROW324), tenzij bij fijnprofilering of het bijwerken van een talud.

	bestekspost 410030, 410040
	 
	Kleinere oppervlakken of smallere breedtes waar mogelijk ook mechanisch afreien.

	 
	 
	 

	
	
	

	Verwijderen kantopsluitingen
	Zwaar werk door zware materialen
	Verwerkingsmethode afstemmen op grootte/gewicht van materialen

	bestekspost 141
	 
	Machinaal werken

	Verwijderen bestrating
	 
	Machinaal (ver)plaatsen, monteren

	bestekspost 142
	 
	Mechnische hulpmiddelen gebruiken

	 
	 
	 

	Aanbrengen kantopsluitingen
	Zwaar werk door opperen zware materialen/materieel
	Straatwerkplan maken voor het mechanisch aanbrengen van bestrating volgens CROW publicatie 324

	bestekspost 42
	Kwartsstof en lawaai bij zagen
	Zagen altijd met watertoevoer (of anders stofafzuiging)

	Aanbrengen bestrating
	Fysieke belasting bij zagen
	Zagen met behulp van aan de ondergrond bevestigde machines

	bestekspost 43
	Zware tegels
	Tegels groter dan 300x300x45 mm of zwaarder dan 9,5 kg mechanisch verwerken

	 
	
	Regel extra personeel indien machinaal werken niet mogelijk is

	 
	Materiaal verplaatsen
	Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering; dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken


	Bomen rooien
	Geraakt door vallend hout
	Neem maatregelen om te voorkomen dat werknemers of omstanders getroffen worden door vallend hout. Houd ook rekening met andere objecten, zoals bebouwing en bovengrondse leidingen.

	bestekspost 121
	 
	Bomen rooien in fases of  in 1 keer afhankelijk van beschikbare ruimte

	 
	 
	Door een gecertificeerd bedrijf

	
	 
	Zorg dat medewerkers die bomen vellen daarvoor de noodzakelijke opleiding hebben.

	
	 
	Zorg voor veilig gereedschap. 

	 
	 
	Zorg voor beschermingsmiddelen waar goed mee gewerkt kan worden:

	
	 
	een veiligheidshelm met gehoorbescherming en gelaatsbescherming

	 
	 
	zaagschoenen of zaaglaarzen die goed grip hebben op de ondergrond

	 
	 
	werkhandschoenen die soepel zitten

	 
	 
	een zaagbroek of zaagoverall

	 
	 
	signaalkleding bij werken in de openbare ruimte

	 
	 
	kleding met armbescherming 

	Rooien van struiken 
	Lichamelijk zwaar belastend
	Zorg ervoor dat hulpmiddelen op tijd op de werkplek aanwezig zijn. 

	bestekspost 122
	 
	Gebruik hulpmiddelen bij het verplaatsten van zware objecten 

	 
	 
	Gebruik de minigraver om het plantgat te graven.



	
	
	

	Inrichting werkvak/werkterrein
	Onveilige looproute
	Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen.

	 
	Bezwijken/ bedolven raken
	Plan van aanpak / stel werkvolgorde op

	 
	Blootstelling aan benzine/ dieselolie tijdens bijvullen
	Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie

	 
	Geen opstelplaats materieel
	Positie materieel (op bouwplaats) plannen

	 
	Stofvorming door transport/verkeer
	Ondergrond sproeien met waterwagen/sproeiinstallatie

	 
	Geen of onvoldoende hygiënische voorzieningen
	Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

	 
	 
	Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring

	 
	Zwaar werk
	Regel lichtgewicht gereedschap

	 
	Onvoldoende gebruik of niet adequate persoonlijke beschermingsmiddelen
	Persoonlijke bescherming gebruiken

	 
	Handmatig transport zware materialen
	Gebruik kraan, Voorraad dichter bij het werk plaatsen; transporthulp regelen

	 
	Onvoldoende voorzieningen i.v.m. calamiteiten
	Regel calamiteiten procedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn BHV'er

	 
	 
	Instructie veilig werken / veilige standplaats

	 
	 
	Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding

	 
	Lawaai door materieel
	Geluidarm materieel, geluidgedempt materieel, materieel op afstand plaatsen, dempers op ontsnappende perslucht

	 
	Materieel dat voor hijsen/ plaatsen wordt gebruikt is niet voorzien van een slangbreukbeveiliging
	Hijswerkzaamheden alleen uitvoeren met materieel dat voor een hijsfunctie geschikt is en is voorzien van slangbreukbeveiliging

	 
	Lawaai
	Grotere afstand tussen materieel en werknemers; een zo laag mogelijk toerental gebruiken; houd de cabine gesloten




7	Overlegmomenten
	(invulling punt d en e van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

7.1	Bouwvergaderingen (met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt)

	Naam vergadering
	Frequentie
	Deelnemers
	Notulen door

	Coördinatieoverleg1
	1x per 2 weken
	-Hoofdaannemer (verantwoordelijke/ initiatiefnemer)
-Nevenaannemer
-Directie opdrachtgever (toehoorder)
-Genodigden (op uitnodiging)
	Hoofdaannemer

	Bouwvergadering2
	1x per 4 weken
	-Directie opdrachtgever (verantwoordelijke/ initiatiefnemer)
-Hoofdaannemer
-Genodigden (op uitnodiging)
	Directie

	Werkbespreking
	1x per 4 weken
	-Hoofdaannemer (verantwoordelijke/ initiatiefnemer)
-Directie 
-Hoofdaannemer
-Genodigden (op uitnodiging)
	Hoofdaannemer

	Nutsoverleg3

	1x per 6 weken
	-Directie  (verantwoordelijke/  initiatiefnemer)
- Nutsbedrijven
-Hoofdaannemer
	Directie




1) Vaste agendapunten cöordinatie-overleg:
· Nieuwe risico’s/gesignaleerde risico’s.
· Actualiseren V&G-plan.
· Naleving V&G-plan door partijen.
· Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase.
· Door V&G-coördinator uitvoeringsfase aan nevenaannemers gegeven aanwijzingen.
· Eventuele ongevallen en incidenten en naar aanleiding hiervan genomen maatregelen.
· Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers.
· Aanvullen / wijzigen V&G-dossier.

2) Vaste agendapunten bouwvergaderingen:
· Algemeen arbeidsomstandigheden.
· Eventuele knelpunten uit coördinatieoverleg.
· Wijzigingen / aanvullingen V&G-plan en V&G-dossier.
· Fasering werkzaamheden aannemer(s).
· Vaste agendapunten werkbesprekingen.
· Op werkbesprekingen kan de bouwdirectie in dringende gevallen een agendapunt V&G inlassen.

3) Vaste agendapunten nutsoverleg:
· Aanleg nutsleidingen.
· Fasering werkzaamheden aannemer(s) en volgorde van opleveringen.
· Afstemming met werkzaamheden hoofdaannemer civiele werkzaamheden.


7.2	Cöordinatie-overleg

Coördinatieoverleg ten behoeve van het vastleggen van afspraken over de wijze waarop de verschillende bedrijven (werkgevers) de te treffen veiligheidsmaatregelen onderling afstemmen.

Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/ zelfstandigen en vastlegging van afspraken

	Aanlegfase
	Datum
	Aannemers
	Afspraken1
	Vastgelegd
datum2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
1) Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers. 
2) De afspraken worden vastgelegd in het V&G-plan.


8	Voorlichting en instructie werknemers bouwplaats 
(invulling punt f van het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28)

Vastlegging van de voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats met betrekking tot afspraken over de onderlinge samenwerking tussen de verschillende bedrijven en te treffen veiligheidsmaatregelen.


Overleg en voorlichtingen en instructie werknemers bouwplaats

	Geplande datum
	Overleg/ voorlichting instructie door:
	Aan/met wie:
	Waarover1
	Uitgevoerd
	Afspraken/ acties2

	
	
	
	
	JA
	NEE
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



1) Bijvoorbeeld:
· instructie nieuwe medewerkers,
· overleg over V&G-aspecten op het werk,
· voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan),
· taakgerichte voorlichting,
· specifieke instructiebijeenkomsten.

2) Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 van het V&G-plan:
Bijvoorbeeld:
- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico’s,
- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades.

	
9	Voorzieningen bouwplaats

	Voorziening:
	Verkeersafzetting/verkeersomleiding

	Aanleg fase:
	Invullen

	Wijze van uitvoering
	Volgens bestek

	Instandhouding door:
	

	Toezicht door:
	

	Telefoon nummer contactpersoon:
	


	

	Voorziening:
	Werkdepot

	Aanleg fase:
	Invullen

	Locatie en wijze van uitvoering
	Volgens bestek

	Instandhouding door:
	

	Toezicht door:
	

	Telefoon nummer contactpersoon:
	



	Voorziening:
	Tijdelijke hekwerken

	Aanleg fase:
	Invullen

	Locatie en wijze van uitvoering
	Volgens bestek

	Instandhouding door:
	

	Toezicht door:
	

	Telefoon nummer contactpersoon:
	




10	Regels bouwplaats

	Regel:
	Bedrijfshulpverlening

	Toezicht door:
	



	
11	Evaluatie bij oplevering

	Project
	:  herinrichting Fri-Jadoterrein
	Te
	: Etten-Leur

	Opsteller
	: 
	Functie
	: 
	Datum
	: 



	Deelnemer
	: 
	Functie
	: 
	Bedrijf
	: 

	
	: 
	
	: 
	
	: 

	
	: 
	
	: 
	
	: 

	
	: 
	
	: 
	
	: 

	
	: 
	
	: 
	
	: 




	OPGEDANE ERVARINGEN	
	MOGELIJKE VERBETERACTIES

	1. V&G plan ontwerpfase
-	streven naar bronaanpak aan de hand van de stand der techniek
-	vermelding overgebleven gevaren in V&G-plan ontwerpfase

	

	2. V&G-plan uitvoeringsfase
-	concretiseren van gegeven suggesties
-	actueel houden van het V&G plan bij aanvullingen en wijzigingen tijdens de uitvoering

	

	3. Behandeling V&G-plan uitvoeringsfase in bouwvergadering
-	vast agendapunt
-	effectief teruggekoppeld	

	

	4. Opvolging afspraken/maatregelen door V&G-coördinator uitvoeringsfase
-	door coördinerend aannemer
-	door nevenaannemers 

	

	5. Bouwveiligheidsplan
	-	ervaringen met publieksveiligheid
	-	genomen verkeersmaatregelen

	

	6. Diversen 
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